**竞争性磋商文件**

**采购项目名称：囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一）**

**项目编号：创鑫竞磋（货物）2022-011**

**采 购 单 位**：**囊谦县疾病预防控制中心**

**采购代理机构：创鑫工程咨询股份有限公司**

**2022年03月**

**目录**

目录

[第一部分磋商邀请 0](#_Toc30767)

[第二部分 投标人须知前附表 2](#_Toc16833)

[第三部分磋商供应商须知 5](#_Toc18764)

[一、 说明 5](#_Toc30294)

[1、 磋商内容及要求 5](#_Toc4836)

[2、 采购方式、合格的磋商供应商 5](#_Toc17958)

[3.磋商费用 5](#_Toc30158)

[二、 磋商文件说明 磋商文件的构成 6](#_Toc7675)

[三、 磋商响应文件的编写 10](#_Toc1460)

[第四部分青海省政府采购合同文本样式 25](#_Toc23740)

[一、签订本政府采购合同的依据 26](#_Toc30697)

[五、合同的变更、终止与转让 27](#_Toc20588)

[九、其他约定： 十、合同争议解决 28](#_Toc4765)

[1. 定义 29](#_Toc24015)

[2. 技术规格要求 29](#_Toc10263)

[3. 合同范围 29](#_Toc25112)

[4. 合同文件和资料 30](#_Toc21557)

[5. 知识产权 30](#_Toc7536)

[6. 保密 30](#_Toc9017)

[7. 质量保证 31](#_Toc27873)

[8. 包装要求 32](#_Toc16525)

[9. 价格 32](#_Toc11923)

[10. 交货方式及交货时间 33](#_Toc30865)

[11. 检验和验收 33](#_Toc12499)

[12. 付款条件 34](#_Toc3598)

[13. 履约保证金 34](#_Toc19017)

[14. 索赔 34](#_Toc10239)

[15. 迟延交货 35](#_Toc27929)

[16. 违约赔偿 35](#_Toc711)

[17. 不可抗力 35](#_Toc21434)

[18. 税费 35](#_Toc10266)

[19. 合同争议的解决 35](#_Toc7619)

[20. 违约解除合同 36](#_Toc19227)

[21. 破产终止合同 36](#_Toc9227)

[22. 转让和分包 36](#_Toc4735)

[23. 合同修改 36](#_Toc18118)

[24. 通知 36](#_Toc10423)

[25. 计量单位 36](#_Toc19845)

[26. 适用法律 36](#_Toc27242)

[第五部分磋商响应文件格式 37](#_Toc28740)

[致：创鑫工程咨询股份有限公司： 40](#_Toc3528)

[致：创鑫工程咨询股份有限公司 41](#_Toc6643)

[致：创鑫工程咨询股份有限公司 42](#_Toc12675)

[致：创鑫工程咨询股份有限公司 43](#_Toc14350)

[致：创鑫工程咨询股份有限公司 44](#_Toc30826)

[采购项目名称: 采购项目编号： 53](#_Toc18507)

[磋商供应商名称： 53](#_Toc16122)

[采购项目名称: 54](#_Toc7272)

[采购项目编号： 54](#_Toc8803)

[采购项目名称: 55](#_Toc19857)

[采购项目编号： 55](#_Toc3285)

[第六部分采购项目要求及技术参数 63](#_Toc25612)

[一、磋商要求 63](#_Toc22801)

[1. 磋商说明 63](#_Toc7417)

[2. 报价说明 63](#_Toc28553)

[3. 重要指标 63](#_Toc18289)

[4. 商务要求 63](#_Toc4513)

[二、采购设备清单 64](#_Toc15180)

# 第一部分磋商邀请

创鑫工程咨询股份有限公司竞争性磋商公告

创鑫工程咨询股份有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受囊谦县疾病预防控制中心（以下均简称“采购单位”）的委托，拟对“囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一）”进行国内竞争性磋商，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 创鑫竞磋（货物）2022-011 |
| 采购项目名称 | 囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一） |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 人民币1905900.00元  其中包一：1264325.00元  包二：641575.00元 |
| 项目分包个数 | 2个 |
| 项目要求 | 具体内容详见《磋商文件》 |
| 磋商供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件，并提供下列材料   1. 投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。   2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；  3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；  [4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网  [（www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）等渠道查询后，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；  5、本项目不接受联合体投标；  6、其他资质条件：a本次招标要求投标人须具备二类及以上医疗器械经营资质；b投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供该产品的生产（经营）许可/经营备案材料；c投标人所投医疗产品须符合《医疗器械管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料； |
| 公告发布时间 | 2022年03月23日 |
| 磋商文件发售起止时间 | 自 2022 年 03月 24日至 2022年 03月 30 日（上午 9:00-12:00，下午  14:30-17:00 休息日、节假日除外） |
| 磋商文件发售方式 | 现场获取 |
| 磋商文件售价 | 500 元整/包（磋商文件售后不退,磋商资格不能转让） |
| 磋商文件发售地点 | 地址：西宁市城西区昆仑路28号建工大厦11楼1113室  联系人：陈祥珍  联系电话：0971-6151808 |
| 购买磋商文件时应提供材料 | 投标供应商的营业执照（副本）复印件、相关资质证书复印件、开户许可证复印件、法人授权委托书（原件）及法人身份证复印件、被授权人身份证复印件。以上资料除均需加盖公章（采购代理机构对以上资料留存备案）。 |
| 磋商截止时间 | 2022年 04月07日 上午09:30（北京时间） |
| 磋商时间 | 2022年 04月07日 上午09:30（北京时间） |
| 磋商及磋商地点 | 青海省西宁市城西区昆仑路28号建工大厦11楼会议室 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购人：囊谦县疾病预防控制中心  联系人：尕主任  联系电话：15297065853 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：创鑫工程咨询股份有限公司  联系人：陈祥珍  联系电话：0971-6151808 |
| 采购代理机构开户  银行 | 青海西宁农商银行西川南路支行 |
| 收款人 | 创鑫工程咨询股份有限公司 |
| 银行账号 | 8201 0000 0000 19053 |
| 其他事项 | 1、投标供应商所投项目必须完全响应磋商文件所列内容。  2、磋商内容如有变动，以磋商文件及澄清文件为准。  3、本项目磋商公告在《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》上发布。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：囊谦县财政局  联系电话：0976-8871064 |

创鑫工程咨询股份有限公司

2022年 03月23日

# 第二部分 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | |
| 1 | 采购项目名称 | 囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一） |
| 2 | 采购项目编号 | 创鑫竞磋（货物）2022-011 |
| 3 | 采购单位 | 囊谦县疾病预防控制中心 |
| 4 | 采购代理机构 | 创鑫工程咨询股份有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算控制额度 | 人民币1905900.00元  其中包一：1264325.00元  包二：641575.00元 |
| 8 | 项目分包个数 | 无 |
| 9 | 采购要求 | 详见磋商文件“第六部分 采购项目要求及技术参数” |
| 10 | 磋商供应商资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件，并提供下列材料  投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。  财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。  2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；  3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；  [4、经信用中国（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网  [（www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）等渠道查询后，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；  5、本项目不接受联合体投标；  6、其他资质条件：其他资质条件：a本次招标要求投标人须具备二类及以上医疗器械经营资质；b投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供该产品的生产（经营）许可/经营备案材料；c投标人所投医疗产品须符合《医疗器械管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料； |
| 11 | 磋商保证金 | 各磋商供应商须在磋商响应文件递交截止时间前，缴纳磋商保证金（磋商保证金应当从其基本账户汇出，磋商响应文件中须附企业基本账户开户许可证并加盖磋商企业公章）  磋商保证金金额：20000.00 元整（大写：贰万元整）  户 名：创鑫工程咨询股份有限公司  帐 号：8201 0000 0000 19053  开户行：青海西宁农商银行西川南路支行  款项用途：囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一）保证金  缴费时间：投标截止时间前一工作日提交到以上指定帐户。以银行到账时间为准。 |
| 12 | 磋商保证金缴纳方式 | 磋商保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由磋商供应商从其基本账户（需提供开户许可证）汇（转）入本须知附表中第11条指定的账户磋商供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
| 13 | 磋商保证金退还 | 未中标磋商供应商的磋商保证金自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还（不退现金）；中标磋商供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还（不退现金）。 |
| 14 | 磋商文件编制要求 | 1、磋商供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，应分别注明所提供产品的名称、技术配置及参数数量和价格等内容。磋商文件要求签字、盖章的地方必须由磋商人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。  2、磋商供应商应按磋商文件要求准备磋商响应文件 1 份正本(上、下册)  2 份副本(上、下册)和相应的电子文档 1 份(上、下册)。每份磋商响应文件都必须清楚地标明“正本(上、下册)”或“副本(上、下册)”等字样。若发生正本和副本不符，以正本磋商响应文件为准。磋商响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。  3、磋商响应文件的正本(上、下册)和副本(上、下册)均需打印或用不褪色不变质的墨水书写并由投标供应商的委托代理人签字、加盖公章。磋商响应文件副本可采用正本的复印件并加盖骑缝章，若不满足以上条件，按无效投标处理。  4、电子文档采用可读的U 盘编制，电子文档为纸质版磋商响应文件正本的扫描件，需采用不可修改文档格式（如：PDF 格式），电子文档与纸质版磋商响应文件正本内容必须完全一致，包括盖章和签字，并与书面磋商响应文件一并提交，否则，视为无效磋商。  5、磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由磋商供应商法人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。 |
| 15 | 磋商文件的密封 | 磋商响应文件的正本与副本须分别密封，加贴密封条，并在密封包装的封口处加盖磋商单位公章和法人章（未按要求密封的磋商响应文件将不予接收）；磋商响应文件的封套上应标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明：  采购项目名称： 正（副）本(上、下册) 采购项目编号：  磋商供应商名称：（加盖单位公章）  法定代表人： （签字并加盖法人章）  于2022年04月07日 上午09:30（北京时间）前不准启封 |
| 16 | 递交磋商文件方式 | 现场递交，不接受邮寄磋商。 |
| 17 | 磋商截止时间 | 2022 年 04月 07日 上午 09:30（北京时间） |
| 18 | 磋商时间 | 2022 年 04 月 07 日 上午 09:30（北京时间） |
| 19 | 磋商及磋商地点 | 青海省西宁市城西区昆仑路28号建工大厦11楼会议室 |
| 20 | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。磋商供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话） 应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 21 | 代理服务费收取 | 招标代理服务费：  说明：参照《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，本项目招标代理服务费由中标人支付；支付金额为：壹万捌仟元整 |
| 22 | 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购单位签订供货合同 |
| 23 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构签证，盖章。采购代理机构留存贰份原件备案。 |
| 24 | 磋商有效期 | 本次磋商有效期为磋商之日起60个日历日 |

# 第三部分磋商供应商须知

**一、 说明**

1、 磋商内容及要求

本次采购依据采购单位的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”） 中所叙述的项目。

2、 采购方式、合格的磋商供应商

* 1. 本次磋商采取竞争性磋商方式；
  2. 合格的磋商供应商：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的条件：

1. 投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
4. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
5. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人， 不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、经信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）等渠道查询后，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前 20 天内）；

5、本项目不接受联合体投标；

6、其他资质条件：其他资质条件：a本次招标要求投标人须具备二类及以上医疗器械经营资质；b投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供该产品的生产（经营）许可/经营备案材料；c投标人所投医疗产品须符合《医疗器械管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；

**3.磋商费用**

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

**二、**  **磋商文件说明** 磋商文件的构成

* 1. 磋商文件包括：
     1. 磋商邀请；
     2. 磋商供应商须知前附表；
     3. 磋商供应商须知；
     4. 青海省政府采购合同文本样式；
     5. 磋商响应文件格式；
     6. 采购项目要求及技术参数；
     7. 采购过程中发生的澄清、变更和补充文件；
  2. 磋商供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果磋商供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，根据相关法规要求，此类磋商将被拒绝（视为无效磋商）。

5、 磋商文件、磋商活动和中标结果的质疑

5.1参加磋商的磋商供应商认为磋商文件、磋商活动和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购单位或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑，对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后 7 个工作日内作出答复。

5.2参与采购活动的磋商人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购磋商人质疑处理情况表》，并在 15 日内报同级政府采购监督管理部门备案。

5.3质疑时效期间的计算

* + 1. 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或磋商文件公告期限届满之日；
    2. 对磋商过程提出质疑的，为磋商程序各环节结束之日；
    3. 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。

6、 磋商文件的修改

* 1. 在磋商截止期前，采购单位或采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清；
  2. 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间 5 日前，在青海政府采购网、青海省公共资源交易服务平台、青海项目信息网等媒体上发布公告。不足5 日的，顺延提交磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分；
  3. 在磋商截止时间前，采购单位或采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间和磋商时间，并在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间 3 日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的潜在磋商供应商，同时在发布本次磋商公告的网站发布变更公告。

**三、 磋商响应文件的编写**

7、 磋商响应文件的语言及度量衡单位

* 1. 磋商供应商提交的磋商响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文；
  2. 除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位；
  3. 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖磋商供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由磋商供应商负责。

8、 磋商报价及币种

* 1. 磋商报价为磋商总价。磋商报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）
  2. 磋商报价应注明有效期，有效期应与磋商有效期一致；
  3. 磋商供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可靠，自愿承担相应责任；
  4. 磋商报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变；
  5. 磋商币种为人民币。

9、 磋商保证金

* 1. 磋商供应商应将磋商保证金缴纳证明作为磋商响应文件的内容一并提供。缴纳的磋商保证金用于因磋商供应商的行为使本次磋商活动受到损失的抵项；
  2. 磋商人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

磋商保证金金额：20000.00 元（大写：贰万元整） 户 名：创鑫工程咨询股份有限公司

帐 号：8201 0000 0000 19053

开户行：青海西宁农商银行西川南路支行

款项用途：囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一）保证金

缴费时间：投标截止时间前一工作日提交到以上指定帐户。以银行到账时间为准。

* 1. 磋商供应商应在磋商截止时间前 1 个工作日将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户， 以银行到账时间为准；
  2. 磋商保证金应当以电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从磋商供应商基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户；
  3. 未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的磋商将被拒绝；
  4. 未中标磋商供应商的磋商保证金自中标通知书发出之日起 5 个工作日内全额无息退还

（不退现金）；中标磋商供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内全额无息退还（不退现金）；

* 1. 下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：
     1. 磋商供应商在递交磋商响应文件的截止时间前未到达现场并且没有以书面形式如信函、传真等告知采购代理机构要撤其磋商的；
     2. 中标磋商供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳中标服务费；
     3. 提供虚假材料谋取中标的；
     4. 将中标项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，将中标项目分包给他人的；
     5. 拒绝履行合同义务的；
     6. 法律、法规规定的其他情形。

10、 磋商有效期

本次磋商有效期为自磋商之日起 60 个日历日。

11、 磋商响应文件的构成

磋商供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商和中标后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见磋商文件“第五部分 磋商响应文件格式”）：

* 1. 磋商响应文件（上册）（资格审查） 一、磋商响应文件封面（上册）

二、磋商响应文件目录（上册）

1. 磋商函；
2. 法定代表人证明书；
3. 法定代表人授权书；
4. 磋商供应商承诺书；
5. 供应商诚信承诺书；
6. 资格证明材料；
7. 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；
8. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明；
9. 无重大违法记录声明；
10. 磋商保证金证明；
    1. 磋商响应文件（下册）

三、磋商响应文件封面（下册） 四、磋商响应文件目录（下册）

1. 评分对照表
2. 竞争性磋商首次报价表；
3. 分项报价表；
4. 技术规格响应表；
5. 磋商产品相关资料；
6. 磋商供应商的类似业绩证明材料；
7. 制造（生产）企业小型、微型企业声明函；
8. 残疾人福利性单位声明函
9. 磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项；
10. 磋商最终报价表。

注：磋商人须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码， 并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12、 磋商响应文件的编制要求

12.1磋商供应商应按照磋商文件所提供的磋商响应文件格式，分别填写磋商文件第五部分的内容，应分别注明所提供产品的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容； 磋商响应文件要求签字、盖章的地方必须由磋商人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2磋商供应商应按磋商文件要求准备磋商响应文件（1 份正本(上、下册)、2 份副本(上、下册)和相应的电子文档 1 份(上、下册)。每份磋商响应文件都必须清楚地标明“正本(上、下册)”或“副本(上、下册)”等字样。若发生正本和副本不符，以正本磋商响应文件为准。磋商响应文件统一使用 A4 幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。

12.3磋商响应文件的正本(上、下册)和副本(上、下册)均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写并由投标供应商的委托代理人签字、加盖公章。磋商响应文件副本(上、下册)可采用正本(上、下册)的复印件并加盖骑缝章，若不满足以上条件，按无效投标处理。

12.4电子文档采用可读的 U 盘编制，电子文档为纸质版磋商响应文件正本(上、下册) 的扫描件，需采用不可修改文档格式（如：PDF 格式），电子文档与纸质版磋商响应文件正本(上、下册)内容必须完全一致，包括盖章和签字，并与书面磋商响应文件一并提交，否则，视为无效磋商。

12.5磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由磋商供应商法人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

**四、 磋商响应文件的递交**

13、 磋商响应文件的密封和标记

* 1. 磋商响应文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)和磋商响应文件要求单独提交的电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本(上、

下册)”、“副本(上、下册)”、 “电子文档”，并注明磋商供应商名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）,并在密封包装的封口处加盖磋商单位公章和法人章；

* 1. 为方便我司退还磋商保证金，磋商供应商应将“磋商保证金证明”单独密封，并在信封上标明“磋商保证金证明”字样；
  2. 密封后的磋商响应文件均应：
     1. 按“磋商供应商须知前附表”注明的时间、地址送达；
     2. 磋商响应文件密封袋用“于 2022年\*\* 月 \*\* 日 \*\*时（北京时间）之前不准启封”的标签密封。
  3. 如果磋商供应商未按第 13.1-13.4 条要求将磋商响应文件密封或在密封袋上加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。由此造成提前启封的磋商响应文件，采购代理机构予以拒绝，并退回磋商供应商；
  4. 磋商供应商以电报、电话、传真形式磋商的，采购代理机构概不接受。

14、 递交磋商响应文件的地点、截止时间

* 1. 所有磋商响应文件都必须按磋商文件规定的磋商截止时间之前送达磋商地点；
  2. 采购代理机构将拒绝接收在磋商截止时间之后送达的磋商响应文件；

15、 磋商响应文件的撤回和修改

* 1. 、允许磋商供应商在磋商截止期前撤回其磋商响应文件（须以书面形式通知采购代理机构），磋商截止期后不得撤回其磋商响应文件。否则，其磋商保证金将不予退还，上缴同级财政部门。
  2. 、无论中标与否，磋商人递交的一切磋商材料均不予退还。

**五、 磋商过程**

1. 采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其委托代理人参加。
2. 磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3. 磋商工作由采购代理机构组织，采购单位、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。
4. 磋商过程有专人记录，并存档备查。
5. 采购人或者采购代理机构应当依法对磋商人的资格进行审查。

**六、 资格审查**

* 1. 、开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册） 进行审查。
  2. 、合格投标人不足3家的，不得评标。
  3. 、资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

1. 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；
2. 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；
3. 未按第11款（上册）要求提供相关资料的；
4. 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
5. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
6. 投标有效期不能满足招标文件要求的；
7. 未按照招标文件要求提供电子文档的。

**七、 评审程序及方法**16、 评标委员会

* 1. 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购单位代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

* + 1. 采购预算金额在1000万元以上；
    2. 技术复杂；
    3. 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

* 1. 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。
  2. 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合

规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有磋商响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随磋商文件一并存档。

* 1. 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

* 1. 磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
2. 宣布评标纪律；
3. 公布磋商人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
6. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；
7. 维护评标秩序，监督评标委员会依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
8. 核对评标结果，有19.3规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
9. 评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费， 不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10. 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见， 不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随磋商文件一并存档。

* 1. 磋商小组应遵守并履行下列义务：

1. 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求磋商人对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对磋商响应文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
   1. 评审工作在有关部门的监督下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作和评审结果。

17、 磋商程序

* 1. 评标委员会应当对符合资格的磋商人的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
     1. 本次综合评分的主要因素是：磋商报价、技术水平、履约能力、售后服务。评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），磋商人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）执行。磋商人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见下册格式 18)，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

* + 1. 除磋商价格因素外，评标委员会应依据磋商文件规定的评审方法和评审标准对其

他因素进行客观评审；

* 1. 磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容， 评标委员会应当以书面形式要求磋商人作出必要的澄清、说明或者补正。

磋商人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商人的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

1. 磋商人存在下列情况之一的，按无效磋商处理：
   1. 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；
   2. 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
   3. 产品交货期、磋商有效期不能满足磋商文件要求的；
   4. 未按第 11.2（12）-（15）款中要求提供相关资料的；
   5. 磋商响应文件中含有采购单位不能接受的条件的；
   6. 未提供电子文档或电子文档与纸质磋商响应文件正本不一致的；
   7. 存在串通投标行为；
   8. 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
2. 磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
   1. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
   2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按 17.2 第二款的规定经磋商人确认后产生约束力，磋商人不确认的，其投标无效。

* 1. 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员-会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
  2. 评标委员会应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
  3. 评标委员会认为磋商人的报价明显低于其他通过符合性审查磋商人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；磋商人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
  4. 综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商人参加同一合同项下投标的，按一家磋商人计算，评审后得分最高的同品牌磋商人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个磋商人获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家磋商人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

18、 评审办法

* 1. 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定， 结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，满分为 100 分。
  2. 本次评审方法采用综合评分法。
  3. 评审标准和分值分配： **具体项目及评分细则：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| **1** | **投标报价**  **（30）** | 满足磋商文件要求且以最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分，统一按下列公式计算：价格得分=  （评标基准报价/投标报价×30 最后得分取小数点后两位）。   1. 小型和微型企业产品或残疾人福利性单位的价格给予 6％的扣除， 用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的不重复享受政策。 2. 执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为   评审因素。 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **1.技术参数（30分）：**投标产品技术参数和配置完全满足或高于竞争性磋商文件要求的，得 30 分；投标产品每有一项负偏离扣 5 分，扣完该项得分为止； |
| **2** | **技术水平**  **（36）** | **2、节能和环保（2分）：**所投产品为节能产品，得 1 分，所投产品为环保产品得 1 分；共 2 分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。  **3、投标产品技术资料（4分）：**提供所投产品完整检测报告得2分，提供所投产品彩页的得2分，满分4分，提供不全或不提供的不得分。 |
| **3** | **履约能力**  **（24）** | **1、类似项目业绩（12分）：**提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为 2019年1月1日至今）。每提供一项有效证明材料得 3分，最高分为 12分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、合同内容及金额所在页、签字盖章页的扫描或复印件）  **2、项目管理及实施方案（12分）：**   1. 针对招标项目需求设置项目管理机构，具有合理、完整的项目 管理组织架构，完善的项目管理等方面综合评比，优秀的得 6 分，较好的得 3 分，一般的得 1 分；差或没有不得分。 2. 方案实施度：设计科学，工艺可靠，施工进度可行，保障有效。   优秀的得 6分，较好的得 3分，一般的得 1分；差或没有的不得分。 |
| **4** | **售后服务**  **（10）** | **1、本地化服务能力（5分）：**在西宁市有服务机构的得5分，有委托合作性服务机构的得 2分(需提供合作性服务机构的营业执照及合作协议)，本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、 服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料 复印件）。没有不得分。  **2、售后服务方案（5分）**：针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求优秀的得 5 分；较好的 得 3分；一般的得 2 分；差的得 1 分；未提供的不得分。 |

，

、

，

。

**八、 定标**

19、 推荐并确定中标磋商供应商

* 1. **采用综合评分法的，**评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的磋商人为排名第一的中标候选人。
  2. 中标磋商供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购单位可以按照评审报告推荐的预中标候选磋商供应商名单排序，确定下一候选磋商供应商为中标磋商供应商， 也可重新开展政府采购活动。
  3. 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
     1. 分值汇总计算错误的；
     2. 分项评分超出评分标准范围的；
     3. 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
     4. 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

磋商人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

20、 中标通知

* 1. 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定中标人；磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
  2. 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
  3. 采购代理机构自中标磋商供应商确定之日起 2 个工作日内发出《中标通知书》，并在

青海政府采购网、青海省公共资源交易服务平台、青海项目信息网等媒体上公告中标结果。

* 1. 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式， 项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。
  2. 中标公告期限为 1 个工作日。
  3. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
  4. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
  5. 《中标通知书》对采购单位和中标磋商供应商具有同等效力，《中标通知书》发出后， 采购单位改变中标结果的，或者中标磋商供应商无正当理由放弃中标项目的，依法承担法律责任。

**九、 授予合同**21、 签订合同

* 1. 采购单位与中标磋商供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起 30 日内，签订采购合同，送采购代理机构审核并备案；
  2. 中标磋商供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购单位可依评标排序重新确定中标磋商供应商，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动；
  3. 采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为订立合同的条件，采购单位和中标供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议；
  4. 磋商文件、中标磋商供应商的磋商响应文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分；
  5. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
  6. 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他磋商人或者第三方机构参与验收。参与验收的磋商人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
  7. 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购

资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

* 1. 采购合同签订之日起 2 个工作日内，由采购单位将采购合同在青海政府采购网、青海省公共资源交易服务平台、青海项目信息网等媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
  2. 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的磋商文件。

**十、 废标条款**22、 废标情形

* 1. 在磋商采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
     1. 符合磋商条件的磋商供应商或者对磋商文件作出实质性响应的磋商供应商不足三家的；
     2. 出现影响采购活动正常推进的违法、违规行为的；
     3. 磋商供应商的报价均超出采购预算额度，采购单位不能支付的；
     4. 因重大变故，采购任务取消的。
  2. 废标后，由采购代理机构发布废标公告。

**十一、** **其他**23、 串标情形

1. 磋商人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他磋商人的竞争行为， 不得损害采购人或者其他磋商人的合法权益。

在评标过程中发现磋商人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

1. 有下列情形之一的，视为磋商人串通投标，其投标无效：
   1. 不同磋商人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
   2. 不同磋商人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   3. 不同磋商人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
   4. 不同磋商人的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   5. 不同磋商人的磋商响应文件相互混装；
   6. 不同磋商人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
2. 其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

**十二、招标代理服务收费标准**

招标代理服务收费对象及金额：由中标单位支付；

支付金额：18000.00（小写）壹万捌仟元整（大写）

说明：参考《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定。

# 第四部分青海省政府采购合同文本样式

**青海省政府采购合同书**

## 采购项目名称：囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一）

## 采购项目编号：创鑫竞磋（货物）2022-011

## 采购合同编号： 合同金额（人民币）： 采购单位（甲方）： （盖章） 中标磋商供应商（乙方）： （盖章） 采购日期：

## 采购单位（以下简称甲方）： 中标供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据 年 月 日 囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一）（创鑫竞磋（货物）2022-011）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

## 一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分： 1．磋商文件；

1. 磋商文件的更正、变更公告；
2. 中标磋商供应商提交的磋商响应文件；
3. 磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
4. 成交通知书；
5. 履约保证金缴纳证明。

**二、合同标的及金额** 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币（大写）元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写） **三、交付时间、地点和要求**

交货期：按合同约定执行；

交货地点：采购人指定地点；

1. 乙方提供不符合磋商响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受；
2. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等（如有）交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；
3. 甲方应当在到货（安装、调试完）后 10 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份； 5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付；
4. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按磋商响应文件的规定要求乙方及时予以解决；
5. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。**四、付款方式**
   1. 本项目不支付预付款；
   2. 乙方所交付的产品由甲方验收合格，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的 100%，即人民币（大写）： 元。合同签订前乙方向甲方提交 10%履约保证金计（大写） 元转为质量保证金。质量保证金待约定的质保期满 （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

## 五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。**六、违约责任**
3. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的， 按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；
4. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；
5. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；
6. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款 3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给

对方造成的经济损失；

1. 乙方未按本合同和磋商文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金；
2. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；
3. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。**七、不可抗力**
4. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 3 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；
5. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 自然灾害 情况亦视为不可抗力。**八、知识产权：**

## 九、其他约定： 十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；
3. 诉讼期间，本合同继续履行。**十一、合同生效及其它：**
4. 本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效；
5. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；
6. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人或委托人（签字）： 法人或委托人（签字）：

联系电话： 开户银行：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：创鑫工程咨询股份有限公司负责人或经办人：

合同备案日期： 年 月 日

**合同通用条款**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

## 定义

本合同中的下列术语应解释为：

* 1. “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
  2. “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
  3. “合同条款”指本合同条款。
  4. “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
  5. “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
  6. “甲方”指购买货物和服务的单位。
  7. “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
  8. “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
  9. “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
  10. 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
  11. 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
  12. “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

## 技术规格要求

* 1. 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招磋商文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
  2. 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
  3. 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 合同范围

* 1. 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
  2. 乙方应负责培训甲方的技术人员。
  3. 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的免费质保期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的免费质保期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

## 合同文件和资料

* 1. 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
  2. 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

## 知识产权

* 1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
  2. 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
  3. 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
  4. 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权， 仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
  5. 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

## 保密

* 1. 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
  2. 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
     1. 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
     2. 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
     3. 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
  3. 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

## 质量保证

* 1. 货物质量保证
     1. 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
     2. 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物免费质保期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
     3. 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在免费质保期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
     4. 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
     5. 合同条款下货物的免费质保期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
  2. 辅助服务质量保证
     1. 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
     2. 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

## 包装要求

* 1. 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
  2. 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

* 1. 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
  2. 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
  3. 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

## 价格

* 1. 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、免费质保期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
  2. 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
  3. 检验费用
     1. 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，

并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

* + 1. 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
    2. 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间， 所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

## 交货方式及交货时间

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货时间：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

## 检验和验收

* 1. 开箱验收
     1. 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
     2. 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
     3. 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
  2. 检验验收
     1. 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
     2. 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
     3. 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
     4. 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处

理方式：

1. 重新测试直至合格为止；
2. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

* 1. 使用过程检验
     1. 在合同规定的免费质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
     2. 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10 天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

## 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

## 履约保证金

* 1. 乙方应在合同签订前，按要求提交履约保证金。
  2. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
  3. 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：
  4. 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
  5. 支票或汇票。
  6. 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

## 索赔

* 1. 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在免费质保期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
  2. 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
     1. 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保

护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

* + 1. 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
    2. 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
  1. 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

## 迟延交货

* 1. 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
  2. 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
  3. 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的， 可酌情延长交货时间。

## 违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

## 不可抗力

* 1. 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
  2. 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
  3. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## 合同争议的解决

* 1. 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
  2. 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所

在地人民法院起诉。

## 违约解除合同

* 1. 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
     1. 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
     2. 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
     3. 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
  2. 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 转让和分包

* 1. 政府采购合同不能转让。
  2. 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

## 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

## 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

# 第五部分磋商响应文件格式

**磋商供应商应严格按照本格式要求编制磋商响应文件，胶装成册并编制相应页码，否则其磋商响应文件将不予接受。**

**一、磋商响应文件封面(上册)**

**正本/副本**

**青海省政府采购项目**

**磋商响应文件**

**（上册）**

**采购项目编号**： **采购项目名称： 磋商供应商： （公章） 法定代表人： （签字并加盖法人章）**

年 月 日

**二、磋商响应文件目录（上册）**

1. 磋商函 所在页码
2. 法定代表人证明书 所在页码
3. 法定代表人授权书 所在页码
4. 磋商供应商承诺书 所在页码
5. 供应商诚信承诺书 所在页码
6. 资格证明材料 所在页码
7. 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明 所在页码
8. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明 所在页码
9. 磋商保证金证明 所在页码
10. 无重大违法记录声明 所在页码

**格式 1、磋商函**

**磋 商 函**

## 致：创鑫工程咨询股份有限公司：

我们收到 囊谦县公共卫生和重大防疫救治体系建设项目（包一）（创鑫竞磋（货物）2022-011） 磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表磋商 供应商（磋商供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。
2. 磋商有效期自开标之日起 日历日内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商或中标后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。
3. 我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。
4. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人姓名： 职务：

磋商供应商： （公章）委托代理人： （签字）日期： 年 月 日

**格式 2、法定代表人证明书**

**法定代表人证明书**

## 致：创鑫工程咨询股份有限公司

（法定代表人姓名） 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

磋商供应商： （公章）

法定代表人： （签字） 日期： 年 月 日

**格式 3、法定代表人授权书**

**法定代表人授权书**

## 致：创鑫工程咨询股份有限公司

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签名： 授权人（法定代表人）签名：

职务： 职务：

附：被授权人身份证正、反面扫描（或复印）件

磋商供应商： （公章）

法定代表人： （签字） 日期： 年 月 日

**格式 4、磋商供应商承诺书**

**磋商供应商承诺书**

## 致：创鑫工程咨询股份有限公司

关于贵方 年 月 日(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（磋商供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购单位签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快更换或保修，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

磋商供应商： （公章） 委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**格式 5、供应商诚信承诺书**

**供应商诚信承诺书**

## 致：创鑫工程咨询股份有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容做出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

磋商供应商： （公章）委托代理人： （签字）日期： 年 月 日

**格式 6、资格证明材料**

**资格证明材料**

资格证明材料包括：

1. 单位法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
2. 磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；
3. 磋商供应商简介及获得相关证书证明文件；
4. 磋商供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

**格式 7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

**财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

按照磋商文件第 2.2 款（1）中规定提供以下相关材料。

1、供应商须提供经第三方机构出具的2020年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注；并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

成立未满一年或成立刚满一年但未到审计期的新企业须附单位近三个月的财务报表并加盖单位财务章或开户行出具的银行资信证明。

2、提供2021年度近半年任意三个月内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**格式 8、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

**具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）,须提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

**格式 9、磋商保证金证明**

**磋商保证金证明**

**致：创鑫工程咨询股份有限公司**

我方为（项目名称： ）项目（采购编号为： ）递交保证金人民币（大写： 人民币元）已于年月日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明及开户许可证复印件（加盖磋商供应商公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名 ： 开户银行： 开户帐号：

磋商供应商： （公章）委托代理人： （签字）日期： 年 月 日

**格式 10、无重大违法记录声明**

**无重大违法记录声明**

**致：创鑫工程咨询股份有限公司**

（磋商供应商名称）郑重声明，我方参加本项目竞磋活动前三年内无重大违法活动记录， 符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询截图。

投标供应商： （公章）

委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**三、磋商响应文件封面(下册)**

**正本/副本**

**青海省政府采购项目**

**磋商响应文件**

**（下册）**

**采购项目编号： 采购项目名称：**

**磋商供应商： （公章） 法定代表人： （签字并加盖法人章）**

年 月 日

**四、磋商响应文件目录（下册）**

1. 评分对照表 所在页码
2. 竞争性磋商首次报价表 所在页码
3. 分项报价表 所在页码
4. 技术规格响应表 所在页码
5. 磋商产品相关资料 所在页码
6. 磋商供应商的类似业绩证明材料 所在页码
7. 制造（生产）企业小型、微型企业声明函 所在页码
8. 残疾人福利性单位声明函 所在页码
9. 磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项 所在页码
10. 磋商最终报价表 所在页码

**格式 11、评分对照表**

**评分对照表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件评分标准 | 磋商响应部分 | 磋商响应文件中对应页码 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**格式 12、竞争性磋商首次报价表**

**竞争性磋商首次报价表**

## 采购项目名称: 采购项目编号：

## 磋商供应商名称：

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 磋商首次报价 | 交货期  （日历日） | 备注 |
|  | 大写： |  |  |
| 小写： |

**注：1、填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。**

**2、“磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。**

**3、“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。**

**4、磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。**

磋商供应商： （公章）委托代理人： （签字）日期： 年 月 日

**格式 13、分项报价表**

**分项报价表**

## 采购项目名称:

## 采购项目编号：

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格  型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： | | | | | | | | |
| 投标总价 | | 小写：  大写： | | | | | | |

**注：1、本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。 2、“分项报价表”须为打印版，手写无效。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商： |  | （公章） |
| 法定代表人或委托代理人： |  | （签字） |
| 日期： | 年 | 月 日 |

**格式 14、技术规格响应表**

**技术规格响应表**

## 采购项目名称:

## 采购项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求技术参数、指标 | | | 投标产品技术参数、指标 | | | | 偏离 |
| 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 名称 | 规格型号、产地 | 技术参数及配置 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：1、本表应按照每包采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。**

**2、投标供应商响应采购需求应具体、明确，应以招标项目参数要求为基本投标要求，对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指 标不响应。**

**3、投标供应商应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。**

**4、投标供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标供应商： |  | （公章） |
| 法定代表人或委托代理人： |  | （签字） |
| 日期： | 年 | 月 日 |

**格式 15、磋商产品相关资料**

**磋商产品相关资料**

根据采购项目内容，磋商时提供磋商

**格式 16、磋商供应商的类似业绩证明材料**

**磋商供应商的类似业绩证明材料**

提供2019年至今以来的投标人类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页）的扫描（或复印）件）。

**格式 17、制造（生产）企业小型、微型企业声明函**

**制造（生产）企业小型、微型企业声明函**

**致：创鑫工程咨询股份有限公司**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制造（生产）企业名称： |  | （公章） |
| 制造（生产）企业法定代表人： |  | （签字） |
| 日期： | 年 | 月 日 |

**格式 18、残疾人福利性单位声明函**

**残疾人福利性单位声明函致：创鑫工程咨询股份有限公司**

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为 人，安置的残疾人人数 人。且本单位参加 单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称： （公章）企业法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**从业人员声明函**

**致：创鑫工程咨询股份有限公司**

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、

《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为 人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制造（生产）企业名称： |  | （公章） |
| 制造（生产）企业法定代表人： |  | （签字） |
| 日期： | 年 | 月 日 |

**格式 19、磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项**

**磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项**

磋商供应商在参加本项目磋商中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项，但不作为评标依据。如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

**格式 20、磋商最终报价表（单独提交）**

**磋商最终报价表**

**磋商供应商名称： 单位：元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价 | 交货期  （日历日） | 备注 |
|  | 大写： |  |  |
| 小写： |

**注：此表不需装订在磋商响应文件中，磋商供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确 定合格的磋商供应商现场填写。**

磋商供应商： （公章）委托代理人： （签字）日期： 年 月 日

# 第六部分采购项目要求及技术参数

**一、磋商要求**

1. 磋商说明
   1. 磋商供应商可以按照磋商文件的规定磋商，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行磋商，不能拆分或少报。否则，磋商无效。
   2. 磋商报价应包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明： 具体内容应根据项目特点实事求是的填写）。若磋商报价不能完全包括上述内容，该磋商将被认为非实质性响应。
   3. 磋商供应商必须如实填写“技术规格响应表”，在“磋商产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体规格型号和具体技术参数、指标；以招标人需求为最低指标要求，磋商供应商对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-偏差。
   4. 交货时间、地点：按采购单位指定的时间、地点交货并安装交付使用。
2. 报价说明

本次磋商文件中规定的采购预算额度为磋商最高限价，磋商供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，磋商无效。

1. 重要指标
   1. 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在磋商时必须附在磋商响应文件中。
2. 商务要求
   1. 交货期：按合同约定执行；
   2. 交货地点：采购人指定地点；
   3. 质保期：一年；
   4. 付款方式：详见“第四部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

**二、采购设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 空气开关 | 250A | 2 | 个 |  |
| 2 | 空气开关 | 400A | 1 | 个 |  |
| 3 | 全自动医用PCR分析系统 | 1、样本容量： 96通量  2、反应体系：15-100uL  3、适用耗材：0.2ml PCR管，8联排管，96孔板  4、最大升降温速率：≥5℃/s  5、温度范围：4.0℃～99.0℃，温度准确性：≤0.5℃  6、热循环系统：基于Peltier技术的半导体热电模块  7、激发光源：LED免维护光源  8、荧光检测模式：侧面扫描检测  9、动态范围：≥10个数量级  10、 4色激发光通道和4色检测光通道，另有2色定制通道，根据客户需求定制染料，可同时检测6 个靶标  11、光学激发检测范围：300-800 nm/500-800 nm，可支持“FAM，SYBR-Green，HEX，JOE，VIC，TET，ROX，Texas-Red，CY5”等多种染料  12、 分析软件应用：定性/绝对定量、标准溶解曲线、相对定量、终点法等基因分型，可自动进行数据分析、比对、作图  13、扫描模式：全板扫描，指定行扫描  14、有断电保护功能，保留数据不丢失  15、控温模式：试管控温，模块控温  16、配套试剂：开放平台，适用于国内外厂家所开发的临床试剂  17、注册证书：可提供有效期内的第三类NMPA注册证 | 1 | 台 |  |
| 4 | 毒品柜 | 45加仑，锁型：三点联动+挂锁 | 2 | 个 |  |
| 5 | 双面科室牌 | 双面铝合金材质，12\*31cm | 60 | 个 |  |
| 6 | 防护服 | 1、符合国标GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》；  2、取得中华人民共和国二类医疗器械注册证；中央医药定点储备产品；  3、弹性面部开口，前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计；  4、脚套一体式设计，防护更全面；  5、针织袖口设计，穿着更舒适；  6、抗渗水性：关键部位静水压不低于16.8KPa；  7、断裂强力和断裂伸长率：关键部位材料的断裂强力不低于60N，断裂伸长率不低于70%；  8、过滤效率：关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%；  9、抗合成血液穿透性：不低于4级（7KPa压力不穿透）；  10、表面抗湿性：外侧沾水等级不低于4级；  11、透湿量：防护服材料透湿量不低于3800g/（m2·d）；  12、抗静电性：防护服的带电量应不大于0.6μC/件；  13、皮肤刺激性：原发性刺激指数为0；  14、有效期：≥3年。 | 1000 | 套 |  |
| 7 | N95口罩 | 1、适用范围：用于医疗环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等  2、执行最新国标GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍；  3、配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成；  4、过滤效率：实际检测PFE(非油性颗粒过滤效率) 不低于99%； | 2000 | 个 |  |
| 8 | 一次性医用外科手套 | 1、老化前扯断力最小数值/N：7.0  2、老化前扯断伸长率最小数值/%：650  3、老化后扯断力最小数值/N：6.0  4、老化后扯断伸长率最小数值/%：500  5、长度 ≥230  6、检查手套水抽提蛋白质含量不大于200ug/dm²  7、无粉检查手套表面残粉末含量不大于2.0mg/只  8、采用优质合成丁腈胶乳加工而成, 不含蛋白过敏源，不会产生过敏反应；  9、结实耐用，抗磨损性能、拉伸强度均优于天然橡胶手套；  10、耐油、耐溶剂性能优良，可满足低风险化学防护需求；  11、蓝色款的颜料在配料过程中添加，成品无释放、不掉色，对操作无影响；  12、产品符合EN455、ISO、ASTM、GB标准，并获得CE证书。 | 8000 | 双 |  |
| 9 | 应急充气帐篷 | 1、布料材质:牛津布、PVC涂层布  2、尺寸4\*5m，  3、两边各个窗户，  4、静水压:静水压≥16kpa，  5、防地表水:160-200mm，  6、充气时间:4-6min(随帐篷大小变化)，含有帐篷地丁拉绳，透气，耐磨，防阻燃。底帐采用涤纶+网布面料，防阻燃，抗耐磨。  7、充气柱材质:PVC涂层聚酯交织布  8、适应温度:-40°-+65°  9、框架抗风:6-8级  10、静水压:静水压≥16kpa  11、防地表水:160-200mm  12、充气时间:2-10min随帐篷大小变化 | 2 | 顶 |  |
| 10 | 办公桌椅 | 环保材质，产品尺寸长1.6米宽0.8米高0.76米。产品材质；高密板贴实木木皮。 | 5 | 套 |  |
| 11 | 塑胶拼装地板 | 单片规格：15\*15\*2.5cm；边条规格：7.5\*7.5\*2.5cm；斜角规格：15\*7.5\*2.5cm | 30 | 平方 |  |
| 12 | 供放调音台 | 1. 音响   系统类型：吸顶扬声器；  8英寸；  频率范围（-10 dB） ：50 Hz – 18 kHz ；  灵敏度（1w @ 1m） ： 97 dB；  额定阻抗 ：8Ω；  驱动器功率：25W;  70V/100V变压：6W/3W/1.5W  覆盖角：90°；  尺寸（D × H）：287×104mm；  2、调音台  8路话筒输入  独立48V幻像电源供电  每声道3段均衡  USB输入，带歌词显示  内置蓝牙模块  内置DSP99种效果带LED显示  可外接数字效果周边设备  双七段均衡器  支持一键录音功能  一组辅助扩展输出  每路设有一键静音功能  每路推子前监听  每路设有一键控制主输出  详细参数：  输入灵敏度：-60dBm~ -40dBm  话筒输入电平：+16dBu  线路输入电平：+3dBm  输入电平MAX:19dBm  信噪比：80dB  频率响应：20Hz-20KHz±3dB  增益控制：单声道-26dB、0dB  耳机：7V/220欧  3、无线话筒  频率范围： 640 MHz - 690 MHz  频道总数： 200  有效使用距离： 约50米  频率间隔： 250 kHz  频率宽度： 50 MHz  信号信噪比： ≥ 50 dB（加音头，按国标测试）  运输重量： 2.5 kg  包装尺寸： 480×340×70 mm （L×W×D）  SR300  频率误差： ±10 kHz  频率震荡模式： PLL相位锁定频率合成  接收方式： CPU控制选讯+导频识别接收  静音方式： Mute & Lock Loop Circuit  显示方式： LCD  电源供应： 12 VDC, 1.25 A  音频输出： 2 × XLR（平衡式）  1 × TS 6.35mm（非平衡式）  HT300  频率震荡模式： PLL相位锁定频率合成  发射功率： ≤ 30 mW  发射方式： CPU控制选讯+导频识别码  4、功放  信噪比：＞85dB  输出方式：4-16Ω，70-110V  失真度：＜0.1%  频率响应：50HZ-18KHZ±3dB  输入灵敏度：77.5MV  尺寸：485\*390\*90mm | 1 | 套 |  |
|  |
| 13 | 医用酒精 | 75%酒精，5000mL/桶 | 2 | 桶 |  |
| 14 | 84消毒液 | 50斤/桶 | 2 | 桶 |  |
| 15 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200条/盒，121℃ | 10 | 盒 |  |
| 16 | 紫外线强度测试卡 | 100片/盒 | 10 | 盒 |  |
| 17 | 核酸专用清除剂 | 500mL/瓶 | 5 | 瓶 |  |
| 18 | 质控样 | 20支/盒 | 5 | 盒 |  |
| 19 | A类运输罐 | 1、规格：高160\*直径110（mm）  2、配置：海绵试管托架一只（可插19只试管）、危险性标签一张。  3、材质：聚酯材质密封容器，防止在运输中由于震动、温度、湿度、压力改变而造成泄露。 | 3 | 个 |  |
| 20 | 全自动碘元素分析仪 | 二、技术参数：  1、性能要求  1.1可实现检测尿碘、水碘、牛奶碘等多种碘检测功能，也可根据客户需求增加其他检测项目。  1.2试剂开放，可提供原厂试剂或使用第三方碘检测试剂，用户也可自行配备。  1.3方法学要求：尿碘采用《砷铈催化分光光度法》符合（WS/T107.1-2016）。利用碘催化砷铈氧化还原反应，反应速度与碘含量成正比。适用于碘实验室的碘含量分析，可自动完成过硫酸铵添加、样品混匀、自动消解、自动冷却系统、自动添加试剂与样品、搅拌、检测和清洗等全部工作；水碘检测采用国家碘缺乏病参照实验室推荐的方法：《适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究》中国地方病学杂志2007年第26卷第3期P333-336。  1.4定标方式：尿碘需按照卫生部行业标准（WS/T107.1-2016）规定的7点碘标准使用系列溶液（低浓度为例：浓度分别为0μg/L、50μg/L、100μg/L、150μg/L、200μg/L、250μg/L、300μg/L）进行定标。水碘需按照《生活饮用水中碘化物的检测方法》规定的6点碘标准使用系列溶液（浓度分别为0μg/L、20μg/L、40μg/L、60μg/L、80μg/L、100μg/L）进行定标。  2、工作条件  2.1相对湿度：20%-85%  2.2环境温度：10℃-40℃  2.3大气压力：86.0kPa-106.0kPa  2.4电源要求：220V,50Hz  3、仪器性能参数  3.1全自动碘元素分析仪部分  3.1.1、检测项目范围广，除可以检测尿、水、牛奶等的碘元素含量外，也可根据客户需求增加水质检测的部分项目。  3.1.2、检测范围：尿碘：0-1200μg/L；水碘：0-600μg/L；  3.1.3、线性：相关系数（r）≥0.9995；  3.1.4、灵敏度：最小响应值≤0.8μg/L的碘含量；重复性：重复测量结果变异系数（CV）≤3%；  3.1.5、准确度：测定国家碘标准物质，测定值在其允许范围内；  3.1.6、分析方法：终点法、速率法、两点法等；  3.1.7、仪器采用一体式设计，箱式结构，使用时打开机盖，放上待测样品，整个检测过程(包含消解过程)完全由仪器按照预设程序自动完成。实验结束后能盖上盖子，避免整个仪器落灰受潮。便于日常维护管理。  3.1.8、进样方式：采用自动转盘式旋转臂进样，更加机动灵活，自动转盘式消解盘+自动转盘式反应比色盘+自动转臂进样搅拌。  3.1.9、消解单元：直热消解器，保证受热均匀且温度误差极小。内置自动感应式水冷系统，自动升温控温、消解、自动注水冷却。消解反应区域封闭，内置排气装置。  3.1.10、消解位：可一次放置≥80个样本  3.1.11、反应温度： 室温~125℃可调，控温精度0.1℃  3.1.12样本杯：需采用一次性样本杯，规避重复使用样本杯造成的污染问题，省去人工刷洗和晾干的工作。  3.1.13、 搅拌机构：自动旋转式独立搅拌臂，加入样本和试剂后立即充分搅拌，所有转动臂均采用原装进口花键组装，硬铬工艺，无噪音免维护  3.1.14、 反应盘：可一次放置≥80个比色杯，自动清洗，重复使用  3.1.15、加样装置：高精度微量陶瓷柱塞泵，进样范围0-1000ul，精度±0.1ul  3.1.16、液位检测：具有液面自动探测、余量报警和随量跟踪功能  3.1.17、试剂盘：需提供≥18个试剂位；  3.1.18、自动清洗：具有自动清洗功能，可循环使用  3.1.19、测量波长：340-630nm（单/双波长）,5个测量滤光片，并可用根据客户要求配置滤光片  3.1.20、吸光度范围：0-5.0000A；吸光度分辨率：0.0001A；  3.1.21、光源：12V长寿命卤素灯  3.1.22、光路：石英光纤后分光，采用集成式单孔光电模块  3.1.23、产品尺寸规格：（长\*宽\*高）=92cm\*69cm\*102cm，可略有偏移，  采用落地式设计，底部装有轮子可不设实验台方便仪器移动(提供彩色实物图片证明材料原件或复印件加盖制造商公章)。  3.1.24、分析软件：中文操作界面，软件自动控制仪器；内置调试软件，测试结果存贮，体现吸光度与碘浓度值，数据表格可直接连接打印机打印。  3.1.25、运行平台：Windows 7/10 32位旗舰版，软件为原装全中文版；  二、配置清单：  全自动碘元素分析仪 1台（内置消解装置）  品牌电脑1台  工作站软件 1套  使用说明书 1本  三、售后服务与技术支持  生产厂家在全国有完善的售后服务和技术支持；  无偿免费保修和上门服务年限为壹年，终生负责养护维修及试剂供应；  仪器厂商在现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员；  全国免费服务热线，7x24小时在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障；  维修工程师响应迅速，在线服务无法解决的仪器问题24小时内到场服务。 | 1 | 台 |  |
| 21 | 盐碘分析仪 | 一、技术参数：  1、性能要求：  1.1可自动检测盐碘。  1.2试剂开放，可提供原厂试剂或用户自行配备。  1.3自动化检测盐碘，节省人力，提高检测效率。  2、工作条件  2.1环境温度：10℃-40℃  2.2相对湿度：20%-85%  2.3大气压力：86.0kPa-106.0kPa  2.4电源要求：220V,50Hz  2.5功率：300VA  3、仪器性能参数  3.1.1、检测范围：盐碘0-50mg/kg；  3.1.2、线性：相关系数（r）≥0.9990；准确度：以食用盐中碘成份分析标准物质为检测样本时，测定值在规定允许范围内。  3.1.3、重复性：在测定50mg/kg样本时，RDS＜2%  3.1.4、分析方法：终点法、速率法、两点法等；  3.1.5、样品：食用盐；  3.1.6、独特的的加样搅拌一体针，方便样品和试剂加入和混匀，一次性可同时摆放不少于42个样品。  3.1.7、样本管：样本杯  3.1.8、样本量：2-300微升 1微升步进；  3.1.9、样本针：进样针，具有液面感应、随量跟踪、立体防撞保护、自动清洗等功能；  3.1.10、任意添加试剂：不同样品位置可运行不同方法，添加不同试剂；  3.1.11、检测速度：80个/小时；  3.1.12、试剂盘：25个试剂位，具有不间断冷藏功能；  3.1.13、试剂量：2-300微升 1微升步进；  3.1.14、试剂针：独立试剂针具有液面感应、随量跟踪、立体防撞保护、自动清洗等功能并实时反馈试剂余量；  3.1.15、反应盘温度：30-50℃±0.1℃免维护固体恒温全封闭直热；  3.1.16、反应盘：120个比色杯，采用分立式6mm光径、长方体结构、透紫外线循环使用比色杯。  3.1.17、反应液体积：150微升到400微升（6mm杯径比色杯）  3.1.18、检测波长：340~700nm,可根据用户需求更换不同波长的光源；  3.1.19、吸光度范围：0-5.0000A；  3.1.20、吸光度分辨率：0.0001A；  3.1.21、高智能清洗站：每次使用前比色皿自动清洗。可连续无人操作，无需操作人员干预；  3.1.22、比色杯清洗：采用3针4步清洗方法，保证比色杯清洗干净，延长比色杯寿命；  3.1.23、分析软件：原厂配套工作站软件；中文操作软件，方便实验人员操作；软件自动控制仪器分析，无须人工干预；内置调试软件，自动校准取样针、试剂针位置；  3.1.24、数据存储：可储存10万个以上的检测结果；  3.1.25、运行平台：中文版Windows 7/10下运行，软件为原装全中文版；  3.1.26、数据档案管理：支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出。  3.1.27、分析报告：中文报告，格式可选；  3.1.28、监测功能：卤素灯性能、样本状态、试剂状态、比色杯状态监测报警。  二、配置清单：   1. 主机部分：   全自动盐碘分析仪1台  工作站软件1套  使用说明书1本  2、附件部分：  反应比色杯2套  RS232通讯连接线1根  电源线1根  外接进水管2根  外接废水管2根  试剂盒1盒  备用灯泡1个  简易工具 1套  三、售后服务与技术支持  生产厂家在全国有完善的售后服务和技术支持  免费保修和上门服务年限为壹年，终生负责养护维修及试剂供应。  仪器厂商在现场免费进行安装调试，确保仪器技术指标验收合格；并负责在现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。  全国免费服务热线，7x24小时在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。  维修工程师相应迅速，在线服务无法解决的仪器问题24小时到场服务。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 盐碘试剂盒 | 50份/盒 | 600 | 人份 |  |
| 23 | 尿碘试剂盒 | 50份/盒 | 600 | 人份 |  |
| 24 | 正压呼吸面罩 | 1、用途：通过电动送风电机把过滤后的洁净空气送到头罩内供使用者呼吸，配合电动送风防护头罩使用，在头面部形成正压，同时保护呼吸道、头部、面部和眼部皮肤粘膜，形成三级防护。  2.1、送风电机为无刷电机、最高转速超过10000转；  2.2、风量可调节，两档风速，低速风量≥170L/分钟，高速风量≥210L/分钟（提供证明材料）；  2.3、最低流量设计（MMDF）为165L/分钟；  2.4、当低电量或低风量时，有电子声光、指示灯闪烁和震动报警；  2.5、主机操作界面可显示：选定风量、滤盒的颗粒物负载状态、电池电量；  2.6、送风主机选用可充电锂电池，充电时间 ≤ 1.5小时、电池容量≥3Ah，电池电压≥14V（提供证明材料）；  2.7、低速风量下运行时间：≥8小时、高速风量下运行时间：≥5小时；  2.8、高效过滤盒 P3等级过滤盒，过滤效率大于99.99%（需提供第三方检测报告）；  2.9、送风头罩：防水设计，可以喷淋清洗，复合材料，结实耐用，可以重复多次清洗，使用寿命长；  2.10、光学镜片PC，无眩晕感，大视窗，头罩重量≤225克；  2.11、面镜为0.5MM PC材质；  2.12、设备运行噪音≤75dB；  2.13、送风主机+电池整体重量 ≤1275克；  2.14、送风主机套装提供腰带及肩带，双重固定方式减轻负重感（提供证明材料）；  2.15、送风主机易清洁  功能：送风主机配备易清洁套装，可提高主机消毒时的密封性。送风主机腰带为易清洁腰带，可在消毒剂中浸泡消毒；  2.16、送风主机进风口朝下，使用消毒剂喷洒消毒时可防止高效滤芯遇水失效。 | 5 | 套 |  |