**附件:**

 **成交产品分项表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 生产厂家 | 数量及单位 |
| 1 | AI采编录播一体机 | 趣看 | QUK-600 | QUK 600三维虚拟采编录播一体机，基于高质量、高效率的虚幻渲染引擎、实时光线追踪、PBR、超高清视频编解码等级前言高新技术，集“4K三维虚拟演播、4K视频采集编码、AR全息制播、视频采集编码、直播转推、多机位切换、包装制作、专业调音台、巡检监视”等能力为一体，具有“4K AR/VR全息制播、真三维虚拟演播、多机位切换、远程互动连线、双机热备、安全时延播出、多码流录制”等特色功能，以满足“事件现场、演播室、转播车”等高标准视频直播、视频制作场景中的节目三维虚拟、信号切换、声音调整、字幕叠加、节目播出、信号录制、流媒体发布等功能需要，系统广泛应用于突发新闻现场视频直播、演播室三维虚拟节目、AR新闻制作、体育赛事等各类活动。 | 趣看 | 1 | 台 |
| 2 | 视频云（增强型） | 趣看 | 视频云（增强型） | 增强型视频云，提供云直播功能、云导播功能、云非编功能、云拆条功能、云媒资功能、指挥调度功能等 | 趣看 | 1 | 项 |
| 3 | 视频云资源费 | TYSY | TY-T20 | 含提词屏、组合托板、普通三脚架、高清字幕系统等 | 天影视通 | 1 | 项 |
| 4 | 互动连线系统 | 趣看 | 互动连线系统 | 连线制播系统，用于现场制作互动连线支持导播端与多路远程机位实现双向音视频互动连线；支持多人同时在线音视频连线，所有连线参与者均可获取到其他参与者的音视频信号； | 趣看 | 1 | 项 |
| 5 | 直播专用摄像机 | SONY | PXW-Z280 | 直播专用摄像机，摄像机成像器件采用4K级3片式结构，尺寸1/2英寸，灵敏度F13、信噪比63dB，具备12G/3G/HD/SD-SDI、HDMI输出接口 | 索尼 | 2 | 台 |
| 6 | 三脚架云台套装 | 百诺 | A1573FS2N | 三脚架云台套装，最高工作高度1575mm；最小管径18.4mm，最大管径25.2mm，提供脚架包 | 百诺 | 2 | 套 |
| 7 | 直播手持稳定云台 | DJI | OM5 | 直播手持稳定云台，用于拍摄手机稳定使用 | 大疆 | 10 | 台 |
| 8 | 直播电动摇臂 | 尖美 | xf108 | 直播电动摇臂，含8米摇臂、配重以及7寸显示器 | 尖美 | 1 | 台 |
| 9 | SD卡转SXS卡适配器 | SONY | MEAD-SD02+128G SD | SD卡转SXS卡适配器+128G超高速SD卡，用于SD卡存储 | 索尼 | 2 | 个 |
| 10 | XQD—G存储卡 | SONY | QD-G64F | XQD—G存储卡，用于专业摄像机存储 | 索尼 | 2 | 个 |
| 11 | 直播摄像机专用无线麦克风（一拖四） | 枫笛 | UwMic9S | 直播摄像机专用无线麦克风（一拖四） | 枫笛 | 2 | 个 |
| 12 | 手机用无线麦克风（一拖二） | 颖果 | 无线麦克风 | 手机用无线麦克风（一拖二） | 颖果 | 4 | 个 |
| 13 | 年度直播流量费 | 电信、移动、联通 | 年度直播流量费 | 年度直播流量费，包括各大运营商5G网络，每份中均包含2000分钟通话、180G流量、宽带加ITV，外加50元流量包。 | 电信、移动、联通 | 8 | 项 |
| 14 | 8K三防全景相机 | 圆周率 | Pilot Era | 8K三防全景相机，4个F2.28非球面鱼眼镜头 | 圆周率 | 1 | 台 |
| 15 | 三防4G直播摄像头 | 凯锐视讯 | L4G-500 | 三防4G直播摄像头 | 凯锐视讯 | 1 | 台 |
| 16 | 全时播控一体机 | 趣看 | QUK-100 | 全时播控一体机，用于全时播控慢直播，支持节目单编写、CG添加、画中画、画面裁剪功能 | 趣看 | 1 | 台 |
| 17 | 全景VR一体机眼镜 | 小鸟看看 | Pico G2 4K | 全景VR一体机眼镜 | 小鸟看看 | 3 | 个 |
| 18 | 直播无人机套装 | DJI | 御3 | 直播无人机套装影像传感器：4/3英寸 CMOS 有效像素2000万实时图传最大码率：40Mbps | 大疆 | 1 | 套 |