**化隆县中医院搬迁所办公电子设备和办公设施采购项目（第二次）变更公告**

 青海长麒工程项目管理有限公司受化隆回族自治县中医院委托，已于2020年06月28日发出的 “化隆县中医院搬迁所办公电子设备和办公设施采购项目（第二次）”竞争性谈判采购公告，由于打印机技术参数发生变更，现发布更正公告。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 化隆县中医院搬迁所办公电子设备和办公设施采购项目（第二次） |
| 采购项目编号 | 青海长麒竞谈（货物）2020-006s |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 发出谈判采购公告时间 | 2020年06月28日 |
| 变更事项 | **原技术参数：打印机：** 1、便携式喷墨打印机;2、喷嘴数量：黑色180个，青色、洋红色、黄色各59个；最大分辨率 5760x1440 dpi(带有智能墨滴变换技术)，默认黑白分辨率 360x 360 dpi，最小墨滴 3微微升；打印方向：双向逻辑查找；打印速度:黑色文本约7.2ipm（ISO/IEC24734,默认模式）彩色文本约4ipm（ISO/IEC24734,默认模式）；3、纸张进纸方式：摩擦进纸；进纸器：1个（后部）；进纸器容量：20页，A4普通纸（75g/m2）,5页明信片；4、支持最大纸张尺寸：A4;5、支持纸张尺寸A4, A5, A6 ，B5,10x15cm(4x6in),13x18cm(5x7in),9x13cm(3.5x5 in) Letter(8 1/2x11in),Legal(8 1/2x14in),Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2in),DL(110x220mm), C6(114x162mm)；6、打印边距：可在驱动设置最小打印边距为每边3mm，页底、左、右边；7、支持USB接口，无线接口 IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4)，8、打印方式：按需喷墨（微压电打印技术），无线直连，内置电池支持USB供电（USB供电设计，可通过充电宝、笔记本电脑、车载电源随时为其充电）；配备四色全颜料墨水；“0”臭氧，“0” 粉尘，低碳排，低能耗，最大功率消耗14W。9、投标时需提供3C、节能、环保证书、以及9001管理体系认证证书、14001环境管理体系认证证书、18001健康管理体系认证证书。**现变更技术参数：打印机：**打印速度每分钟≥14 页 (A4)打印分辨率≥600dpi×600dpi预热时间(从电源开启到就绪状态) 约10秒或更少首页打印9.3秒或更低 耗材：约2000页纸张输入(标准) 150 页 (64-163g/m2) 手动进纸 1 页 (64-163g/m2) 纸张输出面向下：100 页 纸张尺寸A4, B5, A5, LGL, LTR, EXEC, 信封, 自定义尺寸电源要求50/60Hz(±2Hz) 220-240V( ±10%) 耗电量大约 726W（最大值）    大约 2W( 待机时平均值 )     打印状态平均约280W体积(W×D×H)369.8×250.5×216.7 (mm) 重量(不包含墨粉盒) 大约 5.7kg(不含硒鼓)内存(标准) 2MB (Hi-SCoA) 接口(标准) USB 2.0 高速 支持操作系统 Windows 2000/XP/ Vista /Win7/Server 2003/Server 2008 /Server 2008 R2 , Mac OSX, Linux能效等级3级 /0.78kW·h**其他事项不变。** |
| 采购单位及联系方式 | 采购人：化隆回族自治县中医院联系人：韩先生 联系电话：13639720251 |
| 采购代理机构及联系方式 | 采购代理机构：青海长麒工程项目管理有限公司联系人：尹女士联系电话：18797263986地址：青海省西宁市大通县盛锦华庭20号楼1单元20楼1204室 |
| 财政监督部门及电话 | 单位名称：化隆回族自治县财政局 联系电话：0972-8715192   |

青海长麒工程项目管理有限公司

2020年06月28日