**变更内容**

 “成都市龙泉驿区教育局2021年第二批新建幼儿园教玩具采购项目（项目编号：510112202100155）”，相关变更事宜如下：

**一、原招标文件第六章 三、技术参数要求中：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** |
| 37 | 儿童户外大型滑梯2 | 3.产品配置：主立柱不少于12根，四角浸塑平台不少于3个，S型楼梯区浸塑平台不少于1个；浸塑楼梯不少于2组，其中一组需连接一组浸塑台阶；各类造型围板不少于8个，围板采用工程塑料滚塑成型，各个围板造型附属功能与围板一体。（其中：青蛙飞镖盘围板1个，飞镖风火轮造型，围板尺寸96\*12\*123cm；青蛙栏杆围板2个，围板造型带有3根栏杆，围板尺寸：96\*14\*123cm；球帽出口围板1个，围板球帽造型，围板尺寸：108\*27\*97cm；青蛙单人出口围板1个，尺寸：96\*13\*120cm；旋涡围板1个，围板旋涡造型附带一个字母和一个时钟表盘，围板尺寸：96\*11\*123cm；青蛙乒乓球围板1个，透明亚克力球形罩镶嵌于围板上，内置2个球门一颗乒乓球，围板尺寸：96\*120\*123cm；青蛙音乐围板1个，围板内置75\*75cm的管风琴造型，管风琴内置5根铝合金发音管，外置5个打击拨片，拨动拨片能敲击出5种不同音阶的声音，余音5ms，围板尺寸：95\*37\*121cm）；造型装饰顶不少于2个，（其中：装饰顶洋葱造型1个，尺寸：Ø200\*128cm；飞船圆镜顶1个，尺寸：149\*135\*43cm）；立柱顶部装饰物不少于4个（其中：四叶草装饰顶2个，尺寸：138\*111\*125cm；向日葵顶1个，尺寸：38\*35\*75cm；圣诞树顶1个，尺寸：96\*96\*110cm）；滑梯滑道不少于4道（其中：S型滑道1个，平台高度190cm，S型滑梯滑道出口配备波纹造型塑料防护栏2个，滑道出口围板1个）；钻筒不少于1组，尺寸：Φ88\*118cm；秋千不少于1组2个座位。其他扣件、安全螺丝等配件配备齐全完全保证产品安全及不少于十年正常使用的备用量。 |
| 38 | 儿童户外大型滑梯3 | 3.产品配置：主立柱不少于22根，四角浸塑平台不少于6个，S型楼梯区浸塑平台不少于1个；浸塑楼梯不少于2组（其中：楼梯浸塑台阶需连接一个附属浸塑平台）；各类造型围板不少于12个，围板采用工程塑料滚塑成型，各个围板造型附属功能与围板一体。（其中：青蛙趴造型出口围板1个，尺寸：96\*13\*120cm；青蛙趴造型圆镜围板4个，透明亚克力圆镜罩镶嵌于围板上，尺寸：96\*35\*123cm；青蛙趴栏杆围板5个，围板造型带有3根栏杆，尺寸：96\*14\*123cm；青蛙趴XO数字围板1个，围板带有5个X数字和4个O数字转轮，拨动转轮可以进行游戏，尺寸：96\*12\*123cm；青蛙趴球帽出口围板1个，围板球帽造型，尺寸：108\*27\*97cm）；造型装饰顶不少于3个，（其中：六角装饰顶1个，装饰顶洋葱造型，尺寸：≥Ø280\*130cm；4角装饰顶2个，装饰顶斗笠帽造型，尺寸：≥：Ø200\*80cm）；立柱顶部装饰物不少于7个（其中：椰树造型顶3个，啄木鸟造型顶1个，太阳花造型顶1个，树冠花造型顶2个）；滑梯滑道不少于5道（其中：S型滑道1个，平台高度190cm，S型滑梯滑道出口配备波纹造型塑料防护栏2个，滑道出口围板1个；透明桶滑道1道，滑梯高度210cm，透明桶直径76cm）；钻网不少于1组；攀爬网（架）不少于1组，龙骨桥不少于1组，空中走廊不少于1组。其他扣件、安全螺丝等配件配备齐全完全保证产品安全及不少于十年正常使用的备用量。 |

变更为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数** |
| 37 | 儿童户外大型滑梯2 | 3.产品配置：主立柱不少于12根，四角浸塑平台不少于3个，S型楼梯区浸塑平台不少于1个；浸塑楼梯不少于2组，其中一组需连接一组浸塑台阶；各类造型围板不少于8个，围板采用工程塑料滚塑成型，各个围板造型附属功能与围板一体。（其中：飞镖盘围板1个，围板尺寸96\*12\*123cm；栏杆围板2个，围板造型带有3根栏杆，围板尺寸：96\*14\*123cm；球帽出口围板1个，围板球帽造型，围板尺寸：108\*27\*97cm；单人出口围板1个，尺寸：96\*13\*120cm；旋涡围板1个，围板旋涡造型附带一个字母和一个时钟表盘，围板尺寸：96\*11\*123cm；乒乓球围板1个，透明亚克力球形罩镶嵌于围板上，内置2个球门一颗乒乓球，围板尺寸：96\*120\*123cm；音乐围板1个，围板内置75\*75cm的管风琴造型，管风琴内置5根铝合金发音管，外置5个打击拨片，拨动拨片能敲击出5种不同音阶的声音，余音5ms，围板尺寸：95\*37\*121cm）；造型装饰顶不少于2个，（其中：装饰顶洋葱造型1个，尺寸：Ø200\*128cm；飞船圆镜顶1个，尺寸：149\*135\*43cm）；立柱顶部装饰物不少于4个（其中：四叶草装饰顶2个，尺寸：138\*111\*125cm；向日葵顶1个，尺寸：38\*35\*75cm；圣诞树顶1个，尺寸：96\*96\*110cm）；滑梯滑道不少于4道（其中：S型滑道1个，平台高度190cm，S型滑梯滑道出口配备波纹造型塑料防护栏2个，滑道出口围板1个）；钻筒不少于1组，尺寸：Φ88\*118cm；秋千不少于1组2个座位。其他扣件、安全螺丝等配件配备齐全完全保证产品安全及不少于十年正常使用的备用量。 |
| 38 | 儿童户外大型滑梯3 | 3.产品配置：主立柱不少于22根，四角浸塑平台不少于6个，S型楼梯区浸塑平台不少于1个；浸塑楼梯不少于2组（其中：楼梯浸塑台阶需连接一个附属浸塑平台）；各类造型围板不少于12个，围板采用工程塑料滚塑成型，各个围板造型附属功能与围板一体。（其中：出口围板1个，尺寸：96\*13\*120cm；圆镜围板4个，透明亚克力圆镜罩镶嵌于围板上，尺寸：96\*35\*123cm；栏杆围板5个，围板造型带有3根栏杆，尺寸：96\*14\*123cm； XO数字围板1个，围板带有5个X数字和4个O数字转轮，拨动转轮可以进行游戏，尺寸：96\*12\*123cm；球帽出口围板1个，围板球帽造型，尺寸：108\*27\*97cm）；造型装饰顶不少于3个，（其中：六角装饰顶1个，装饰顶洋葱造型，尺寸：≥Ø280\*130cm；4角装饰顶2个，装饰顶斗笠帽造型，尺寸：≥：Ø200\*80cm）；立柱顶部装饰物不少于7个（其中：椰树造型顶3个，啄木鸟造型顶1个，太阳花造型顶1个，树冠花造型顶2个）；滑梯滑道不少于5道（其中：S型滑道1个，平台高度190cm，S型滑梯滑道出口配备波纹造型塑料防护栏2个，滑道出口围板1个；透明桶滑道1道，滑梯高度210cm，透明桶直径76cm）；钻网不少于1组；攀爬网（架）不少于1组，龙骨桥不少于1组，空中走廊不少于1组。其他扣件、安全螺丝等配件配备齐全完全保证产品安全及不少于十年正常使用的备用量。 |

**二、样品要求，2.3本项目送样清单中：**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |
| 2 | 儿童户外大型滑梯2中的青蛙音乐围板 |

变更为：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |
| 2 | 儿童户外大型滑梯2中的音乐围板 |

**三、第七章 评标办法 4. 评标细则及标准中：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** |
| 2 | 技术参数及要求 | 20分 | 供应商针对论证文件“技术参数要求”中技术参数条款的响应得分规则如下：1、供应商针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：指以产品为计算单元，其包含的所有非“▲”和“\*”技术参数要求条款视为一条一般技术参数）一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×5分。2、供应商针对“▲”技术参数条款的响应得分规则如下： “▲”技术参数条款响应得分=（供应商满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量）×15分。①针对“▲”技术参数条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应“▲”技术参数条款将视为不满足。“▲”技术参数条款中如涉及多项子条款，任意一项及以上子条款偏离，视为该项“▲”技术参数条款偏离。 |
| 5 | 类似业绩 | 2分 | 投标人在2018年至今在类似幼儿园教玩具设备采购项目，每具备一个业绩得0.2分，满分得2分。（说明：提供中标（成交或中选）通知书复印件或合同复印件） |
| 6 | 投标人实力、产品质量及安全保障 | 9分 | 二、提供投标人或生产厂家在有效期内的责任保险证、保险单。1、保险额不低于1500万元人民币，得1分。2、保险额低于1500万元人民币，得0.5分。3、无保险证、保险单不得分。 |
| 9 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |

**变更为：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** |
| 2 | 技术参数及要求 | 20分 | 供应商针对论证文件“技术参数要求”中技术参数条款的响应得分规则如下：1、供应商针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：指以产品为计算单元，其包含的所有非“▲”和“\*”技术参数要求条款视为一条一般技术参数，共50条）一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×5分。2、供应商针对“▲”技术参数条款的响应得分规则如下（共12条）： “▲”技术参数条款响应得分=（供应商满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量）×15分。①针对“▲”技术参数条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料没有具体要求的，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告复印件或制造厂家参数证明复印件或产品厂家官网最新参数证明截图等）；如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应“▲”技术参数条款将视为不满足。“▲”技术参数条款中如涉及多项子条款，任意一项及以上子条款偏离，视为该项“▲”技术参数条款偏离。 |
| 5 | 类似业绩 | 2分 | 投标人在2018年至今在类似幼儿园教玩具设备采购项目，每具备一个业绩得1分，满分得2分。（说明：提供中标（成交或中选）通知书复印件或合同复印件） |
| 6 | 投标人实力、产品质量及安全保障 | 8分 | 二、（删除此条）。 |
| 9 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。3. 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。 |

**四、投标截止时间和开标时间变更为：**2021年8月11日11时30分（北京时间）（文件接收时间：2021年8月11日11时00分（北京时间）\_投标截止时间）

**五、其他保持不变**