**餐厨垃圾车**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 总质量（kg） | ≥7360 |
| 整备质量（kg） | ≥4400 |
| 额定质量（kg） | ≥2250 |
| 轴荷（kg） | 2640/4720 |
| 外形尺寸（mm） | ≥5800\*2070,2000 |
| 轴数 | 2 |
| 最高车速（km/h） | ≥100 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轴距（mm） | ≥2700 |
| 弹簧片数 | 6/6+5 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机排量（ml） | 2360 |
| 发动机功率 | ≥103（kw）/140.08（ps） |
| 其他 | 随底盘选装驾驶室;侧防护材料Q235,螺栓连接;后部防护由专用装置代替,下边缘离地高度(mm):400;仅采用3308mm轴距 |