**10立方 吸污车**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 参数 |
| 底盘型号 | 一线品牌 |
| 发动机型号 | 东风康明斯或玉柴 |
| 燃油种类 | 柴油 国Ⅵ |
| 发动机功率(kw) | ≥143 |
| 外形尺寸（长×宽×高）(mm) | ≥7200×2380×3150 |
| 轴距(mm) | ≥3950 |
| 最大总质量(kg) | ≥18000 |
| 额定载质量(kg) | ≥8000 |
| 整备质量（kg） | ≥9300 |
| 轴荷（kg） | ≥6500/11500 |
| 有效吸程(m) | ≥12 |
| 满罐抽吸时间(min) | ≤6 |
| 吸污管直径(mm) | ≥110 |
| 污水罐有效容积(m3) | ≥10 |
| 垂直抽吸高度 | ≥18M |
| 液压举升卸料 | 液压油缸举升卸料 |
| 真空度 | 95% |
| 轮胎规格 | 钢丝胎 |
| 注明：车辆加装黄色作业灯，车辆作业时自动语音播放，车辆安装GPS，倒车影像，每辆车赠送10桶尿素，在喀什地区克州地区有后服务站（提供证明资料）环保证明、免征公告、3C证书 |