**莎车县现代农业发展（农产品质量检测建设）项目变更公告**

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：XJWSH(JZXTP)2024-01号

原公告的采购项目名称：莎车县现代农业发展（农产品质量检测建设）项目

首次公告日期：2024年03月22日

**二、更正信息**

更正事项：竞争性谈判文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **更正项** | **更正前内容** | **更正后内容** |
| 1 | 高速冷冻离心机 | 转速：23000r/min,最大相对离心力36400\*g，转速精度±20r/min，温度设置范围-20℃~+40℃ | 转速范围：300-18,000rpm（100rpm增量）；最高转速：≥18000r/min,最大相对离心力≥30000\*g，转速精度±20r/min，温度设置范围-20℃~+40℃;转子15ml\*4，1个；水平转子，带9\*15ml适配器和4\*50ml适配器。 |
| 2 | 超声波清洗机 | 常温~100℃可用，时间控制1~99分钟，超声功率480W，频率40khz，容量≥20L，电压220V，内胆材料不锈钢，内槽尺寸≥长500\*宽300\*高300mm | 常温~100℃可用，时间控制1~600分钟，超声功率500W，频率40khz，容量≥30L，电压220V，材质：SUS304不锈钢2.0，内槽尺寸L\*W\*H 500\*300\*200MM；具有不锈钢网架和不锈钢降音盖；加热功率：1500W；排水口：有1/2(手控，不锈钢球阀) |
| 3 | 仪器维护保养 | / | U1timate3000 液相色谱仪；  液相色谱-串联三重四级杆质谱仪 waters xevo tqd；  气相色谱-串联三重四级杆质谱仪 安捷伦 气相部分：8890GC 气质部分：7000D GC/TQ 包括安捷伦进样盘；  气相色谱仪 安捷伦7820A |
| 4 | 检定校准费 | / | 单通道移液器 12个；YP520N电子天平2个；数字温度计9个；瓶口移液器3个；指针式温湿度表7个；砝码1个；连续分配器1个；原子荧光光度计1个；原子吸收光谱仪1台；液相色谱-串联三重四级杆质谱仪1台；电热恒温鼓风干燥箱1个；U1timate3000 液相色谱仪1台；ME204E1/10000电子天平1个；5001电子天平1个；JA2003N1/1000电子天平1个。 |

更正日期：2024年03月25日

**三、其他补充事宜**

  无

**四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：莎车县农业农村局

地 址：莎车县智慧路32号

联系方式：13579060171

2.采购代理机构信息

名 称：新疆万士和项目管理有限公司

地 址：新疆喀什市帕依纳普路251号1幢5层5003室

联系方式：唐林红 15657113367

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：莎车县财政局政府采购管理办公室

地 址：莎车县财政局

监督投诉电话：0998-8512578

新疆万士和项目管理有限公司 2024年3月25日