**中华人民共和国吉木乃出入境边防检查站变压器采购项目（二次）**

**成交结果公告**

1. **项目编号：**ZFCG-JTSZZB2025--22

**二、项目名称：**中华人民共和国吉木乃出入境边防检查站变压器采购项目（二次）

**三、中标（成交）信息**

供应商名称：新疆银泰创联建设工程有限公司

供应商地址：单位地址:新疆阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇强德珠尔特村1072号-5

成交金额：331645.00元

**四、主要标的信息**

   货物类主要标的信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 单价/元 | 规格型号及主要技术参数 |
| 1 | 中华人民共和国吉木乃出入境边防检查站变压器采购项目（二次） | 设备基础 | / | 1 | 40000 | 1. 设备基础采用C25砼现浇

2.垫层 C15 3.预埋件数量、规格、走向、预埋深度按照实际需要设置 4.为了防止渗水基础侧墙内外及底面抹防水砂浆，厚度 20mm 5.接地网接地电阻不大于 4 欧 6.基础应预留入孔以便安装人员进入基础小室安装进出电缆。基础小室底部应有排水排施,以免积水。 7.土方开挖，回填，余方点装料运输至弃置点 |
| 2 | 变压器 | 江苏永刚电力 设备有限公司  | 1 | 243000 | 1.名称:干式变压器 400kVA2.容量（kV·A):4003.电压（kV):104.箱变外形尺寸:4700\*2300\*2450mm，彩钢板5.防雷接地:避雷器HY5WZ-17/50，环形接地6.基础型钢形式、规格:防护围栏7.综合报价考虑施工地点8.变压器系统调试 |
| 3 | 横担组装 | 江苏永刚电力 设备有限公司  | 3 | 1865 | 1.名称:杆上横担组装2.瓷瓶型号、规格:瓷瓶、针瓶、电缆附件3.金具品种规格:抱箍、针式绝缘子 P-20T、引线 |
| 4 | 电杆 | 江苏永刚电力 设备有限公司  | 2 | 1200 | 12米锥形水泥电杆，埋地2米，重量1200~1800kg包含卡盘和底盘（尺寸≥800mm\*300mm） |
| 5 | 真空断路器 | 江苏永刚电力 设备有限公司  | 1 | 12000 | 断路器:ZW32-12S/630-20额定电压：12KV额定电流：630A短路开断能力：20KA安装完毕进行调试 |
| 6 | 隔离开关 | 江苏永刚电力 设备有限公司  | 1 | 1500 | 隔离开关HGW9-1250A额定电流1250A |
| 7 | 电力电缆 | 江苏永刚电力 设备有限公司  | 50 | 543 | 1.名称:电力电缆2.规格:地埋电缆 3×703.电压等级(kV):104.成套型电缆终端头 |

**五、评审专家（单一来源采购人员）名单：**侯晓静，许斌，吴文奇（采购人代表）

**六、代理服务收费标准及金额：**

根据采购代理机构与采购人的代理协议约定，采购代理服务费5200元（人民币）由成交供应商向采购代理机构支付。

**七、公告期限**

   自本公告发布之日起1个工作日。

**八、其他补充事宜**

     监督电话：0906-6491234

   **九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系**

名 称：中华人民共和国吉木乃出入境边防检查站

地 址：新疆阿勒泰地区吉木乃县186团

联系方式：华警官0906-6491234

监督电话：0906-6491234

2.采购代理机构信息

名 称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

地　　址：阿勒泰市佰颂广场亦岚酒店6楼

3.项目联系方式

项目联系人：张晶

电　　 话：13095016175

附件信息：1、中小企业声明函

1. 中华人民共和国吉木乃出入境边防检查站变压器采购项目（二次）—询价通知书
2. 结果信息
3. 弃标函