|  |
| --- |
| 苍 南 县 非 政 府 采 购  竞争性磋商文件  项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程  采购方式：竞争性磋商（非政府采购）  采 购 人：苍南县霞关镇学校  联 系 人：金老师  代理机构：浙江盛丰工程管理有限公司  联 系 人：唐先生  联系电话：0577-68708090  备案机构：苍南县教育局  2025年7月 |

**浙江盛丰工程管理有限公司关于苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程的竞争性磋商公告**

 项目概况

    本招标项目苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程采购的潜在供应商应在乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2025年08月01 日 14:30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

    项目编号：CNSF20250721001

    项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

    采购方式：竞争性磋商（非政府采购）

    预算金额（元）：324102

    最高限价（元）：324102

    采购需求：详见磋商文件

   数量：1

   预算金额（元）：324102

   单位：1

   简要规格描述：详见磋商文件

   备注：

    合同履约期限：标项 1，30日历天

    本项目（不）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为小微企业/监狱企业/残疾人福利企业

    3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取（下载）采购文件**

    时间：/至2025年08月01 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：（1）乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com）；

（2）供应商须现场报名；

    方式：潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）。

    售价（元）：0

**四、响应文件提交（上传）**

   投标截止时间：2025年08月01 日 14:30（北京时间）

   投标地点：**苍南县灵溪供销社大楼3楼（玉苍路263-277号）；**

开评标地点：苍南县灵溪供销社大楼3楼（玉苍路263-277号）。

**五、响应文件开启**

    开启时间：2025年08月01 日 14:30 （北京时间）

    地点（网址）：（1）苍南县灵溪供销社大楼3楼（玉苍路263-277号），投标供应商**必须前往**评审现场递交。（2）代理机构于苍南县灵溪供销社大楼3楼（玉苍路263-277号）进行开评标活动。

**六、公告期限**

    自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不合法或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。提交方式：详见招标文件，并电话告知采购人、代理机构。

2、未按照本公告规定的报名的潜在投标人提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

3.其他事项：

（1）本项目如与相关规定不一致，以本采购文件为准，最终解释权归采购人及代理机构所有。

（2）**落实的政府采购政策：**

**本项目专门面向小型、微型企业采购**项目包括（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

**八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

    1.采购人信息

    名    称：苍南县霞关镇学校

    地    址：苍南县霞关镇政府路60号

    传    真：

    项目联系人（询问）：金老师

    项目联系方式（询问）：13506877466

    质疑联系人：金老师

    质疑联系方式：13506877466

    2.采购代理机构信息

    名    称：浙江盛丰工程管理有限公司

    地    址：苍南县灵溪供销社大楼3楼（玉苍路263-277号）

    传    真：

    项目联系人（询问）：唐先生

    项目联系方式（询问）：0577-68708090

    质疑联系人：邱先生

    质疑联系方式：0577-68708090

    3.备案机构：

    名    称：苍南县教育局

    地    址：苍南县灵溪镇渎浦社区横浦村灵溪镇第十中学内

联 系 人：黄老师

监督投诉电话：13868486160

**投 标 通 知 (邀 请) 书**

浙江盛丰工程管理有限公司对苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号 | CNSF20250721001 |
| 采购内容 | 苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程 |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 最高限价 | 最高限价324102元人民币 （注：投标供应商报价不得超出最高限价金额,否则作无效标处理。） |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 磋商响应文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成 |
| 磋商响应文件的签章 | 全部盖公章 |
| 投标有效期 | 60日历天（自招标文件递交截止日起计算） |
| 服务工期 | 30日历天 |
| 投标截止与开标时间 | 2025年8月 01 日 14:30 |
| 投标样品 | 需要，详见第二部分 采购内容及技术要求 |
| 现场踏勘 | 不组织,投标供应商自行前往，费用、安全等责任自负 |
| 投标预备会 | 不召开 |
| 质量要求 | 合格（符合磋商文件要求、投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准） |
| 签订合同 | 中标通知书发出后 7 日内。 |
| 质疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（竞争性磋商公告为公告发布后的**第4个工作日**）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 质疑时间、地点及受理人 | 1. 质疑时间：按公告规定时间执行。 2. 质疑事项：在质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到:“http://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12159.html”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。   （2）质疑受理地点：浙江盛丰工程管理有限公司（苍南县灵溪供销社大楼3楼（玉苍路263-277号）），必须以书面形式传至招标代理机构。  （3）质疑受理人：邱先生，联系电话：0577-68708090。 |
| 小型、微型企业扶政策 | **▲本次采购为专门面向小微企业采购项目。**  本采购文件所称小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定，在政府采购活动中，残疾⼈福利性单位视同小型、微型企业；  依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 |
| 本项目所属行业及规模划型标准 | 建筑业 |
| 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。  注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 |
| 信用融资政策 | 为支持和促进中小企业发展，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| **重要提醒** | **招标文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效。** |
| 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 | 1、根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。  2、支持创新发展1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府**或非政府**采购活动时业绩分值为满分。 |
| 招标代理服务费 | 中标供应商须向招标代理机构支付采购代理服务费，收取招标代理服务费7500元整，招标代理服务费包含在投标总价中。  招标代理服务费汇入以下帐号：  开户银行：苍南农村商业银行股份有限公司环城支行  开户名称：浙江盛丰工程管理有限公司苍南分公司  开户帐号：201000318748325 |
| 备注 | 如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

**采购文件总目录**

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及要求

三、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说 明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分 合同格式

第五部分 附件：投标文件格式

第六部分 评标办法

**重要提示：《竞争性磋商文件》（以下简称“磋商文件”）中，加粗或加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《磋商文件》中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读《磋商文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。**

**第一部分 项目简介**

一、项目简介

浙江盛丰工程管理有限公司受苍南县霞关镇学校委托，以竞争性磋商方式采购苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

**第二部分 采购内容及技术要求**

**一、总则**

1、供应商必须对所投所有服务进行报价，否则按无效投标处理；

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

3、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

4、本项目为“交钥匙”项目，采购内容为苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程采购项目。投标报价包括施工费、安全文明施工措施费用、规费、民工工伤保险费、企业管理费、设备费、安装调试费用、所有的检测费用、垃圾清运费及成品保护费用、验收费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、招标代理费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及其他因本项目而产生的一切费用。

5、国家、省、市在施工、检测和验收方面若有新规范、新要求的，必须按照新的规定要求检测和验收，所有费用均包含在本次投标费用内。

**6、本工程要求按业主要求施工，按采购需求指定的技术标准和规范验收。**

1. **采购内容及技术要求**

（1）采购清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量**  **单位** | **工程量** |
|  | 塑胶跑道新建 |  |  |  |
| 1 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有塑胶面层（含基层处理：铁丝刷干净，高压水冲洗干净，塑胶专用胶水处理一道，基层裂缝拆除，重新浇筑），拆除厚度、拆除方式由施工方自行考虑；  2、因施工方缘由造成原有无需拆除场地被破坏，该部分费用由施工方自行承担；  3、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑；  4、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节； | m2 | 1439.18 |
| 2 | 拆除路面 | 现状混凝土面层凿毛处理：  1、混凝土破除厚度13mm厚；  2、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑；  3、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节； | ㎡ | 88.9 |
| 3 | 塑胶面层 | 1、名称：三元乙丙透气型彩色塑胶面层（颜色由业主指定）  2、厚度：13mm  3、采用无毒、阻燃防滑型EPDM颗粒，符合国家相关法律规定  4、含清扫路基、整修侧平石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理、胶水、表面喷涂料、画线、分割等所有符合环保要求的施工内容；  5、符合新国标GB36246-2018相关检测标准要求； | m2 | 1528.08 |
| 4 | 排水沟疏通 | 对现状排水沟排水沟疏通及清理，按一项考虑计入，标后不予调整； | 项 | 1 |
| 5 | 器械活动区拆装 | 对现状原单杆、双杆、云梯等进行拆装 | 项 | 1 |
| 6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机  2.压路机 | 台·次 | 1 |
|  | 其他说明 |  |  |  |
| 7 | 材料成品质量检测费 | 原材料及材料成品质量检测费（详见招标文件），施工单位自行根据施工面积报价，该费用一次性包干，结算不再调整。 | 项 | 1 |
| 8 | 施工技术措施费 | 施工技术措施费（基础及垫层等模板、现场建筑物保费、现场设施移动费、大型机械设备进出场及安拆、安全维护等） | 项 | 1 |
| 9 | 其他施工技术措施费 | 为完成本工程所需要的其他项目：现场垃圾外运，消纳，不需要的苗木移除，其余垃圾清理，原有排水沟破损排水沟盖板进行更换，水沟内部部分砌体破损脱落修复，运动场及篮球场区边上榕树根伸长到塑胶面层部分需进行修剪处理，局部混凝土基础进行修复等一切措施费 | 项 | 1 |
| 10 | 规费 | 含安全文明施工费、社会保险费、住房公积金、工程排污费、建设项目工伤保险费等 | 项 | 1 |
| 11 | 其他费用 | 税金等其他未包含费用 | 项 | 1 |

注：**▲1、并不限于以上内容及规格要求，各供应商根据现场踏勘，对所有内容进行投标报价，结算时不在作任何增加调整，遇工作量减少的按实际进行结算**。

**2、材料成品质量检测费按一项计入工程技术措施费，费用一次性包干，结算不予调整；**

**3、本次采购内容中涉及施工过程中工序配合项目，投标供应商应自行统筹考虑并统一纳入本次投标报价，采购人不另行承担相关费用，运动场材料不得使用违规有毒性原材料。**

**4、本工程器材须经由采购人确认方可进场，按采购人要求的指定地点进行安装，并调试至能正常使用。**

**▲5、施工单位严格按业主要求的工艺结合现场进行施工。**

**（2）投标样品要求**

**1、投标供应商按技术要求提供三元乙丙透气型彩色塑胶面层（厚度≥13mm）一块，规格要求 50cm×55cm×13mm；**

**2、投标样品的递交**

投标供应商应在投标截止时间前，按照投标样品清单要求,**将投标样品在投标截止时间前 1 小时**内**递交至苍南县灵溪镇供销社大楼三楼（灵溪镇玉苍路263-277号）**（联系人：唐先生 17365859897），否则视为未递交。

**3、投标样品的标识**

**投标样品上应标明投标供应商名称及产品品牌**，并加盖投标供应商公章，否则因此造成的错评、漏评评标委员会概不负责。

4、投标样品封存与退还

中标人的投标样品由采购人封存，作为合同验收的依据之一，未中标的供应商的投标样品在评审结束后 1 小时内由各供应商自行取回，否则采购组织机构有权自行处理。

（3）主要技术参数标准和规范：

1、塑胶跑道材料符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 标准指标 |
| 1 | 3种邻苯二甲酸酯类（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 3 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
| 4 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤10 |
| 5 | 挥发性有机化合物/（g/L） | ≤50 |
| 6 | 游离甲醛/（g/kg） | ≤0.50 |
| 7 | 苯/（g/kg） | ≤0.05 |
| 8 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 9 | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
| 10 | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
| 11 | 可溶性铬 /(mg/kg) | ≤10 |
| 12 | 可溶性汞 /(mg/kg) | ≤2 |

2、塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | | | 标准指标 |
| 有害物质含量 | 1 | 3种邻苯二甲酸酯类 （DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 2 | 3种邻苯二甲酸酯类（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
| 3 | 18种多环芳烃总和/(mg/kg) | ≤50 |
| 4 | 18种多环芳烃总和/(mg/kg)(取合成材料面层上表面5mm 以内部分测试) | ≤20 |
| 5 | 苯并［a］芘/（mg/kg） | ≤1.0 |
| 6 | 短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） | ≤1.5 |
| 7 | 4,4′－二氨基一 3,3′－二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg） | ≤1.0 |
| 8 | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg） | ≤0.2 |
| 9 | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg） | ≤1.0 |
| 10 | 可溶性铅 /(mg/kg) | ≤50 |
| 11 | 可溶性镉 /(mg/kg) | ≤10 |
| 12 | 可溶性铬/ (mg/kg) | ≤10 |
| 13 | 可溶性汞/ (mg/kg) | ≤2 |
| 14 | 气味等级/（级） | ≤3 |
| 有害物质释放量 | 15 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（m2•h）） | ≤5.0 |
| 16 | 甲醛/（mg/（m2•h）） | ≤0.4 |
| 17 | 苯/（mg/（m2•h）） | ≤0.1 |
| 18 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（m2•h）） | ≤1.0 |
| 19 | 二硫化碳/（mg/（m2•h）） | ≤7.0 |
| 无机填料含量 | 20 | 无机填料含量/（%） | ≤65 |

3、塑胶跑道成品符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地、透气型物理要求；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 标准指标 |
| 1 | 冲击吸收，% | 田径场地：35~50 |
| 2 | 垂直变形，mm | 0.6~3.0 |
| 3 | 抗滑值（BPN，20℃） | 田径场地：≥47（湿测） |
| 4 | 拉伸强度，MPa | 渗水型面层：≥0.4 |
| 5 | 拉断伸长率，% | ≥40 |
| 6 | 阻燃，级 | I级（燃斑直径≤50mm） |

4.塑胶跑道EPDM颗粒符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，有害物质限量及气味和高聚物含量要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 高聚物总量（%） | / | ≥20 |
| 2 | 18种多环芳烃总和 | mg/kg | ≤50 |
| 3 | 苯井[a]芘 | mg/kg | ≤1.0 |
| 4 | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 |
| 5 | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 |
| 6 | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 |
| 7 | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 |
| 8 | 气味等级（级） | / | ≤3 |

**三、技术要求：**

1、中标人使用的所有原料成分必须为正规厂家生产的符合国家标准和环保要求的合格产品。

2、面层材料的环保与物理性能需达到国家的现行新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准；

3、中标人严禁使用废轮胎等胶粒，颗粒均为EPDM胶粒；

4、中标人在施工过程中严禁添加不环保材料(溶剂、催化剂等)。

5、中标人施工时，所有材料必须一次性进场，统一封存。对进场材料由采购人、监理人、中标人一起取样并封样样品，三方签字盖章后送经权威机构认可的第三方检测机构检验，出具的检测报告一旦为不合格，中标人必须无条件返工，返工相关费用由中标人自行负责。材料出场必须经建设方同意并签证；

6、标志线的划分：

（1）根据《田径场地设施标准手册》按体育工艺要求打底线；

（2）根据体育工艺要求用白、蓝、黄三色作分道线、栏位线及各类气跑线的标示，要求所划线段顺直、无卷边、虚边，线段间交接柔和。

（3）球场划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹线沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。划线漆为双组份材料，必须按规定比例（A：B=100:7）把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

（4）标志线间的误差严禁出现负误差、正误差不超过万分之一。

**四、工程质量的确保措施：**

1、坚持“预防为主”，做好工程质量预控工作。

2、专人负责档案管理的工作，保证施工规范、标准及有效性。

3、选择专业水平高好、管理能力强的工程技术人员和管理人员负责本工程的施工管理工作，重要岗位安排稳定的人员专人持证上岗。

4、材料合理摆放，外面用帆布覆盖，防止紫外线、雨水等材料造成影响。

5、施工过程中遇雨天，应加强施工管理力量，无法施工时，应立即停止配料，并取得现场监理许可。

6、施工过程中遇强风情况，应随时清除杂物，保持施工环境的清洁，无法施工时，应立即停止配料，并取得现场监理许可。

7、施工过程中遇停电情况，应立即停止配料，清理所有机械设备，以保证机械设备的再使用。

8、严格执行合同规定条款的各项保修义务，及时服务与维修。

**五、安全生产的确保措施：**

1、责任人到位。从思想上把安全管理工作摆到首位，负责制定安全管理计划、目标工作，主持安全生产，参加安全生产大检查，支持安全人员执法检查、监督工作。

2、编制各级安全管理岗位责任制，认真具体编制各级安全岗位责任以及安全生产规章制度。

3、建立、健全安全生产档案管理制度。

4、建立、健全“三级”安全教育制度。对进场的员工进行三级安全教育。

5、建立、健全安全技术措施方案编制、审批、交底制度。

6、建立、健全施工机械检查、验收手续制度。机械投用前必须有主管部门负责组织履行检查、验收手续。

7、机械、设备、保养、检修制度。现场使用的各种机械设备日常应加强包、检修、优质机械、设备的良好状态。

8、现场作业人员做到遵守劳动纪律，遵守安全生产作业技术操作规程。

9、创造符合安全生产要求的作业环境。现场作业场所使用的原材料必须分门别类堆放好。

10、成立工地保卫领导小组，项目部经理任组长，安全负责人为副组长。

11、建立、健全施工用电、防火、防爆安全管理制度。

12、用电设备和电源线应符合公用电管理要求，严禁用电乱拉乱接。

13、进入施工现场，不准穿高跟鞋及拖鞋。

14、施工现场和工作时间，不允许开玩笑和打闹。

15、施工现场设围栏警告标志。

16、非操作人员不得操作施工机械，非驾驶员不得驾驶机动车辆。

**六、项目实施要求：**

签订合同后，供应商按照其与采购人的事先约定完成采购需求中约定的工作并将所供货物免费上门送货至采购人指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交用户单位验收。

**七、项目验收要求：**

1、施工完毕，做好圆心定位工作，验收时尺寸必须满足采购人要求；

2、各部位面层厚度必须达到业主要求要求；

3、任何部位、任何方向均应符合：4M直尺下不应有＞6MM的间隙或1M直尺下不应有3MM的间隙，冲击吸收为30-50%，垂直变形为0.6-2.5MM，抗滑值（BPN20℃）≥47，拉伸强度（MPA）≥0.5，拉断伸长率≥40%，阻燃性为I级；

4、外观任何部位的塑胶面层应无气泡、无裂缝或塑胶现象，接缝需平直，无明显痕迹；

5、在项目验收前，由采购人邀请相关人员对合成材料面层成品随机取样，委托权威机构认可的第三方检测机构对其中的有毒有害物质和挥发性气体含量进行检测，检测结果与中标人投标时提供的样品的检测报告进行比较，有重大偏差或者检测结果不合格，项目不进行验收。

**八、售后服务要求：**

**1、质保期：从验收合格之日起二年；**

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1周内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标人应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若中标人拒不按照采购人的要求进行相应，采购人则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据采购人的指令）

4、在保修期内中标人不得以任何理由影响用户的正常使用，且对所供产品实行终身维修。

**▲九、工期要求：**

自合同签订后进场施工之日起30日历天完工。

**十、履约保证金：无**

**十一、货款结算方式：**

1. 付款方式：

合同签订7日内支付合同价款的45%作为预付款，全部施工内容完毕经采购人确认后支付至合同总额的85%作为进度款（中标人须提供正式等额发票），经有关部门验收合格并经相关部门审核后，采购人按照结算金额向中标人支付余额（中标人须提供正式等额发票）。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量进行计算。

**十二、工程质量要求的其他约定：**

1、中标人必须严格按合同条款、设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家施工验收规范合格标准；

2、中标人应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工的影响，该部分内容包干，中标后不予调整；

3、当中标人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，并依法承担相应的法律责任；

4、中标人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，中标人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由中标人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

**第三部分 供应商须知**

**一、说明**

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

**2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。**

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标人的供货及服务范围。

4、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

▲**5、投标供应商应保证其单位参加政府采购活动前三年无任何行贿犯罪档案记录。**

**6、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。**

7、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

▲**8、本项目采购预算324102元。某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。**

9、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

**二、供应商资格要求**

按招标公告要求

**三、采购文件**

1、采购文件

**1.1采购文件的获取**

1.1.1、本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册；

1.1.2、获取地点：（1）乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com）；

1.1.3、获取方式：潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

1.1.4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）

**1.2采购文件约束力**

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

**1.3采购文件的组成**

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

**2、采购文件的澄清**

2.1 供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

2.2 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在澄清截止时间前提出。

**3、招标文件的修改**

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

**四、磋商响应文件**

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**2 投标文件的组成**

**投标文件组成包括资格审查文件、技术资信文件、商务报价文件三部份。投标文件中所须加盖公章部分均全部盖章。**

**2.1 资格审查文件**（资格审查不符合或未按要求提供，将否决投标处理）

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| （1） | **营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）**  提示和说明：a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。  b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 |
| （2） | 依法纳税和社保缴纳书面声明； |
| （3） | 参加政府采购活动近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明； |
| （4） | **“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）；**  提示和说明：截图内容为信用中国（www.creditchina.gov.cn）：失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录关于投标人查询内容截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单关于投标人查询内容截图。 |
| （5） | 法定代表人授权委托书； |
| （6） | **供应商为小微企业/监狱企业/残疾人福利企业；**  提示和说明：本项目专门面向小微企业采购；依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业；依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定，在政府采购活动中，残疾⼈福利性单位视同小型、微型企业。  投标人根据自身情况提供以下任意一项材料即可：①投标人若为小微企业，须提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责；②投标人若为监狱企业，须提供省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③投标人若为残疾⼈福利性单位，须提供《或残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 |

**2.2 技术资信部分文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| （1） | 评分对应表； |
| （2） | 投标函； |
| （3） | 商务偏离表、技术偏离表； |
| （4） | 投标人情况介绍（含企业简介、资质及认证、技术力量、规模、在职人员、荣誉、经营状况、荣誉、信用等各类证书等复制件）； |
| （5） | 类似业绩情况； |
| （6） | 施工班组情况； |
| （7） | 投标产品参数符合性； |
| （8） | 施工组织设计； |
| （9） | 售后服务承诺； |
| （10） | 无溶剂粘接剂产品； |
| （11） | 主材（塑胶）样品情况； |
| （12） | 节能环保产品声明函及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复印件，加盖投标单位公章（如有）； |
| （13） | 评分办法索引、投标人需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。 |

**2.3 商务报价部分文件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| （1） | 开标一览表； |
| （2） | 报价明细表； |
| （3） | 报价文件要求的或投标人认为需要的其它资料。 |

注：以上目录是编制响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据评标标准及自身情况进一步补充、细化、优化。

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

**4、磋商响应报价**

4.1、磋商响应报价应按《磋商文件》中相关附表格式填写。

4.2、本次项目以人民币报价，评审时以人民币价格为准。

4.3、▲最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，最后报价是履行合同的最终价格，**包含项目实施全过程所涉及的全部费用（含评审费）以及合理的利润、税金、招标代理服务费、风险等其他一切费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用**。

**▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。**

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

**5、磋商响应文件的有效期**

5.1自开标日起**60天内**，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

**6、磋商响应文件的签署和份数**

**6.1磋商响应文件的签章：**

**磋商响应文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。**

**6.2磋商响应文件的份数**

磋商响应文件需打印装册，正本1份、副本4份；并注明“正本、副本”字样**。**

**五、磋商响应文件的上传与递交**

1、**磋商响应文件的密封及标记**

**1、投标文件的上传与递交**

**（1）磋商响应文件资格审查部分和技术资信部分及商务报价部分可合并装订成册**，并注明磋商响应文件正、副本字样后装入密封袋内。在密封袋及响应文件封面上写明采购人名称，采购编号、项目名称、供应商名称。并注明“磋商响应文件”字样，并加盖供应商公章及其投标代表签字。

**2、磋商响应截止时间**

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前递交，否则投标无效。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

**3、磋商响应文件的修改和撤回**

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件**。**

**六、开标和评标**

**1、开标形式**

**1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时参加。**

**2、开标准备**

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商承担一切后果。

**3、开标流程**

（1）开标大会由招标代理机构主持，宣布开标大会开始；

（2）请相关人员检验《磋商响应文件》密封的完整性并签字确认；

（3）评标委员会对资格和商务技术投标文件进行资格审查及符合性审查；

（4）资格审查和符合性审查结束，采购代理机构开启最终轮报价，投标人在规定时间内进行报价；

（5）若评标委员会有需要供应商进行磋商，则评标委员会与供应商进行单独磋商；

（6）评标委员会对商务技术投标文件进行评审，评审结束在现场公布资格和商务技术评审结果；

（7）由评标委员会对供应商报价符合性进行审查；

（8）在现场公布报价开标情况；

（9）评标委员会对报价情况进行评审；

（10）汇总各投标人的综合得分，在现场公布评审结果。

**4、投标供应商资格审查**

4.1开启磋商响应文件后，采购人或采购代理机构或磋商小组首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构或磋商小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

**5、磋商响应文件的澄清、说明或补正**

**5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。**

5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当**采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复**）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**6、磋商响应文件的错误修正**

6.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**7、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：**

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）明显不符合磋商文件技术要求的磋商响应文件；

3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

4）不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

5）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件中的磋商响应文件格式）；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书。

**8、评标过程中遇到特殊情况**，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

**9、评审**

9.1评标原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

9.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

**七、授予合同**

1、决标

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

**2、中标通知书**

2.1、招标机构**在乐采云平台公示中标结果**，**公示期为1个工作日**。如发现中标人资格无效，经备案监督部门同意后则按供应商评标排序结果依次替补或重新组织；新的中标人确定后，代理机构向新的中标人发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，都应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

**4、签订合同**

4.1在评标结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取中标通知书。在公示期结束后5日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2磋商文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人未按规定的时间、地点与成交方签订合同，按成交金额的5%支付违约金给成交供应商。

1. **履约保证金：无；**
2. **招标代理服务费**

6.1、采购招标代理服务费按浙价服（2002）1980号文件规定的标准收取7500元，由中标人支付；招标代理服务费包含在投标总价中。

## 

**第四部分 合同格式（参考）**

本项目合同将由采购人（甲方或采购人）与中标人（乙方或中标人）结合本项目具体情况在协商后签订。

合同协议书

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

项目地点：苍南县霞关镇

资金来源：财政安排

**二、承包范围**

承包范围：具体内容以甲方的要求为准。

**三、质量标准**

质量标准：合格工程。

**四、技术要求：**

1、中标人使用的所有原料成分必须为正规厂家生产的符合国家标准和环保要求的合格产品。

2、面层材料的环保与物理性能需达到国家的现行新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准；

3、中标人严禁使用废轮胎等胶粒，颗粒均为EPDM胶粒；

4、中标人在施工过程中严禁添加不环保材料(溶剂、催化剂等)。

5、中标人施工时，所有材料必须一次性进场，统一封存。对进场材料由甲方、监理方、乙方一起取样并封样样品，三方签字盖章后送经权威机构认可的第三方检测机构检验，出具的检测报告一旦为不合格，乙方必须无条件返工，返工相关费用由乙方自行负责。材料出场必须经建设方同意并签证；

6、标志线的划分：

（1）根据《田径场地设施标准手册》按体育工艺要求打底线；

（2）根据体育工艺要求用白、蓝、黄三色作分道线、栏位线及各类气跑线的标示，要求所划线段顺直、无卷边、虚边，线段间交接柔和。

（3）球场划线：按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹线沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。划线漆为双组份材料，必须按规定比例（A：B=100:7）把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。

（4）标志线间的误差严禁出现负误差、正误差不超过万分之一。

**五、工程质量的确保措施：**

1、坚持“预防为主”，做好工程质量预控工作。

2、专人负责档案管理的工作，保证施工规范、标准及有效性。

3、选择专业水平高好、管理能力强的工程技术人员和管理人员负责本工程的施工管理工作，重要岗位安排稳定的人员专人持证上岗。

4、材料合理摆放，外面用帆布覆盖，防止紫外线、雨水等材料造成影响。

5、施工过程中遇雨天，应加强施工管理力量，无法施工时，应立即停止配料，并取得现场监理许可。

6、施工过程中遇强风情况，应随时清除杂物，保持施工环境的清洁，无法施工时，应立即停止配料，并取得现场监理许可。

7、施工过程中遇停电情况，应立即停止配料，清理所有机械设备，以保证机械设备的再使用。

8、严格执行合同规定条款的各项保修义务，及时服务与维修。

**六、安全生产的确保措施：**

1、责任人到位。从思想上把安全管理工作摆到首位，负责制定安全管理计划、目标工作，主持安全生产，参加安全生产大检查，支持安全人员执法检查、监督工作。

2、编制各级安全管理岗位责任制，认真具体编制各级安全岗位责任以及安全生产规章制度。

3、建立、健全安全生产档案管理制度。

4、建立、健全“三级”安全教育制度。对进场的员工进行三级安全教育。

5、建立、健全安全技术措施方案编制、审批、交底制度。

6、建立、健全施工机械检查、验收手续制度。机械投用前必须有主管部门负责组织履行检查、验收手续。

7、机械、设备、保养、检修制度。现场使用的各种机械设备日常应加强包、检修、优质机械、设备的良好状态。

8、现场作业人员做到遵守劳动纪律，遵守安全生产作业技术操作规程。

9、创造符合安全生产要求的作业环境。现场作业场所使用的原材料必须分门别类堆放好。

10、成立工地保卫领导小组，项目部经理任组长，安全负责人为副组长。

11、建立、健全施工用电、防火、防爆安全管理制度。

12、用电设备和电源线应符合公用电管理要求，严禁用电乱拉乱接。

13、进入施工现场，不准穿高跟鞋及拖鞋。

14、施工现场和工作时间，不允许开玩笑和打闹。

15、施工现场设围栏警告标志；现场施工人员安全责任由中标供应商全责承担。

16、非操作人员不得操作施工机械，非驾驶员不得驾驶机动车辆。

**七、项目实施要求：**

签订合同后，乙方按照其与甲方的事先约定完成采购需求中约定的工作并将所供货物免费上门送货至甲方指定地点后拆箱，负责免费安装调试，正常运行后交甲方验收。

**八、项目验收要求：**

1、施工完毕，做好圆心定位工作，验收时尺寸必须满足甲方要求；

2、各部位面层厚度必须达到业主要求；

3、任何部位、任何方向均应符合：4M直尺下不应有＞6MM的间隙或1M直尺下不应有3MM的间隙，冲击吸收为30-50%，垂直变形为0.6-2.5MM，抗滑值（BPN20℃）≥47，拉伸强度（MPA）≥0.5，拉断伸长率≥40%，阻燃性为I级；

4、外观任何部位的塑胶面层应无气泡、无裂缝或塑胶现象，接缝需平直，无明显痕迹；

5、在项目验收前，由甲方邀请相关人员对合成材料面层成品随机取样，委托权威机构认可的第三方检测机构对其中的有毒有害物质和挥发性气体含量进行检测，检测结果与乙方投标时提供的样品的检测报告进行比较，有重大偏差或者检测结果不合格，项目不进行验收。

**九、售后服务要求：**

1、质保期：从验收合格之日起**二年**；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由乙方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1周内解决问题，对于现场解决不了的故障，乙方应提供甲方同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若乙方拒不按照甲方的要求进行相应，甲方则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据甲方的指令）

4、在保修期内乙方不得以任何理由影响用户的正常使用，且对所供产品实行终身维修。

▲十、**工期要求**：

自合同签订后施工进场之日起30日历天完工。

**十一、履约保证金：无**

**十二、货款结算方式：**

**付款方式：**

1）合同签订7日内支付合同价款的**45%**作为预付款，全部施工内容完毕经甲方确认后支付至合同总额的**85%**作为进度款（乙方提供正式等额发票），经有关部门验收合格并经相关部门审核后，甲方按照结算金额向乙方支付余额（乙方提供正式等额发票）。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量进行计算。

**十三、工程质量要求的其他约**定：

1、乙方必须严格按合同条款、设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家施工验收规范合格标准；

2、乙方应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工的影响，该部分内容包干，中标后不予调整；

3、当乙方未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让（转包给他人），发包方有权解除合同，并依法承担相应的法律责任；

4、乙方应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，乙方应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由乙方承担，同时，甲方有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。

十四、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十六、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十七、违约责任

1.甲方无正当理由无故拒收，经乙方通知后仍拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的(1)%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之（0.5）向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（0.5）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，并提请有关部门列入供应商黑名单；如甲方选择继续履行合同的，乙方应按本条约定支付违约金至货到指定地点且验收合格之日止。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，由此增加的费用由乙方自行承担。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并提请有关部门列入供应商黑名单。

5.乙方提前解除本合同或因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，甲方为实现权利所支出的诉讼费、律师费等各项费用由乙方承担。

十八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地

法院起诉。

二十、合同生效及其它

1.招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2.合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，代理一份。

（以下无正文）

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

**第五部分 磋商响应文件格式**

**▲注：本《磋商文件》中提供投标格式，各投标人应参照格式制作，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，加盖电子公章并由法人或其授权代表签字（签章）。**

▲资格审查文件内容：

**（1）营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）**

**提示和说明：**a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（2）依法纳税和社保缴纳书面声明；

（3）参加政府采购活动近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图**（招标公告发布之日至投标截止时间前任一时间）**；

**提示和说明：**截图内容为信用中国（www.creditchina.gov.cn）：失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录关于投标人查询内容截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单关于投标人查询内容截图。

（5）法定代表人授权委托书；

（6）供应商为小微企业/监狱企业/残疾人福利企业。

**提示和说明：本项目专门面向小微企业采购；**依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业；依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定，在政府采购活动中，残疾⼈福利性单位视同小型、微型企业。

投标人根据自身情况提供以下任意一项材料即可：（1）投标人若为小微企业，须提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责；（2）投标人若为监狱企业，须提供省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（3）投标人若为残疾⼈福利性单位，须提供《或残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**（2）依法纳税和社保缴纳书面声明**

致： 苍南县霞关镇学校

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

**（3）参加政府采购活动近三年内在经营活动中无重大违法记录**

**的书面声明**

致： 苍南县霞关镇学校

我方 （投标供应商名称）在参加苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程（项目编号： CNSF20250721001 ）采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

**（5）法定代表人授权书**

苍南县霞关镇学校：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （供商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供商名称） 的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （招标项目名称，括号中填写项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表： （签字或盖章） 性别 ：

年龄： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商名称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| *法定代表人身份证扫描件或复印件（正反面均须提供）* |
| *被授权人（授权代表）身份证扫描件或复印件（正反面均须提供）* |

**（6）中小企业声明函（工程）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 苍南县霞关镇学校 的苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业（或者：**服务全部由符合政策要求的小微企业承接**）。相关企业（指接受联合体招标中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程 ，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

**本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**1、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；**

**2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报，其他企业数据未填写或有未明确（有选择性）的视为未提供《中小企业声明函》。**

**3、本项目所属行业及规模划型标准详见《投标须知前附表》。**

**4、成交供应商为中小企业的，《中小企业声明函》随中标结果同时公告。**

**5、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

附表

统计上大中小微型企业划分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量**  **单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替

**监狱企业证明文件（如有）**

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目名称 （项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

封面格式（参考）

磋商响应文件

(技术资信文件）

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲技术商务文件组成内容：

（1）评分对应表

（2）投标函；

（3）商务偏离表、技术偏离表；

（4）投标人情况介绍（含企业简介、技术力量、规模、在职人员、荣誉、经营状况、认证、荣誉、信用等各类证书等复制件）；

（5）类似业绩情况；

（6）施工班组情况；

（7）投标产品参数符合性；

（8）施工组织设计；

（9）售后服务承诺；

（10）无溶剂粘接剂产品；

（11）主材（塑胶）样品情况；

（12）节能环保产品声明函及投标产品政府采购节能产品或环境标志产品认证证书复制件，加盖投标单位公章（如有）；

（13）评分办法索引、投标人需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

注：以上目录是编制响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据评标标准及自身情况进一步补充、细化、优化。

**（1）评分对应表**

投标人名称（盖章）： 项目编号：CNSF20250721001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项目** | **投标文件对应资料** | **投标文件页码** |
| 对应第六部分 评审办法  （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**（2）投标函**

苍南县霞关镇学校、浙江盛丰工程管理有限公司：

（供应商全称）授权 （授权代表名称） （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程（CNSF20250721001）招标的有关活动，为此：并对 项目（招标项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我方承诺我公司近三年来没有行贿受贿记录；我公司近三年来没有重大违法活动；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

投标人（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**▲不提供本函做无效投标处理。**

**（3）技术、商务偏离说明表**

项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

项目编号：CNSF20250721001

**商 务 偏 离 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **招标文件规范要求** | **投标文件**  **对应规范** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

日期：

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **招标文件规范要求** | **投标响应（逐**  **对应）** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

日期：

注：1、投标人应根据所投产品（服务）的技术、商务情况，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。（没有填写此表视为完全响应磋商文件要求）

**2、▲未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效。**

3、表格可自行延展。 投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（4）投标人情况介绍（后附企业介绍）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  | 统一社会  信用代码 |  |
| 生产经营  场所 |  | 法定代表人  姓名 |  |
| 有效资质证书  （名称、编号） |  | 主要负责人  姓名 |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、任职情况） | | |
| 注册资本 |  | 企业信用  等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） | | |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） | | |
| 售后服务机构 | （售后服务机构名称、地址等情况说明。如有，请说明） | | |
| 其他说明 |  | | |

投标人名称（盖章）:

日期： 年 月 日

**（5）供应商类似业绩一览表**

附表：项目实施情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目投资（万元） | 起止日期 | 用户联系人电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同等证明材料复印件。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（6） 拟派项目负责人资格情况表**

项目名称： 采购编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校所学专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 最近一年工作状况 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  | |

注：项目负责人相关证书、毕业证书、业绩证明应提供旁证材料（合同）应附本表后（复印件须加盖公章）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期

**（7）施工班组情况一览表**

项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟承担工作 | 上岗证书编号 | 安排上岗  起止时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须随表提交人员证书、在本单位缴纳的社保等证明材料。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（8）施工组织设计（项目实施方案）**

项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

项目编号：CNSF20250721001

|  |
| --- |
|  |

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

**（9）售后服务承诺**

项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

项目编号：CNSF20250721001

|  |
| --- |
|  |

投标人名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

**(10)评分办法索引、投标人需要说明的其他文件和资料**

**（格式自拟）**

**评审索引**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **页码** |
| **1** |  |  | **磋商响应文件第几页** |
| **2** |  |  | **……** |
| **……** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：投标供应商根据评审办法内容进行编制“评审索引”。**

封面格式（参考）

磋商响应文件

(商务报价文件）

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲商务报价文件组成内容：

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）报价文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

**（1）开标一览表（初次报价）**

项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

项目编号：CNSF20250721001 供应商名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标报价  （总价，元） | （人民币，小写）： |
| （人民币，大写）： |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 | 30天 |
| 备注 |  |

注：1.以上报价采用人民币报价，报价不得涂改，请按规定要求填报。

2.开标一览表中投标价为符合招标文件要求的服务总价，包括自接受采购人委托至递交满足采购人要求的报告全过程所需的全部费用，即人工服务费、材料费、运输费、装卸费、安装调试费、维修费、验收费（含第三方验收）、培训费、技术服务费、售后服务费、保险费、利润、税金和采购代理费等一切成本及费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.▲未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（2）报价明细表**

项目名称：苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程

项目编号：CNSF20250721001 （价格单位：元人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量**  **单位** | **工程量** | **单价** | **合价** | **备注** |
|  | 塑胶跑道新建 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除原有塑胶面层（含基层处理：铁丝刷干净，高压水冲洗干净，塑胶专用胶水处理一道，基层裂缝拆除，重新浇筑），拆除厚度、拆除方式由施工方自行考虑；  2、因施工方缘由造成原有无需拆除场地被破坏，该部分费用由施工方自行承担；  3、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑；  4、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节； | m2 | 1439.18 |  |  |  |
| 2 | 拆除路面 | 现状混凝土面层凿毛处理：  1、混凝土破除厚度13mm厚；  2、弃碴外运运距及消纳施工单位自行考虑；  3、基层处理完成后需学校及相关单位验收合格后方可进行下一施工环节； | ㎡ | 88.9 |  |  |  |
| 3 | 塑胶面层 | 1、名称：三元乙丙透气型彩色塑胶面层（颜色由业主指定）  2、厚度：13mm  3、采用无毒、阻燃防滑型EPDM颗粒，符合国家相关法律规定  4、含清扫路基、整修侧平石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压、清理、胶水、表面喷涂料、画线、分割等所有符合环保要求的施工内容；  5、符合新国标GB36246-2018相关检测标准要求； | m2 | 1528.08 |  |  |  |
| 4 | 排水沟疏通 | 对现状排水沟排水沟疏通及清理，按一项考虑计入，标后不予调整； | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 器械活动区拆装 | 对现状原单杆、双杆、云梯等进行拆装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机  2.压路机 | 台·次 | 1 |  |  |  |
|  | 其他说明 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 材料成品质量检测费 | 原材料及材料成品质量检测费（详见招标文件），施工单位自行根据施工面积报价，该费用一次性包干，结算不再调整。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 施工技术措施费 | 施工技术措施费（基础及垫层等模板、现场建筑物保费、现场设施移动费、大型机械设备进出场及安拆、安全维护等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 其他施工技术措施费 | 为完成本工程所需要的其他项目：现场垃圾外运，消纳，不需要的苗木移除，其余垃圾清理，原有排水沟破损排水沟盖板进行更换，水沟内部部分砌体破损脱落修复，运动场及篮球场区边上榕树根伸长到塑胶面层部分需进行修剪处理，局部混凝土基础进行修复等一切措施费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 规费 | 含安全文明施工费、社会保险费、住房公积金、工程排污费、建设项目工伤保险费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 其他费用 | 税金等其他未包含费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | | | | | 元 | | |

▲注：1.此表投标总价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）；采购内容未包含在《报价明细表》报价内容（报价名称）中，投标人不能作出合理解释的，采购人将不接受该报价。**

**3.表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标人公章。**

**4.未提供本表的投标视为未实质性响应招标要求，投标无效。**

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**最终报价承诺书**

我方自愿参加本次采购，并对苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程项目（采购编号：CNSF20250721001）进行最终报价。

最终报价（总价）为：大写： 元；

小写： 元；

折扣率： %(如有）；

大写参考： （壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖）

包含原采购文件及承诺书中的全部内容的所有费用；所有报价单项同比例下浮。

原投标文件承诺均有效。我单位承诺：同意并理解采购人不一定接受我方报价，并重新组织采购的权利。

备注：大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如大写出现报价错误导致无法宣布其二次报价，最终报价以第一次报价为准，如现场出现其他情况，以评审委员会少数服从多数认定的结果为准。

供应商单位名称：

法人授权代表：

日期：2025年 月 日

**（3）报价文件要求的或投标人认为需要的其它资料**

**附件一**

非政府采购活动现场确认声明书

浙江盛丰工程管理有限公司：

本人 （授权代表姓名），经由 （单位） （法定代表人姓名）合法授权参加 苍南县霞关镇澄海小学-塑胶运动场翻新改造工程 （编号：CNSF20250721001）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

1. 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（供应商代表签名）：

年 月 日

**第六部分** **评审办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点在政采云平台开启磋商响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，**第一次报价不公开。**

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商采用政采云平台询标方式分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商过程中，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价**（二次报价现场公开宣布，磋商响应文件内第一次报价不对外公布）**。超过规定时间（**规定30分钟**）提交的报价作无效报价，按未提交处理，**如不提供最后报价则以初次报价作为最后报价**。

**注：**本次磋商对未参加/未在现场的供应商投标代表进行询标或要求**二次报价时可通过邮件交换形式进行**，供应商询标函回复或二次报价函回复均要求有供应商投标代表签字再回复，否则视为无效回复。时间要求在收到代理机构通知后30分钟之内回复，逾期回复或未回复或无效回复的按第一次报价作为最后磋商报价，供应商需自行关注磋商函内的邮箱提示**或直接在投标文件中提供最终报价承诺书**。

供应商法定代表人或其授权代表未出席开标会议,视为认可开标流程及开标结果。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

**三、确定供应商办法**

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

**四、评分细则**

**一、商务报价评分30分**

**1、以供应商最后有效磋商报价中的最低价为磋商基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100。**

2、为防止恶意参加的行为，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定为无效磋商响应。

**二、技术资信综合评分70分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 资质及认证 | 3分 | 投标人或塑胶跑道产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上体系证书中每有一种得1分，本项最高得3分。  注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（https://www.cnca.gov.cn/）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。 |
| 2 | 类似业绩 | 3分 | 投标人自2022年1月1日以来完成过类似工程（塑胶跑道）项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。  注：（1）日期以完（竣）工验收鉴定书或工程质量监督报告日期为准。（2）类似业绩证明材料指：合同或中标通知书、项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量监督报告。 |
| 3 | 施工班组情况 | 2分 | 投标人拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证得2分，缺项不得分。  注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 1分 | 投标人拟派技术负责人具有市政公用工程相关专业中级及以上职称得1分。  注：（1）提供相关职称证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。（2）市政工程相关专业职称包括市政工程、道路与桥梁、给排水、结构、机电、燃气等专业职称。 |
| 2分 | 投标人拟派项目班组成员同时具有施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员证书C类证书的得2分。  注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 产品检测报告 | 12分 | 1、提供三元乙丙透气型彩色塑胶面层依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h)，拉伸强度（MPa）≥0.4，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得4分。  2、提供塑胶跑道材料面胶、胶粘剂符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量要求的检验报告，得4分。  3、提供三元乙丙透气型彩色塑胶面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的有害物质释放量的检测报告符合国标标准，得4分。  注：提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告的扫描件或承诺书（承诺中标后提供相关检测报告）并加盖公章，未提供的不得分。 |
| 5 | 施工组织设计 | 5分 | 根据主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性进行评审：内容基本提及的得1分；内容可基本实施的得3分；内容操作性强的得5分；未提供不得分。 |
| 5分 | 根据关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施进行评审：内容基本提及的得1分；内容可基本实施的得3分；内容操作性强的得5分；未提供不得分。 |
| 5分 | 根据质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性进行评审：措施与本项目要求匹配度低的得1分；措施基本完整、可行的得3分；措施详实及符合本项目实际情况得得5分；未提供不得分。 |
| 5分 | 根据安全文明生产施工的目标及保证体系措施进行评审，目标和措施与本项目要求匹配度低的得1分；目标和措施基本完整、可行的得3分；目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5分；未提供不得分。 |
| 5分 | 根据施工总工期承诺及进度计划保证措施进行评审：工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得1分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3分；工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。 |
| 5分 | 根据投标人对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施进行评审：重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得1分，重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3分；重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。 |
| 6 | 售后服务承诺 | 5分 | 根据投标人所提供的维修服务承诺进行评审：有提供售后服务承诺，基本满足招标文件要求的得1分，售后服务承诺完整、总体合理、服务承诺优于招标文件且有价值的得3分，售后服务承诺详尽、合理、完善，服务承诺优于招标文件要求且最有利于采购人的得5分；未提供不得分。 |
| 7 | 环保节能产品 | 2分 | 所提供的塑胶跑道符合《环境标志技术要求》，具有中国环境标志产品认证证书和对应认证产品的商标、名称、型号规格表得2分。  注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。 |
| 8 | 主材（塑胶）样品情况 | 0-10 | 按照招标文件样品的要求，根据投标人提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味，烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。  ①色彩色泽（0-2）；②弹性、平整度（0-2）；③硬物划痕试验（0-2）；④气味（0-2）；⑤烫伤、色牢度（0-2）。 |

**三、说明**

**1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。**

**2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。**

**3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。**

**4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。**

**参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。**