## **二、采购需求**

**（一）技术需求：**

**1、项目概况：**国博二期酒店含409个房间，分为30种户型，平均每种户型酒店家具≥9样，含床垫。采购内容包括采购清单中货物供货、安装、调试、质保期内的售后服务等。

**2、采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **产品图片** | **规格(W\*D\*H)mm** | **材质说明** | **单位** | **数量** | **参考品牌** |
| ◆1 | 2米床箱 |  | 2000\*2000\*330 | 面材：优质超纤皮 基材：多层板 油漆：水性漆 五金：优质五金件 功能：底座内缩，内置感应灯带，线路隐藏，体现悬浮设计感 | 张 | **247** |  |
| 2 | 1.2米床箱(好莱坞床） |  | 1200\*2000\*330 | 面材：优质超纤皮 基材：多层板 油漆：水性漆 五金：优质五金件 功能：底座内缩，内置感应灯带，线路隐藏，体现悬浮设计感 | 张 | **98** |  |
| 2-1 | 1.35米床箱 |  | 1350\*2000\*330 | 面材：优质超纤皮 基材：多层板 油漆：水性漆 五金：优质五金件 功能：底座内缩，内置感应灯带，线路隐藏，体现悬浮设计感 | 张 | **226** |  |
| ◆3 | 2米床垫 |  | 2000\*2000\*250 | A面：绗缝层：阻燃针织面料；FR无胶绵 150g/㎡； 20mm 高密度海绵 22kg/m³；38mm 超软波浪海绵 25kg/m³；无纺布 18g/㎡；Pillow top 层：双垫层垫无纺布 50g/㎡；填充层：25mm 超软海绵 25kg/m³。B面：通用底布+20mm 高密度海绵 25kg/m³。 弹簧芯 ： 独立袋装弹簧；1、弹簧：Φ1.8， 口径 Φ65mm， 高 200mm， 圈数 7;Φ2.0 双边各两排加硬。2、无纺布覆盖：无纺布 80g/㎡(无胶)。3、支撑簧 ：Φ3.5（满排列）。4、钢边框 ：Φ5.0。 围子：第1层阻燃针织面料；第2层7mm 高密度海绵 16kg/m³；第3层无纺布 18g/㎡； 双层垫围边：第1层阻燃针织面料 995081 TL24969；第2层5mm 高密度海绵 16kg/m³；第3层无纺布 18g/㎡。角标：季度翻转角标 2件。包边带 ：白色立体包边带 3.8cm。包装：第1层PVC 0.08mm；第2层PE 0.16mm；包角 三合一面料包角。 | 张 | **247** | **金可儿、丝涟、慕斯或相当于** |
| 4 | 1.2米床垫(好莱坞床） |  | 1200\*2000\*250 | A面：绗缝层：阻燃针织面料；FR无胶绵 150g/㎡； 20mm 高密度海绵 22kg/m³；38mm 超软波浪海绵 25kg/m³；无纺布 18g/㎡；Pillow top 层：双垫层垫无纺布 50g/㎡；填充层：25mm 超软海绵 25kg/m³。B面：通用底布+20mm 高密度海绵 25kg/m³。 弹簧芯 ： 独立袋装弹簧；1、弹簧：Φ1.8， 口径 Φ65mm， 高 200mm， 圈数 7;Φ2.0 双边各两排加硬。2、无纺布覆盖：无纺布 80g/㎡(无胶)。3、支撑簧 ：Φ3.5（满排列）。4、钢边框 ：Φ5.0。 围子：第1层阻燃针织面料；第2层7mm 高密度海绵 16kg/m³；第3层无纺布 18g/㎡； 双层垫围边：第1层阻燃针织面料 995081 TL24969；第2层5mm 高密度海绵 16kg/m³；第3层无纺布 18g/㎡。角标：季度翻转角标 2件。包边带 ：白色立体包边带 3.8cm。包装：第1层PVC 0.08mm；第2层PE 0.16mm；包角 三合一面料包角。 | 张 | **98** | **金可儿、丝涟、慕斯或相当于** |
| 4-1 | 1.35米床垫 |  | 1350\*2000\*250 | A面：绗缝层：阻燃针织面料；FR无胶绵 150g/㎡； 20mm 高密度海绵 22kg/m³；38mm 超软波浪海绵 25kg/m³；无纺布 18g/㎡；Pillow top 层：双垫层垫无纺布 50g/㎡；填充层：25mm 超软海绵 25kg/m³。B面：通用底布+20mm 高密度海绵 25kg/m³。 弹簧芯 ： 独立袋装弹簧；1、弹簧：Φ1.8， 口径 Φ65mm， 高 200mm， 圈数 7;Φ2.0 双边各两排加硬。2、无纺布覆盖：无纺布 80g/㎡(无胶)。3、支撑簧 ：Φ3.5（满排列）。4、钢边框 ：Φ5.0。 围子：第1层阻燃针织面料；第2层7mm 高密度海绵 16kg/m³；第3层无纺布 18g/㎡； 双层垫围边：第1层阻燃针织面料 995081 TL24969；第2层5mm 高密度海绵 16kg/m³；第3层无纺布 18g/㎡。角标：季度翻转角标 2件。包边带 ：白色立体包边带 3.8cm。包装：第1层PVC 0.08mm；第2层PE 0.16mm；包角 三合一面料包角。 | 张 | **226** | **金可儿、丝涟、慕斯或相当于** |
| ◆5 | 床头柜 |  | 660\*450\*530 | 台面：天然爵士白大理石 基材：多层板 油漆：水性漆 五金：下架优质201不锈钢，优质缓冲三节导轨 功能：台面内嵌无线充电功能，含一抽屉，线路隐藏，带防滑垫 | 个 | **705** |  |
| ◆6 | 多功能书桌 |  | 直径900\*750 | 台面：黑色人造石 基材：多层板 油漆：水性漆 五金：底座优质201不锈钢 功能：带防滑垫 | 张 | **337** |  |
| ◆7 | 长书桌 |  | 2470\*700\*750 | 台面：优质人造大理石 五金：下架优质201不锈钢，优质缓冲三节导轨 功能：桌面内置强弱电插座，桌下含一抽屉 | 张 | **72** |  |
| ◆8 | 书椅 |  | 520\*530\*780\*SH450 | 面材：扶手两侧为马鞍皮，坐背为优质超纤皮 海绵：优质定型棉 框架：优质白蜡木实木 油漆：水性漆  | 把 | **464** |  |
| ◆9 | S03书椅 |  | 560\*555\*800\* SH450 | 面材：优质绒布面料 海绵：优质定型棉 框架：优质白蜡木 油漆：水性漆 配置：含1个靠枕  | 把 | **2** |  |
| ◆10 | 半躺位沙发 |  | 1900\*900\*800\*SH420 | 面材：优质麻绒面料 海绵：优质定型棉 框架：优质白蜡木 油漆：水性漆 配置：含2个靠枕  | 张 | **401** |  |
| ◆11 | 边几 |  | 直径500\*550 | 台面：黑色人造大理石 五金：下架优质201不锈钢 功能：带防滑垫 | 张 | **401** |  |
| ◆12 | 旁几 |  | 直径450\*H550mm  | 台面：天然胡桃木皮贴面 基材：多层板 油漆：水性漆 功能：带防滑垫 | 张 | **65** |  |
| ◆13 | 单人沙发 |  | 700\*820\*720\*SH420 | 面材：扶手两侧为马鞍皮，坐背为优质超纤皮 海绵：优质定型棉 框架：优质不锈钢下架  | 张 | **42** |  |
| ◆14 | 三人沙发 |  | 2200\*900\*750\*420 | 面材：优质麻绒面料 海绵：优质定型棉 框架：优质白蜡木 油漆：水性漆  | 张 | **25** |  |
| 15 | 茶几 |  | 1850\*655\*400 | 台面：人造石 基材：多层板 油漆：水性漆 底座：白蜡木实木，带防滑垫 | 张 | **43** |  |
| 16 | 矮凳 |  | 900\*600\*420 | 面材：优质麻绒面料 海绵：优质定型棉 框架：优质落叶松  | 张 | **15** |  |
| 17 | 转角沙发 |  | 2570\*900\*840\*SH420 | 面材：优质麻绒面料 海绵：优质定型棉 框架：优质白蜡木 油漆：水性漆  | 张 | **18** |  |
| 18 | 餐桌 |  | 1800\*1000\*750 | 台面：黑色人造大理石 五金：下架优质201不锈钢 功能：带防滑垫 | 张 | **2** |  |
| 19 | 餐椅 |  | 550\*560\*800\*SH450 | 面材：优质超纤皮面料 海绵：优质定型棉 框架：优质白蜡木 油漆：水性漆  | 把 | **12** |  |
| 20 | S03化妆凳 |  | 400\*300\*450mm | 面材：优质麻绒面料 海绵：优质定型棉 框架：优质落叶松  | 张 | **2** |  |
| 21 | S03餐桌 |  | 2800\*1200\*750 | 台面：人造大理石 五金：桌边不锈钢装饰条 下架：多层板基材，外包皮革 功能：带防滑垫 | 张 | **2** |  |
| 22 | S03餐椅 |  | 520\*600\*750\* SH450 | 面材：优质超纤皮面料 海绵：优质定型棉 下架：优质不锈钢金属 功能：带防滑垫  | 张 | **16** |  |
| 23 | S03餐凳 |  | 1600\*400\*500 | 台面：天然胡桃木皮贴面 基材：多层板 油漆：水性漆 下架：优质不锈钢；确保平稳不倾倒 | 张 | **2** |  |
| 24 | S03沙发1 |  | 2600\*970\*670\*SH420 | 面材：优质麻绒面料 海绵：优质定型棉 外框架：扶手内嵌金属饰条，不锈钢底座 配置：含4个靠枕  | 张 | **2** |  |
| 25 | S03边几1 |  | 1800\*1000\*750 | 台面：天然胡桃木皮贴面 基材：多层板 油漆：水性漆 功能：桌边及下架金属装饰条；底部加配重，确保平稳不倾倒，底部带防滑垫 | 张 | **4** |  |
| 26 | S03沙发2 |  | 1900\*970\*670\*SH420\* | 面材：优质麻绒面料 海绵：优质定型棉 外框架：扶手内嵌金属饰条，不锈钢底座 配置：含4个靠枕  | 张 | **2** |  |
| 27 | S03沙发3 |  | 1900\*970\*670SH420 | 面材：优质麻绒面料 海绵：优质定型棉 框架：优质白蜡木 油漆：水性漆 配置：含4个靠枕  | 张 | **2** |  |
| 28 | S03边几2 |  | 大：360\*360\*500小：260\*D260\*400 | 台面：钢制亮面，抗指纹处理 五金：哑光金属，抗指纹处理 功能：带防滑垫 | 组 | **2** |  |
| 29 | S03茶几 |  | 1250\*1100\*350 | 台面：大理石 基材：多层板 油漆：水性漆 五金：下架优质201不锈钢 功能：底部加配重，确保平稳不倾倒，带防滑垫 | 张 | **2** |  |
| 30 | S03矮凳 |  | 700\*D500\*420 | 面材：优质超纤皮面料 ，编制纹理 海绵：优质定型棉 五金：下架优质201不锈钢  | 张 | **2** |  |
| 31 | S03书桌 |  | 1900\*700\*750 | 台面：天然胡桃木皮贴面 基材：多层板 油漆：水性漆 五金：下架优质201不锈钢，优质缓冲三节导轨 功能：台面内嵌线盒，含三抽屉，线路隐藏，带防滑垫 | 张 | **2** |  |
| 32 | S03书椅1 |  | 690\*630\*1030-1140SH440-550 | 面材：优质超纤皮面料 海绵：优质定型棉 五金：铝合金五星脚， 进口气压棒 功能：带4档锁定，3段升降  | 张 | **2** |  |
| 33 | S03书椅2 |  | 630\*550\*810 SH450 | 面材：优质超纤皮面料 海绵：优质定型棉 框架：优质白蜡木 实木 油漆：水性漆  | 张 | **4** |  |
| 34 | S03条案 |  | 1250\*220\*（低：740 高：900） | 台面：烤漆板 基材：多层板 五金：下架优质201不锈钢，优质缓冲三节导轨  | 张 | **4** |  |

说明：①以上尺寸为参考尺寸，最终家具尺寸须根据实际房间尺寸调整。所有家具须经采购人确认后，方能加工生产。确保空间合理，整体风格保持一致。

②本项目综合单价不调整，不随人员数量、投入设备工具、材料人工市场波动等的变动而调整。货物数量有变动的，按实际数量供货，并于验收时确认价款。

③采购内容及需求中所指出规格、参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使采购人可以接受。