**询价通知书**

**项目编号：TZCCC-2024048-1号**

**项目名称：台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购）**

**采购单位：台州市市政基础设施开发集团有限公司（盖章）**

**联 系 人：王先生 联系电话：13736689817**

**代理机构：台州市建设咨询有限公司（盖章）**

**代理项目负责人：王先生 联系电话：15157693555**

**二〇二四年十一月**

**目 录**

[第一章 询价采购公告 3](#_Toc30971)

[第二章 供应商须知 5](#_Toc3431)

[第三章 采购需求 13](#_Toc10065)

[第四章 评审 2](#_Toc25961)4

[第五章 合同主要条款 28](#_Toc24876)

[第六章 响应文件格式 35](#_Toc7470)

# **第一章** 询价采购公告

## 台州市建设咨询有限公司受台州市市政基础设施开发集团有限公司委托，就台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购）进行询价采购，欢迎能提供本次货物（服务）的供应商前来参与。

**一、项目编号：**TZCCC-2024048-1号

**二、采购方式：**询价采购

**三、采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 最高响应限价（除税） | 供货期 |
| 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购） | 1项 | 328321元 | 30日历天内完成供货、安装、调试验收及交付使用 |

**四、合格供应商的资格要求：**

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有良好商业信誉和健全的财务会计制度的供应商；

（二）本项目特定要求：无。

（三）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；

（四）本项目不接受联合体响应；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目响应。

**五、询价通知书的获取：**

1、本项目询价通知书和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

2、询价通知书下载网址：潜在供应商登录https://zfcg.czt.zj.gov.cn/自行下载询价通知书。

3、询价通知书网上下载时间：（公告发布之日起至响应文件递交截止时间）。

**六、响应起止时间、地点及需提供材料等：**

**（一） 递交响应文件截止时间：**

2024年11月27日14时30分。

**（二） 响应文件递交地点:**

台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢11楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。

**（三） 询价时间及地点：**

本次采购将于2024年11月27日14时30分。在台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢11楼开标室询价，供应商的法定代表人或委托代理人应持本人有效身份证原件参加询价会议。

**（四）提供材料：详细见询价通知书**

**七、公告地址：**

浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

**八、公告期限：**

自本公告发布之日起3个工作日。

**九、联系方式：**

采购单位：台州市市政基础设施开发集团有限公司

联 系 人：王先生； 联系电话：13736689817；

地 址：台州市市府大道299号。

代理机构：台州市建设咨询有限公司

联 系 人：王先生； 联系电话：15157693555；

地 址：台州市市府大道507号。

台州市市政基础设施开发集团有限公司

台州市建设咨询有限公司

2024年11月

# **第二章** 供应商须知

**一、前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | 项目名称 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购） |
| 2 | 采购内容 | 详见第三章“采购需求” |
| 3 | 是否允许联合体 | □是/☑ 否 |
| 4 | 是否允许分包 | □是/☑ 否 |
| 5 | 采购资金来源 | 自筹 |
| 6 | 响应保证金 | 1.响应保证金：**人民币陆仟元整（6000元）**  2.保证金形式：转账、电汇、银行汇票、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。  （1）转账、电汇、银行汇票：  ①投标人交至台州市建设咨询有限公司（收款单位名称）  开户行：中信银行台州分行营业部；  账号：8110801011702993473。  （2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函：  ①银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“保函”）原件须在投标截止时间前提交；  提交方式及地点：浙江省台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢（北门）11楼；  接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）；  接收人联系方式：0576-88520051 （代理机构联系方式）；  ②保函受益人：台州市市政基础设施开发集团有限公司（采购单位名称）；  保函投保人： （投标人名称）；  ③保函的有效期应当不短于投标有效期；  ④保函中采购单位可提起索赔的内容必须至少包括“第四章 评审：六、投标人有下列情形之一的，响应保证金将不予退还”中所列条款。  注：①以转账、电汇、银行汇票形式递交响应保证金的，响应保证金应在投标截止时间前到达指定账户。（因各银行系统到账时间不同，请尽量提前缴纳）；  ②若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交响应保证金。  3.响应保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的响应保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的响应保证金在中标人合同签订后5个工作日内退还。 |
| 7 | 现场踏勘 | 现场踏勘：本项目不设置现场踏勘 |
| 8 | 演示时间及地点（如有） | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 9 | 质疑渠道 | 质疑渠道：以书面形式向采购单位、采购代理机构递交质疑函。 |
| 10 | 响应文件组成 | 响应文件组成：**响应文件正本 1 份，副本 4 份,U盘 1 份**。 |
| 11 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 12 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 13 | 响应截止时间及地点 | 见询价采购公告。 |
| 14 | 询价时间及地点 | 见询价采购公告。 |
| 15 | 评审办法及评分标准 | 详见本询价通知书第四章 评审。 |
| 16 | 中标公告及中标通知书 | 评审结束后2个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金的收取及退还:中标人在合同签订前以保函、现金等采购单位认可的方式向采购单位缴纳**中标价的2%**作为履约保证金。采用现金形式的，在合同到期且所有项目内容经验收合格后30个工作日内退还。采用保函形式的，在合同到期且所有项目内容经验收合格后自动失效。 |
| 19 | 响应文件递交要求 | 供应商下列人员经采购单位（采购组织机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席询价会议：供应商法定代表人或委托代理人（《法定代表人授权书》须附在响应文件中）应持本人有效身份证原件参加询价会议。 |
| 20 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 21 | 响应报价及费用 | 1.本项目响应以**人民币**方式报价，响应报价上限为**328321元（除税）**；  2.不论响应结果如何，供应商均应自行承担所有与响应有关的全部费用。  3.本项目采购代理服务费**6000元**，由中标人在领取中标通知书前支付，请各供应商综合考虑。 |
| 22 | 解释权 | 本询价通知书解释权属于采购单位和采购组织机构。 |

**二、说 明**

**（一）总则**

本询价通知书依据台州市市政基础设施开发集团有限公司相关规章及有关法律、法规、规章编制。

供应商应仔细阅读本项目询价采购公告及询价通知书的所有内容（包括补充、澄清以及修改等，且均为询价通知书的组成部分），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由供应商承担。

**（二）适用范围**

本询价通知书适用于本次项目的采购、响应、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本询价通知书仅适用于本次询价采购公告中所涉及的项目和内容。

**（三）当事人**

### 1.采购组织机构：是指采购单位委托组织采购的采购代理机构，即台州市建设咨询有限公司；

2.采购单位：是指台州市市政基础设施开发集团有限公司；

3.供应商（投标人）：是指响应采购、参加响应竞争的法人、其他组织等；

4.中标人：是指经询价小组评审确定的对询价通知书作出实质性响应，经采购单位按照规定在询价小组推荐的中标候选人中确定的或受采购单位委托直接确认的，与采购单位签订合同资格的供应商；

**（四）语言文字以及度量衡单位**

1.响应文件以及供应商与采购组织机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

**（五）现场踏勘**

1.询价通知书规定组织踏勘现场的，采购单位按询价通知书规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购单位在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对询价通知书的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

**（六）特别说明**

1.供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。供应商响应所使用的采购项目实施人员必须为本法人（其他组织）员工。

2.供应商所投产品除询价通知书中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以响应文件为准。供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目采购结束后且在质疑期限内，如有供应商认为中标人所投产品、响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，而询价通知书中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，应提供其他具体有效的证明材料。

**三、询价通知书**

（一）询价通知书由询价通知书目录所列内容组成。

（二）供应商在规定的时间内未对询价通知书提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对询价通知书中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（四）采购组织机构对询价通知书进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，于响应截止时间的3日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的供应商；不足3日的，采购组织机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

**四、响应文件**

▲**（一）响应文件的编制**

供应商获取询价通知书后，按照采购组织机构的要求提供：**响应文件、U盘。若参与多标项响应的，则按每个标项分别独立编制响应文件**。

**1.响应文件的组成**

（1）响应声明书（格式见附件）；

（2）授权委托书（法定代表人办理响应事宜的，则无需提交授权委托书)（格式见附件）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；

（4）报价一览表（格式见附件）；

（5）报价明细表（格式见附件）；

（6）品牌承诺函（格式见附件）；

（7）针对报价供应商认为其他需要说明的。

**2.U盘的组成**

（1）已签章的响应文件纸质正本的扫描件。

**（二）响应报价**

1.供应商应按照采购需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“报价一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。响应总价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

▲2.询价总报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于所有厨房设备及配套设施的平面深化设计、制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、操作人员培训、主材及所有辅材、备品备件、有关部门验收及检测、售后服务及维修、修复安装及设备运输时墙门洞等被破坏的建筑和装修、设备基础制作（不含混凝土基础）、第三方测试验收费（检测机构为采购单位指定的市级及以上技术监督检测机构）、保险、管理、利润、规费、保修费、技术指导、技术措施费、安全措施费、风险费、专用检测设备、专用维修工具、施工设备、知识产权费用、招标代理费等一切所要涉及到的费用。如有漏项，视同已包含在其总费用中。

▲3.响应报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

**（三）响应文件的有效期**

▲1.响应文件有效期为响应截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长响应文件的有效期。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致响应保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长响应保证金的有效期，但不能修改响应文件。

4.中标人的响应文件自询价之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**（四）响应文件的签署和份数**

1.供应商应按本询价通知书规定的格式和顺序编制、装订响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.供应商应按**响应文件编制并单独装订成册（需正本一份，副本四份）**。**响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。**

3.响应文件需用不褪色的墨水填写。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，供应商应写全称。

5.响应文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

**（五）响应文件的包装、递交、修改和撤回**

1.**响应文件应开密封在档案袋中，U盘和响应文件密封在同一个档案袋中**。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、响应项目名称、项目编号、标项（如有）及“询价时启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.按照前附表要求提交，如采购组织机构顺延截止时间和询价时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和询价时间的约束。

4.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本询价通知书的要求签署、盖章和密封。

**五、询价**

**（一）询价**

1.采购单位在“询价采购公告”规定的时间和地点公开询价，供应商的法定代表人或经其正式授权的代表应参加询价会并签到。供应商的法定代表人或经其正式授权的代表未按时签到的，视同放弃询价监督权利、认可询价结果。**（本项目直接评审响应文件）**。

**（二） 询价程序：**

1.询价由采购组织机构工作人员主持；

2.主持人宣布询价会议开始并介绍参加询价会的人员；

3.主持人宣布评审期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.供应商或其当场推荐的代表，检查响应文件密封的完整性；

5.按顺序当场拆封响应文件，并现场宣读《报价函》中的响应报价、响应内容，以及采购单位认为有必要宣读的其他内容；

7.采购组织机构做询价记录, 供应商代表对询价记录进行当场校核及勘误，并签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程；

8.询价小组对响应文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因；

9.评审结束后，主持人公布推荐的中标候选人排序名单；

10.询价会议结束。

**（三）询价异议**

供应商代表对询价过程和询价记录有疑义，以及认为采购单位、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，询价会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

**（四）**供应商不足三家，不得询价。

**六、评审（详见第四章）**

**七、定标**

**（一）确定中标人**

采购单位自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中确定第一中标候选人为中标人，如中标人放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者询价通知书规定或合同约定应当提交而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购单位审查后，确因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可视具体情况确定是否由排名第二的候选人为中标人。

1. **发布中标结果公示**

采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公示中标结果，中标结果公示期不少于3日（最后一日为工作日）。

**发放中标通知书**

待中标结果公告期结束后，采购组织机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。

**八、合同签订**

**（一）签订合同**

1.采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照询价通知书和中标人响应文件内容要求，与中标人签订合同。所签订的合同不得对询价通知书确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

2.采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购单位应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**（二）履约保证金**

1.签订合同前，中标人应按前附表确定的履约保证金的金额、方式，向采购单位交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

**九、询问、质疑与投诉**

**（一）询问**

供应商对采购活动事项（询价通知书、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购单位或采购组织机构提出询问，采购单位或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“询价采购公告”中“采购单位、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

**（二）质疑**

1.参与本项目的供应商认为对询价通知书表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在响应截止时间10日前以书面形式向采购单位或采购组织机构提出。采购单位或采购组织机构将在收到质疑之日起3日内作出书面答复，但答复内容不涉及商业秘密；作出答复前，暂停采购活动。

2.供应商认为询价不符合有关规定的，应当在询价时提出质疑。采购单位或采购组织机构将当场对质疑给予处理或者告知处理的办法。质疑和答复应记入询价记录或者制作专门记录以存档备查。

3.参与本项目的供应商对评审结果有质疑的，应当在中标结果公示期内以书面形式向采购单位或采购组织机构提出。采购单位或采购组织机构将在收到质疑之日起3日内作出书面答复，但答复内容不涉及商业秘密；作出答复前，暂停采购活动。

4.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

**（三）投诉**

供应商对采购单位或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后10日内，向采购单位监督管理部门投诉。

**第三章 采购需求**

编号：TZCCC-2024048-1号

采购单位名称：台州市市政基础设施开发集团有限公司

**一、项目一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 最高响应限价（除税） | 供货期 |
| 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购） | 1项 | 328321元 | 30日历天内完成供货、安装、调试验收及交付使用 |

▲**二、采购设备清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌（或相当于） | 参考图片 |
| **厨房** | | | | | | |
| 1 | 残菜台 | 1、说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm；脚杯Φ50\*100\*0.8mm；加强筋δ1.0mm；可调子弹脚；台面开孔Φ380mm，配垃圾桶车(科顺脚轮，其中两个带刹车掣)； 2、规格：700mm×700mm×800mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 2 | 智能厨余垃圾消灭机 | 1、处理量：50-100KG/D以上； 2、全机采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=2.0mm; 智能控制技术,利用生物菌好氧菌降解将餐厨垃圾分子链打断，完全分解为无害化的水、二氧化碳、无机盐，且无需每天排出残渣以达到垃圾减量的效果；能耗低廉，餐厨垃圾无需精确分拣，无废气排放，无二次污染；  3、电量：0.75KW/1PH/220V； ★4、提供设备制造单位的除味抗菌液带有“CMA”标识并依据GB15979《一次性使用卫生用品卫生标准》检测合格的报告；  ★5、提供设备制造单位的废弃物资源化生物有机肥带有“CMA”标识并依据NY884-2012、NY525-2012检测合格的“有效活菌数、有机质、水分、PH、砷、镉、铅、铬、汞、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数”报告； 6、规格：900mm×650mm×900mm。 | 1 | 台 | 帕诺斯、易萨朵、MC |  |
| 3 | 热水器 | 1、二级及以上能效； 2、功率：3000W/220V； 3、容量：120L； 4、规格：Φ470mm×995mm。 | 1 | 台 | 雅丽诗、海尔、美的 |  |
| 4 | 智能食品净化机（柜式） | 1、可实现多种功能：净化模式 、清洗模式（包含强力清洗、微纳米清洗）、解冻模式，单缸容量130L； 2、水循环过滤净化系统，随时净化水质，循环使用，可有效节水； 3、水触媒消毒杀菌，快速杀灭细菌、病毒，去除残留农药； 4、微纳米气泡清洗，产生大量的微纳米气泡，去除蔬菜根茎，动物食材死角缝隙中的污垢； 5、解冻模式下，可实现自动补水、浪涌、循环净化，无需人员值守，高效节水； 6、配备伸缩式水龙头，方便清洁所有水槽区域； 7、配备触摸屏，一键选择不同功能模式，所有操作流程直观易懂； 8、材质：全 SUS304 不锈钢框架式结构机身，耐腐蚀，经久耐用； 9、防水：IPX6 标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢； 10、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； ★11、所投食材净化清洗机具有省级或国家级权威质检单位依据国标GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》的25项检测，检测结果合格；（提供第三方权威机构出具的检测报告（须带有 CMA或CNAS 标志）；  ★12、所投设备经过对蔬菜所含氯氰菊酯进行GB/T 5009.110-2003的标准检测，检测结果为未检出；（提供第三方权威机构出具的检测报告（须带有 CMA或CNAS 标志）； ★13、所投设备经过对蔬菜所含敌百虫进行GB/T 20769-2008的标准检测，检测结果为去除率≥99%；（提供第三方权威机构出具的检测报告（须带有 CMA或CNAS 标志）； 14、规格：1000mm×850mm×800mm。 | 1 | 台 | 名厨、易萨朵、保食安 |  |
| 5 | 单星污碟台 | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，柱φ38\*38\*δ=1.0mm不锈钢方管（可调节子弹脚）高度根据洗碗机出口高度，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配合洗碗机使用； 2、规格：1000mm×850mm×800mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 6 | 水龙头 | 1、说明：台面鹅颈龙头，主体采用优质不锈钢制造，表面剖光处理，内置陶瓷片阀芯； 2、规格：双温。 | 1 | 个 | LQ、J&C、T&S |  |
| 7 | 揭盖式洗碗机 | 1、电子触摸面板，数码显示温度，一键开机、关机； 2、操作简单只需关上操作杆即可清洗，操作结束后，3个方向均可将门打开； 3、清洗水箱时，无需拆卸洗碗固定架，只需将洗碗固定架向上一提，即可清洗水箱；水箱底部135度斜角，清洗时更便捷。加热时间短，运行效率高； 4、洗涤时间可根据用户碗碟的洁净程度调节洗涤周期；洗涤温度可根据用户要求设置； 5、可以选择直接进82℃以上热水；水位自动控制； 6、不锈钢304喷臂，内凹式喷嘴； 7、电量：8.6KW/380V； 8、说明：55-60筐/小时； 9、规格：690mm×725mm×1505mm。 | 1 | 台 | 超胜、伊莱克斯、HOBART |  |
| 8 | 药水分配器 | 药水分配器 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 9 | 洗涤剂催干剂 | 洗涤剂催干剂 | 3 | 组 | 厂制品 |  |
| 10 | 洁碟台 | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm； 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），碟框槽δ=1.0mm，与洗碗机配套； 2、规格：800mm×850mm×800mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 11 | 热风单门消毒柜 | 1、全304不锈钢打造； 2、高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧； 3、远红外石英电加热管加热； 4、立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒碗筷光亮无积水； 5、全不锈钢导轨式层架，收放轻松，清洗方便； 6、特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒； 7、采用全不锈钢结构制造，持久耐用、不生锈；内分四层； 8、规格：650mm×670mm×1980mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 12 | 半自动压面机 | 1、弱电控制，保证人身安全； 2、压辊表面做特殊处理，不易生锈； 3、厚度5-25mm手轮调节； 4、链条传动，噪音低； 5、防水等级：IPX1； 6、压辊调整范围：1-25mm； 7、功率：1.5KW/3PH/380V； 8、规格：515mm×620mm×985mm。 | 1 | 台 | 美厨、三麦、新麦 |  |
| 13 | 多功能搅拌机 | 1、精工电机，精铸机身； 2、高强度齿轮，经久耐磨； 3、机械式旋钮，安全耐用； 4、渐进式微动开关支架； 5、快接式搅拌器； 6、摇杆式桶升降结构； 7、旋压式固定把手，工作稳定； 8、容量：20L； 9、功率：0.38KW/380V； 10、规格：500mm×510mm×810mm。 | 1 | 台 | 美厨、双麦、三麦 |  |
| 14 | 电饼铛 | 1、高密度加厚铝合金波纹锅，选用高品质铝材，不易变形，经久耐用； 2、高质量波纹管：具有高韧性，高抗冲，弯曲性能好，高耐温，耐摩擦，耐化学腐蚀等性能； 3、开拆卸脚架：下方四个支撑脚架 可拆卸稳定机身，拆卸后立式变台式，一机二用； 4、上下双温控制：控制面板设计简单，火候掌控更精准； 5、电量：4.8KW/1PH/220V； 6、温度范围：120～250℃； 7、说明：铛口530； 8、规格：840mm×660mm×760mm。 | 1 | 台 | 华美、银谷惠山、通塔鑫 |  |
| 15 | 单层烤箱 | 1、相比其他同级别烤箱，烤箱表面做时轴处理；  2、后通风隔板夹层设什，防止打开排烟阀箱内温度快速抽走；  3、加热管选自国内知名品牌，效率高，升温快，304#材材质；  4、增加电子式超温模块，相比传统限温器更精准； 6、微电脑控制器，控温更精准； 7、接电时零火线接错后控制器报警形成断路，防止烧毁线路及电器件； 8、脚轮带刹车设计，方便推拉及固定； 9、功率：6.75KW/380V； 10、使用温度：0～380℃； 11、规格：1370mm×1140mm×1400mm。 | 1 | 台 | 美厨、三麦、新麦 |  |
| 16 | 双眼炒灶 | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，板板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； 2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2，连不锈钢可调节脚；配助燃鼓风机、摇摆龙头、带燃气熄火保护装置； 3、规格：1500mm×900mm×(800+400)mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 17 | 家用燃气灶 | 1、带熄火保护，不锈钢面板； 2、充分混合燃烧且稳定，热效率高； 3、真铜旋火火盖，耐高温不易变形耐腐蚀； 4、规格：710mm×400mm。 | 1 | 台 | 志高、华帝、好太太 |  |
| 18 | 调料平台 | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋δ1.0mm；脚Φ40\*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm； 2、规格：500mm×900mm×(800+400)mm。 | 2 | 台 | 厂制品 |  |
| 19 | 单门蒸饭车 | 1、采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，内箱钣金为优质不锈钢组成，整体拉伸成型，美观易清洁，强度倍增； 2、自动补水装置，使用方便，有效保护加热元器件； 3、配有承重脚轮； 4、整体聚胺脂发泡，环保、节能、隔热强； 5、多气囊耐高温硅胶门封，密封效果显著； 6、配有自动溢水装，置溢水阀采用一次成型工艺，保证了设备正常运行的水位高度； 7、功率：12KW/3PH/380V； 8、盘数：12盘； ★9，需提供依据GB 4706.1-2005标准，控制系统显示器符合IPX7，提供检验报告原件扫描件及国家市场监督管理总局官网查询截图； ★10， 需提供依据GB/T 2423.16-2022标准，硅胶条防霉等级1级，提供检验报告原件扫描件及国家市场监督管理总局官网查询截图；  11、规格：690mm×550mm×1470mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 20 | 四门双温冰箱 | 1、内置蒸发器管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2、加厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 3、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温效果好； 4、内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆孤设计，美观更易清洁； 5、采用优质加厚不锈钢正材制作，坚固耐用； 6、规格：1200mm×750mm×1900mm。 | 1 | 台 | 松下、洛德、星星 |  |
| 21 | 单层工作台（1） | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋δ1.0mm；脚Φ38\*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm； 2、规格：500mm×750mm×800mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 22 | 暖饭汤桶车 | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm；科顺脚轮，其中两个带刹车掣，配2KW/220V电热管，配数字控制板； 2、规格：650mm×800mm×700mm。 | 2 | 台 | 厂制品 |  |
| 23 | 6孔电磁煮面炉 | 1、多孔煮面炉，适合烹饪面食使用； 2、配备定温功能； 3、有电磁和电热两种加热方式可选；电磁加热款水箱清洁无死角、更卫生； 4、材质：全不锈钢加厚机身，美观大方，坚固耐用； 5、调控：按键式控制，操作简单、易用； 6、排水：手动机械式排水开关，更加方便、可靠； 7、三防：立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 8、温控：内置精准温度传感器，温控准确，温度波动幅度小，确保均匀受热； 9、内置干烧保护系统，产品使用寿命更长； 10、功率：380V/8kW； 11、规格：400mm×800mm×800mm。 | 1 | 台 | 名厨、华优、美控 |  |
| 24 | 保温售菜台（1） | 1、电量：4KW/1PH/220V； 2、说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm 加强筋δ1.0mm；脚Φ40\*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm； 3、配1/1×100份数盘4只； ★4、投标人具有依据GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）标准，保温台防护等级为IPX6及以上的检测证书；  5、规格：1200mm×800mm×800mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 25 | 保温售菜台（2） | 1、电量：4KW/1PH/220V； 2、说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm 加强筋δ1.0mm；脚Φ40\*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm； 3、配1/1×100份数盘4只； ★4、投标人具有依据GB/T4208-2017外壳防护等级（IP代码）标准，保温台防护等级为IPX6及以上的检测证书；  5、规格：1500mm×800mm×800mm。 | 3 | 台 | 厂制品 |  |
| 26 | 单层工作台（2） | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；加强筋δ1.0mm；脚Φ38\*0.8mm (配有可调子弹脚)脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm； 2、规格：700mm×700mm×800mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 27 | 双向移门调理台 | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；侧板δ0.8mm；门面δ0.8mm；底板、层板δ0.8mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚； 2、规格：2000mm×1000mm×800mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 28 | 单向移门调理台 | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm (下衬10.0密度板减噪)；侧板δ0.8mm；门面δ0.8mm；底板、层板δ0.8mm；加强筋δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚； 2、规格：1800mm×500mm×800mm。 | 1 | 台 | 厂制品 |  |
| 29 | 木案面冷藏工作台 | 1、输入功率：370W/1PH/220V； 2、温度：0℃～10℃； 3、内置蒸发器管，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长； 4、加厚发泡层，保温隔热效果好，能耗低； 5、采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡，密度佳保温效果好； 6、内箱底板采用圆弧拉伸工艺，方便清洁，不易藏污纳垢； 7、全新一代温控器，数字显示，控温精准； 8、柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，不易损坏； 9、规格：1800nn×760mm×800mm。 | 1 | 台 | 星星、洛德、美厨 |  |
| 30 | 吊式储藏柜 | 1、采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板δ1.0mm；后板δ1.0mm，加强筋δ1.0mm；固定在墙上； 2、规格：1800mm×350mm×600mm。 | 2 | 台 | 厂制品 |  |
| 31 | 诱捕式灭蝇灯 | 1. 散发光波引诱蚊蝇，蚊蝇靠近停下就会被粘板粘住； 2、壁挂式设计，易于安装及维护；输入电压(V) 220；   3、功率：16W/220V； 4、规格：380mm×170mm×200mm。 | 1 | 台 | 笆笆啦、绿博、帝妍 |  |
| **排烟系统/其他** | | | | | |  |
| 1 | 自动清洗低空一体机 | 1、设备外壳为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元，烟罩带LED防爆照明灯，净化效率在98%及以上； 2、电场主体为全201不锈钢蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，大大增加设备电场的使用寿命； 3、设备带雾化喷淋自动清洗功能，雾化喷淋增湿功能使设备在正常工作的情况下喷淋雾化，减少油污粘结； 4、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全； 5、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等；  ★6、油烟净化一体设备控制面板钢化玻璃依据CJ/T 157-2017 和GB 15763.2-2005 ，检测耐重力冲击性和耐热冲击性能，检测后玻璃面板无裂纹，涂层面无变色、起皮防爆层无脱开，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告；  ★7、一体机自动清洗配件喷头进行盐雾测试（NSS)，在5%盐液浓度下试验24H后，检测结果外观无明显变化；提供带CMA 标识的检测报告； 8、规格：5800mm×1300mm×770mm。 | 1 | 套 | 科蓝、浩盾、巴顿 |  |
| 2 | 集汽罩（煮面炉） | 1、说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm；(排汽风管另计)； 2、规格：1000mm×1200mm×500mm。 | 1 | 套 | 厂制品 |  |
| 3 | 集汽罩（洗碗机） | 1、说明：采用304优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm；(排汽风管另计)； 2、规格：1000mm×1200mm×500mm。 | 1 | 套 | 厂制品 |  |
| 4 | 风管 | 1.采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm； 2.规格：按现场定制； 3.风管工程量按设计图示尺寸以展开面积以m2计，其中风管长度计算时均以设计图示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分)，包括弯头、变径管、天圆地方等管件的长度，不包括部件所占长度。 | 95 | ㎡ | 厂制品 |  |
| 5 | 4#轴流风机 | 1、具有高效、防油、防潮、耐高温等特性； 2、叶轮全面升级， 采用多翼式铝质叶片， 大幅提升风量、风压； 3、电机采用耐高温漆包线及耐高温接线头， 电机外壳采用防爆电机壳，具有较好的密封性能，大幅提高使用寿命； 4、该风机适用于高温高潮的劣性环境中 ； 5、风量：10000m3/h。 | 1 | 台 | 德粤、理通、七星 |  |
| 6 | 风幕机 | 1、金属外壳结构：防火性能高，整体结构紧凑； 2、风量大大功率：耗电少PTC发热体的风幕机； 3、轴承电机：铝壳铜线电机，性能稳定可靠； 4、全贴挂式背板：选用全贴合钢板，减少工震安装更牢靠； 5、优质贯流风轮：采用严格的动平衡测试，更稳定，低噪音，可形成均匀的空气； 6、规格：以设计图和实际测量为准。 | 1 | 台 | 绿岛风、风派、金戈钻石 |  |
| 7 | 设计费 |  | 1 | 项 |  |  |

**备注:1.以上清单上要求提供检测报告的，验收时中标人需提供检测报告原件，如不提供采购单位有权拒绝验收；**

**2.此报价包括但不限于所有厨房设备及配套设施的平面深化设计、制造、运输、包装、装卸、产品保管、安装、调试、试运行、操作人员培训、主材及所有辅材、备品备件、有关部门验收及检测、售后服务及维修、修复安装及设备运输时墙门洞等被破坏的建筑和装修、设备基础制作（不含混凝土基础）、第三方测试验收费（检测机构为采购单位指定的市级及以上技术监督检测机构）、保险、管理、利润、规费、保修费、技术指导、技术措施费、安全措施费、风险费、专用检测设备、专用维修工具、施工设备、知识产权费用、招标代理费等一切所要涉及到的费用；**

**3.根据现场实际情况，上述产品尺寸允许±100mm偏差。**

▲**三、商务要求**

**1、供货期**

签订合同后**30日历天**内，中标人将设备、材料全部运抵采购单位现场，完成安装、调试并验收合格，交付采购单位使用。

**2、质保期**

本次采购的全部货物质保期为**3年**。质保期自验收合格之日起计算。质保期内设备质量出现问题，中标人负责包修、包退、包换。免费维护服务期内，中标人应免费提供维护、技术支持及软件升级等售后服务，包括对各种故障及对各种突发事件采取应急措施等。

**3、售后服务**

中标人承诺提供7×24小时的技术服务支持，质保期间设备出现问题影响使用的，中标人应在4小时内到达现场，进行修理、更换或退货，由此产生的费用由中标人承担。如需更换设备或送修的，中标人必须在48小时内解决，且中标人应提供同样规格、质量的备品备件供采购单位使用。

**4、技术培训**

中标人须在所有设备安装完成后负责对采购单位进行不少于2个工作日的日常使用方面的培训，确保系统能够正常、有效地使用。

**5、验收标准**

验收内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。所提供货物是否符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、询价通知书的各项要求以及中标人承诺的其它指标。

**6、付款方式**

所有采购货物安装到位经验收合格后15个工作日内支付至合同总额95%，剩余5%作为质量保证金，在质保期结束后15个工作日内付清。

每次款项支付前，中标人均需提供正确的增值税专用发票给采购单位。若因中标人未及时提供发票导致的付款延迟，由中标人自行承担。

第四章 评审

**一、评审原则**

询价小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

**二、评审方法**

**最低评标价法**，是指询价小组根据响应文件满足询价通知书全部实质性要求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐或确定中标人。如遇相同最低报价，由采购单位抽签确定中标人。

**三、询价小组**

（一）本项目询价小组由采购单位代表和评审专家组成。

（二）询价小组成员与参与响应的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）询价小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合询价通知书的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单；

5.向采购单位、采购组织机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

**四、无效标情形**

（一）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（二）响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（三）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商在限定的时间内不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理；

（四）报价超过询价通知书中规定的预算金额/最高限价或未填写响应报价的；

（五）响应文件存在虚假材料的；

（六）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（七）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（八）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（九）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（十）不同供应商的响应文件相互混装。

（十一）实质性要求（询价通知书中打“▲”内容）不响应的；

（十二）逾期或未按要求提交响应文件的；

（十三）其他不符合法律法规相关规定的。

**五、终止询价采购情形**

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）询价小组发现询价通知书存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者询价通知书内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和询价通知书规定的其他导致评审结果无效的。

**六、投标人有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：**

（一）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（二）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与采购单位签订合同；在签订合同时向采购单位提出附加条件；不按照询价通知书要求提交履约保证金或履约担保）；

（三）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（四）评标委员会视为串通投标的，并取消评标资格的；

（五）其他严重扰乱招投标程序的。

**七、评审过程的监控**

本项目评审过程实行全程录音、录像监控（或请相关监督部门进行现场监督），供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

**八、评审程序**

**（一）资格性审查**

开启响应文件后，询价小组依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，并公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件，法定代表人委托办理采购事宜的请提交授权委托书（根据附件《授权委托书》填报）。 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（根据附件《响应声明书》）。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目响应（根据投标人签署的《询价现场确认声明书》）。 |

**（二）符合性审查**

询价小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价通知书的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足询价通知书要求。 |
| 无效标情形 | 响应文件未出现询价通知书中规定的无效标情形。 |
| 附加条件 | 响应文件未含有采购单位不可接受的附加条件。 |

**（三）评审要求**

（1）对于响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

①响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

（2）对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（3）供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**（四）结果汇总及排序**

中标候选人的排名次序按有效供应商报价从低到高顺序排列，即报价最低者为第一中标候选人，报价次低者为第二中标候选人。若出现报价相同的，则由采购单位代表抽签决定。

如有效标不足三家使得响应明显缺乏竞争时，询价小组可以否决全部报价，经评审后有效标不足三家但并非均高于上限价，询价小组认为有效报价仍具有竞争性的，询价继续有效。

**（五）评审报告撰写**

询价小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

# 

# 第五章 合同主要条款

甲方：（采购单位） 所在地：

乙方：（中标人） 所在地：

甲、乙双方根据台州市市政基础设施开发集团有限公司关于台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购）项目询价采购的结果，签署本合同。

**一、合同文件：**

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）询价通知书。

（五）中标人响应文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、货物内容**

（一）货物名称：

（二）型号规格：

（三）技术参数：

（四）数量（单位）：

**三、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**四、技术资料**

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**五、知识产权**

（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

**六、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**七、转包或分包**

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**八、履约保证金**

双方在签定合同前乙方应按照甲方认可的方式向甲方交纳中标价2%的履约保证金，采用现金形式的，在合同到期后30个工作日内退还。采用保函形式的，在合同到期后自动失效。

**九、交货期、交货方式及交货地点**

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：

**十、货款支付**

付款方式：所有采购货物安装到位经验收合格后15个工作日内支付至合同总额95%，剩余5%作为质量保证金，在质保期结束后15个工作日内付清。

每次款项支付前，乙方均需提供正确的增值税专用发票给甲方。若因乙方未及时提供发票导致的付款延迟，由乙方自行承担。

**十一、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）乙方提供7×24小时的技术服务支持，质保期间设备出现问题影响使用的，乙方应在4小时内到达现场，进行修理、更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。如需更换设备或送修的，乙方必须在48小时内解决，且乙方应提供同样规格、质量的备品备件供甲方使用。如未在承诺时间内解决，甲方有权自行解决，产生的所有费用由乙方承担。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十三、调试和验收**

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

**十四、货物包装、发运及运输**

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（六）乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，符合国家有关技术标准。

**十五、违约责任**

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（五）若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

**十六、不可抗力事件处理**

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、解决争议的方法**

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成的通过通过以下第（一）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**十八、合同生效及其它**

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式四份，甲、乙双方各执 份。本项目未尽事宜以询价通知书、响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

**项目廉政责任书**

项目名称：

项目地址：

采购单位（甲方）：

中标人（乙方）：

为加强采购过程中的廉政建设，规范项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目采购响应、市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该项目的工作人员，在采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位要求购买项目合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

采购单位：（盖章）　　　　　　　　 中标人：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　 　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　 地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　 电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　 　年　月　日

# 第六章 响应文件格式

　　　

（项目名称）

项目编号： （标项 ）

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

**响应文件目录**

1.响应声明书

2.授权委托书（法定代表人办理响应事宜的，则无需提交授权委托书)

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件

4.报价一览表

5.报价明细表

**附件1**

**响应声明书**

台州市市政基础设施开发集团有限公司（采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业（组织），经营地址 。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购）（编号为TZCCC-2024048-1号）的响应，为此，我公司就本次响应有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止响应时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单【说明：供应商在截止响应时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。
2. 我公司在参与响应前已详细审查了询价通知书和所有相关资料，我方完全知悉并认为此询价通知书没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对询价通知书的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。
3. 在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4. 我公司保证，采购单位在中华人民共和国境内使用我公司响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购单位提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5. 我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。
6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并愿意接受响应保证金不予退还的处理及监管部门的任何处罚。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购单位造成损失的，依法承担赔偿责任，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

**附件2**

**授权委托书**

台州市市政基础设施开发集团有限公司（采购单位名称）：

（供应商全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购）（编号为TZCCC-2024048-1号）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、询价、评审、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）： 日期：××年××月××日

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证（正反面）** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证（正反面）** |

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件3**

**报价一览表**

致：台州市市政基础设施开发集团有限公司（采购单位名称）

经研究，我们决定参加你单位的台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购）的采购采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的响应文件被接受，我们将履行询价通知书中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购单位有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与响应有关的一切数据或资料，我方若未成为成交供应商，采购单位有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行询价通知书以及补充文件（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成询价通知书中的全部任务。

|  |  |
| --- | --- |
| 1、响应总报价（除税） | 大写：  小写：  响应总报价上限（除税）：328321元。 |
| 2、供货期 | 满足要求。 |
| 3、质量 | 合格。 |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应作无效标处理。

2.本项目中标人须开具有效的增值税专用发票。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

**附件4**

**报价明细表**

[货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目** | **数量** | **单价（除税）** | **小计** | **备注** |
| **厨房** | | | | | |
| 1 | 残菜台 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 智能厨余垃圾消灭机 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 热水器 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 智能食品净化机（柜式） | 1台 |  |  |  |
| 5 | 单星污碟台 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 水龙头 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 揭盖式洗碗机 | 1台 |  |  |  |
| 8 | 药水分配器 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 洗涤剂催干剂 | 3组 |  |  |  |
| 10 | 洁碟台 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 热风单门消毒柜 | 1台 |  |  |  |
| 12 | 半自动压面机 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 多功能搅拌机 | 1台 |  |  |  |
| 14 | 电饼铛 | 1台 |  |  |  |
| 15 | 单层烤箱 | 1台 |  |  |  |
| 16 | 双眼炒灶 | 1台 |  |  |  |
| 17 | 家用燃气灶 | 1台 |  |  |  |
| 18 | 调料平台 | 2台 |  |  |  |
| 19 | 单门蒸饭车 | 1台 |  |  |  |
| 20 | 四门双温冰箱 | 1台 |  |  |  |
| 21 | 单层工作台（1） | 1台 |  |  |  |
| 22 | 暖饭汤桶车 | 2台 |  |  |  |
| 23 | 6孔电磁煮面炉 | 1台 |  |  |  |
| 24 | 保温售菜台（1） | 1台 |  |  |  |
| 25 | 保温售菜台（2） | 3台 |  |  |  |
| 26 | 单层工作台（2） | 1台 |  |  |  |
| 27 | 双向移门调理台 | 1台 |  |  |  |
| 28 | 单向移门调理台 | 1台 |  |  |  |
| 29 | 木案面冷藏工作台 | 1台 |  |  |  |
| 30 | 吊式储藏柜 | 2台 |  |  |  |
| 31 | 诱捕式灭蝇灯 | 1台 |  |  |  |
| **排烟系统/其他** | | | | | |
| 1 | 自动清洗低空一体机 | 1套 |  |  |  |
| 2 | 集汽罩（煮面炉） | 1套 |  |  |  |
| 3 | 集汽罩（洗碗机） | 1套 |  |  |  |
| 4 | 风管 | 95㎡ |  |  |  |
| 5 | 4#轴流风机 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 风幕机 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 设计费 | 1项 |  |  |  |
| **合计人民币：大写 小写** | | | | | |

**要求：**

1. 本表为《报价一览表》的报价明细表，报价明细表所填内容按询价通知书采购设备清单要求为准，如有缺项、漏项，视为报价中已包含相关费用，采购单位无需另外支付任何费用。有重大缺项的将作无效报价处理。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以报价一览表为准。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

**附件5**

**品牌承诺函**

台州市市政基础设施开发集团有限公司：

我司承诺如果中标，将严格按照台州市市政基础设施开发集团有限公司厨房设备采购（重新采购）询价通知书第三章采购需求中采购设备清单及技术要求供应对应的品牌、生产厂家的产品，若表中品牌已停产，经采购单位核查同意后，我司才采用其他同档次的品牌及生产厂家的产品，替代产品品质不低于原有产品。设备材料品牌、型号选定前，须经采购单位同意，设备材料品牌一经选定，在供应过程中只使用单一品牌(采购单位同意使用两个品牌的除外)。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：