**嵊州市和美乡村贵门规模化水厂及配套管网工程--新建玠溪水厂及泥家山水厂工程工艺及自控设备采购项目**

**更正公告**

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：ZHSZ-2024-15

原公告的采购项目名称：嵊州市和美乡村贵门规模化水厂及配套管网工程--新建玠溪水厂及泥家山水厂工程工艺及自控设备采购项目

首次公告日期：2024年11月15日

**二、更正信息**

更正事项：采购公告 、采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第三部分 招标项目范围及要求 |  | 陶瓷膜材质前后不一致，以陶瓷膜组器技术参数表为准 |
| 2 | 第三部分 招标项目范围及要求 4.3玠溪水厂雨水调蓄池、污水处理设备清单 | 1.容积：容积65m³：13.35mm×3.85mm×2.75mm（长×宽×高） | 1.容积：容积：65m³：13.35m×3.85m×2.75m（长×宽×高）；  2.材质：混凝土。  备注：混凝土池体由土建单位施工，投标单位无需报价，池体后期需中标供应商配合深化设计 |
| 3 | 第三部分 招标项目范围及要求 4.3玠溪水厂雨水调蓄池、污水处理设备清单 | 8.一体化雨水处理成套设备：一体化雨水处理成套设备，罐体为304不锈钢，Q＝10m3/h，罐体直经600，高度2000。 | 8.一体化雨水处理成套设备：一体化雨水处理成套设备，罐体为304不锈钢，Q＝10m3/h，罐体直经600mm，高度2000mm。 |
| 4 | 第三部分 招标项目范围及要求 4.3玠溪水厂雨水调蓄池、污水处理设备清单 | 10.变频恒压供水器成套装置：2.一控二变频控制柜：柜体为304不锈钢（长600\*宽400\*高1200）。ABB变频器； | 10.变频恒压供水器成套装置：2.一控二变频控制柜：柜体为304不锈钢（长600mm\*宽400mm\*高1200mm）。ABB变频器； |
| 5 | 第三部分 招标项目范围及要求 4.3玠溪水厂雨水调蓄池、污水处理设备清单 | 14.电气自控及仪表：包括户外型落地式电控柜、柜体外壳材质为304不锈钢（长600\*宽400\*高1200）、柜内主要的元器件为施耐德、电控柜带声光报警、自控系统。保护管、电缆、挖填土方、钻孔及孔洞封堵等图纸上包含的完成设备运行所需的配套附件及调试 | 14.电气自控及仪表：包括户外型落地式电控柜、柜体外壳材质为304不锈钢（长600mm\*宽400mm\*高1200mm）、柜内主要的元器件为施耐德、电控柜带声光报警、自控系统。保护管、电缆、挖填土方、钻孔及孔洞封堵等图纸上包含的完成设备运行所需的配套附件及调试 |
| 6 | 第三部分 招标项目范围及要求  4.6泥家山水厂雨水调蓄池、污水处理设备清单 | 1.容积：容积20m³：6.85mm×3.85mm×2.75mm（长×宽×高） | 1.容积：容积20m³：6.85m×3.85m×2.75m（长×宽×高）  2.材质：混凝土。  备注：混凝土池体由土建单位施工，投标单位无需报价，池体后期需中标供应商配合深化设计 |
| 7 | 第三部分 招标项目范围及要求  4.6泥家山水厂雨水调蓄池、污水处理设备清单 | 8.一体化雨水处理成套设备：一体化雨水处理成套设备，罐体为304不锈钢，Q＝10m3/h，罐体直经600，高度2000。 | 8.一体化雨水处理成套设备：一体化雨水处理成套设备，罐体为304不锈钢，Q＝10m3/h，罐体直经600mm，高度2000mm。 |
| 8 | 第三部分 招标项目范围及要求  4.6泥家山水厂雨水调蓄池、污水处理设备清单 | 10.变频恒压供水器成套装置：2.一控二变频控制柜：柜体为304不锈钢（长600\*宽400\*高1200）。ABB变频器； | 10.变频恒压供水器成套装置：2.一控二变频控制柜：柜体为304不锈钢（长600mm\*宽400mm\*高1200mm）。ABB变频器； |
| 9 | 第三部分 招标项目范围及要求  4.6泥家山水厂雨水调蓄池、污水处理设备清单 | 14.电气自控及仪表：包括户外型落地式电控柜、柜体外壳材质为304不锈钢（长600\*宽400\*高1200）、柜内主要的元器件为施耐德、电控柜带声光报警、自控系统。保护管、电缆、挖填土方、钻孔及孔洞封堵等图纸上包含的完成设备运行所需的配套附件及调试 | 14.电气自控及仪表：包括户外型落地式电控柜、柜体外壳材质为304不锈钢（长600mm\*宽400mm\*高1200mm）、柜内主要的元器件为施耐德、电控柜带声光报警、自控系统。保护管、电缆、挖填土方、钻孔及孔洞封堵等图纸上包含的完成设备运行所需的配套附件及调试 |
| 10 | 获取招标文件时间 | 时间：/至2024 年 12 月 06 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） | 时间：/至2024 年 12 月 12 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） |
| 11 | 提交投标文件截止时间 | 2024 年 12 月 06 日 9点00 分00秒（北京时间） | 2024 年 12 月 12日 9点00 分00秒（北京时间） |
| 12 | 开标时间 | 2024 年 12 月 06 日9点00分00秒（北京时间） | 2024 年 12 月 12日9点00分00秒（北京时间） |
| 13 | 投标保证金 | 投标人应于2024 年 12 月 05 日16：00前将投标保证金以电汇、网上银行、转账形式，通过投标人的基本账户汇入指定账户，投标保证金以到账时间为准。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标文件不予接收。 | 投标人应于2024 年 12 月11 日16：00前将投标保证金以电汇、网上银行、转账形式，通过投标人的基本账户汇入指定账户，投标保证金以到账时间为准。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标文件不予接收。 |

采购单位：嵊州市水联贸易有限公司

代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司

2024年11月27日