余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目

招 标 文 件

（电子招投标）

编号:YHZFCG2024-200

采购人：杭州市余杭区综合行政执法局

采购代理机构：耀华建设管理有限公司

二〇二四年 月 日

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 月 日 点 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YHZFCG2024-200

项目名称：余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目

预算金额（元）：16000000.00

最高限价（元）：16000000.00

采购需求：杭州市余杭区综合行政执法局的余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目，具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求”，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

标项名称：余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目

预算金额（元）：16000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求”。

合同履约期限：二年，其他详见招标需求。

本项目接受联合体投标：þ是；否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；如联合体投标，联合体成员数量不得多于2家。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供小微企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年 月 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年 月 日 点00分00秒（北京时间）；

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上投标响应；

开标时间： 2024年 月 日 点00分00秒（北京时间）；

开标地点（网址）：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）开标大厅等候开标解密；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市余杭区综合行政执法局

地址：杭州市余杭区五常街道西坝路49-2号。

项目联系人（询问）： 联系电话：

质疑联系人： 联系电话：

2.采购代理机构信息

名称：耀华建设管理有限公司

地址：杭州市余杭区联创街77号汇银中心办公楼3幢2单元（整幢）。

项目联系人（询问）：李一帆 联系方式：0571-86320706/18758201932

质疑联系人：单成燕 联系方式：0571-86320727/18072887619

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士 监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前 附 表

序号	事项	本项目的特别规定
1	项目属性	服务类；
2	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业	（1）标的：余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目； （2）属于 其他未列明行业； 说明： 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。 3.企业划分指标以现行统计制度为准。 1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。 2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。 3）资产总额，采用资产总计代替。 （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。对小型和微型企业的投标报价不予扣除评审。 (4)符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 (5)监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。
3	是否允许采购进口产品（服务项目不采用）	本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。
4	分包	☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。
5	开标前答疑会或现场考察	A不组织，自行勘察。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。
6	样品提供	A不要求提供。 ☐B要求提供。
7	方案讲解演示	A不组织。 B组织。 在评标时根据投标人递交的演示材料进行播放，次序以投标文件解密时间先后次序为准，每个投标人演示时间不超过15分钟。演示具体要求见招标文件“评标办法”中相关内容及要求。 方案讲解演示可选择以下其中一种方式： （1）将演示讲解过程拍摄视频（建议顺丰邮寄），可随备份文件一同或单独在投标截止时间前寄达或送达至杭州市余杭区联创街77号汇银中心写字楼3幢2单元（整幢）；联系人和电话：李一帆收18758201932，单独密封包装加盖公章，没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的将不予接收，此项不得分。 （2）远程钉钉共享演示：投标截止后由代理机构联系演示单位进行屏幕共享演示，讲解演示所用电脑等硬件设备、软件由投标人自备，如通知后10分钟内未开始的，视为主动放弃演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。未提供功能演示的此项演示部分不得分。
8	投标人应当提供的资格、资信证明文件	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。
（2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。
9	节能产品、环境标志产品	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
10	报价要求	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价800万元/年的;投标报价高于该预算的作无效标处理。 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。
11	中小企业信用融资	供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。
12	备份投标文件送达地点和签收人员	备份投标文件送达地点：密封包装后（建议快递邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市余杭区联创街77号汇银中心办公楼3幢2单元；备份投标文件签收人员联系电话：李一帆收，18758201932。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
13	特别说明	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。
☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。
14	其他要求	中标后提供承诺书和纸质版投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件），承诺书详见附件。
15	特别说明	本项目的招标代理费用由中标单位支付，代理费用付款代理费用付款参考参照收费标准按余财政〔2018〕24号文件余杭区政府投资项目招标代理服务付费标准计取，以中标金额作为计算基数，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。

总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5杭州市余杭区的政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

▲11.1.3法人或者其他组织机构的营业执照（扫描件或复印件加盖公章）或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；

▲11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标单位应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；投标时提供中小企业声明函（格式后附），否则其投标文件作无效投标处理。

11.1.5本项目的特定资格要求：无。

注：上述资格条件审查材料未响应提供的，视为资格审查不通过。上述内容部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。未提供格式的，根据需求及要求自行草拟。

11.2 商务技术文件：

▲11.2.1投标函；

▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

▲11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

11.2.6投标标的清单；

▲11.2.7商务技术偏离表；

▲11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9政府采购活动现场确认声明书。

注：上述内容部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。未提供格式的，根据需求及要求自行草拟。

11.3报价文件：

▲11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如果有)；

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

注：投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。未提供格式的，根据需求及要求自行草拟。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19.6金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

29.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目

2、预算金额（元）：16000000.00

3、服务期限：本项目服务期限为2年，即24个月，具体以合同签订时间为准。

二、服务内容

<一>养护内容

1、养护的内容及范围：

动态灯光秀及其他照明养护项目包括灯具、光源、电器、灯具支架、标识牌、照明节能设施、运行平台、网络平台以及景观照明设施的日常巡查、维修、清洗、防盗看护、亮灯显示内容更新维护、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）以及亮灯控制网络维护等，确保亮灯设施及亮灯控制网络正常安全运行，同时还需承担网络联网费和灯光秀设计及展示费用，以及第三方专业机构的亮灯设施检测等相关费用。

养护范围包括由区城投集团建设的余杭区未来科技城范围内动态灯光秀及其他照明养护项目，基本养护清单见见附件（具体以实际移交清单和内容为准）。

附件1：未来科技城亮化灯光秀总控中心移交清单 （附未来科技城亮化景观照明设施统计表）

附件2：未来科技城亮化景观照明设施统计表；

附件2-1—未来科技城灯光秀楼体统计表。

注：同时提供附件1和2的电子文件。

（1）亮化巡检：

①按现行有关规范要求精心组织养护。对养护内容进行日常巡查，及时记录设备的运行情况。对养护范围内的所有亮灯点位，每天至少巡查一次；所有景观照明设施、配电箱等应每周至少巡检一次；地埋电缆线路、接地装置、防雷装置、漏电保护装置每季度应至少巡检一次；集中控制装置、照明节电装置或其他智慧照明装置应每季度至少巡检一次；及时发现和处理设施缺陷和故障，确保景观照明设施完好和安全运行。如遇到特殊情况，须随时巡检。

②高温、台风、雷雨或冰雪等特殊自然灾害性气候来临前，应按要求进行防火、防台、防汛、防雷、抗雪等专项检查，并增加巡检次数，必要时根据现场实际情况做临时断电处理，并报告采购人。特殊自然灾害期间，应成立应急抢险小组，落实专人值班值守，做好突发事件的应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好信息的报送及数据、图片等记录的存档。此外，应保持联络畅通，及时反映情况，服从采购人的指挥和安排。

③遭遇非养护原因引起的意外事故（如雷击）或人为破坏造成的设施损坏，须立即采取应急抢修措施，避免养护范围内的所有设施遭受破坏，并做好赔偿、修复的调查工作。除不可抗力的自然环境因素外，因偷盗等人为因素导致的景观照明设施故障，养护单位应第一时间向采购人报告，必要时报警，并及时更换或维修故障设施。

④在重大活动或节假日期间负责对亮灯的启闭时间按规定提前进行调整，具体启闭时间以上级的亮灯保障通知要求为准。在亮灯以节假日模式或平时模式开启时，养护单位须上路开展巡查。

⑤每周的日常亮灯期间（初定每周二、五、六），每日1次全覆盖巡查；重大活动和大型节假日期间，每日2次全覆盖巡查。巡查人员须在亮灯前到岗就位并做好签到登记，直至亮灯时间结束方可撤岗。特大活动保障期间，须成立应急小分队，制定应急保障措施，提前2天将保障期间的值班表上报给采购人，安排人员24小时值班，必要时需蹲点监护，并提前准备好总维护量额5%以上的备货。

⑥当天巡查时需对正常运行的亮灯点位和存在问题的亮灯点位进行拍照、上报、留档记录。照片等影像资料需要有时间地点等水印。存在问题的亮灯点位整改后同样需要拍照留档，并将整改前后的对比照片按月度编制好后报区采购人。每次巡检都需要留存巡检记录和影像资料，以备查验。

（2）设施清洗:

①对养护内容进行日常巡查，及时记录设备的运行情况。保持照明设备的清洁，无明显污垢。

②亮化工程建筑物景观照明设施外表应无污染、锈蚀、违规粘贴。建筑物景观照明设施每半年清洗一次，污染严重地段提高清洁工作频次；

③室外配电箱每半年清洗一次，室内配电箱每年清洗一次，污染严重地段提高清洁工作频次；

④设施设备积尘明显或者灯柱存在乱张贴的要及时清理；及时清除未经许可的任何悬挂物。

（3）喷漆翻新：

灯杆、箱体及其他影响观瞻的设备表面喷漆每年年末一次。

（4）设备设施维护检测：

①按维护要求，春、秋两季定期常规检查电缆、灯具、控制柜各一次；

②重大保障活动及国家法定节假日前做好电缆、灯具、控制柜的专项检测；

③电缆每年绝缘测试一次；控制柜预防性检测每年一次。

（5）日常维护:

①对光源、灯具、电器、灯杆、电缆（含电缆管道）、控制柜、标识牌、照明节能设施、及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复。

②要求景观照明设施无破损、开裂、倾斜、脱落、缺亮、显示不同步等问题。对所发现的故障和缺陷应及时修复，确保亮化设施及附属设施正常安全运行。

③景观照明灯具故障，1个工作日内修复；电线裸露、杆线吊挂、灯具脱落、灯杆倾斜、灯杆门缺失、电缆井盖缺失等，应在2个小时内做好安全预防措施，并在12小时内修复；控制柜故障，1个工作日内修复；发生大面积熄灯故障，12小时内修复；因安全、保障等要求，需实施应急处理的，应立即采取措施做好处置。因特殊情况无法按时修复的，可在规定时间内提出延期申请。如因养护单位未按照合同要求进行保养造成的损坏,由养护单位承担相应责任；

（6）机房及控制系统养护：

①负责系统的日常巡查保养及安全检查，负责日常巡查各楼宇内、外区域的各开关电源、控制器、控制电脑、防雷接地及主要线缆接头等设备的完好性和正常运行；对于每日巡检及维修数据做好台账记录并每月报送相关部门备案；

②通过总控机房监控设备，监控服务范围内亮灯工程的运行情况，发现问题及时排查检修，如遇设备损坏及特殊问题（数据库、服务器、电线电缆人为损坏等）及时通知总承包方进行维修，并督促其在相应时间内修复；

③总控机房的值班与管理，包括维护机房环境、确保机房内设备正常工作；定期对总控机房内数据备份，防止发生意外情况造成数据丢失；对控制机房设备进行例行检查，通过远程控制系统对灯光秀区域主控和分控系统进行远程检测，有问题进行及时登记并上报维修；

（7）节假日、重要活动及应急事件亮灯保障:

①固定节假日保证亮灯要求，（元旦、春节、五一、国庆、中秋）且事前需做常规检查，每次检查数据形成统一的台账资料后报相关部门备案；

②建立应急流程管理制度，及时掌握气候特点，与气象部门密切联系。及时收集大雨、大风、雷电、大雪等情况预报资料，发现险情及时处理。对于主机、数据库、应用系统软件、手持机等主要设备，应确定正确的处理方式来协作及督促原建设单位修复数据库、重新安装系统和进行相关设备的维修；

③保障灯具运行安全、正常、稳定。政府大型活动、外事活动等提供完善的保障方案和实施24小时值班制度，并确保设施完好率、亮灯率、整洁率达到100%。

<二>团队人员及设备场地配置要求

（1）养护班组团队人员配备不少于28人。其他根据项目作业要求自行配合，养护人员数量须满足实际项目养护要求。

序号	岗位名称	拟投入最低人员数量
1	项目负责人	1人
2	技术负责人	1人
3	照明电气工程师	5人
4	安全管理员	3人
5	控制机房值班人员	3人
6	巡查、养护作业人员	15人

（2）成立视频监控组，确保控制机房中监控平台设备正常运作及工作特性的要求，24小时值守；

（3）巡查、养护期内，养护单位（中标方）应保证具备工程养护所需的相应机械和设备；

（4）养护单位（中标单位）应具备景观照明养护所需固定办公与仓库场所，要求与养护工程就近原则，满足及时响应养护需求；

（5）巡查、养护期限内，养护单位（中标方）负有巡查、养护职能，招标人负有管理、监督和考核职能。

<三>其他特殊说明

中标后，原景观照明施工单位须将照明设施存在的问题修复完好，经招标人和养护单位确认无误后办理移交手续。

（2）养护期内若发生被盗事件（景观照明灯具、电源及电力电缆等），养护单位未向公安机关报案的，则其所有损失费用由养护单位负责，并无条件复原，达到正常使用条件。

（3）养护期内，照明设施的主材（灯具、控制系统等）由养护单位根据工程主管部门要求进行备品备件准备，备品备件的数量需满足工程管养合同期内所有照明设施正常运行及效果，其品牌为原工程安装品牌或同等档次品牌。

（4）对发现的缺亮、故障和缺陷进行及时修复并做好反馈工作，确保设备完好可靠，保证亮灯率在达到考核指标要求。

（4）动态灯光秀要求

1、灯光秀内容设计不少于600秒，播放内容需甲方及上级主管部门审核后，方可对外播放。

2、中标后供应商根据业主提供的灯光秀楼体立面范围图，投标人须在该立面范围内进行联动创作。

3、动画制作成果包含创意、主题效果动画、成片动画及音乐合成，以及需配合宣传文案。运用航拍等技术手段展现城市亮点，宣传地域文化特色。

4、多视点设计，适度的动态速度，符合LED像素灯的色彩表现。

<四>养护规范及质量要求

根据《城市照明设施养护维修服务标准》（DB3301/T0165-2015）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163)、《建筑电气照明装置施工与验收规范》（GB50617）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89）等及国家有关强制性标准的规定执行。

符合关于下发《景观亮灯巡查养护项目考核办法》（详见附件1）。

附件1：景观亮灯巡查养护项目考核办法

考核指标	考核内容及标准	标准分	考核办法	扣分	得分
制度管理（10分）	要建立管理制度体系或管理网络，要有岗位责任制度、日常巡查制度、劳动纪律制度、安全生产制度、设施保养维修管理制度；	6	每缺少一项制度扣1分，无统一指挥管理网络扣1分。
建立并开通全天候故障报修电话，保证信息畅通；	4	未建立并开通全天候故障报修电话的扣2分，每发现信息传达不畅一次扣1分。
劳动 纪律（5分）	当班人员在设施维护过程中要做到文明作业，不得有影响周边环境或擅自损坏周边设施的行为；	3	发现当班人员在工作中不注意形象，未做到文明养护、规范操作的，每发现一次扣1分；养护中有影响周边环境或擅自损坏周边设施的行为，每发现一次扣1分。
养护作业过程中言行举止要文明；	2	发现当班人员说话不和气、行为不文明，或由于处理不当而与他人发生矛盾的，每发现一次扣1分。
安全生产（15分）	严格遵守操作规程，杜绝一切违章行为；	5	每发现作业人员违规操作一次扣1分。
当班人员在工作期间必须穿戴整洁、佩证上岗，作业时必须配戴防护用品；	5	发现当班人员在工作期间穿戴不整洁或未佩证上岗，每发现一人次扣1分，在作业期间未配戴防护用品的，每发现一人次扣1分
要重视安全生产，避免安全生产事故的发生；	5	工作时造成小伤，发生一次扣1分；造成重大安全事故的，一次性扣5分。
日常养管 （70分	景观灯亮灯率要求达到98%以上（含98%）；	5	亮灯率达到标准或以上的得满分，每低于1个百分点扣2分，直至扣完。
LED灯具（动态控制）规则有序运行，有无序跳动或错图现象，发现一起扣0.5分。
景观灯设施完好率要求达到98%以上（含98%）；	15	设施完好率以98%为基准，每下降1个百分点扣2分，直至扣完。
以下任意情形，发现1处，扣1分； 灯具、灯杆、配电箱等松动及有安全隐患。 管线外露、保护管未做好固定或破损严重。 擅自拆移原有设施。 配电箱无安全警示标志。
缺亮要求在24小时内修复；	5	未在规定时间内修复，每超过24小时扣2分。
配电箱故障要求在24小时内查明原因并修复；	5	配电箱故障，每发现一次扣1分，未在规定时间内修复，每超过24小时再扣1分。
由于线路故障、跳闸或空开未开等情况引起的大面积缺亮，要求24小时内修复；	5	由于线路故障、跳闸或空开未开等情况引起的大面积缺亮，未在规定时间内修复，每超过24小时扣1分
加强夜间巡查，做到每天有巡查、有记录；要求记录完整、清晰、真实；	5	有巡查无记录，每发现一处扣1分；记录不完整、准确、清晰的，或记录未反映实际情况的，每发现一处扣1分。
灯具及附属设施应保持整洁，灯具投射角度应保持规范；	10	有以下任意情形，在24小时内未整改完毕扣1分。1、未及时清理照明设施上的涂贴、污垢及未经许可的悬挂物及宣传品。2、未及时清除透光面上的杂物、灰尘等影响照明效果。3、对投射方位或角度有偏差的灯具，未及时调整。4、配电箱内电气设备杂乱不堪或者存在安全隐患。
严格作业人员上岗制度，接到指令要求60分钟内到达现场；	5	严格作业人员上岗制度，接到指令60分钟内必须到达现场，若旷岗或未按规定时间到达现场，每发现一人次扣1分。造成严重后果的扣除本项目全部分数。
应按规定启闭景观灯光，确保景观设施正常运行；	10	发现大面积缺亮，未及时上报的，发现一次扣2分。
未督促养管范围内其它大楼灯光按规定启闭的，每发现一次扣2分。
未按规定时间启闭景观灯光或擅自开灯，每发生一次扣2分，造成重大影响的扣5分。
建立各类台帐并整理归类。要求次月3日前上报上月的养护资料。	5	未建立各类基础资料台帐并整理归类的每发现一次扣1分。未在规定时间内报送相关养护资料的，每发现一次扣1分。
合计	100	/
每月考核结论

<五>考评及评分办法

根据未来科技城景观照明设施现状和管养特点，并参照相关景观照明维护管理考核标准和要求，特制定景观照明维护管理考核办法及评分细则。

（1）考核范围

招标文件内所指的所有景观照明及其辅助设施等。

（2）考核内容及标准

（一）外业部分

2.1、景观照明亮灯率98%以上；

2.2、不得出现整栋楼宇缺亮（缺亮原因及时信息反馈）；

2.3、不得出现楼宇存在部分缺亮现象；

2.4、不得出现楼宇景观照明灯具跳动、闪烁现象；

2.5、不得出现非亮灯时间亮灯（需维修亮灯，及时信息反馈）；

2.6、灯具安装牢固，不得出现灯具倾斜；线路走向清晰；

2.7、灯具内部接线清晰，各类接头能按《电业安全规程》、《线路规程》作业规定实施；

2.8、景观照明配电箱外观整洁、无破损，内部电器配件工作状况良好，无渗水、锈蚀；

2.9、按相关规定使用各类标准品牌电气维修配件；

2.10、电缆接头能按《电业安全规程》、《线路规程》作业规定实施；

2.11、在考核周期内未发生电器设施漏电或出现安全事故；

2.12、景观照明巡查规定要求每日巡查数不少于1次；

2.13、配备专用巡查车辆不少于2辆；

2.14、专业作业人员按招标文件规定配备，人员组成合理、持证上岗，统一着装戴帽，作业时设警示标志；

2.15、对各种突发情况能及时反应，并在24小时内处理完毕；

2.16、对一般线路问题在24小时内修复；灯具损坏48小时内更换（备用相应的灯具数量）；处理率达到100%。因严重故障而未能在规定时间内处理完成的，应及时向业主汇报并向群众做好解释说明工作。

2.17、确保不发生重大安全事故及媒体暴光，群体性投诉现象。如情况严重的，实行一票否决制，考评成绩直接评定为不合格。

（二）内业部分

3.1、建立健全景观照明基础资料台账；

3.2、做好周维修计划和完成情况的日常维修台账；

3.3、建立健全景观照明夜间巡查日台帐；

3.4、建立健全做好作业人员考勤台帐；

3.5、做好电气配件管理使用台帐；

（3）评分标准

详见附件1。

（4）考核时间及评定方法

考核总分为100分，每季度考核一次，并按以下原则评定考核等级；

考核分高于90分（含）视为良好，全额拨付季度养护费；

考核分高于85分（含）但低于90分视为合格，扣除季度养护费用的10%；

考核分高于80分（含）但低于85分视为基本合格，扣除季度养护费用的20%；

考核分低于80分视为不合格，扣除季度养护费用的40%；

一年内有两次考核不合格的将取消养护管理的资格。

根据主管其他要求考核要求，具体以实际签订合同为准。

三、履约保证金

（1）中标通知书发出后7天内，签订合同前，在签订合同前向招标人缴纳年度运维费的1%作为履约保证金。该履约保证金在合同期满后采购人予以无息退还。

（2）签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

四、养护期要求

本项目服务期限为2年即24个月，具体以合同签订后实际移交之日起计算。

六、设施移交

1、在合同期满前10个工作日内，由中标单位向采购人提出移交申请。

2、中标单位必须将全部养护工作的档案、资料及时移交给采购人，交接好有关事宜。

3、养护单位应确保照明设施的原有数量、型号、规格应保持不变，照明设施应保持完好状态，否则采购人有权依情直接从履约保证金中得到补偿。

七、安全、文明施工

1、为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2、合同期间，由于中标单位安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由中标单位自负，采购方保留追究责任的权利。

八、运行维护费支付

养护经费由业主全额专项安排，付款方式为：中标单位与采购人签订合同后，采购人支付当年运行维护费的25%，该费用作为第一季度的维护费，如有扣除则在下个季度内扣除，之后每个季度，采购人根据考核结果支付给中标单位年度运维款的25%，未满一个季度的则按以下方式进行结算:年度费用/12个月*实际管养月数。

具体以合同签订内容为准。

九、售后服务及响应时间

1、突发事故及时处理

（1）照明设施发生故障的，应在接到故障通知后10分钟响应，30分钟内赶到现场。应急修复不超过12小时；表箱故障修复不超过2小时；线路故障修复不超过12小时。灯具、电源故障修复不超过12小时，修复后及时予以反馈。

（2）照明设施人为损坏或被盗，灯光设施脱落悬挂有危险隐患的，应在30分钟内赶到现场处理，采取必要的安全措施，并及时向公安机关报案，将报案回执单交采购人备案。

（3）电缆偷盗问题24小时内修复，高架、快速路设施故障在48小时内修复。

2、大型活动及灾害性天气保障有力

（1）中标人应做好各类外事接待、节庆活动等重大保障活动的亮灯保障，活动前采购人通知养护单位检查养护区域内设施，及时查、修复各类故障，亮灯率和设施完好率达到考核指标。

十、投标说明

1、中标方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护总干包。

2、本项目网络费用约40万元/年。相关亮灯设施检测费用约15万元/年，以上费用由投标单位综合考虑测算，并结合自身实力进行报价。

3、本项目养护人员工资不得低于杭州市劳动保障部门有关规定，中标单位需落实职工劳保福利待遇，缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）以及支付相应加班费。相关费用包括在本项目的投标报价中。

4、如合同养护范围内景观照明设施数量减少的，按照原单价口径同比扣除相应价款。养护范围内合同标的物（景观照明设施）全部被取消的，则甲方可以提前解除合同，剩余养护期相应合同价款不予支付。

5、中标单位承担本项目第三方责任保险相关费用，具体合同签订时予以确认。投标报价时需综合考虑。

6、本项目动态灯光秀养护项目，投标报价中不含养护范围内灯光使用电费。

附件1：未来科技城亮化灯光秀总控中心移交清单 （附未来科技城亮化景观照明设施统计表）

附件1——未来科技城亮化灯光秀总控中心移交清单 （附未来科技城亮化景观照明设施统计表）
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
未来科技城亮化三期项目
1	服务器	集群应用服务器 1、2U 机架式服务器,2颗Intel Xeon 4210R 2.4GHz 10核20线程CPU； 2、内存：4*16GB DDR4 2666内存条，数据盘：4*600GB RAID5 ； 3、电源：2*550W白金电源； 4、TPM 1.2/2.0；PFA； 5、热插拔/冗余驱动器、风扇和电源； 6、45°C 温度下持续运行； 7、光通路诊断 LED； 8、可通过专用 USB 端口进行前端访问诊断； 含照明集成汇聚服务软件 设备通讯、设备管理、数据同步、运营监控等、系统汇聚集成、数据通讯平台服务及管理软件。	台	1
2	服务器	媒体处理服务器 1、2U 机架式服务器,2颗Intel Xeon 4210R 2.4GHz 10核20线程CPU； 2、内存：4*16GB DDR4 2666内存条，数据盘：4*600GB RAID5 ； 3、电源：2*550W白金电源； 4、TPM 1.2/2.0；PFA； 5、热插拔/冗余驱动器、风扇和电源； 6、45°C 温度下持续运行； 7、光通路诊断 LED； 8、可通过专用 USB 端口进行前端访问诊断； 含快速媒体处理服务软件及视频分割软件 媒体处理服务软件：采用并行文件处理架构，提供快速效果文件处理服务	台	1
3	服务器	平台应用服务器 1、2U 机架式服务器,1颗Intel Xeon 4210R 2.4GHz 10核20线程CPU； 2、内存：2*16GB DDR4 2666内存条，数据盘：4*600GB RAID5 ； 3、电源：2*550W白金电源； 4、TPM 1.2/2.0；PFA； 5、热插拔/冗余驱动器、风扇和电源； 6、45°C 温度下持续运行； 7、光通路诊断 LED； 8、可通过专用 USB 端口进行前端访问诊断；含LED控制系统软件 (弱电总控）1、显示节点编号、节点名称、IP、分区名称、站点名称、节点状态、在线离线时间。 2、支持弱电节点管理、弱电节目管理；可以按不同分区、站点分类 3、视频文件快速切割，做到立即下发、定时下发，按指定时间段下发节目 4、可以按常规、假日、事件不同模式执行策略	台	1
4	服务器	数据库服务器 1、2U 机架式服务器,1颗Intel Xeon 4210R 2.4GHz 10核20线程CPU； 2、内存：2*16GB DDR4 2666内存条，数据盘：4*600GB RAID5 ； 3、电源：2*550W白金电源； 4、TPM 1.2/2.0；PFA； 5、热插拔/冗余驱动器、风扇和电源； 6、45°C 温度下持续运行； 7、光通路诊断 LED； 8、可通过专用 USB 端口进行前端访问诊断；含数据库软件及第三方数据接口 数据库管理系统 ： 1、提供数据存储、数据缓存功能，可支持至少5年以上的整体运行工况数据的保存； 2、支持热备份功能，可根据项目需要进行数据库双备份，提供数据稳定性；	台	1
5	服务器	强电服务器 1、2U 机架式服务器,1颗Intel Xeon 4210R 2.4GHz 10核20线程CPU； 2、内存：2*16GB DDR4 2666内存条，数据盘：4*600GB RAID5 ； 3、电源：2*550W白金电源； 4、TPM 1.2/2.0；PFA； 5、热插拔/冗余驱动器、风扇和电源； 6、45°C 温度下持续运行； 7、光通路诊断 LED； 8、可通过专用 USB 端口进行前端访问诊断； 含夜景照明总控软件 （强电总控) 1、批量新增、单个新增节点，可删除、可编辑节点。 2、可以显示节点状态、网络状态、在线离线时间、门开状态等。 3、可以展示不同分区，某段时间内，产生的总耗电量和总电费，可以按照PDF、EXCEL格式导出数据。 4、各种回路可以做到全开、全关、可以开关单路回路。 5、可以展示场景控制、计费系统、回路控制、能耗统计、智能控制箱状态、累计能耗、分区总耗电简要信息。 第三方数据接口 1、根据项目实际需求，按照对接系统品牌的数量计算平台对接产生的技术服务费； 2、根据项目实际需求，对接第三方功能需求及数据接口，实现第三方功能的集成对接。如第三方灯光强电、弱电平台，激光表演、音乐喷泉、灯光互动、投影系统、音响系统等。	台	1
6	服务器	地图服务器 1、2U 机架式服务器,1颗Intel Xeon 4210R 2.4GHz 10核20线程CPU； 2、内存：2*16GB DDR4 2666内存条，数据盘：4*600GB RAID5 ； 3、电源：2*550W白金电源； 4、TPM 1.2/2.0；PFA； 5、热插拔/冗余驱动器、风扇和电源； 6、45°C 温度下持续运行； 7、光通路诊断 LED； 8、可通过专用 USB 端口进行前端访问诊断； 含GIS地图服务器软件	台	1
7	管理系统	管理控制平台 云控平台应用软件：提供总控页面：提供页面交互、数据展示、报表呈现、状态显示、控制等服务	套	1
8	服务器	核心操作主机 1、CPU ：i7-10700 8核 2.9GHz； 2、内存：16G； 3、存储：256G+1T； 4、显卡网口：2G独立显卡、2个千兆网卡； 5、显示接口：DVI/VGA接口双屏显示； 6、操作系统：win10 64位专业版； 7、电源：450W； 8、带鼠标键盘一套； 9、显示器,24英寸高清IPS,分辨率：1920*1080dpi	台	2
9	操作台	触控操作台 1、云控控制平台操作平台，为云控系统操作提供方便、快捷、大气的操作平台； 2、同时支持手动控制、鼠标键盘控制等多种控制方案； 3、MAXHUB 55寸 4、包含2*55寸触摸屏，支持触摸操作； 5、具备HDMI高清显示口，可外接显示屏； 6、安卓/Windows7/windows10可选；	台	1
10	转换器	KVM切换器 1.17寸液晶显示器； 2.输出8×VGA视频接口； 2.标准键盘，touch键盘； 3.抽拉式结构； 4.兼容性强,简洁易用:支持WIN7/WINNT、NETWARE、UNIX、LINUX等操作系统，功能强大。	台	2
11	控制器	授时器 授时器，为每个节点主控提供精准授时，确保控制的精确性和一致性；	台	1
12	路由器	中心网络接入路由器 网络接入路由器： 1、链路毫秒级快速故障侦测技术（BFD），可实现同静态路由、动态路由（RIP/OSPF/BGP/ISIS）、VRRP和接口备份的联动 ； 2、交换接口可实现2/3层切换，配置应用灵活方便，交换接口支持丰富的交换端口安全特性，支持Portal/802.1X认证； 3、8GE（电）全部支持切换成WAN口支持接口备份； 4、供电与功耗：100-240VAC，30W； 5、尺寸：360×300×44.2mm( 1U )。	台	2
13	交换机	一级核心交换机 以太网交换机主机，32个10/100/1000Base-T电接口，16个100/1000M SFP光接口，4个SFP+万兆光口，1个扩展槽，模块化冗余电源槽位，配置双电源。	台	1
14	交换机	24口 核心交换机 24个10/100/1000Base-T电接口、4个SFP光口（支持百兆、千兆模式），两个扩展插槽，固化双交流电源	台	6
15	机柜	服务器机柜 1、尺寸高2000mm*宽600mm*深1000mm 42U标准机柜 2、SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 3、表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。	台	4
16	管理系统	APN或VPDN专线网络及4G物联网卡 上下行对等500Mbps ，4G物联网卡，建议共享流量池套餐，	系统	1
17	中央管理系统	网络交换设备及网络安全系统安装 计算机 应用、网络系统试运行	系统	1
18	插座	PDU电源排插 PDU机柜插座8位工业PDU电源插排 220V 16A防雷8位国标孔3米线 16A输入16A输出，大唐保镖PDU	个	1
未来科技城亮化中央商务区
19	集群应用服务器	银牌4210R/ 16G*2/ 2T SAS H330 DVDRW 2*750W 导轨	套	1
20	媒体处理服务器	银牌4210R/ 16G*2/ 2T SAS H330 DVDRW 2*750W 导轨	套	1
21	云控平台应用服务器	银牌4210R/ 16G*2/ 2T SAS H330 DVDRW 2*750W 导轨	套	1
22	数据库服务器	银牌4210R/ 16G*2/ 2T SAS H330 DVDRW 2*750W 导轨	套	1
23	强电服务器	银牌4210R/ 16G*2/ 2T SAS H330 DVDRW 2*750W 导轨	套	1
24	地图服务器	银牌4210R/ 16G*2/ 2T SAS H330 DVDRW 2*750W 导轨	套	1
25	8口KVM切换器	1.输出8×VGA视频接口； 2.17寸液晶显示器； 2.标准键盘，touch键盘； 3.抽拉式结构； 4.兼容性强,简洁易用:支持WIN7/WINNT、NETWARE、UNIX、LINUX等操作系统，功能强大。	套	1
26	授时器	联动备份保障授时器	套	1
27	服务器机柜	G26042，42U加厚机柜，600宽*1000深*2055高	套	2
28	PDU电源插排	PDU机柜插座8位带开关带指示灯10A/16大功率专用 GNE-108D 16A大功率 八位全长1.8米	套	4
29	中心网络接入路由器	1个RJ45配置口，1个USB接口，4个10M/100M/1000M WAN口(4个Combo接口)，4个RM2B插槽，内存1GB，交流电源, 支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法。	台	1
30	核心交换机	提供24/48个10/100/1000M电口，4个100/1000M SFP光口，1个USB接口，1个Micro USB配置接口，1个RJ45配置接口，2个扩展插槽,	台	2
31	网络防火墙	下一代防火墙主机、低端千兆下一代防火墙，配置8个GE口+2个SFP口，配置单交流电源，1U设备	台	1
32	身份认证管理平台	设备离线邮件预警 WEBSERVICE查询接口	套	1
33	身份认证仪	1、用于控制系统关键功能的身份认证；2、支持指纹认证和IC卡两种认证方式；3、指纹容量：3200枚； 4、卡容量：1万；5、识别速度：1秒；	台	2
34	IC卡	用于身份认证，M1身份认证卡	张	20
35	短信设备	GSM短信猫，提供短信接收服务，用于控制系统消息通知、故障告警等信息通知	台	1
36	SIM卡	移动/联通，支持发送短信的SIM卡，不需要使用流量，用于短信发送	张	1
37	总控端控制核心主机	联想，处理器I5，内存：DDR4 8GB，固态硬盘512G 硬盘/,键鼠、 21.5寸显示器、独立显卡，带win10 64位 正版系统/1*DVI /1*VGA/ 2*千兆网口/6*串口/1*音频 /3xPCI /1*PCIEX16	套	2	暂停用
38	指挥调度台	1、指挥调度台：订制指挥调度台一个，2工位，长度为3.9米，高度为1米，宽为1.03米； 2、触摸显示一体机2块，固定于指挥调度台内，单块配置为：55寸，支持手指、触摸笔等触摸操作，同支持鼠标键盘操作，触摸精度±1mm，响应时间＜15毫秒。HDMI输入口*2，RJ45*1，HDMI输出*1，处理器I5-7400，内存：DDR4 8GB，固态硬盘128G,windows 10企业版； 3、2套有线便携鼠标键盘办公套件； 4、1*8口千兆交换机，用于组网； 5、PDU电源2个：标准机架PDU，八位，10A输入10A输出，万用孔； 6、办公椅2个：头枕可高度及角度调整；同步倾仰，多段锁定底盘；椅背可高低调整；后仰弹力大小可调整；座垫可高低调整；扶手可高低升降。	套	1	暂停用
39	智能控制核心服务器软件	"集中控制景观亮化系统灯光电源 本系统提供后台管理功能，记录系统日志、异常事件、提供系统参数，提供基于用户权限管理功能； 具备灯具开关功能，可根据需求对任意照明设备进行开关调整； 具备照明控制设备运行状态、设备故障信息汇总及报警等功能 可查询、控制设备的运行状态、亮灯状态、在线情况、报警状态。 具备项目控制，可定义编辑照明场景包含以下功能： 可将各区域项目集中控制管理，操作简单、快捷、高效，响应时间快，权限级别最高，做到按需照明。"	套	1	暂停用
40	智能灯光数据服务器软件	"总控灯光节目控制软件， 可进行灯光分组、分级管理，用户权限、用户网络安全管理等； 灯光节目管理：视频数据处理、上传、删除，播放开展管理等； 支持第三方系统管理如UDP指令集、OPC协议等"	套	1	暂停用
41	VPN专线	上下行对等100Mbps 专线网络	条	1
42	4G通信卡	流量池共享流量	套	51
未来科技城亮化首期
43	空调	整体式空调机组 制冷量150kW以上	台	2
44	配电柜	综合配电柜800*600*400	台	1
45	空调	5P大功率落地柜式空调	台	2
46	液晶拼接屏	46寸三星液晶拼接屏：型号：LTI460HN11 质保：1年质保 亮度： 500nit 分辨率：1920*1080 拼缝: 3.5mm 可视角度：178:178 外形尺寸(mm):1022x 577mm 接口：VGA,DVI,BNC,RJ45, HDMI,	单元	24
47	拼接屏信号处理设备	DVI信号24进24出，实现显示信号可以以屏为单位任意切换。实现拼接等功能	台	1
48	拼接控制软件	控制大屏幕开关，参数调整以及显示画面控制；视频输入类型/数量1路VGA或者复合视频(标准） 水平扫描频率隔行最高 50kHz， 逐行最高 90kHz 分辨率模式1024：640x480-1600x1200像素 单路连接信号范围1080p/1920x1200 视频电压0.7V-1.0V 同步类型RGsB，RGBS，RGBHV 接口类型RGB 15 针HD插头 视频输出 类型/数量2路VGA/XGA(1024×768@60Hz)	台	1
49	5工位操作台	台	1
50	台式电脑	19寸 采用高端IPS屏，超大可视角度，高清画面呈现；支持VGA+DVI接口，模拟信号+数字信号双输入	台	4
51	UPS主机	科士达YMK-3320-100kV·A：各部分架构全部采用数字化控制，控制系统更加稳定可靠；单模块容量10KVA，所有模块高度均为3U。1.4米高的机柜最多可以安装5个模块。模块与机柜间采用热插拔技术；	台	1
52	UPS主机安装数显可加装型机柜	科士达YMK3320-RM(LCD)20kV·A：冗余模块数量可以任意设置，当冗余模块数达到两个以上时，系统可用性达到99.999%，MTBF（平均无故障时间）长达25万小时以上，每个模块采用独立控制系统，UPS模块根据互享的信息独立进行控制，故障模块自动脱离系统；机柜超大LCD显示，带触控功能，中/英文双语可选。单模块LCD显示	台	1
53	犀力蓄电池12V-150AH	适用于UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；适应温度广；内含安全防护报警系统；独特配方，深放电恢复性能好，无游离电解液，侧倒仍能使用；	个	128
54	电池柜	电池柜	台	4
55	4G路由器	4G路由器	台	313	部分停用
56	互联网联动同步服务器	LM-2620V4	台	1
57	软件狗	MR-SOFTDOG 配合MR互联网联动控制系统软件使用	套	1
58	服务器软件	MR SERVER MR互联网联动服务器端管理软件	套	1	暂停用
59	总控端处理器	LM-X3650M5 互联网联动系统总控端管理计算机	台	2	暂停用
60	总控端管理中心软件	MR REMOTE 采用标准以太网通讯协议与标准UDP网络协议，能够将各楼宇建筑节点端全部与服务器端通过公用互联网连接，实现控制端对多栋楼进行整体控制、单体控制、编组控制等	套	1	暂停用
61	灯光效果视频源文件切割软件	台	2	暂停用
62	防火墙	LM-HW-6320AC 华为防火墙系列，IPS入侵防御、AV防病毒、URL网站过滤功能	台	1
63	节点恒温机柜	台	4
64	主交换机	LM-HW-S5700 华为主交换机，千兆交换，背板带宽：256Gbps,包转发率：42Mpps	台	2
65	LEDKVM显示屏键盘一体机	LED KVM切换器可直接连接并控制8/16台主机， 支持多硬件平台和多操作系统；无需安装软件-可透过键盘热键及OSD屏幕选单轻松选择服务器；高视频质量-分辨率高达1280×1024；	台	4	暂停用3台
66	0防火墙	CISCO 2800	台	4
67	服务器	CISCO 4400	台	1	暂停用
68	核心交换机	CISCO 3550	台	1	暂停用
69	二级交换机	CISCO 2960	台	2	暂停用
70	交换机	H3C S5800	台	6	暂停用
71	服务器	戴尔R720XD	台	4	暂停用
72	服务器	华为 RH2285V2	台	8
73	防火墙	CISCO ASA5520	台	1
74	核心交换机	CISCO 3750	台	1
75	交换机	华为S5700S-28P-LI-AC	台	1
76	光纤接入设备	华为MA5620	台	1
77	交换机	中兴ZTE ZXR10 1800	台	1
78	核心交换机	锐捷 RG-S5750C	台	1
79	球型一体机	台	23	暂停用
80	鹰眼监控摄像机	台	1	暂停用
81	监控设备控制平台	套	1
82	硬盘	硬盘3T	台	32

注：以实际移交内容为准，其中暂停使用设备以业主要求养护内容为准。

附件2：未来科技城亮化景观照明设施统计表；

未来科技城亮化景观照明设施统计表
序号	建筑物名称	地址	性质	栋数	楼宇	景观照明设施	建设时间	附属设施
灯具名称	光源	功率（W）	数量（套）	功率总计（KW）	一把闸刀	电缆	竣工时间	所属项目
型号	长度（m）
灯光秀
1	利尔达	余杭区文一西路1326号	办公	3	/	LED 像素灯SM1（含灯槽）	LED	6	3736	33.606	2017年12月	Octopus G6 3台	ZR-RVV-2*6	1210	2018年1月	首期
LED 像素灯SM2	LED	6	273	WDZB-YJY-3*4	2923
LED 像素灯SM3	LED	6	1283	WDZB-YJY-3*4	2817
聚光投光灯FS6	LED	18	309	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*4	3710
2	巨化大厦	余杭区景兴路699号	办公	1	/	像素灯	LED	14	1283	17.962	2017年12月	Octopus G6 1台	ZR-RVV2*4	1527	2018年1月	首期
ZR-RVV-2*6	3116
WDZB-YJY-3*4	784
进口超六类非屏蔽双绞线	2602
LED小功率线型灯 XL1	LED	10	1687	16.870	2022年2月	Octopus G6 1台	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*6	7079	2023年4月	中央商务区
3	绿凯大厦	余杭区龙潭路525号	办公	2	1	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	2208	44.160	2022年2月	Octopus G6 4台	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*6	4320	2023年4月	中央商务区
2	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	2208	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*6	4320
大功率线型灯	LED	35	176	42.844	2017年12月	ZR-RVV2*4	1095	2018年1月	首期
投光灯	LED	20	52	ZR-RVV2*6	25495
像素灯	LED	14	2546	ZR-YJV-3*4	8725
4	恒生科技园	余杭区文一西路1218号	办公	4	1号楼	LED小功率线型灯 XL2	LED	7.5	1126	61.410	2022年2月	Octopus G6 6台	ZR-RVV-2*6	1610	2023年4月	中央商务区
30号楼	LED小功率线型灯 XL2	LED	7.5	1694	WDZB-YJY-3*4	1523
33号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	1962	WDZB-YJY-3*4	1417
39号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	2064	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*4	2740
/	像素灯SM1	LED	14	3790	54.015	2017年12月	ZR-RVV2*6	8719	2018年1月	首期
像素灯SM1 0.75m/6个	LED	6	140	ZR-YJV-3*4	4438
像素灯SM1 0.6m/5个	LED	5	23	ZR-YJV-4*35+16	191
5	多加商务	余杭区龙潭路海创大厦	办公	4	1号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	1687	112.300	2022年2月	Octopus G6 8台	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*6	4238	2023年4月	中央商务区
2号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	1687	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*6	4238
3号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	6087	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*6	12100
4号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	1769	铜芯电力电缆 WDZB-YJY-3*4	4300
像素灯SM1	LED	14	5003	75.038	2017年12月	ZR-RVV2*4	1095	2018年1月	首期
像素灯SM1 1m/8个	LED	8	17	ZR-RVV2*6	25495
投光灯	LED	18	270	ZR-YJV-3*4	8725
6	奥克斯	余杭区余杭塘路2663号	办公	2	高楼	LED小功率线型灯 XL2	LED	7.5	30218	226.635	2022年2月	Octopus G6 2台	WDZB-YJY-3*4	14950	2023年4月	中央商务区
辅楼	像素灯SM1	LED	14	2738	43.929	2017年12月	Octopus G6 1台	ZR-RVV2*6	18432	2018年1月	首期
像素灯SM1 1m/8个	LED	8	74	WDZB-YJY-3*4	1072
大功率线型灯	LED	35	143	WDZB-YJY-5*16	457
WDZB-YJY-4*70+35	55
7	杭州星杭	余杭区文一西路1328号	办公	1	/	LED小功率线型灯XL3	LED	13	50	15.294	2017年12月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*6	2773	2018年1月	首期
LED小功率线型灯（带透镜）XL13	LED	13	73	ZR-RVV2*4	565
LED 像素灯SM1（含灯槽）	LED	14	975	WDZB-YJY-3*4	1709
8	未来新湖中心	余杭区创景路500号	办公	1	/	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	9763	49.888	2022年2月	Octopus G6 2台	WDZB-YJY-3*4	5232	2023年4月	中央商务区
LED小功率线型灯 XL2	LED	7.5	5350	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*4	19923
9	永乐城	余杭区景兴路666号	办公	1	/	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	6309	63.09	2022年2月	Octopus G6 1台	电力电缆 WDZB-YJY-3*4	9043	2023年4月	中央商务区
10	欧美金融城	余杭区联创街53号	办公	7	T1	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	1760	585.55	2022年2月	Octopus G6 8台	WDZB-YJY-3*4	1800	2023年4月	中央商务区
T2	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	11264	WDZB-YJY-3*4	29800
T4	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	13300	WDZB-YJY-3*4	30123
T5	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	2965	WDZB-YJY-3*4	3338
T6	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	11264	WDZB-YJY-3*4	29892
T7	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	12139	WDZB-YJY-3*4	13330
T8	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	589	WDZB-YJY-3*4	14748
LED小功率线型灯 XL2	LED	7.5	7032	ZR-RVV-2*4	4596
11	杭州富力中心	余杭区文一西路与舒心路交叉口	办公	2	东楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	5629	94.24	2022年2月	Octopus G6 2台	ZR-RVV-2*4	2465	2023年4月	中央商务区
西楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	5629	WDZB-YJY-3*4	10579
12	正元智慧	余杭区舒心路359号	办公	2	1号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	3476	52.630	2022年2月	Octopus G6 2台	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*6	4792	2023年4月	中央商务区
2号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	10	3350	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*6	2840
/	/	1-2#楼	大功率线型投光灯	LED	36	333	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*7
13	海创科技	余杭区文一西路1338号	办公	2	1号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	7.5	2450	36.945	2022年2月	Octopus G6 2台	ZR-RVV-2*6	8516	2023年4月	中央商务区
2号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	7.5	2476	WDZB-YJY-3*4	4666
14	it公园	余杭区文一西路1217号	办公	2	1号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	7.5	4770	68.662	2022年2月	Octopus G6 4台	ZR-RVV-2*6	6642	2023年4月	中央商务区
2号楼	LED小功率线型灯 XL1	LED	7.5	4385	ZR-RVV-2*6	6642.3
15	中新社	余杭区文一西路1199号	办公	1	/	LED小功率线型灯 XL1	LED	7.5	5152	35.025	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*6	3960	2023年4月	中央商务区
16	雷迪森	/	办公	1	8#楼	LED像素灯	LED	12	1933	23.196	2022年2月	Octopus G6 2台	ZR-RVV-2*4	4183	2023年4月	中央商务区
WDZB-YJY-2*4MM2	4002
小功率功率线性灯	LED	10	1590	15.9	WDZB-YJY-2*4MM3	4003
9#楼	小功率功率线性灯	LED	12	1588	18.096	WDZB-YJY-2*4MM2	3217
17	人工智能小镇	余杭区文一西路1818号	办公	11	/	LED像素灯+型材 SM2-220V 13W	LED	13	563	530.000	2023年4月	Octopus G6 7台	WDZB-YJY-2*4MM2	53247	2023年11月	二期
中功率线性灯 XL4-LED 1W*24PCS 24W 4500K 30°DC24V ON/OFF IP65	LED	24	743	ZR-RVV-2*6MM	23238
小功率线性灯+透镜 XL5-LED 0.5W*36PCS 18W RGB 30° DC24V DMX512 IP65	LED	18	803	WDZB-YJY-3*4	64014
LED像素灯+型材 SM1-LED 1.25W×8PCS/M 10W RGB 95° DC15V DMX512 IP68	LED	10	7894	WDZB-YJY-4*25+1*16	1377
LED像素灯+型材 SM2-LED 1.25W×6PCS/M 7.5W RGB 95° DC15V DMX512 IP68	LED	7.5	20517	WDZB-YJY-4*35+1*16	196
大功率线性灯+型材 XL1-LED 1W*36PCS 36W RGB 15°*60°DC24V DMX512 IP65	LED	36	865	WDZB-YJY-5*10MM	172
大功率线性灯+型材 XL2-LED 2W*36PCS 72W 4500K 15° DC24V ON/OFF IP65	LED	72	785	WDZB-YJY-5*16MM	949
大功率线性灯+型材 XL3-LED 1W*24PCS 24W 3000K 30°DC24V ON/OFF IP65	LED	24	397	YJV-4*120+1*70	200
软灯带+铝槽 XL71-LED 1W*24PCS 24W 3000K 30°DC24V ON/OFF IP65	LED	12	10930	YJV-4*95+1*50	70
中光束投光灯-LED 76W 3000K 30° AC220V ON/OFF 立杆4.8M	LED	76	124	WDZB-YJY-5×6	480
XL7 小功率线性灯+柔光面罩 LED 0.2W*48pcs 13W 2300K 漫射 DC24V ON/OFF	LED	13	575	YJV-4*50+1*25	182
XL8 嵌装小功率线性灯 LED 13W 4500K 漫射 DC24V ON/OFF	LED	13	940	YJV-4*70+1*35	72
小计	47	-	-	964.5	246983	2317.285	-	-	-	-	-	-
动态亮化
18	衢州海创园	余杭区文一西路1001号	办公	6	/	XL13-C 小功率线型	LED	13	9090	118.17	2023年7月	Octopus G6 2台	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*4	13229	2023年8月	中央商务区
19	国际人才园	余杭区荆长路601号	办公	1	/	SM8 LED像素灯	LED	7.5	2870	21.525	2023年7月	Octopus G6 1台	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*4	5980	2023年8月	中央商务区
20	浙能海创园	余杭区余杭塘路2159-1号	办公	1	/	LED像素灯SM8	LED	7.5	4699	35.243	2023年7月	Octopus G6 2台	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*4	8430	2023年8月	中央商务区
21	乐富海邦	余杭区向往街1008号	办公	16	/	中功率线性灯XL24-4	LED	24	672	127.815	2023年7月	Octopus G6 16台	穿多芯软导线 ZR-RVV-2*4	7822	2023年8月	中央商务区
大功率线性灯XL48-4	LED	48	954	穿多芯软导线 ZR-RVV-3*6	12423
LED像素灯SM8	LED	7.5	8786	WDZB-YJY-3*4	6541
小计	24	0	0	0	108	27071	303	-	-	-	-	-	-
泛光照明
22	浙富电力	/	办公	7	/	LED像素灯	LED	12	7320	47.844	2022年2月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-2*4MM2	4620	2023年4月	中央商务区
大功率线型投光灯	LED	36	888	3.2	2022年2月	Octopus G6 2台	WDZB-YJY-2*4MM3	4621
23	森禾大厦	/	办公	4	/	小功率线性灯	LED	15	385	1.425	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	935	2023年4月	中央商务区
壁装投光灯	LED	36	72	2.592	WDZB-YJY-3*4	1262
中光束投光灯	LED	162	32	2.592	WDZB-YJY-5*6	101
24	万利大厦	/	办公	1	/	大功率线性灯	LED	36	330	11.88	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	4730	2023年4月	中央商务区
WDZB-YJY-3*4	5460
LED轮廓灯	LED	8	3629	29	WDZB-YJY-3*5	5461
25	未来科技城医院	/	医院	1	/	中功率线型灯	LED	15	504	7.56	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	2585	2023年4月	中央商务区
中功率线型灯	LED	18	1327	16.506	WDZB-YJY-3*4	5706
嵌入式筒灯	LED	25	80	2	超五类屏蔽网线	682
嵌入式筒灯	LED	18	78	1.4	WDZB-YJY-3*4	5706
26	杭师大体育馆	/	学校	5	/	小功率线型投光灯	LED	15	1256	1.884	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1722	2023年4月	中央商务区
LED像素灯	LED	7.5	518	3.885	WDZB-YJY-3*4	7032
大功率线型投光灯	LED	36	884	31.824	WDZB-YJY-5*16	101
窄光束投光灯	LED	85	48	4.08	超五类屏蔽网线	1680
中光束投光灯	LED	120	28	3.36	WDZB-YJY-5*6	202
户外照明筒灯	LED	25	20	0.5	WDZB-YJY-5*10	101
窄光束投光灯	LED	36	2	0.72	WDZB-YJY-5*11	102
软灯带	LED	10	239	2.4	WDZB-YJY-5*12	103
户外照明筒灯	LED	120	32	3.8	WDZB-YJY-5*13	104
27	森马	/	办公	1	/	大功率线型投光灯	LED	36	263	7.848	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	242	2023年4月	中央商务区
LED像素灯	LED	10	290	2.9	WDZB-YJY-3*4	1363
窄光束投光灯	LED	36	6	0.213	WDZB-YJY-3*5	1364
28	梦想小镇智造村	/	办公	5	/	大功率线型投光灯	LED	36	270	9.72	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	715	2023年4月	中央商务区
窗框灯	LED	18	170	3.06	WDZB-YJY-3*4	1666
29	绿岸科技园	/	办公	2	/	中光束投光灯	LED	162	32	5.184	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*6	3161	2023年4月	中央商务区
LED像素灯	LED	7.5	1717	12.877	WDZB-YJY-3*4	2686
大功率线型投光灯	LED	36	326	11.736	WDZB-YJY-5*16	202
30	杭师大科技园	/	学校	2	/	小功率线性灯	LED	15	454	6.81	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1320	2023年4月	中央商务区
LED像素灯	LED	7.5	2175	16.312	WDZB-YJY-3*4	1856
31	人才房	/	住宅	6	1~6#楼	小功率线性灯	LED	15	716	10.74	2022年2月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1666	2023年4月	中央商务区
32	海创大厦	/	办公	2	/	小功率线性灯	LED	15	443	6.645	2022年2月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*6	8516	2023年4月	中央商务区
LED像素灯	LED	7.5	4926	36.945	WDZB-YJY-3*4	4666
33	杭师大	/	学校	29	20-29#楼	小功率线型灯	LED	10	4400	44	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	7700	2023年8月	三期
34	海淘路口住宅	/	住宅	5	1-5#楼	中功率线型灯	LED	24	424	10.176	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1000	2023年8月	三期
35	万科星空	/	住宅	7	1-7#楼	小功率线型灯	LED	10	861	8.61	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1100	2023年8月	三期
36	贝达梦工厂	/	办公	4	1-3#楼	小功率线型灯	LED	10	3013	30.13	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	5100	2023年8月	三期
37	海创绿谷	/	办公	3	3#，5#,6#	LED像素灯	LED	10	2348	23.48	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	3400	2023年8月	三期
38	盈阳	/	办公	2	A\B楼	小功率线型灯	LED	10	584	5.84	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1500	2023年8月	三期
39	知识产权创新园	/	办公	4	ABCD楼	中功率线型灯	LED	24	772	18.528	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1390	2023年8月	三期
40	西溪美岸	/	办公	4	3-6#楼	小功率线型灯	LED	10	632.8	6.328	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1240	2023年8月	三期
41	飞鸟客	/	住宅	4	/	小功率线型灯	LED	10	1498	14.98	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	4076	2023年8月	三期
42	未名府	/	住宅	22	1-22#楼	小功率线型灯	LED	10	2461	24.61	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	2384	2023年8月	三期
43	中国电信	/	办公	4	A1,A2,B1,B2	小功率线型灯	LED	10	4634	46.34	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	6229	2023年8月	三期
44	衢州海创园	/	办公	6	一期、二期	小功率线型灯	LED	10	9090	90.9	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	13229	2023年8月	三期
45	朗悦居	/	住宅	9	1-9#楼	小功率线型灯	LED	10	3333	33.33	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	3997	2023年8月	三期
46	西溪盛悦居	/	住宅	4	1-4#楼	小功率线型灯	LED	10	495	4.95	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1663	2023年8月	三期
47	赛银国际	/	办公	7	1,2,5,9,10,12,13#楼	中功率线型灯	LED	24	936	22.464	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	2251	2023年8月	三期
48	新桥港景观节点	/	景观	3	1,2,3	照树灯	LED	24	423	10.152	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	4066	2023年8月	三期
49	国际人才园	/	办公	1	/	LED像素灯	LED	10	2870	28.7	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	5980	2023年8月	三期
50	远洋西溪公馆	/	住宅	16	/	小功率线型灯	LED	10	6743	67.43	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	11956	2023年8月	三期
51	海港城	/	办公	2	/	小功率线型灯	LED	10	2672	26.72	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	5810	2023年8月	三期
52	西溪泊岸	/	办公	3	/	中功率线型灯	LED	24	628	15.072	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1502	2023年8月	三期
53	富力天茂广场	/	办公	2	/	小功率线型灯	LED	10	563	5.63	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	2876	2023年8月	三期
54	西溪悦居	/	住宅	5	/	小功率线型灯	LED	10	556	5.56	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	3541	2023年8月	三期
55	亲橙客栈	/	住宅	2	/	小功率线型灯	LED	10	318	3.18	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	620	2023年8月	三期
56	钱塘汇银	/	办公	3	/	LED像素灯	LED	10	614	6.14	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	2184	2023年8月	三期
57	创智1号	/	办公	5	/	小功率线型灯	LED	10	725	7.25	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	5226	2023年8月	三期
58	阿里五期	/	办公	3	/	中光束投光灯	LED	12	243	2.916	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	4225	2023年8月	三期
59	五常幼儿园	/	学校	1	/	小功率线型灯	LED	10	440	4.4	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	729	2023年8月	三期
60	良睦路文一路口	/	景观	1	/	照树灯	LED	36	155	5.58	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	2678	2023年8月	三期
61	海创园地铁口	/	景观	1	/	照树灯	LED	36	195	7.02	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1956	2023年8月	三期
62	杭师大地铁口	/	景观	1	/	照树灯	LED	36	47	1.692	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1860	2023年8月	三期
63	五常地铁口	/	景观	1	/	照树灯	LED	36	87	3.132	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1550	2023年8月	三期
64	永福地铁口	/	景观	1	/	照树灯	LED	36	43	1.548	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1769	2023年8月	三期
65	永福	/	办公	2	/	LED像素灯	LED	10	906	9.06	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	3650	2023年8月	三期
66	浙能海创园	/	办公	1	/	LED像素灯	LED	7.5	4950	37.125	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	5128	2023年8月	三期
67	桔子酒店	/	办公	2	/	LED像素灯	LED	10	255	2.55	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	3690	2023年8月	三期
68	海智	/	办公	3	/	小功率线型灯	LED	10	2500	25	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	4790	2023年8月	三期
69	五迪	/	办公	2	/	小功率线型灯	LED	10	2400	24	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	4567	2023年8月	三期
70	乐富海邦	/	办公	16	/	中功率线型灯	LED	24	750	18	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	3287	2023年8月	三期
71	四号农居点	/	住宅	5	/	中功率线型灯	LED	24	450	10.8	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1200	2023年8月	三期
72	仓溢景苑	/	住宅	13	/	中功率线型灯	LED	24	1500	36	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	3299	2023年8月	三期
73	仓前司法所	/	办公	1	/	中功率线型灯	LED	24	108	2.592	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	3844	2023年8月	三期
74	云溢幼儿园	/	学校	2	/	中功率线型灯	LED	24	240	5.76	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	2980	2023年8月	三期
75	葛巷社区党群服务中心	/	办公	1	/	中功率线型灯	LED	24	300	7.2	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	2188	2023年8月	三期
76	国家电网	/	办公	1	/	中功率线型灯	LED	24	145	3.48	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	3999	2023年8月	三期
77	朱庙社区居委会	/	办公	1	/	中功率线型灯	LED	24	34	0.816	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1290	2023年8月	三期
78	上尚城	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	380	9.12	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1100	2023年8月	三期
79	杭师大体育馆	/	学校	4	/	中功率线型灯	LED	24	1550	37.2	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	4655	2023年8月	三期
80	鼎胜	/	办公	5	/	小功率线型灯	LED	10	3900	39	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	5575	2023年8月	三期
81	杭师大篮球场	/	学校	1	/	软灯带	LED	20	620	12.4	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1300	2023年8月	三期
82	亚运场馆周围景观节点	/	景观	1	/	照树灯	LED	45	258	11.61	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1600	2023年8月	三期
83	良睦路地铁站周围景观节点	/	景观	1	/	照树灯	LED	36	78	2.808	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1809	2023年8月	三期
84	余杭塘河景观节点	/	景观	1	/	明装侧壁灯	LED	6	277	1.662	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1780	2023年8月	三期
85	梦想小镇入口景观节点	/	景观	1	/	照树灯	LED	45	49	2.205	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1900	2023年8月	三期
86	互联网村入口景观节点	/	景观	1	/	照树灯	LED	45	79	3.555	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1400	2023年8月	三期
87	三维未来park	/	办公	5	/	十字星光灯	LED	12	482	5.784	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1200	2023年8月	三期
88	西溪联合科技广场	/	办公	4	/	中功率线型灯	LED	48	500	24	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	4322	2023年8月	三期
89	新城西溪逸境	/	住宅	6	/	中功率线型灯	LED	24	145	3.48	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	2100	2023年8月	三期
90	富力十号院	/	住宅	6	/	中功率线型灯	LED	24	850	20.4	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	2000	2023年8月	三期
91	全季酒店	/	住宅	1	/	中功率线型灯	LED	48	166	7.68	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	2533	2023年8月	三期
92	桔子酒店-利尔达	/	办公	1	/	LED像素灯	LED	7.5	1350	10.125	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	3607	2023年8月	三期
93	正勤美培创意园	/	办公	5	/	中功率线型灯	LED	24	323	7.752	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1368	2023年8月	三期
94	法莱渔具	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	184	4.416	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	280	2023年8月	三期
95	增通塑料	/	办公	1	/	中功率线型灯	LED	24	137	3.288	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	140	2023年8月	三期
96	树康医院	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	138	3.312	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	250	2023年8月	三期
97	天创科技	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	109	2.616	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	274	2023年8月	三期
98	华茂科技园	/	办公	4	/	中功率线型灯	LED	24	195	4.68	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	429	2023年8月	三期
99	精诚电力	/	办公	5	/	中功率线型灯	LED	24	521	12.5	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1358	2023年8月	三期
100	风尚智慧谷	/	办公	5	/	中功率线型灯	LED	24	864	20.7	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1580	2023年8月	三期
101	未来众创园	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	579	12.9	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	2490	2023年8月	三期
102	未来健康科创园	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	350	8.4	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1276	2023年8月	三期
103	三盛复合材料	/	办公	1	/	中功率线型灯	LED	24	90	2.16	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	100	2023年8月	三期
104	蓝谷科创园	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	312	7.488	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	578	2023年8月	三期
105	耀欣时代大厦	/	办公	1	/	中功率线型灯	LED	24	92	2.208	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	400	2023年8月	三期
106	日风电气	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	530	12.72	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1142	2023年8月	三期
107	云泽别克	/	办公	2	/	小功率线型灯	LED	10	201	2.01	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	248	2023年8月	三期
108	怡莱酒店	/	酒店	1	/	LED像素灯	LED	7.5	976	7.32	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1489	2023年8月	三期
109	德奥城西汽车	/	办公	1	/	小功率线型灯	LED	10	190	1.9	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	208	2023年8月	三期
110	金昌至宝汽车	/	办公	1	/	小功率线型灯	LED	10	145	1.45	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	166	2023年8月	三期
111	卫正大厦	/	办公	2	/	LED像素灯	LED	7.5	1383	10.4	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	2068	2023年8月	三期
112	公交站	/	办公	1	/	小功率线型灯	LED	10	168	1.68	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	332	2023年8月	三期
113	仓梦合寓	/	住宅	8	/	小功率线型灯	LED	10	1692	16.9	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1910	2023年8月	三期
114	昌源清苑	/	住宅	14	/	小功率线型灯	LED	10	1986	19.86	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1059	2023年8月	三期
115	仓云美寓	/	住宅	5	/	小功率线型灯	LED	10	945	9.45	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1060	2023年8月	三期
116	安置房1	/	住宅	8	/	小功率线型灯	LED	10	826	8.26	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1877	2023年8月	三期
117	仓前工业园	/	办公	5	/	小功率线型灯	LED	10	382	3.82	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	567	2023年8月	三期
118	常青藤	/	办公	3	/	中功率线型灯	LED	24	620	14.88	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1290	2023年8月	三期
119	炬华科技	/	办公	4	/	中功率线型灯	LED	24	921	22.104	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1753	2023年8月	三期
120	炬源智能科技	/	办公	2	/	中功率线型灯	LED	24	367	8.808	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	844	2023年8月	三期
121	归创医疗	/	办公	3	/	中功率线型灯	LED	24	358	8.592	2023年7月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	2930	2023年8月	三期
122	渡梦雅居	/	住宅	11	/	中功率线型灯	LED	24	925	22.2	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1334	2023年8月	三期
123	警务执勤室	/	办公	/	中功率线型灯	LED	24	108	2.6	2023年7月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	260	2023年8月	三期
124	未来科技城管委会	余杭区文一西路1500号	办公	6	1#楼	星光灯（冰棱透镜）(SM11)	LED	2	330	11.1	2017年12月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	2380	2018年1月	首期
大功率线型灯（XL25	LED	27	120
XL27线条灯	LED	27	120
小功率线型灯（XL4）	LED	11	360
2-3#楼	小功率线型灯（XL4）	LED	11	1292	33.413	2017年12月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	4007	2018年1月
小功率线型灯（XL13）	LED	13	275
大功率线型灯（XL25）	LED	27	264
XL27线条灯	LED	27	264
星光灯（冰棱透镜）(SM11)	LED	2	550
4#楼	宽光束投光灯(FW22)	LED	50	141	13.719	2017年12月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1150	2018年1月
聚光投光灯(FS5)	LED	63	30
中光束投光灯(FM4)	LED	63	30
LED大功率线型灯（XL25）	LED	27	107
5-6#楼	像素灯（SM1）	LED	2	1614	5.793	2017年12月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	640	2018年1月
XL25线条灯	LED	27	95
9#楼	聚光投光灯(FS5)	LED	63	79	11.81	2017年12月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1211	2018年1月
宽光束投光灯(FW22)	LED	50	80
大功率线型灯（XL25）	LED	27	105
125	未来国际会议中心	/	办公	1	/	LED大功率线型灯（XL25）	LED	27	260	24.144	2017年12月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1456	2018年1月	首期
中光束投光灯(FM21)	LED	168	24
宽光束投光灯(FW21)	LED	168	69
星光灯（冰棱透镜）(SM11	LED	2	750
126	海创园	/	办公	19	/	XL6 SMD 0.2W*48pcs	LED	13	9016	135.697	2017年12月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1470	2018年1月	首期
XL1 SMD 0.2W*48pcs	LED	13	713
XL13带透镜 SMD	LED	13	640
SM12 LED 3W DC24V IP65	LED	3	300
127	和睦桥	/	住宅	22	/	XL1 SMD 0.2W*48pcs	LED	13	1472	23	2017年12月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1870	2018年1月	首期
128	杭师大	/	学校	9	/	FM5 LED	LED	18	368	71.67	2017年12月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	1399	2018年1月	首期
FW3 LED	LED	3.5	120
XL32 LED	LED	35	144
SM33 LED	LED	3	32
XL2 SMD	LED	13	4547
129	仓溢绿苑	/	住宅	63	/	大功率线型灯 XL22-1(	LED	27	2650	229.5	2017年12月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	2000	2018年1月	首期
大功率线型灯 XL22-2	LED	27	600	WDZB-YJY-3*4	5000
大功率线型灯 XL22-1(	LED	27	5250	WDZB-YJY-3*4	20000
130	福鼎家园	/	住宅	39	/	小功率线型灯 XL1	LED	13	6790	117.15	2017年11月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1300	2018年1月	首期
大功率线型灯 XL36	LED	20	350	WDZB-YJY-3*4	18600
宽光束投光灯 FW1	LED	38	576
131	文一社区	/	住宅	44	/	小功率线型灯 XL5	LED	13	6523	120.918	2017年11月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	1450	2018年1月	首期
大功率线型灯 XL22	LED	35	313	WDZB-YJY-3*4	15600
中光束投光灯 FM1	LED	36	699
132	西溪人家	/	住宅	22	/	小功率线型灯 XL5	LED	13	3546	74.19	2017年1月	Octopus G6 1台	ZR-RVV-2*4	650	2018年1月	首期
大功率线型灯 XL22	LED	35	132	WDZB-YJY-3*4	9600
中光束投光灯 FM1	LED	36	652
133	人才公寓	/	住宅	6	/	小功率线型灯 XL5	LED	13	63	2.954	2017年1月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	260	2018年1月	首期
大功率线型灯 XL22	LED	35	61
134	五号农居点	/	住宅	34	/	大功率线型灯 XL22	LED	35	4570	159.95	2017年1月	Octopus G6 1台	WDZB-YJY-3*4	23100	2018年1月	首期
小计	663	181188.8	2572.024
总计	734	-	-	-	1072	455243	5192	-	-	-	-	-	-

注：以实际移交内容为准，其中暂停使用设备以业主要求养护内容为准。

附件2-1—未来科技城灯光秀楼体统计表：

附件2-1—未来科技城灯光秀楼体统计表
序号	项目名称	亮灯首期工程	中央商务区工程	亮灯二期工程	备注
栋数	面数	栋数	面数	栋数	面数
1	欧美金融城	0	0	7	19
2	奥克斯	1	1	1	4
3	新湖	0	0	1	4
4	绿凯	2	2	0	2	在首期基础上加2个面
5	多加	3	6	1	6	在首期基础上加2个面
6	利尔达	3	7	0	0
7	星杭	1	1	0	0
8	正元智慧	0	0	2	2
9	富力中心	0	0	2	3
10	巨化	1	1	0	1	在首期基础上加1个面
11	恒生	2	6	2	6
12	西溪永乐城	0	0	1	3
13	IT公园	0	0	2	8
14	中新社	0	0	1	4
15	西溪雷迪森	0	0	1	1
16	海创大厦	0	0	2	8
17	人工智能小镇	0	0	0	0	11	18
小计	13	24	23	71	11	18	0
合计栋数	47
合计面数	113
注：华夏之心2栋8面无法纳控，暂不计入。以实际移交内容为准，其中暂停使用设备以业主要求养护内容为准。
动态亮化及配色
序号	项目名称	亮灯首期工程	中央商务区工程	亮灯三期工程	备注
栋数	栋数	栋数
1	贝达梦工场	4
2	盈阳	2
3	海创绿谷	3
4	永福	2
5	浙能海创园	1	可成像
6	桔子酒店	1
7	海智	2
8	五迪	2
9	乐富海邦	6	可成像
10	国际人才园	1	可成像
11	飞鸟客	1
12	博雅城	1
13	富力天贸广场	3
14	衢州海创园	4
15	怡莱酒店	1
16	卫正大厦	2
17	鼎胜	5
18	衢州海创园二期	2
19	绿城三维未来park	5
20	创智一号产业园	1
21	赛银国际广场	3
22	钱塘汇银中心	1
23	蓝然科创园	2
24	橘子酒店（利尔达）	1
25	炬华杭州银行	2
26	海创园	5
27	科创中心（原管委会）	9
28	绿创中心	4
29	森马	1
30	绿岸科技	2
31	杭师大科技园孵化楼	1
32	浙富电力	5
33	杭师大体育馆	5
34	杭师大篮球场	3
小计	14	9	70
合计	93

注：以实际移交内容为准，其中暂停使用设备以业主要求养护内容为准。

评标办法

1、评标办法前附表

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分高低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分高低顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。各投标人的综合得分为：商务技术得分（90分）+投标价格得分（10分）。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数1位。

商务技术评分表：

1、商务技术部分（90分）

序号	评审内容	权重	主观分/客观分属性	投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录
1	投标人具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，有1个得0.6分，本项最高得3分，没有则不得分。 （注：投标文件中同时提供证书复制件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList查询截图，且在有效期内，否则不得分。）	3	客观分	认证证书
2	类似业绩：投标单位2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目，每个业绩得1分，本项最多1分。（注：投标文件中同时提供合同复印件或扫描件，否则不得分。）	1	客观分	类似业绩
3	（1）拟派项目负责人（1人）：具有建筑电气专业高级工程师职称的得2分，本项最高得2分。 （注：投标文件中提供相关证书及在本单位社保缴纳记录[落款时间在本项目招标公告发布之日至本项目投标截止之日的社保部门出具的单位或个人社保证明]复制件，否则不得分。）	2	客观分	拟投入本项目人员配备方案（人员证书不能重复计分）
（2）拟派技术负责人（1人）：具有建筑电气专业或机电专业高级工程师职称及以上的得1分，同时具有注册电气工程师的得 1分，本项最高得2分。 （注：投标文件中提供相关证书及在本单位社保缴纳记录[落款时间在本项目招标公告发布之日至本项目投标截止之日的社保部门出具的单位或个人社保证明]复制件，否则不得分。）	2	客观分
（3）项目组其他人员（除项目负责人和项目技术负责人外）：人员不重复得分。 ①项目组其他成员（除项目负责人和项目技术负责人外）中同时具有高处作业人员（具有特种作业操作资格，且准操项目：高处安装、维护、拆除作业）和电工作业人员（具有特种作业操作资格，且准操项目或操作类别：高、低压电工作业、建筑电工)资格证书的，每提供1人得0.5分，本项最高得1.5分。 ②项目组其他成员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有建筑施工企业安全生产考核合格证(C证)，每提供1人得0.5分，本项最高得1.5分。 本项最多得3分。 （注：投标文件中提供相关证书及在本单位社保缴纳记录[落款时间在本项目招标公告发布之日至本项目投标截止之日的社保部门出具的单位或个人社保证明]复制件，否则不得分。）	3	客观分
4	拟投入本项目机械设备配备情况： ①登高车的配备：企业自备或租赁登高车（作业高度在15米及以上）的，得3分；登高车（作业高度在10-15米（不含））的，得1分，本项最高得3分，不提供不得分。 ②巡逻车配备：企业自备或租赁巡逻车，每提供1辆得1分，本项最高得2分，不提供不得分。（注：巡逻车需为机动车） ③工程抢险车的配备：企业自备或租赁工程抢险车，每提供1辆得2分，本项最高得2分，不提供不得分。 注： 1、按国家规定必须办理行驶证车辆：①自有的必须同时提供车辆行驶证、车辆登记证、购买发票、车辆照片复制件；缺一不可，否则不得分；②租赁的必须同时提供租赁合同、车辆行驶证、车辆登记证、购买发票、车辆照片，缺一不可，否则不得分。 2、设备及按国家规定无需办理行驶证的车辆：①自有的必须提供购买发票、车辆照片；②租赁的必须同时提供购买发票及租赁合同、车辆照片，缺一不可，否则不得分。 3、租赁的租赁合同期限必须覆盖本项目服务期，否则视为不满足。 4、以上设施须承诺专职用于本养护项目，并按采购人要求存放至采购人指定地点，投标人提供承诺书，承诺书需加盖公章，否则本项分值为0分。	7	客观分	拟投入本项目机械设备配备情况
5	投标人具有城市智慧照明管理类系统软件、户外亮化灯智能控制类系统软件等类似亮化管理类软件著作权证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 （注：1、投标人提供软件著作权复印件并加盖投标人公章，否则不得分；2、同一软件著作权证书仅计算1次，不能重复得分；3、如投标人采用第三方产品参与投标，投标文件中需同时提供第三方产品厂家针对本项目可使用的授权函和第三方软件著作权证书复印件加盖公章，否则不得分。）	2	客观分	软件著作权
6	（1）余杭区楼宇（奥克斯大楼）进行节点国庆、春节两个灯光场景动画演示：根据提供的灯光场景画面，色彩、场景表现、场景主题，场景模式、画面播放流畅度，内容结构完整性，艺术营造需求进行给分。（每个节点动画演示时间不少于1分钟，原则上不多于5分钟。） 注：演示内容完整、系统切实可行、展示效果优异的得5分；演示内容基本完整、系统基本可行、展示效果较好的得3分；演示内容不完整、系统可行性较差、展示效果不好的得1分。未提供演示或动画演示时间不少于1分钟的不得分。 （2）操作平台能力演示（由投标人自备类似本项目动态灯光秀操作平台进行操作能力演示） ①平台具备照明驾驶舱、照明监控管理系统、智慧灯杆管理系统、生产运维管理系统、视频管理系统、计划任务管理系统、能耗管理系统功能；全部满足要求的得1分，基本满足要求的得0.5分，不满足不得分。 ②平台具有查询功能，可实现设备地图定位，使用地图辅助功能，可以进行设施定位校正，支持照明设施的导入、导出功能；全部满足要求的得1分，基本满足要求的得0.5分，不满足不得分。 ③照明监控管理系统具备对景观照明分类管理，可通过地图展示设备位置和设备运行状态信息，同时具备温湿度、照度等数据采集和展示功能；全部满足要求的得1分，基本满足要求的得0.5分，不满足不得分。 ④运行管理可以对设备的运行状态实时数据包括电压、电流、开灯状态进行监测，支持指令下发控制设备的启闭，展示设备所在的位置以及设备不同的运行状态；全部满足要求的得1分，基本满足要求的得0.5分，不满足不得分。 ⑤照明控制平台具备强电控制和弱电灯光秀播控一体化功能，具有终端设备多时间段策略开关灯功能，全部满足要求的得1分，基本满足要求的得0.5分，不满足不得分。	10	主观分	功能演示
特别事项：演示时间不超过10分钟，投标人未提供演示或演示视频的，视为放弃演示不得分；仅进行PPT等固定图片演示的不得分。根据显示效果、与采购文件要求的吻合程度、操作等要求进行打分。
7	根据各投标人对楼宇亮化情况的了解程度和分析要点（内容包括但不限于楼宇位置、目前楼宇亮化现状、相关人员安排等），及难点分析和解决措施（内容包括但不限于目前楼宇亮化现状、解决问题会遇见的难点、难点解决措施、相关人员及设备安排等），评委根据其阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：内容详实、合理可行、解读深刻、对该项目重点难点把握准确，分析深刻透彻的得5分；内容部分详实或部分内容解读一般、对该项目重点难点把握基本准确的得3分；内容阐述简短或无实质内容或解读较差、对该项目重点难点把握较弱，分析粗浅的得1分；未提供或完全偏离采购需求的不得分。	5	主观分	现状分析，难点分析及解决措施
8	（1）投标人针对本项目特点所制定的养护、维修方案情况（内容包括但不限于相关人员安排、设备产品投入、与采购人配合、维护效果承诺（与原有亮化效果的一致性、整体美观性）等），评委根据其阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分	楼宇亮化专项维护方案
（2）投标人针对本项目特点所制定带灯光秀功能的楼宇亮化方案和制定相应宣传内容（根据相关不同节假日等情形进行制作），评委根据其方案阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分
9	根据投标人对控制箱、线缆、灯具、电器元器件等设备设施建立的定期维护检测方案，评委根据投标人提供的设备设施维护检测方案的合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分	设备设施维护检测方案
10	根据本项目养护特点，投标人应编制景观照明设施安全文明维护作业技术方案（内容包括但不限于基本要求、高空作业、带电作业、夜间作业及安全防范措施等内容），评委根据其方案阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分	安全文明维护作业方案
11	为保障景观照明设施运行安全和维修质量，投标人所采用的技术措施，评委根据其方案阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分	技术措施
12	（1）投标人针对防汛、抗台、抗雪、防冻等灾害性天气建立相应对景观照明设施应急巡查和应急抢修等突发事件应急处理措施，评委根据其方案阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分	应急保障措施
（2）投标人根据本项目特点，对重大节假日以及政府大型活动的景观灯亮化保障措施，评委根据其方案阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分
13	投标人依据招标文件的要求、项目的客观条件，根据投标人制定的主要施工方法，劳动力安排计划，工程工期，质量的技术保障措施及施工进度计划进行评定，评委根据其方案阐述合理性、措施有效性、操作性进行评打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分	施工质量及进度的保障措施
14	投标人提供的合理化建议切合本项目采购需求，评委根据其方案阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价打分。 注：建议合理、可行性高的得5分；建议基本合理、可行性一般的得3分；建议可行性不高，无法确保项目顺利实施的得1分；未提供方案的不得分。	5	主观分	合理化建议
15	企业内部管理制度完整，有详细的工作职责、岗位要求、工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，评委根据其方案阐述合理性、措施有效性、操作性进行评价给分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分	企业内部管理制度
16	投标人提出的动态灯光秀照明灯具移交、测试、运行及验收方案的合理性、可行性情况评价打分。 注：方案内容科学合理、可操作性强的得5分；方案内容较合理清晰、可操作性一般的得3分；方案内容合理性较差、可操作性不强的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。	5	主观分	移交、测试、运行、验收方案

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；

3、价格分（10分）采用低价优先法计算，即满足招标文件各项要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100（精确到小数点后二位）；

本项目为专门面向中小企业采购项目，对于小型和微型企业的投标报价不予扣除评审。

各投标人的综合得分为：商务技术得分+投标价格得分之和，总和为100分，其中：商务技术得分最高90分，投标价格得分最高10分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

本项目为专门面向中小企业的项目，对小型或微型企业投标报价不予扣除评审。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目

甲方： 杭州市余杭区综合行政执法局

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， 杭州市余杭区综合行政执法局 以 公开招标 对 余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目 项目进行了采购。经 评审委员会 评定， （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 杭州市余杭区综合行政执法局 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称： 余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目 ；

1.2.2 标的数量： 详见采购需求要求 ；

1.2.3 标的质量： 详见采购需求要求 。

1.3 价款

本项目预算金额为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
总价

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。

本项目按季度进行结算，具体以合同签订支付内容为准。

甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见采购需示。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限： ；

1.5.2 履行地点： ；

1.5.3 履行方式： 。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.6.7违约责任另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.7.2 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交 杭州市余杭区 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向杭州市余杭区人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方： 乙方：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

注：此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第六部分 应提交的有关格式范例

电子备份投标文件的装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在	年	月	日	时	分之前不得启封。

年	月	日

资格文件部分(封面）

（项目名称）

资 格 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：YHZFCG2024-

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）法人或者其他组织机构的营业执照…………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、法人或者其他组织机构的营业执照（扫描件或复印件加盖公章）或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,投标单位应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位；投标时提供中小企业声明函（格式下附），否则其投标文件作无效投标处理。

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，提供相应的中小企业声明函（附件）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：（重点查阅）

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

本项目无特定资格，无须填写。

商务技术文件部分(封面）

（项目名称）

商 务 技 术 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：YHZFCG2024-

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（9）政府采购活动现场确认声明书…………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9政府采购活动现场确认声明书

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

序号	实质性要求	需要提供的符合性审查资料	投标文件中的 页码位置
1	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分	见投标文件 第 页
2	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。	投标函	见投标文件第 页
3	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）	见投标文件第 页

注：按本格式和要求提供。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	备注 （如果有）
1
2
……

注：按本格式和要求提供。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

七、商务技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1
2
……

投标人保证：我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

注：按本格式和要求提供。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

九、确认声明书（将以下表格填写完成后可与投标文件同步制作递交）

（要求在电子投标文件解密后，自行核实下述承诺内容，如有不符，重新联系代理公司重新按新的内容邮箱递交）

政府采购活动现场确认声明书

：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商盖章：

授权委托代表签名：

年 月 日

报价文件部分(封面）

（项目名称）

报 价 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：YHZFCG2024-

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

报价文件部分

目 录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如有）………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如需）……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

采购内容	服务期	投标总报价	备注
余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目，具体详见采购需求。	二年（24个月）	小写： 元； 大写： 元；	下附：各分项报价明细清单；根据养护范围包括由区城投集团建设的余杭区未来科技城范围内动态灯光秀及其他照明养护项目，基本养护清单（见附件），进行综合投标总报价。

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期： 年 月 日

附：各分项报价明细清单

序号	服务内容	数量	单价	小计（元）	备注
1
2
3
4
5
6
7	……
一年投标总报价（元）	大写： 小写：
二年投标总报价（元） 其中1年投标总价*2=2年投标总报价	大写： 小写：

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各项相应报价相一致。

3、漏报视作包含在投标总价内。重大漏项的视为无效投标。

投标人名称（电子签名）：

日 期： 年 月 日

报价情况说明

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

如有，请根据上述要求提供相应材料。

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

附：

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 余杭区综合行政执法局（市政中心）余杭区未来科技城动态灯光秀及其他照明养护项目，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：（重点查阅）

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）
行业	中型企业	小型企业	微型企业
从业人员X （人）	营业收入 Y （万元）	资产总额 Z （万元）	从业人员X（人）	营业收入Y （万元）	资产总额Z （万元）	从业人员X（人）	营业收入Y（万元）	资产总额Z（万元）
1、农林牧渔业	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
2、工业	300≤X＜1000	2000≤Y＜40000	20≤X＜300	300≤Y＜2000	X＜20	Y＜300
3、建筑业	6000≤Y＜80000	5000≤Z＜80000	300≤Y＜6000	300≤Z＜5000	Y＜300	Z＜300
4、批发业	20≤X＜200	5000≤Y＜40000	5≤X＜20	1000≤Y＜5000	X＜5	Y＜1000
5、零售业	50≤X＜300	500≤Y＜20000	10≤X＜50	100≤Y＜500	X＜10	Y＜100
6、交通运输业	300≤X＜1000	3000≤Y＜30000	20≤X＜300	200≤Y＜3000	X＜20	V＜200
7、仓储业	100≤X＜200	1000≤Y＜30000	20≤X＜100	100≤Y＜1000	X＜20	Y＜100
8、邮政业	300≤X＜1000	2000≤Y＜30000	20≤X＜300	100≤Y＜2000	X＜20	Y＜100
9、住宿业	100≤X＜300	2000≤Y＜10000	10≤X＜100	100≤Y＜2000	X＜10	Y＜100
10、餐饮业	100≤X＜300	2000≤Y＜10000	10≤X＜100	100≤Y＜2000	X＜10	V＜100
11、信息传输业	100≤X＜2000	1000≤Y＜100000	10≤X＜100	100≤Y＜1000	X＜10	Y＜100
12、软件和信息技术服务业	100≤X＜300	1000≤Y＜10000	10≤X＜100	50≤Y＜1000	X＜10	Y＜50
13、房地产开发经营	1000≤Y＜200000	5000≤Z＜10000	100≤Y＜1000	2000≤Z＜5000	Y＜100	Z＜2000
14、物业管理	300≤X＜1000	1000≤Y＜5000	100≤X＜300	500≤Y＜1000	X＜100	Y＜500
15、租赁和商务服务业	100≤X＜300	8000≤Z＜120000	10≤X＜100	100≤Z＜8000	X＜10	Z＜100
16、其他未列明行业	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件（中标后提供）：

承 诺 书

耀华建设管理有限公司 ：

我单位参与投标的 （项目名称） 有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供纸质版电子投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件）递交给招标代理机构备案，本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的投标文件纸质版与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自负。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

2024年 月 日