**关于磐安县老城区景观亮化维修（中街亮度提升）项目的更正公告**

**一、项目基本情况**

   原公告的采购项目编号：KXPATP2025-001号

   原公告的采购项目名称：磐安县老城区景观亮化维修（中街亮度提升）项目

   首次公告日期：2025年1月6日

**二、更正信息**

   更正事项：谈判文件

   更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **更正事项** | **更正前内容** | **更正后内容** |
| 1 | 智能屏效果灯 | 暂定数量265盏 | 暂定数量160盏 |
|  | 智能屏效果灯参数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 显示尺寸 | ≥23\*23CM |
| 2 | 设备厚度CM | 3.3，**允许偏差±3%** |
| 3 | 分辨率 | ≥224\*224 |
| 4 | LED灯珠数量 | ≥224 |
| 5 | 正常/最大功率 | 10W/20W |
| 6 | 输入电压/接头 | 12V/type-C |
| 7 | 存储空间 | ≥8GB |
| 8 | 内容更换方式 | 手机APP |
| 9 | 软件支持系统 | IOS,Android |
| 10 | 噪音 | / |
| 11 | 亮度 | ≥1800cd/m2 |
| 12 | 转数 | ≥720/分 |
| 13 | 功能特点 | 支持点对点控制，文字球，图片魔方 |
| 14 | 单机规格（尺寸） | 直径≥20cm，**允许偏差±3%** |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 1 | 显示尺寸 | ≥23\*23CM |
| 2 | 设备厚度CM | 3.3，**允许偏差±3%** |
| 3 | 分辨率 | ≥3000\*1000 |
| 4 | LED灯珠数量 | ≥390 |
| 5 | 正常/最大功率 | 10W/20W |
| 6 | 输入电压/接头 | 12V/接受客户定制接头 |
| 7 | 存储空间 | ≥8GB |
| 8 | 内容更换方式 | 2.4G WIFI+PC端APP+加密狗 |
| 9 | 软件支持系统 | Windows10以上 |
| 10 | 噪音 | TBD |
| 11 | 亮度 | ≥1800cd/m2 |
| 12 | 转数 | ≥1300rpm |
| 13 | 单机规格（尺寸） | 直径≥23cm，**允许偏差±3%** |

 |

磐安县路灯所

2025年1月7日