公开招标采购文件

项目编号：QZCHZFCG2024-006

项目名称：龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目

采购单位：龙游县民政局 （盖章）

代理机构：衢州创禾招标代理有限公司 （盖章）

二〇二四年十一月

目录

[第一章 招标公告 3](#_Toc666)

[第二章 投标人须知 7](#_Toc17551)

[第三章 采购内容及要求 23](#_Toc12177)

[第四章 合同的通用条款 23](#_Toc30932)

[第五章 投标文件格式 26](#_Toc26467)

[第六章 评审办法和评分标准 47](#_Toc5310)

**第一章 招标公告**

项目概况

龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)下载采购文件，并于2024年12月11日 9时00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

1.项目编号：QZCHZFCG2024-006

2.项目名称：龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额（最高限价）：500000元

5.采购需求：具体要求见第三章：采购内容、要求。

6.是否允许联合体参加：否

7.服务期限：接甲方通知装修完工后，60天内完成项目所有内容

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

**三、获取采购文件**

时间：至2024年12月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网﹣政府采购云平台，潜在投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

方式：投标人通过网上在线获取，潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”应用在“获取采购文件”菜单中选择项目后申请获取采购文件，招标文件在线获取，不提供纸质版招标文件。

售价：0元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2024年12月11日9时00分（北京时间）

投标地点：政采云平台

开标时间：2024年12月11日9时00分（北京时间）

开标地点：政采云平台

**五、公告期限**

自本公告发布之日起20日历天。

**六、其他补充事宜**

1.电子响应文件制作、递交

1.1本项目实行政采云电子交易系统全流程电子交易，响应方应按本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。响应方在使用系统进行公开响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

1.2响应方应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应方抓紧时间办理。

1.3响应方通过政采云平台电子交易系统制作响应文件，“政采云电子交易客户端”请供应商自行下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html。

1.4本项目采用实行政采云电子交易系统全流程电子交易，响应方无需到现场。在截止时间后凭CA数字证书完成响应文件解密。响应方的联系电话在开标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到，造成的后果由响应方自负。

2.为支持和促进中小企业发展，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”），具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

3.质疑和投诉：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。供应商提交的质疑函应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求。下载网址：http://ztb.longyou.gov.cn/front/content/9003002000。

公开响应方认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向衢州创禾招标代理有限公司提出质疑，逾期将不予受理。

公开响应方对衢州创禾招标代理有限公司的质疑答复不满意或者衢州创禾招标代理有限公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向龙游县财政局政府采购监管科投诉。

4.落实政府采购政策

本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予政策扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

（一）中小微企业

根据财政工信部《关于印发（政府采购促进中小企业发展管理办法）的通知》财库（2020）46号及浙财采购【2022】3号文件的相关规定，经采购人确认，本项目为本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。

（1）中小型微型企业划型标准：

（1.1）在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的小型企业和微型企业，但与中型或大企业的负责人为同一人，或者与中型、大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小型企业和微型企业。

（1.2）所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（1.3）享受小微企业价格折扣的供应商，应当提供《中小企业声明函》，未提供或者提供的材料不符合规定的不予价格扣除。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

6.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，要求其承担代理费和专家评审费等费用。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名称：龙游县民政局

联系人：尉女士

联系方式：13567062705

2.采购代理机构信息：

名称：衢州创禾招标代理有限公司

联系人：江先生

联系方式：18367065229

地址：龙游县向阳世家68幢二楼

3.同级政府采购监督管理部门

名称：龙游县财政局政府采购监管科

联系人：严先生

联系方式：0570-7011687

地址：龙游县莲湖路69号

龙游县民政局

衢州创禾招标代理有限公司

2024年11月21日

**第二章 投标人须知**

**一、投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 采购人 | 龙游县民政局 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 500000元 |
| 4 | 服务期限 | 接甲方通知装修完工后，60天内完成项目所有内容 |
| 5 | 是否允许联合体参加 | 否 |
| 6 | 投标有效期 | 投标响应文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 无需缴纳 |
| 8 | 分包 | 不允许，招标文件规定且采购方事先书面同意除外 |
| 9 | 投标项及中标规定 | 本项目不分标项。 |
| 10 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 |
| 11 | 现场勘察 | 不组织，自行踏勘 |
| 12 | 答疑会 | 不召开 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | 经采购人确认，本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。 |
| 15 | 行业划分标准及所属行业 | 1.本项目所属行业：其他未列明行业  2.中小企业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 16 | 政府采购节能环保产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。  采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 17 | 构成招标文件的其他材料 | 采购人依法依规对招标文件所作的澄清或修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 18 | 招标文件的澄清或修改 | 招标文件的澄清或修改内容详见浙江政府采购网本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。 |
| 19 | 投标报价范围 | 是供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的服务价格，包括但不限于货物采购费、人员费用及福利、办公设施、技术服务及培训费、软件开发及维护、售后服务、保险、采购代理费、设备费、安装调试费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、税金和利润费等所有费用。实行总价包干，如有漏项，视同已包含在其它项目中，价格不作调整，合同签订后不允许中标人擅自改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。 |
| 20 | 投标报价次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件，且不得高于最高限价，否则，评标委员会按无效报价处理。 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 22 | 投标文件形式、制作及组成 | 1．形式：电子投标文件  2．制作：  2.1政采云电子交易客户端：通过浙江政府采购网（网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>)﹣下载专区下载并安装。  2.2投标文件制作：按照本招标文件和政采云平台的要求，通过政采云电子交易客户端制作并加密投标文件。制作投标文件，响应文件制作：按照本公开招标文件和政采云平台的要求，通过政采云电子交易客户端制作并加密响应文件。  2.3签章： CA 电子签单。  3.幅面规格：采用A4纸规格（图页除外）。 |
| 23 | 投标文件解密 | 投标文件解密时投标人须打开“政采云电子投标客户端”进行解密，使用解密的 CA 和加密的 CA 必须是同一把，在开始解密后30分钟内完成投标文件解密。若因投标人自身原因造成投标文件无法解密读取的，取消投标资格。 |
| 24 | 电子备份投标文件递交 | 备份文件，由供应商自行确定是否提交；若提交请将备份文件压缩加密后以电子邮件的形式发送至380480090@qq.com。  注：供应商在线解密失败后，启用备份文件，否则不启用备份文件。 |
| 25 | 投标文件效力 | 投标文件的启用顺序：首先是投标文件，其次是备份投标文件。因网络或者其他非投标人自身问题造成投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则投标文件失效，不予启用。 |
| 26 | 评标委员会 | 共5人组成 |
| 27 | 资格审查 | 开标后由评标委员会对投标人资格进行审查，并认定投标人资格是否符合条件。已依法申请获取招标文件并向指定邮箱提交资料的投标人不代表已通过资格审查。  金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。 |
| 28 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 29 | 投标文件递交截止时间 | 2024年12月11日9时00分（北京时间） |
| 30 | 评审地点 | 衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼3号评标室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）。 |
| 31 | 开标时间 | 2024年12月11日9时00分（北京时间） |
| 32 | 成交规定 | 从评审报告提出的成交候选供应商中，按照总分排名顺序确定1个成交供应商。 |
| 33 | 成交结果公示 | 在浙江政府采购网公告，公告期限为1个工作日。 |
| 34 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同。 |
| 35 | 联系人 | 衢州创禾招标代理有限公司  江先生 电话：18367065229 |
| 36 | 采购公告，更正公告，中标公告发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） |

**二、总则**

1．编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关政府采购管理的规定，编制本招标文件。

2．定义

2.1．采购人，是指本次采购货物/服务的购买单位。

2.2．投标人，是指参加政府采购活动，有意愿向采购人提供货物、工程或者服务的供应商。

2.3．采购代理机构（采购组织机构），是指在采购活动中根据采购人的委托代理采购事宜的机构。

2.4．原件，是指原始件（即：资料生成时的原始形态，包括所加盖的印章、相关人员的签字笔迹等均是原始印痕、印迹和行迹）。

2.5．书面形式，包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、浙江政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

2.6.投标人公章，是指投标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章。不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章、业务专用章等）或下属单位印章代替。

2.7.“ ▲ ”是投标人按本招标文件要求必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

3．▲合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1．具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2．不属于限制参加本项目采购活动的供应商；

3.3．按照规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

4．对投标人的限制

4.1．未被“信用中国”网站（https://www. creditchina . gov . cn / home /）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，且在处罚公示期内；未被中国政府采购网（http://www. ccgp . gov . cn ）列入政府采购严重违法失信行为信用记录名单，且在禁止参加政府采购活动的行政处罚期内，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的申请人。

(1）信用信息查询。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016)125号）的要求，通过“信用中国”网站（ www . creditchina . gov . cn )、中国政府采购网（ www . ccgp . gov . cn ）等渠道查询。

(2）截止时点。响应截止时间。

(3）信用信息查询记录证据留存的方式。采购代理机构经办人将查询网页打印与其他采购文件一并保存。

4.2．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的申请人，不得参加本采购项目。申请人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的申请人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4.3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.4．政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系：

(5）存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

(6）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4.5．本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负贵人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

4.6．投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4.7．投标人投标所使用的资质、信誉、荣誉（获奖）、业绩、知识产权、企业认证必须为本法人所拥有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

5．资格审查

按照投标人须知前附表规定，采购组织机构不保证所有获取招标文件的投标人都符合资格要求。

6．语言文字

6.1．投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

6.2．外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

7．计量单位

除招标文件中另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

8．保密

参与招标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9．投标费用

不论投标的结果如何，投标人均自行承担所有与参加本次投标有关的费用。

10．投标有效期

10.1．在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

10.2．在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分。

11．现场勘察

11.1.投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

11.2．采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

11.3.投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

12．知识产权

12.1．投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则，由投标人承担所有相关责任。

12.2．除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3．投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4．如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．采购代理费用

13.1．采购代理费参照原国家计委计价格［2002]1980号文件和国家发展改革委发改价格［2011]534号文件规定计取，由中标供应商承担。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

若出现流标或终止采购情形的，采购代理服务费及评审费由采购人支付。

**三、招标文件**

14．招标文件的构成

14.1．招标公告

14.2．采购需求

14.3．投标人须知

14.4．评审办法

14.5．合同签订与合同范本

14.6．投标文件格式

14.7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

15．招标文件的澄清或修改

15.1．招标文件的澄清和修改及确认，详见投标人须知前附表。

15.2．在提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对招标文件进行澄清或者修改。

15.3．投标人认为采购人、采购代理机构需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以在招标公告截止前向采购人、采购代理机构提出申请，由采购人、采购代理机构决定是否采纳投标人的申请事项。

15.4．招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改的就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

**四、投标文件**

16．投标文件的组成

16.1．投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件并做出实质性响应，保证其合法性、真实性、准确性和完整性。

16.2．投标文件由**【资格审查文件】【商务技术文件】【价格文件】三部分内容组成（下称投标文件），**其中

**16.2.1．资格审查文件，包括但不限于下列内容：**

（1）▲投标声明书（格式见附件）；

（2）▲供应商资格声明函（格式见附件）；

（3）▲所有资质文件（格式见附件）；

投标人基本情况表、法人营业执照、税务登记证、组织机构代码（如营业执照为五证合一上述3项仅需提供营业执照）；

（4）▲法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（5）▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明扫描件（格式见附件）；

（6）▲信用中国查询截图；

（7）中小企业声明函（格式见附件）；

**16.2.2．商务技术文件，包括但不限于下列内容：**

（1）▲投标声明书（格式见附件）；

（2）投标人业绩一览表（格式见附件）；

（3）服务承诺书；

（4）投标人基本情况表（格式见附件）；

（5）项目团队人员情况表（格式见附件）；

（6）项目实施方案；

（7）工作进度安排；

（8）从业人员人身安全保险证明材料扫描件（如有）；

（9）节能环保产品声明函（如有）

（10）节能环保产品清单（如有）

（11）根据招标文件要求认为需要的其他资料。

**16.2.3．价格文件，包括但不限于下列内容：**

（1）▲投标函（格式见附件）；

（2）▲报价一览表（格式见附件）；

（3）▲中小企业声明函（格式见附件）；

（3）监狱企业声明函；

（4）残疾人福利性单位声明函；

（5）投标人根据采购文件要求认为需提供的其他资料。

17．投标报价

**17.1．最高限价：详见投标人须知前附表，投标报价高于最高限价的为无效报价。**

17.2．投标报价范围：见投标人须知前附表。

17.4．投标报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价均不予接受。

18．投标文件编制

18.1．投标文件形式、制作、组成：详见投标人须知前附表：

(1）按本招标文件采购需求、投标文件组成等要求进行编写，如有必要，可以增加附页。

(2）应当内容完整、条理清晰、字迹工整、格式规范、编排有序，逐页编目编码，否则导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，后果由投标人自负。

(3）招标文件提供固定格式的，投标人须按照固定格式制作投标文件（详见本招标文件），招标文件没有格式要求的由投标人自行编写。

18.2.▲签章：招标文件注明需签字盖章部位、资格、商务证明材料原件扫描件，以及任何行间插字、涂改或增删位置和澄清说明函等均须采用 CA 电子签章。

19．投标文件加密和提交

19.1．详见投标人须知前附表。

19.2．提交：详见本项目招标公告。投标人须在提交投标文件截止时间前完成上传提交，否则，视为撤回投标文件。

20．投标文件修改或撤回

20.1．在投标截止时间前投标人可以对已提交投标文件进行补充、修改或撤回，需补充或者修改投标文件时，应当先行撤回原文件。经补充、修改后的投标文件须在投标截止时间前完成重新传输提交，且符合规定。

20.2．投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

**五、开标**

21．开标时间及地点

21.1．详见本项目招标公告。

21.2．支持网上远程开启投标文件，投标人无需到现场参加开启会议，投标人应由法定代表人或委托代理人准时在线参加。随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。否则视同认可评审结果，不得对评审过程及评审结果提出质疑。

22．开评标程序

22.1．本项目原则上采用政采云电子招投标、开标及评审程序。因非投标人自身原因导致投标文件在规定时间内无法解密或解密失败的，工作人员将开启该投标人提交的备份投标文件，以完成开标工作。

22.2．电子投标开标及评审程序

(1）开标时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购﹣开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

(2）由评标委员会对投标人资格进行审查，在系统上公开资格审查结果。

(3）对有效投标文件的商务技术部分进行评审，在系统上公开商务技术评审及得分结果。

（4）在系统上开启投标人报价。

(5）由评标委员会对报价文件进行评审。

(6）在系统上公开最终得分。

注：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

22.3．开标会结束。

**六、评标**

23．评标

投标文件评审按照有关法律制度和本文件第四章的规定进行。

**七、定标**

24．确定中标供应商

24.1．中标供应商数量见投标人须知前附表。

24.2．采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人。

24.3．采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

24.4．采购人确定中标供应商过程中，发现中标候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为中标供应商：

(1）发现中标候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

(2）中标候选供应商因不可抗力，不能继续开展采购活动；

(3）中标候选供应商提供虚假材料的；

(4）中标候选供应商恶意串通的。

中标候选供应商有本条情形之一的，在符合法律前提下，采购人可以确定后一位中标候选供应商为中标供应商，依次类推。无法确定中标供应商的，应当重新组织招标。

25．中标通知书

25.1．采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，并发出中标通知书，并在浙江政府采购网公告中标结果。

25.2．中标通知书发出后，中标供应商须于2个工作日内到采购代理机构领取中标通知书，拒绝领取中标通知书的，将视为放弃中标，取消其中标资格。采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标，否则将承担相应的法律责任。

25.3．中标供应商的投标文件本应作为无效处理或者有政府采购法律法规、规章规定的中标无效情形的，经查实，取消其中标资格，收回发出的中标通知书（中标供应商应当缴回）,由排名之后的中标候选供应商替补，或者重新开展采购活动。

25.4．中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

**八、询问、质疑、投诉**

26．询问

26.1．投标人对招标文件、招标过程、招标结果事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27．质疑

27.1．符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。

27.2．潜在供应商已依法获取采购文件，可以对该文件提出质疑。采购人拒绝受理未提交投标文件的投标人对采购过程和中标结果提出质疑。

27.3．供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4．质疑提出起算日期

(1）对采购文件提出质疑的，自投标人获取招标文件之日起或者公告届满之日起开始计算，且应当在开标时间前24小时前提出，否则，被质疑人可不予受理。

(2）对采购过程提出质疑的，质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算。

(3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等之日起计算。

(4）投标人逾期提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理和答复。

27.5．采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28．投诉

质疑供应商对采购人未在规定时间内作出答复或者质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

**九、投标纪律要求**

29．投标人参加本项目投标不得有下列情形

29.1．提供虛假材料谋取中标；

29.2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

29.3．与采购人、其他投标人恶意串通；

29.4．向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.5．在招标过程中与采购人进行协商谈判；

29.6．中标供应商无正当理由拖延或者不与采购人采购合同；

29.7．未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

29.8．将采购合同转包或者违规分包；

29.9. 提供假冒伪劣产品；

29.10．擅自变更、中止或者终止采购合同；

29.11．拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

29.12．法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，将按照有关规定处理。情节严重的，由市场监管部门门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时将取消中标资格或者认定中标无效。

**十、落实政府采购政策需满足的要求**

30．小微企业

**30.1．可享受中小企业扶持政策的条件**

经采购人确认，本项目为本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠。依照财政部其他未列明行业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(1）在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

(2）在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

(3）在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

**30.2．中小企业划型标准**

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011)300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

**30.3．中小企业行划分标准和对应所属行业**

详见供应商须知前附表。

**30.4．不可享受中小企业扶持政策的情形**

(1）监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。

(2）事业单位和社会团体不属于企业。参加货物采购项目，其提供的货物属于中小企业制造的，可以享受该办法规定的中小企业扶持政策。参加工程、服务采购项目不享受小微企业扶持政策。

31．监狱企业

31.1．根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库(2014)68号）文件精神，监狱企业视同小微企业。

31.2．监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

32．残疾人福利性单位

32.1．根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017)141号）文件精神，残疾人福利性单位视同小微企业。

32.2．残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。

33.节能产品、环境标志产品、采购强制性认证产品强制性采购政策

33.1.节能产品的强制采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的政府强制采购产品的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书或“政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书”，否则无效。

本项目执行：

【节能产品品目清单详见财政部、国家发展和改革委员会关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 （财库〔2019〕19 号），<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201902/t20190213_11628855.htm】、>【产品认证机构详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构 名录的公告（2019 年第 16 号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403\_11853998.htm】

33.2.节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

本项目执行：

【节能产品品目清单财政部、国家发展和改革委员会关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财 库〔2019〕19 号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201902/t20190213\_11628855.htm】 【环境标志产品品目清单财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库 〔2019〕18 号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330\_11833800.htm】

【产品认证机构详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号），http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403\_11853998.htm】

33.3.采购强制性认证产品

采购人拟采购的产品如有列入强制性产品认证目录内的产品，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书，并在投标文件中提供该产品强制性产品认证证书或“具有强制性产品认证的产品用于本项目的承诺书”，否则无效。

34.签订合同

34..1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中 标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要 求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

34.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

34.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

**十一、其他需补充的内容**

详见投标人须知前附表。

**第三章 采购内容及要求**

**一、项目概况**

本次招标采购货物为龙游县失智失能养老照护中心项目厨房设备采购，投标人应根据招标文件所提出的货物技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能和价格比的货物前来投标。希望投标人以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

**二、采购内容及要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
|  | **仓库** | |  |  |
| 1 | 风幕机 | 尺寸：1500\*182\*221 风量：2230m³/h 噪音：60dB(A) 电压/功率：220v/0.3kw。 | 台 | 1 |
| 2 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 3 | 电子磅秤 | 称量规格：150KG | 台 | 1 |
| 4 | 挡鼠板 | 规格：1.5米 | 台 | 1 |
| 5 | 四层平板货架 | 规格：1200\*500\*1800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm。 3、脚柱采用直径38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 4 |
| 6 | 四层货架 | 规格：1200\*500\*1800 采用优质不锈钢管制造，配置全不锈钢可调子弹脚，脚φ38\*1.0mm，格栅型。 | 台 | 3 |
| 7 | 大米架 | 规格：1200\*500\*300 采用优质不锈钢方管1.0mm厚制作,骨架1.0mm，栅板0.8mm，主横档50×25，直档38×38全不锈钢方管制作 | 台 | 4 |
| 8 | 平板车 | 规格：500\*800\*800 采用优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm。推手采用不锈钢管制作、配加强型脚轮。 | 台 | 1 |
| 9 | **男女更衣** | |  |  |
| 10 | 四门更衣柜 | 规格：900\*450\*1800 采用优质不锈钢板制造，拉丝抛光不锈钢，经过高温除油、酸碱防锈、高温防腐拉丝防腐等工艺处理论，外表光滑整洁，内外为毛刺，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具，不锈钢门拉手。 | 台 | 2 |
| 11 | 挂墙洗手星盆 | 规格：400\*350\*500 1、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 2 |
| 12 | **粗加工** | |  |  |
| 13 | 风幕机 | 尺寸：1500\*182\*221 风量：2230m³/h 噪音：60dB(A) 电压/功率：220v/0.3kw。 | 台 | 1 |
| 14 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 15 | 挡鼠板 | 规格：1.5米 | 台 | 1 |
| 16 | 开水器连底座 | 1、电源种类：50Hz-380V 2、额定功率：9KW 3、水容量（L）：90 4、本系列全自动不锈钢电开水器，整体发泡，保温性能好，节能40%，自动测温，自动控制水位，自动保温防干烧缺水保护装置。 | 套 | 1 |
| 17 | 单星剖鱼台（左星） | 规格：1200\*700\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.0mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚 | 台 | 1 |
| 18 | 双星水池 | 规格：1500\*700\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 19 | 大双星水池 | 规格：1800\*700\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 20 | 高压冲洗地龙头 | 材料：低碳钢材喷涂/开放式 备注：管长5-10米，耐高温100度 1把水枪或喷头 | 台 | 1 |
| 21 | 残食台 | 规格：1800\*800\*800 1、台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板，d＝1.0mm； 2、底层板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，d＝0.8mm； 3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋； 4、脚柱为不锈钢圆管Φ38mm。 5、四脚采用不锈钢子弹式调节脚； | 台 | 1 |
| 22 | 双层工作台 | 规格：1800\*800\*800 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 23 | **精加工** | |  |  |
| 24 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 25 | 四层平板货架 | 规格：1200\*500\*1800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm。 3、脚柱采用直径38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 26 | 切菜机 | 生产能力：300-1000Kg/h 电机功率：1300W 电源电压：220 外形尺寸：1220\*530\*1280 | 台 | 2 |
| 27 | 砧板刀具消毒柜 | 规格：1200\*600\*1000 电压/功率：220V 3KW； 柜身：采不锈钢板厚度1.0mm； 门板：采用6.0mm深色亚克力板； 紫外线消毒技术、清洁卫生、可消毒砧板、刀具 | 台 | 1 |
| 28 | 双层工作台 | 规格：1800\*800\*800 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 3 |
| 29 | 单星残物台(背靠式) | 规格：1600\*600\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.0mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚 | 台 | 1 |
| 30 | 绞切肉片机 | 生产能力：180kg/h 电机功率：2200W 电源电压：220 外形尺寸：420\*590\*815 | 台 | 1 |
| 31 | 四门双温冰箱 | 规格：1220×692×1910 1、有效容积：346L/346L。 2、箱内温度：-15℃～-6℃/-5℃～10℃ 3、功率385W，电压220V。 4.工作形式：直冷 | 台 | 2 |
| 32 | **捣碎间** | |  |  |
| 33 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 34 | 大单星水池 | 规格：1000\*700\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 35 | 单向移门工作台 | 规格：1800\*700\*800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚1.0mm | 台 | 1 |
| 36 | **流食间** | |  |  |
| 37 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 38 | 大单星水池 | 规格：1000\*700\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 39 | 电磁单头矮汤炉 | 功率：15KW/380V 晶板：φ430 产品尺寸：650\*700\*450+700 锅具:配50\*50加厚汤桶1个 | 台 | 1 |
| 40 | 可倾式稀饭锅 | 规格：200kg 1、容积：200L 2、内径：800mm 3、采用优质全304不锈钢材料，内胆2MM，外壳板0.8MM。 4、电量：380V/18KW | 台 | 1 |
| 41 | **烹饪间** | |  |  |
| 42 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 43 | 厨房灭火系统 | 1、联动性能，具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动,自动切换时间≤0秒。 2、灭火药剂有效期符合CECE233:2007《厨房设备灭火装置技术规程》要求 3、单瓶组雾化喷嘴数量≥10只，双瓶组雾化喷嘴数量≥18只，提供检测报告。喷嘴平均药剂喷射量≥1.15L。 4.感温释放支架分析检测报告。 5.主控制箱检测报告。 6、灭火装置联动喷射延迟时间≤1秒。 | 组 | 1 |
| 44 | 立式四头电陶煲仔炉 | 功率（KW）:2.5KW\*4 电压（V）:220 尺寸：800\*900\*800+120mm | 台 | 1 |
| 45 | 四层平板货架 | 规格：900\*500\*1800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm。 3、脚柱采用直径38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 46 | 双眼大锅灶 | 规格：2000\*1150\*800/400\*100 1、适用于天然气、液化气，使用180W风机  2、点火设计在炉头中间任部分，不易烧断、经久耐用 3、-键式金属防水电源开关，操作更方便 4、炉灶内部线路均做防水保护，厨师操作更安全 5、炉头采用球铁制造，经久耐烧，噪音低使燃气充分燃烧，温度高达100℃ 6、带熄火保护装置 | 台 | 2 |
| 47 | 调料台 | 规格：700\*750\*800 1、面板采用优质不锈钢板，面板厚1.0mm； 2、背、侧板、底板：采用d＝0.8mm不锈钢板机制成型； 3、脚柱为不锈钢圆管Φ38mm； 4、四脚采用不锈钢子弹式调节脚； | 台 | 1 |
| 48 | 双向移门荷台柜 | 规格：1800\*700\*800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚1.0mm | 台 | 2 |
| 49 | 双门蒸饭车(竖盘) | 1、采用优质不锈钢板，内胆厚1.2mm； 2、骨架采用国标4#角钢； 3、配置二个万向载重轮，二个固定载重轮； 4、发热管采用不锈钢管； 5、蒸饭车每边可独立运行，共配24个托盘，材料为不锈钢板； 6、蒸饭车电压为380V，功率为24KW。 | 台 | 2 |
| 50 | **面粉仓库** | |  |  |
| 51 | 四层平板货架 | 规格：1200\*500\*1800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。 2、骨架δ≥1.0mm, 平板制作，平板δ≥0.8mm。 3、脚柱采用直径38mm不锈钢圆钢管，采用不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 52 | 大米架 | 规格：1200\*500\*300 采用优质不锈钢方管1.0mm厚制作,骨架1.0mm，栅板0.8mm，主横档50×25，直档38×38全不锈钢方管制作 | 台 | 1 |
| 53 | 平板车 | 规格：500\*800\*800 采用优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm。推手采用不锈钢管制作、配加强型脚轮。 | 台 | 1 |
| 54 | **面点间** | |  |  |
| 55 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 56 | 面粉车 | 规格：500\*500\*500 采用优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，配活动脚轮； | 台 | 1 |
| 57 | 单向移门工作台 | 规格：1800\*800\*800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚1.0mm | 台 | 1 |
| 58 | 双层工作台 | 规格：1800\*800\*800 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 59 | 电饼铛 | 说明：设有恒温装置；电压：220V/380V；功率：4.5KW 采用了全新的生产工艺外形、加热、电器等方面进行了全面改进。加热部份则采用大面积全封闭形式，热效率高，美观大方，清洁卫生。  不粘锅：容易脱模，产品废品率大减低，脱模不用食油，减少生产成本。 食品没有黑底和油腻，在色泽和口感方面有明显的改进。 本产品不但能烙制大饼、烧饼，还能烙制煎饼、锅贴、水煎包、烧鸭薄饼等食品。 | 台 | 1 |
| 60 | 两层四盘烤箱 | 规格：1255\*816\*1295 功率：13.2kw /380V 烘烤均匀，炉温精准，面包出炉色泽鲜艳，含烤盘 | 台 | 1 |
| 61 | 发酵箱 | 功率：2620W 电压：220V 规格：485X725X1800mm | 台 | 1 |
| 62 | 四层货架 | 规格：1200\*500\*1800 采用优质不锈钢管制造，配置全不锈钢可调子弹脚，脚φ38\*1.0mm，格栅型。 | 台 | 1 |
| 63 | 饼盘车 | 规格：480\*610\*1400 顶:δ=0.8mm磨砂贴塑板；柱:优质不锈钢磨砂贴塑板30\*30\*0.8方管；可放400\*600\*50烤箱盘12个；轮子：4寸动定轮各2个，动轮带刹车。 | 台 | 1 |
| 64 | 豆浆机 | 生产容量:45-60升 额定电压:220V-50Hz 加热功率:6000W 电机功率:1200W 净 重:21.9Kg 毛重:26Kg 机器尺寸:628X519X1270mm(含三脚架) 包装尺寸:562X562X1025mm 适用人数:180-240人(200 ml/人) 制作时间:冷水75-90min/ 开水37-40min | 台 | 2 |
| 65 | 压面机 | 电压：220v 功率：1.5kw 重量：74kg 转速：69转/分 滚轮尺寸：240\*87mm 产量：50kg/h 外形尺寸：440\*280\*860mm | 台 | 1 |
| 66 | 和面机 | 额定电压：380V 电机功率：1.5KW 和面量：15L 外形尺寸：770\*550\*850MM | 台 | 1 |
| 67 | 搅拌机 | 额定电压：380V 电机功率：2KW 和面量：6-8KG/次 外形尺寸：580\*630\*1050MM | 台 | 1 |
| 68 | 单星水池带平台（右星） | 规格：1200\*700\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 69 | 四门双温冰箱 | 规格：1220×692×1910 1、有效容积：346L/346L。 2、箱内温度：-15℃～-6℃/-5℃～10℃ 3、功率385W，电压220V。 4.工作形式：直冷 | 台 | 1 |
| 10 | **二次更衣** | |  |  |
| 71 | 挂衣钩 | 规格：410\*45\*50 | 台 | 1 |
| 72 | 挂墙洗手星盆 | 规格：400\*350\*500 1、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 台 | 1 |
| 73 | 烘手机 | 电压：220V 1800W 风速：16m/s； 尺寸：240\*230\*240 | 台 | 1 |
| 74 | **备餐间** | |  |  |
| 75 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 2 |
| 76 | 留样冰箱 | 规格：525\*530\*1775 温度范围：0～10℃ 制冷方式：直冷 | 台 | 1 |
| 77 | 紫外线杀菌消毒灯 | 功率：8W 灯管直径：15mm 灯管长度：1200mm | 台 | 3 |
| 78 | 单星水池 | 规格：600\*700\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 79 | 单向移门工作台 | 规格：1800\*700\*800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚1.0mm | 台 | 3 |
| 80 | 五格售菜台 | 规格：1800\*700\*800 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，配温控220瓦的电热丝指示灯，骨架由φ38mm不锈钢加厚管制作。台面δ≥1.0mm，脚φ40\*0.8mm（配有可调子弹脚）；脚杯φ50\*100\*0.8mm；横通φ25\*0.8mm；配3KW/220V电热管，配温控器 | 台 | 3 |
| 81 | 双层工作台 | 规格：700\*700\*800 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 82 | 加饭台 | 规格：1200\*700\*800 1、采用优质不锈钢板材制作，220V/1.5KW，自动恒温 2、接驳口为烧焊连成，焊接必须采用电弧焊或氩弧焊，焊条需须与金属本身成分相同，所有焊接应尽量在工厂内做表面处理； 3、所有在表面能看得见的焊接都需要适当的磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需磨平。 | 台 | 1 |
| 83 | 双层工作台 | 规格：1000\*700\*800 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 84 | 双层工作台 | 规格：1500\*700\*800 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 2 |
| 85 | 单向移门工作台 | 规格：1800\*800\*800 1、采用优质不锈钢板制造，造型美观，坚固耐用，符合卫生要求。双移门工作台开敞性好，视野开阔，存放方便，配可调重力子弹脚。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm，层板采用不锈钢磨砂贴塑板。 3、不锈钢移门采用优质不锈钢磨砂塑板，板厚1.0mm | 台 | 1 |
| 86 | 单星水池 | 规格：600\*800\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 87 | **区域配餐等候区** | |  |  |
| 88 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 89 | 紫外线杀菌消毒灯 | 功率：8W 灯管直径：15mm 灯管长度：1200mm | 台 | 1 |
| 90 | 送餐车 | 规格：500\*1000\*800 采用优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm。推手采用不锈钢圆管制作、配加强型脚轮。 | 台 | 4 |
| 91 | 双层工作台 | 规格：1800\*800\*800 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为1.2mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm及可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 92 | 单星水池 | 规格：600\*800\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 93 | **餐盘回收处** | |  |  |
| 94 | 残食台 | 规格：1500\*700\*800 1、台面采用优质不锈钢磨砂贴塑板，d＝1.0mm； 2、底层板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，d＝0.8mm； 3、上层台面下、四周及中间都配有加强筋； 4、脚柱为不锈钢圆管Φ38mm。 5、四脚采用不锈钢子弹式调节脚； | 台 | 2 |
| 95 | **员工洗碗间** | |  |  |
| 96 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 97 | 风幕机 | 尺寸：1500\*182\*221 风量：2230m³/h 噪音：60dB(A) 电压/功率：220v/0.3kw。 | 台 | 1 |
| 98 | 高压冲洗地龙头 | 材料：低碳钢材喷涂/开放式 备注：管长5-10米，耐高温100度 1把水枪或喷头 | 台 | 1 |
| 99 | 残食台 | 规格：700\*700\*800 1、采用优质不锈钢板制作，面板厚为1.2mm。 2、管材为优质Φ38不锈钢管，再加上调节脚，能最大限度的承受压力。 3、配活动平板车（可放置垃圾桶） | 台 | 1 |
| 100 | 大单星水池 | 规格：1000\*700\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 3 |
| 101 | 开水器连底座 | 1、电源种类：50Hz-380V 2、额定功率：9KW 3、水容量（L）：90 4、本系列全自动不锈钢电开水器，整体发泡，保温性能好，节能40%，自动测温，自动控制水位，自动保温防干烧缺水保护装置。 | 套 | 1 |
| 102 | 拖把池连架 | 规格：1200\*500\*1800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 103 | 四层货架 | 规格：1200\*500\*1800 采用优质不锈钢管制造，配置全不锈钢可调子弹脚，脚φ38\*1.0mm，格栅型。 | 台 | 2 |
| 104 | 回收车 | 规格：450\*820\*800 采用优质不锈钢板制作，面板厚1.2mm。推手采用不锈钢圆管制作、配加强型脚轮。 | 台 | 1 |
| 105 | **洗碗间** | |  |  |
| 106 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 107 | 高压冲洗地龙头 | 材料：低碳钢材喷涂/开放式 备注：管长5-10米，耐高温100度 1把水枪或喷头 | 台 | 1 |
| 108 | 大单星水池 | 规格：1500\*800\*800 1、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、台面板采用优质不锈钢磨砂贴塑板，板厚1.2mm。 3、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚。 | 台 | 1 |
| 109 | 长龙式洗碗机带烘干 | 1、外形尺寸：8000\*1050\*1900 2、加热方式：电热 3、洗涤量：10000碟/h 4、总功率：97.5KW/380V 5、耗水量：450L/h 6、含洗碗机分配器1个、刺筐9个、平筐1个 | 台 | 1 |
| 110 | 活动工作台 | 规格：1000\*700\*800 1、台面采用优质不锈钢板，面板厚为1.0mm； 2、双层结构，下层为格栅型,均采用优质不锈钢。 3、配置四只脚轮。 | 台 | 1 |
| 111 | **消毒保洁间** | |  |  |
| 112 | 灭蝇灯 | 规格：8W | 台 | 1 |
| 113 | 双门消毒柜 | 电源：220V/50 Hz 功率：2000 W  容量：680 L 规格：1170\*510\*1900 消毒温度：常温/125℃可调 整体发泡，全无磁不锈钢箱体，加深加粗全无磁层架，不锈钢子弹脚，热风循环高温消毒。 | 台 | 4 |
| 114 | 四门保洁柜 | 规格：1200\*465\*1800 采用优质不锈钢板制造，侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；配可调重力子弹脚。 | 台 | 4 |
| 115 | **排烟系统** | |  |  |
| 116 | 不锈钢烟罩(炉灶) | 规格：4200\*1400\*500 采用不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。（风机风管另计） | 平方 | 5.88 |
| 117 | 集汽罩 (蒸饭车) | 规格：2800\*1200\*500 优质发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.0mm后板δ=0.8mm。（风机风管另计） | 平方 | 3.36 |
| 118 | 集汽罩 (流食间) | 规格：2300\*1200\*500 优质发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.0mm后板δ=0.8mm。（风机风管另计） | 平方 | 2.76 |
| 119 | 不锈钢烟罩(面点间) | 规格：2900\*1200\*500 采用不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。（风机风管另计） | 平方 | 3.5 |
| 120 | 集汽罩 (洗碗机) | 规格：8000\*1200\*500 优质发纹贴塑不锈钢板制造，前板、侧板、δ=1.0mm后板δ=0.8mm。（风机风管另计） | 平方 | 9.6 |
| 121 | 隔油网排 | 规格：500\*600 | 块 | 14 |
| 122 | 不锈钢排烟风管 | 优质不锈钢板制造，δ=0.8mm。配A3钢法兰。数量按实结算 | 平方 | 111.43 |
| 123 | 排烟风柜 | 转速（r/min):770 流量（m³/h)：34368 全压（Pa)：745 电机功率：15KW 外型尺寸（mm）：1220\*1300\*1260 | 台 | 1 |
| 124 | 油烟净化器 | 处理风量：30000m³/h | 台 | 1 |
| 125 | 5号轴流风机(洗碗机) | 功率：380V 1.1KW 防水防潮 适用距离：6-10米 | 台 | 1 |
| 126 | 4号轴流风机(面点间) | 功率：380V 0.75KW 防油耐高温 适用距离：4-6米 | 台 | 1 |
| 127 | 风机、净化器支架 | 优质槽钢制造 | 台 | 2 |
| 128 | 风机启动器 | 功能说明:具有失压、过载、断相保护功能 功率: 与轴流风机配套 降压电控箱的适用范围:厨房排烟风机.离心风机，排烟通风设备，低噪音离心排风柜等 | 台 | 2 |
| 129 | 变频启动器 | 品牌：晨民  功能说明:电机调速，节能环保 功率: 15KW  适用范围:厨房排烟风机.离心风机，排烟通风设备，低噪音离心排风柜等 | 台 | 1 |
| **配件选配清单及报价：** | | | | |
| **1** | 冷热水龙头 | 说明：单孔单把双温装台面鹅颈龙头，管径24MM，开孔30MM，距离台面总高度330MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢出水管。 | 个 | 17 |
| **2** | 感应水龙头 | 说明：节水卫生，伸手出水，手离开停水；感应：一分钟后自动停水，再次感应即出水，防止排水管干涸；功耗：冲水时3W | 台 | 3 |
| **3** | 三角阀 | 规格：4分 | 个 | 62 |
| **4** | 软管 | 规格：80公分 | 根 | 62 |
| **5** | 防火阀 | 规格：根据烟管订制 说明：磷化在喷，熔点150℃; | 个 | 1 |
| **6** | 软接头 | 防漏雨 | 个 | 1 |
| **7** | 减震器 |  | 个 | 8 |
| **8** | 消声器 |  | 个 | 1 |
| **9** | 开墙洞 |  | 个 | 3 |
| **10** | 吊机费 |  | 项 | 1 |

**三、实施要求**

（1）投标人应在项目实施前向采购人提交详尽的项目实施方案和实施计划，采购人审核同意后方可进行项目实施工作。投标人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目实施计划、项目进程表及采购人的配合等内容。投标人能够针对本项目提供完整、详细、准确、可行的整体解决方案并负责工程实施，包括但不仅限于系统方案设计、软件开发、用例测试、硬件设备配置、系统联调、系统对接、业务开通及割接等工作。

（2）项目实施所需的交付环境及基础设施在采购人和中标人协商确认后，由采购人负责提供。投标人在实施过程中应严格执行相关的安全实施规范，在实施过程中和质保期间所产生的一切因投标人原因造成的安全责任均由投标人自行承担。

（3）若在项目实施过程中发现招标文件中遗漏或缺少系统正常运行必要的软件模块、接口或服务等配套产品，投标人有义务在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购代理机构参考。

**四、培训要求**

人员培训是本项目实施的一个重要环节，中标人必须根据项目的内容，提出详细的系统培训方案。确保系统的顺利实施，保证系统建设稳步推进，建成后安全、稳定、高效的运行，针对系统特点、人员状况、关键项目实施计划等，制订可行的培训计划、提供全方位多层次的免费培训服务，同时提供特色培训，在不同时期，针对不同种类的需求提供一系列行之有效的培训实施方案。

技术培训应包括但不仅限于下列内容：

（1）培训对象：中标人需根据项目实际需求、使用对象，对管理人员、业务人员、系统维护人员等进行培训。

（2）培训内容：中标人需根据项目实际需求、使用对象，制定不同的培训内容。

（3）培训方式：中标人需根据项目实际情况，进行培训，培训方式主要包括但不限于项目理论培训和项目现场培训，项目理论培训分为不同的专题采取集中方式进行，需贯穿整个项目实施过程。

（4）中标人有义务在培训完成后进行考核，根据考核的结果，对部分未达到培训效果或培训中忽略的内容，进行相应的补充培训，以帮助系统的管理人员及用户能够更好的了解、掌握系统。

**五、商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 服务期限 | 接甲方通知装修完工后，60天内完成项目所有内容 |
| 付款方式 | 1.合同签订之日起7个工作日内支付中标价的70%。  2.完成项目所有内容后7个工作日内支付剩余30%。 |
| 服务标准 | 符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 履约保证金的缴纳及退还 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 质保期 | 不少于三年 |

**第四章 合同的通用条款**

浙江省政府采购合同指引

项目名称：龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目

项目编号：QZCHZFCG2024-006

甲方：龙游县民政局

乙方：

**一、总则**

1、合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2、制定“合同主要条款”的依据是《民法典》。

**二、合同金额**

1、合同总价为人民币￥ 元（大写： ）。

**三、实施要求：**

（1）乙方应在项目实施前向采购人提交详尽的项目实施方案和实施计划，甲方审核同意后方可进行项目实施工作。乙方应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作的内容、投入人员、项目实施计划、项目进程表及甲方的配合等内容。乙方能够针对本项目提供完整、详细、准确、可行的整体解决方案并负责工程实施，包括但不仅限于系统方案设计、软件开发、用例测试、硬件设备配置、系统联调、系统对接、业务开通及割接等工作。

（2）项目实施所需的交付环境及基础设施在甲方和乙方协商确认后，由甲方负责提供。乙方在实施过程中应严格执行相关的安全实施规范，在实施过程中和质保期间所产生的一切因投标人原因造成的安全责任均由乙方自行承担。

（3）若在项目实施过程中发现招标文件中遗漏或缺少系统正常运行必要的软件模块、接口或服务等配套产品，乙方有义务在投标文件中指出，并提出解决方案供甲方、采购代理机构参考。

十、培训要求

人员培训是本项目实施的一个重要环节，乙方必须根据项目的内容，提出详细的系统培训方案。确保系统的顺利实施，保证系统建设稳步推进，建成后安全、稳定、高效的运行，针对系统特点、人员状况、关键项目实施计划等，制订可行的培训计划、提供全方位多层次的免费培训服务，同时提供特色培训，在不同时期，针对不同种类的需求提供一系列行之有效的培训实施方案。

技术培训应包括但不仅限于下列内容：

（1）培训对象：乙方需根据项目实际需求、使用对象，对管理人员、业务人员、系统维护人员等进行培训。

（2）培训内容：乙方需根据项目实际需求、使用对象，制定不同的培训内容。

（3）培训方式：乙方需根据项目实际情况，进行培训，培训方式主要包括但不限于项目理论培训和项目现场培训，项目理论培训分为不同的专题采取集中方式进行，需贯穿整个项目实施过程。

（4）乙方有义务在培训完成后进行考核，根据考核的结果，对部分未达到培训效果或培训中忽略的内容，进行相应的补充培训，以帮助系统的管理人员及用户能够更好的了解、掌握系统。

**四、技术资料**

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、双方对工作涉及内容均有保密的义务，未经双方书面同意，任何一方不得泄露相关技术资料，不论以何种形式或载于何种载体给第三方。

**五、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

**六、质保期: 年**

**七、转包或分包**

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**八、建设内容和主要标准**

（详见招标文件第四章内容）

**九、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1、履行时间：乙方应在接甲方通知装修完工后，60天内完成项目所有内容。

2、履行方式：直接服务

3、履行地点：按甲方的要求。

**十、款项支付**

1.合同签订之日起7个工作日内支付中标价的70%。

2.完成项目所有内容后7个工作日内支付剩余30%。

**十一、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、后续服务**

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生问题，乙方应负全责。

**十三、甲方的权利和义务**

1、甲方有权监督和参与维保的有关活动。

2、甲方有权要求乙方及时提供工作阶段性的进展情况。

3、甲方有权要求乙方更换不称职的人员。

4、甲方提供正常运行开通条件，设施设备资料，并对其完整性、准确性负责，使运行、维护具备条件。

5、甲方协助乙方，尽可能向乙方提供便利条件，以保证运行、维护工作的完成。

6、依据合同和法律应履行的其他义务。

**十四、乙方的权利和义务**

1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及行政主管部门有关规定的人为干预。

2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内完成工作，出具真实、合格报告。

3、乙方在委托授权范围内为甲方提供服务，不得将本合同所确定的服务转让给第三方。

4、乙方认真制定设备维保的进度计划，认真完成各项服务事项。

5、乙方提供设备维保的技术支持服务。

6、如甲方出现技术问题，乙方应及时查明原因并及时解决，保证工作的正常进行。

7、乙方将设备的维修费计入合同总价。

8、如甲乙双方合同约定以外的设备损坏无法修复，需重新更换，乙方负责提供相应配件的技术参数及价格，在不高于市场价的情况下经甲方同意后另行收取。

9、乙方巡检所需的人力、交通、食宿、材料等相关资源，费用计入本合同总价中。

10、驻场工程师一名。重大故障修复，服务工程师在采购人现场提供技术服务。7×24小时支持；即时响应，2小时到场。提供工程师资料原件备查。

11、乙方设备维保响应时间要求：基本故障在 个工作日内解决，如无法解决，按合同价的5％/次作为赔偿。

12、甲方如有重要事情，如领导检查工作等，乙方必须提前对设备进行调试，发现问题立刻解决以确保设备正常运转，并且到现场进行技术支持。

13、乙方依据委托合同维护甲方的合法权益，对服务事项内容保守秘密，不的对外公开、外泄。

14、乙方对甲方提供的所有财产须采取保护措施，严禁遭到人为破坏，并预防不可抗力损坏。

15、依法应承担的其他义务。

**十五、违约责任**

1、 甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付合同总价的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、 乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付项目总价5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

**十六、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十八、合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经衢州创禾招标代理有限公司加盖鉴证章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经龙游县财政局备案同意，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，衢州创禾招标代理有限公司留存一份。

甲方（盖章）：龙游县民政局

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

签字日期： 年 月 日

合同鉴证方（盖章）: 衢州创禾招标代理有限公司

鉴证日期: 年 月 日

**第五章 投标文件格式**

**龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目**

**资格审查文件/商务技术文件/价格文件**

**项目编号：QZCHZFCG2024-006**

**投标人全称（盖章）：**

**法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：**

**投标人地址：**

**日期： 年 月 日**

附件1

**投标声明书**

致： ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；

3、我方此次向贵方提供的项目名称为： 。

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有： 。

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件2

# **所有资质文件**

致 ：

关于贵方招标项目，本签字人愿意参加投标，提供龙游县政府采购一览表中规定的要求及服务，并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的：

1.投标人基本情况表。

2.营业执照副本。（扫描件盖章）

3.税务登记证副本。（扫描件盖章）

4.组织机构代码证。（扫描件盖章）

N.投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

**如营业执照为五证合一上述2-4项仅需提供加盖公章的营业执照扫描件。**

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件3

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附 法定代表人身份证扫描件：

投标人全称： （公章）

年 月 日

法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权 （姓名） （身份证号码： ）为我方代理人。授权代理人根据授权对 （项目名称）投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2024年 月 日-2024年 月 日止

授权代理人无转委托权。

投标人（盖章）： 法定代表人移动电话：

法定代表人（签字或盖章）： 授权代理人移动电话：

年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证影印件/复印件  （国徽面） |  | 法定代表人身份证影印件/复印件  （人像面） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 授权代理人身份证影印件/复印件  （国徽面） |  | 授权代理人身份证影印件/复印件  （人像面） |

**注：法定代表人参加投标的及签署投标文件的则不需提供该授权书**

附件4

**近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书**

致：龙游县民政局

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购单位在本项目龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目（项目编号：QZCHZFCG2024-006号） 采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为开标之日起往前推三年。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件5

**类似案例业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 中标通知书及合同对应页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，后附项目合同复印件，此表不够可自行添加。（加盖单位公章）。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件6

**服务承诺书**

（格式自拟）

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件7

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  标  人  概  况 | 公司名称 | |  | | |
| 地址 | |  | | |
| 经营范围 | |  | | |
| 成立时间 | |  | 经济性质 |  |
| 法定代表人 | |  | 联系电话 |  |
| 注册资金 | |  | 技术人员数 |  |
| 资产总额 | |  | 净资产 |  |
| 工商登记号 | |  | 税务登记号 |  |
| 是否依法纳税 | |  | 是否参加社保 |  |
| 近三年业绩、  信誉 | | 合同总额： 万元，合同履行情况： | | |
| 单位优势及特点： | | | | |
| 法定代表人签字 | | （单位公章）  年 月 日 | | | |

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件8

**项目团队人员情况表**

项目名称：龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目

项目编号：QZCHZFCG2024-006

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 证书 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 主要职责范围 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供相关证书及证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合响应方的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件9

**项目实施方案**

（格式自拟）

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件10

**工作进度安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 工作内容 | 拟派项目组成员 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件11

投标函

致： （招标人名称）

1、根据贵方 项目的采购公告（项目编号： ），签字代表 （全名）经正式授权并代表供应商 （投标人名称）提交响应文件资信证明部分、技术商务部分、报价部分各正本一份。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标书附录是我方投标书的组成部分。

4、如果我方中标，我方将派出以 为负责人的项目班组进行项目实施。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期： 年 月 日

附件12

**供应商资格声明函**

1、基本情况

供应商名称：

地 址： 电 话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数： (其中:技术人员 )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2022年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年份总额

2021年:

2022年:

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称： 地址： 时间： 金额(人民币/元)：

4、供应商最近二年法律纠纷情况  
时间 案由 涉及金额 目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件13

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 龙游县失智失能养老照护中心厨房设备采购项目 |
| 项目编号 | QZCHZFCG2024-006 |
| 报价 | 大写 元整 （小写： 元） |
| 项目负责人 |  |

注：1、本表由响应供应商填写，供开标会议唱标所用。

2、不允许选择性的竞标，不允许选择性的报价。

3、报价仅做参考，不做成交依据。

4、报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价，不清楚或模糊等原因而导致小组无法确认，其报价无效。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **数量** | **投标单价（元）** | **合计（元）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计：大写： 元整（小写： 元） | | | | |

附件14

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称）,属于 （采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为 （企业名称）,从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元'，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业）,
2. （标的名称）,属于 （采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为 （企业名称）,从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元'，属于 （中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件15

**监狱企业声明函**

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件16

**残疾人福利性单位声明函**

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

备注：成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件17

**节能环保产品声明函**

**(如有则提供)**

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号，不含该期清单）、 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号，不含该期清单）、《关于调整优 化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品 政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的 产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的 产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件18

**节能（环保）产品清单**

**(如有则提供)**

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由投标供应商自负**。**表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书复印件，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件。**

1. **表格可以延续。**

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**第六章 评审办法和评分标准**

**一、总则**

1．遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

2．评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的，其投标文件作无效处理。

3．评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。如投标人提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由投标人自己负责。

4．评标工作由采购组织机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责。

5．本项目评审采用不公开方式进行。

**二、评标委员会组成**

1．采购人将根据相关规定和采购项目的特点由采购人代表和技术、经济等方面专家组成评标委员会，在政采云专家库随机抽取，人数见投标人须知前附表。除依法组建的评标委员会成员以外，其他任何人不得参加或者替代评审。

2．参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。3．评标委员会成员不得参加与自己利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

4．评标委员会具有依据招标文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

**三、评标委员会职责**

1．熟悉和理解招标文件，确定招标文件内容是否违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对招标文件作出解释；

2．审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

3．要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清：

4．推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商：

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

6．法律、法规和规章规定的其他职责。

**四、评标委员会义务**

1．遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2．提出真实、可靠的评审意见；

3．严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

4．发现投标人在采购活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

5．按照招标文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任：

6．编写评审报告：

7．配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

8．对评审过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密：

9．配合监管部门处理投诉。

**五、评标工作纪律**

1．不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

2．评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管：

3．评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理：

4．评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示投标人在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

5．在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

6．评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

7．遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

**六、评标程序**

1.推选评标委员会组长，优先资深专家担任组长，采购人代表不得担任组长。

2评标委员会式评审前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中投标人资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3．评标程序：资格性审查一符合性审查一商务评审一报价评审一得分汇总一编写评审报告。

4．资格性审查

4.1．评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定对投标人资格进行审查。审查内容包括：

(1）是否属于限制参加投标的投标人；

(2）是否按照规定要求提供资格性证明材料；

(3）法律法规规定的其他资格条件。

4.2．经资格审查不符合招标文件要求的投标文件，即终止其参与投标资格。不符合的理由由投标人在线确认，投标人拒绝确认的不影响评标委员会作出的不合格裁定。

5.符合性审查

5.1．评标委员会根据本招标文件的规定，对资格符合投标人的投标文件进行审查，以认定其是否满足本招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定，评标委员会不得臆测符合性审查事项。经符合性审查未实质性响应招标文件要求，以投标无效处理。未实质性响应的理由由投标人在线确认。投标人拒绝确认的不影响评标委员会作出的不合格裁定。评标委员会不再进行后续评审。

5.2．如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

6.投标文件评审

评标委员会应当按照本招标文件中规定的评标办法，对有效的投标文件商务技术部分等方面进行综合比较与评价。详见本章第十条。

**七、澄清或说明**

1．在评审过程中，投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求相关投标人作出必要的澄清、说明或修正。但不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响公平竞争和投标文件的效力。澄清、说明或修正内容是投标文件的组成部分。

2．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在政采云平台上20分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3．投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1．开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2．大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

3.3．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。但单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价汇总金额高于总价金额，且超过最高限价的，其投标文件应作为无效报价处理；单价汇总金额未高于总价金额，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据；

3.4．单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.5．对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4．投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5．请投标人在评审期间保持电话畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利，视同默认采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程及结果提出异议，责任由投标人自负。

**八、推荐中标供应商**

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术部分得分顺序推荐。评审得分且报价且技术部分分项得分均相同的，摇号确定排序。

**九、评审报告**

评标委员会编写评审报告，并提出得分由高到低排序名单及理由，评审报告由评标委员会成员签字。

**十、评标细则及标准**

1．评标委员会成员根据本办法，评标委员会成员应当根据自身专业情况独立对有效的投标文件进行综合评价、打分，其中，商务和技术部分由评标委员会独立打分，价格部分由评标委员会共同评分。独立评分项，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在汇总得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该份评分表无效。

2．加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。商务技术部分得分为各成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数二位（第三位四舍五入）。

3．综合评分明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 响应报价 | 本项目最高限价：人民币50万，基准价为满足评标要求且响应价格最低的响应报价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，作响应无效处理。 | 30 |
| 2 | 针对本项目设计 | 针对本项目优化设计方案：投标人需根据厨房设备清单自行深化，提供该项目设计方案、设备平面布置图、墙体隔断平面图、给排水平面图、电气平面图、整体效果图情况等，根据设计图的合理性、全面性、科学性情况由评委综合打分。  ①方案和措施全面、科学，具有可靠性的，得10-8分；  ②方案和措施较为全面、科学，合理的，得7-5分；  ③方案和措施基本全面、科学，存在欠缺的，得4-2分；  ④方案和措施简单或存在缺漏的，得1分；  ⑤未提供方案和措施的不得分。 | 10 |
| 3 | 供应商售后服务承诺与售后服务响应时间评价、培训方案及承诺 | 响应时间、售后服务承诺与保证措施（0-4分）、培训方案有明确的培训专题、时间、地点、培训内容及承诺情况（0-3 分）、 投标人备品备件数量及存放地点（0-3分）由专家进行打分。 | 10 |
| 4 | 设备的供货、安 装、调试、验收标准及方案 | 提供针对本项目所需的供货组织方案，方案包括但不限于：  1、进度控制：供货进度计划，进度保障措施的合理性、及时性、针对性等情况进行打分；0-8分  2、安装调试：安装调试方案的合理性、及时性、针对性等情况进行打分 ；0-5分  3、交货验收：验收方案的合理性、及时性、针对性等情况进行打分。0-5分 | 18 |
| 5 | 投标人综合实力 | 1、投标供应商具有企业信用等级 AAA 证书得（1 分）；  2、投标供应商具有诚心企业家证书得（1 分）；  2、投标供应商具有ISO 认证证书：质量管理体系认证（GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证(GB/T24001/ISO14001)、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001/ISO45001）：（1 分），缺少一项不得分。  (响应文件内提供以上证书扫描件加盖电子公章) | 3 |
| 6 | 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得 1 分；  2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得 1 分。  说明：投标文件中必须提供附件十七《节能环保产品声明函》、 附件十八《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分 | 2 |
| 7 | 投标供应商同类业绩 | 2021年至今同类项目业绩具有单个业绩得 1 分；本项最多可得3 分。（响应文件内提供客户联系方式、中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标供应商公章，需要提供合同清单否则不得分。） | 3 |
| 8 | 性能及技术参数 | 根据投标产品基本性能参数配置及提供的证明材料，是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分。全部满足招标文件要求的得16分；参数为重要规格参数指标,如有负偏离每项扣1分，扣完为止。 | 16 |
| 9 | 质保期 | 根据投标人承诺的质保期进行打分，质保期优于采购人要求的，每延长一年得1分，本项最高2分。 | 2 |
| 10 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目所提供的合理化建议的合理性、可行性等情况进行打分。本项最高6分 | 6 |

**注：**评分细则中，若供应商在中标后未按规定要求兑现承诺的，将被取消中标资格，采购人有权推荐排名次之的供应商为成交候选人，或重新组织招标。

**十一、投标或中标无效情形**

1. 招标采购中，有下列情形之一的，投标或中标无效：
2. 不符合本次采购投标人资格要求的；

2．提供虚假材料及证明文件的；

3．投标报价高于最高限价的；

4．未按招标文件要求签章的；

5．本招标文件载明属无效处理情形的；

6．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7．中标供应商无正当理由拖延或者不与采购人签订采购合同的；

8．本招标文件提出要求响应而未响应实质性条款（带▲号）的，或评标委员会认定有重大偏离或保留的；

9．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的；

10．要求资格性文件、实质性响应文件提供原件扫描件，而未提供的；

11．投标文件应盖章而未盖章的、应有法定代表人或授权代理人签字而未签或漏签字的：

12．不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和无效情形的。13.MAC地址相同的；

14.计算机硬盘序列号相同；

15.投标文件细节错误一致且无合理解释的；

16.资信技术得分低于资信技术总分60%的；

**十二、串通投标情形**

招标采购中，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5．不同投标人的投标文件相互混装。

**十三、废标情形**

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 投标人的报价均超过采购预算或采购控制价的；

4．法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形；

5．因重大变故，取消采购任务的。