2024年遂昌县档案馆国家级数字档案馆信创化改造项目的更正公告

一、采购人名称：遂昌县档案馆

二、采购项目名称：2024年遂昌县档案馆国家级数字档案馆信创化改造项目

三、采购项目编号：SC2024B14-公12

四、原采购公告发布日期：2024年9月9日

五、修改更正理由：标书作部分修改

六、修改更正事项：

第1项修改：原标书中:

第二章 采购需求 四、技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机房改造 | 1、控制室与机房通道改造、机房防盗门更换2、UPS设备的迁移、电力线缆铺设3、机房动环一套（机房门禁（人脸识别及指纹识别）及监控系统（满足6个月）、温湿度、红外）4、1台65寸电视机（国内主流品牌、分辨率≥4K（3840×2160）、背光源为LED、刷新率≥60Hz、运行内存（RAM）≥8GB 、能效等级为一级）5、42U标准机柜，含2个8口PDUKVM切换器（8路数字），支持1个远程IP管理，带显示器。6、立式空调2匹（能效等级为一级、制冷量≥5000W、循环风量≥1000m³/h），含相应的铜管及辅材。7、墙面改造（油漆刷白），对机房墙面进行油漆刷白顶面改造，对机房顶面进行吊顶，安装微孔铝板，安装吊顶嵌入式LED灯。 | 1项 |  |

现修改如下：

第二章 采购需求 四、技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机房改造 | 1、控制室与机房通道改造、机房防盗门更换2、UPS设备的迁移、电力线缆铺设3、机房动环一套（机房门禁（人脸识别及指纹识别）及监控系统（满足6个月）、温湿度、红外）4、1台65寸电视机（国内主流品牌、分辨率≥4K（3840×2160）、背光源为LED、刷新率≥60Hz、运行内存（RAM）≥8GB 、能效等级为一级）5、42U标准机柜4台，每台含2个8口PDUKVM切换器（8路数字），支持1个远程IP管理，带显示器。6、立式空调2匹（能效等级为一级、制冷量≥5000W、循环风量≥1000m³/h），含相应的铜管及辅材。7、墙面改造（油漆刷白），对机房墙面进行油漆刷白顶面改造，对机房顶面进行吊顶，安装微孔铝板，安装吊顶嵌入式LED灯。 | 1项 |  |

第2项修改：原标书中:第六章 评标办法和评标标准

三 评标内容及标准

| **序号** | **评分类型** | **评分项目内容** | **分值范围** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分（8分） | **投标供应商情况**1、具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质类证书的得1分。2、具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分；3、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分；注：须提供有效期内相关证书扫描件，否则不得分。 | 0-3 |
| 5 | 技术部分（62分） | **项目团队（提供近3个月社保证明）** 根据拟投入本项目团队人员具有CISP认证工程师、一级建造师（机电类）、档案专业中级职称、（HCIE/CCIE/H3CIE）安全认证网络工程师，每项得1分，最高得4分。 | 0-4 |
| 7 | **设备技术参数** 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得8分，有实质性正偏离的，每项加0.5分，最多加4分。负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。  | 0-12 |
| 14 | **售后服务** 根据投标供应商提出售后服务方案包括维护期、服务方式、响应时效、运维服务、应急响应等进行综合评分。**注：合理完善的得4分，有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。** | 0-4 |

现修改如下：

三 评标内容及标准

| **序号** | **评分类型** | **评分项目内容** | **分值范围** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分（7分） | **投标供应商情况**1、具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分；2、具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，得1分；注：须提供有效期内相关证书扫描件，否则不得分。 | 0-2 |
| 5 | 技术部分（63分） | **项目团队（提供近3个月社保证明）** 根据拟投入本项目团队人员具有CISP认证工程师、（HCIE/CCIE/H3CIE）安全认证网络工程师，每项得2分，最高得2分。 | 0-2 |
| 7 | **设备技术参数** 所有指标均满足采购文件技术参数等要求的，得10分，有实质性正偏离的，每项加0.5分，最多加4分。负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。  | 0-14 |
| 14 | **售后服务** 根据投标供应商提出售后服务方案包括维护期、服务方式、响应时效、运维服务、应急响应等进行综合评分。**注：合理完善的得5分，有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。** | 0-5 |

第3项修改

原标书中：

1.涉及的提交投标文件截止时间、开标时间、样品递交时间：**2024年09月29日 09:00（北京时间）**

2.开标地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心**开标室3**；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

现修改如下：

1.涉及的提交投标文件截止时间、开标时间、样品递交时间：**2024年10月14日 09:00（北京时间）**

2.开标地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心**开标室3**；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

其他内容不作调整。

 遂昌县档案馆

 遂昌县公共资源交易中心

 2024年9月28日