**国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目**

**项目编号：JDBWCG2024-013-001**

**招**

**标**

**文**

**件**

**采购单位：国网浙江省电力有限公司培训中心**

**招标代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司**

**2024年3月13日**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购单位确认（公章）：****该采购文件已经我单位审核确认。****经办人（签名）：****日期：2024年3月13日** | **代理机构审批（章）：****同意发布。****经办人（签名）：****日期：2024年3月13日** |

**目 录**

第一章、招标公告……………………………………2

第二章、投标须知……………………………………5

第三章、开标和评标须知……………………………15

第四章、评分标准……………………………………18

第五章、招标内容与技术要求………………………20

第六章、商务条款……………………………………25

第七章、财务结算程序………………………………27

第八章、合同范本……………………………………28

第九章、附件…………………………………………32

**第一章 招标公告**

 依据《中华人民共和国招标投标法》、《建德市非政府采购管理办法（试行）》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，受采购单位的委托，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司就国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

**一、项目编号：JDBWCG2024-013-001**

**二、招标内容：**

采购消防一体化水箱泵房（地埋式）设备一套（包括项目设备的生产、运输、安装调试、灌水试验、产品保护、总承包配合费、验收、培训、税金、人工、辅助工作及售后服务等），具体内容详见《招标内容与技术要求》。

1. **投标供应商的资格要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标；

3、本项目不允许转包、分包。

1. **本项目的报名、招标文件的发售时间、地址、售价：**

1、本项目无需报名。

 2、发售/获取地址：浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）和国网电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）。

 3、招标文件费用：免费下载。

**五、投标保证金：**

**投标保证金：**人民币捌仟元整（￥：8000.00元）。

投标供应商应于2024年4月2日16：00时前将投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式到账至以下账户：

账户名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司

开户银行：浙江建德湖商村镇银行

银行账号：800000638000245

保证金若以电汇、网银方式交纳的,请将电汇底单、网银电脑打印凭证写上所投项目名称或项目编号。要求从投标单位账户汇入，不接受现金形式。

**六、投标截止时间和地点：**投标人应于**2024年4月3日9:00前**将投标文件密封送交到杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

**七、开标时间及地点：**本次招标将于**2024年4月3日9:00时**整在杭州市公共资源交易中心建德分中心（洋安社区荷映路113号3楼）2号开标室开标，全权代表出席开标会议（**被授权人携带身份证、授权委托书原件或法定代表人携带身份证等有效证明出席**）。

**八、发布媒体：**

浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；建德市门户网站公共资源交易网（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）；国网电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）。

**九、信用记录**

**根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对采购响应方的信用记录进行查询并甄别，响应方存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。（不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的）**

**1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间；**

**2、查询渠道：**

**中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；**

**浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。**

**信用中国（**[**http://www.creditchina.gov.cn/）和企业所在的省级信用查询平台**](http://www.creditchina.gov.cn/%EF%BC%89%E5%92%8C%E4%BC%81%E4%B8%9A%E6%89%80%E5%9C%A8%E7%9A%84%E7%9C%81%E3%80%81%E5%B8%82%E3%80%81%E5%8C%BA%EF%BC%88%E5%8E%BF%EF%BC%89%E5%9B%9B%E7%BA%A7%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E6%8A%95%E6%A0%87%E6%88%AA%E6%AD%A2%E6%97%A5%E6%9C%9F%E5%89%8D7%E5%A4%A9%E4%B9%8B%E5%86%85%EF%BC%88%E4%B8%8D%E5%90%AB%E6%8A%95%E6%A0%87%E5%BD%93%E5%A4%A9%EF%BC%89%E7%9A%84%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BF%A1%E6%81%AF%EF%BC%8C%E6%89%93%E5%8D%B0%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E7%BB%93%E6%9E%9C%E9%A1%B5%E9%9D%A2%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%B9%B6%E5%8A%A0%E7%9B%96%E6%8A%95%E6%A0%87%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%85%AC%E7%AB%A0%E3%80%82%E4%BF%A1%E7%94%A8%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E5%9B%A0%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E6%97%A0%E6%B3%95%E6%8F%90%E4%BE%9B%E8%AE%B0%E5%BD%95%E7%9A%84%EF%BC%8C%E5%88%B0%E6%89%80%E5%9C%A8%E5%8C%BA%EF%BC%88%E5%8E%BF%EF%BC%89%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%8A%9E%E5%BC%80%E5%85%B7%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%81%E6%98%8E%E3%80%82)**。**

**3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存。**

**十、本项目为非政府采购项目。**

**十一、业务咨询：**

采购单位: 国网浙江省电力有限公司培训中心

联系人：于老师 联系电话：13968122157

质疑联系人：朱老师 联系电话：13968137055

招标代理单位：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

联系人：陈先生 联系电话：13758155274

质疑联系人：黄先生 联系电话：0571-64182360

采购争议处理机构：国网浙江省电力有限公司培训中心综合服务中心

地址：杭州市舟山东路91号

联系人：王老师

联系电话：0571-51217135

 2024年3月13日

**第二章 投标须知**

**前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目 |
| 2 | 项目编号：JDBWCG2024-013-001  |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年3月25日11：00前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；如有投标人提出质疑的，招标采购单位将于2024年3月25日17:30时统一组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部分，将在招标文件发售的网站进行发布。 |
| 5 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。 |
| 6 | 现场踏勘：各潜在供应商自行与采购单位联系，不统一组织。 |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 投标文件的组成：**由报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本各5份（副本为正本的复印件，投标文件封面必须加盖单位公章）及资格审查文件正本1份组成**（详见第二章第十一条）。 |
| 9 | 提供的样品：无。 |
| 10 | 投标截止时间：2024年4月3日9:00时  |
| 11 | 投标地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（洋安社区荷映路113号3楼） |
| 12 | 开标时间及地点：2024年4月3日9:00时，杭州市公共资源交易中心建德分中心2号开标室（洋安社区荷映路113号3楼） |
| 13 | 评标结果公示：评标结果公示于建德市门户网站公共资源交易网址（http://www.jiande.gov.cn/col/col1229346101/index.html）、浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和国网电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）。 |
| 14 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 15 | 中标通知书：中标公示结束后2个工作日内签发中标通知书 |
| 16 | 签订合同：中标通知书发出后30日内（具体时间按中标通知书） |
| 17 | 接受投标文件时间：投标截止时间前半小时内接收投标文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 |
| 18 | **最高限价：本项目最高限价（预算总价）为人民币捌拾万元整（￥：800000.00元），投标报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。** |
| 19 | 履约保证金：中标单位在领取中标通知书后签订合同之前,将合同金额的5%缴纳至采购单位指定账户作为履约保证金（可采用银行转账、银行或保险公司出具保函形式），合同履行完毕经验收合格且承诺的质量保修期满后经回访无质量和服务问题，由采购单位无息退还。因供应商所供商品质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。 |
| 20 | 付款方式：按财务结算要求，通过银行划账方式结算。 |
| 21 | 投标文件的有效期：90天 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

**一、适用范围**

本招标文件仅适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**二、定义**

（一）“招标方”系指组织本次招标的杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。

（二）“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

（三）“采购人”系指委托招标方采购本次项目的国网浙江省电力有限公司培训中心。

（四）“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（五）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

（六）“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

**三、投标委托**

全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第九章附件八）。

**四、投标费用**

无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

**五、投标报价及修正**

（一）投标报价以人民币为结算货币。

（二）供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》，开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投档文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括项目设备的生产、运输、安装调试、灌水试验、产品保护、总承包配合费、验收、培训、税金、人工、辅助工作及售后服务等完成整个项目所需的一切费用，以及招标文件未列明、而投标人认为必需的费用也需列入报价。

（四）供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

**六、投标保证金**

（一）投标保证金以银行汇票、电汇、网银形式按招标公告的规定时间、地点、账号交纳并到账。

（二）未按规定提交投标保证金的投标，拒绝接收投标文件。

（三）投标截止日后，投标方撤回投标书的，投标保证金不予退还。中标供应商不按规定签订政府采购合同的，将没收投标保证金。

**七、投标有效期**

〈一〉投标文件从开标之日起，投标有效期为**90日**。

〈二〉特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

**八、特别说明**

▲1、投标人不得为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

▲5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 **九、质疑**

 1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出质疑。

 2、投标人提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在前附表规定的时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。

（3）对中标结果以及评标委员会组成人员提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

3、质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，杭州博望建设工程招标投标代理有限公司将不予受理。

 **十、招标文件的澄清和修改**

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式向杭州博望建设工程招标投标代理有限公司提出。

**2、杭州博望建设工程招标投标代理有限公司对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在前附表规定的统一组织答疑时间前，在政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已经提供报名资料的招标文件收受人，否则将延期组织开标，请在投标前关注相关信息。**

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**十一、投标文件的组成**

**A、资格审查文件内容（单独包封递交）；**

（一）法定代表人授权委托书原件**（如法定代表人参加开标，无需提供此项）；**

（二）有效的营业执照复印件并加盖公章**（原件备查）；**

（三）全权代表（法定代表人或被授权人）身份证复印件并加盖公章**（原件备查）**；

 （四）由社保部门出具的被授权人在投标单位缴纳近一个月社保的证明材料复印件并加盖公章（**原件备查，如法定代表人参加开标，无需提供此项）；**

**资格审查文件注意点：**

**1、已经在浙江省供应商库注册的且上传了相关营业执照、资质证书资料的供应商可以不提供备查文件原件，但需在浙江政府采购外网上能够正常查询；**

**2、非浙江省供应商库注册单位或未上传相关资质证书的单位需随身携带相关原件备查（无需密封入资格后审证明文件内）；**

**3、未按以上要求提供资格审查文件及备查原件的，按未提供合格的资格文件处理。**

**以上资格审查文件正本1份单独密封成1包，密封处须加盖投标供应商的单位公章（外包封封面格式参考“附件十二(2) ”）**

**B、报价文件包括：**

1. 投标报价函（附件一）
2. 开标一览表（附件二）
3. 投标报价明细表
4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

**注：将报价文件正本1份、副本5份同时密封于一个密封袋内，并在密封袋上标明《报价文件》字样。资格审查文件、资信及商务技术文件中不得出现价格信息。**

**C、商务技术文件包括：**

〈一〉投标函（附件三）；

〈二〉投标方的技术文件：

投标方技术文件由投标方视需要自行编制。技术文件应能够证明投标方提供的设备且符合招标文件规定。技术（参数）文件应包含以下内容：

1、技术参数对照表（附件四）；

2、现有经营场地、服务机构等情况资料；

3、保证供货及服务项目实施方案；

4、项目实施人员一览表（附件五）；

5、对本次招标项目需提供技术方案以及设备情况，技术方案包括硬件、软件、投标产品的详细技术参数、印刷产品等（产品及原材料的品牌、产地、规格）、备品备件清单（若有）；

6、项目实施计划等。

〈三〉商务条款应对表（附件六）；

〈四〉售后服务及培训承诺；

格式由投标供应商自定，以不低于技术规格及服务要求中提出的标准填写，原则上由两部分组成：

1、标准服务，按行业常规服务填列；

2、特色（或特殊）服务，按每个投标厂商的实际情况，针对本次招标项目进行售后服务特别承诺。

〈五〉服务计划表（附件七）；

〈六〉评分规则中涉及的所需提交的材料；

〈七〉投标方认为需要的其他文件资料。

**D、资信文件包括：**

〈一〉投标保证金回单或汇款凭证

〈二〉法定代表人授权书（附件八）和授权代表身份证复印件；

〈三〉关于资格的声明函（附件九）；

〈四〉投标方一般情况（附件十）；

〈五〉营业执照复印件[若在建德有分支机构，还需提供在建德的分支机构营业执照复印件]（加盖公章）；

〈六〉产品销售许可证复印件（加盖公章）（若有）；

〈七〉产品代理资格证明文件复印件（加盖单位公章）（若有）；

〈八〉成功案例和业绩证明（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件）（附件十一）；

〈九〉节能、环保等方面的资质证书（若有）；

〈十〉投标人的信誉证书（若有）；

〈十一〉投标人质量管理、质量保证体系、产品安全性认证等方面的认证证书（若有）；

〈十二〉距采购人最近的服务网点情况表（若有）；

〈十三〉投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

〈十四〉评分规则中涉及的所需提交的材料

〈十五〉其他相关资质证明材料。

**以上投标文件由资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件组成，投标人应分别装订、单独密封封装，即将资格审查文件1份密封成一包，报价文件1份正本5份副本合袋密封成一包，商务技术文件1份正本5份副本合袋密封成一包，资信文件1份正本5份副本合袋密封成一包，共递交4个密封包。**

**在密封袋封面上注明投标人名称、投标文件名称（资格审查文件、报价文件、商务技术文件或资信文件）、投标项目名称等内容，并加盖投标人公章。(注：备查的原件由供应商自行保管不需密封，根据需要提供)。资格审查文件、商务技术文件、资信文件中不得出现报价文件的相关报价内容。**

**十二、投标文件的签署**

〈一〉投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本章第十一条所叙顺序分别装订成册。**资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件采用非胶印装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按未装订处理。**

〈二〉所有投标文件均须由投标供应商盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标供应商应写全称。

〈三〉投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

<四>投标文件填写字迹必须清楚、工整，对在投标文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

<五>投标文件的组成：投标文件由相应的**报价文件、商务技术文件、资信文件各正本1份，副本5份（副本可为正本的复印件，标书封面加盖公章）及资格审查文件正本1份组成。**

<六>投标方应将投标文件的资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别密封，并标明项目名称，投标货物名称。标书封面统一格式详见“第九章附件十二（1）”。

**十三、投标文件的递交、修改和撤回**

〈一〉投标人应将**资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件分别装订、单独密封封装，即资格审查文件1份密封成一包，报价文件一正伍副合袋密封成一包，商务技术文件一正伍副合袋密封成一包，资信文件一正伍副合袋密封成一包， 共递交4个密封包，封口处须密封并加盖投标人公章，并在各外包封封面上写明：**

 采购单位名称、项目名称、项目编号

投标供应商名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。**（外包封封面格式参考“附件十二（2）”）未按招标文件规定密封的投标文件，采购代理机构将拒收。**

〈二〉如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

〈三〉投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。

〈四〉招标方接受投标方标书时间：

投标文件于开标现场在投标截止时间前半小时内递交。

〈五〉投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**十四、无效投标**

**发生下列情况之一的投标文件被视为无效：**

〈一〉在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

〈二〉由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

〈三〉仅以非纸制文本形式的投标文件；

〈四〉投标方未能提供合格的资格审查文件；

〈五〉标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

〈六〉未注明投标品牌及详细型号的或投标产品的品牌档次、质量标准和技术指标的、主要功能等与招标文件有重大偏离的投标文件（**技术参数中打**★**号的条件不满足按技术指标与招标文件有重大偏离处理）**；

〈七〉标书有盖非公司公章的、未按招标文件要求签字的、标书份数不符合招标文件要求的、未装订投标文件（资格审查文件、报价文件、资信文件、商务技术文件）采用活页装订的投标文件（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订的投标文件）、未密封、未有效授权、注册资金不符，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

〈八〉未按规定交纳投标保证金并到账的

〈九〉投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

〈十〉投标有效期、交货时间（工期）、质量保修期等商务条款不能满足招标文件要求的；

〈十一〉不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

〈十二〉投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

〈十三〉投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

〈十四〉投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

〈十五〉未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

〈十六〉未提供《报价文件》以及在商务技术文件、资信文件正副本中出现与《报价文件》的投标报价有关内容或标记的投标文件；

〈十七〉未按招标文件要求的数量提供样品或提供的样品与采购需求严重不符的（若有）；

〈十八〉投标报价超过最高限价（预算总价）的；

〈十九〉不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

**十五、标书答疑：**

如对本次招标文件存在疑问，请将书面文件在前附表规定的时间之前，送至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（浙江省建德市新安江街道财富城6幢B座1201室，传真0571-64182360、QQ邮箱1123764819@qq.com），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

**十六、特别声明：**

 **<一>价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。**

 **<二>本项目设有最高限价（预算总价），最高限价为人民币捌拾万元整（￥：800000.00元），投标报价超过最高限价（预算总价）的，按无效标处理。**

**十七、其他**

〈一〉如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

〈二〉本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

**第三章 开标和评标须知**

**一、开标**

〈一〉招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商授权代表必须参加并签到。投标供应商的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

〈二〉开标程序：

1.由采购组织机构工作人员或公证人员对投标单位信用记录进行查询并甄别，采购代理机构经办人和现场管理员将查询网页打印、签字。投标单位存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝；

2.开标会由代理公司工作人员主持，主持人宣布开标会议开始；

3.介绍参加开标会投标单位人员名单；

4.宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

5.由采购组织机构工作人员或公证人员核对验证投标单位全权代表的本人身份证或护照等能证明其有效身份的证件原件；

6.由投标单位代表或公证人员检验投标文件密封的完整性并当场宣布检验结果；

7.由代理公司工作人员对资格审查文件进行审查，审查不合格的投标单位，退还其他投标文件，审查合格的供应商进入下一轮开标程序；

8.打开资信/商务技术文件包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标单位，并由投标单位代表签字确认。开标顺序按各投标单位提交投标文件时间的先后顺序进行；

9.资信、商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标单位名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

10.由主持人宣读报价文件中的投标单位名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标项目名称、规格型号或者工程/服务项目名称），以及认为有必要宣读的其他内容；

11.代理公司工作人员做好开标记录, 投标单位代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标单位代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

12.开标会议结束。

**二、评标委员会**

　　评标委员会依法由5人以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。质询期间，投标供应商法人代表或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。

**三、对投标文件的审查和响应性的确定**

〈一〉开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

〈二〉开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，是否发现无效投标情况，是否有计算错误，要求的文件是否恰当地签署投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算的结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**四、评标原则与方法**

〈一〉评标的依据是招标文件和投标文件。

〈二〉评标方法和定标原则。评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标者提供系统设备的技术性能、质量、完成时间、资信及商务情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评标规则（附后）记名并独立打分，按综合得分由高到低排序推荐中标供应商。若综合得分相同的，按商务技术、资信的得分由高到低排序，若技术、资信得分也相同，按报价得分由高到低排序，若报价得分也相同的，由评标委员会成员讨论决定排序。

〈三〉分值的计算

**商务技术资信的评审由评标委员会成员独立打分，商务技术资信得分为各评标委员会成员分值之和的算术平均值。评分值保留小数点后两位。**

**商务技术资信分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数；**

**综合得分=价格分+商务技术资信分。**

〈四〉客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准，按综合得分高低推荐中标供应商。在开标、评标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格并不再返还投标保证金。

在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

〈五〉招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

**五、定标和签发中标通知书**

〈一〉确定中标供应商：本项目由采购单位事先授权评标委员会确定预中标单位，自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构和采购单位签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网、建德市门户网站公共资源交易网和国网电子商务平台上进行公示。

**六、合同授予**

〈一〉中标供应商应自接到中标通知书后按中标通知书规定的时间内与采购单位签订合同。同时，采购代理单位对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

〈二〉中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。并赔偿采购单位由此造成的一切损失。

**第四章 评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项目** | **分值** | **评标要点及说明** |
| 价格部分（30） | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30 |
| 商务技术部分（54） | 产品性能、技术指标（13） | 9 | 符合明确指标参数得9分。投标产品关键技术指标（标有“★”的指标）必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣1-3分，扣完为止。 |
| 4 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1-2分（最高分为4分），无实质性意义的正偏离不加分。 |
| 实施方案（32） | 5 | 根据投标供应商提供的供货方案的全面性、合理性、可行性和贴近采购单位需求程度进行打分，最高得5分。 |
| 5 | 根据投标供应商提供的安装调试方案的全面性、合理性、可行性和贴近采购单位需求程度进行打分，最高得5分。 |
| 5 | 根据投标供应商提供的进度计划的合理性、可行性和贴近采购单位需求程度进行打分,最高得5分。 |
| 5 | 根据投标供应商提供的验收方案的全面性、合理性、可行性和贴近采购单位需求程度进行打分，最高得5分。 |
| 5 | 根据投标供应商提供的项目保障应急预案（包括现场应急处理、技术支撑保障、易损件备品备件、专用工具清单等）的全面性、合理性、可行性和贴近采购单位需求程度进行打分，最多得5分。 |
| 5 | 根据投标供应商提供的项目维护计划和服务情况（对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的全面性、合理性、可行性和贴近采购单位需求程度进行打分，最高得5分。 |
| 2 | 根据投标供应商所投设备的施工图纸的合理性、可行性和贴近采购单位需求程度进行打分,最高得2分。 |
| 培训方案（3） | 3 | 根据投标供应商针对本项目提供的培训方案（针对项目特点结合采购单位需求制定的包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等）的全面性、合理性、可行性和贴近采购单位需求程度等情况进行打分，最高得3分。 |
| 人员配备（6） | 6 | 根据投标供应商针对本项目拟派安装调试、维护人员的资历、技术能力、经验和人数等情况进行打分，最高6分。（投标文件中须提供安装调试人员相关证书及近三个月连续在投标单位缴纳的社保证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。） |
| 资信部分（16） | 现场踏勘（3） | 3 | 根据投标供应商是否踏勘情况打分，提供采购单位现场踏勘确认书的得3分。（以采购单位出具的现场踏勘证明材料为准，投标文件中需提供现场踏勘证明材料复印件并加盖公章，原件核查，不提供原件不得分） |
| 合理化建议（2） | 2 | 投标供应商根据现场踏勘提出合理化建议，且提出相应的措施方案，根据其内容情况进行打分，最高得2分。 |
| 售后服务（3） | 3 | 根据投标供应商针对本项目提供的售后服务，响应时间满足招标文件要求的不得分，有优于招标文件要求的得3分。 |
| 投标企业情况（3） | 3 | 根据企业诚信、履约能力等情况打分。最高得3分。 |
| 质量保修期限（2） | 2 | 响应招标文件原厂质保要求的不得分，原厂质保每延长一年得1分，最高2分。 |
| 经验及业绩（3） | 3 | 提供2021年1月1日以来投标企业同类项目成功案例，每个得1分，最多得3分。（合同原件备查，若复印件与原件不一致或未携带原件则不得分） |

**第五章 招标内容与技术要求**

**第一部分：采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **主要技术服务要求** | **单位** | **数量** | **预算总价****（元）** | **备注** |
| 1 | 国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目 | 详见本章“第二部分 采购需求” | 项 | 1 | 800000.00 |  |
| 预算总价（合计）：人民币（大写）捌拾万元整 |  |

备注：1、本项目为交钥匙工程，以上金额包括项目设备的生产、运输、安装调试、灌水试验、产品保护、总承包配合费、验收、培训、税金、人工、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用。

**2、各投标供应商自行进行现场踏勘并与总包单位沟通现场情况，综合考虑各种可能的变动及辅材成本后报价，中标后不另行结算费用。**

**3、中标供应商须根据所投设备的施工图纸，在施工图中体现基础图纸，并提交采购单位认可后由总包单位按图施工。**

**第二部分： 采购需求**

**一、项目概况**

1、项目规模：设备主要包括消防水箱14x9x3+10x6x3（m）、成套泵房6x3x3（m）等；

2、技术参数表

| 序号 | 设备名称或要求 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套消防增压给水泵站（地埋式） | 1. 包含：

（1）消防水箱1座（需装配式，无焊接）；（2）成套泵房：1座（无动力通风，防爆灯，照明，不锈钢防水浸可视人孔，转角楼梯16#+20#工字钢+10#镀锌槽钢加固，除湿机一台）；（3）室内外消火栓泵：2台（一用一备）；（4）喷淋泵：2台（一用一备）；（5）水箱溢流排污泵：2台（一用一备）；（6）泵房排污泵：2台（一用一备）；（7）室内外消火栓泵控制柜：1台（一控二）；（8）喷淋泵控制柜：1台（一控二）；（9）水箱溢流排污泵控制柜：1台（一控二）；（10）泵房排污泵控制柜：1台（一控二）；（11）应急启动柜：1台（一控四）。2、设备内部所有电缆线，信号线。3、设备内所有管道阀门仪器，仪表等。4、（1）消防水池需具有耐腐蚀盐雾试验500小时检测报告； （2） 消防水池需具有结构承载力抗震8度检测报告； （3） 成套泵房材质耐火等级：二级； （4） 消防水泵及消防控制柜需有消防CCCF认证证书。 |  |
| 消防水箱 | 14x9x3+10x6x3（m） |  |
| 成套泵房 | 6x3x3（m） |  |
| 室内外消火栓泵 | Q≥45L/S H≥60m N≥45KW |  |
| 喷淋泵 | Q≥30L/S H≥70m N≥30KW |  |
| 水箱溢流排污泵 | Q≥65m3/h H≥15m N≥5.5KW |  |
| 泵房排污泵 | Q≥20m3/h H≥15m N≥1.5KW |  |
| 室内外消火栓泵控制柜 | 一控二，45kw，星三角启动(含双电源），防护等级：IP55。 |  |
| 喷淋泵控制柜 | 一控二，30kw星三角启动，防护等级：IP55。 |  |
| 水箱溢流排污泵控制柜 | 一控二，直接启动，5.5kw。 |  |
| 泵房排污泵控制柜 | 一控二，直接启动2.2kw。 |  |
| 应急启动柜 | 一控四，防护等级：IP55。 |  |
| 2 | 可靠性要求 | 1、连续工作每天24小时，全年365天。2、正常使用寿命期要求10万小时以上。3、在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优越。 |  |
| 3 | 控制方法 | 泵站自动控制系统，应有手动控制、自动控制和远程监控系统功能。控制柜的尺寸应符合GB/T 3047.1，控制柜的控制设计应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的规定。控制柜的表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。额定输入电压为：三相380V+10%，50HZ+2HZ，并具有人机界面显示功能：1、控制柜面板应有电源、电流、电压、频率、管网进出口的压力显示。压力设定精度0.01MPa。2、控制柜面板应有启、停状况显示，以及电源、电机、水泵的运行和故障显示。3、控制柜应有设定压力、实际压力显示。4、控制柜面板应有故障声、光报警显示。5、控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标志齐全。6、控制柜面板应有提示人机对话参数调节屏，方便参数调整和重新设置。7、控制设备应具有故障自诊断、报警或自动保护的功能。对可恢复性的故障应能够自动报警、恢复正常运行。8、控制设备宜具有通信接口，能实现就地控制、远程监视及控制9、控制柜应端正，不应有明显的外斜翘曲现象，其外观应符合JG/T 3009《微机控制变频调速给水设备》中的规定。控制柜中所用的导线的颜色应符合GB/T2681的规定，指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2681的规定。10、控制柜应配置远程监控系统，运行数据上传到消防主机，并设专人24小时值守，实现24小时实时监测、记录泵站总电量、瞬时流量、水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、以及故障报警状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%。 |  |
| 4 | 驱动方式 | 电驱动 |  |
| 5 | 操作方法 | 有/无司机操作、全集选控制。 |  |
| 6 | 基本功能 | 1、泵房应内控制系统可与监控中心联机工作，确保设备运行及供水安全。可提供数据的导出功能。2、泵房内应设自动照明系统，同时配置应急照明系统；3、泵房内所有管件采用镀锌钢管材质；4、泵房内所有线路均应采用保护措施；5、泵房应具有自动排气和除湿功能；6、依据《消防给水及消火栓技术规范》GB 50974-2014 ，泵房材质需有耐火等级二级报告（具体参数详见图纸与材料清单） |  |
| 7 | 制造 | 成套消防增压给水泵站（地埋式）需由生产供应商按相关标准将生产、检测合格后出厂，运输到现场拼装完成，泵房和水箱为一体结构成套设备，无需再建泵房。 |  |
| 8 | 设备性能 | 设备可靠性、性能等方面需符合国家标准，依据《消防给水及消火栓技术规范》GB 50974-2014  |  |

**注：1、各投标供应商自行进行现场踏勘并与总包单位沟通现场情况，综合考虑各种可能的变动及辅材成本后报价，中标后不另行结算费用。**

**2、中标供应商须根据所投设备的施工图纸，在施工图中体现基础图纸，并提交采购单位认可后由总包单位按图施工。**

**二、安装管理**

现场安装须符合国家的相关条例，服从采购单位、监理单位的管理及检查，中标供应商须派有五年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。采购单位保留变更人员的权力。

如因中标供应商原因在安装期间出现安全事故、设备事故，应由中标供应商承担由此而引起的全部损失。

1、认可

设备安装须经有关部门取得认可，中标供应商有责任提供相关的认可文件及证书。

2、保证设备在安装起吊、运输过程中的安全。

导轨在运输、装卸和吊装过程中的防变形措施明确。

在安装期间，中标供应商负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

3、完工装潢

在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购单位的认可。

4、投标人提供的设备，其铭牌（原品牌英文铭牌）、使用标记、警示标记都应标示清楚。

**三、测试和试运行**

1、工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标供应商应派有三年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

2、工程质检

中标供应商必须提交安装过程中的各工序的质检计划。

3、程序和表格

中标供应商须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购单位。

4、测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

5、试运行

设备试运行应在有关部门及采购单位人员的监督下进行，此类监督不免除投标人应承担的安全质量等应有的损失和责任。

**四、备件供应**

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

**五、检验和维修设备及工具**

须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

**六、其它**

1、在工地的建设活动中，中标供应商有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

2、中标供应商须参加监理单位要求其参加的所有现场工程例会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

3、中标供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

4、在安装期间，中标供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

5、中标供应商应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

6、由于工程进度和正式使用的不同需求，中标供应商有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据采购单位需要，得到认可后再投入运行。

7、所使用的辅助材料（如照明灯、工具等没有明确的材料）提供质保单或检验单，并经采购单位确认。

**第六章 商务条款**

**一、总体要求**

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2023年7月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

**二、付款方式**

按财务结算要求，通过银行划账方式结算。

**三、售后服务**

1、本项目所有设备的原厂质量保修期≥2年（招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。质量保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质量保修期相应延长60天，质量保修期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商提供免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标人应提供相应承诺书。

3、在质量保修期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

**四、培训**

各投标供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

**五、完成时间及安装调试**

1. 安装完成时间：中标供应商在合同签订并生效后，由采购单位发出供货通知后中标供应商在**30天之内**完成设备供货、安装调试并验收合格后交付采购单位使用。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：由采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备的安装调试服务。

5. 各投标供应商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

**六、验收**

1.安装完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏投标人将有责任修理或赔偿损失。

2.供货方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，在《采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

3. 各投标供应商应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

4.验收合格条件

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。须满足《消防给水及消火栓技术规范》GB 50974-2014 条款中的相关要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

（3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

（4）设备在交由采购人使用前已通过消防部门的验收，并得到使用书。

（5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

5. 验收费用由中标供应商承担。

**第七章 财务结算**

**一、未中标投标保证金**

自中标公告发出5个工作日后，若无其他问题，携带往来款收据到杭州博望建设工程招标投标代理有限公司财务室办理。（联系电话：0571-64785985）

**二、中标供应商投标保证金**

中标供应商的投标保证金，在合同签订后凭合同复印件到杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司办理退还手续，将在5个工作日内无息退，由于中标供应商迟迟不提出退还保证金致使保证金逾期退还的，责任由中标供应商自负。

**三、货款的结算**

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目款结算采取分期付款方式。

合同签订后，货物到场后采购单位根据合同清单逐一核对，确认无误后的10日历天内由采购单位向中标供应商支付合同总价的30%，安装调试完毕并验收合格后10日历天内由采购单位向中标供应商支付至合同总价的80%，经测试试运行后，中标供应商向采购单位提交相关资料（结款申请、发票原件及复印件、合同复印件、设备清单、经采购单位验收确认的《采购验收反馈表》、验收竣工报告等），于30日历天内由采购单位向中标供应商支付结算剩余20%货款。

**四、履约保证金**

中标单位在领取中标通知书后签订合同之前,将合同金额的5%缴纳至采购单位指定账户作为履约保证金（可采用银行转账、银行或保险公司出具保函形式），合同履行完毕经验收合格且承诺的质量保修期满后经回访无质量和服务问题，由采购单位无息退还。因供应商所供商品质量原因造成采购单位损失的，采购单位有权要求供应商以其履约保证金作出补偿。

**第八章 建德市政府采购合同**

**（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）**

**合同编号：JDBWCG2024-**

**甲方（使用方）：国网浙江省电力有限公司培训中心**

**乙方（供应商）:**

**见证方（代理机构）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经 （采购方式），确定乙方为 （项目全称）的中标单位。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

**第一条：货物内容、数量、价款**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（货物）名称 | 品牌 | 规格型号（或配置）及主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 整 | ￥ 元 |

注：本项目为交钥匙工程，以上金额包括项目设备的生产、运输、安装调试、灌水试验、产品保护、总承包配合费、验收、培训、税金、人工、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用（合同后附上所投产品明细报价表）

**第二条：质量要求**

1、乙方保证所供商品(包括商品部件、配件)是2023年7月1日以后生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有)中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

**第三条：合同履行时间、地点**

1. 合同履行时间：合同签订并生效后，由甲方发出供货通知后乙方在 **天之内**完成设备供货、安装调试并验收合格后交付甲方使用。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

2、合同履行地点：根据甲方实际要求确定。

3、 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的设备必须保证同时安装到位。

4、中标方免费提供中标设备的安装调试服务。

5、各投标供应商应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

6、凡合同所列机型停产或市场断货，乙方可在不改变品牌、机型、档次、基本功能等前提下，提供相应配置高于原配置的商品。

**第四条：验收时间、组织**

1、乙方将合同标的运至甲方指定地点后，由甲方组织专业技术人员进行验收，符合招标要求及满足合同标的的方可接收。若货物不符合招标文件要求或不满足合同标的要求的，甲方作退货处理，直至乙方提供的货物符合要求为止，因此产生的费用由乙方承担。

2、无论验收是否通过，均由乙方承担所有的验收费用。

**第五条：货款支付**

甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。

项目款结算采取分期付款方式。

合同签订后，货物到场后甲方根据合同清单逐一核对，确认无误后的10日历天内由甲方向乙方支付合同总价的30%，安装调试完毕并验收合格后10日历天内由甲方向中标供应商支付至合同总价的80%，经测试试运行后，中标供应商向甲方提交相关资料（结款申请、发票原件及复印件、合同复印件、设备清单、经甲方验收确认的《采购验收反馈表》、验收竣工报告等），于30日历天内由甲方向中标供应商支付结算剩余20%货款。

**第六条：履约保证金**

乙方在领取中标通知书后签订合同之前,将合同金额的5%缴纳至甲方指定账户作为履约保证金（可采用银行转账、银行或保险公司出具保函形式），合同履行完毕经验收合格且承诺的质量保修期满后经回访无质量和服务问题，由甲方无息退还。因乙方所供商品质量原因造成甲方损失的，甲方有权要求乙方以其履约保证金作出补偿。

**第七条：售后服务**

售后服务按不低于国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

1. 本项目所有设备质量保修期 年 （招标规格参数内有注明的以招标规格参数要求为准）。合同标的质量保修期自标的验收合格并签字盖章后开始计算。在设备及软件（或系统）整个使用期内，乙方应确保正常使用，在接到甲方维修要求后在 小时内响应并提出解决方案， 小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料乙方在接到通知后应及时提供，最长不超过 小时必须送达甲方。若 小时内无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，乙方应提供相应承诺书。
2. 质量保修期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质量保修期相应延长60天，质量保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费技术服务和维修。

**第八条：**乙方承担合同标的供货、安装调试及交付前的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

**第九条：其他约定：**

按招标文件要求及投标文件内容提供设备及服务。

**第十条：违约责任**

由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按合同总价款的千分之三承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同并提请监管部门按照政府采购的有关规定对乙方进行处理。

乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

**第十一条：争议的解决**

1、因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报见证方备案。

2、双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向建德市人民法院提出诉讼。

**第十二条：合同的生效**

1、本合同一式陆份，甲、乙双方各执二份，见证单位一份，监管部门一份。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

3、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改招标文件的主要条款。

4、本合同未涉及的部分以招标文件（项目编号： ）(包括补充更正，如有)为准，上述招标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

**（以下无正文）**

**甲方（盖章）： 乙方（盖章）：**

法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

（签字） （签字）

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

见证单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

时间：2024年 月 日

1. **附 件**

**附件一**

**投标报价函**

**杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：**

贵单位JDBWCG2024-号招标文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目公开招标的报价，并提供报价文件正本1份副本5份。我公司决定无保留地接受招标文件(包括补充更正，如有)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

本项目愿按人民币(大写 元整)（￥： 元）

本报价90天内有效。

 一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购单位签订合同，按招标文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。否则招标代理机构和采购单位可以不予退还我公司的投标保证金，如我单位成交后放弃中标资格造成采购单位的损失额超过投标保证金的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

**特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术、资信文件正副本中。**

单位名称：

联系人： 电话：

手机： 传真：

 全权代表(签字)：

 投标供应商(盖章)：

 日期：2024年 月 日

**附件二**

**1、开标一览表（投标总报价）**

**项目编号：JDBWCG2024-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **投标单价****（元）** | **投标总价****（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 投标总价：人民币（大写）： 元整 |  |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字： 职务： 日期：

**备注：**1.本项目为交钥匙工程，以上投标总价包括项目设备的生产、运输、安装调试、灌水试验、产品保护、总承包配合费、验收、培训、税金、人工、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用

2.各投标供应商自行进行现场踏勘并与总包单位沟通现场情况，综合考虑各种可能的变动及辅材成本后报价，中标后不另行结算费用。

3.中标供应商须根据所投设备的施工图纸，在施工图中体现基础图纸，并提交采购单位认可后由总包单位按图施工。

4.此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

5.投标方不能拆分标项内容投标。

**6.投标产品的具体技术参数内容可另附在该表后。**

**7.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。**

**2、投标报价明细表**

项目编号：JDBWCG2024-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 投标品牌 | 规格型号 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） 元整 | ￥：元 |

投标供应商全称（单位公章）：

全权代表签字：             职务：        日期：

**备注：**1.本项目为交钥匙工程，以上投标总报价包括项目设备的生产、运输、安装调试、灌水试验、产品保护、总承包配合费、验收、培训、税金、人工、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用。

2.各投标供应商自行进行现场踏勘并与总包单位沟通现场情况，综合考虑各种可能的变动及辅材成本后报价，中标后不另行结算费用。

3.中标供应商须根据所投设备的施工图纸，在施工图中体现基础图纸，并提交采购单位认可后由总包单位按图施工。

**4.**此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

**5.**投标方不能拆分标项内容投标。

**6.**主要技术参数或需求满足情况可另附。

**7.**为便于固定资产登记，所有报价必须到细项。

**8.特别提醒：本函的商务报价内容不能出现在资格审查文件、商务技术文件、资信文件正副本中。**

**附件三 投 标 函**

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(投标供应商全称)授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全权代表姓名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目公开招标(项目编号：JDBWCG2024-)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

**3、提供投标供应商须知规定的全部投标文件，包括资格审查文件、报价文件、商务技术文件、资信文件。资格审查文件、报价文件、商务技术文件和资信文件分别装订成册、单独密封。资格审查文件正本1份，报价文件、商务技术文件、资信技术文件各正本1份、副本5份。**

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见《投标报价函》和《开标一览表》。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与其它投标供应商恶意串通的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90天内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 全权代表(签字)：

 投标供应商(盖章)：

 日期：2024年 月 日

**附件四**

**技术参数对照表**

项目编号：JDBWCG2024-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 招标规格和技术要求 | 投标品牌 | 规格型号 | 技术参数和需求响应 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、必须与相应项目的所有技术规格相比较填列。

 全权代表(签字)：

 投标供应商(盖章)：

 日期：2024年 月 日

**附件五**

**项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

 全权代表(签字)：

 投标供应商(盖章)：

 日期：2024年 月 日

**附件六**

**商务条款应对表**

**项目编号：JDBWCG2024-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 | 1. **总体要求**

1、必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2023年7月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。 |  |  |  |
| 2 | **二、付款方式**按财务结算要求，通过银行划账方式结算。 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：1、对照商务条款逐项比较填写；

2、行数不够可自行增加。

 全权代表(签字)：

 投标供应商(盖章)：

 日期：2024年 月 日

**附件七：**

**服务计划表**

项目编号：JDBWCG2024-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **质量保障措施及服务内容** | **承 诺** | **备注** |
| 1 | 产品保修 |  |  |
| 2 | 有关技术人员免费提供安装技术指导 |  |  |
| 3 | 产品免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质量保修期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 服务时间（5\*8、5\*24、7\*8、7\*24小时） |  | 每周的服务天数和服务时间 |
| 7 | 质量保修期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他服务 |  |  |

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2024年 月 日

**附件八：**

**法定代表人授权书**

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

本授权书声明：注册于          （投标供应商地址）的          （投标供应商名称）    法定代表人（法定代表人职务、姓名）代表本公司授权          （全权代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目（项目编号：JDBWCG2024-）招标活动以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于 年  月  日起签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

   职  务：

      单位名称：

      办公地址：

      联系电话：

全权代表人签字：

      职  务：

      身份证号：

单位名称：

办公地址：

      联系电话：

     传  真：

邮政编码：

 投标供应商(盖章)：

 年  月  日

**附件九：**

**关于资格的声明函**

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司：

 关于贵方2024年 月 日国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目（编号为JDBWCG2024-）的投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照年检后副本复印件（加盖公章）

2、投标供应商一般情况

3、相关资质证明材料复印件（加盖公章）

全权代表(签字)：

投标供应商(盖章)：

日期：2024年 月 日

**附件十：**

**投标方一般情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 企业名称： |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

 全权代表(签字)：

 投标供应商(盖章)：

 日期：2024年 月 日

**附件十一：**

**投标人类似项目实施情况一览表**

项目编号：JDBWCG2024-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| 合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 须提供投标人同类项目合同复印件。 |

 全权代表(签字)：

 投标供应商(盖章)：

 日期：2024年 月 日

**附件十二（1）**投标文件封面格式

**正（副）本**

**国网浙江培训中心生产实训用房项目消防**

**一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目**

项目编号：JDBWCG2024-

**（资格审查文件或商务技术文件或资信文件或报价文件）**

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

2024年 月 日

**附件十二**（2）投标文件外包装格式

**国网浙江培训中心生产实训用房项目消防**

**一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目**

项目编号：JDBWCG2024-

**（资格审查文件或商务技术文件或资信文件或报价文件）**

采购单位名称：

投标供应商名称: (盖公章)

投标供应商法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

投标供应商地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

**在开标截止时间之前不得启封**

**附件十三**

**现场踏勘确认书**

国网浙江省电力有限公司培训中心：

根据招标文件要求，我方已对国网浙江培训中心生产实训用房项目消防一体化水箱泵房（地埋式）设备采购项目(项目编号：JDBWCG2024-）现场进行实地踏勘，并获得投标所需要相关数据和资料，经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

投标单位名称： （盖章）

投标单位全权代表： （签字）

采购单位： （盖章）

踏勘日期：2024年 月 日

注：1.此表一式二份，投标供应商、采购单位各执一份。

2.投标供应商现场踏勘全权代表若为授权代表，须提供授权委托书原件。