### 

**2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目**

**公开招标文件**

**（线上电子招投标）**

**项目编号：ZJLT-2020-03-053-01**

**报价方式：总价**

**杭州市射击射箭运动中心**

**浙江联通工程咨询有限公司**

**2020年5月**

**目 录**

[第一部分招标公告 3](#_Toc394001370)

[第二部分编制和提交投标文件须知 7](#_Toc394001371)

[前附表 7](#_Toc394001372)

[一、总则 1](#_Toc394001373)1

[二、招标文件 1](#_Toc394001374)1

[三、投标文件的编制 1](#_Toc394001375)3

[四、投标文件的递交 1](#_Toc394001376)5

[五、开标 1](#_Toc394001377)6

[六、评标 1](#_Toc394001378)7

[七、定标 2](#_Toc394001379)3

[八、合同签订及其他 2](#_Toc394001380)3

[第三部分项目技术规范和服务要求 2](#_Toc394001381)7

[第四部分招标合同的主要条款 3](#_Toc394001382)3

[第五部分应提交的有关格式范例 4](#_Toc394001383)2

[报价文件 48](#_Toc394001384)

[商务技术文件 5](#_Toc394001385)1

资格[文件 5](#_Toc394001386)8

**第一部分 招标公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江联通工程咨询有限公司受杭州市射击射箭运动中心委托，就其2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目进行招标（线上电子招投标），欢迎国内合格的供应商前来参加。

**一、项目编号：**ZJLT-2020-03-053-01

**二、项目名称：**2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目

**三、招标方式：**公开招标

**四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标数量** | **单位** | **预算总金额(万元)** | **简要技术要求、用途** | **招标内容备注** |
| 1 | 1 | 项 | 59.31 | 对杭州市射击射箭运动中心现有枪弹库进行改造，合同签订之日起45天内完成所有货物的交付与安装。升级主要由枪弹库柜安全管理系、监控系统、报警系统、门禁管理系统、网络系统、温湿度控制系统、UPS配电系统、综合配线系统这8项构成，详见招标文件第三章内容。 |  |

**五、合格的投标人应具备以下资格要求：**

1、基本资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；  
 1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（2）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站；（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项投标或者未划分标项的同一招标项目；

（4）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务；

2、特定资格条件： 无

3、本项目不接受联合体投标。

**六、供应商报名时间及地点等：**

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网进行报名。《供应商网上报名操作指南》位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名” （http://www.zjzfcg.gov.cn/bs\_other/2018-03-30/12002.html?\_=2018-03-30 11:40:47）；  
 网上报名需提交的文件资料:

有效的营业执照复印件、法定代表人委托书或介绍信、授权代表身份证复印件和报名登记表（以上资料均需加盖公章，并经政采云系统上传）；

招标文件售价：0元

**七、投标截止时间：2020年 5月 28日 14时00分；**  
**八、开标时间：2020年 5月 28日 14时00分；**

**九、开标地点：浙江联通工程咨询有限公司（杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼818室）。  
 十、投标保证金：本项目不需要交纳投标保证金。**

**十一、投标说明:**

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（5）投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封送交到浙江联通工程咨询有限公司（杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼818室），逾期送达或未密封将被拒收。

**十二、其他事项：**1、本项目公告期限：5个工作日。

2、投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑；

3、潜在投标人可在浙江政府招标网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府招标网供应商注册要求；

4、投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。（对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。招标文件公告期限届满之日后获得的，应当自招标文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。）

5、书面质疑受理地点：杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼819室；联系人：刘中秀；联系电话：0571-58565391。

**十三、联系方式**

1、招标人

招标人名称：杭州市射击射箭运动中心

地址：西溪路858号

联系人：杨志铖

联系电话：1596888961

质疑接收人：杨工

联系电话：871732292

招标代理机构

招标代理机构名称：浙江联通工程咨询有限公司

地址：杭州市下城区绍兴路168号和平大厦819室

联系人：李俊

联系电话：0571-85865391

传真：0571-85865255

3、同级政府招标监督管理部门

同级政府招标监督管理部门：杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：057187233325

杭州市射击射箭运动中心

浙江联通工程咨询有限公司

2020年5月

**第二部分 编制和提交投标文件须知**

**前 附 表**

| 条款 | **内容规定** | |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目说明**  **一、项目名称：**2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目  **二、主要要求：**详见第三部分——项目技术规范和服务要求。  **三、项目预算：人民币59.31万元。** | |
| 2 | **合同名称** | 《2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目合同》 |
| 3 | **投标有效期：**自投标截止日起90天。 | |
| 4 | **投标保证金：无** | |
| 5 | **投标文件的组成：**完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 | |
| 6 | **投标文件的编制：**供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 | |
| 7 | **投标文件的签章：**电子签章。 | |
| 8 | **投标文件的形式：**电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；  （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 | |
| 9 | **投标文件份数：**  （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。   1. “备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼819李俊收 电话：13857124879；注：不接收到付件）。   **备注：中标人有义务在得知开标结果后制作纸质投标文件交由招标代理机构存档，纸质文件要求按下文要求编制，资格文件三份；报价文件三份；商务技术文件三份。纸质文件需与线上文件保持内容一致。** | |
| 10 | **投标文件的上传和递交：**  （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：  a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。  b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。  （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：  a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；  b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；  c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 | |
| 11 | **电子加密投标文件的解密和异常情况处理：**  （1）开标后，招标代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。  （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密（投标人已进行解密操作但未完成解密），投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。  （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 | |
| 12 | **投标截止时间： 同公告中开标时间**。 | |
| 13 | **投标文件递交至单位：**浙江联通工程咨询有限公司；  **投标文件递交至地点：**杭州市下城区绍兴路168号和平大厦818开标室。 | |
| 14 | **开标时间和地点：同投标截止时间和地点。** | |
| 15 | **招标代理服务费：**招标代理服务费由中标人支付。  计费标准：参照计价格[2002]1980号文件标准下浮20%计算，最低不少于5000元。  结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。 **招标代理服务费交付方式：支票/网银/电汇形式缴纳**  **收款人（全称）：浙江联通工程咨询有限公司**  **开户银行：平安银行杭州城北支行**  **帐号：11014750707006** | |
| 16 | 根据《关于在政府招标活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：  1）招标人或招标代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府招标活动。  2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）。  3）信用信息截止时点为投标文件递交截止日。  4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。  5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。 | |
| 17 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 | |
| 18 | **注：**根据浙江省财政厅文件浙财采监[2016]13号文件《关于印发浙江省政府招标活动现场组织管理办法的通知》要求，本项目按浙江省政府招标活动现场组织管理办法实施。 | |
| 19 | **本项目资格审查采用资格后审方式。** | |

**一、总 则**

**1、项目说明**

1.1 项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”) 所述。

1.2 杭州市射击射箭运动中心为本项目的招标人(合同中的甲方)，浙江联通工程咨询有限公司为招标代理机构，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

1.3 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

**2、招标方式**

公开招标。

**3****、定义**

3.1 合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

3.2 **服务** 系根据本合同规定中标人必须承担有关的服务和合同中规定中标人应承担的义务，以及合同中未规定，但依法有利于合同履行原则，应当由中标人承担的其它义务。

**4、投标费用**

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

**二、招标文件**

**1、招标文件的组成**

1.1招标文件包括下列文件及附件：

第一部分 招标公告；

第二部分 编制和提交投标文件须知；

第三部分 项目技术规范和服务要求；

第四部分 招标合同的一般和特殊条款；

第五部分 应提交的有关格式范例。

1.2投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、招标合同的主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将可能会被评审委员会认定无效。

**2、招标文件的澄清**

2.1 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于开标前三个工作日前以书面形式送达招标代理机构(浙江联通工程咨询有限公司)，招标人与招标代理机构研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.2 不论招标代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

2.3 投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

**如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑截止时间前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。**

招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以获取招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应在招标文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，招标组织机构可以不予受理、答复。

**3、招标文件的修改**

3.1 从招标文件发出至投标截止时间三日前，招标代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给所有招标文件的收受人。

3.2 若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

3.3中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府招标活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府招标政策的通知》（财库（2018）141号）的规定单位。

**三、投标文件的编制**

**1、投标文件的语言**

投标人提交的投标文件，以及投标人与招标有关投标的所有来往电函应使用中文，投标人可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

**2、投标文件****的组成**

投标文件应当包括以下主要内容：

**资格文件、报价文件、商务技术文件。**

2.1 投标人的**资格文件**至少应包括以下内容：

2.1.1、基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府招标，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府招标活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度的资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的专业（服务技术）能力的承诺函；

（4）参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

2.1.2、特定资格条件审查材料：

【即证明其符合特定资格条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。】

上述基本资格条件审查材料、特定资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2 投标人的**报价文件**至少应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）其他文件（中小企业声明函（或监狱企业声明函）及其相关的充分的证明材料）。

2.3 投标人的**商务技术文件**至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）声明书；

（4）提供2017年来类似项目成功案例合同复印件（需提供合同复印件并加盖公章）

（5）针对本项目的理解及技术解决方案；

（6）针对本项目的具体实施方案；

（7）技术思路、工作部署及项目进度安排；如中标，招标人有权根据实际情况调整项目进度安排；

（8）针对本项目所投入的人员配置（提供项目负责人及其它实施人员相应的证书或其他的证明材料复印件加盖公章）；   
 （9）培训计划；

（10）售后服务方案；

（11）针对本项目的合理化建议和改进措施；  
（12）优惠条件及承诺；

（13）商务技术偏离表；

（14）其他商务技术文件或说明。

**说明：已办理“五证合一”证书的单位只需提供“五证合一”后的营业执照即可。**

**投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。**

**3、投标有效期**

3.1 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表第3项所列的日期内有效。

3.2 在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

**4、投标文件的编制和签署**

投标文件按照招标文件第五部分应提交的有关格式范例要求进行签署、盖章。**投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。**

**四、投标文件的递交**

### 1、投标文件的上传和递交

**1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。**

### 2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

**2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。**

### 3、投标文件的补充、修改或撤回

**3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。**

**3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。**

### 4、投标文件的备选方案

**4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。**

**五、开 标**

**1、 开标**

1.1开标在招标文件确定的时间、地点进行。

1.2 开标由招标人或者采购机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。**投标人不足3家的，不得开标。**

1.3投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，招标代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

1.4当众拆封，宣读递交投标文件的供应商名单，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员送至指定的评审地点。

1.5商务和技术评审结束后，主持人在开标现场宣告有效供应商的商务和技术得分情况，无效供应商递交的报价文件不再开启。

1.6拆封供应商报价文件，宣读《开标一览表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人授权代表在开标记录表上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

1.7开标时，投标文件中的投标（开标）一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标（开标）一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.8评审结束后，招标代理机构公布中标候选人名单，及招标人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

**六、评 标**

**1、评标组织**

本项目评审小组由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评审小组由政府招标咨询专家和招标人代表组成，其中政府招标咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

**2、评标原则**

2.1竞争优选；

2.2坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

2.3价格合理，方案、产品先进可行；

2.4反对不正当竞争。

3、**投标文件审查**

3.1投标文件资格性审查：评审小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.2投标文件符合性审查：评审小组依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

**4、投标文件有下列情况之一者将视为无效：**

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（3）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

（4）投标文件未按规定的格式编制的；

（5）投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

（6）投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（7）投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

（8）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（9）未传输递交电子投标文件的；

（10）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（11）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（12）投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

（13）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

（14）投标报价高于本项目最高限价的;

（15）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（16）《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

（17）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（18）投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

·使用伪造、变造的许可证件；  
   ·的财务状况或者业绩；  
   ·提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；  
   ·提供虚假的信用状况；  
  ·其他弄虚作假的行为。  
 （19）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

（20）供应商直接或者间接从招标人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（21）供应商按照招标人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（22）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（23）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（24）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（25）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（26）供应商与招标人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（27）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（28）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（29）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（30）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（31）不同投标人的投标文件相互混装；

（32）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5、投标文件鉴定**

（1）就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

（2）如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，将被视为无效，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

（3）本项目采用资格后审制。经开标后递交至评审小组的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

**6、修正原则**

评审小组对投标文件的商务报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**7、评标办法**

**7.1本项目采用综合评分法**，总分为100分。评审小组将对实质上响应招标文件的投标人，根据报价、技术、商务情况由各评委独立记名打分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依次类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

**7.2商务、技术分（70分）**

**（1）投标人类似项目的成功经验5分：**2017年以来，投标人曾承担过类似项目的每提供一个得0.5分，最高得5分。（投标人需提供合同复印件）   
 **（2）投标人针对本项目的具体实施方案20分：**

投标人的供货进度计划是否满足采购进度要求。（5分）

投标人提供货物运输、包装、交接方案是否科学，且有利于本项目的顺利进行。（5分）

投标人的安装方案是否具有科学、安全性，工作流程是否明确合理，符合相关法律法规及国家行业标准。（5分）

投标人是否具有完善的内控管理及保密制度。（5分）

1. **投标货物情况24分：**

投标设备的技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标设备的详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足招标文件要求，设备所需安全许可证是否完备、是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等情况进行综合打分。（8分）。

投标设备是否具有根据招标人频繁存取枪支的使用特点，具备通过扫描识别枪支、子弹等智能化方式自动形成数字化台账的功能。且台账可通过账号管理设置权限，实现在其他终端查看。(8分）

投标人所投产品具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的国际互认的运动射击枪弹库（柜）业务安全管理系统检测报告的得2分。（2分）

投标人所投产品具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的国际互认的公务、民用枪支弹药库信息智能管理软件产品检测报告的得2分。（2分）

投标人所投产品具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的国际互认的标准枪弹库内用射击运动子弹智能管理柜检测报告得2分。（2分）

投标人所投产品具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心/公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的国际互认的标准枪弹库内用射击运动枪支智能管理柜检测报告得2分（2分）

**（4）售后服务方案5分**

投标人提供的货物质保期是否有利于本项目的开展，响应措施是否科学有效，备品备件是否充足。（5分）

**（5）项目小组成员5分**

投标人拟定的项目小组成员是否数量、专业、职能满足本项目供货、售后、安装各项工作的需求。（5分）

**（6）培训计划3分：**投标人是否针对所投产品的使用、管理方式向招标人提供了科学的培训计划，并提供了配套的文字培训手册或视频演示材料；（3分）

**（7）投标人软件资质3分**

投标人具有本次所投软件枪支借还管理软件或子弹领取管理软件著作权的，每个得1分，最高得2分（需提供相应著作权证书复印件并加盖公章）。（2分）

投标人具有本次所投软件枪弹库信息网络软件著作权的，得1分（需提供相应著作权证书复印件并加盖公章）。（1分）

**（8）优惠和承诺情况2分：**投标人提出的优惠条件和承诺情况，及其可实现程度等；（2分）

**（9）投标文件的制作情况 3分：**投标文件编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。（3分）

7.3技术分+商务分=（评审小组所有成员评分合计数）/（评审小组组成人员数）

7.4价格分**（30分）**采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/每家投标人的单人投标报价)×30(精确到小数点后二位，由招标代理机构当场统一计算)。

7.5投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

**7.6报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。**

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11 号），对小型或微型企业 的投标报价给予 6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1.投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

2.投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

3.联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，投标报价给予 2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予 6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

4.残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

**8、评标内容的保密**

（1）公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

（2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

**9、投标文件的澄清**

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审小组可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行。

**10、废标**

**在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：**

**(1)符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；**

**(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；**

**(3)报价超过预算金额（预算金额：59.31万元）**

**(4)因重大变故，招标任务取消的。**

**七、定 标**

**1**、评审小组将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经招标人同意，最终确定中标人。

**2、**招标人应当根据评审小组推荐的顺序确定中标人，不得在评审小组推荐的中标候选人以外确定中标人。

**3**、政府采购法规、文件中另有规定的，按照相关规定执行。

**八、合同签订及其他**

**1、中标通知书**

（1）确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

（2）投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

（3）如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标人不能接受的条件，致使合同无法签订，招标人将取消其中标资格，并根据评审小组推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标人组织评审小组复议后提出重新组织招标等建议。

（4）如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

**2、合同的签订**

中标人按规定的时间、地点，由法定代表人或授权代表与招标人签订合同。

**3、中标人不得转包、分包或变更工作内容。  
4、履约保证金和付款方式** 详见第四部分合同主要条款

**5、售后服务考核**

政府招标监管部门将按照《政府招标货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号部长令）和《杭州市政府招标供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》（杭政采办[2004]4号），对供应商进行合同的履约等方面的考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。

**6、招标方式改变**

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足招标人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府招标货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第四十三条之规定，重新选择合适的方式进行招标。

**7、质疑与投诉**

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；(对招标文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得招标文件之日起计算,但招标文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算）

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（4）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料一式三份。质疑函应当包括下列内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　②质疑项目的名称、编号；

　③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　④事实依据；

　⑤必要的法律依据；

　⑥提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.2 招标人或者招标代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人提出的询问或者质疑超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。政府采购评审专家应当配合招标人或者招标代理机构答复投标人的询问和质疑。

7.3质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。  
 **8.验收**

8.1招标人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

8.2招标人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

8.3严格按照采购合同开展履约验收。招标人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

8.4按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》杭财采监〔2019〕10号规定，履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由招标人承担；如不合格，后续验收费用由中标人支付。

8.5验收合格的项目，招标人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，招标人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，招标人应当及时报告本级财政部门。

**9、解释权**

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市射击射箭运动中心和浙江联通工程咨询有限公司。

**第三部分 项目技术规范和服务要求**

**一、项目情况及实现目标**

本项目位于杭州市西湖区西溪路858号杭州市射击射箭运动中心内。预算费用为59.31万元。升级主要由枪弹库柜安全管理系、监控系统、报警系统、门禁管理系统、网络系统、温湿度控制系统、UPS配电系统、综合配线系统这8项构成。

中心枪支弹药库目前按二级风险等级修建，随着枪支（弹药）数量的增加和公安部门对枪支（弹药）管理的重视，提出枪弹库改造按一级风险等级进行提升。

**二、整体标准**

弹库房必须符合中华人民共和国公共安全行业标准GA1016-2012《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》一级风险等级对应的防护能力一级标准；由属地（区级及）以上公安部门根据枪支（弹药）库室风险等级标准进行验收。

**三、交付时间**

中标人需在合同签订之日起45天内完成所有货物交付与安装。

1. **货物具体数量及参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 智能枪柜 | 柜外形尺寸为2000(H)×1400(L)×600(D)；厚度2.0mm冷轧板；使用浅灰色烤漆；柜体内部安装可以拆卸隔板，支持调整隔板位置，柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在枪柜内，与外部连线采用模块式设计；带电子锁及备用钥匙开门功能，是专为射击运动量身定制的，适合存放长枪和手枪。需满足与原系统功能进行对接，稳定运行。 | 台 | 8 |
| 2 | 智能弹柜 | 柜外形尺寸为2000(H)×1400(L)×600(D)；厚度2.0mm冷轧板；使用浅灰色烤漆；柜体内部安装可以拆卸隔板，支持调整隔板位置，柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在枪柜内，与外部连线采用模块式设计；带电子锁及备用钥匙开门功能，是专为射击运动量身定制的，适合存放子弹。需满足与原系统进行功能对接并稳定运行。 | 台 | 3 |
| 3 | 智能弹柜 | 柜外形尺寸为2000(H)×1000(L)×600(D)；厚度2.0mm冷轧板；使用浅灰色烤漆；柜体内部安装可以拆卸隔板，支持调整隔板位置，柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在枪柜内，与外部连线采用模块式设计；带电子锁及备用钥匙开门功能，是专为射击运动量身定制的，适合存放子弹。需满足与原系统进行功能对接并稳定运行 | 台 | 1 |
| 4 | 智能控制柜 | 柜外形尺寸为2000(H)×400(L)×500(D)；厚度2.0mm冷轧板；使用浅灰色烤漆；柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在柜内，与外部枪弹柜连线采用模块式设计，带嵌入模块式读卡器，7寸液晶屏，带人脸识别功能，可脱机独立工作；集成中央控制电路板；柜锁控制模块、独立电锁控制组件等。可与枪弹管理软件通过网络协议通讯，可存取运动员权限，可查柜门状态等功能。是专为射击运动量身定制的。需满足与原系统功能进行对接并稳定运行。 | 台 | 2 |
| 5 | 系统对接 | 新增枪弹柜与现有枪弹管理系统对接，统一管理，存储数据巡查时间需达到3个月或3个月以上，满足与110联动报警功能，保证其全部功能并稳定运行。存储数据巡查时间需达到3个月或3个月以上 | 次 | 1 |
| 6 | 人脸识别机 | 人脸识别机，完成独立人脸读头功能，专用双摄像头人脸； 200人标配（lic控制:100到400人）可调拥有网口、韦根输入、输出、两进两出共计四口I/O、1个RS232、1个SD卡插槽，1个USB接口，支持TCP/IP联网方式。支持二次开发，提供SDK开发包，支持与枪弹管理系统对接。 | 台 | 2 |
| 7 | 除湿机 | 智能电脑控制除湿机，输入电压/频率: 220v/50HZ,除霜形式：自动化霜；制冷剂/注入量：R134a/200g；最大输入功率 450w，水箱容积3.5L，除湿面积25-40平方米， | 台 | 7 |
| 8 | UPS电池 | 额定电压12V,容量100AH/UPS不间断电源专用电池 | 个 | 16 |
| 9 | 电箱 | 8回路壁挂明装电箱，配置空开 | 个 | 2 |
| 10 | 红外数字网络摄像机 | 网络高清摄像机，分辨率可达300万或以上像素（1920×1080），采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米，采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,支持数字宽动态,支持ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控，支持smartIR，防止夜间红外过曝，支持双码流，支持强光抑制。 | 台 | 14 |
| 11 | 摄像机支架 | 坚固耐用，金属材质 | 个 | 14 |
| 12 | 开关电源 | 输入AC 220V;输出DC12V | 台 | 3 |
| 13 | 录像硬盘 | 硬盘容量： 4TB；接口类型：SATA；转速： 5900转/分；缓存： 64MB | 个 | 8 |
| 14 | 视频服务器 | 双路机架式服务器，CPU:主频2.1GHZ (8核)；内存32GB DDR4；硬盘TB SATA×2，带SAS\_HBA，带DVD，网口1GbE×4；冗电电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源， | 台 | 1 |
| 15 | 视频客户端 | 台式机电脑，CPU:主频3GHZ(四核）， 内存:8GB DDR4，硬盘容量 500G, DVD光驱,2GB独立显卡，配鼠标键盘，配24寸液晶显示器。 | 台 | 1 |
| 16 | 桌面音响 | 2.0声道音箱，扬声器驱动器2.5寸，频率范围100HZ-20KHZ，音箱材质木质，支持即插即用，3.5mm音频接口，兼容手机、平板、电脑等， | 台 | 1 |
| 17 | 视频矩阵 | 高清视频矩阵，支持Linux操作系统，运行稳定可靠； 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）；输出分辨率最高支持4K（3840\*2160@30HZ）；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码；支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出；串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口；报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 18 | 专用液晶监视器 | 专用液晶监视器，工业级LCD液晶显示单元，尺寸：55英寸；分辨率支持1920x1080及以上；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms以上，对比度：4000:1；亮度：500cd/㎡以上；物理拼缝：3.5mm；支持以下输入接口:VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1,USB×1；支持以下输出接口:VGA×1，DVI×1，BNC×2；支持控制接口:RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2）；功耗：≤134W；电源支持：AC 100-240 V；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度0℃--50℃：10%--90%（无凝露）； | 台 | 4 |
| 19 | 电视墙支架 | 根据现场定做电视墙支架，与4块专用液晶监视器配套，2\*2排列，含HDMI线，支架可固定在墙面。 | 套 | 1 |
| 20 | 定制监控操作台 | 定制监控操作台(按照实际面积比例定制） | 套 | 1 |
| 21 | 入侵报警系统 | 枪弹库内声光报警系统安装，含电源、报警主机、红外探测器、震动探测器、烟感探测器、有线门磁、声光报警器、报警键盘等。 | 套 | 1 |
| 22 | 安防综合管理平台 | 对枪弹库的视频监控系统、入侵报警系统、可视对讲系统进行数据采集与处理、整合，通过大屏显示各子系统平台模块，有报警时弹出画面与相关信息，方便工作人员处理。支持视频行为分析报警：越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,移动侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测、物品遗留/拿取侦测等行为分析功能;支持入侵报警系统与视频监控系统联动，支持电子地图功能，支持可视对讲门口机画面录像等功能。 | 套 | 1 |
| 23 | 可视对讲系统 | 支持门铃，支持可视对讲，支持RFID卡片及密码授权进入，配备ccd彩色摄像头，彩色LCD显示屏，室内机屏幕大小不低于7寸，支持SDK二次对接开发，支持与门禁联动控制，支持远程开锁功能。 | 套 | 2 |
| 24 | 人脸门禁机 | 人脸识别机，完成独立人脸读取功能，专用双摄像头人脸； 200人标配（lic控制:100到400人）可调拥有网口、韦根输入、输出、两进两出共计四口I/O、1个RS232、1个SD卡插槽，1个USB接口，支持TCP/IP联网方式。支持二次开发，提供SDK开发包，支持与枪弹管理系统对接。 | 台 | 2 |
| 25 | 门禁控制箱 | 门禁控制箱，含12v开关电源。 | 台 | 2 |
| 26 | 门禁电锁 | 磁力锁；额定电压 DC12V/24V输入 | 台 | 2 |
| 27 | 出门按钮 | 86标准，常开型出门按钮 | 个 | 2 |
| 28 | 落地机柜 | 42U标准网络机柜，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 规格：600\*900\*2000mm；承载:静载800KG.防护等级:IP20 ；主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条不小于2.0mm，框架和前门边条不小于1.5mm，其它不小于0.8mm.表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.颜色：黑色 | 台 | 1 |
| 29 | 交换机 | 工作组级,二层,有网管功能, 支持存储转发，背板带宽不小于56Gbps，千兆铜缆端口数目不少于24口 ，支持传输速率 10M/100M/1000Mbps ；光纤接口不少于2个千兆SFP，支持LED指示器显示端口连接/活动,端口速率,电源等。须支持网络标准 IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab,IEEE 802.3x,802.1Q,802.1p ，支持VLAN功能 支持全双工，有以下认证标准CSAInternational/CE,FCC,VCCI | 台 | 1 |
| 30 | 超五类网络跳线 | 1米超五类非屏蔽网络跳线，24AWG(0.50mm）以上实芯铜导体；完全满足T568A和T568B信道标准；使用FEP(聚烯经）绝缘，Flamarresto阻燃护套;通过ISO9001,UL,3P,ETL认证,国内信息产业部等第三方认证。 | 条 | 24 |
| 31 | 超五类网络跳线 | 3米超五类非屏蔽网络跳线， 24AWG(0.50mm）以上实芯铜导体；完全满足T568A和T568B信道标准；使用FEP(聚烯经）绝缘，Flamarresto阻燃护套;通过ISO9001,UL,3P,ETL认证,国内信息产业部等第三方认证。 | 条 | 3 |
| 32 | 网络水晶头 | 加厚镀金芯片 | 全新环保PC料，使用三叉芯片，触点与线芯接触更充分。100个/盒 | 盒 | 1 |
| 33 | 网络面板模块 | 网络信息点面板，模块支持超五类，金针需能承受最少插拨750次。绝缘电阻：最少500×106欧姆. 符合ANSI/TIA/EIA 568-B.2 超5类标准。塑料部分需符合ABS UL 94V-0标准。 | 套 | 3 |
| 34 | 配线架 | 超五类模块 ，支持至少24口 ，模块化机柜式网络配线架，24位超五类网络模块，金针需能承受最少插拨750次。符合ANSI/TIA/EIA 568-B.2 超5类标准。配线架保证使用不少于20年。 | 个 | 1 |
| 35 | 理线架 | 与配线架相配24位理线架 | 个 | 1 |
| 51 | 网线 | UTP Cat 5.0e，超五类网线，24AWG(0.50mm）以上实芯铜导体。使用FEP(聚烯经）绝缘，Flamarresto阻燃护套，通过ISO9001,UL,3P,ETL认证,国内信息产业部等第三方认证,，符合TIA/EIA 568-B.2 超5类标准。保证能通过90米以上的永久链路超5类标准测试。 | 箱（300米/箱） | 3 |
| 52 | 2芯电源线 | 国标RVV2\*1.0 | 米 | 500 |
| 53 | 2芯电源线 | 国标RVV2\*1.5 | 米 | 100 |
| 54 | 3芯电源线 | 国标RVV3\*2.5 | 米 | 200 |
| 55 | 6芯信号线 | 国标RVV6\*0.5 | 米 | 300 |

**上表中所有内容为本项目核心件，提供相同品牌核心件（所有核心件品牌均相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

1. **质保要求**

自验收合格之日起12个月。

1. **收货和安装**

中标人进行发货与安装，需提前至少提前72小时通知招标人，并在招标人同意后进行。

**第四部分 合同主要条款**

**2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目**

**采购合同**

浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称： 项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、货物内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 智能枪柜 | 柜外形尺寸为2000(H)×1400(L)×600(D)；厚度2.0mm冷轧板；使用浅灰色烤漆；柜体内部安装可以拆卸隔板，支持调整隔板位置，柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在枪柜内，与外部连线采用模块式设计；带电子锁及备用钥匙开门功能，是专为射击运动量身定制的，适合存放长枪和手枪。需满足与原系统功能进行对接，稳定运行。 | 台 | 8 |
| 2 | 智能弹柜 | 柜外形尺寸为2000(H)×1400(L)×600(D)；厚度2.0mm冷轧板；使用浅灰色烤漆；柜体内部安装可以拆卸隔板，支持调整隔板位置，柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在枪柜内，与外部连线采用模块式设计；带电子锁及备用钥匙开门功能，是专为射击运动量身定制的，适合存放子弹。需满足与原系统进行功能对接并稳定运行。 | 台 | 3 |
| 3 | 智能弹柜 | 柜外形尺寸为2000(H)×1000(L)×600(D)；厚度2.0mm冷轧板；使用浅灰色烤漆；柜体内部安装可以拆卸隔板，支持调整隔板位置，柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在枪柜内，与外部连线采用模块式设计；带电子锁及备用钥匙开门功能，是专为射击运动量身定制的，适合存放子弹。需满足与原系统进行功能对接并稳定运行 | 台 | 1 |
| 4 | 智能控制柜 | 柜外形尺寸为2000(H)×400(L)×500(D)；厚度2.0mm冷轧板；使用浅灰色烤漆；柜体采用全折边设计，专用布线隐藏在柜内，与外部枪弹柜连线采用模块式设计，带嵌入模块式读卡器，7寸液晶屏，带人脸识别功能，可脱机独立工作；集成中央控制电路板；柜锁控制模块、独立电锁控制组件等。可与枪弹管理软件通过网络协议通讯，可存取运动员权限，可查柜门状态等功能。是专为射击运动量身定制的。需满足与原系统功能进行对接并稳定运行。 | 台 | 2 |
| 5 | 系统对接 | 新增枪弹柜与现有枪弹管理系统对接，统一管理，存储数据巡查时间需达到3个月或3个月以上，满足与110联动报警功能，保证其全部功能并稳定运行。存储数据巡查时间需达到3个月或3个月以上 | 次 | 1 |
| 6 | 人脸识别机 | 人脸识别机，完成独立人脸读取功能，专用双摄像头人脸； 200人标配（lic控制:100到400人）可调拥有网口、韦根输入、输出、两进两出共计四口I/O、1个RS232、1个SD卡插槽，1个USB接口，支持TCP/IP联网方式。支持二次开发，提供SDK开发包，支持与枪弹管理系统对接。 | 台 | 2 |
| 7 | 除湿机 | 智能电脑控制除湿机，输入电压/频率: 220v/50HZ,除霜形式：自动化霜；制冷剂/注入量：R134a/200g；最大输入功率 450w，水箱容积3.5L，除湿面积25-40平方米， | 台 | 7 |
| 8 | UPS电池 | 额定电压12V,容量100AH/UPS不间断电源专用电池 | 个 | 16 |
| 9 | 电箱 | 8回路壁挂明装电箱，配置空开 | 个 | 2 |
| 10 | 红外数字网络摄像机 | 网络高清摄像机，分辨率可达300万或以上像素（1920×1080），采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米，采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,支持数字宽动态,支持ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控，支持smartIR，防止夜间红外过曝，支持双码流，支持强光抑制。 | 台 | 14 |
| 11 | 摄像机支架 | 坚固耐用，金属材质 | 个 | 14 |
| 12 | 开关电源 | 输入AC 220V;输出DC12V | 台 | 3 |
| 13 | 录像硬盘 | 硬盘容量： 4TB；接口类型：SATA；转速： 5900转/分；缓存： 64MB | 个 | 8 |
| 14 | 视频服务器 | 双路机架式服务器，CPU:主频2.1GHZ (8核)；内存32GB DDR4；硬盘TB SATA×2，带SAS\_HBA，带DVD，网口1GbE×4；冗电电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源， | 台 | 1 |
| 15 | 视频客户端 | 台式机电脑，CPU:主频3GHZ(四核）， 内存:8GB DDR4，硬盘容量 500G, DVD光驱,2GB独立显卡，配鼠标键盘，配24寸液晶显示器。 | 台 | 1 |
| 16 | 桌面音响 | 2.0声道音箱，扬声器驱动器2.5寸，频率范围100HZ-20KHZ，音箱材质木质，支持即插即用，3.5mm音频接口，兼容手机、平板、电脑等， | 台 | 1 |
| 17 | 视频矩阵 | 高清视频矩阵，支持Linux操作系统，运行稳定可靠； 输出接口：支持12路HDMI和6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）；输出分辨率最高支持4K（3840\*2160@30HZ）；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码；支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持12路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出；串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口；报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 18 | 专用液晶监视器 | 专用液晶监视器，工业级LCD液晶显示单元，尺寸：55英寸；分辨率支持1920x1080及以上；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms以上，对比度：4000:1；亮度：500cd/㎡以上；物理拼缝：3.5mm；支持以下输入接口:VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1,USB×1；支持以下输出接口:VGA×1，DVI×1，BNC×2；支持控制接口:RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2）；功耗：≤134W；电源支持：AC 100-240 V；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度0℃--50℃：10%--90%（无凝露）； | 台 | 4 |
| 19 | 电视墙支架 | 根据现场定做电视墙支架，与4块专用液晶监视器配套，2\*2排列，含HDMI线，支架可固定在墙面。 | 套 | 1 |
| 20 | 定制监控操作台 | 定制监控操作台(按照实际面积比例定制） | 套 | 1 |
| 21 | 入侵报警系统 | 枪弹库内声光报警系统安装，含电源、报警主机、红外探测器、震动探测器、烟感探测器、有线门磁、声光报警器、报警键盘等。 | 套 | 1 |
| 22 | 安防综合管理平台 | 对枪弹库的视频监控系统、入侵报警系统、可视对讲系统进行数据采集与处理、整合，通过大屏显示各子系统平台模块，有报警时弹出画面与相关信息，方便工作人员处理。支持视频行为分析报警：越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,移动侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测、物品遗留/拿取侦测等行为分析功能;支持入侵报警系统与视频监控系统联动，支持电子地图功能，支持可视对讲门口机画面录像等功能。 | 套 | 1 |
| 23 | 可视对讲系统 | 支持门铃，支持可视对讲，支持RFID卡片及密码授权进入，配备ccd彩色摄像头，彩色LCD显示屏，室内机屏幕大小不低于7寸，支持SDK二次对接开发，支持与门禁联动控制，支持远程开锁功能。 | 套 | 2 |
| 24 | 人脸门禁机 | 人脸识别机，完成独立人脸读头功能，专用双摄像头人脸； 200人标配（lic控制:100到400人）可调拥有网口、韦根输入、输出、两进两出共计四口I/O、1个RS232、1个SD卡插槽，1个USB接口，支持TCP/IP联网方式。支持二次开发，提供SDK开发包，支持与枪弹管理系统对接。 | 台 | 2 |
| 25 | 门禁控制箱 | 门禁控制箱，含12v开关电源。 | 台 | 2 |
| 26 | 门禁电锁 | 磁力锁；额定电压 DC12V/24V输入 | 台 | 2 |
| 27 | 出门按钮 | 86标准，常开型出门按钮 | 个 | 2 |
| 28 | 落地机柜 | 42U标准网络机柜，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 规格：600\*900\*2000mm；承载:静载800KG.防护等级:IP20 ；主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条不小于2.0mm，框架和前门边条不小于1.5mm，其它不小于0.8mm.表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑.颜色：黑色 | 台 | 1 |
| 29 | 交换机 | 工作组级,二层,有网管功能, 支持存储转发，背板带宽不小于56Gbps，千兆铜缆端口数目不少于24口 ，支持传输速率 10M/100M/1000Mbps ；光纤接口不少于2个千兆SFP，支持LED指示器显示端口连接/活动,端口速率,电源等。须支持网络标准 IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab,IEEE 802.3x,802.1Q,802.1p ，支持VLAN功能 支持全双工，有以下认证标准  CSA International/CE,FCC,VCCI | 台 | 1 |
| 30 | 超五类网络跳线 | 1米超五类非屏蔽网络跳线，24AWG(0.50mm）以上实芯铜导体；完全满足T568A和T568B信道标准；使用FEP(聚烯经）绝缘，Flamarresto阻燃护套;通过ISO9001,UL,3P,ETL认证,国内信息产业部等第三方认证。 | 条 | 24 |
| 31 | 超五类网络跳线 | 3米超五类非屏蔽网络跳线， 24AWG(0.50mm）以上实芯铜导体；完全满足T568A和T568B信道标准；使用FEP(聚烯经）绝缘，Flamarresto阻燃护套;通过ISO9001,UL,3P,ETL认证,国内信息产业部等第三方认证。 | 条 | 3 |
| 32 | 网络水晶头 | 加厚镀金芯片 | 全新环保PC料，使用三叉芯片，触点与线芯接触更充分。100个/盒 | 盒 | 1 |
| 33 | 网络面板模块 | 网络信息点面板，模块支持超五类，金针需能承受最少插拨750次。绝缘电阻：最少500×106欧姆. 符合ANSI/TIA/EIA 568-B.2 超5类标准。塑料部分需符合ABS UL 94V-0标准。 | 套 | 3 |
| 34 | 配线架 | 超五类模块 ，支持至少24口 ，模块化机柜式网络配线架，24位超五类网络模块，金针需能承受最少插拨750次。符合ANSI/TIA/EIA 568-B.2 超5类标准。 | 个 | 1 |
| 35 | 理线架 | 与配线架相配24位理线架 | 个 | 1 |
| 51 | 网线 | UTP Cat 5.0e，超五类网线，24AWG(0.50mm）以上实芯铜导体。使用FEP(聚烯经）绝缘，Flamarresto阻燃护套，通过ISO9001,UL,3P,ETL认证,国内信息产业部等第三方认证,，符合TIA/EIA 568-B.2 超5类标准。保证能通过90米以上的永久链路超5类标准测试。 | 箱（300米/箱） | 3 |
| 52 | 2芯电源线 | 国标RVV2\*1.0 | 米 | 500 |
| 53 | 2芯电源线 | 国标RVV2\*1.5 | 米 | 100 |
| 54 | 3芯电源线 | 国标RVV3\*2.5 | 米 | 200 |
| 55 | 6芯信号线 | 国标RVV6\*0.5 | 米 | 300 |

**二、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、技术资料**

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

**七、质保期**

1. 质保期12个月。（自交货验收合格之日起计）

**八、项目目标**

对枪弹库柜安全管理系、监控系统、报警系统、门禁管理系统、网络系统、温湿度控制系统、UPS配电系统、综合配线系统这8项升级改造。

中心枪支弹药库目前按二级风险等级修建，随着枪支（弹药）数量的增加和公安部门对枪支（弹药）管理的重视，提出枪弹库改造按一级风险等级进行提升。

**九、整体质量标准**

弹库房必须符合中华人民共和国公共安全行业标准GA1016-2012《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》一级风险等级对应的防护能力一级标准；由属地（区级及）以上公安部门根据枪支（弹药）库室风险等级标准进行验收。

**十、收货和安装**

乙方进行发货与安装，需提前至少提前72小时通知甲方，并在甲方同意后进行。

**十一、履约保证金**

乙方必须在本合同签订后7个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金（取整数到百位）。合同执行完毕，履约保证金转为质保金。质保期满，售后服务良好，无质量和服务问题，原额（无息）归还质量保证金。

**十二、交货期、交货方式及交货地点**

1. 交货期：本合同签订之日起45天内完成所有货物交付及安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：

**十三、货款支付**

甲方自合同签订之日5个工作日内向乙方支付合同金额30%的货款，乙方完成全部货物交付、安装并经验收合格后，甲方支付乙方合同金额70%的货款。

**十四、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十五、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十六、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十七、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.05%向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日0.05%向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十八、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十九、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，可向工程所在地法院起诉。

**二十、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 由于设计变更或联系单内容要求增减的，增减内容与合同单价中的类型一致的，按合同中已有单价执行；增减内容与合同中类型相类似的，根据该类型单价执行；增减内容合同中未包括的，参照中标口径组价。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。

5. 本合同有效期限：自合同生效之日起至 年 月 日止。

6. 适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

7.本项目招标文件与投标文件为本合同重要组成部分，享有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或受委托人（签字）： 或受委托人（签字）：

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签约地点：

签约日期：年 月 日

# 第五部分 应提交的有关格式范例

**一、投标人提交投标文件须知：**

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评审小组查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评审小组将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，**将有可能被评审小组认定为投标无效。**

**报价文件**

**目录**

（1）投标响应函……………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表……………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单…………………………………………………………（页码）（4）其他文件……………………………………………………………（页码）

**一、投标响应函**

杭州市射击射箭运动中心、浙江联通工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目 (项目编号：ZJLT-2020-03-053-01)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府招标活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)开标一览表及投标报价明细清单；

(2)投标商务文件和技术文件；

(3)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、按照资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以招标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府招标活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3)与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5)在招标过程中与招标人进行协商谈判的；

（6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第（1)至（5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定(授权)代表人（签字）：

投标人（盖 章）：

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期： 年 月日

**注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。**

### 二、开标一览表

杭州市射击射箭运动中心、浙江联通工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目【招标文件编号：ZJLT-2020-03-053-01】的实施。

**开标一览表**

| 项目名称 | 报价（人民币元） |
| --- | --- |
| 2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目 | （小写） |
| 总价 | （大写） |

注：1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

2、本投标文件，你方之接受函，对我们双方均具约束力。

3、根据具体情况而拒绝任一或所有投标文件完全取决于你方。你方没有义务一定要接受最低报价的投标文件或某一特定投标文件，也不需为拒绝某一投标文件作出任何解释。

4、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月

**三、报价明细清单**

| **序号** | **类别名称** | **数量** | **单价** | **总价** | | **备注** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  | 总合计 | 小写：  大写： | | |  | |

注：本项目投标总报价应包含项目执行期间的全部费用，由投标人自行考虑并合理安排，招标人不再另行支付任何费用。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月

**四、其他文件**

**中小企业声明函及其相关的充分的证明材料**

**中小企业声明函**

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府招标促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加\_\_\_\_\_\_（招标人）的\_\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_\_（标项名称）招标活动提供本企业提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业提供服务（制造商的中小企业声明函另附）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

**监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料**

**监狱企业声明函**

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府招标支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：。

本公司为参加（ 项目名称 ） （项目编号：）招标活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府招标政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

▲**商务技术文件**

**目录**

（1）法定代表人授权委托书……………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权委托人的身份证………………………………（页码）

（3）声明书………………………………………………………………（页码）

（4）提供2017年来类似项目成功案例合同复印件……………………（页码）

（5）针对本项目的理解及技术解决方案………………………………（页码）

（6）针对本项目的具体实施方案………………………………………（页码）

（7）技术思路、工作部署及项目进度安排……………………………（页码）

（8）针对本项目所投入的人员配置……………………………………（页码）

（9）培训计划…………………………………………………（页码）

（10）售后服务方案…………………………………………（页码）

（11）针对本项目的合理化建议和改进措施……………………………（页码）

（12）优惠条件及承诺……………………………………………………（页码）  
（13）商务技术偏离表……………………………………………………（页码）

（14）其他商务技术文件或说明…………………………………………（页码）

**注：以上目录是编制商务技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。**

**一、法定代表人授权委托书**

杭州市射击射箭运动中心、浙江联通工程咨询有限公司：

兹委派我公司 先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： )，代表我公司全权处理2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目(编号：ZJLT-2020-03-053-01)采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

**二、法定代表人及授权委托人的身份证 (复印件加盖公章)**

**三、声明书**

杭州市射击射箭运动中心、浙江联通工程咨询有限公司：

本单位自愿参加2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目(编号：ZJLT-2020-03-053-01)的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

**四、提供2017年来类似项目成功案例合同复印件**

（需提供合同复印件并加盖公章）

**五、针对本项目的理解及技术解决方案**

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

**六、针对本项目的具体实施方案**

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

**七、技术思路、工作部署及项目进度安排**

（可根据自身情况进一步细化）；

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

**八、针对本项目所投入的人员配置**

# (提供项目负责人及其它实施人员相应的证书或其他的证明材料复印件加盖公章）

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

# 九、培训计划

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

# 十、售后服务方案

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

# 十一、针对本项目的合理化建议和改进措施

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

# 十二、优惠条件及承诺

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

**十三、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

**十四、其他商务技术文件或说明**

投标人名称(公章)：

日期： 年 月 日

**▲资格文件**

**目录**

（1）营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）…………………（页码）

（2）2018年度的资产负债表等财务报表资料文件………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函…………（页码）

（4）参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（页码）

**一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件加盖公章）**

**二、2018年度的资产负债表等财务报表资料文件**

**（复印件加盖公章）**

# 三、具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力的承诺函

（招标人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的专业服务（技术）能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

日期： 年 月 日

**四、参加政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函**

（招标人）：

我方 （投标人）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单，参加本次政府招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府招标活动的期限未满情形）。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

日期： 年 月 日

**投标文件封面**

正（副）本

**2020年枪弹库智能管理系统升级改造项目**

**项目编号：ZJLT-2020-03-053-01**

# /资格文件/报价文件/商务技术文件/

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年 月 日

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

**一、适用对象**

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

**二、相关信息获取方式**

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

**三、申请方式和步骤**

**（一）“云采贷”融资**

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

**（二）一般融资**

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

**四、注意事项**

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。