**杭州市滨江区教育局下属学校2024年学生课桌椅采购及安装项目**

**招标文件**

**(电子招投标)**

编号:BJZFCG-2024-038

杭州市滨江区教育局

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二〇二四年四月三十日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标方法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分招标公告**

项目概况：

**杭州市滨江区教育局下属学校2024年学生课桌椅采购及安装项目**招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年5月22日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：**BJZFCG-2024-038。

**2.项目名称：杭州市滨江区教育局下属学校2024年学生课桌椅采购及安装项目**。

**3.预算金额：**人民币 393.85 万元 。

**4.最高限价：**人民币 393.85 万元 。

**5.采购需求：**满足新建学校课桌椅的采购，老旧学校课桌椅的更新。学生日常学习的需要。详见招标文件第三部分采购需求。

**6.合同履约期限：**按招标文件要求执行。

**7.本项目接受联合体投标：**☑是，□否。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

 ☑专门面向中小企业

 ☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

☑无；

☐有特定资格要求：，该特定条件的法律法规依据： 。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**1.时间：**/至2024年5月22日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

**2.地点（网址）：**政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

**3.方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**4.招标文件售价：**免费。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**1.投标文件截止时间：**2024年5月22日 09:30:00（北京时间）。

**2.投标地点（网址）：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）**。

**3.开标时间：**2024年5月22日 09:30:00（北京时间）。

**4.开标地点（网址）：**杭州市滨江区公共资源交易中心开标室2（杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）4楼）；政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

**五、公告期限**

本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）“e见证”数字开标直播说明： 杭州市公共资源交易中心高新区（滨江）分中心现推出“e见证”数字开标直播服务，可通过网络直播观看开标现场画面和业务平台图文画面。欢迎在开标当天通过扫描二维码的方式进入数字开标直播间，在线参与云开标，一起见证项目招标全过程！（二维码详见附件！）

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**1.采购人信息**

名 称：杭州市滨江区教育局。

地 址：杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦1715室。

传 真：/ 。

项目联系人（询问）： 章老师 。

 项目联系方式（询问）： 0571-89520740 。

 质疑联系人：周老师 。

 质疑联系方式：0571-89520739 。

**2.采购代理机构信息**

名 称：杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心。

地 址：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼。

 传 真： /。

 项目联系人（询问）：杨老师。

 项目联系方式（询问）：0571-89521163。

 质疑联系人：李老师。

质疑联系方式：0571-89521355。

**3.同级政府采购监督管理部门**

名 称：杭州市滨江区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）。

地 址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室。

传 真：/。

联 系 人：朱女士、王女士。

监督投诉电话：0571-85252453。

政策咨询：祝先生，0571-89521210。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。****投标报价出现下列情形的，投标无效：****▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；****▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;****▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;****▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| **2** | **分包** | ☑A同意将非主体、非关键性的 安装、运输等 工作分包；☐ B不同意分包。注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| **3** | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。▲**投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。** |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 |
| **4** | **开标前答疑会或现场考察** | ☑A不组织。☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| **5** | **样品提供** | ☐A不要求提供。☑B要求提供**（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）:**（1）按采购需求规定的制作标准和要求提供样品如下：**样品清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品参考图片 | 规格（单位：mm） | 材质说明 | 数量 | 备注 |
| 9 | 7bc11fc9882cb66ba529e81894bce29 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 1 | 封样 |
| 11 |  | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 1 | 封样 |

**小样清单：**注：投标厂家提供的小样需固定在看板上，投标小样不能采用3D打印件，否则视为未提供。小样1：9号课桌椅书斗一个。小样2: 9号课桌椅桌腿、椅腿各一根。小样3：11号午休课桌椅书箱一只。小样4：11号午休课桌椅多功能自重力旋转储物盒一只。小样5：9号和11号桌面各一块，约200\*200mm。（2）样品制作的标准和要求：如图，详见采购需求。（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法☑样品分未超过价格分的50%；☐样品分超过价格分的50%，理由；详见招标文件第四部分评标办分法。 |
| （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：**（5）提供样品的时间：2024年5月22日08点30分整至09点30分整。**请投标人在上述时间内提供样品并安装完毕。超过截止时间的，采购人将不予接收。截止时间过后，采购单位将清场并封闭样品现场。样品接收地点：杭州市滨江区公共资源交易中心开标室2（杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）4楼）。联系方式：现场管理科，0571-89521179。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| **6** | **方案讲解演示** | ☑A不组织。☐ B组织。（1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。**交易中心现场讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。**现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。**注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。** |
| **7** | **是否允许采购进口产品** | ☑本项目不允许采购进口产品。☐可以采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| **8** | **项目属性** | 货物类，单一产品或核心产品为：午休课桌椅+手摇升降课桌椅。 |
| **9** | **中小企业划分标准所属行业** | 采购标的：学生课桌椅采购及安装。所属行业：工业行业。 |
| **10** | **节能产品、环境标志产品政府优先采购或强制采购** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| **11** | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| **12** | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼2303室（杭州市滨江区公共资源交易中心）；备份投标文件签收人员：现场管理科；联系电话：0571-89521179。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| **13** | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
|  ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
| 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

 **2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“★”系项重要技术指标条款，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理。

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件

* 第一部分招标公告
* 第二部分投标人须知
* 第三部分采购需求
* 第四部分评标方法
* 第五部分拟签订的合同文本
* 第六部分应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需要交纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

**11.1资格文件：**

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

**11.2商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单（如果有）；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

**11.3报价文件：**

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)**▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.**评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分“评标方法”**

**六、定标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**27.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**29.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分** **采购需求**

**一、采购需求内容**

**1.功能要求：**满足学生日常学习的需要。

**2、项目实施时间：**合同签订后30日历天完成到货及安装，试运行不少于一个月后组织验收，验收通过后正式交付使用。

**3、质保（服务）期：**伍年 （从项目验收合格交付使用之日起）。

**4.交货地点：**采购清单中指定学校。

**5、付款办法：**

1）本项目履约保证金为合同总金额的0.1%，在合同签订后7个工作日内由乙方提交甲方。履约保证金在项目验收合格后5个工作日内无息退还或解除履约担保。甲方有权扣除因质量问题与服务问题而发生的相关费用。

2) 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付50%预付款。

3）本项目经安装调试完成并投入使用试运行不少于一个月后由采购单位组织验收，验收合格并经采购单位确认后于5个工作日内按实结算剩余合同款项。

4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

5）乙方必须提供给甲方的合法、有效的正规增值税发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税发票为止。

**6、备品备件要求：**

投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。

**7、**在供货前需提供由第三方权威机构出具的供货产品（采购需求中序号1--序号14）成品合格检测报告。

**二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范**

如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

 1.GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求

2.QB/T 4071-2021 课桌椅

 3.HJ 571-2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品

## 4.GB/T 35607-2017 绿色产品评价—家具 5.GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量 6.SN/T 1877.2-2007 塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法 7.GB/T 38794-2020 家具中化学物质安全 甲醛释放量的测定 8.GB/T 229-2020 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 9.GB/T 244-2020 金属材料 管 弯曲试验方法 10.GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件

## 11.GB20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 12.QB/T4371-2012 家具抗菌性能的评价 13.GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件 14.GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

## 15.JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板

## 16.GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件 17.GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

18.HG/T2006-2022 热固性和热塑性粉末涂料 19..GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量

  **采购清单汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学校** | **数量** | **单位** | **设备名称** |
| 1 | 杭州二中白马湖学校 | 350 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 2 | 杭州市北塘河小学 | 600 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 3 | 杭州市博文小学 | 100 | 套 | 提拉式升降课桌椅 |
| 4 | 杭州市奥体实验小学 | 300 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 5 | 杭州市滨江实验小学 | 150 | 套 | 提拉式升降课桌椅 |
|  6 | 杭州市钱塘实验小学（时代校区） | 180 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 7 | 杭州市高教园小学 | 180 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 8 | 杭州江南实验学校 | 200 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 9 | 浙江省杭州滨和中学 | 270 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 10 | 浙江省杭州竺可桢学校 | 200 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 11 | 浙江省杭州西兴中学 | 600 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 12 | 浙江省杭州闻涛中学 | 200 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 13 | 浙江省杭州高新实验学校 | 400 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 14 | 中心单元中学 | 600 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 15 | 之江单元学校 | 720 | 套 | 午休课桌椅+手摇升降课桌椅 |
| 16 | 浦沿小学（重建） | 900 | 套 | 午休课桌椅+手摇升降课桌椅 |
| 17 | 襄七房单元小学 | 460 | 套 | 午休课桌椅+手摇升降课桌椅 |
| 18 | 浦乐单元培智学校 | 80 | 套 | 课桌椅 |
| 19 | 浦乐单元中学 | 600 | 套 | 手摇升降课桌椅 |
| 20 | 硅谷小学 | 100 | 套 | 手摇升降课桌椅 |

**注：具体见采购需求**

**采购需求：采购详细参数，颜色根据学校需求选择，图片仅供参考**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **学校** | **参数规格** | **数量（套）** | **单位** | **参考图片** |
| 1 | 手摇升降课桌椅 | 杭州二中白马湖学校350 中心单元中学600 浦沿小学 675 浦乐单元中学600硅谷小学100 | 1、★桌面板： 尺寸600\*400\*（±3mm）\*厚27-30mm，采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置9mm一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，凸条总长度为910mm±3mm，笔槽呈斜坡形设计，长460mm±3mm，宽15mm(±3mm),深5mm±3mm,笔槽两端设置10\*2mm两个排污孔，方便清理，四周及底部完全无毛边，倒圆角，不刮手。表面有细纹咬花，不得有反光现象。组合设计：面板底部有強化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm×30mm（±3mm）×1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。 2、桌斗：（1）.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 （2）尺寸：内径尺寸：435mm×353mm×140mm（±3mm）功能书箱向后并有倾斜2度的，以利于排水，保持通风干爽。 （3）书箱底部入口处有笔槽设计桌斗两侧配有钢筋挂钩。3、★座板：座靠板采用分体设计，卡扣连接后隐藏螺丝锁定，座板尺寸宽430\*深420\*高240mm(±3mm)，座板厚度7-17mm，靠背尺寸宽420\*高300mm(±3mm)，靠板厚度5-7mm，采用pp材料一次成型，座板表面肤感设计，靠板有透气孔。4、钢架：桌子钢架采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用不小于38mm（±3mm）x1.5mm圆管，立柱采用不小于50\*25（±3mm）x1.2mm椭圆管，升降管采用不小于45x25（±3mm）x1.2mm椭圆管。椅子地脚管采用不小于38\*1.5mm圆管,立管采用不小于42\*32（±3mm）\*1.2mm的管子,课椅座靠管采用25（±3mm）\*2.0mm圆管。立柱与地脚管采用斜口满焊工艺。升降管侧面印有高度标识，尺寸精度5mm。钢管表面高速抛丸机除油除锈处理后，经过硅烷表面处理，再高温喷塑固化。6、课桌椅高度手摇式无级可调。7、★脚套长度85mm（±3mm），采用环保无毒TPU+橡胶材质，二次成型工艺，上部2.0mm厚环保无毒TPU塑料内设加强筋最大限度 减小钢管对脚套的磨损破坏，下部为增大增厚橡塑防滑垫，可增加对地面的摩擦系数，增加课桌椅的稳定性，并降低了课桌椅的破损率，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，在外拉力1000N下，不脱落，配ABS调整螺丝。 | 2325 | 套 |  |
| 2 | 手摇升降课桌椅 | 高新实验400 之江单元学校450 | 升降课桌：1、规格：长650mm（±3mm）×宽450mm×高580mm-790mm（可调节）。2、桌面材料及加工要求： 450mm×650mm（±3mm）×19mm，采用环保ABS塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成桌面厚度19mm,桌面底部有加强承重设计，镶入加固方管15mm×30mm（±3mm）×1.0mm，桌面靠胸部位置内凹、防挤压胸腔设计，前边沿带文具槽、茶杯槽，桌面左右两侧增高5mm注塑条以防笔具滑落，其抗外力冲击强度更强，具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。外观：人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。3、桌斗：桌斗采用环保PP塑料，一次注塑而成，书箱底部设有排水槽，槽缝不少于≥28，槽缝之间宽度为6mm,以防夹伤手指书箱底部靠胸前设有笔槽，长度为350mm，宽度为25mm，方便学生放置文具。内径450x350x150mm（±3mm）4、★桌脚材质：采用金属椭圆管，地脚管采用 60×30（±3mm）×1.5mm 的椭圆管。立柱采用 37×70（±3mm）×1.2mm 椭圆管，升降管采用60×30（±3mm）×1.2mm 椭圆管，桌斗插管采用20×40（±3mm）×1.2椭圆管，连档采用φ28（±3mm）×1.2mm 圆管，书报架材料为金属网格，网格采用钢丝直径不小于3mm，主材钢丝直径不小于6mm，网孔尺寸不大于50mm×50mm（±3mm）。5、桌脚脚套：PP塑料脚套，在外拉力 1000N 下，不脱落。6、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除锈去油磷化处理，静电喷塑，高温固化。表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。7、升降方式：升降传动系统采用金属锌合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，螺杆外径14mm，手摇一圈可升降约2.5mm，左右齿轮箱联动传动杆。升降轻松平稳。升降管侧面有丝网印高度尺寸，尺寸精度5mm。升降课椅 ：1、升降范围：380mm—460mm。2、 ★椅座、靠椅采用环保ＰＰ塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成，椅座尺寸420\*360mm，靠背尺寸380\*330mm（±3mm），耐冲击，耐抗压，耐麿。3、椅脚材质：采用金属椭圆管，地脚管采用60×30（±3mm）×1.5mm的椭圆管。立柱外管采用 70×37（±3mm）×1.2mm 的椭圆管，升降管采用 60×30（±3mm）×1.2mm 椭圆管，连接横管采用50×30（±3mm）×1.2mm 椭圆管，靠背管采用 20×40（±3mm）×1.2mm 椭圆管液压弯曲成型。4、椅脚脚套：PP塑料脚套，在外拉力 1000N 下，不脱落。5、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除锈去油磷化处理，静电喷塑，高温固化。表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。6、升降方式：升降传动系统采用金属锌合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，螺杆外径14mm，手摇一圈可升降约2.5mm，左右齿轮箱联动传动杆。升降轻松平稳。升降管侧面有丝网印高度尺寸，尺寸精度5mm。7、★手摇升降孔洞需用PP塑料滑块遮盖，需要使用时轻轻划开即可。 | 850 | 套 |  |
| 3 | 提拉式升降课桌椅 | 杭州市博文小学100杭州市滨江实验小学150 | 课桌：W640\*D428\*H640-730mm。（内置隐藏机械式升降调节机构，调节高度无需旋钮及不需使用任何工具）面板：1.材质：采用ABS耐撞击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：长640mm×宽428mm\*高30mm(±3mm)。 3.功能:（1）靠胸前处有一內弧造型设计，两侧有手臂支撑设计。（2）桌面内凹桌面内凹5mm±1mm设计，无藏污纳垢的凹槽及妨碍双手舒展的凸条，即可达到防止物品掉落的功能。4.附加设计：面板底部有強化承重之设计，嵌入30mm\*1.2mm±1mm的扁铁。抽屉：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2.尺寸：540×350×140mm(±3mm)。3.功能：大角度内倾式书箱，防止物品滑落，书箱内侧设有排水、通风透气孔，可保持书箱内部干爽清洁。钢架：1.材质及形状：眼睛管、鱼眼管。采用满焊焊接。 2.管材直径尺寸：升降上管长48.5mm\*宽30mm(±3mm)\*厚1.5mm眼睛管;升降下管长38mm\*宽19mm(±3mm)\*厚1.8mm眼睛管；横杆长32mm\*宽22mm(±3mm)\*厚1.5mm眼睛管。3.可调节高度：从桌高640mm至730mm。 4.表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。脚垫：1.材质：采用PA塑料、软垫TPU。底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫，前脚垫需锁付有水平调整螺丝（PP），确保桌面保持平衡不倾斜。2.尺寸：前脚垫长168mm\*宽38mm\*高35mm±(3mm)及后脚垫长53mm\*宽32mm\*高45mm（±3mm）。功能：具备简便提拉式升降功能，不需要通过旋钮或者借助螺丝刀等外置的任何工具，直接使用双手即可快速调节课桌高度。课椅：座高360-400mm。（内置隐藏机械式升降调节机构，调节高度无需旋钮及不需使用任何工具）靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：靠背长400mm\*宽325mm(±3mm)。3.靠背中间有55mm(±3mm)内凹式曲线弧度设计，能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯，靠背须有有最小直径4mm±1mm至最大长14mm\*宽5mm±1mm椭圆形发散通风孔，通风孔不少于220个。4.功能：椅背背面设计有把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。坐垫：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2.尺寸：长400mm\*宽325mm(±3mm)。3.椅面采用人体工程学设计，坐垫中间有45mm±3mm内凹式设计，坐垫前端需有波浪形加瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒服，更健康地成长，椅面需有最小直径4mm±1mm至最大长14mm±1mm椭圆形发散通风孔，通风孔不少于380个。脚架：1.材质及形状：眼睛管及鱼眼管。采用满焊焊接。 2.管材直径尺寸：升降上管长48.5mm\*宽30mm(±3mm)\*厚1.5mm眼睛管;升降下管长38mm\*宽19mm(±3mm)\*厚1.8mm眼睛管；横杆长32mm\*宽22mm(±3mm)\*厚1.5mm鱼眼管。3.可调节高度：从座高360mm至400mm。4.表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。脚垫：1.材质：采用PA塑料、软垫TPU。底部需有嵌入式防滑防刮伤软垫，长脚垫需锁付有水平调整螺丝（材质PP），确保椅座保持平衡不倾斜。2.尺寸：尺寸：前脚垫长168mm\*宽38mm\*高35mm(±3mm)及后脚垫长53mm\*宽32mm\*高45mm（±3mm）。功能：具备简便提拉式升降功能，不需要通过旋钮或者借助螺丝刀等外置的任何工具，直接使用双手即可快速调节高度。 | 250 | 套 |  |
| 4 | 手摇升降课桌椅 | 闻涛中学200 | 升降课桌：1、规格：长650(mm)×宽450(mm)×高580mm-790mm（可调节）。2、桌面材料及加工要求： 450mm×650×19mm(±3mm)，采用环保ABS塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成桌面厚度19mm,桌面底部有加强承重设计，镶入加固方管15mm×30mm(±3mm)×1.0mm，桌面靠胸部位置内凹、防挤压胸腔设计，前边沿带文具槽、茶杯槽，桌面左右两侧增高5mm注塑条以防笔具滑落，其抗外力冲击强度更强，具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。外观：人性化设计，美观大方，边缘平整圆滑，美观坚固。3、桌斗：桌斗采用环保PP塑料，一次注塑而成，书箱底部设有排水槽，槽缝不少于≥28，槽缝之间宽度为6mm,以防夹伤手指书箱底部靠胸前设有笔槽，长度为350mm，宽度为25mm，方便学生放置文具。4、★桌脚材质：采用金属椭圆管，地脚管采用 60×30(±3mm)×1.5mm 的椭圆管。立柱采用 37×70(±3mm)×1.2mm 椭圆管，升降管采用60×30(±3mm)×1.2mm 椭圆管，桌斗插管采用20×40(±3mm)×1.2椭圆管，连档采用φ32×1.2mm 圆管，书报架材料为金属网格，网格采用钢丝直径不小于3mm，主材钢丝直径不小于6mm，网孔尺寸不大于50mm×50mm(±3mm)。5、桌脚脚套：PP塑料脚套，在外拉力 1000N 下，不脱落。6、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除锈去油磷化处理，静电喷塑，高温固化。表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。7、升降方式：★升降传动系统采用金属锌合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，螺杆外径14mm，手摇一圈可升降约2.5mm，左右齿轮箱联动传动杆。升降轻松平稳。升降管侧面有丝网印高度尺寸，尺寸精度5mm。升降课椅 ：1、升降范围：380mm—460mm。2、 椅座、靠椅采用环保ＰＰ塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成，椅座尺寸410\*380mm(±3mm)，靠背尺寸410\*350mm(±3mm)，耐冲击，耐抗压，耐麿。3、椅脚材质：采用金属椭圆管，地脚管采用60×30(±3mm)×1.5mm的椭圆管。立柱外管采用 70×37(±3mm)×1.2mm 的椭圆管，升降管采用 60×30(±3mm)×1.2mm 椭圆管，连接横管采用50×30(±3mm)×1.2mm 椭圆管，靠背管采用 20×40(±3mm)×1.2mm 椭圆管液压弯曲成型。4、椅脚脚套：PP塑料脚套，在外拉力 1000N 下，不脱落。5、生产工艺：钢管焊接均采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔，焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用除锈去油磷化处理，静电喷塑，高温固化。表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。6、升降方式：★升降传动系统采用金属锌合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，螺杆外径14mm，手摇一圈可升降约2.5mm，左右齿轮箱联动传动杆。升降轻松平稳。升降管侧面有丝网印高度尺寸，尺寸精度5mm。 | 200 | 套 |  |
| 5 | 手摇升降课桌椅 | 奥体小学300 钱塘实验时代校区 180 | 课桌升降高度：580-790mm 课椅升降高度360-460mm 1、桌面板： 尺寸600\*400\*厚27-30mm（±3mm），采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置9mm一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，凸条总长度为910mm±3mm，笔槽呈斜坡形设计，长460mm(±3mm)，宽15mm±3mm,深5mm±3mm,笔槽两端设置10\*2mm两个排污孔，方便清理，四周及底部完全无毛边，倒圆角，不刮手。表面有细纹咬花，不得有反光现象。组合设计：面板底部有強化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm×30mm（±3mm）×1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。2、座靠板：座板尺寸415\*400（±3mm），背板尺寸395\*320mm（±3mm），座板和背板均采用优质pp材料，采用注塑工艺，一次成型，表面有防滑设计，座靠板上下有透气装饰条孔，条孔高度不超过4mm，长度呈不规则条状，★靠板连接件采用高强度高韧性TPU注塑成型，卡扣连接后，靠背具有活动性，可随着人体背部前后浮动，完美贴合背部，改善学生驼背的习惯，加大宽度坐起来更舒适，整体设计简约大方，具有现代感，靠背后带提手，方便移动。3、书斗：尺寸约450\*305\*120mm（±3mm），由厚度为0.7mm冷板冲压而成，三面带透气孔，孔径小于5mm，桌斗两侧配有卡扣式塑料挂钩，永不掉落，拒绝铆钉或螺丝安装，挂钩带安全圆角，无毛刺。4、桌椅钢架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用不小于60\*30（±3mm）\*1.5mm椭圆管，立柱采用不小于70\*37（±3mm）\*1.2mm椭圆管，升降管采用不小于60\*30（±3mm）\*1.2mm椭圆管，地脚管经过液压冲床冲压后呈双S曲线，增强脚管的扭力和支撑力，立柱与地脚管采用插入式焊接工艺。升降管侧面有激光打印高度尺寸，尺寸精度5mm。课桌连接横管为直径不小于16x1.2mm圆管，课桌网兜采用4mm钢丝网片焊接而成。课椅座靠管采用25\*1.5mm圆管，带S弯增强靠背强度。5、★桌椅脚套长度不小于85mm，厚度不小于2mm，采用PE材质，底部二次注塑TPE高韧性耐磨垫，具有耐磨、静音功能。脚套与钢管采用倒卡扣式设计，为了防止脚套掉落，钢件卡扣长度不小于10mm，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，在外拉力1000N下，不脱落，四脚配ABS调平螺丝。6、手摇升降杆齿轮、外壳采用高强度锌合金压铸而成，下保护管采用镀锌方管，内置双头丝杆，手摇一圈可调节高度0.8cm。7、★手摇升降孔洞需用PP塑料滑块遮盖，需要使用时轻轻划开即可。 | 480 | 套 |  |
| 6 | 手摇升降课桌椅 |  江南实验学校200 | 课桌升降高度：580-790mm 课椅升降高度360-460mm  1、 桌面板： 尺寸600\*400\*厚27-30mm(±3mm)，采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。面板底部有強化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm×30mm×1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。桌斗采用PP塑料一次成型，前端带加强筋。2、钢架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用不小于38(±3mm)x1.5mm圆管，立柱采用不小于50x25(±3mm)x1.5mm椭圆管，升降管采用不小于40x20(±3mm)x1.5mm椭圆管，立柱与地脚管采用斜口满焊工艺。升降管侧面印有高度标识，尺寸精度5mm。桌椅连接横管为25\*50x1.2mm椭圆管，钢管表面高速抛丸机除油除锈处理后，经过硅烷表面处理，再高温喷塑固化。3、 优质PP塑料脚套。5、课桌椅高度手摇式无级可调。4、脚套长度不小于85mm，采用环保无毒TPU+橡胶材质，二次成型工艺，上部2.0mm厚环保无毒TPU塑料内设加强筋最大限度 减小钢管对脚套的磨损破坏，下部为增大增厚橡塑防滑垫，可增加对地面的摩擦系数，增加课桌椅的稳定性，并降低了课桌椅的破损率，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，在外拉力1000N下，不脱落，配ABS调整螺丝。5、★手摇升降孔洞需用PP塑料滑块遮盖，需要使用时轻轻划开即可 | 200 | 套 |  |
| 7 | 手摇升降课桌椅 | 竺可桢学校200  | 1、桌面：640\*430\*27mm（±3mm），采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。桌面无笔槽设计，四周微高3mm，防止笔滑落。 2、★椅子坐板尺寸415x400mm（±3mm），背板尺寸395 x320mm（±3mm），坐板和背板均采用优质pp材料，采用注塑工艺，一次成型，表面有防滑设计，坐板上下有透气装饰条孔，条孔高度不超过4mm，长度呈不规则条状，背板连接件采用TPE注塑成型，卡扣连接后，靠背具有活动性，靠背后有半圆形拉手设计，可提拉椅子及增强靠背承受力，人坐下椅子可随着人体背部前后晃动，完美贴合背部，改善学生驼背的习惯，加大宽度坐起来更舒适。3、桌斗：（1）.材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。 （ 2）尺寸：内径尺寸：435mm×353mm×140mm（±3mm）功能书箱向后并有倾斜2度的设计，以利于排水，保持通风干爽。 （3）书箱底部入口处有笔槽设计桌斗两侧配有钢筋挂钩。4、钢架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用不小于38（±3mm）x1.5mm圆管，立柱采用不小于50x25（±3mm）x1.5mm椭圆管，升降管采用不小于40x20（±3mm）x1.5mm椭圆管，立柱与地脚管采用斜口满焊工艺。升降管侧面印有高度标识，尺寸精度5mm。桌椅连接横管为25\*50（±3mm）x1.2mm椭圆管，钢管表面高速抛丸机除油除锈处理后，经过硅烷表面处理，再高温喷塑固化。5、课桌椅高度手摇式无级可调。6、脚套长度不小于85mm，采用环保无毒TPU+橡胶材质，二次成型工艺，上部2.0mm厚环保无毒TPU塑料内设加强筋最大限度 减小钢管对脚套的磨损破坏，下部为增大增厚橡塑防滑垫，可增加对地面的摩擦系数，增加课桌椅的稳定性，并降低了课桌椅的破损率，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，在外拉力1000N下，不脱落，配ABS调整螺丝。 | 200 | 套 |  |
| 8 | 手摇升降课桌椅 | 西兴中学600 | 1、★桌面：640\*430\*27mm(±3mm)，（升降范围580-790mm)采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。耐冲击强度：能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。桌面无笔槽设计，四周微高3mm，防止笔滑落。 2、★椅子坐板尺寸415x400(±3mm)，(升降范围360-460mm)背板尺寸395 x320mm(±3mm)，升降高度360-460mm，坐板和背板均采用优质pp材料，采用注塑工艺，一次成型，表面有防滑设计，坐板上下有透气装饰条孔，条孔高度不超过4mm，长度呈不规则条状，背板连接件采用TPE注塑成型，卡扣连接后，靠背具有活动性，靠背后有半圆形拉手设计，可提拉椅子及增强靠背承受力，人坐下椅子可随着人体背部前后晃动，完美贴合背部，改善学生驼背的习惯，加大宽度坐起来更舒适。3、★书斗：内径尺寸435mm×353mm×140mm(±3mm)（高度根据学校要求指定），由厚度为0.7mm冷板冲压而成，三面带透气孔，孔径小于5mm，桌斗两侧带塑料挂钩。4、钢架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用不小于38(±3mm)x1.5mm圆管，立柱采用不小于50x25(±3mm)x1.5mm椭圆管，升降管采用不小于40x20(±3mm)x1.5mm椭圆管，立柱与地脚管采用斜口满焊工艺。升降管侧面印有高度标识，尺寸精度5mm。桌椅连接横管为25\*50(±3mm)x1.2mm椭圆管，钢管表面高速抛丸机除油除锈处理后，经过硅烷表面处理，再高温喷塑固化。5、课桌椅高度手摇式无级可调。6、★脚套长度不小于85mm(±3mm)，采用环保无毒TPU+橡胶材质，二次成型工艺，上部2.0mm厚环保无毒TPU塑料内设加强筋最大限度 减小钢管对脚套的磨损破坏，下部为增大增厚橡塑防滑垫，可增加对地面的摩擦系数，增加课桌椅的稳定性，并降低了课桌椅的破损率，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后钢管倒扣脚套槽内牢固不松动，在外拉力1000N下，不脱落，配ABS调整螺丝。7、★手摇升降孔洞需用PP塑料滑块遮盖，需要使用时轻轻划开即可 。  | 600 | 套 |  |
| 9 | 手摇升降课桌椅 | 北塘河小学600高教园小学180 | 课桌升降高度：580-790mm  课椅升降高度360-460mm1、★桌面：(1)★桌面采用浸渍胶膜纸饰面多层板，420\*600（±3mm）\*18mm，具有耐污染、耐划痕、耐光色牢度性能。四周采用软塑料改性TPU材料注塑包边，包边断面厚度不小于6mm，外力指甲作用后能瞬时恢复；塑料包边与桌面齐平，不高起，安全防撞无锐角；(2)前方设有笔槽，桌面靠学生胸前内凹设计；。 2、★书斗：采用 PP耐冲击塑料一体射出成型，尺寸为490x340x140mm（±3mm），书斗壁厚3mm，有流水孔和多条档笔条，斗底有多条田字形加强筋，书斗两侧有160mm长45x25mm椭圆孔，可隐藏课桌上托管。书斗两侧配有钢筋挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于500N。3、桌下网篮：采用改性PP材料一次注塑成型，净空尺寸约宽520mm×深195mm×高200mm（±3mm），整体材料厚度≥3mm，下方内置方管加固,尺寸及高度应符合学生正常坐姿使用要求.3、★桌架：课桌脚掌采用铝压铸一次成型，规格为400x70x65mm（±3mm），升降外管尺寸为35mm×70mm（±3mm），厚度不小于1.2mm，升降内管25mm×45mm（±3mm），厚度不小于1.2mm，外立柱与地脚管采用斜插连接工艺，升降管侧面印有高度标识，尺寸精度5mm。钢管表面高速抛丸机除油除锈处理后，经过硅烷表面处理，再高温喷塑固化。4、★椅子座靠板采用优质pp材料一次成型，座板尺寸395mm×435mm（±3mm），靠板尺寸395mm×320mm（±3mm）表面有防滑设计，坐板上下有透气装饰条孔，条孔宽度不超过4mm，长度不等；面板四周倒角半径不小于5mm。背板连接件采用改性TPE软塑料注塑成型，靠背具有活动性，与脊柱完美贴合，符合人体功效学。5、★椅架：课椅脚掌采用铝压铸一次成型，规格为460 x50x60mm（±3mm）。椅腿采用优质冷轧高频焊管，升降外管尺寸为30mm×40mm（±3mm），厚度不小于1.2mm，升降内管为∅25mm（±3mm），厚度不小于1.2mm的圆管，表面按规范高温喷塑固化处理。与椅脚、椅面连接结构稳固、美观，符合承重要求，方便拆卸维修。6、课桌椅高度手摇式无级可调。桌椅脚下配ABS调整螺丝。7、★脚套与桌椅铝压铸脚掌采用螺丝锁定，采用环保无毒TPU+橡胶材质，二次成型工艺，下部为不小于5mm橡塑防滑垫，可增加对地面的摩擦系数，增加课桌椅的稳定性，并降低了课桌椅的破损率，在外拉力1000N下，不脱落，配ABS调整螺丝。 | 780 | 套 | **提供样品** |
| 10 | 课桌椅 | 浦乐单元培智学校80 | 桌子：1.规格：800\*900\*700-760mm2.材质：采用18mm厚橡胶木指接板。表面优质油漆，五底三面。3.侧板：采用5mm厚橡胶木指接板，表面环保清水油漆处理。4.铰链：采用优质铰链，开合十万次以上椅子：1.规格：430\*400\*420-450mm（坐高）2.台面：采用18mm厚橡胶木指接板，表面环保清水油漆处理。凳脚：采用实木脚，表面环保清水油漆处理。 | 80 | 套 |  |
| 11 | 午休课桌椅 | 之江单元学校270 | 桌子规格材质：（1）桌面采用优质环保ABS塑料经模具一次注塑成型，尺寸：620\*425\*22-27mm（±3mm）靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置9mm一冂字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，凸条总长度为920mm±3mm，笔槽呈斜坡形设计，长440-460mm（±3mm），宽20mm,深5mm,笔槽两端设置10\*2mm两排通孔，方便清理，四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。表面得需有细纹咬花，不得有反光现象。组合设计：桌面可加装透明桌面罩，作为桌面的保护层，保护桌面加长使用年限，耐磨。面板底部有強化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm×30（±3mm）mm×1.0mm。由螺丝锁付于面板底部.整体桌面符合人体工程学原理兼顾美观与牢固，学生读写更舒适。1. 书箱：★书箱采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。内径尺寸为440\*365\*125mm（±3mm），外径尺寸为495\*395\*135mm（±3mm）。书箱靠胸前沿设有一条长370mm\*30mm（±3mm）\*4mm的笔槽并两边有圆形通孔，方便置放笔具和清洁，书箱前沿边缘内置5\*10mm（±3mm）钢筋条，钢筋条与书箱一体注塑成型，增加书箱的坚固性，且具有抗扭曲兼顾安全等优点，书箱背面有不小于60\*80mm内凹区域，用于粘贴学校LOGO及文化。

（3）金属桌架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用38mm×48mm（±3mm）×1.5mm椭圆管，立柱采用38mmx48mm（±3mm）x1.5mm椭圆管，升降管采30mm×40mm（±3mm）×1.5mm椭圆管，桌脚连档采用30×40（±3mm）×1.5mm椭圆管，桌面托起支架采用铁片冲压一次成型厚度为2.0mm。桌面桌斗可整体翻转倾斜一定角度，便于前排学生躺平时不用升起课桌，午睡时操作方便实用；（升降管侧面印有丝网高度尺寸，尺寸精度5mm。桌子自由调节高度为630mm-790mm，桌面静负载300KG重物2小时桌子整体不变形钢管内部设有一根的升降顺螺杆，升降螺杆与上横梁中的转抽连接固定，采用手摇杆方式调节升降高度。升降支架与托架采用螺丝在滑道孔位相连接）。（4）★脚套：前脚套尺寸53\*62\*38mm（±3mm）,后胶套尺寸为135mm\*80\*42mm（±3mm），采用PP塑料一体注塑成型脚套，脚套底部二次注塑防滑橡胶软垫，带调平螺丝。靠背：1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；2.★尺寸：高385×宽455（±3）mm；3.★功能：靠背上端设有一个尺寸为130×225mm（±3mm）的头枕，★头枕镶嵌一块环保PU发泡软枕，平躺时能缓解头部压力，舒适安全。且PU发泡软枕具有抗污抗菌作用，可时刻保持整洁。头枕可活动拉伸140mm，能有效的调整学生身高差距具有合适靠枕位置。靠背壁厚不小于4mm,靠背有透气散热孔，靠背条形透气散热孔12个，圆形透气散热孔24个，躺靠舒适，造型美观，符合国家安全标准，保护学生脖颈，避免由于不良睡姿而引起的骨位不正；★靠背设计有气动弹簧可无极贴背式向后躺至舒适的角度。往后有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯；三、坐垫： YJD1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；2.★尺寸：宽410×深420（±3）mm；3.坐板后端采用环保PP一次注塑成型后盖，安全防护操作时不小心夹手；4.钢架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用38mm×48mm（±3mm）×1.5mm椭圆管，立柱采用38mmx48mmx1.5mm椭圆管，升降管采用30mm×40mm（±3mm）×1.5mm椭圆管，桌脚连档采用30×40×1.5mm椭圆管，升降管侧面印有丝网高度尺寸。靠背管采用22mm×32mm（±3mm）×1.5mm椭圆管焊接而成，腿托管采用φ16\*2mm圆管，采用特级电镀，嵌入坐板支撑钢管内伸缩，可伸缩长度250mm，美观且躺坐舒适；（升降管侧面印有丝网高度尺寸，尺寸精度5mm。桌子自由调节高度为360mm-460mm，内部设有一根的升降顺螺杆，升降螺杆与上横梁中的转抽连接固定，采用手摇杆方式调节升降高度。升降支架与托架采用螺丝在滑道孔位相连接）四、多功能自重力旋转储物盒1.储物盒材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；2.尺寸：★420mm\*100mm\*200mm±2mm；功能：储物盒内部分别隔开三个储物空间，左右两边可放置水杯，文具盒。中间可存放书籍或者毯子方便学生午休时铺盖。且储物盒可经过自己调整翻转固定，方便学生午休时可托住腿部安全午休。 | 270 | 套 | **提供样品** |
| 12 | 手摇升降课桌椅 | 襄七房单元小学235 | 手摇升降式课桌1、规格：620\*430\*（580-790）mm，此范围内可随意调节高度。2、桌面规格为620mm\*430mm（±3mm），采用一级全新料ABS工程塑料注塑面板，面板背面锁入二根钢管支撑，并与面板底部平齐。尺寸规格为30mm×15mm（±3mm）×1.0mm。颜色：按学校要求配色3、书斗规格510mm\*385mm\*150mm（±3mm），采用环保PP塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收料生产。4、金属桌架采用优质冷轧高频焊接，地脚管采用30\*60（±3mm）\*1.5mm椭圆管，立柱采用70\*37（±3mm）\*1.2mm椭圆管，升降管采用60\*30（±3mm）\*1.2mm椭圆管，升降管侧面有激光打印高度尺寸，尺寸精度5mm。连接横管采用30\*50（±3mm）\*1.2mm椭圆管。桌子脚下采用ABS方向盘式微调脚套平衡桌面。手摇升降课椅1、规格：430\*380\*(340-420)mm（±3mm），此范围内可随意调节高度。2、椅架采用优质冷轧高频焊，地脚管采用30\*60（±3mm）\*1.5mm椭圆管，立柱采用70\*37（±3mm）\*1.2mm椭圆管，升降管采用60\*30（±3mm）\*1.2mm椭圆管，升降管侧面有激光打印高度尺寸，尺寸精度5mm。连接管采用30\*50（±3mm）\*1.2mm椭圆管。3、坐靠板；椅座、靠椅采用环保ＰＰ塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成，椅座尺寸430×380mm（±3mm），靠背尺寸430×260mm（±3mm），耐冲击，耐抗压，耐麿。 | 235 | 套 |  |
| 13 | 午休课桌椅 | 襄七房单元小学 225 浦沿小学（重建）225 | 1：桌面：(1)★桌面采用浸渍胶膜纸饰面多层板，具有耐污染、耐划痕、耐光色牢度性能。四周采用软塑料改性TPU材料注塑包边，包边厚度不小于6mm，外力指甲作用后能瞬时恢复；包边与桌面齐平，安全防撞无锐角；(2)前方设有笔槽，桌面靠学生胸前内凹设计；(3)★桌面尺寸600\*420（±3mm），厚度不小于18mm；面板四周倒角半径不小于5mm。2、★书箱采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。内径尺寸为440\*350\*125mm（±3mm），外径尺寸为495\*395\*135mm（±3mm）。书箱靠胸前沿设有一条长370mm\*30mm（±3mm）\*4mm的笔槽并两边有圆形通孔，方便置放笔具和清洁，书箱前沿边缘内置5\*10mm钢筋条，钢筋条与书箱一体注塑成型，增加书箱的坚固性，且具有抗扭曲兼顾安全等优点，书箱背面有不小于60\*80mm内凹区域，用于粘贴学校LOGO及文化。3、金属桌架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用38mm×48mm（±3mm）×1.5mm椭圆管，立柱采用38mmx48mm（±3mm）x1.5mm椭圆管，升降管采30mm×40mm（±3mm）×1.5mm椭圆管，桌脚连档采用30×40（±3mm）×1.5mm椭圆管，升降管侧面印有丝网高度尺寸，尺寸精度5mm。桌子自由调节高度为630mm-750mm，桌面静负载300KG重物2小时桌子整体不变形。桌面托起支架采用铁皮一次成型厚度为2.0mm。桌面桌斗可整体翻转倾斜，便于前排学生躺平时不用移动课桌，午睡时操作方便实用。4、★脚套：前脚套尺寸53\*62\*38mm（±3mm）,后胶套尺寸为135mm\*80\*42mm（±3mm），采用PP塑料一体注塑成型脚套，脚套底部二次注塑防滑橡胶软垫，带调平螺丝。(B)靠背：1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；2.★尺寸：高385×宽455（±3）mm；3.★功能：靠背上端设有一个尺寸为130×225mm（±3）mm的头枕，头枕镶嵌一块环保聚氨酯发泡软枕，平躺时能缓解头部压力，舒适安全。且发泡软枕具有抗污抗菌作用，可时刻保持整洁。头枕可活动拉伸140mm，能有效的调整学生身高差距具有合适靠枕位置。靠背壁厚不小于4mm,靠背与头枕有透气散热孔，靠背条形透气散热孔12个，圆形透气散热孔24个，头枕使用环保且可拆卸软包，躺靠舒适，造型美观，符合国家安全标准，保护学生脖颈，避免由于不良睡姿而引起的骨位不正；靠背设计有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯；(C)坐垫： 1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；2.★尺寸：宽410×深420（±3）mm；3.坐板后端采用环保PP一次注塑成型后盖，防止气杆伸缩时夹手；(三)钢架：采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用38mm×48mm（±3mm）×1.5mm椭圆管，立柱采用38mmx48mm（±3mm）x1.5mm椭圆管，升降管采用30mm×40mm（±3mm）×1.5mm椭圆管，桌脚连档采用30×40（±3mm）×1.5mm椭圆管，升降管侧面印有丝网高度尺寸。靠背管采用22mm×32mm×1.5mm椭圆管焊接而成，腿托管采用φ16\*2mm圆管，采用特级电镀，嵌入坐板支撑钢管内伸缩，可伸缩长度250mm，美观且躺坐舒适；储物盒1.储物盒材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；2.★尺寸：288mm\*285mm\*195mm（±3mm）； | 450 | 套 |  |
| 14 | 手摇升降课桌椅 | 滨和中学270 | 整体规格：650×450×（650-810）mm(±3mm)，此范围内可随意调节高度。椅：380×400×（380-460）mm，此范围内可随意调节高度。桌面：ABS工程塑料注塑面板背面采用1.0mm冷轧板，前端设有400mm(±3mm)长笔槽，左右两侧设有档物条，表面磨砂处理，边缘光滑。坐靠：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收料生产。桌斗：采用环保PP塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收料生产。内径尺寸：455mm×350mm×135mm(±3mm)。外径尺寸：510mm×355mm×145mm(±3mm)。桌椅架：采用金属椭圆管。桌椅地脚采用54×25(±3mm)×1.2mm椭圆钢管，经液压冲床冲压后呈双S线，增强脚管的扭力和支撑力，立柱采用70×37(±3mm)×1.2mm椭圆钢管；升降管采用54×25(±3mm)×1.2mm椭圆钢管，桌斗U型支架采用40×20(±3mm)×1.2mm椭圆钢管，横档采用 54×25(±3mm)×1.2mm椭圆钢管，靠背管采用20×40(±3mm)×1.5mm椭圆钢管。脚套：尼龙或橡胶材料，在外拉力1000N下，不脱落。脚套安装后，另加螺钉固定 | 270 | 套 |  |

**注：**投标人所投产品的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，仅供投标人参考，不作为实质性响应条款。

**服务标准、期限、效率等要求**

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过中的质量控制完善。

4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

**5**、售后服务要求：

（1）质量保证期：所有货物的质量保证期为5年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。

（2）供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

6、项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供售后服务人员清单、履历、专业技术能力等资料。

**其它：招标文件第四部分评分办法中评审因素相应的其它要求及第五部分采购合同中相应的其他要求。**

**第四部分****评标方法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主客观属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| 1 | 1）投标产品（课桌椅）具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，覆盖的范围包含教学校具、钢木家具、钢塑家具、实木家具的设计开发、制造、销售、安装、售后服务，提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。（1分）2）投标产品（课桌椅）具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，覆盖的范围包含教学校具、钢木家具、钢塑家具、实木家具的设计开发、制造、销售、安装、售后服务,提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。（1分）3）投标产品（课桌椅）具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的范围包含教学校具、钢木家具、钢塑家具、实木家具的设计开发、制造、销售、安装、售后服务，提供有效证明材料。全部满足得1分，否则不得分。（1分）4）投标产品（课桌椅）具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，（认证单元包含钢木家具、实木家具、其他家具），全部满足得2分，否则不得分。（2分） | 5 | 客观分 | 资信情况 |
| 2 | 投标人或生产厂家自2021年1月以来具有类似项目（至少包括手摇升降课桌椅）成功案例，每一项得0.5分，最高3分。（需同时提供合同、相关发票，合格验收报告，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准）。 | 3 | 客观分 | 业绩情况 |
| 3 | 投标产品的基本功能、技术指标与采购需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品规格、详细配置、主要技术参数等）其配置和性能是否能满足本项目的需求。技术指标负偏离每一项扣减1分，标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止。（12分） | 12 | 客观分 | 投标产品需求的吻合程度和偏差情况 |
| 4 | 投标人或生产厂家具有以下有效期内的有效的成品检测报告：手摇升降课桌椅：依据（包含不限于）QB/T 4071-2021、GB/T 35607-2017、GB 28481-2012、SN/T 1877.2-2007、GB/T 38794-2020、GB/T 229-2020、GB/T 244-2020标准的抽样检测报告，包含①金属件外观、②塑料件外观等外观性能、③产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、④产品寿命、⑤产品有害物质、⑥邻苯二甲酸酯、⑦苯并[α]芘等检测项目，其中甲醛释放量≤0.03mg/m3、苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3、TVOC≤0.3mg/m3、产品寿命椅座椅背12万次合格、邻苯二甲酸酯≤0.1%、苯并[α]芘≤1.0mg/kg，冲击试验（-80℃）、弯曲试验；检测内容齐全且全部符合的得3分，每缺1项内容扣0.5分，扣完为止。（3分）注：投标人提供的检验报告需具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图。 | 3 | 客观分 | 成品检测报告 |
| 5 | 投标人或生产厂家具有以下有效期内的有效的主要原材料检测报告：1、桌面板：依据GB/T 32487-2016、GB 28481-2012、GB20286-2006、QB/T4371-2012标准，其中有害物质（包括邻苯二甲酸酯、重金属（可溶性铅、可溶性隔、可溶性铬、可溶性汞）、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）符合标准要求，耐老化性（600小时），耐热冷循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，硬度≥HD75，抗菌性能（大肠杆菌）≥99%，阻燃1级（烟密度等级（SDR）≤75），烟毒性产烟毒性达到ZA2。检测内容齐全且全部符合的得2分，不提供或不符合不得分。（2分）2、座靠板：依据GB/T 32487-2016、GB 28481-2012、GB20286-2006、QB/T4371-2012标准，其中有害物质（包括邻苯二甲酸酯、重金属（可溶性铅、可溶性隔、可溶性铬、可溶性汞）、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）符合标准要求，耐老化性（600小时），耐热冷循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，硬度≥HD75，抗菌性能≥99%，阻燃1级（烟密度等级（SDR）≤75），烟毒性产烟毒性达到ZA2。检测内容齐全且全部符合的得2分，不提供或不符合不得分。（2分）3、橡胶木依据GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、JC/T 2039-2010、QB/T 4371-2012标准要求，其中应包含试验霉种：（土曲霉、宛氏拟青霉、出牙短梗霉）长霉程度为:不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级；试验菌种：（大肠杆菌、白色念珠菌）抑菌率>99%；甲醛释放量≤0.5mg/L、含水率符合国家标准。检测内容齐全且全部符合的得2分，不提供或不符合不得分。（2分）4、钢管：依据GB/T 3325-2017、GB 8624-2012、GB20286-2006、QB/T 4371-2012标准要求，其中抗盐雾符合标准要求，阻燃1级，燃烧性能B1级，，抗菌性能≥99%，检测内容齐全且全部符合的得2分，不提供或不符合不得分。（2分）5、塑料件：依据GB28481-2012、GB/T 32487-2016、GB20286-2006标准要求，其中有害物质（包括邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）符合标准要求，耐老化性（600小时），冲击强度的保持率≥75%，外观颜色变色评级≥4级，阻燃1级（烟密度等级（SDR）≤75），烟毒性产烟毒性达到ZA2，检测内容齐全且全部符合的得2分，不提供或不符合不得分。（2分）6、塑粉：按照HG/T 2006-2022、GB 28481-2012、GB18581-2020标准要求，其中耐盐雾500h划痕腐蚀蔓延宽度小于1mm，漆膜外观、附着力、耐碱性符合要求，重金属（铬、镉、汞、铅）未检出，检测内容齐全且全部符合的得2分，不提供或不符合不得分。（2分）7、脚套：依据GB28481-2012、GB/T 32487-2016、GB20286-2006标准要求，其中有害物质（包括邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚）符合标准要求，耐老化性（600小时），冲击强度的保持率≥75%，外观颜色变色评级≥4级，阻燃1级（烟密度等级（SDR）≤75），烟毒性产烟毒性达到ZA2，检测内容齐全且全部符合的得2分，不提供或不符合不得分。（2分）注：投标人提供的检验报告需具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图。 | 14 | 客观分 | 原材料检测报告 |
| 6 | 投标人或生产厂家具有核心生产设备按品类，具体要求如下：1）钢制类：手持式激光焊机、焊接机器人、光纤激光五轴管材切割机、光纤激光板材切割机、硅烷处理喷塑流水线。2）木质类：数控裁板锯、雕刻机、加工中心。3）塑料类：注塑机、碎料机。4）人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备。投标人提供的核心生产设备种类满足上述4类所列设备要求的得8分，每1类不全或未提供扣2分，扣完为止。（8分）注：有效证明材料：以上设备需提供发票复印件、设备现场照片。 | 8 | 客观分 | 相关设备证明 |
| 7 | 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照本项目分解节点并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，全部满足得2分，部分满足得1分，不满足或不提供不得分。 | 2 | 主观分 | 项目整体实施方案 |
| 8 | 生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，全部满足得2分，部分满足得1分，不满足或不提供不得分。 | 2 | 主观分 | 生产实施能力 |
| 9 | 品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员（符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分。）。 | 2 | 主观分 | 品控管理 |
| 10 | 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，全部满足得2分，部分满足得1分，不满足或不提供不得分。 | 2 | 主观分 | 安装方案 |
| 11 | 售后服务应对方案及承诺：提供详细完整的售后服务措施和方案，包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等，根据提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，全部满足得2分，部分满足得1分，不满足或不提供不得分。 | 2 | 主观分 | 售后承诺 |
| 12 | 根据招标文件要求提供投标样品，未提供样品或样品提供不全的，投标无效。**1、样品及部件主要尺寸、形状及位置公差（1分）：**每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内(测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm)；**2、材料要求（3分）：**以下每个不满足扣0.5分，扣完为止。样品所选用桌面板材、书斗、书箱、靠背、多功能储物盒、桌椅钢架、五金、铝铸件脚掌等的材质与采购需求一致。1. **功能性要求（6分）：**以下每项不满足扣1分，扣完为止。

3.1 9号桌架：书斗：采用 PP耐冲击塑料一体射出成型，尺寸为490x340x140mm（±3mm），书斗壁厚3mm，有流水孔和多条档笔条，斗底有多条田字形加强筋，书斗两侧有160mm长45x25mm椭圆孔，可隐藏课桌上托管。3.2 9号桌架：课桌脚掌采用铝压铸一次成型，规格为400x70x65mm（±3mm），升降外管尺寸为35mm×70mm（±3mm），厚度不小于1.2mm，升降内管25mm×45mm（±3mm），厚度不小于1.2mm，外立柱与地脚管采用斜插连接工艺，升降管侧面印有高度标识，尺寸精度5mm。3.3 11号午休课桌椅：书箱：书箱采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。内径尺寸为440\*365\*125mm（±3mm），外径尺寸为495\*395\*135mm（±3mm）。书箱靠胸前沿设有一条长370mm\*30mm（±3mm）\*4mm的笔槽并两边有圆形通孔，方便置放笔具和清洁，书箱前沿边缘内置5\*10mm钢筋条，钢筋条与书箱一体注塑成型，增加书箱的坚固性，且具有抗扭曲兼顾安全等优点，书箱背面有不小于60\*80mm内凹区域，用于粘贴学校LOGO及文化。3.4 11号午休课桌椅：靠背：1.材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；2.尺寸：高385×宽455（±3）mm；3.功能：靠背上端设有一个尺寸为130×225（±3）mm的头枕，头枕镶嵌一块环保PU发泡软枕，平躺时能缓解头部压力，舒适安全。且PU发泡软枕具有抗污抗菌作用，可时刻保持整洁。头枕可活动拉伸140mm，能有效的调整学生身高差距具有合适靠枕位置。靠背壁厚不小于4mm,靠背有透气散热孔，靠背条形透气散热孔12个，圆形透气散热孔24个，躺靠舒适，造型美观，符合国家安全标准，保护学生脖颈，避免由于不良睡姿而引起的骨位不正；靠背设计有气动弹簧可无极贴背式向后躺至舒适的角度。往后有完整的曲线弧度，能很服帖地包覆支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯。3.5 11号午休课桌椅脚套：前脚套尺寸53\*62\*38mm（±3mm）,后脚套尺寸为135mm\*80mm\*42mm（±3mm），采用PP塑料一体注塑成型脚套，脚套底部二次注塑防滑橡胶软垫，带调平螺丝。3.6 11号午休课桌椅多功能自重力旋转储物盒1.储物盒材质：采用符合国家标准的PP耐冲击一级新料一体射出成型，耐冲击，耐抗压，耐磨；2.尺寸：420mm\*100mm\*200mm±2mm；功能：储物盒内部分别隔开三个储物空间，左右两边可放置水杯，文具盒。中间可存放书籍或者毯子方便学生午休时铺盖。且储物盒可经过自己调整翻转固定，方便学生午休时可托住腿部安全午休。 **4、制作工艺（5分）：**以下每项不满足扣1分，扣完为止。4.1塑料板部件四周光滑无锐角；4.2板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；4.3板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；4.4榫、塞角零部件结合处不应断裂；4.5零部件的结合应严密、牢固；4.6各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；4.7各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 | 15 | 主观分 | 样品提供 |
| 13 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 客观分 | / |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中投标(开标)一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标(开标)一览表为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐1名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

 4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

 4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规

定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标成交

无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （同前页项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 |  |

**1.4履约保证金**

乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的%；

1.4.2履约保证金支付方式详见***合同专用条款***；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见***合同专用条款***；

1.5.2预付款的扣回方式详见***合同专用条款***；

1.5.3预付款的担保措施详见***合同专用条款***。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号：开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件；

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格；

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料；

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件；

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任；

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担；

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告；

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任；

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书；

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书；

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效；

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.2 | 在合同生效后7个工作日内，乙方应提交合同价1%的履约保证金，以乙方公司账户银行转账形式；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付50%预付款。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付50%预付款。2）本项目验收合格后，对满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后5个工作日内按实结算剩余合同款项。3）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。4）乙方必须提供给甲方的合法、有效的正规增值税发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税发票为止。 |
| 1.7.1 | 交付（实施）的时间（期限）： 合同签订后30日历天完成到货及安装，试运行不少于一个月后组织验收，验收通过后正式交付使用。 |
| 1.7.2 | 交付（实施）的地点（地域范围）：杭州市滨江区各学校 |
| 1.7.3 | 交付（实施）的方式：由中标方直接将标的送至指定地点并自行安装调试完毕 |
| 1.8.6 | / |
| 1.9.1 | 将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决 |
| 1.9.2 | 向杭州市滨江区人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成：成果归属甲方，无收益分成。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 按甲方通知 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3个工作日内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | （1）检验和验收标准：①满足采购需求及技术服务的要求，达到甲方考核合格标准；②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。（2）验收程序：根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定，按照🗹一般程序进行验收，🞎简易程序验收。验收方法为🗹一次性验收、🞎分段验收、🞎分期验收。（3）以上内容以及验收书具有同等法律效力，以上内容有冲突时以较严格的要求为准。 |
| 2.16.3 | 关于印发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知（杭财采监[2019]10号） |
| 2.20 | 本合同一式六份，双方各执三份 |

**第六部分应提交的有关格式范例**

投标人按照以下格式编制投标文件。

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

 **一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，**除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。**

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造，提供相应的中小企业声明函（附件6）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件4）和中小企业声明函（附件6），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件5）和中小企业声明函（附件6），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

 投标人名称(电子签名)：

 签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

**注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。**

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面：反面： |

 投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的****页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**投标(开标)一览表(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号（或具体服务）** | **数量** | **单价** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** |  |
| **投标报价（大写）** |  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，**否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。**

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

**5、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。**

投标人名称（电子签名）：

 日期：年 月 日

二、中小企业声明函（如果有）

**招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件6）。**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件5：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

 日期： 年 月 日

**附件6：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。