**政府采购公开招标文件**

**（电子招投标）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | **杭州学军中学桐庐学校竣工配套****设施设备（图书馆）项目** |
| **项目编号：** | **HZGJ-XJZX2024-04** |

|  |  |
| --- | --- |
| **采购人****（招标人）：** | **杭州学军中学桐庐学校** |
| **代理机构：** | **杭州贯今工程咨询有限公司** |
| **日 期：** | **二〇二四年三月二十九日** |

**目录**

[第一部分 招标公告 3](#_Toc12153)

[第二部分 投标人须知 7](#_Toc30254)

[第三部分 采购需求 23](#_Toc8370)

[第四部分 评标办法 63](#_Toc27989)

[第五部分 拟签订的合同文本 71](#_Toc30437)

[第六部分 应提交的有关格式范例 81](#_Toc9348)

[附件 109](#_Toc19751)

附：图书馆建筑图

**第一部分 招标公告**

项目概况

杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年4月 19日10点00分00秒](https://www.zcygov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2022%E5%B9%B4%20%E6%9C%88%20%E6%97%A5%20%E7%82%B9%20%E5%88%8600%E7%A7%92)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

 **项目编号：**HZGJ-XJZX2024-04

  **项目名称：**杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目

  **预算金额（元）：**1500000

**最高限价（元）：**1500000

**采购需求：**杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目的供货、安装、调试、验收、培训、质保及售后服务等，具体以招标文件“第三部分 采购需求”为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：**合同签订生效之日起至履约验收通过之日。

**本项目（是）接受联合体投标。**

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.若联合体参加投标的，联合体成员均应满足资格要求，联合体成员不多于2个，项目负责人由牵头人派遣，并提供联合协议。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

🞎无；

☑专门面向中小企业

☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，其中小微企业合同金额应达到90%及以上，提供中小企业声明函；

[ ] 货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

[ ] 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

[ ] 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2024年4月19日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2024年4月19日10点00分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2024年4月19日10点00分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；现场组织地点：杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室。

**五、采购意向公开链接**

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=fCutlnE/4FjF/Psi8kj7zQ==&utm=site.site-PC-36449.972-pc-websitegroup-zhejiang-mainSearchPage-front.1.40164750e98811eea32931249243faa1

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致，公告期限为发布之日起至2024年4月8日。

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

 1.采购人信息

名 称：杭州学军中学桐庐学校

地 址： 桐庐县城南街道大奇山路与健康路交叉口

项目联系人（询问）：黄老师

项目联系方式（询问）：0571-88497600

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0571-88497605

 2.采购代理机构信息

名 称：杭州贯今工程咨询有限公司

地 址：杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室

项目联系人（询问）：吕若楠 求丽芳

项目联系方式（询问）：17767198122

质疑联系人：程晨

质疑联系方式：13346150286

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市财政局政府采购监管处/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）　　地 址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室 　　　　　　　　　　　传  真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：陈先生、厉先生，0571-89580460、89580456

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性** | 货物类，核心产品为：见“**第三部分 采购需求”中四、项目采购清单和参数要求中的★产品** 。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 标的：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目 ，属于 工业（制造）行业；工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | **是否允许采购****进口产品** | [x] 本项目不允许采购进口产品。[ ] 可以采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | [x] 同意分包，同意将非主体、非关键性工作分包。（若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。）☐非联合体参加的，同意将“ ”分包。☐不同意分包。▲注：分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件7）；不以分包方式履行合同的，则无需提供。不得限制大中型企业向小微企业合理分包。🗹本项目专门面向 中小 企业采购，分包单位必须为 / 企业。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | [x] A不组织。投标截止前，投标人可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由投标人自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。[ ] B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | [x] A不要求提供。[ ] B要求提供，（1）样品： / ；（2）样品制作的标准和要求： 详见“第三部分 采购需求”；（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；（4）是否需要随样品提交检测报告：[x] 否；[ ] 是，检测机构的要求： ；检测内容： 。（5）提供样品的时间： 投标文件递交截止时间前递交，递交时间以送达接受时间为准 ；地点：杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室 ；联系人： 程工 ，联系电话： 17767198122 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。（8）未提供样品或提供样品明显不符合招标文件技术要求的，该项样品得分按0分计。 |
| 7 | **功能演示** | [ ] A不组织。[x] B组织。（1）在评标时安排每个投标人进行 设备功能演示。每个投标人时间不超过 15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。（2）方案讲解演示按以下方式 二 ：方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。**方式二：代理机构评标场所现场操作演示。现场演示地点为杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室评标室，演示所用电脑等设备由投标人自备。现场演示人员(不超过三人)进场时提供讲解人员名单（加盖公章）、身份证明，否则不得进场讲解演示。****等候地点：杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室（建议开标时间前到达）。****演示时间：评标期间（开标结束后进入评标），具体时间以现场口头通知为准。代理工作人员在杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室口头通知演示人员，并在工作人员的带领下进入演示地点，若口头通知后5分钟内未到达杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室的，视为放弃讲解。**方式三：采用视频录制方式，用U盘介质储存快递或邮寄至代理机构（公告中列明的地址），视频中演示人应出示身份证。未派遣投标文件中的项目组人员进行演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。若因U盘损坏或打不开则按视为未提交。方式四：采用现场钉钉直播演示的。开标后，演示人请加钉钉号 / ，请求发送后，代理工作人员将通过好友验证。直播演示前，首先演示人进行身份信息直播核对。未派遣投标文件中的项目组人员进行直播演示讲解或未提供身份证明的，评分项不得分。注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。▲本项目强制采购的节能产品为 / 。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价，包括但不限于踏勘费、材料设备费、运杂费、安装费、调试费、试运行费、验收费、售后及质保服务费、总包配合费、管理费、利润、税金等。🗹本项目还应包括场地及原有设备的保护措施费、现场安装施工组织（含安全文明施工）措施费等。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：🞎本项目履约验收时委托第三方检测/测量，首次验收时检测/测量费用由采购人承担，不包含在投标总价中。首次验收不合格，重新验收过程中产生的检测/测量费用，由供应商承担。🗹本项目履约验收时不委托第三方检测/测量。****投标报价出现下列情形的，投标无效：****1.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；****2.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;****3.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;****4.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用****融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收****人员**  | 投标人如提交备份投标文件的，请送至 杭州市滨江区滨安路1180号7幢2层楼212室 ；备份投标文件签收人员：程工，联系电话： 17767198122 。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 1.采购代理服务费：以原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）的收费标准的80%计取，按单个标段中标（成交）价作为收费基数，若实际结算价低于6000元的，按6000元计取。中标供应商在代理机构发出中标通知书后7个工作日内一次性支付，开增值税普通发票。**由于中标供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。****2.本项目推荐中标候选人数量：1名。**3.投标文件存在下列情况之一的，视为撤回：（1）电子投标文件（含备份文件）无法解密的；（2）投标文件未按时解密或备份文件无法成功导入的；（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的。4.政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。5.中标供应商在领取中标通知书时提供纸质投标文件三份（电子投标文件打印，装订成册，采用胶订或线订；封面再加盖单位公章（物理章）。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. **定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“[x] ” 系指适用本项目的要求，“[ ] ” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 🞎本项目为修缮、装修类项目，采购的建材绿色建筑和绿色建材性能、指标等实质性条件详见采购需求和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（本项目具体扣除比例详见“评审办法”）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（本项目具体扣除比例详见“评审办法”）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉、补偿救济**

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式或政采云线上询问方式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

1. **开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

1. **投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）； 11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函；

11.1.3联合协议（联合体参加的提供）；

11.1.4满足政府采购政策的资格要求证明材料；

11.1.5满足本项目特定资格要求的证明材料。

**11.2 商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（拟分包的提供)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价情况说明（如供应商报价低于最高限价50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因）；

🞎11.3.3中小企业声明函（若供应商（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）为小微企业，且提供了中小企业声明函的，则可享受价格享受价格扣除优惠政策）；

11.3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

1. **投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

1. **投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15. 备份投标文件**

 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份（**非强制要求，投标人自行考虑，快递到付或包裹破损拒绝接受）。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(**联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称**)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

1. **投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

1. **投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18. 开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

 18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

18.4本项目唱标顺序：🗹先技术商务后报价（后唱标），🞎报价技术商务同时开（先唱标）。

**19. 资格审查**

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再继续评标。

19.6金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

1. **信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

24.由于中标供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

**七、合同授予**

**25.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**26. 合同的签订**

26.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**27. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**28.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**29. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**31. 验收**

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

31.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

**第三部分 采购需求**

# 一、项目概况

杭州学军中学桐庐学校选址杭州市桐庐县城南街道富春山健区块，学校办学规模为48班，将于2024年9月正式开学。

学校图书馆建设项目包括研、憩、创意阅览区、书籍管理室以及主题门厅的建设，并搭载建设图书馆基础设备，让图书馆管理手段更现代化、智能化，构建校园阅读生态系统。

# 二、项目要求

杭州学军中学桐庐学校图书馆建设的作用在于提升我校学生学习的方法，培养学生分析问题、解决问题的实际能力，并满足以下功能：

1.提供丰富多样的图书资源，满足学生的各种需求。

2.创造舒适的研究空间，促进学生的自主研究和合作研究。

3.引入现代化的技术设施，提供电子资源和智能化服务，

4.打造具有活力和创新氛围的研究中心。

# 功能区域布置

# 功能平面布置



2.图书馆建筑图详见附件

四**、项目采购清单和参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **图片（仅供参考）** |
| **一、研讨区** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | ★书写桌 | 1、台面采用环保实木多层板，厚度≥25MM；2、封边采用≥2mm厚PVC封边条，采用全自动封边机热熔胶封边；3、冷轧钢桌架，厚度≥1.2MM，高温静电喷涂，稳固耐用；1. 尺寸：1200\*500\*750mm；
 | 12 | 张 |  |
| 2 | ★椅子1 | 1. 全新PP+玻纤，一体成型，超韧弹性背；2、高弹力海绵座垫，舒适透气；3、Φ12mm实心钢，表面细纱白处理椅架，金属质感，稳固性强，防滑脚垫 ；

4、尺寸：570\*500\*890mm | 24 | 张 |  |
| 3 | ★书柜1 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。6、钢木结构，配套感应灯；7、尺寸：7100\*400\*2700mm。 | 1 | 组 |  |
| 4 | ★书柜2 | 1. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。6、钢木结构，配套感应灯

7、尺寸：6000\*700\*2700mm | 1 | 组 |  |
| 5 | ★矮书柜 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。6、尺寸：1500\*400\*1200mm | 10 | 组 |  E:\1、2018年--2024年方案\6、202403\3、浙江\13、杭州学军中学桐庐学校\20240329\投标配图标准柜子\研讨区编号5.png |
| 6 | ★阅览桌 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚。3、性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。6、配套电力轨道约2.5米：承载功率约8000W，高品质航空铝材，U型铜导体。含接线端子、连接栓、边盖等。电力轨道适配器6个：直径约68mm，五孔，可插入轨道后未旋转状态下可沿轨道平行滑动，旋转后可通电状态,铝壳/蓝光LED。7、尺寸：2700\*1200\*750mm | 4 | 张 |  |
| 7 | ★椅子2 | 1、面料：PU皮饰面；2、框架：实木与结合多层板；3、海绵：高密度高回弹海棉；4、尺寸：540W\*570D\*780Hmm | 32  | 张 | H:\微信备份\202307.17-\WeChat Files\wxid_8pk5kyjxfcj722\FileStorage\Temp\9ff00421e0f7f56d968a440119ee81e.png |
| 8 | ★书柜3 | 1. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好。5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。6、钢木结构，配套感应灯

7、尺寸：3300\*700\*2200mm | 4 | 组 | E:\1、2018年--2024年方案\6、202403\3、浙江\13、杭州学军中学桐庐学校\20240329\投标配图标准柜子\研讨区编号8.png |
| 9 | ★书柜4 | 1. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。6、钢木结构，配套感应灯

7、尺寸：2600\*700\*2200mm | 2 | 组 | E:\1、2018年--2024年方案\6、202403\3、浙江\13、杭州学军中学桐庐学校\20240329\投标配图标准柜子\研讨区编号9.png |
| **二、服务区** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | ★边柜 | 1. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。

6、尺寸：2700\*600\*800mm | 2 | 组 |  E:\1、2018年--2024年方案\6、202403\3、浙江\13、杭州学军中学桐庐学校\20240329\投标配图标准柜子\二服务区编号1（边柜）.png |
| 2 | ★查询索引台 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚。3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。6、尺寸：3200\*600\*750mm | 2  | 组 |  |
| 3 | ★造型服务台 | 1、基材：采用≥18mm厚E1级高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.038mg/m³,表面胶合强度≥0.8Mpa； 2、油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光，采用五底三面烤漆工艺。 3、五金配件：优质五金配件。6、尺寸：台面外弧长9540mm，内弧长5830mm，宽度700mm，内高750mm，外高1100mm | 1  | 组 |  |
| 4 | ★吧台柜 | 1.尺寸：7400\*500\*1000mm2.材质：多层板+钢架；3.工艺：桌面采用国家标准E1级板基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚。钢架尺寸：桌腿：≥55\*55\*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 1  | 组 |  |
| 5 | 管理椅 | 1.P加玻纤背架，2.PU面6档上下升降扶手，3.3档锁定底盘，≥65mm沉口气杆，尼龙脚，尼龙轮，4.尺寸：590\*625\*955-1010mm | 1 | 个 |  |
| 6 | 咖啡机 | 1.9L， 研磨一体机  | 1 | 个 |  |
| 7 | 高脚椅子 | 1、尺寸: 605(±5)\*605(±5)\*795-990(±10)mm;2、全新PP+玻纤，一体成型，超韧弹性背3、高弹力海绵座垫，舒适透气，4、高级户外漆弓形椅架，防滑脚垫  | 6  | 张 | H:\微信备份\202307.17-\WeChat Files\wxid_8pk5kyjxfcj722\FileStorage\Temp\50e51543421a85965783a173ba58a97.jpg |
| 8 | ★书柜5 | 1、尺寸5000\*300\*2700mm2、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,3、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚。4、P）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯VC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。5、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好6、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。7、钢木结构，配套感应灯 | 2  | 组 |  |
| 9 | ★书柜6 | 1、尺寸：6200\*300\*2700mm2、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,3、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚。4、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。5、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好6、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。7、钢木结构，配套感应灯。8、配套楼梯坐垫不少于15个，约400\*400\*50mm，高密度海绵内芯，外包皮革。 | 2  | 组 |  |
| 10 | ★电子阅览桌1 | 4、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。 6、尺寸：1200\*1100\*750mm | 12  | 张 | H:\微信备份\202307.17-\WeChat Files\wxid_8pk5kyjxfcj722\FileStorage\Temp\7c0704c01b421f24916feb7cac1cf01.png |
| 11 | ★电子阅览桌2 | 1. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。

6、尺寸：800\*700\*750mm | 12  | 张 | H:\微信备份\202307.17-\WeChat Files\wxid_8pk5kyjxfcj722\FileStorage\Temp\da6938d2b243c2bdb5727543cbc06ff.png |
| 12 | ★电子阅览桌3 | 1. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。

6、尺寸：8700\*600\*750 mm | 1  | 组 |  |
| 13 | ★电子阅览桌4 | 1. 贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,2、基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚。3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用。4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好5、钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。

6、尺寸：5400\*600\*750mm  | 1  | 组 |  |
| 14 | ★阅览椅 | 1、全新PP+玻纤，一体成型，超韧弹性背高弹力海绵座垫，舒适透气，Φ12mm实心钢，表面细纱白处理椅架，金属质感，稳固性强，防滑脚垫 2、约570\*500\*890mm | 49 | 个 |  |
| **三、书籍管理室** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | ★单人工作台 | 桌面采用E1级多层板板，厚度≥25mm，面贴优质防火板，ABS直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；配有接线槽，方便安装插座等。配套全钢活动柜一组。整体不小于1400\*600\*750mm。活动柜不小于800\*500\*600mm。 | 2 | 组 | H:\微信备份\202307.17-\WeChat Files\wxid_8pk5kyjxfcj722\FileStorage\Temp\faebf47fef7e82537d62c270ba2293a.png |
| 2 | 教师工作椅 | 椅面采用工程塑料人体工学设计，耐用环保，舒适稳固。.PP加玻纤背架，PU面6档上下升降扶手，3档锁定底盘，≥65mm沉口气杆，尼龙脚，尼龙轮尺寸：590\*625\*955-1010mm | 2 | 个 |  |
| 3 | 储藏柜 | 全钢结构。1.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。2.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。3.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。4.拉手：采用06CR19NI10不锈钢C型拉手。5.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。6.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝06CR19NI10不锈钢材质。7.尺寸：1200\*500\*2000mm | 4 | 个 | E:\1、2018年--2024年方案\6、202403\3、浙江\13、杭州学军中学桐庐学校\20240329\投标配图标准柜子\书籍管理室编号3.png |
| 4 | 书架 | 1.尺寸：1660\*500\*2000mm±10mm；2.材质：冷轧钢板；3.工艺：采用优质冷轧钢板，底框厚度≥1.2mm,立柱厚度≥1.3mm,立横撑厚度≥1.2mm,挂板厚度≥0.8mm，隔板厚度≥1.0mm，档书条厚度≥0.8mm，侧板及厚度≥0.7mm，冲压成型，钢板经高温粉体烤漆，长时间使用也不会出现剥落现象。 | 2 | 组 | E:\1、2018年--2024年方案\6、202403\3、浙江\13、杭州学军中学桐庐学校\20240329\投标配图标准柜子\书籍管理室编号4.png |
| **四、主题门厅** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | 主题展示墙 | 功能描述：该主题展示墙装置是展示图书馆知识系统，创设良好的读书条件，营造浓厚的读书氛围，充分发挥图书资源的作用还是校园特色文化的展示的重要端口，同时起到学生实验课余时间自主探究学习的作用。墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技和文化感，要求功能与装饰完美相融。约8360\*2700mm，1、尺寸约≥180\*180mm发光字不少于6个，尺寸约≥300\*300mm英文发光字不少于22个，材质亚克力。2、不小于10\*10mm立体字≥12个，不小于5\*5mm英文立体字不少于22个。3、配高清UV套图文展示4、基层≥12mm厚阻燃板，5、配套强弱电路改造。 | 1 | 组 |  |
| 2 | 馆情展示设备 | 一、功能描述1、能展示图书馆基本数据，包括总馆藏图书、今年新增馆藏图书、今日借还量、当月借还量等。2、具备借阅量排行统计，可以自定义设置最受欢迎图书的统计时间段与显示数量，并且可以显示管理端设定的推荐图书。3、具备五大部类图书馆藏占比分析，支持馆藏缺口分析、藏书利用率分析。4、具备读者借阅量排名，具备班级借阅量统计。5、支持逾期读者信息公布，学校、图书馆的信息通知发布。二、产品规格1、整机外形尺寸：≥1210mm \*681mm\*85mm2、处理器 : 不低于四核1.5GHz3、内存 : 2G、存储空间 : ≥16GB4、显示屏尺寸：≥55英寸（16：9）5、物理分辨率：≥1920（H）×1080（V）6、对比度：≥3000：17、视角（度）：≥178° | 1 | 套 |  |
| 3 | 瀑布流 | 1.系统 1.1瀑布流基于液晶拼接屏研发，软件运行环境为Windows系统，软件可自适应硬件分辨率。1.2 瀑布流实现终端平台展示、图书音频视频图片等资源的后台管理、扫码借阅等功能模块。1.3 微信小程序是瀑布流的配套移动应用。可通过手机微信扫描瀑布流上的图书、音频、视频、图片的二维码将数字资源借阅到手机、平板电脑等移动终端中阅读，在手机中以微信小程序的方式呈现，读者无需下载额外的app，减轻读者使用成本。1.4资源支持远程定时更新，支持自动更新，减少管理成本。1.6管理后台可开放给用户，支持所有设备统一管理、个性化配置UI界面、栏目、上传用户自有的数字资源、发布图文信息公告，并在终端大屏上展示出来。1.7支持纯离线模式，在无网络环境下，可正常浏览本地预设的图书、音频、视频等资源，可在瀑布流大屏上全文阅读、收听、观看，同时也可以用手机扫码借阅（本功能为选配，默认在线模式，网络受限用户可选择离线模式）1.8瀑布流支持流速调节，可选择0.75倍、1倍、1.25倍、1.5倍、1.75倍、2倍流速1.9瀑布流资源流动界面支持上下滑动，以方便用户快速找到合适的资源1.10瀑布流支持定时自动切换不同类型的资源，可定时切换到图书流动界面、音频流动界面、视频流动界面、资讯流动界面等，使前端展示的内容无需固定在某单一类型的资源而显得单调。1.11瀑布流资源支持按分类浏览，也支持按资源名称检索2.资源2.1瀑布流提供不少于3000种正版授权的电子图书，每月更新不少于150册电子图书。电子图书支持扫描二维码借阅至微信小程序中阅读，可添加至小程序书架。2.2瀑布流提供不少于1000集的有声资源，MP3格式，均为真人原声演播，非AI合成语音，播放流畅，现场感足。有声资源支持扫描二维码借阅至微信小程序中阅读，可添加至小程序书架。2.3瀑布流提供不少于400集视频资源，视频资源支持扫描二维码借阅至微信小程序中阅读，可添加至小程序书架。2.4瀑布流提供“本月上新”模块，将每月更新的资源集中展示，每月1号到5号自动更新2.5瀑布流提供精彩推荐模块，用海报的形式推荐热门资源，随节日、热点每周推送2-3张海报。海报可点击跳转到指定内容界面，用户可自定义上传本馆的宣传活动海报，辅助活动运营2.6瀑布流提供“每日一字”模块，每天展示一个生僻字，为用户提供更多学习内容2.7支持用户自有版权的资源录入和展示，支持电子图书、期刊、绘本、有声、视频、图片、H5页面等全面丰富的类型，可通过客户后台管理系统导入并在前端大屏展示，供使用者浏览。2.8支持时间轴主题展示模式，用户可将本单位的历史或其他主题内容用时间轴的形式展现出来，支持自定义录入素材，支持图文、音频、视频混排。3. 个性化定制3.1单位后台管理系统支持修改大屏上的单位名称、logo图片，每个类型的资源均支持背景图修改。3.2 单位后台管理系统支持修改待机图片发布。瀑布流系统可在设备无人使用时自动跳转至待机图片，全屏播放待机海报，待机图出现的时间可在后台管理系统里自定义设置，支持开启和关闭待机图功能。3.3单位后台管理系统支持资讯发布功能，用户可创建信息分类，创建资讯列表，提供全功能多媒体新闻编辑器，支持插入图片、文字、视频等多种格式的信息，用户可利用本功能实现资讯发布、通知公告、个性化专题栏目（如校园文化专栏、当地文化特色专栏、非遗文化专栏等）等需求。资讯可发布至指定的终端设备，使用者可触屏浏览。3.4单位后台管理系统支持H5网页的发布，可在大屏前端以栏目的形式展示，点击后可跳转至指定H5网页，页面上提供了“前进、后退、刷新”等功能按键，辅助网页的浏览。用户可利用本功能跳转至单位网站或其他网站，实现个性化宣传需求。3.5 单位后台管理系统支持栏目配置功能，可自定义栏目类型，栏目类型需支持图书、音频、视频、图片、资讯信息、实现个性化配置需求，可增加删除栏目，栏目可自由排序。3.6单位后台管理系统支持设备的统一管理，支持单台设备的修改，以达到每台设备不一样的显示效果，也支持批量统一管理。4．配套的手机端服务4.1微信小程序是瀑布流的配套移动应用，微信小程序支持扫码借阅功能。使用者无需下载额外的APP，减轻使用成本。4.2微信小程序提供书架功能，可将扫描的图书、音频、视频收藏至书架中，保留阅读进度，方便使用者随时随地查找和阅览。5．硬件参数要求屏幕：46寸及以上，对比度3000:1，可视角度178°双边物理拼缝：3.5mm屏幕亮度：500cd/㎡及以上拼接控制器：支持单屏、多屏信号调整; 可灵活的将多个屏莫拼接组合; 可调整屏莫高度、对比度、颜色等;拼接方式：1\*3，竖屏竖拼单屏分辨率：1080\*1920及以上融合后分辨率：1080\*5760及以上主机：≥4核，最大睿频频率≥3.60 GHz，8G内存及以上，240G固态硬盘及以上联网方式：支持以太网和WiFi显卡：多屏融合显卡，可实现点对点分辨率，画面不变形。触摸：定制红外多点触摸框，触摸采用红外真十点触摸，触摸灵敏度高，定制触摸钢化玻璃机柜：铝型材支架，材质坚固、不易变形，预留检修口辅料线材：工业级内屏蔽HDMI线材，工业级电源线、插排时控器：支持定时开关机，可以按天、周设置定时开关机 | 1 | 条 |  |
| **五、专业设备** | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | RFID图书管理系统 | 图书馆馆务系统采用云端部署，用户PC端电脑主流浏览器直接打开访问即可；支持对图书馆馆内文献资源信息化管理，包括图书编目、图书流通等功能。一、图书编目1、支持单独馆藏MARC数据编目入口，可对馆藏MARC数据按照ISBN\题名\责任者\索书号\登录号\条码号\分类号\馆藏地\入藏时间段等进行数据查重。2、提供新建MARC数据入口，点击可直接跳入MARC编辑器，可对现有的馆藏MARC数据进行获取，修改数据自动生成新的馆藏MARC数据，也可通过第三方MARC库获取最新MARC数据自动转入至本馆馆藏数据。3、提供MARC解析器功能，支持国家图书馆网站、就要MARC网站MARC数据复制粘贴助手功能，自动解析且转换保存至本馆馆藏数据。4、支持完整且具备905字段条码号、索书号、馆藏地的MARC数据（iso文件，）导入功能，可配置解析编码格式GBK和UTF-8文件，905子字段解析内容，财产号分隔符解析。按照各书商提供的数据格式模板进行导入模式保存。数据导入后，馆藏图书可自动转换成可借状态或待审核状态。5、提供CNMARC与USMRAC字段内容切换辅助功能，严格按照USMARC与CNMARC字段信息内容对应关系进行转化辅助编辑。6、提供CNMARC、USMARC模板自定义配置，用户可通过账号绑定保存自己常用的模板，可选择MARC字段显示数量，多个MARC模板时，可设置默认显示模板。与其他用户模板互不冲突。7、CNMARC字段间规则按照《新版中国机读目录格式使用手册》，支持MARC字段必备与重复字段设置，字段之间关联设置，中文自动生成拼音，多音字字库拼音自动提醒，字体大中小显示设置。二、图书流通1、提供馆藏图书借书、还书以及借还书智能借还判断功能，输入或扫描读者证号进入读者信息页面，左右分屏分别展示该读者基本信息，当前操作记录，已借图书列表，借阅历史列表，预约图书列表，已还图书列表，扣费清单以及异常扣费清单情况。2、提供流通馆员对读者进行退证、暂停、挂失、收款、押金、余额显示、删除、编辑、有效期功能权限操作。且直观展示读者当前图书可借与已借比例条状图。3、通过馆员权限管理，支持馆藏图书强制借阅功能，打破借阅规则、借阅数量的情况下，灵活机动处理馆内流通业务。4、支持单个读者流通借阅的联动调整和管理，可分别对读者有效期，可借数量、可借金额、最大欠款，以及结合图书类型进行流通规则的多项设定。同时对读者9种不同的状态分别进行借书、还书、续借、预约、查询、入馆、荐购进行流通权限管理。5、关联搜索功能，根据图书题名的分词、作者名、出版社、主题词等基本信息，和搜索词进行关联，点击搜索词即可查阅关联馆藏。 | 1 | 套 |  |
| 2 | RFID电子标签 | 一、功能要求1、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写；2、标签可以非接触式的读取和写入；3、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别；二、性能要求1.工作频率：860～960MHz；2.标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中；3.有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求；三、RFID图书标签粘贴、标签数据转换等安装。四、技术要求1.■RFID电子标签具有静电放电抗扰度功能，通过《GB/T17626.2-2018》标准测试；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）**2.RFID电子标签通过环境试验检测，在高低温环境中使用无变形干裂、外表无污点瑕疵、无划痕，读写性能稳定、读卡速度连续正常；3.■RFID电子标签须通过老化测试，符合《GB/T3512-2014》标准；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）**4.■RFID电子标签粘胶具有持粘性；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）**5.RFID电子标签的射频识别芯片须为超高频（UHF）。 | 10000 | 枚 |  |
| 3 | 馆员工作台 | 一、功能要求1.相关的RFID阅读产品设备，可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料。2.可以对图书标签防盗位进行复位或置位;3.提供准确的工作统计，如根据注册时间、注册人员或条码段等条件，查询注册数据并导出清单功能。根据注册日期或注册人员等条件统计注册量，并提供导出清单功能。4.具备标签读取数量实时显示功能，准确判断标签多贴或漏贴;5.具备图书查询功能，可根据注册日期、图书类型、图书状态、馆藏地、出版社、层位信息、条码号、提名、索书号等条件查询对应图书清单，并提供数据导出功能，方便客户掌握注册完成标签加工的图书信息;二、性能要求1.工作频率：920-925MHz；2.设备轻薄便利，天线厚度≤14mm3.外形尺寸：≤400x350x30（mm）4.整机功耗：≤10W5.通信接口：com；6.电流：1300mA（工作）、300mA（待机）；7.电源：DC输出5V/4A | 2 | 台 |  |
| 4 | 读卡器 | 1、接口：RS232 or USB 2、工作电压：DC4.5V – DC5.5V 3、工作电流：150MA 4、尺寸：≥110 x 81 x 26 mm 5、工作频率：13.56MHz  | 2 | 台 |  |
| 5 | 扫码枪 | 1.光源：红光 LED（610nm~640nm） 2.识读精度：≥5mil3.最低对比度：≥30%反射差异4.扫描速度：300 次/秒5.数据接口：USB6.尺寸（长×宽×高）：≥160×95×65mm | 2 | 台 |  |
| 6 | RFID安全门禁 | 1. 功能要求1、可以使用EAS报警模式；2、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签；3、门禁自带一体式嵌入式不小于5寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，自带流量统计功能，提供实物照片；4、系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠；5、具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控；二、性能要求1.工作频率：920～925MHz；2.双通道总宽度达至：1700mm；3.单通道门禁宽度范围：800-1200mm；4.显示屏：≥5寸LCD显示屏5.通讯接口：RS232、10M/100M自适应网口三、技术要求三、技术要求三、技术要求1、■设备辐射实测值须≤2 uW/cm2；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）**2、RFID安全门禁通过环境试验检测，在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定、外观无变形损坏；3、■RFID安全门禁通过《GB/T3768-2017》标准检测，设备在运行状态下四周噪声均≤35dB（A）；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）**4、■RFID安全门禁传导骚扰、辐射骚扰、谐波电流、电压波动与闪变、静电放电等通过《GB/T9254-2008》、《GB17625.1-2012》、《GB/T17625.2-2007》、《GB/T17618-2015》标准检测；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）**5、RFID安全门禁具备射频识别距离功能：单通道不小于2000mm、双通道不小于1200mm。6、■RFID安全门禁具备防尾随防盗功能，设备配备防尾随系统；具备监控报警功能，设备配备监控报警系统；具备人流量统计功能，设备配备人流量统计系统；**（证明材料提供系统功能界面截图加盖公章）**7、RFID安全门禁防护等级须≥IP65。
 | 3 | 片 |  |
| 7 | 安全门底座 | 辅助安全门安装，方便后期安全门移动，≥560mm×106mm×1550mm ( 长 × 宽 ×高 ) 底座材质是06Cr19Ni10不锈钢。 | 2 | 片 | 截屏2024-03-28 下午2.49.46 |
| 8 | 智慧云终端讲台 | 讲台尺寸：长不小于1000mm，宽不小于500mm，高约700-900mm.1. 屏幕显示：屏幕采用LED背光液晶模组，显示尺寸不小于 23英寸，屏幕宽高比16：9，最大支持分辨率1920\*1080。2. 屏幕触控：屏幕采用人机交互触控模式，手指轻触式多点（不小于8点触控）互动体验；连续响应速度≤40ms，触摸精度±3mm。3. 屏幕支持专用智能手写笔进行数字书写画图，具备原笔迹三维压感识别。4. 要求符合人机交互的一体化设计：桌面与屏幕采用一体化双面设计，一面为完整桌面，一面为电脑显示屏幕，桌面和屏幕可在角度 0-180°之间调节和中轴翻转；显示器、主机、桌面、桌体采用一体化设计，通过外置电源适配器供电。5. 桌面显示屏翻转：桌面和显示屏可同时在角度 0-180°手动调节翻转。6. 桌面配置：设置教师用扩展桌面，桌面配备电源接口。7. 开关机键：屏幕面配置触摸式开关机键，具有一键开关机功能和开关机状态指示功能，便于管理维护。8. 智能配件：屏幕内前置麦克风及 高清前置摄像头，摄像头像素不低于200万像素。9. 输入输出接口：包括USB 接口；电源接口；网线接口；HDMI 接口；3.5mm 音频输出，3.5mmMIC 输入。10. 硬件模块：CPU采用2核以上；内存不低于 8G；存储固态硬盘容量不低于256G。11. 高度调节：通过电动升降按钮，可实现屏幕及桌面离地高度700mm—900mm 之间无级调节。12. 设备接入电源：通过电源适配器供电，主机接入电压低于36V 。13. 网络支持：支持网线接入网络，支持WiFi接入网络，支持连接蓝牙设备。14. 操作系统：64位操作系统，支持s应用软件安装和卸载，支持重装系统；支持WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4 等常用格式彩色视频播放，支持BMP、JPEG、PNG、GIF 等格式彩色图片查看等功能；15. 护眼健康：支持软件调整屏显色温，一键去蓝光。16. 支持一机多场景，通过手和智能笔支持数字书写画图、虚拟仿真实验等场景应用。17. 专用智能手写笔：充电式主动智能书写笔；具有柔性笔尖，在屏幕上模拟纸面书写阻尼感；具有原笔迹压感识别技术；充满电支持续航时间不低于200小时。■18.基本要求：正常工作条件下和出现单一故障后，次级SELV电路所呈现的电压不超过42.4V交流峰值电压或60V直流值。机械强度：≥10N的力施加在相关部件上，无危险；≥250N的力施加在外部外壳上，无危险；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）** | 1 | 组 |  |
| 9 | 自助借还书机（立式） | 一、功能要求1.可非接触式快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签2.系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。3.配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号，在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等4.■设备具备借书、还书、续借功能：进行借书、还书、续借操作，且能正确完成。具备借还操作功能：放10本粘贴有电子标签的在馆图书到借阅区，能全部办理借阅手续；放10本粘贴有电子标签的在借图书到借阅区，能全部办理还书手续。**（证明材料提供功能截图）**。二、性能要求1.工作频率：920-925MHz。2.触摸屏：≥18寸投射式电容屏3.天线厚度：≤14mm4.分辨率：1366\*768及以上5.工作电压：180-240V6.整机功耗：约80W7.通讯接口：RJ45 8.产品尺寸：约538\*432\*1222mm三、技术需求1.自助借还书机（立式）防护等级须≥IP65；■2.自助借还书机（立式）通过抗扰度（电快速瞬变脉冲群及浪涌冲击）试验，符合《GB/T17626.4-2018》、《GB/T 17626.5-2019》标准，有害物质通过《GB/T26572-2011》标准检测；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）**■3.自助借还书机（立式）通过IK06及以上等级防爆测试。**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）** | 1 | 台 |  |
| 10 | 升降式移动还书车（还书箱） | 一、功能需求1.还书箱面板可根据放置书籍重量的增减而自动升降，从而让图书馆馆员不必长时间弯腰进行图书的分拣及搬运工作，可以减轻其工作的强度。2.还书箱带静态制动脚轮。3.还书箱把手高度及宽度设计符合人机工程学，易于推行及转向控制。二、性能需求1.四个万向轮，靠近把手的两个带刹车2.尺寸：不小于500mm×600mm×840mm 3.存放书量：≥100册（厚度小于30mm）三、技术要求1、■还书箱的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共不少于10项物质经检测合格；**（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的有害物质检测报告复制件）** | 1 | 辆 |  |
| 11 | 图书杀菌机 | 1、杀菌册数≥8本，单次运行时间每次杀菌作业10秒-60分可调2、除静电，有芳香功能，噪音≤50分贝3、加装漏电保护装置，设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行有效保护。4、至少具有三种启动方式，适合任何身高读者使用。5、具备人性化操作界面设计，方便使用者操作。6、具有消毒时间、次数统计和耗材更换提醒功能7、保护功能，开门自动停止杀菌，门缝安全距离应≤2厘米8、机器内部应设有按键，可以看到本机器使用累计的时间与次数，可对消毒时间自行调节设置。9、内置红外感应开关，关门自动杀菌10、提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页之间杀菌效果11、具有消毒进度指示功能12、具有设备状态指示功能13、具备核心模块单独调试功能14、具有定时开关机功能15、具有宣讲内容播放及内容更新功能16、抗UV面板对紫外线阻隔率不小于99.99%17、正常待机状态下可进入调试/设置界面，调试UV灯或风扇，并查询门状态18、紫外线灯管≥8组、24W\*4+30W\*4，共16根灯管19、操作界面具备警示设计，操作完成或发生错误时可自动提醒使用者。20、提供两组以上优质复合滤芯，可除尘、除甲醛、除异味，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。21、内胆耐脏、防划处理。离子风除静电，有芳香功能。22、杀菌室内置照明灯，打开杀菌室门照明灯自动点亮，方便操作。23、杀菌作业不得于书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。24、抗uv面板、标志等不干胶件应粘贴平整、牢固、边缘不允许有脱翘现象，粘粘部分不允许有明显胶痕25、消毒杀菌机外观应光滑平整、色泽均匀一致，涂层不得有明显的划伤、凹痕、锈蚀、毛刺、起泡等表面缺陷26、内置≥10.1寸高清多媒体显示器，循环播放使用视频，使用更加方便，亦可播放馆方宣传资料27、设备具有整机检修功能，有效消除安全隐患，更好的延长设备的使用寿命。 | 1 | 个 |  |
| 12 | OPAC查询机 | 一、功能描述1、支持高效、快速及精准的检索服务，如热门词、普通任意词检索、主题名检索、出版社检索、著者名称检索、主题词检索等；2、支持高级组合式检索，联合主题名、著者、出版社、出版年月、版次等；3、支持结果中再次检索的二次检索；4、支持图书续借、图书收藏、图书荐购；5、支持按照中图法分类导航进行引导式检索；6、图书详情内支持相关图书推荐；7、■具备关联搜索功能，根据图书题名的分词、作者名、出版社、主题词等基本信息，和搜索词进行关联，点击搜索词即可查阅关联馆藏**（证明材料提供系统功能界面截图加盖公章）**二、产品规格1、尺寸：≥32英寸；2、物理分辨率：≥1920×1080；3、CPU：不低于四核1.8GHz；4、内存：≥4G；5、系统存储：≥32G。 | 1 | 台 |  |
| 13 | RFID层架标签 | 1. 功能要求1、标签为无源标签，具有良好的互换性与兼容性。2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写。3、标签可以非接触式的读取和写入。4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。5、标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息资料被泄露。6、标签为自带不干胶标签。层位和架位标签上可标识层位和架位代号。二、性能要求1.工作频率：860～960MHz；2.有效识读距离：符合盘点设备读取要求；3.内存可擦写100,000 次以上。二、性能要求1.工作频率：860～960MHz；2.有效识读距离：符合盘点设备读取要求。三、技术要求1.RFID层架标签通过环境试验检测，在高低温环境中使用无变形干裂、外表无污点瑕疵、无划痕，读写性能稳定、读卡速度连续正常； 2.RFID层架标签的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共不少于10项物质经检测合格，产品材料及工艺更有利于人体健康及环境保护；3.■RFID层架标签剥离强度≥30N/cm；**（证明材料提供具有国家认可的第三方检测机构出具的有“CMA或CNAS”标识的检测报告）**4.■RFID层架标签粘贴在金属书架上，能被有效读取；

**（证明材料提供具有国家认可或批准检测资质的第三方检测机构出具的“标签灵敏度”及“读取距离”检测报告复制件）** | 250 | 枚 |  |
| 14 | 三维导航图 | 对接OPAC查询系统，在图书查询时，能查询到图书具体层架信息，并支持三维图显示。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 手持式盘点机 | 一、产品功能1.可对RFID标签非接触式的进行阅读，快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签，快速识别粘贴在架位上的RFID架标及层标；2.设备配套软件须能实现资料搜索、资料错架检查、顺架、保存典藏结果等功能；3.设备在找到目标图书，定位正确架位，发生报警提示时都必须同时提供声音、画面提示，声音音量可以调节；4.具有图书盘点、上架、下架、查找、顺架等功能：二、性能要求1、支持协议：EPCglobal UHF class1 Gen2/ISO 18000-6C；2、工作频段：920-925 MHz / 902-928 MHz；3、输出功率：0dBm～30dBm；4、读取距离：0m～10m；5、写入距离：0m～5m；6、最快读取速率：600次/秒；7、工作时间：大于10小时；8、充电时间：3-4小时；9、主电池：3.7V锂电池，容量5000mAh及以上10、手柄电池：3.7V锂电池，容量5200mAh及以上11、CPU处理器：八核64位处理器及以上，主频2.3GHz及以上12、存储器：2+16GB及以上 | 1 | 台 |  |
| 16 | 智通人行通道闸 | 一、智通终端2个搭载先进的人脸识别算法，实现终端快速精准的人像抓取、识别、比对能力。同时内置扫码腔体，支持扫码身份认证以及13.56MHz各系列卡片的刷卡认证。显示方式：≥8英寸宽温IPS屏显示。显示范围：≥分辨率800\*1280二维码：支持读卡距离：≤5cm。人脸识别：支持活体算法断电数据保护时间：≥10年支持卡类型：M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS双目宽动态摄像头：红外输出850单通，分辨率1280\*960;RGB输出650IR，分辨率1920\*1080配套软件，电源、支架等配件。二、摆闸（左、右、中3个）主处理器：高性能嵌入式处理器；驱动电机：直流无刷电机；状态指示灯：蓝色常亮-工作状态，红色频闪-异常状态，绿色常亮-授权成功，绿色频闪-允许通行；语音提示：支持；外壳材料：0Cr19Ni9 不锈钢；开门模式：刷卡(标配)；MCBF：≥500万次；读卡距离：0cm～5cm；通道宽度：不锈钢：600mm~1100mm亚克力：600mm~1100mm；开关门速度：≥0.5s；红外对射对数：12对；摆臂材料：不锈钢；防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08；防尘防水等级：IPX4；工作温度：-25℃～+70℃；工作湿度：5%～90%RH（无凝结）；防腐蚀等级：普通防护 | 1 | 套 |  |
| 17 | 窗帘 | 定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。1、材质30%聚酯纤维、70%PVC2、厚度：0.50mm±5%3、抗拉强度：经向1500N/5cm4、防火等级：B1级及以上 | 145 | 平方米 |  |

**备注：**

▲（1）投标人承担及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物的供货、安装、系统集成、调试、验收、培训、质保及售后服务等。

1. 本项目的所有软、硬件(如线缆、管线、软件、硬件、模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，则由供应商提供，所需费用计入投标报价。硬件设备如需使用特别接头、插座等，则由供应商提供，所需费用计入投标报价。

（3）本《项目采购清单和参数要求》提出的是基本技术要求，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的原厂商生产或授权生产的原装正品，软件均要求为正版。所投产品若按国家规定必须具有3C认证的，厂家必须进行3C认证，供货时提供，否则视为不合格产品，招标人可以无条件退货，所造成的损失由中标单位承担。

（4）《项目采购清单和参数要求》中所列的产品尺寸规格是由学校根据自身场地条件测算，供应商应尽可能的选择符合需求学校要求的尺寸的产品参加投标，在不影响安装、整体美观度以及实际使用功能的前提下，允许存在合理的尺寸偏差。同时，供应商应无条件接受，采购人提出的因场地原因造成的部分产品尺寸的细微调整，产生的费用计入本次投标报价。

（5）标注“★”的产品为核心产品。

（6）供应商须逐条逐项做出响应，明确所投产品的品牌，并提供技术偏离表。

（7）所投产品需为原厂全新产品，2023年9月份后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与学校现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行；所有产品环保等级：E1级；安装完毕室内空气检测环保等级达E1级。

所投产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。

（8）供应商投标产品与《项目采购清单和参数要求》不一致时，供应商应在投标文件中予以说明。如供应商没有在投标文件中提出负偏离，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

（9）供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

（10）《项目采购清单和参数要求》中未要求提供证明材料的以技术响应偏离表为准。若证明材料有矛盾或者前后不一致，优先按照产品检测报告、产品使用说明书、用户手册、技术指标彩页或制造商（厂家）官网截图先后顺序为准。

**五、其他要求**

▲1、交货要求

（1）交货时间：合同签订次日起60个日历日内完成生产、供货、安装，最晚不超出2024年6月30日。其中，合同签订次日起50个日历日内完成生产；接到甲方通知之日起10天完成供货及安装，具体安装根据总包单位建设进度需求。

（2）交货地点：杭州学军中学桐庐学校图书馆。

2.技术资料

2.1供应商将所供货物的产品序列号、保修卡、合格证、测验报告等信息逐一进行登记，经招标人核对无误后加盖供应商单位公章，交招标人保管备查。

2.2供应商提供的技术文件应是能满足所需的安装调试、操作使用及维护管理等所有设备的详细技术资料。

2.3投标人提供的技术文件应该真实、全面、完整、详细，应以中文书写。

3.安装、调试、验收要求

3.1.供应商负责所提供的设备、软件的安装、调试，设备、软件安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由供应商自行解决。

3.2.安装过程中应科学、合理地掌握与其他工程界面的协调、交叉。为保证项目安全顺利完工，招标人有权将对所有投标设备及材料的材质、规格、安装等方面进行严格的监督审查，并加强现场管理，严格把好安全关、质量关、进度关，并且要求供应商必须派驻经验丰富的技术人员进行全面保障和全程管理，确保项目的顺利实施。

3.3.项目施工保证安全文明，施工中一切安全责任均由供应商负责。设备验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

4.项目组人员要求

项目组人员要求配置合理、专业素质高、数量充足；项目负责人应拥有较强的项目管理能力和同类项目建设经验，项目成员也应具备一定的资质和能力，能够保证项目实施到位。

5.培训要求

供应商应提供至少对招标人2名管理人员进行管理培训（包括软件、硬件），相关费用包含在投标报价中。投标人应在投标文件中提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

6.质保及售后服务要求

6.1.质保期：验收合格之日起不少于3年，若原厂质保大于3年的，以原厂质保期为准。其中软件须提供原厂商质保服务，质保服务包括全功能模块更新、升级服务。

6.2.在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整等。质保期内的维修费用 (包括配件) 全部由供应商负责，维修点需提供足够的备品备件以适应维修需求。超过质保期的，须承诺维修时只收部件成本费。

6.3.供应商应具提供网上报修平台和报修电话。质保期内出现问题，2小时内电话服务响应，4小时内上门提供技术服务，24小时内恢复正常使用。若不能按期完成维修，需提供备品备件，确保设备设施正常使用，相关费用由供应商承担。供应商应所有硬件和软件设备提供三年5\*8小时免费保修和售后现场技术服务。

6.4.为保证售后服务质量，供应商交货时需提供原厂质保和售后服务保证承诺书。

7.其它要求

7.1本项目房间室内空气检测环保等级达E1级。供应商验收前提供成品家具类产品的环保检测报告和房间室内空气检测报告。安装前，若供应商对房间室内进行空气环保等级抽检的，检测费用自行承担。

7.2产品必须是符合国家验收标准，一次性验收合格，是符合国家有关规定的原厂商生产或授权生产的原装正品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

7.3产品应包括各类成品家具、柜体和所有跟其有关的联结部件、安装部件、备品备件及易损件、资料等。即提供的家具安装就位后，便可进行正式使用或满足正常需求。

7.4产品完全是崭新的产品，且所有部件的生产日期为近一年内。

7.5产品使用过程中出现知识产权、使用权或其他权利纠纷，由中标供应商负责。

7.6供应商负责所有产品的整个安装过程，安装过程中所需的所有货物、工具、材料均由供应商负责。供应商应派资深的工程技术人员在现场完成对产品的正确安装及连接，负责产生的废料等现场清理和成品保护。如对现场环境造成损坏全部由中标供应商负责。

7.7项目施工保证安全文明，施工中一切安全责任均由乙方负责。

7.8在质保期内，所用的替代家具用品必须是新的未使用和未经修复的，除非采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

7.9在质保期内，供应商有责任解决所提供的投标产品的任何问题，在质保期满后，当需要时，中标供应商仍须对因投标产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

7.10根据上级主管部门及学校疫情防控管控动态要求，供货方所提供的商品、设备及所有辅材须产自非疫区，且确保配送安全。供货方须自备防疫物资，做好施工人员健康信息审查，配合学校落实各项防疫管控措施 ，该项费用已包含在报价中。

**六、商务条款：**

**1.投标报价说明**

（1）本项目投标总价包含现场踏勘费、材料设备费、运杂费、安装费、调试费、试运行费、验收费、售后及质保服务费、总包配合费、管理费、利润、税金等一切费用。本项目还应包括场地及原有设备的保护措施费、现场安装施工组织（含安全文明施工）措施费等。除产品外若未明确相应报价的，视为已综合考虑在产品综合单价内，中标后不做调整与补偿。

**（2）供应商在投标报价时，应充分考虑辅材等安装材料的实际需求量，同时充分考虑安装过程中产生的原样修补费、打洞费、安全措施等所发生的费用，费用全部计入投标报价中。在合同执行过程中，合同价不予调整。**

**（3）不因产品尺寸大小、形状等改变调整合同价。**

**2.合同价及支付方式**

2.1本项目固定合同总价。

2.2支付方式

（1）第一期付款：合同签订之日起7个工作日内，招标人支付合同价的40%作为预付款；同时供应商提交银行或保险公司出具的同等金额的预付款保函，保函的格式和内容须经招标人确认；

（2）第二期付款：项目通过履约验收后10个工作日内，招标人支付剩余款项款。

**3.履约保证金**

本项目免收履约保证金。

**4.联合体投标**

联合体投标的，联合体成员应根据联合体协议书中相应承担的工作内容、合同份额进行各自提供相应设施设备并配备相应人员，项目负责人由牵头人派遣。

联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员分工承担的工作内容以联合协议书为准，若联合协议书分工存在不明确事项的，则签订本项目合同前予以明确。合同款项采购人直接支付给联合体牵头人，即发票由牵头人开具。

**5.分包要求**

若非主体、非关键性的工作采用分包的，分包单位应具有相应能力，分包份额不得超过总包单位。

**6.履约验收**

（1）履约验收主体：招标人

（2）履约验收时间：安装调试完毕后10个工作日内。

（3）履约验收方式：一般程序

（4）履约验收程序：一次性验收

（5）履约验收内容

技术履约内容：乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品；按招标文件要求时间交货。

商务履约内容：费用按招标文件要求结算、支付。

（6）履约验收标准

①满足采购需求及技术文件的要求，达到国家及行业现行规范的合格标准；②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。③供应商提供成品家具环保检测报告合格证明和室内空气检测报告。

（7）初次验收费用由采购人承担；因供应商原因导致验收不通过的，限期整改，重新组织验收的费用由供应商承担。整改结束后，由供应商通知采购人重新验收。若整改后验收仍不合格的，则扣除合同价5%作为违约金，同时采购人有权终止合同，供应商承担采购人所有损失。

（8）采购人有权对到货的设备、家具进行随机抽样检测，供应商承担检测费用。检测不合格的由供应商负责更换，并承担相关费用。

**七、功能演示**

1. **RFID图书管理系统**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术参数演示要求** |
| 1 | 提供MARC解析器功能，支持国家图书馆网站、就要MARC网站MARC数据复制粘贴助手功能，自动解析且转换保存至本馆馆藏数据。 |
| 2 | 支持完整且具备905字段条码号、索书号、馆藏地的MARC数据（iso文件，）导入功能，可配置解析编码格式GBK和UTF-8文件，905子字段解析内容，财产号分隔符解析。按照各书商提供的数据格式模板进行导入模式保存。数据导入后，馆藏图书可自动转换成可借状态或待审核状态。 |
| 3 | 提供CNMARC与USMRAC字段内容切换辅助功能，严格按照USMARC与CNMARC字段信息内容对应关系进行转化辅助编辑。提供CNMARC、USMARC模板自定义配置，用户可通过账号绑定保存自己常用的模板，可选择MARC字段显示数量，多个MARC模板时，可设置默认显示模板。与其他用户模板互不冲突。 |
| 4 | CNMARC字段间规则按照《新版中国机读目录格式使用手册》，支持MARC字段必备与重复字段设置，字段之间关联设置，中文自动生成拼音，多音字字库拼音自动提醒，字体大中小显示设置。关联搜索功能，根据图书题名的分词、作者名、出版社、主题词等基本信息，和搜索词进行关联，点击搜索词即可查阅关联馆藏。 |

**2.智慧云终端讲台**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术参数演示要求** |
| 1 | 演示桌面与屏幕一体化双面设计，一面为完整桌面，一面为电脑显示屏幕，可完成0-180°之间调节和中轴翻转。 |
| 2 | 演示显示器、主机、桌面、桌体、教师用扩展桌面连为一体，可以适用多种应用场景，收纳（笔筒）设计合理，桌面设置有多功能插座，支持220V取电、USB输入与读取，触摸屏幕向上支持多场景教学。屏幕支持专用智能手写笔进行书写画图等，具备原笔迹三维压感识别。支持一机多场景，通过手和智能笔支持书写画图、虚拟仿真实验等场景应用。 |
| 3 | 高度调节，通过电动升降控制器，可实现屏幕及桌面离地700mm—900mm 之间无级调节；桌面右下侧多功能升降控制器，支持一键升、降调节、实时显示桌面位置高度信息并具有高度记忆功能。屏幕面内置集成前置高清摄像头及麦克；双向控制，通过HDMI、USB数据线与黑板连接；可实现画面投屏及触控双向控制功能；使用触摸按钮，可以实现一键开关机功能，并能显示开关机状态指示功能。 |

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 分值 | 评审因素 | 备注 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 |
| 一 | 商务技术，70分 |  |  |
| 1 | 企业综合实力 | 0-3 | 投标人（联合体投标的，指牵头人）具ISO系列质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得1分，最高得3分。证明材料提供有效的认证证书。 | 客观分 |  |
| 2 | 所投产品节能、环保 | 0-2 | （1）除本项目强制采购的节能产品外，所投产品中具有有效的节能产品认证证书的每个得0.5分，最高得1分；（2）所投产品中具有有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最高得1分。证明材料提供有效的认证证书，认证证书所列产品型号与所投产品不一致的不予认可。 | 客观分 |  |
| 3 | 技术指标 | 0-24 | “二、项目采购清单和参数要求”中的投标产品技术参数和配置完全满足的得24分，“▲”项技术指标负偏离的按无效投标处理，“█”项技术指标负偏离一项扣2分，其他技术指标负偏离一项扣1分，扣完为止。（未按“二、项目采购清单和参数要求”中要求提供证明材料的，该项予以扣分。“二、项目采购清单和参数要求”中未要求提供证明材料的以《技术偏离表》响应为准。） | 客观分 |  |
| 4 | 项目设计方案 | 0-6 | 投标人根据项目现场实际情况与采购需求进行整体规划设计，根据投标人对招标范围内的空间所提供的平面布置图、产品布置说明方案以及彩色效果图与现场条件的匹配性、实用性、科学性。图纸和说明方案规范，完整，准确性强，结构合理的，完全符合需求得6分；图纸和说明方案较规范，相对完整，准确性较强，结构较合理的，相对符合需求的得4分；图纸和说明方案基本规范，基本完整，准确性较弱，结构基本合理的，基本符合需求的得2分；不提供得0分。 | 主观分 |  |
| 0-2 | 投标人提供门厅主题展示墙设计方案及效果图，方案理念、内容完全完全符合需求得2分；相对符合需求的得1分；不提供得0分。 | 主观分 |  |
| 5 | 项目实施组织方案 | 0-5 | 项目实施组织方案（包括供货组织方案、安装方案、施工质量、施工安全、计划安排和进度保证措施、应急预案）完整性、需求满足性：方案齐全、内容完整，满足采购需求的得5分，方案齐全、内容基本完整、基本满足采购需求的得3分，实施方案有缺陷、思路不清的得1分；无方案的得0分。 | 主观分 |  |
| 6 | 项目培训方案 | 0-3 | 项目培训方案（包括培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求）内容完整、措施有效、符合采购人实际需求得3分；内容较完整、措施较有效、基本符合采购人实际需求得2分；内容有缺陷，不太符合采购人实际需求得1分；不满足或未提供得0分。 | 主观分 |  |
| 7 | 调试、验收等服务方案 | 0-3 | 调试、验收等服务方案内容详实、计划明确、方案科学合理的得3分，内容较详实、计划欠缺、方案较科学合理的得2分，内容欠缺、计划紊乱的得1分，不合理、不可行或未提供的不得分。 | 主观分 |  |
| 8 | 项目人员配置 | 0-3 | 拟担任本项目组织结构完全满足采购文件要求，工作经验丰富、专业性强的得3分，拟派人员组织结构基本满足用户要求，具有一定的经验和专业性的得2分，拟派人员组织结构类似经验欠缺、专业能力较差的得1分，未提供或与项目需求不吻合的得0分 | 主观分 |  |
| 9 | 售后服务 | 0-3 | 售后服务方案（售后服务承诺、维护人员和服务机构设置、保障措施、质保期外费用计取等情况）完整、可行性强的得3分，整体基本完整、可行的得2分，整体较差、可行性低得1分，不满足或未提供的得0分。 | 主观分 |  |
| 0-2 | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格产地清楚得2分；部分符合得1分；不符合或未提供0分。 |  |  |
| 10 | 功能演示 | 0-8 | 设备名称：RFID图书管理系统要求演示内容清晰、内容完整、过程流畅、满足演示内容。演示时长不超过15分钟，超出时长或不演示则不得分。具体要求如下：1、提供MARC解析器功能，支持国家图书馆网站、就要MARC网站MARC数据复制粘贴助手功能，自动解析且转换保存至本馆馆藏数据。（演示完整、过程流畅、满足需求的得2分，内容较完整、过程流畅、思路较模糊，基本满足需求的得1分，内容不完整、过程卡顿、思路较模糊的或未提供的不得分）；2、支持完整且具备905字段条码号、索书号、馆藏地的MARC数据（iso文件，）导入功能，可配置解析编码格式GBK和UTF-8文件，905子字段解析内容，财产号分隔符解析。按照各书商提供的数据格式模板进行导入模式保存。数据导入后，馆藏图书可自动转换成可借状态或待审核状态。（演示完整、过程流畅、满足需求的得2分，内容较完整、过程流畅、思路较模糊，基本满足需求的得1分，内容不完整、过程卡顿、思路较模糊的或未提供的不得分）；3、提供CNMARC与USMRAC字段内容切换辅助功能，严格按照USMARC与CNMARC字段信息内容对应关系进行转化辅助编辑。提供CNMARC、USMARC模板自定义配置，用户可通过账号绑定保存自己常用的模板，可选择MARC字段显示数量，多个MARC模板时，可设置默认显示模板。与其他用户模板互不冲突。（演示完整、过程流畅、满足需求的得2分，内容较完整、过程流畅、思路较模糊，基本满足需求的得1分，内容不完整、过程卡顿、思路较模糊的或未提供的不得分）；4、CNMARC字段间规则按照《新版中国机读目录格式使用手册》，支持MARC字段必备与重复字段设置，字段之间关联设置，中文自动生成拼音，多音字字库拼音自动提醒，字体大中小显示设置。关联搜索功能，根据图书题名的分词、作者名、出版社、主题词等基本信息，和搜索词进行关联，点击搜索词即可查阅关联馆藏。（演示完整、过程流畅、满足需求的得2分，内容较完整、过程流畅、思路较模糊，基本满足需求的得1分，内容不完整、过程卡顿、思路较模糊的或未提供的不得分）； | 主观分 |  |
| 0-6 | 设备名称：智慧云终端讲台1、演示桌面与屏幕一体化双面设计，一面为完整桌面，一面为电脑显示屏幕，可完成0-180°之间调节和中轴翻转。（演示完整、过程流畅、满足需求的得2分，内容较完整、过程流畅、思路较模糊，基本满足需求的得1分，内容不完整、过程卡顿、思路较模糊的或未提供的不得分）；2、演示显示器、主机、桌面、桌体、教师用扩展桌面连为一体，可以适用多种应用场景，收纳（笔筒）设计合理，桌面设置有多功能插座，支持220V取电、USB输入与读取，触摸屏幕向上支持多场景教学。屏幕支持专用智能手写笔进行书写画图等，具备原笔迹三维压感识别。支持一机多场景，通过手和智能笔支持书写画图、虚拟仿真实验等场景应用。（演示完整、过程流畅、满足需求的得2分，内容较完整、过程流畅、思路较模糊，基本满足需求的得1分，内容不完整、过程卡顿、思路较模糊的或未提供的不得分）；3、高度调节，通过电动升降控制器，可实现屏幕及桌面离地700mm—900mm 之间无级调节；桌面右下侧多功能升降控制器，支持一键升、降调节、实时显示桌面位置高度信息并具有高度记忆功能。屏幕面内置集成前置高清摄像头及麦克；双向控制，通过HDMI、USB数据线与黑板连接；可实现画面投屏及触控双向控制功能；使用触摸按钮，可以实现一键开关机功能，并能显示开关机状态指示功能。（演示完整、过程流畅、满足需求的得2分，内容较完整、过程流畅、思路较模糊，基本满足需求的得1分，内容不完整、过程卡顿、思路较模糊的或未提供的不得分）； | 主观分 |  |
| 二 | 报价，30分 |  |  |
|  | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。🞎对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。🗹本项目专门面向中小企业，无价格扣除。 |  | / |

  **备注：1.**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2.证明材料提供扫描件或复制件，未提供或提供不全的不得分。以上包含本数，以下不含本数。

🗹3.首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，则“企业类似项目业绩”分值为满分。证明材料提供目录文件。

4.评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，各自独立记名打分，小数点后最多保留一位小数。投标人商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。投标人价格得分小数点后保留两位小数。

5.演示要求：为完成演示所需的配套相关设备由投标人自行提供。需采用投标同型号的硬件设备和软件进行现场演示。中标单位的演示设备将不予退回，予以封存。现场演示人员(不超过三人)进场时提供讲解人员名单（加盖公章）、身份证明，否则不得进场讲解演示。

**1.评标方法**

**1.1本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**2.评标标准**

见评标办法前附表。

**3.评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1 报价文件开启后，如发现开标结果与报价文件不一致者，以报价文件为准。由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

3.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.2.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;但开标一览表(报价表)存在明显单位、文字错误的，则澄清、说明、补正；

3.4.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;但大写有明显单位、文字错误外的除外;

3.4.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照3.4.2规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.3投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.4投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

**3.4.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

🞎3.4.6对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予**10%**（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。**接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%**（4%-6%）**的扣除，用扣除后的价格参加评审。**

**组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。**

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐1名中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效**

有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

 4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

 4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件组成严重漏项、内容严重不全的；

4.2.14未按规定的格式编制影响实质内容的；

## 4.2.15投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

## 4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规

## 定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：杭州学军中学桐庐学校

竣工配套设施设备（图书馆）项目

甲 方：

乙 方：

签 订 地：

签订日期： 2024 年 月 日

杭州学军中学桐庐学校按照 公开招标 方式对杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目进行了采购。2024年 月 日， 杭州学军中学桐庐学校 确定 （中标供应商名称）为本项目的中标供应商。

在中标通知书发出之日起 日内，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则和采购文件确定的事项，经 杭州学军中学桐庐学校 (以下简称甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称乙方)协商一致，签订本合同，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

货物清单一栏表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 质量 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。分项价格表详见附件。

**1.4履约保证金**

乙方 否 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 / %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

### 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起（ 5 ）个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.3预付款的担保措施详见 ***合同专用条款*** 。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7 货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付的方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

### 1.8.2 除不可抗力外和财政预算调整外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第**1.9.2**条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

**2.14 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16 检验和验收**

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 合同使用的文字和适用的法律**

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.19 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.20合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.2 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 1.5.1  | 合同签订之日起7个工作日内，甲方支付合同价的【 %】作为预付款；同时乙方提交银行或保险公司出具的同等金额的预付款保函，保函的格式和内容须经甲方确认。 |
| 1.5.2 | 预付款不扣回。 |
| 1.5.3  | 甲方向乙方支付预付款的同时，乙方提交银行、保险公司出具的同等金额的预付款保函（若未按要求提交预付款保函，则视为乙方无需预付款）。 |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：（1）预付款见1.5.1条规定；（2）第二期付款：项目通过履约验收后10个工作日内，甲方支付剩余款项款。 |
| 1.7.1 | 交付期限：（1）交货时间：合同签订次日起60个日历日内完成生产、供货、安装，最晚不超出2024年6月30日。其中，合同签订次日起50个日历日内完成生产；接到甲方通知之日起10日历天完成供货及安装，具体安装根据总包单位建设进度需求。 |
| 1.7.2 | 交付地点：杭州学军中学桐庐学校图书馆。 |
| 1.7.3 | 交付方式：安装现场交付。 |
| 1.8.6 | 其他违约责任：1.乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在 日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。2.因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。3.未按本专用合同约定提供质保及售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的5％的违约金。甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款5％的违约金。 |
| 1.9 | 本项目选择以下第1.9.2 条款规定的方式解决 |
| 1.9.1 | 将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决 |
| 1.9.2 | 向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属制造商。 |
| 2.4.1 | 其他约定：使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担由乙方承担。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在发生后6小时内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4  | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在发生后6小时内以书面形式通知对方当事人，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。如果不可抗力影响时间延续60天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 |
| 2.16.1 | 甲方在接到乙方验收申请之日起10个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | （1）检验和验收标准：①满足采购需求及技术文件的要求，达到国家及行业现行规范的合格标准；②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。③供应商提供成品家具环保检测报告合格证明和室内空气检测报告。房间室内空气检测环保等级达E1级。乙方验收前提供成品家具类产品的环保检测报告和房间室内空气检测报告。安装前，若乙方对房间室内进行空气环保等级抽检的，检测费用自行承担。（2）验收程序：根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定，一般程序进行验收。验收方法：按《杭州市政府采购履约验收暂行办法》中的一次性验收方式进行履约验收。（3）初次验收费用由甲方人承担；因乙方原因导致验收不通过的，限期整改，重新组织验收的费用由乙方承担。整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。若整改后验收仍不合格的，则扣除合同价5%作为违约金，同时甲方有权终止合同，供应商承担甲方所有损失。（4）甲方有权对到货的设备、家具进行随机抽样检测，乙方承担检测费用。检测不合格的由乙方负责更换，并承担相关费用。以上内容以及验收书具有同等法律效力，以上内容有冲突时以较严格的要求为准。 |
| 2.20 | 本合同一式六份，甲方三份，乙方三份。 |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

1. 供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）………………………………………………………………………………（页码）
2. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函的承诺函……………………………………………………………………………………（页码）
3. 联合协议（联合体参加的提供）…………………………………………（页码）

（4）满足政府采购政策资格要求证明材料……………………………………（页码）

（5）满足本项目特定资格要求证明材料………………………………………（页码）

1. **供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）**

**二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函**

 承诺函

杭州学军中学桐庐学校、杭州贯今工程咨询有限公司：

我方参与杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称

(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**备注：联合体投标的，联合体成员均应提供。非牵头人可提供加盖单位物理公章的原件扫描件。**

**三、联合协议（联合体参加的提供）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）。]**

**四、满足政府采购政策资格要求证明材料**

**🗹A.**本项目专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）提供的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**🞎B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**🞎C.**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**🞎D.本项目无。**

**五、满足本项目特定资格要求的证明材料**

**1.承诺函(同符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格要求的承诺函，不用重复提供）。**

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（拟分包的提供）…………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

杭州学军中学桐庐学校、杭州贯今工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1供应商（联合体参加的指联合体双方）的营业执照或者其他由国家相关部门出具的具有独立承担民事责任能力的证明文件（自然人参加的提供身份证复制件）；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件、特殊资格条件的承诺函；

2.1.3联合协议（联合体参加的提供)；

2.1.4满足政府采购政策资格要求的证明材料；

2.1.5满足本项目特定资格要求的证明材料。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（拟分包的提供）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价情况说明（如供应商报价低于最高限价50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因）；

🞎2.3.3中小企业声明函（若供应商（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）为小微企业，且提供了中小企业声明函的，则可享受价格享受价格扣除优惠政策）；

2.3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

 投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**非联合体投标授权委托书**

**（适用于非法定代表人、单位负责人或自然人本人代表供应商参加投标）**

杭州学军中学桐庐学校、杭州贯今工程咨询有限公司：

我单位法定代表人为 ，现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方自行承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

 投标人名称(电子签名)：

 签发日期： 年 月 日

 **联合体投标授权委托书**

**（适用于非法定代表人、单位负责人或自然人本人代表供应商参加投标）**

杭州学军中学桐庐学校、杭州贯今工程咨询有限公司：

我单位 作为牵头人，法定代表人为 ，我单位 作为联合体成员，法定代表人为 ，现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方自行承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

联合体牵头人名称

(电子签名)：

联合体成员名称

(物理公章)：

 日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

 投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**三、分包意向协议**

**[🗹本项目同意将非主体、非关键性工作分包，若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。**▲**分包份额不得超过总包单位。**▲**投标人中标后以分包方式履行合同的，另行提供分包意向协议（附件7）；投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]**

 **[🞎**▲**本项目专门面向中小企业采购，若分包的分包单位必须为中小企业。]**

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的****页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的 / 属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，需提供认证证书） | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，在商务技术偏离表中逐条填写响应情况） | 见投标文件第 页 |

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**详细评审索引**

**（一）资信部分**

**1.单位介绍；**

**2.资格、资质、获得的荣誉等证明文件（如有）；**

**3.商务偏离表；**

**4.首台套产品的相关证明材料（如有）；**

**5.投标人认为需要提供的其他资料。**

**（二）技术部分**

**1．设备配备情况一览表及设备介绍；**

**2．技术偏离表；**

**3．节能产品、环境标志产品的相关证明材料（如有）；**

**4. 设计方案；**

**5．项目实施组织方案；**

**6．调试、培训、验收等服务方案；**

**7．投标人为完成本项目组建的项目组人员名单，每个专业人员的情况应该明确表示，在提交的标书中安排的人员，需提供项目组成员的实施能力证明材料及相关证书；**

**8．售后服务方案、售后服务承诺、备品备件情况；**

**9．投标人认为需要提供的其他资料。**

**附：**

**详细评审索引**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分/评审细则** | **页码** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：供应商根据评审办法的“评审因素”条款一一对应填写本表。

**（一）投标单位情况表**

投标单位情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | **注册资金** |  |
| **单位详细地址** |  |
| **营业执照注册号** |  |
| **单位成立时间** |  | **固定资产净值： （万元）** |
| **法定代表人** |  姓名： 职务： 职称： |
| **主要负责人** |  姓名： 职务： 职称：  |
| **职工人数** |  |
| **具有中高级以上职称的人数** | **中级职称的人数:****高级及以上职称的人数：** |
| **2022年度、2023年度（若有）主营业务收入** |  |
| **联系方式** | 地址： 邮编： 电话：传真：  |
| **开户银行** | 名称：账号： |
| **单 位****组 织****机 构****框 图** |  |

注：1、本表所述“职工”应为投标单位的正式员工。

投标人名称（电子签名）：

日期：

**（二）设备配备情况一览表**

**供货设备清单情况一览表**

项目名称：杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目

项目编号：HZGJ-XJZX2024-04

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **规格型号** | **制造商、产地** | **节能产品、环境标志产品证书编号（如有）** | **数量** | **单位** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**本项目不允许采购进口产品。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**（三）投标人为完成本项目组建的项目组人员名单**

**附表A:本项目的项目负责人情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 资质证书编号 |  |
| 其他资质情况 |  |
| 联系电话 |  |

**注：须随表提交相应的证明材料（证明材料以资格要求和评标办法要求为准）并注明所在页码。**

**附表B:本项目的其它服务工作人员配备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 本项目中的职责 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作经验 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：须随表提交相应的证明材料（证明材料以资格要求和评标办法要求为准）并注明所在页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期：

**（四）商务技术偏离表**

**商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1.投标人保证：除商务偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

2.未填写的视为响应招标文件的全部要求。

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件具体章节** | **具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人保证：除技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

2.未填写本表的视为响应招标文件的全部要求，若“项目采购清单和参数要求”表要求

提供证明材料的，则应附表后，否则视为负偏离。

**（五）质保及售后服务承诺**

**质保及售后服务承诺函**

杭州学军中学桐庐学校、杭州贯今工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

1.本项目所有产品质保期从终验收合格之日起（ ）年，原厂质保大于（ ）年的按原厂质保。

2.其他承诺：

投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

**六、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

杭州学军中学桐庐学校、杭州贯今工程咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

1. 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中

华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明（如供应商报价低于最高限价50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体原因）………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（若有）……………………………………………………（页码）

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州学军中学桐庐学校、杭州贯今工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：

如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04】的实施。

**开标一览表（报价表） (单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **投标报价** | **备注（如有）** |
| 1 | 杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目 | 分项报价详见附表-投标报价明细表 | **小写：****大写：** |  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，格式、已列内容不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，🗹货物类项目填写规格型号，🞎服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

🞎5、**本项目符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

投标人名称（电子签名）：

日期：

附表-投标报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | **品牌（如有）** | **制造商规模****（中、小、微）** | **规格****型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计（元)** | 备注 |
| **一** | **研讨区** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★书写桌 |  |  |  | 12 | 张 |  |  |  |
| 2 | ★椅子1 |  |  |  | 24 | 张 |  |  |  |
| 3 | ★书柜1 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 4 | ★书柜2 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 5 | ★矮书柜 |  |  |  | 10 | 组 |  |  |  |
| 6 | ★阅览桌 |  |  |  | 4 | 张 |  |  |  |
| 7 | ★椅子2 |  |  |  | 32 | 张 |  |  |  |
| 8 | ★书柜3 |  |  |  | 4 | 组 |  |  |  |
| 9 | ★书柜4 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| **二** | **服务区** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★边柜 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 2 | ★查询索引台 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 3 | ★造型服务台 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 4 | ★吧台柜 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 5 | 管理椅 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 咖啡机 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 高脚椅子 |  |  |  | 6 | 张 |  |  |  |
| 8 | ★书柜5 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 9 | ★书柜6 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 10 | ★电子阅览桌1 |  |  |  | 12 | 张 |  |  |  |
| 11 | ★电子阅览桌2 |  |  |  | 12 | 张 |  |  |  |
| 12 | ★电子阅览桌3 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 13 | ★电子阅览桌4 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 14 | 阅览椅 |  |  |  | 49 | 个 |  |  |  |
| **三** | **书籍管理室** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★单人工作台 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| 2 | 教师工作椅 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 储藏柜 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 4 | 书架 |  |  |  | 2 | 组 |  |  |  |
| **四** | **主题门厅** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主题展示墙 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 2 | 馆情展示设备 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 瀑布流 |  |  |  | 1 | 条 |  |  |  |
| **五** | **专业设备** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RFID图书管理系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | RFID电子标签 |  |  |  | 10000 | 枚 |  |  |  |
| 3 | 馆员工作台 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 读卡器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 扫码枪 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | RFID安全门禁 |  |  |  | 3 | 片 |  |  |  |
| 7 | 安全门底座 |  |  |  | 2 | 片 |  |  |  |
| 8 | 智慧云终端讲台 |  |  |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 9 | 自助借还书机（立式） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 升降式移动还书车（还书箱） |  |  |  | 1 | 辆 |  |  |  |
| 11 | 图书杀菌机 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | OPAC查询机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | RFID层架标签 |  |  |  | 250 | 枚 |  |  |  |
| 14 | 三维导航图 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 手持式盘点机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 智通人行通道闸 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 17 | 窗帘 |  |  |  | 145 | 平方米 |  |  |  |
| 总 价 |  |  | 小写： |
|  |  | 大写： |

备注：1.货物全部由符合政策要求的中小企业制造，其中小微企业的合同份额须占到合同总金额90%及以上。制造商规模以中小企业声明函为准，小微企业合同份额累计额以本表金额计算为准。

投标人名称（电子签名）：

日期：

🞎二、中小企业声明函

**□[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”，即本项目未预留份额专门面向中小企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需在报价文件中提供中小企业声明函（附件5）。]**

**☑[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求为“专门面向中小企业”，即本项目为预留份额专门面向中小企业，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业应在资格文件部分提供中小企业声明函，报价文件中无需重复提供。]**

**□[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。]**

**□[本项目落实政府采购政策需满足的资格要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。]**

###

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 杭州学军中学桐庐学校 单位的杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04】采购活动提供本单位🗹制造的货物🞎本单位承担工程🞎本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称（电子签名）：

 日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

杭州学军中学桐庐学校、杭州贯今工程咨询有限公司

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

 日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明函**

🗹**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（填写单位名称。联合体参加的，联合体所有成员名称）参加 杭州学军中学桐庐学校 的 杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，其中小微企业的合同份额占到合同总金额 %。相关企业（**含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业**）的具体情况如下：

1. （标的/货物名称） ，属于（填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） ；制造商为 （填写制造商单位名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （🞎中型企业、🞎小型企业、🞎微型企业） ；
2. （标的/货物名称） ，属于（填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） ；制造商为 （填写制造商单位名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （🞎中型企业、🞎小型企业、🞎微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。⑤同个制造商生产的，可合并填写。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**3.**标的所属行业中小企业划分标准：**工业（制造业）**。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。**其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。**

**4.招标文件提供的货物清单中每样货物（配件、辅料等材料除外）的制造商均要求为中小企业，即每样货物（配件、辅料等材料除外）的制造商均应在声明中分别填写。**

**5.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

**6.事业单位、社会组织等非企业单位提供的货物、工程、服务，暂不享受政府采购支持中小企业的相关政策。**

**附件6 联合协议**

**联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04】投标。

一、各方一致决定，（填写联合体成员单位名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本项目项目负责人（ 填写姓名 ）由 （填写单位名称） 方派遣。

四、本次联合投标中，分工如下：（填写联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；（填写联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

五、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。牵头人合同金额达到 %（应超过50%）。

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、其他联合体双方约定的事项：

注：1.按本格式和要求提供。

联合体牵头人名称

(电子签名/物理公章)：

联合体成员名称

(电子签名/物理公章)：

 日期： 年 月 日

**附件7 分包意向协议**

**分包意向协议**

**（每个分包商单独提供）**

（本项目同意将非主体、非关键性的资料制作工作分包。若非主体、非关键性工作已由联合体成员承担的，则不允许分包。分包份额不得超过总包单位。投标人中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；不以分包方式履行合同的，则无需提供。）

（投标人名称）若成为杭州学军中学桐庐学校竣工配套设施设备（图书馆）项目【项目编号：HZGJ-XJZX2024-04 】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（填写投标人名称）与（填写分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（填写投标人名称）将 XX工作内容 分包给（填写分包供应商名称），（填写分包供应商名称）具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

1.中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。

投标人(电子签名/物理公章)：

分包供应商（电子签名/物理公章）：

……

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

附件八：建筑及装修图