大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购

招标文件

**（电子招投标）**

编号:QTCG-GK-2023-069

杭州市钱塘区教育局

融华工程管理有限公司

二〇二三年三月二十四日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年4月 13 日 9 点 30 分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年8月10日9点30分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：QTCG-GK-2023-069**

**项目名称：**大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购

**预算金额（元）：623260**

**最高限价（元）：623260**

**采购需求：**大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购，详见招标文件第三部分采购需求。

**合同履约期限：合同签订之日起30 日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。**

**本项目接受联合体投标：****是，****否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人或所投产品的制造商具有《全国工业产品生产许可证》（工业和商用电热食品加工设备等）；

3.2投标人或所投产品的制造商具有卫生部门出具的《消毒产品生产企业卫生许可证》；

3.3投标人或所投产品的制造商具有行业协会或主管部门颁发的燃气具安装维修资质证书；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2023年 4 月 13 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2023年 4 月 13 日 9 点 30 分 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2023年 4 月 13 日 9 点 30 分

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、采购意向公开链接**

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed\_noticeDetails/index.html?noticeId=9196771&utm=app-announcement-front.354d6ec3.0.0.81541730c94d11ed96c17127dd1ab935

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）钱塘区政府采购支持中小企业信用融资：

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》、《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，现将相关事项通知如下：

A.适用对象：在浙江“政采云”平台注册入库，并取得钱塘区政府采购合同的中小企业供应商。

B.相关信息获取方式：具体合作银行及联系方式详见采购文件。登陆杭州钱塘区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

C.申请方式和步骤：①供应商若有融资意向，需先与钱塘区财政局合作的银行对接，办理相关融资前期手续；②中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；③相关合作银行联系并审核供应商及相关中标信息，办理相关融资事宜；④采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须标注合同为信用融资合同，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；⑤采购人应及时将信用融资合同提交财政局备案。

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市钱塘区教育局

地 址：杭州市钱塘区迎康路28号5楼

传 真： /

项目联系人（询问）：陶老师

项目联系方式（询问）：0571-82987598

质疑联系人：傅老师

质疑联系方式：0571-82987597

2.采购代理机构信息

名 称：融华工程管理有限公司

地 址：浙江省杭州市上城区天城路万事利大厦A座15楼

项目联系人（询问）：翁祖盛

项目联系方式（询问）：15067162332

质疑联系人：廖尾英

质疑联系方式：17376579009

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市钱塘区财政局

地 址：杭州市钱塘区青六北路499号钱塘中心5号楼

传 真：0571-82988295

联系人 ：任女士

监督投诉电话：0571-82987260

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的工作分包。  B不同意分包。 |
| 3 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供，  （1）样品：燃气单眼大锅灶；  （2）样品制作的标准和要求：同实际供货要求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间：同开标时间；地点：钱塘区金沙大道600号东楼B-2停车场；联系人：翁祖盛 ，联系电话：15067162332。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | **项目属性与核心产品** | A货物类，单一产品或核心产品为：厨房设备（工厂制品，如燃气单、双眼大锅灶，电子油烟净化器等）。  B服务类。 |
| 9 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | 1. 标的：详见采购需求 ，属于工业行业；   工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 10 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购节能产品、环境标志产品要求：  A无  B 政府强制采购节能产品：  （1） ；  （2）……  C 政府优先采购节能产品：  （1）A031210 饮食 炊事机械 商用燃气灶具；  （2）……  D 政府优先采购环境标志产品：  （1） ；  （2）…… |
| 11 | **中小企业信用融资** | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市上城区天城路万事利大厦A座15楼；备份投标文件签收人员联系电话：17376579009。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 本项目采购代理费由中标人支付，以中标价为基数，收费标准按国家发改价格[2011]534号文货物类收费标准计取。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市钱塘区财政局发布了《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3 联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

☐ 11.3.2中小企业声明函（若有，非专门面向中小企业时提供）。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

杭州市政府采购网公布的供应商履约评价为满分的免收履约保证金。确需收取履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的电子保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**28.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

**一、招标一览表**

项目 一

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购 | 详见采购需求 | 批 | 1 |  |

1. **招标需求**

**一、货物清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格** | **设备详细说明** | **数量** | **单位** | **图 片** |
|  | **一层厨房** |  |  |  |  |  |
|  | **男更衣、女更衣、办公室** | |  |  |  |  |
| A01 | 二层六门更衣柜 | 900\*400\*1800 | —顶板厚1.0mm，采用201不锈钢制作  —侧板、层板、后背板厚1.0mm，采用201不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用开门式  —装独立的锁，配不锈钢精品拉手 | 2 | 台 |  |
| A02 | 感应洗手池 | 400\*400\*250 | —采用304板材制作，面板及水斗板厚1.2mm | 2 | 台 |  |
| A03 | 电子感应龙头 | / | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理  —座台式安装，开孔尺寸25mm —红外感应距离25cm，感应距离可调 —AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  —感应龙头尺寸160\*185\*125，出水口距台面100mm | 2 | 台 |  |
| A04 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 3 | 台 |  |
| A05 | 风幕机 | 1500L | —铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计，风向可随意调节  —电量：220V，600w | 1 | 台 |  |
|  | **杂物间、主食库、副食库、洁具间** | |  |  |  |  |
| B01 | 花格货架（四层） | 1200\*500\*1800 | —立管φ48mm厚1.2mm通脚,采用SUS304不锈钢制作  —栅式档40\*20mm板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —拉档25\*38mm厚1.0mm,配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| B02 | 单层货架 | 1200\*500\*250 | —立管φ48mm厚1.2mm通脚,采用SUS304不锈钢制作  —栅式档40\*20mm板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —拉档25\*38mm厚1.0mm,配不锈钢可调脚 | 4 | 台 |  |
| B03 | 平板货架（四层） | 1200\*500\*1800 | —面板板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —加强筋全部采用板厚0.8mm不锈钢板制作  —立管φ38厚1.0mm,配全钢可调子弹脚 | 4 | 台 |  |
| B04 | 平板推车 | 900\*500\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —面板下衬木板减噪，主体骨架用4#角铁  —配优质树脂脚轮，二个定向，二个万向 | 1 | 辆 |  |
| B05 | 拖把水池 | 700\*600\*500 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用优质不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用优质不锈钢制作  —配两套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| B06 | 拖把水池连挂架 | 1800\*600\*500 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —配一套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| B07 | 单水龙头 | / | 1.座台式安装，单孔单温，平颈水嘴。  2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；  3.陶瓷阀芯一字开形手柄  4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2"内螺纹。 | 2 | 只 |  |
| B08 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 4 | 台 |  |
|  | **粗加工** | |  |  |  |  |
| C01 | 双星水池 | 1800\*850\*800 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —配两套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 3 | 台 |  |
| C02 | 单星剖鱼台 | 1500\*850\*800 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —配一套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| C03 | 台式双温水龙头 | / | —座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。  —八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转  —开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  —总高度207mm, 出水口距台面 139mm | 7 | 只 |  |
| C04 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS304不锈钢制作  —下一层搁栅板，厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚 | 2 | 台 |  |
| C05 | 平板货架（四层） | 1200\*500\*1800 | —面板板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —加强筋全部采用板厚0.8mm不锈钢板制作  —立管φ38厚1.0mm,配全钢可调子弹脚 | 2 | 台 |  |
| C06 | 节能环保电热开水器（支承式） | 约490\*550\*500+980 | —功率：12KW/380V  —容量：60L  —产水量：120L/h  —适合人数：约100人  —配置浮球：水满时，浮球上升，进水阀自动关闭  —延时进水阀：球杆向下，垂直才启动阀保险块补水，避免打水时，即时生成进入混合  —聚氨酯发泡保温：隔离热向外传，减少频频启动节能  —高频焊接：不锈钢件水座焊接减少接驳钢件而释放铅的元素  —直观温度水尺，导向出水口，出水不分散  —延时进水防即混合水装置双效保温，更有效保温三重电器安全保护  —箱体与采用不锈钢件水座焊接可搭配底座 | 1 | 台 |  |
| C07 | 净水器 | / | —处理能力：9000加仑  —工作流量：6.3升/min  —温度：20-380 | 1 | 台 |  |
| C08 | 电子磅秤 | 400\*500\*800 | —称重范围：300KG  —产品精度：5g  —屏幕显示：红字数码显示  —产品功率：220V/0.5KW | 1 | 台 |  |
| C09 | 风幕机 | 1500L | —铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计，风向可随意调节  —电量：220V，600w | 1 | 台 |  |
| C10 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 1 | 台 |  |
|  | **精加工** | |  |  |  |  |
| D01 | 单星水池 | 1000\*700\*800 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —配一套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| D02 | 台式双温水龙头 | / | —座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。  —八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转  —开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  —总高度207mm, 出水口距台面 139mm | 1 | 只 |  |
| D03 | 刀具砧板消毒柜 | 约1200\*600\*1750 | —选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm  —砧板消毒柜选用两辆推车设计  —刀具消毒柜选用抽拉式设计  —毛巾消毒柜移门带玻璃  —紫外线功率：17w  —红外线功率：300w  —消毒方式：紫外线  —消毒刀数量：20把  —消毒毛巾数量：24块  —消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） | 1 | 台 |  |
| D04 | 双门冰箱 | 约615\*750\*2005 | —外胆、内胆采用优质不锈钢板制作  —保温层聚胺脂一次性发泡成型，自动回归门  —冷藏温度：0℃~+8℃  —功率：220V/50HZ/0.37KW | 1 | 台 |  |
| D05 | 双层工作台 | 1800\*700\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS304不锈钢制作  —下一层搁栅板，厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚 | 2 | 台 |  |
| D06 | 花格货架（四层） | 1200\*500\*1800 | —立管φ48mm厚1.2mm通脚,采用SUS304不锈钢制作  —栅式档40\*20mm板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —拉档25\*38mm厚1.0mm,配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| D07 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 2 | 台 |  |
|  | **烹饪区** | |  |  |  |  |
| E01 | 燃气一眼一汤广灶（电子打火，带熄火保护） | 1000\*1200\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢一次性冲压成型  —侧板、档板、面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —主体骨架用4#角铁,炉膛口径450mm，底部用3㎜铁板  —整体耐火砖炉膛,采用节能炉头，配不锈钢可调脚  —熄火保护，  —感应式冷水龙头,水源接口DN15,排污口DN38 —用电功率：0.5KW/220V；燃气热负荷:35KW/眼 | 1 | 台 |  |
| E02 | 燃气单眼大锅灶（电子打火，带熄火保护)  （提供样品） | 1000\*1200\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢一次性冲压成型  —侧板、档板、面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —主体骨架用4#角铁,炉膛口径800mm，底部用3㎜铁板  —整体耐火砖炉膛,采用节能炉头，配不锈钢可调脚  —熄火保护，  —感应式冷水龙头,水源接口DN15,排污口DN38  —用电功率：0.5KW/220V；燃气热负荷:36KW/眼 | 1 | 台 |  |
| E03 | 燃气双眼大锅灶（电子打火，带熄火保护) | 2000\*1200\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢一次性冲压成型  —侧板、档板、面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —主体骨架用4#角铁,炉膛口径800mm，底部用3㎜铁板  —整体耐火砖炉膛,采用节能炉头，配不锈钢可调脚  —熄火保护，  —感应式冷水龙头,水源接口DN15,排污口DN38  —用电功率：0.5KW/220V；燃气热负荷:36KW/眼\*2 | 1 | 台 |  |
| E04 | 调料台 | 500\*1200\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —前面板，厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚 | 4 | 台 |  |
| E05 | 单星水池 | 800\*1000\*800 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —配一套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| E06 | 台式双温水龙头 | / | —座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。  —八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转  —开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  —总高度207mm, 出水口距台面 139mm | 1 | 只 |  |
| E07 | 滤网脱排油烟罩 | 7000\*1300\*500 | —罩体板厚1.0mm，采用304-2B不锈钢制作  —滤板厚0.7mm，采用SUS201不锈钢制作  —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V | 9.1 | m² |  |
| E08 | 单向打荷台 | 1800\*800\*800 | —台面板厚1.2mm，采用304不锈钢制作  —侧板、层板、后背板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门  —面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚 | 2 | 台 |  |
| E09 | 平板货架（四层） | 1200\*500\*1800 | —面板板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —加强筋全部采用板厚0.8mm不锈钢板制作  —立管φ38厚1.0mm,配全钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| E10 | 厨房自动灭火系统装置 | 约690\*630\*222 | 1.主要配件:驱动瓶.药剂罐、水流控制阀、 感 温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放 机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金 铝，并经过防腐处理 ；  2.启动原理：采用机械 、电控相结合传动，全 天候24小时监控 ，可连接消防报警系统 ,火情发生后,灭火装置自动启动扑灭火焰 ，在灭火 时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应 急启动装置,当手动 、自动启动不成功时使用； 3.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动， 规格：1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过 减压阀后的出口工作压力不得大于0.6MPa； 5.双瓶 组：约29kg,  4.食用油专用灭火剂特性：产品为绿色环保型灭 火药剂，无色、无味、灭火效率快且复 燃 ，灭 火时间 ：≤ 1.8s,保质期 ：有效期为6年 | 1 | 台 |  |
| E11 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 3 | 台 |  |
|  | **点心间** | |  |  |  |  |
| F01 | 二层四盘+10盘醒发箱 | 约1220\*800\*1775 | —电压380V/15.8KW（约），  —两层四盘烤炉下醒发十盘  —烘烤均匀，炉温精准，面包出炉色泽鲜艳，  —进口加热原件，触摸电脑控制面板，使用简单方便，寿命长，控温准确。  —外形豪华美观，更适用于现烤店、大卖场。  —特殊设计加热板，热量分布均匀，烘焙效果均匀。炉温精准，烘烤中途不需开门调头，炉温少流失，起到节约能耗，  —加厚保温层及优质保温材料，热量损失少。节约能耗，  —每层独立上下分开加热，烤盘规格40cm乘60cm标准烤盘 | 1 | 台 |  |
| F02 | 十五层饼盘车 | 500\*580\*1700 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm  —栅搁型，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| F03 | 柜式电饼铛 | 700\*850\*970 | —铝锅：深3cm，6cm  —功率:5KW/380V | 1 | 台 |  |
| F04 | 滤网脱排油烟罩 | 3300\*1000\*500 | —罩体板厚1.0mm，采用304-2B不锈钢制作  —滤板厚0.7mm，采用SUS201不锈钢制作  —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V | 3.3 | m² |  |
| F05 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS304不锈钢制作  —下一层搁栅板，厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| F06 | 打蛋机 | 420\*230\*410 | 1.容量：7升，  2.电压220V/0.2KW，  3.重量18KG  4.转速:0-1080无极变速 | 1 | 台 |  |
| F07 | 定制挂墙柜 | 1500\*350\*600 | —顶板板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —侧板、层板、后背板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门 | 1 | 台 |  |
| F08 | 双门冰箱 | 约615\*750\*2005 | —外胆、内胆采用优质不锈钢板制作  —保温层聚胺脂一次性发泡成型，自动回归门  —冷藏温度：约0℃~+8℃  —功率：220V/50HZ/0.37KW | 1 | 台 |  |
| F09 | 单星水池柜 | 700\*700\*800 | —台面/水池斗板厚1.5mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —侧板、后背板、门板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —配不锈钢开门，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| F10 | 台式双温水龙头 | / | —座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。  —八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转  —开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  —总高度207mm, 出水口距台面 139mm | 1 | 只 |  |
| F11 | 三功能搅拌机  （40升） | 620\*640\*1070 | —电压380V/1.13KW，  —重量162KG  —转速:120/240/468/转/分  —配置：1桶、1球、1勾、1扇  —本产品是我公司采用台湾技术经过精心设计而制作的先进设备，运用行星运动原理。搅拌器在料桶内作行星运动，从而使拌料充分混和  —具有工作平稳、多功能、操作方便、效率高等特点  —本产品标准配备打蛋球、搅拌钩、打蛋扇各一件，也可按客户要求配备。桶及打蛋球采用高级不锈钢材料制成，经久耐用。搅拌钩、打蛋扇采用铝合金制成，重量轻、结构坚固  —本产品配备的搅拌桶，经精心设计，结构合理，无须担心有漏水之忧和积压物残留  —本产品广泛适用于糖果厂、面包房、食品厂  —也可用于制药、化工原料等厂矿单位作调研原料之用 | 1 | 台 |  |
| F13 | 单层货架 | 1200\*500\*250 | —立管φ48mm厚1.2mm通脚,采用SUS304不锈钢制作  —栅式档40\*20mm板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —拉档25\*38mm厚1.0mm,配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| F14 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 1 | 台 |  |
|  | **蒸煮间** | |  |  |  |  |
| G01 | 100L全钢可倾式天燃气汤锅  （电子打火，带熄火保护) | 1250\*900\*850 | —采用SUS304不锈钢板制作  —锅内直径700mm，锅内深度380mm  —锅体可倾，方便出料、清洗方便；  —废气从背面集中排出，作业舒适安全；  —燃气和空气混合后通过鼓风机强力射出，噪音低，高效节能；  —适用于煲汤，熬煮粥、煮水饺、面条及食物的氽水。  —燃气热负荷:38KW ，耗气量:4m³/h | 1 | 台 |  |
| G02 | 港式燃气蒸饭柜  （24盘） | 1200\*810\*1750 | —整机采用优质304不锈钢材质制作  —门板保温使用高密度保温材料  —整机箱体保温性能优异，不烫手  —优质硅胶密封，密封性能稳定  —烟囱内置，铸铁炉头，不用火排  —工业级门铰链，使用安全可靠  —配置电子打火及熄火保护，安全可靠  —进水口：DN15  —用电功率：0.25KW/220V  —燃气热负荷:25KW/台  —饭盘:400\*600/24盘 | 1 | 台 |  |
| G03 | 滤网脱排油烟罩 | 3300\*1200\*500 | —罩体板厚1.0mm，采用304-2B不锈钢制作  —滤板厚0.7mm，采用SUS201不锈钢制作  —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V | 4 | m² |  |
| G04 | 单星水池 | 1000\*800\*800 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —配一套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| G05 | 台式双温水龙头 | / | —座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。  —八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转  —开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  —总高度207mm, 出水口距台面 139mm | 1 | 只 |  |
| G07 | 商用米糊豆浆机 | 580\*430\*1080 | —容量：30-35L  —功能按键:"豆浆""营养米糊""绿豆沙"等8大功能  —产品编号:E35  —升数显功能:有  —额定电压:220V~  —额定频率:50Hz  —加热功率:5000W  —电机功率:1800W  —毛重:22.1KG  —净重:18.5KG | 1 | 台 | IMG_256 |
| G08 | 花格货架（四层） | 1200\*500\*1800 | —立管φ48mm厚1.2mm通脚,采用SUS304不锈钢制作  —栅式档40\*20mm板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —拉档25\*38mm厚1.0mm,配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| G09 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 1 | 台 |  |
|  | **二次更衣、水果间** | |  |  |  |  |
| H01 | 感应洗手池 | 400\*400\*250 | —采用304板材制作，面板及水斗板厚1.2mm | 1 | 台 |  |
| H02 | 电子感应龙头 | / | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 —座台式安装，开孔尺寸25mm —红外感应距离25cm，感应距离可调 —AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  —感应龙头尺寸160\*185\*125，出水口距台面100mm | 1 | 台 |  |
| H03 | 冷藏调理台 | 1500\*800\*800 | —工程款（全铜管）  —外胆、内胆采用优质不锈钢板制作  —保温层聚胺脂一次性发泡成型，自动回归门  —冷藏温度：约0℃~+8℃  —功率：220V/50HZ/0.18KW | 1 | 台 |  |
| H04 | 单星水池柜 | 600\*800\*800 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —侧板、后背板、门板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —配一套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| H05 | 台式双温水龙头 | / | —座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。  —八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转  —开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  —总高度207mm, 出水口距台面 139mm | 1 | 只 |  |
| H06 | 挂墙式刀具消毒柜 | 540\*135\*646 | —电压：220V，功率：15W  —采用SUS304-2B不锈钢板制造  —深色有机玻璃门可完全封闭内室；  —强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可消毒；  —挂墙式支承结构 | 1 | 台 |  |
| H07 | 密封碗柜 | 1200\*500\*1800 | —侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门  —门板厚1.0mm,采用SUS201不锈钢，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| H08 | 平板货架（四层） | 1200\*500\*1800 | —面板板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —加强筋全部采用板厚0.8mm不锈钢板制作  —立管φ38厚1.0mm,配全钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| H09 | 双层工作台 | 900\*500\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS304不锈钢制作  —下一层搁栅板，厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| H10 | 紫外线杀菌灯 | / | —灯管：玻璃紫外线灯管  —外径：25（mm）  —功率：220V/40W | 1 | 台 |  |
|  | **备餐间** | |  |  |  |  |
| I01 | 密封碗柜 | 1200\*500\*1800 | —侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门  —门板厚1.0mm,采用SUS201不锈钢，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| I02 | 单向打荷台 | 1800\*800\*800 | —台面板厚1.2mm，采用304不锈钢制作  —侧板、层板、后背板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门  —面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| I03 | 双门冰箱(风冷） | 615\*750\*2005 | —外胆、内胆采用优质不锈钢板制作  —保温层聚胺脂一次性发泡成型，自动回归门  —冷藏温度：约0℃~+8℃  —功率：约220V/50HZ/0.12KW | 1 | 台 |  |
| I04 | 单星水池柜 | 600\*800\*800 | —台面/水池斗板厚1.5mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —侧板、后背板、门板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —配不锈钢开门，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| I05 | 电子感应龙头 | / | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 —座台式安装，开孔尺寸25mm —红外感应距离25cm，感应距离可调 —AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  —感应龙头尺寸160\*185\*125，出水口距台面100mm | 1 | 台 |  |
| I06 | 双层餐车 | 900\*500\*800 | —采用304板材制作，层板板厚均为1.0mm  —加强筋采用板厚0.8mm，采用优质不锈钢板制作  —立柱φ32圆管壁厚1.0mm，配4寸聚胺脂静音轮4只 | 18 | 辆 |  |
| I07 | 紫外线杀菌灯 | / | —灯管：玻璃紫外线灯管  —外径：25（mm）  —功率：220V/40W | 2 | 台 |  |
| I08 | 风幕机 | 1500L | —铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计，风向可随意调节  —电量：220V，600w | 1 | 台 |  |
|  | **洗碗间、碟库** | |  |  |  |  |
| J01 | 双星污碟台 | 2000\*760\*825 | —面板板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —加强筋全部采用板厚0.8mm不锈钢板制作  —立柱采用φ38X1.2不锈钢管材  —拉档采用25X38X0.8不锈钢方管，配全钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| J02 | 篮传式洗碗机 | 约1500\*850\*1400 | 大致要求：  1、功率：电加热47kw  2、洗碗机由进端、主洗、双道漂洗、出端等4个基础模块组成；  3、机器传送速度3挡可调；  4、入口区长度250mm,主洗区800mm长度，漂洗区长度500mm；  5、机器入口高度420mm，入口宽度506mm；  漂洗加热功率：≤36KW  6、洗碗机加热方式：电加热型。  7、洗碗机方向：左进右出和右进左出 | 1 | 台 |  |
|
| J03 | 普通型吸风罩 | 2000\*1000\*500 | —罩体板厚1.0mm，采用304-2B不锈钢制作 —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V | 2 | m² |  |
| J04 | 洁碟台连茜架 | 1200\*760\*825 | —面板板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —加强筋全部采用板厚0.8mm不锈钢板制作  —立柱采用φ38X1.2不锈钢管材  —拉档采用25X38X0.8不锈钢方管，配全钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |
| J05 | 双星水池 | 2000\*700\*800 | —台面/水池斗板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS202不锈钢制作  —配两套不锈钢落水器，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 2 | 台 |  |
| J06 | 台式双温水龙头 | / | —座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 —配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。  —八寸（203mm）平颈水嘴，铜管厚度2.2mm, 360度可旋转  —开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  —总高度207mm, 出水口距台面 139mm | 4 | 只 |  |
| J07 | 双门消毒柜  （热风循环） | 约1285\*640\*1980 | —板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —高效远红外线发热管耗电量低，比电热蒸汽消毒节电75%  消毒效率高、灭菌力强、消毒器具后干爽、明净、无破损  —采用优质保温材料，升温快、恒温稳定。  有自动控温、恒温和定时装置超温保护安全节能操作简便  —功率：220V/5KW 温度:约120度 | 3 | 台 |  |
| J08 | 紫外线杀菌灯 | / | —灯管：玻璃紫外线灯管  —外径：25（mm）  —功率：220V/40W | 1 | 台 |  |
| J09 | 风幕机 | 1500L | —铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计，风向可随意调节  —电量：220V，600w | 1 | 台 |  |
| J10 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 2 | 台 |  |
|  | **二层厨房** |  |  |  |  |  |
| 2F01 | 感应洗手池 | 400\*400\*250 | —采用304板材制作，面板及水斗板厚1.2mm | 1 | 台 |  |
| 2F02 | 电子感应龙头 | / | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 —座台式安装，开孔尺寸25mm —红外感应距离25cm，感应距离可调 —AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  —感应龙头尺寸160\*185\*125，出水口距台面100mm | 1 | 台 |  |
| 2F03 | 单星水池柜 | 600\*600\*800 | —台面/水池斗板厚1.5mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —侧板、后背板、门板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —配不锈钢开门，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| 2F04 | 电子感应龙头 | / | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 —座台式安装，开孔尺寸25mm —红外感应距离25cm，感应距离可调 —AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  —感应龙头尺寸160\*185\*125，出水口距台面100mm | 1 | 台 |  |
| 2F05 | 密封碗柜 | 1200\*500\*1800 | —侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门  —门板厚1.0mm,采用SUS201不锈钢，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| 2F06 | 五斗保温台 | 1800\*700\*800 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —水斗1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —裙边材料1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —采用配菜盘,采用标准机压盘，1/1深度150份数盘5只 | 1 | 台 |  |
| 2F07 | 保温饭(汤）台 | 600\*700\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作  —侧板、后背板厚1.0mm，采用SUS304不锈钢制作  —不锈钢圆管推手，配豪华型可调节重力脚 | 2 | 台 |  |
| 2F08 | 单向打荷台 | 1000\*800\*800 | —台面板厚1.2mm，采用304不锈钢制作  —侧板、层板、后背板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门  —面板下衬木板减噪，木板下复镀锌板，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| 2F09 | 三层餐车 | 900\*500\*800 | —采用304板材制作，层板板厚均为1.0mm  —加强筋采用板厚0.8mm，采用优质不锈钢板制作  —立柱φ32圆管壁厚1.0mm，配4寸聚胺脂静音轮4只 | 1 | 辆 |  |
| 2F10 | 紫外线杀菌灯 | / | —灯管：玻璃紫外线灯管  —外径：25（mm）  —功率：220V/40W | 1 | 台 |  |
| 2F11 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 1 | 台 |  |
| 2F12 | 双层深斗车 | 900\*500\*800 | —采用304板材制作，层板板厚均为1.0mm  —加强筋采用板厚0.8mm，采用优质不锈钢板制作  —立柱φ32圆管壁厚1.0mm，配4寸聚胺脂静音轮4只 | 2 | 辆 |  |
| 2F13 | 柜式残食台 | 700\*700\*800 | —台面板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —侧板、门板厚1.2mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
|  | **三层厨房** |  |  |  |  |  |
| 3F01 | 感应洗手池 | 400\*400\*250 | —采用304板材制作，面板及水斗板厚1.2mm | 1 | 台 |  |
| 3F02 | 电子感应龙头 | / | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 —座台式安装，开孔尺寸25mm —红外感应距离25cm，感应距离可调 —AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  —感应龙头尺寸160\*185\*125，出水口距台面100mm | 1 | 台 |  |
| 3F03 | 单星水池柜 | 600\*600\*800 | —台面/水池斗板厚1.5mm，采用SUS304-2B不锈钢制作  —侧板、后背板、门板厚1.0mm，采用304不锈钢制作  —φ48mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —φ25mm厚1.0mm不锈钢圆通腿，采用SUS201不锈钢制作  —配不锈钢开门，配不锈钢可调脚 ，不含水龙头 | 1 | 台 |  |
| 3F04 | 电子感应龙头 | / | —H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 —座台式安装，开孔尺寸25mm —红外感应距离25cm，感应距离可调 —AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  —三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  —感应龙头尺寸160\*185\*125，出水口距台面100mm | 1 | 台 |  |
| 3F05 | 密封碗柜 | 1200\*500\*1800 | —侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,采用SUS304不锈钢制作  —不锈钢框架式加强筋，板厚1.0mm,门采用上挂式移门  —门板厚1.0mm,采用SUS201不锈钢，配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |
| 3F06 | 三层餐车 | 900\*500\*800 | —采用304板材制作，层板板厚均为1.0mm  —加强筋采用板厚0.8mm，采用优质不锈钢板制作  —立柱φ32圆管壁厚1.0mm，配4寸聚胺脂静音轮4只 | 1 | 辆 |  |
| 3F07 | 紫外线杀菌灯 | / | —灯管：玻璃紫外线灯管  —外径：25（mm）  —功率：220V/40W | 1 | 台 |  |
| 3F08 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | —电压：220V，功率：20W  —灯管：2\*10W紫外线灯管  —覆盖面积40m2—50m2 | 1 | 台 |  |
|  | **排烟系列** |  |  |  |  |  |
| 1 | 低噪音厢式风机(定制高压） | 30000风量 | —柜体采用型材框架与面板拼装式设计  —框架材料为铝合金，面板为多层复式结构  —内部填充消(隔)音材料(消防排烟机填充防火消声材料  —功率：380V/15KW | 1 | 台 |  |
| 6 | 电子油烟净化器（普通型） | 30000风量 | —外壳采用 SPCC 冷轧钢板压膜制作及高温静电喷涂处理，美观防水  —模块化的电场阳极为不锈钢圆筒蜂巢状，每个圆筒的中心线上安装一根阴极放电针，这种结构能够保证电场在高电压的作用下产生最大的平均电场强度，是设备具有高净化效率的首要保证  —圆筒采用 0.7mm 厚度不锈钢加工而成，不易变形，更易清洗  专用智能数字电源功率强劲、能量利用率高，具有恒流输出控制、灭弧保护、多次放电保护、高压开路保护、高压短路保护、电源过载保护和变压器过温保护等功能  —作用主要包括三个方面：一是在设备的安装环境、烟气性质和电网供电发生变化的情况下，确保设备仍然具有高净化效率；二是防止电场出现高能量的放电火花，确保系统安全；三是保护高压电源自身不会因为外界的不正常因素或者电场发生故障而损坏  电场和绝缘陶瓷独特的结构设计，降低了起晕电流，有效改善油烟“焦化”现象；减少清洗频率，延长使用寿命；  —设备具有云服务管理功能，可加装模块实现在线管理。  —该系列产品采用不锈钢蜂窝电场二级处理，适用于进口初始浓度为 20 ㎎/m³左右中高浓度油烟、达标排放。  —出口浓度≤1 ㎎/m³，目测基本无烟，去味效果≤50%无量纲；本系列产品对非甲烷总烃、颗粒物、异味等油烟废气污染物有一定的去除效率  所投净化器产品符合《饮食业油烟排放标准》额定额定风量、80%风量、120%风量下净化效率都大于98%并提供国家认可的第三方权威机构出具的检验报告。  ▲油烟排放要符合国家省市相关排放标准。承诺中标安装完成后提供符合要求的油烟排放检测报告。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 风机控制箱 | 变频启动 | —风机及净化器连动控制柜，厨房设备供应商提供；  —所有风机及净化器电缆线需由施工放负责接至设备指定位置  —功率：380V/15KW  ☆提供智能变频控制柜第三方检测报告，检测内容需满足以下条件:  1、散热效果：内通风散热效果良好，内置加外置双重散热风扇，散热风量≥10m3/min  2、噪音情况：作业状态无明显噪音，噪音≤35/37dBA  3、载波频率调节宽度：频率1.0~16.0KHz  4、外部环境额度温度：外部环境温度升至50℃时，产品运行正常  5、抗电磁干扰能力：抗电磁千扰能力优良≥500GHz(GB/T126684:2004)  6、调速电气传动系统或其元件：符合有关电气、热和能量安全(部件爆炸或电容器储能)方面的要求(GB/T126685)  7、内部模块额定温度：内部环境温度升至100℃，产品运行正常  8、辐射情况：无辐射污染，电磁辐射污染频率范围为100KHz-300GHz，符合电磁辐射防护规定(GB/T8702-1998) | 1 | 台 |  |
| 4 | 风管 | 按实际测量面积的1.13倍计算 | —选用201不锈钢板制作，板厚0.8mm  —配优质A3角铁法兰，接合处无漏液现象 | 320 | ㎡ |  |
| 5 | 防火阀 | / | —采用碳钢板制作 | 1 | 台 |  |
| 6 | 软连接 | / | —采用优质帆布制作，角钢法兰连接 | 1 | 台 |  |
| 7 | 减震器 | / | —ZTQ型阻尼弹簧 | 4 | 台 |  |
| 8 | 风机支架 | / | —采用国标8号角铁制作 | 1 | 台 |  |
|  | **验收及监控设备** |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能收货系统(含相应出库系统) | / | 称重部分：150kg  精度：0.1kg  秤盘：加厚钢盘  稳定时间：3秒  分辨率：200万/1080P高清摄像头  夜视：红外夜视  焦距：2.8MM  红外夜视距离：30米  工作温度和湿度：'-30℃~50℃；湿度小于95%  称重显示：独立重量显示和控制面板  液晶屏：15.6寸 1920x1080 电容触摸屏  主控板：RK3288/4核1.8Ghz  接口：RS232\*4；USB 2.0\*4；Lan\*1  通讯：蓝牙；WIFI  秤盘尺寸：450\*650mm  底座尺寸：450\*650\*190mm  秤体总高：1800mm(离地最高点)  移动电源：输出12V/5V-6A，操作2H以上  扫码枪：蓝牙一维扫码枪  1.与阳光采购平台无缝对接，数据相互统一唯一；  2.支持多个档口合并统一收货规则均摊实收数量；  3.软件支持多次叠加称重及系数化去皮操作；  4.支持收货人员电子签名；  5.支持电子签收单分发到食堂负责人、配送商负责人等相关人员；  6.电子签收单附带收货视频信息；  7.支持非称重商品数量录入和照片上传功能；  8.可选配收货监管大屏，做到信息实时展示及汇总展示功能。  含相应出库系统，能与相应采购平台无缝对接 | 1 | 台 | a72e81903b8ed10e164f8187858460b |
| 2 | 食堂智慧监管系统 | / | 定制智慧监管系统利用机器视觉、物联网、大数据数据采集等技术为甲方提供以下服务功能系统说明：有害生物预警：基于人工智能的老鼠活动视频辨析、基于视频分析生成的活动路径拟合、 活跃指数分天累计厨师穿戴识别：基于厨师衣帽穿戴识别温湿度预警：基于物联网技术对温湿度进行监测预警健康证预警：基于健康证的过期、临期预警微信小程序平台：微信小程序（商户端）、 基于电子化的健康证管理、 基于AI技术的门店智能评分系统 门店每日快照系统、 基于AI技术的整改建议、 基于微信小程序平台的问题推送及反馈服务、 基于网页版后台管理系统硬件配套包含：  1.AI智能机顶盒 1个  2.8口POE交换机 1个  3.4T硬盘 1个  4.温湿度监控主机（4G版） 1个  5.温度节点（冷冻/温度） 3个  6.温湿节点（冷藏） 4个  7.施工安装及辅材 定制 1套  8.相关系统软件配套二年服务费 定制 1套 | 1 | 套 |  |

注：1)、如投标人未注明投标品牌的则招标人有权在参考品牌范围内随意指定，且投标报价不予调整。供货时产品需提供样品接受业主方预验收，其产品在品质、品牌、标准上达不到招标文件要求的，业主方有权要求调换产品直到达到品质要求满意为止，否则招标人有权解除合同，拒付货款，并扣总价款10%的违约金；

2)、投标人必须严格按照本次招标文件技术要求中所列设备的材质要求制造厨具，所有不锈钢板材均采用SUS304（另有特别要求的除外），如有违反需在初次验收后，在招标人规定时间内将未达标设备免费更换。

3)、设备厂制品特殊情况下可根据现场调整保证美观度；外购件产品以型号为准。

4）、设备验收将协同主管质检部门，依据招标文件及相关制度法规，对未达标产品限期整改，对认定为弄虚作假者将提报行业主管部门进行取缔并列入政府采购黑名单同时没收履约保证金并处以罚金。

## 二、项目概况及内容

1、本次厨房设备采购及安装项目以杭州市钱塘区教育局为主体。

2、本次采购内容为厨房设备。具体采购项目及数量见货物清单。规格及技术要求见本章第六部分《产品技术要求》。

## 三、项目要求

1、本项目的综合单价应包括所供清单项目的设备费（含厨房排烟设备）、材料费、人工费、运输费、保险费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、深化设计费、检验试验费、售后服务、税费、利润等全部费用。

2、本项目为交钥匙项目，由投标供应商自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在综合单价中。

3、安装须发生的措施费由投标供应商综合考虑，并将其全部体现在综合单价中，今后不得调整。

4、本项目采购文件未明确，但加工及安装工艺要求的工作内容所需费用由投标供应商在相应综合单价中综合考虑，以后不得调整。

5、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用仍由中标人承担。产品检验不通过，投标供应商应无条件退货，由此造成的损失由投标供应商负责，采购人保留追究的权利。

6、中标人做好厨房设备水、电、暖通预埋管线的指导工作，今后如果水、电、暖通的预埋管线位置不正确，整改工作及产生的整改费用由中标人自理。

7、本项目采购的燃气器具使用的气源为管道天然气，投标人在器具、管道等设计时必须响应杭州市管道天然气的参数。

## 四、技术需求表

|  |  |
| --- | --- |
| 质量标准 | 提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求。 |
| 竣工验收条件 | 项目按期完成还应按财政规定流程组织验收并出具验收报告。 |

## 五、商务要求表

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 两年。  从验收合格交付使用起。在此期间，除人为因素外，若设备不能正常使用，投标供应商应免费维修并对其中材料设备进行更换，直至正常使用。 |
| 工期要求 | 合同签订之日起30 日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 付款办法 | 采购方在合同签订后5个工作日内，预付合同价的50%，安装完成验收合格后付至结算价100%。 |
| 品牌要求 | 投标供应商在投标文件的报价一览表及技术标中必须对所有投标产品的品牌、产地作出说明。 |
| 售后服务要求 | 配有较强的专业技术队伍，维修响应时间为1小时之内，2小时到达工地现场。 |

**六、其他要求：**

1、说明：

（1）投标供应商所投产品技术性能指标必须货物清单中所列技术性能指标相同或超过所列指标，必须为全新原厂商包装有售后服务质保新品。

（2）投标报价已包含设备安装、调试、配件、人工、运输、税金、水电费等涉及的全部费用。

2、服务范围

（1）设备及相关资料的提供

提供的设备及相关材料须包括以下服务工作（但不限于）内容：

1）设备样本和使用操作说明书。

2）中标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、易损件的清单等）。

3）在设备到货后采购人应派员到工地进行验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责更换，该工作所产生的费用由供应商自行负责。

（2）安装、调试及试运行

1）供应商应派遣有丰富同类工作实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

2）在调试期间，供应商在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购人认可后方可执行。供方参加测试、调试过程一切费用由供应商负责。

3）设备试运行需在政府有关部门及采购人的工程技术人员的监督下进行。

4）保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

（3）验收

1）根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》组织验收。

2）运行结果符合合同要求。

3）在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。

5）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。主要包括：

1. 检验记录，试验报告及质量合格证及按国家安全检测规定批准文件等出厂报告。
2. 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。
3. 详细的产品质量文件。
4. 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。
5. 安装、运行、维护、检修说明书。
6. 有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。
7. 完整的操作维护手册。

（4）技术培训及售后服务

4.1技术培训

投标供应商应对采购单位工作人员（至少2人）提供设备操作维护、管理等培训，具体的培训人数、时间、地点、培训内容、培训费用等在投标文件中作出承诺，采购人有权选择是否参加。

4.2售后服务

1）卖方需按本技术规格书的要求完成货物的设计、制造、运输、安装、调试及试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

(1) 按招标人和设计需要完成具体设计；

(2) 在货物就位、安装之前须提供详细的构造图、货物样本和使用操作说明书；

(3) 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货、安装、负责调试；

(4) 运输及装卸：货物运输至招标人建设工地指定地方，并卸至指定现场。

(5) 安装调试：货物吊装至设计安装部位，完成安装和调试等现场测试。

(6) 中标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

2）这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标方有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3）中标人须对合同中规定的整套货物提供货物通过最终验收合格次日起至少12个月的质保期。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常使用，中标人应免费维修和正常保养。

4）质保期内的工作应包括对所有常规检查、调整和维护（定期进行维护、保养）。保修期后为招标人提供一套完整的使用记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

5）质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

6）投标供应商的维修点需提供足够的备件以适应维修需求。投标供应商须在投标文件中说明最近的维修点地址，如设备发生故障投标供应商能在接到故障通知1小时内响应，并及时赶到现场解决问题，保证采购单位的使用。如没有按时解决问题，采购人可选择第三方进行维修，质保期内的所需费用由供应商支付。

7）备件供应

供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标供应商须在投标文件中提供备品备件清单，并承诺此价格在三年内有效。

3、质量要求

本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、调试验收等须符合现行的最新国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书；国家规定实行生产许可证管理的投标产品取得《全国工业产品生产许可证》。

4、其它说明

（1）所有供货货物是全新的，未曾使用过的。

（2）提供货物的标准附件、备品备件、专用工具及其清单。

（3）投标供应商提供的货物须符合国家有关货物的制造、安装标准。

（4）厨房油烟排放需达到中华人民共和国环境保护行业标准--HJ/T397-2007规定。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| 1 | 全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，  得20分；投标产品的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。其中尺寸以中标后现场要求为准，在征得业主同意的前提下允许适当偏离。  证明材料：有效的技术响应表（非定制产品后附技术资料：如产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等）。 | 0-20分  （客观） | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况 |
| 2 | 投标单位所投产品列入政府采购节能产品品目清单范围的节能产品，每提供一个的得1分，最高得1分。（供应商应在响应文件中提供相关依据国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料，否则不得分） | 0-1分  （客观） | 节能、环保产品、食品接触产品 |
| 3 | 投标人或所投产品生产商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。（提供证书复印件及下载“国家认监委”网显示有效期内的网页截图编入投标文件加盖电子签章，未提供不得分）。 | 0-3分  （客观） | 体系证书 |
| 4 | 提供本次招标清单内设备制作304原材料检测报告，需在有效期内（无显示有效期的认定为出报告之日起两年）的检测报告（报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB4806.9-2016(食品安全国家标准不锈钢制品)、GB/T10125-2012(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验)（≥200小时）标准），每个得1分，最高得3分；无检测报告不得分。  **【证明材料：需提供有效期内的检测报告扫描件】** | 0-3分  （客观） | 先进程度、安全性 |
| 5 | 投标供应商须提供2020年1月1日（以合同签订日期或中标通知书发出之日为准）以来的相关类似业绩,每个业绩得1分，最多得3分，业绩不提供或提供不完整的得0分。  【证明材料：合同需同时提供合同复印件和合同甲方项目验收报告并加盖电子签章；中标通知书需提供中标通知书复印件并加盖电子签章】 | 0-3分  （客观） | 业绩 |
| 6 | 投标方案深化设计：体系架构、实现思路及布局设计（提供平面布置图、水电、排烟、地沟图）完整、科学、合理的，得2分；基本完整、合理的，得1分；不完整、合理或不提供的，不得分。 | 0-2分  （主观） | 项目设计方案的科学性和完整性 |
| 设计规划方案与用户需求的吻合、具体可操作性强的得1分；基本吻合可操作的得0.5分；不吻合或不提供的不得分。 | 0-1分  （主观） |
| 设计规划方案合理化建议科学、合理的得2分；基本合理的得1分；不合理或不提供的不得分。 | 0-2分  （主观） |
| 7 | 项目施工方案：投标人组织实施方案，包括供货、安装、调试、试运行、检测、检验规范、现场施工、培训、验收情况等内容，方案科学、合理、规范、具有可操作性的得4分；方案比较合理规范、具有可操作性的得3分；方案稍有欠缺，基本合理规范的得2分；方案不完整，较差的得1分；不提供得0分。 | 0-4分  （主观） | 实施方案 |
| 8 | 拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等，配置人员上述每一项都完全满足项目需求的得4分；描述完整基本满足要求的得3分；稍有欠缺但基本满足要求的得2分；有缺项较差的得1分；不提供的不得分。 | 0-4分  （主观） | 拟派项目班子成员 |
| 9 | 产品加工工艺规范、流程、组装、表面处理等加工情况，生产加工过程有规范管理、加工流程(提供产品生产工艺图及产品图片)根据投标文件中提供的生产工艺流程及生产装备情况等，内容完整且与项目匹配的得4分；内容基本完整且与项目基本匹配的得2分；内容不够完整，项目匹配度差的得1分；不提供不得分。 | 0-4分  （主观） | 生产工艺 |
| 10 | 需要提供设备样品（按照清单技术要求提供）  1.燃气单眼大锅灶:1000\*1200\*800  所送样品的材质优良（0-3分）、制作工艺精湛（0-2分）、组装结构合理（0-2分）、功能完善（0-2分）、外形和表面处理、切割面处理优秀（0-3分）；  投标人未提供投标样品或提供不全的不得分；样品规格存在偏差将影响其技术得分（规格偏差小于±5%的，不影响其打分），但中标后须按招标文件要求供货。 | 0-12分  （主观） | 投标样品 |
| 12 | 质保期不低于2年，质保期每增加1年得2分，最高得6分（投标人自行提供承诺） | 0-6分  （客观） | 质保期 |
| 13 | 各投标人提出的售后服务方案与承诺情况。包括承诺为本项目提供售后服务的售后服务机构及专业水平资质情况、售后服务人员配置情况、备品备件配备情况、售后响应能力、响应时效以及其他服务质量与承诺情况，方案详细、合理、满足采购需求、承诺切实可行的得5分；方案可行、基本满足采购需求、承诺基本可行的得 3分；方案一般、部分满足的得 1分，不满足或不提供不得分。 | 0-5分  （主观） | 售后服务方案 |
| 14 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。  因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30分  （客观） | / |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约保证金的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的。

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购

甲方：杭州市钱塘区教育局

乙方：

签订地：

签订日期：2023年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 公开招标 对 大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购 项目进行了采购。经 评审小组 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 杭州市钱塘区教育局 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式、时间和条件**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的50％。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到70%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.5.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.5.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 履约保证金**

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的电子保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在***合同专用条款***约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按***合同专用条款***约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

**2.21**对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.22合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 | 采购方在合同签订后5个工作日内，预付合同价的50%，安装完成验收合格后付至结算价的100%。 |
| 1.5.1 | 合同签订之日起30日历天内完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。 |
| 1.5.2 | 项目所在地 |
| 1.5.3 | 交钥匙工程 |
| 1.6.7 | 1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。  2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。  3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。  4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。  5. 自预付款担保交纳之日起至竣工验收合格后7日内有效，在此有效期截止日后14天内此预付款担保（如有剩余）解除。如工期延误，则承包人必须在有效期满前1个月办理预付款担保有效期顺延事宜，否则发包人有权不予支付工程款。  6. 银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函。预付款担保的金额：合同金额的50%（不含暂列金）。预付款担保有效期合同履行期间如承包人出现违约情况，发包人将予以处罚，承包人应在接到处罚通知后15天内缴纳违约金，否则发包人有权停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。  7、承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程要求承包人提供的履约担保金额为合同总价的1%（采用支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函等）；在合同签订后14天内提交，承包人若未按合同约定时间交纳履约担保，发包人将延迟支付工程款项并处以按迟交天数日乘合同价的万分之五的违约金。若采用履约保函形式，因故导致保函有效期在竣工验收前过期的，乙方无条件做好延期，未按时延期的，视同未按时交纳履约担保，按合同价的万分之五／日计算违约金。  银行保函从签订本合同至竣工验收合格后90天内有效。  履约担保的退还：承包人完成全部合同约定内容，合同履约期间无违约行为，一次性竣工验收合格的，则在工程竣工验收合格后10日内，发包人退还履约担保（无息）。 |
| 1.7 | 向人民法院起诉 |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 甲方所在地人民法院 |
| 2.3.2 | 归属于甲方 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。  2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。  3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。  4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。  5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。 |
| 2.8 | 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 2.12.3 | 30日历天 |
| 2.12.4 | 14日历天 |
| 2.16.1 | 五个工作日 |
| 2.16.3 | 按照《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》 |
| 2.20.1 | 按投标文件承诺 |
| 2.20.2 | 一次性退还 |
| 2.22 | 本合同正本一式柒份，甲乙双方各执三份，鉴证方一份。 |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**联合协议**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）**

。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**三、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**四、分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）**

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**五、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

**六、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购【招标编号： 】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号（或具体服务）** | **数量** | **单价** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]**

**关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》《关于钱塘新区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，现将相关事项通知如下：

**一、适用对象**

在浙江“政采云”平台注册入库，并取得钱塘区政府采购合同的中小企业供应商。

**二、相关信息获取方式**

请登陆杭州钱塘新区管理委员会官网（http://qt.hangzhou.gov.cn） “公告公示”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

**三、申请方式和步骤**

1、供应商若有融资意向，需先与钱塘区财政局合作的银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、相关合作银行联系并审核供应商及相关中标信息，办理相关融资事宜；

4、采购单位应及时将信用融资合同提交备案。

**四、注意事项**

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容。

**五、合作银行及联系方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **银行** | **联系人** | **电话** |
| **1** | 建设银行钱塘支行 | 张苏航 | 13065710830 |
| **2** | 中信银行开发支行 | 左劼 | 13777889798 |
| **3** | 民生银行下沙支行 | 吕刚 | 13906811832 |
| **4** | 杭州银行钱塘支行 | 费莎  严培蓓 | 13388617781  13858023883 |
| **5** | 兴业银行开发区支行 | 丁萍 | 13777421564 |
| **6** | 中国银行钱塘支行 | 沈振华 | 13957168926 |
| **7** | 工商银行开发区支行 | 李燕珍 | 13735710338 |
| **8** | 宁波银行开发区支行 | 贾磊 | 13575745232 |
| **9** | 杭州联合银行下沙支行 | 王宁 | 18906520030 |
| **10** | 农业银行钱塘支行 | 王安东  方若愚 | 15158025713  15067483470 |
| **11** | 浙商银行杭州钱塘支行 | 徐伟刚 | 82921293，18258888258 |
| **12** | 浦发银行 | 林云鹏 | 18805812679 |

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购项目【招标编号： 】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 大学城北单元规划幼儿园一厨房设备采购 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。