**洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目**

**招标文件**

**（电子招投标）**

**编号:JD2022BF-075**

**采购人：建德市人民政府洋溪街道办事处**

**采购代理机构：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司**

**二〇二二年六月二日**

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年6月27日09点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**JD2022BF-075

**项目名称：**洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目

**预算金额（元）：**4600000.00

**最高限价（元）：**4532538.52

**采购需求：**本项目采购内容主要包括创意装饰、导视牌、景观小品、文化品牌植入、重要节点标志性景观打造等的制作加工、部分箱体的深化设计、包装、运输装卸、安装、验收、保险、税费、资料加工制作、辅助工作及相关文件的提交、产品的维修保养等售后服务内容。详见招标文件第三部分采购需求。

**合同履约期限：**合同签订生效后50日历天内完成项目的供货、运输、安装调试并验收通过。

**本项目接受联合体投标：****是，****否**。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2022年6月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2022年6月27日09点30分（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2022年6月27日09点30分

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本详见附件2。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：建德市人民政府洋溪街道办事处

地 址：杭州市建德市建德市洋溪街道新安江路501号

传 真： /

项目联系人（询问）：朱凯

项目联系方式（询问）：18058755578

质疑联系人：刘恒烁

质疑联系方式：15268830613

2.采购代理机构信息

名 称：杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

地 址：杭州市建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201室

传 真：/

项目联系人（询问）：娄云

项目联系方式（询问）：15168412971

质疑联系人：洪献娟

质疑联系方式：13858074323

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：建德市采购办

地 址：建德市财政局

传 真：/

联系人：邵菁

监督投诉电话：0571-64718168

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由中标人承担，包含在投标总价中。**  ▲**投标报价出现下列情形的，投标无效：**  ▲**投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  ▲**投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  ▲**报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  ▲**投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 3 | **样品提供** | ☐A不要求提供。  B要求提供，  （1）样品：详见招标文件第三部分采购需求；  （2）样品制作的标准和要求：详见招标文件第三部分采购需求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：🗹否；☐是  （5）提供样品的时间：2022年6月27日09时30分前；地点：杭州市公共资源交易中心建德分中心3号开标室（建德市洋安社区荷映路113号三楼）；联系人：娄云，联系电话：15168412971。请投标人在上述时间内提供样品，所有样品全部密封在一个包，专家评审前统一拆包，所有样品上不得有投标供应商名称等任何标记；（超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。）  （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 4 | **项目属性与核心产品** | A货物类，单一产品或核心产品为：详见招标文件第三部分采购需求。  ☐B服务类。 |
| 5 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的名称：详见招标文件第三部分采购需求（采购清单），属于 工业 行业。 |
| 6 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 7 | **中小企业信用**  **融资** | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策，建德市财政局、浙江银监局建德监管办事处、建德市人民政府金融工作办公室、市经济和信息化局共同出台了《建德市政府采购支持中小企业信用融资实施细则》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：64718168。 |
| 供应商中标后也可在“政采云”平台（登陆https://jinrong.zcygov.cn/?utm=a0017.b1540.ct001.11.3a0260f064fd11eba8f1adac56aaf47c办理业务）申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 8 | **备份投标文件**  **送达地点和**  **签收人员** | 备份投标文件送达地点：杭州市建德市新安江街道严州大道水韵天城108幢201室；备份投标文件签收人员联系电话：娄云，15168412971。  **注：**  **1、备份文件递交截止时间：2022年6月27日09时30分前；**  **2、备份文件递交要求：密封递交，注明项目名称、投标供应商名称并加盖供应商公章。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**  **3、备份文件用途：通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”无法按时解密，供应商递交了备份《响应文件》的，以备份《响应文件》为依据，否则视为《响应文件》撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密《响应文件》”已按时解密的，“备份《响应文件》”自动失效。供应商仅递交备份《响应文件》的，投标无效。** |
| 9 | **采购代理机构**  **代理费用** | **投标总报价应含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）计取，为人民币叁万柒仟陆佰玖拾玖元整（￥：37699.00元）。由中标单位在领取中标通知书时支付给采购代理公司。** |
| 10 | **特别说明** | 无**。** |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策，建德市财政局、浙江银监局建德监管办事处、建德市人民政府金融工作办公室、市经济和信息化局共同出台了《建德市政府采购支持中小企业信用融资实施细则》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：64718168；供应商中标后也可在“政采云”平台（登陆https://jinrong.zcygov.cn/?utm=a0017.b1540.ct001.11.3a0260f064fd11eba8f1adac56aaf47c办理业务）申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 **4.询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据建德市财政局关于转发“《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）”的通知（建财采监〔2021〕68号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

11.2**商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。▲**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

▲**15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出得分高低推荐中标单位。

**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

本项目由采购人事先授权评标委员会确定预中标人。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2.5%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额2%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额2.5%。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

**一、采购预算**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **主要服务技术要求** | **单位** | **数量** | **预算总价（元）** | **备注** |
| 洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目 | 详见“二、采购需求” | 项 | 1 | 4532538.52 |  |

**注：以上金额包括设备的供货、包装、运输装卸、安装调试、维护、备品备件、培训、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成该项目的所有费用。**

**二、采购需求**

**<一>项目概况**

**1、项目名称：**洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作采购项目。

**2、项目背景：**

未来社区是“让老百姓幸福”的新平台，是“让城市生活更美好”的最基本单元，更重要的是，未来社区是作为共同富裕现代化的基本单元。根据《关于印发浙江省未来社区建设试点工作方案的通知》(浙政发[2019]8号)、《浙江省人民政府办公厅关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》(浙政办发[2019]60号)《浙江省未来社区试点建设管理办法(试行)》文件精神，打造有归属感、舒适感和未来感的新型城市功能单元。

洋安新城位于建德老城区东北方，是建德连接杭州的重要门户，毗邻杭新景高速，也是连接杭州与淳安千岛湖风景区的重要节点，地理位置优越，拥有得天独厚的山体景观资源。洋安社区在2021年5月被列入全省第三批未来社区创建名单，是我市首个列入未来社区创建的项目。规划单元总用地面积约100公顷，其中实施单元总用地面积约为27.7公顷，覆盖洋安家园、和风苑、和雅苑、江景府4个小区和八佰伴商业综合体。以党建为统领，围绕社区全生活链服务需求，聚焦“一老一小”，着力构建共识、共治、共享、共乐、共建、共创、共富7大社区新形态。

**3、建设目标:**

深挖洋安历史文化底蕴， 打造洋安未来社区专属“和”文化品牌，塑造形象 IP。同时结合党建引领，将品牌、标语、形象IP等融入社区党群驿站、九大场景落地等项目，营造未来社区创建浓厚氛围，打造洋安未来社区品牌。

**4、建设内容:**

本项目采购内容主要包括创意装饰、导视牌、景观小品、文化品牌植入、重要节点标志性景观打造等的制作加工、部分箱体的深化设计、包装、运输装卸、安装、验收、保险、税费、资料加工制作、辅助工作及相关文件的提交、产品的维修保养等售后服务内容。

**<二>采购清单**

**1、采购清单（附后）**

| **序号** | **区域** | **名称** | **参考图片** | **工艺** | **尺寸 （cm）** | **单位** | **数量** | **预算**  **单价（元）** | **预算**  **总价（元）** | **备注** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氛围小品 | 路口形象 |  | 总尺寸300\*845cm,  左侧YANGAN230\*180cm，外框厚12cm,用2mm不锈钢，字厚5公分，正面采用1.5mm不锈钢板，围边1.2不锈钢，内部钢架支撑，预埋脚为热镀锌管，  大字A300\*322cm,ND160\*103cm,u235\*152cm，字厚30cm,正面2.0mm不锈钢，侧面围边1.2不锈钢，背面1.2不锈钢，内部钢架支撑，预埋脚是热镀锌管，  小字洋安ANDU未来社区，字高70cm,厚度10cm,正面发光字，正面1.2不锈钢，围边1.0不锈钢，发光面3mm伸春亚克力，背板10mm高密度PVC，内置户外高亮蓝景防水LED，配户外防水明纬电源，钢架支撑，底部预埋安装，  文字造型墙：260\*438cm，字厚5cm,正面1.2不锈钢，围边1.0， 墙厚12cm，2mm不锈钢，内撑钢架，预埋脚是热镀锌管。  采用高精等离子切割，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆两次+面漆两次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。） | 845\*300 | 项 | 1 | 72381.82 | 72381.82 |  | |
| 2 | 氛围小品 | 墙绘 |  | 专业防水防晒丙烯酸酯颜料，精工墙绘。表面上罩面漆 | 20410\*220 | 项 | 1 | 115591.22 | 115591.22 |  | |
| 3 | 氛围小品 | 雕塑 |  | 玻璃钢雕塑,蓝色卡通尺寸95\*86cm黄色卡通80\*74cm，最厚处64cm开模制作。 | 95\*86  80\*74 | 项 | 1 | 34716.50 | 34716.50 | **需制作小样（具体要求详见样品清单）** | |
| 4 | 邻里中心 | 门头 |  | 中间立牌尺寸943cm\*(295+295CM），用1.2不锈钢。上方943\*295cm是激光切割字和孔。下方文字和LOGO是不锈钢背打光，背后钢架支撑。  两侧立柱正面915\*100cm，侧面915\*100cm，采用1.2mm不锈钢板，文字图案丝印。内部钢架支撑。  以上不锈钢板采用数控高精度等离子切割冲孔，数控开槽折弯，焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆两次+面漆两次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。  内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 915\*943 | 项 | 1 | 143020.79 | 143020.79 |  | |
| 5 | 邻里中心 | 入口门闸 |  | 展开尺寸390\*505cm\*2个，成品宽390cm，正反面高200cm，顶部105cm，侧边厚度2cm，材料用1.5mm不锈钢，数控高精度等离子切割冲孔，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。  内部钢架支撑，底部热镀锌管预埋。确保美观，安全，稳固。  电动伸缩门（长度1100cm、不锈钢材质），高度不低于1600cm，宽度不低于660cm。 | 390\*200 | 项 | 1 | 48204.38 | 48204.38 | 尺寸为单个闸箱，总共有2个。  还有1个电动伸缩门 | |
| 6 | 邻里中心 | 入口埋地字 |  | 高边斜坡字，总长665cm，大字面高65cm，小字面高50cm,1.2mm不锈钢板，数控高精度等离子切割冲孔，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）色牢固高，不易脱色。  内部钢架支撑，预埋脚是热镀锌，确保美观，安全，稳固。 | 665\*112 | 项 | 1 | 27250.00 | 27250.00 |  | |
| 7 | 邻里中心 | 邻里中心 广场中心小品 |  | 总尺寸250\*285cm，n195\*112cm,厚12cm，2mm不锈钢，N250\*145cm，n245\*120cm，厚12cm，2mm不锈钢板，正面切割灯槽，安装户外防水蓝景LED发光灯带，内部钢架支撑，预埋脚热镀锌管。  1.2mm不锈钢冲孔板，上下30\*30cm不锈钢管焊接，弯圆，  洋安ANDU未来社区立体发光字，总高70cm,厚度50cm,正面发光字，正面1.2不锈钢，围边1.0不锈钢，发光面是进口亚克力，背板10mm高密度PVC，内置户外高亮防水LED，配户明纬外防水电源安装在冲孔板上，  波浪线条造型总长285cm，方形3\*3CM采用2mm不锈钢切割焊接  以上所有采用数控高精度等离子激光切割冲孔，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。  内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。  地面圆形灯带（铝型框架、钢化玻璃、防雨防水LED灯源24v）  圆球灯（pe材质、不锈钢灯管、LED灯源） | 285\*250 | 项 | 1 | 57081.44 | 57081.44 |  | |
| 8 | 邻里中心 | 邻里中心 广场地面图案 |  | 地面彩绘漆（环氧树脂 丙烯酸酯水及助剂） | 15300\*120 | m2 | 183.60 | 151.89 | 27887.00 |  | |
| 9 | 邻里中心 | 小广场广告+雨棚 |  | 雨棚总尺寸150\*1955cm，采用厚1.2mm40\*40mm镀锌方管，12mm钢化玻璃，中间立柱用厚1.2mm宽120mm高200mm三角斜撑不锈钢木纹漆，  4幅画面统一高度343cm，长度分别为240，468，327，330cm，外框用1.2mm不锈钢制作，厚度5cm，画面用户外车贴高精UV喷印，贴在背板上。  游戏小品在343\*330cm画面上，外框用1.2mm不锈钢制作，厚度10cm，画面用户外车贴高精UV喷印，贴在背板上。画面上加装2个迷宫游戏小品，握把尺寸40\*40cm\*2个，橡胶包裹，LOGO丝印，迷宫75cm\*75cm\*1个，100\*100cm\*1个，用1.2mm不锈钢制作，整体厚度含背板4cm，凹槽高3.5cm，面板用伸春5mm亚克力。握把与迷宫用轴与链条传动装置。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。 | 1365\*340 1815\*180 | 项 | 1 | 36355.10 | 36355.10 |  | |
| 10 | 邻里中心 | 小广场广告2 |  | 画面展示牌4个，尺寸346\*310cm,343\*310cm,343\*346，343\*332cm, 外框用1.2mm不锈钢制作，厚度5cm，画面用户外车贴高精UV喷印，贴在背板上。采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2遍+面漆2遍，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。） | 1274\*346 | 项 | 1 | 5285.87 | 5285.87 |  | |
| 11 | 邻里中心 | 小广场花坛 |  | 花坛直径1053cm，櫈面用5公分防腐木精选天然实木，抗高温防虫防蛀，防水防潮，经久耐用；  护栏高50cm，护栏和文字造型用1.2mm不锈钢，厚度2cm，文字造型背后用1.2不锈钢冲孔板45\*315cm\*2块，45\*320cm\*2块，激光切割，折弯，拉弧，焊接，采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控弯弧，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用木纹底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。 | 884\*884 | 项 | 1 | 31219.01 | 31219.01 |  | |
| 12 | 邻里中心 | 公厕门头 |  | 尺寸：212\*306cm\*厚(上70cm，下46cm）正面厚6cm，用1.2mm不锈钢板，数控高精度等离子切割冲孔，各孔间距2cm，孔发光，配户外防水蓝景高亮LED光源，内部钢架支撑。  公共厕所，不锈钢立体发光字，高30cm，厚5cm，正面1.2不锈钢，围边1.0不锈钢，3mm伸春亚克力发光面板，内置蓝景户外高亮防水LED光源，户外明纬防水电源，10高密度PVC底板，钢架支撑固定。  采用高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。 | 306\*212 | 项 | 1 | 5430.27 | 5430.27 |  | |
| 13 | 邻里中心 | 侧通道公告栏1 |  | 立牌，液压顶杆开盖，总尺寸175\*545cm，开盖箱体分3块,统一高度105cm，宽分别是125cm，235.5cm，125cm。边框用1.2mm的5cm\*3cm不锈钢管，底板用1.2mm不锈钢，画面户外车贴高精UV，液压顶杆开盖门，边框用1.2mm不锈钢，厚3cm,中间用5mm耐力板力。  文字（光荣榜，洋安社区居民公约，曝光台）字高13cm,厚1cm,1.2MM不锈钢立体烤漆字，  下方山桥树造型用1.2mm不锈钢激光切割焊接，  公告栏3个字10mm用伸春亚克力烤漆字，上方LOGO丝印，下方LOGO是1.2不锈钢，兰色部分是1.2不锈钢冲孔板激光切割。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。画面采用户外车贴高精UV喷印。 | 175\*545 | 项 | 1 | 31895.19 | 31895.19 |  | |
| 14 | 邻里中心 | 侧通道公告栏2 |  | 立牌，液压顶杆开盖，总尺寸175\*400cm，开盖箱体尺寸115\*350cm。边框用1.2mm的5cm\*3cm不锈钢管，底板用1.2mm不锈钢，画面户外车贴高精UV，液压顶杆开盖门，边框用1.2mm不锈钢，厚3cm,中间用5mm伸春亚克力。画面采用户外车贴高精UV喷印。  左侧广告牌175\*35cm，综治宣传栏5个字用10mm伸春亚克力烤漆字，8个小字5mm亚克力烤漆字，上方LOGO丝印，下方LOGO是1.2不锈钢，兰色部分是不锈钢冲孔板。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。 | 175\*400 | 项 | 1 | 24817.93 | 24817.93 |  | |
| 15 | 邻里中心 | 侧通道公告栏3 |  | 立牌，液压顶杆开盖，总尺寸175\*400cm，开盖箱体尺寸115\*350cm。边框用1.2mm的5cm\*3cm不锈钢管，底板用1.2mm不锈钢，画面户外车贴高精UV，液压顶杆开盖门，边框用1.2mm不锈钢，厚3cm,中间用5mm耐力板。画面采用户外车贴高精UV喷印。  左侧广告牌175\*35cm，洋安社区4个字用10mm伸春亚克力烤漆字，7个小字5mm亚克力烤漆字，上方LOGO丝印，下方LOGO是1.2不锈钢，兰色部分是1.2不锈钢冲孔板激光切割。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车汽车2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。 | 175\*400 | 项 | 1 | 24706.05 | 24706.05 |  | |
| 16 | 邻里中心 | 主通道公告栏1 |  | 立牌，液压顶杆开盖，总尺寸175\*310cm，开盖箱体尺寸115\*260cm。边框用1.2mm的5cm\*3cm不锈钢管，底板用1.2mm不锈钢，画面户外车贴高精UV，液压顶杆开盖门，边框用1.2mm不锈钢，厚3cm,中间用5mm耐力板。画面采用户外车贴高精UV喷印。  左侧广告牌175\*35cm，志愿活动发布6个字用10mm伸春亚克力烤漆字，7个小字5mm亚克力烤漆字，上方LOGO丝印，下方LOGO是1.2不锈钢，兰色部分是1.2不锈钢冲孔板激光切割。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。 | 175\*310 | 项 | 1 | 11137.84 | 11137.84 |  | |
| 17 | 邻里中心 | 主通道公告栏2 |  | 立牌，液压顶杆开盖，总尺寸175\*375cm，开盖箱体尺寸115\*325cm。边框用1.2mm的5cm\*3cm不锈钢管，底板用1.2mm不锈钢，画面户外车贴高精UV，液压顶杆开盖门，边框用1.2mm不锈钢，厚3cm,中间用5mm伸春亚克力。画面采用户外车贴高精UV喷印。  左侧广告牌175\*35cm，志愿活动发布6个字用10mm伸春亚克力烤漆字，7个小字5mm亚克力烤漆字，上方LOGO丝印，下方LOGO是1.2不锈钢，兰色部分是1.2不锈钢冲孔板激光切割。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。 | 175\*375 | 项 | 1 | 13298.76 | 13298.76 |  | |
| 18 | 邻里中心 | 户外公告栏延展1 |  | 总尺寸245\*1007cm，左侧公告栏立牌245\*67cm，边框6\*6cm，上左右3面为外斜面，下方内斜面。内部用1.2mm不锈钢，厚2cm，下方兰色区域45\*58cm是不锈钢激光切割冲孔，LOGO厚2cm，用1.2mm不锈钢切割焊接打麿，公告栏是黑色烤漆立体字宽20cm,厚2cm，上方LOGO丝印。下方脚高10cm\*厚3cm\*67cm宽  立柱（5根，高232cm）及外框架，用1.2不锈钢管厚10cm\*正面6cm,上左右3面为外斜面，下方内斜面。1.2不锈钢板，箱体4块，高120cm229CM\*2cm厚，用1.2mm不锈钢，正面用伸春5mm耐力板。预埋件是热镀锌管。  以上不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。画面采用户外车贴高精UV喷印。钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 245\*1007 | 项 | 1 | 25807.36 | 25807.36 |  | |
| 19 | 邻里中心 | 户外公告栏延展2 |  | 总尺寸245\*500cm，左侧公告栏立牌245\*67cm，边框6\*6cm，上左右3面为外斜面，下方内斜面。内部用1.2mm不锈钢，厚2cm，下方兰色区域45\*58cm是不锈钢激光切割冲孔，LOGO厚2cm，用1.2mm不锈钢切割焊接打麿，公告栏是黑色烤漆立体字宽20cm,厚2cm，上方LOGO丝印。  立柱（5根，高232cm）及外框架，用1.2不锈钢管厚10cm\*正面6cm,上左右3面为外斜面，下方内斜面。1.2不锈钢板，箱体2块，高120cm209CM\*2cm厚，用1.2mm不锈钢，正面用5mm耐力板。预埋件是热镀锌管。  以上不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。画面采用户外车贴高精UV喷印。钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 245\*500 | 项 | 1 | 16175.24 | 16175.24 |  | |
| 20 | 邻里中心 | 社会主义核心价值观墙面 |  | 卡通人物195\*282cm，厚2cm，1.2不锈钢烤漆。  中文字为立体字，总高170cm，用2cm伸春亚克力雕刻烤漆，  红五星450\*436cm，用1.5mm不锈钢制作，正面压边宽4cm，围边厚度10cm，底板厚2cm，用2.0不锈钢。党微宽192cm，厚8cm，2mm不锈钢烤漆。  以上用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）图案采用烤漆及丝印工艺，色牢度高，不易脱色。画面采用户外车贴高精UV喷印。  液压顶杆开盖方式，方便实用，进口展宇亚克力面盖。 | 475\*770 | 项 | 1 | 69884.99 | 69884.99 |  | |
| 21 | 邻里中心 | 石墩彩绘 |  | 直径40cm 球形石墩路障，彩色涂鸦绘制 | 直径40 | 个 | 10 | 357.08 | 3570.80 |  | |
| 22 | 邻里中心 | 标准长凳 |  | 尺寸44\*200cm，用2mm不锈钢，厚40cm，正面5cm,中间一根竖档支撑，内部钢架支撑。櫈面上方用5\*2cm防腐木,29根。  以上不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。 | 44\*200 | 座 | 10 | 2729.36 | 27293.60 |  | |
| 23 | 未来之路 | 我和你未来之路 |  | 总尺寸770\*170cm，我和你未来之路高130cm,两套，厚15cm，正面用1.5mm不锈钢板，围边1.0不锈钢板，洋安LOGO60\*280cm，厚5cm，不用1.2不锈钢，中间穿管连接。U147\*117cm,&147\*138cm,M147\*140cm，厚35cm，内凹5cm。用1.5mm不锈钢，内部钢架支撑。预埋脚热镀锌管。  彩带，用2mm不锈钢，3\*15cm,兰黄各1条。  以上数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 770\*170 | 项 | 1 | 18951.18 | 18951.18 |  | |
| 24 | 未来之路 | 我和你未来之路小品（2） |  | 总尺寸260\*375cm。带字立柱3根，230cm，260cm，245cm，立柱3\*15cm不锈钢2mm用2mm不锈钢，字正面用1.2不锈钢，围边用1.0不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。  人物造型2个，黄色150\*160cm，兰色用160\*117cm，用2mm不锈钢制作。预埋脚热镀钭管。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 375\*260 | 项 | 1 | 12517.56 | 12517.56 |  | |
| 25 | 未来之路 | 我和你未来之路小品（3） |  | 总尺寸260\*460cm。带字立柱3根，230cm，260cm，245cm，立柱3\*15cm不锈钢2mm用2mm不锈钢，字正面用1.2不锈钢，围边用1.0不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。  时钟造型230\*460cm，外框正面12cm，厚15cm，用2mm不锈钢，内部钢架支撑；时针分针40\*40mm不锈钢管，秒针20\*20不锈钢管，文字1.2不锈钢，厚3cm，用2mm不锈钢制作。预埋脚热镀锌管。  彩带，3\*15cm，用2mm不锈钢。 以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 460\*260 | 项 | 1 | 29929.22 | 29929.22 |  | |
| 26 | 未来之路 | 我和你未来之路小品（4） |  | 总尺寸330\*820cm，  带字立柱3根，230cm，260cm，245cm，立柱3\*15cm不锈钢2mm用2mm不锈钢，字正面用1.2不锈钢，围边用1.0不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。人物2组，一组210\*200cm，一组210\*233cm，黄色棱形框一个482\*330cm，用2mm不锈钢，正面3cm厚度15cm，  以上用不锈钢数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 820\*330 | 项 | 1 | 23027.34 | 23027.34 |  | |
| 27 | 未来之路 | 我和你未来之路小品（5） |  | 总尺寸730\*260cm，带字立柱3根，230cm，260cm，245cm，立柱3\*15cm不锈钢2mm用2mm不锈钢，字正面用1.2不锈钢，围边用1.0不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。  彩带造型，用2mm不锈钢，5\*15cm,兰黄各1条。  以上用不锈钢数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 730\*260 | 项 | 1 | 22133.54 | 22133.54 |  | |
| 28 | 未来之路 | 我和你未来之路小品（6） |  | 总尺寸730\*260cm，带字立柱3根，230cm，260cm，245cm，立柱5\*15cm不锈钢2mm用2mm不锈钢，字正面用1.2不锈钢，围边用1.0不锈钢。焊在杆子上。预埋脚热镀锌管。  圆柱旋转，用2.0mm不锈钢，外框245\*145cm，彩带3cm\*15cm，旋转灯箱外径90cm，内径85cm,上下盖板用1.5不锈钢，圆柱用耐力板弯圆，8mm高密PVC底板。内置户外防水高亮蓝景LED光源，户外防水明纬电源。中间圆柱直径6cm。滚轴旋转装置。热镀锌预埋脚。  彩带造型，用2mm不锈钢，3\*15cm,兰黄各1条。  以上用不锈钢数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 730\*260 | 项 | 1 | 16399.05 | 16399.05 |  | |
| 29 | 未来之路 | 我和你未来之路小品（7） |  | 总尺寸：250\*550，黄色框一个250\*395cm，2mm不锈钢，正面3cm，厚15cm.  书本19个，2mm不锈钢板；笔135\*95cm，8cm不锈钢圆管，  卡通75\*112cm，厚5cm，正面用1.2不锈钢，侧面用1.0不锈钢，10mm高密度PVC底板，画面UV印。  中文字，总高175cm，正面用1.2不锈钢，围边1.0不锈钢，20cm8个，39cm15个，厚6cm，10mmj高密度PVC烤漆底板，背后用2mm厚，2cm不锈钢管支撑。  以上用不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。 | 550\*250 | 项 | 1 | 23162.50 | 23162.50 |  | |
| 30 | 未来之路 | 我和你未来之路小品（8） |  | 总尺寸：760\*280cm，框2个365\*280cm，2mm不锈钢，正面15cm，厚15cm.  方形砖块造型5个，2mm不锈钢板，正面3\*厚15mm，  卡通160\*285cm，厚5cm，正面用1.2不锈钢，侧面用1.0不锈钢，1.2不锈钢背板，画面UV印。  中文字，正面用1.2不锈钢，围边1.0不锈钢，厚2cm，背板10mm高密度PVC，焊在2\*5cm不锈钢方管上，方管焊在兰色框中间。  锯造型90\*172cm,,用2mm不锈钢，厚15cm,立于黄框下方  以上用不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。 | 760\*280 | 项 | 1 | 28287.68 | 28287.68 |  | |
| 31 | 未来之路 | 未来之路-长凳 |  | 弧形彩带长凳尺寸210\*45cm，用2mm不锈钢板，正面3cm\*宽15cm数控高精度等离子切割，折弯，拉弧，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。 | 210\*45 | 个 | 10 | 1308.00 | 13080.00 |  | |
| 32 | 未来之路 | 未来之路-普通路段 |  | 彩带高3cm,宽15cm，黄色蓝色长各22000cm，用2mm不锈钢板，高精度等离子切割，折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。 | 35\*22000 | 项 | 1 | 83930.00 | 83930.00 |  | |
| 33 | 123广场 | 123广场入口 |  | 1800\*230cm，2组，黄色不发光，用2mm不锈钢板，厚15cm，兰色组发光，正面用1.2mm不锈钢，正面压边2cm，字厚13cm，内置户外防水高亮蓝景LED，明纬户外防水电源，发光面5mm伸春亚克力。10mm高密PVC封底。背后钢架连接。  以鼐采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 1800\*230 | 项 | 1 | 56505.60 | 56505.60 |  | |
| 34 | 123广场 | 123动起来 |  | 200\*925cm，兰色人物185\*862cm，黄色人物分2个，180\*380cm,177\*513cm，用2mm不锈钢，侧面1.2不锈钢板，厚15cm。  123动起来，200\*133cm，框厚6cm，用1.5不锈钢，字3cm，用1.2不锈钢。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 925\*200 | 项 | 1 | 22666.52 | 22666.52 |  | |
| 35 | 123广场 | 123驶向未来 |  | 1350\*195cm，2套。框2mm不锈钢，厚15cm，123驶向未来，厚15cm，内凹2cm,及1.2mm不锈钢板，内凹边框。英文高52cm，厚15cm，用1.5不锈钢。  以上用高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 1350\*195 | 项 | 1 | 39534.17 | 39534.17 |  | |
| 36 | 123广场 | YANG AN AND U小品 |  | 1100\*200cm，用2mm不锈钢，厚15cm。  数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 1100\*200 | 项 | 1 | 19184.00 | 19184.00 |  | |
| 37 | 123广场 | 123说件事 |  | 尺寸430\*225cm，说个123件事立牌，67\*180cm，用直径6cm不锈钢圆管切割弯圆，预埋脚热镀锌管。  小框95\*170cm，用2mm不锈钢板，四角弧，正面4cm，厚20cm，  休息亭210\*340cm，正面10cm有弧，厚80cm,四角弧，坐櫈45\*200cm，正面4cm，厚度40cm，用2mm不锈钢，内部钢架支撑。预埋脚热镀锌管。  以上采用数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽，折弯，滚圆，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 430\*225 | 项 | 1 | 33856.42 | 33856.42 |  | |
| 38 | 123广场 | 广场凳子 |  | 350\*110cm，展开尺寸350\*200cm，用2.5mm不锈钢数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽，折弯，滚圆，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。 | 350\*110 | 个 | 10 | 15260.00 | 152600.00 |  | |
| 39 | 123广场 | 电瓶车充电站 |  | 450\*280cm，立柱外框用12\*12cm不锈钢钢管，两侧内部用不锈钢冲孔板，两侧文字厚2cm高密度PVC立体烤漆字，共4套字，两侧冲孔板前后各装一套。背板用5mm耐力板。上方文字是不锈钢立体字，LOGO厚3公分，电动车停车点厚5cm，8mm高密度PVC封底。插座8个，充电计费器一只。  以上采用数控高精度等离子切割，高级技工高技术围边，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。）  冲孔板（20mm孔径，2mm不锈钢板）  充电器（第三方采购扫码充电器） | 450\*280 | 项 | 2 | 52233.71 | 104467.42 |  | |
| 40 | 123广场 | 123驶向未来地绘内容 |  | 地面彩绘漆（环氧树脂 丙烯酸酯 水及助剂） | 15\*11340\*2 双条 | m2 | 34.02 | 1241.89 | 42249.10 |  | |
| 41 | 桥下空间 | 桥下墙面1 |  | 墙绘尺寸2470cm\*360cm，2477cm\*270cm（2层腻子粉打底打磨，面漆，画面丙烯颜料） 像素转球（长1255\*宽340\*宽10\*厚20cm不锈钢箱体，铝塑板面板，直径18cmABS球体651个）1.5mm不锈钢板，数控高精度等离子切割，高级技工高技术围边，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。） | 2470\*360 2477\*270 | 项 | 1 | 110697.72 | 110697.72 |  | |
| 42 | 桥下空间 | 桥下墙面2 |  | 墙绘尺寸3000cm\*360cm\*2个（2层腻子粉打底打磨，面漆，画面丙烯颜料） | 3000\*360 3000\*360 | 项 | 1 | 58751.70 | 58751.70 |  | |
| 43 | 桥下空间 | 桥下墙面3 |  | 墙绘尺寸2800cm\*270cm\*2个（2层腻子粉打底打磨，面漆，画面丙烯颜料） | 2800\*270 2800\*270 | 项 | 1 | 42778.92 | 42778.92 |  | |
| 44 | 桥下空间 | 我们的秘密基地1 |  | 水泥塑性、表面塑胶、不锈钢管烤漆、麻绳若干、小号攀岩石 | 直径460 | 项 | 1 | 19894.38 | 19894.38 |  | |
| 45 | 桥下空间 | 我们的秘密基地2 |  | 尺寸直径300成品定制，中间立柱直径5cm不锈钢圆管，6根长直径3cm不锈钢管，配6个单轮车。 | 直径300 | 项 | 1 | 4360.00 | 4360.00 |  | |
| 46 | 桥下空间 | 我们的秘密基地3 |  | 尺寸90cm\*15cm\* 11根圆柱按压灯（柱体1.2mm不锈钢烤漆11根、上按压灯定制11个）  介绍牌（不锈钢烤漆）3mm304不锈钢板，数控高精度等离子切割，高级技工高技术围边，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。） | 90\*15 11根 | 项 | 1 | 8096.25 | 8096.25 |  | |
| 47 | 桥下空间 | 我们的秘密基地4 |  | 尺寸直径180cm\*2个 直径165cm 水泥塑性、表面塑胶 | 直径180 直径180 直径165 | 项 | 1 | 5283.97 | 5283.97 |  | |
| 48 | 桥下空间 | 桥下游乐设施 |  | 整体尺寸1160\*270，立柱骨架采用10\*10cm，8\*8cm不锈钢管，高强度尼龙绳护网，配件麻绳，圆木，海洋球。顶棚采用刀刮布，墙体材质2cm环保高密欧松烤漆板，yangan1.2不锈钢字，字厚2cm。不锈钢管是数控高精度等离子切割，高级技工精心焊接，精工打磨，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。 | 1160\*270 | 项 | 1 | 77648.88 | 77648.88 |  | |
| 49 | 桥下空间 | 桥下椅面 |  | 尺寸160cm\*1030cm，3mm304不锈钢板，数控高精度等离子切割，高级技工高技术围边，电脑精控折弯拉弧，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。 | 160\*1030 | 项 | 2 | 25113.60 | 50227.20 |  | |
| 50 | 桥下空间 | 乒乓球桌 |  | 乒乓球台尺寸274cm\*91cm\*152.5cm（内置钢架、3mm304镀锌板烤漆、厚20mm纤维板台面）不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 274\*91 | 项 | 4 | 4707.81 | 18831.24 |  | |
| 51 | 桥下空间 | 桥下休息亭 |  | 尺寸315cm\*230cm\*140cm，3mm304不锈钢板，厚度6cm，数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 315\*230 | 项 | 1 | 31195.80 | 31195.80 |  | |
| 52 | 桥下空间 | 健身器材1 |  | 尺寸直径8\*直径20，不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。美观，安全，稳固。 | 直径8\*直径20 | 项 | 1 | 915.60 | 915.60 |  | |
| 53 | 桥下空间 | 健身器材2 |  | 尺寸90cm\*130cm，镀锌管（25mm镀锌管烤漆，烤漆）数控高精度等离子切割，高精电脑数控接拉弧，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 90\*130 | 项 | 1 | 3924.00 | 3924.00 |  | |
| 54 | 桥下空间 | 健身器材3 |  | 尺寸415cm\*230cm，镀锌管（25mm镀锌管烤漆，烤漆）数控高精度等离子切割，高精电脑数控接拉弧，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。内部钢架支撑，确保美观，安全，稳固。 | 415\*230 | 项 | 1 | 2180.00 | 2180.00 |  | |
| 55 | 桥下空间 | 凳子 |  | 尺寸640cm\*75cm，直径5cm不锈钢管底座烤漆，3mm304不锈钢板，英文立体字YANG AN厚度50cm，数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。美观，安全，稳固。 | 640\*75 | 项 | 1 | 13592.30 | 13592.30 |  | |
| 56 | 桥下空间 | 九宫格游戏 |  | 尺寸88cm\*70cm\*90cm，70cm\*45cm\*2个。  3mm304不锈钢板，不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。图案高精UV，色牢度高。美观，安全，稳固。 | 88\*70\*90 70\*45 2个 | 项 | 1 | 10786.64 | 10786.64 |  | |
| 57 | 桥下空间 | 象棋 |  | 尺寸92cm\*75cm，3mm304不锈钢板，直径10cm不锈钢，桌面棋盘丝印，尺寸200cm\*90cm不锈钢，3mm304不锈钢板，尼龙绳网，数控高精度等离子切割，高精电脑数控开槽折弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。图案高精UV，色牢度高。美观，安全，稳固。 | 92\*75 3个 200\*90 2个 70\*45 2个 | 项 | 1 | 13343.67 | 13343.67 |  | |
| 58 | 桥下空间 | 桥下空间入口 |  | 墙绘480\*65 （画面丙烯颜料）  卡通尺寸280cm\*200cm\*8cm，2mm304不锈钢板，图案高精UV，高精度等离子切割，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。图案丝印，色牢度高。美观，安全，稳固。 | 480\*65 墙绘 280\*200 小品 | 项 | 1 | 6907.18 | 6907.18 |  | |
| 59 | 桥下空间 | 攀爬设备1 |  | 总尺寸535cm\*340cm\*230cm。整体12cm不锈钢烤漆，直径30\*25不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控拉弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。图案丝印，色牢度高。美观，安全，稳固。 | 535\*340\*230 | 项 | 1 | 28437.63 | 28437.63 |  | |
| 60 | 桥下空间 | 攀爬设备2 |  | 总尺寸428cm\*230cm\*6cm,，3mm304不锈钢板，数控高精度等离子切割，高精电脑数控拉弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。图案丝印，色牢度高。美观，安全，稳固。 | 428\*230 | 项 | 1 | 22323.20 | 22323.20 |  | |
| 61 | 桥下空间 | 墙面空间喇叭 |  | 墙绘1100\*270（2层腻子粉打底打磨，喷面漆，画面丙烯颜料）  3mm304不锈钢烤漆400\*113 ，415\*132 （直径6cm不锈钢圆管成型，汽车烤漆丝印文字）YANG AN3mm304不锈钢烤漆,厚度2cm | 1100\*270 墙绘 400\*113 小品 415\*132 小品 | 项 | 1 | 11010.09 | 11010.09 |  | |
| 62 | 桥下空间 | 桥下集成游乐设施 |  | 骨架钢圆管主要采用厚2mm，直径5cm，10cm不锈钢弯圆烤漆，阶梯和大面积平面是2mm厚不锈钢，及不锈钢花纹板，高强度尼龙网绳，80\*120cm通道海绵填充，外包皮革。7米加强微型滑索设备一套。 | 979\*800 | 项 | 1 | 148785.00 | 148785.00 |  | |
| 63 | 六合走廊 | 洋安家园入口1 |  | 总尺寸600\*270，3\*5不锈钢管烤漆,400cm\*180cm，235cm\*110cm，220cm\*305cm厚度7cm。LOGO1CM白色PVC图文丝印。3mm304不锈钢板，正面立体发光字“洋安ANDU”字高65cm，厚度5cm高亮户外防水蓝景LED模组，明伟电源、5mm伸春亚克力，小发光字“中华和文化，洋安和邻里”字高30cm，厚度3cm高亮户外防水蓝景LED模组，明伟电源、5mm伸春亚克力，数控高精度等离子切割，高级技工高技术围边，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆2次+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。美观，安全，稳固。水泥底座50cm\*600cm\*40cm混凝土砌砖，刷白漆 | 600\*270 | 项 | 1 | 42862.33 | 42862.33 |  | |
| 64 | 六合走廊 | 洋安家园入口2 |  | 总尺寸600\*260，1.2mm不锈钢冲孔板120cm\*200cm\*10cm，140cm\*110cm\*10cm内置蓝景LED灯带，,2mm304不锈钢板，正面立体发光字“洋安ANDU”字高65cm，厚度5cm高亮户外防水蓝景LED模组，明伟电源、5mm伸春亚克力，小发光字“中华和文化，洋安和邻里”字高23cm，厚度3cm高亮户外防水蓝景LED模组，明伟电源、5mm伸春亚克力，立牌80cm\*260cm\*10cm数控高精度等离子切割，高级技工高技术围边，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。色牢度高。美观，安全，稳固。水泥底座50cm\*460cm\*30cm混凝土砌砖，刷白漆 | 600\*260 | 项 | 1 | 28430.02 | 28430.02 |  | |
| 65 | 六合走廊 | 邮箱（改造） |  | 总尺寸100cm\*30cm，3mm304不锈钢板，卡通造型142cm\*125cm图文UV印，数控高精度等离子切割，高精电脑数控拉弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。图案丝印，色牢度高。美观，安全，稳固。 | 100\*30 | 项 | 30 | 1466.05 | 43981.50 |  | |
| 66 | 六合走廊 | 电瓶车-充电站 |  | 总尺寸469cm\*110cm，620cm\*110cm，609cm\*110cm，1.5mm不锈钢冲孔板3\*3不锈钢烤漆。文字丝印，LOGO白色亚克力文字UV印。不锈钢管数控高精度等离子切割，高精电脑数控拉弯，高级技工精心焊接，精工打磨，原子灰，迈奇卡特金属专用汽车底漆+面漆2次，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑。图案丝印，色牢度高。美观，安全，稳固。 | 469\*110 1个 609\*110 2个 620\*110 1个 | 项 | 1 | 15038.34 | 15038.34 |  | |
| 67 | 六合走廊 | 人大之和 |  | 总尺寸465cm\*220cm，3mm304不锈钢板烤漆。框架厚度10cm，背板不锈钢立体字文字厚度2cm。钢架不锈钢立体字厚度2cm。数控高精度等离子切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。。 | 220\*465 | 项 | 1 | 24024.69 | 24024.69 |  | |
| 68 | 六合走廊 | 党建之和 | 2248df5d7d174ca451137c2f43e5036 | 总尺寸875cm\*240cm，3mm\*304不锈钢板烤漆。字母立体造型尺寸780cm\*240cm镂空部分数控高精度等离子切割，前后不锈钢板错开距离30cm上方连接。黄色不锈钢立体字“党建之和”高度70cm和ANDU英文65cm，高度5CM，卡通造型150cm\*240cm\*8cm，图案丝印，激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观稳固。 | 240\*875 | 项 | 1 | 33101.59 | 33101.59 |  | |
| 69 | 六合走廊 | 标准座椅 |  | 尺寸150cm\*75cm，50\*50mm不锈钢烤漆座椅、防腐木50\*20 | 150\*75 | 个 | 30 | 2466.13 | 73983.90 |  | |
| 70 | 六合走廊 | 标准晾衣架 |  | 尺寸200cm\*23cm，不锈钢管折弯，拉弧，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆 | 200\*23 | 个 | 58 | 577.70 | 33506.60 | 在原晾衣架上改造 | |
| 71 | 六合走廊 | 和睦里休息区 |  | 尺寸930cm\*315cm\*300cm，304不锈钢板烤漆，主钢架结构10\*10不锈钢方管，5\*5不锈钢方管，1cm钢化玻璃成型，2mmpvc雕刻字、防腐木50\*20，桌子5\*110\*110f防腐木 | 930\*315\*300 | 项 | 1 | 99034.78 | 99034.78 |  | |
| 72 | 六合走廊 | 和睦里休息座椅1 |  | 尺寸258cm\*410cm，50\*50mm不锈钢烤漆座椅、防腐木50\*20 | 258\*410 | 项 | 1 | 4682.91 | 4682.91 |  | |
| 73 | 六合走廊 | 和睦里休息座椅2 |  | 尺寸982cm\*313cm，50\*50mm不锈钢烤漆座椅、防腐木50\*20、立体字3mm304不锈钢烤漆，高35cm，厚20cm | 982\*313 | 项 | 1 | 32015.30 | 32015.30 |  | |
| 74 | 六合走廊 | 和睦里花坛 |  | 尺寸310cm\*310cm，坐凳310\*30cm\*4条，2mm不锈钢制作烤漆、上铺50\*20防腐木，上方靠背部分30\*250cm，厚3cm,4条，2mm不锈钢激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。 | 310\*310 | 项 | 1 | 22628.40 | 22628.40 |  | |
| 75 | 六合走廊 | 团结里1 |  | 尺寸1585cm\*580cm\*250cm，304不锈钢板烤漆，1cm钢化玻璃成型，防腐木 | 1585\*580\*250 | 项 | 1 | 126244.94 | 126244.94 |  | |
| 76 | 六合走廊 | 团结里2 |  | 尺寸210cm\*495cm，50\*50mm不锈钢烤漆座椅、上方铺设50\*20mm防腐木 | 210\*495 | 项 | 1 | 11200.16 | 11200.16 |  | |
| 77 | 六合走廊 | 团结里花坛 |  | 尺寸310cm\*310cm，坐凳310\*30cm\*4条，2mm不锈钢制作烤漆、上铺50\*20防腐木，上方靠背部分30\*250cm，厚3cm,4条，2mm不锈钢激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观稳固。 | 310\*310 | 项 | 1 | 22628.40 | 22628.40 |  | |
| 78 | 六合走廊 | 幸福里 |  | 尺寸480cm\*1500cm，10cm， 30cm,不锈钢管弯弧烤漆、立柱10\*20，钢化玻璃厂家定制，不锈钢用激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。 | 480\*1500 | 项 | 1 | 178542.00 | 178542.00 |  | |
| 79 | 六合走廊 | 幸福里花坛 |  | 尺寸直径525cm，3mm304不锈钢烤木纹漆、不锈钢厚度5cm，上方铺防腐木50\*30 | 直径525 | 项 | 1 | 23026.25 | 23026.25 |  | |
| 80 | 六合走廊 | 锻炼导视牌 |  | 总尺寸200cm\*60cm，厚度10cm\*6cm,3mm304不锈钢板烤漆，凹造型，宽2cm不锈钢包边烤漆，图文丝印。激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观稳固。 | 200\*60 | 个 | 3 | 1308.00 | 3924.00 |  | |
| 81 | 六合走廊 | 集中便民晾衣点 |  | 总尺寸200cm\*140cm，厚度10cm\*6cm,3mm304不锈钢板烤漆，凹造型，宽2cm不锈钢包边烤漆，图文丝印。激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。 | 200\*140 | 个 | 4 | 3052.00 | 12208.00 |  | |
| 82 | 其他设施 | 垃圾收集点 |  | 垃圾收集点提升：需结合现场实际情况提供后续安装及制作深化方案。  其他参数具体要求如下：  **尺寸：**1200\*300\*480cm，（顶部为太阳能电池板）。外部大顶用彩钢板。  **功能需求：**①需有储物间125\*170cm，中空结构，内置1P空调。②玻璃门：2扇，厚4cm白色铝合金玻璃门，外框尺寸215\*120cm，215\*90cm（此门上方玻璃窗可打开），每个门上下两块8mm钢化玻璃。③垃圾箱尺寸80\*174cm,数量10个，上方38\*61cm，安装定时锁。每个垃圾箱门可单独打开，安装门把手和锁，可从前面打开门，取出垃圾桶。 ④预留水池区域空间，地面位置宽80cm\*高215cm，位于垃圾房右侧，成品水池，水龙头，排水管，地下安装地漏。水池上方安装宽50\*高60cm镜子一面。 | 1200\*300\*480 | 个 | 2 | 182827.01 | 365654.02 | **现场的树木需予以保留，投标供应商需结合现场状况做好相关踏勘工作，并提供安装及制作深化方案。** | |
| 83 | 邻里中心 | 岗亭 | 原有位置图片： | 洋安家园岗亭，需箱体定制制作。需求如下：  1.尺寸规格：需结合现状岗亭尺寸进行设计；  2.外形需求：需结合未来社区整体设计及色系进行设计。  功能需求：满足保安值班、值守等功能。 | / | 个 | 2 | 90262.90 | 180525.80 | **投标供应商需按照需求及现场实地状况进行深化设计，提供相关设计方案。（预算价格不含室内软装及设备。**） | |
| 84 | 其他设施 | 123广场 党群暖心驿站 |  | 箱体制作12300mm\*4550mm\*3000mm，广告工程 1、框架：角件，178\*162\*118 海运国标4个，顶梁方管，60\*120\*3.756支顶板，1.2厚集装箱顶板13张，侧板，1.2厚集装箱侧板25张，立柱，150\*150\*3.75 黑方管4支，底梁，16#槽钢6支，底次梁，50\*100\*1.6镀锌方管16支，底板，18mm水泥压力板36.9m²，防水箱体防水处理，挡水条接缝防水等，44.7m²，门窗框，100\*50\*1.6镀锌矩形管12支。 2、外立面：油漆，原始层打磨/环氧富锌防锈底漆/丙烯酸面漆，96.8m²，门，铝合金12mm钢化玻璃双开推拉门1樘，窗，铝合金中空钢化玻璃推拉折叠上悬窗1套，窗台，1.2镀锌板+1.2瓦楞板+折边加工费1项，玻璃，定制造型中空钢化固定玻璃1项，外立面广告定制不锈钢烤漆字母+定制不锈钢烤漆文化墙+pvc立体雕刻+亚克力UV印刷+放光字体+喷，1套。 3、室内基础硬装：保温层，50mm岩棉保温隔热87.6m²，弧形墙板，2.0镀锌板+折边加工费12.8m²，墙板，8mm竹木纤维板53.7m²，顶板，8mm竹木纤维板32.9，m²，地面，pvc地板+辅材36.9，m²，电，配电箱/空开/漏电保护/线管/电缆/开关面板，36.9m²，灯具，暗装射灯/吊灯/氛围灯，1，项，户外防水发光灯带，1项。  **4、内部功能需求：需结合党群驿站要求，进行内部布局设计、内部墙体氛围设计等。** | 1230\*455\*300 | 项 | 1 | 133906.50 | 133906.50 | **投标供应商需进行内部布局深化设计。（预算价格不含室内软装及设备）** | |
| 85 | 其他设施 | 桥下空间 党群暖心驿站 |  | 箱体制作4650mm\*2450mm\*2700mm，门头造型+广告工程 1、框架：顶梁，方管60\*120\*2.756支顶板，1.2厚集装箱顶板5张，侧板1.2厚集装箱侧板14张，立柱，150\*150\*2.75 黑方管4支，底梁，10#槽6支，底次梁，50\*100\*1.6镀锌方管8支，底板，18mm水泥压力板11.4m²，防水，箱体防水处理，挡水条、接缝防水等，11.4m²，门窗框，100\*50\*1.6镀锌矩形管8支。 2、外立面：油漆，原始层打磨/环氧富锌防锈底漆/丙烯酸面漆52.6m²，门，铝合金12mm钢化玻璃双开推拉门1樘，玻璃，定制造型中空钢化固定玻璃1项，广告，定制墙绘+pvc立体雕刻/定制不锈钢烤漆+写真布印刷+亚克力面板1套，门头造型，1.2镀锌板，弯弧加工费+折边加工费1项。3、室内基础硬装：保温层，50mm岩棉保温隔热46.7m²，弧形墙板，2.0镀锌板+折边加工费12.8m²，墙板，8mm竹木纤维板35.3m²，顶板，8mm竹木纤维板11.4m²，地面，pvc地板+辅材11.4m²，电，配电箱/空开/漏电保护/线管/电缆/开关面板11.4m²，灯具，暗装射灯/吊灯/氛围灯1项。**4、内部功能需求：需结合党群驿站要求，进行内部布局设计、内部墙体氛围设计等。** | 465\*270\*245 | 项 | 1 | 79352.00 | 79352.00 | **投标供应商需进行内部布局深化设计。（预算价格不含室内软装及设备）** |
| 86 | 其他设施 | 桥下空间 未来小店 |  | **投标供应商需进行内部布局设计、内部墙体氛围设计。**  **其他要求如下：**  箱体制作7250mm\*2700mm\*2450mm，广告工程 1、框架：顶/底梁，160\*80\*3.75矩形管+弯弧加工费8支，底次梁加固，120\*60\*2.75镀锌矩形管3支，底次梁，50\*100\*1.2镀锌矩形管8支，立柱，立柱100\*100\*2.75管4支，墙/顶板，2.0镀锌板+折边加工费71.3m²，顶次梁加固，120\*60\*2.75镀锌矩形管3支，弯弧，龙骨弯弧加工费52支，门窗框，100\*50\*1.6镀锌矩形管8支，底板，18mm水泥压力板19.5m²，防水，箱体防水处理，挡水条、接缝防水等19.5m²，龙骨，顶面80\*40\*2.0镀锌矩形管竖向龙骨71.3，m²。 2、外立面：油漆，原始层打磨/环氧富锌防锈底漆/丙烯酸面漆112.6m²，门，铝合金钢化玻璃自动感应门2樘，窗，铝合金中空钢化玻璃推拉上悬窗1套，玻璃，中空钢化固定玻璃2.2m²，广告，定制墙绘+pvc立体雕刻1套。 3、室内基础硬装：保温层，50mm岩棉保温隔热71.3m²，弧形墙板，2.0镀锌板+折边加工费12.8m²，墙板，8mm竹木纤维板39m²，顶板，9mmOSB板+铝方通格栅19.5m²，地面，pvc地板+辅材19.5m²，电，配电箱/空开/漏电保护/线管/电缆/开关面板19.5m²，灯具，长条吸顶灯/吊灯1项，户外防水发光灯带1项。**4、内部功能需求：需结合未来小店使用需求，进行内部布局设计、内部墙体氛围设计等。** | 725\*270\*245 | 项 | 1 | 119028.00 | 119028.00 | **投标供应商需进行内部布局深化设计。（预算价格不含室内软装及设备）** |
| 87 | 其他设施 | 123广场\*\*室 | 原有位置图片：  微信图片_20220525071914  1 | 需按照现状及相关尺寸需求做好深化设计。具体要求如下：  **功能需求：**未来\*\*联勤室，需要有两层。具有接访、会议、监控、办公等功能。  **规格要求：**按照现场实际尺寸进行设计。  **主要材质要求：**1.外立面：油漆，原始层打磨/环氧富锌防锈底漆/丙烯酸面漆，造型框架，2.0镀锌板，门铝合金中空钢化玻璃，窗铝合金中空钢化玻璃，玻璃中空钢化固定玻璃。  2.室内基础硬装：保温层，50mm岩棉保温隔热，弧形墙板，2.0镀锌板，墙/顶板8mm竹木纤维板，楼梯室内旋转楼梯3.0花纹钢板/14#槽钢/30\*30方管1套，地面pvc地板+辅材，电配电箱/空开/漏电保护/线管/电缆/开关面板，灯具等内容。 | 793\*570\*821 | 项 | 1 | 297570.00 | 297570.00 | **投标供应商需按照需求及现场实地状况进行深化设计，提供相关设计方案。** |
| 88 | 导视系统 | 公告栏 |  | 总尺寸245cm\*313cm，厚度10cm\*6cm,3mm304不锈钢板激光切割，凹造型，宽2cm不锈钢包边烤漆，图文丝印。下面黑色部分镂空，厚度2cm，内装蓝景LED发光灯带，公告栏20cm立体字厚度3cm。激光切割，精工焊接成型，内部钢架支撑，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。  液压顶杆开盖方式，5mm亚克力面盖 | 313\*245 | 个 | 4 | 8357.14 | 33428.56 |  |
| 89 | 导视系统 | 停车场 |  | 总尺寸60cm\*295cm\*10cm，3mm304不锈钢板激光切割，凹造型，宽2cm不锈钢包边烤漆，图文丝印。下面黑色部分镂空，厚度1cm，P字38cm厚度3cm厚立体字，停车场1cm立体字。精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。 | 295\*60 | 个 | 5 | 5264.66 | 26323.30 |  |
| 90 | 导视系统 | 导视牌 |  | 总尺寸60cm\*250cm\*8cm，3mm304不锈钢板激光切割，凹造型，宽2cm不锈钢包边烤漆，图文丝印。下面黑色部分镂空，厚度1cm，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观稳固。 | 250\*60 | 个 | 15 | 1635.00 | 24525.00 |  |
| 91 | 导视系统 | 提示牌 |  | 总尺寸60cm\*53cm，30\*30不锈钢方管，厚度2cm，3mm304不锈钢板烤漆，画面高精UV。3mm304不锈钢板激光切割，精工焊接成型，内部钢架支撑，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。 | 60\*53 | 个 | 20 | 314.01 | 6280.20 | 1个牌子为1个，总共20个。需制作样品1个。 |
| 92 | 导视系统 | 风向标 |  | 108\*240cm，立柱用12\*12cm不锈钢，指示牌3个，尺寸20\*60cm，上下框3\*3cm牌子厚1.5cm，上贴5mm立体字。激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。 | 108\*240 | 个 | 20 | 1962.00 | 39240.00 |  |
| 93 | 导视系统 | 导视标牌 |  | 总尺寸20cm\*45cm，2个为1对。3mm304不锈钢板内凹造型，厚度2cm，内凹造型，厚度1.5cm。3mm304不锈钢板，文字丝印，3mm304不锈钢板激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。 | 20\*45 | 对 | 5 | 235.44 | 1177.20 | 2个为1对，总共5对。 |
| 94 | 导视系统 | 果皮箱 |  | 95\*100cm，厚度40cm，外框用4\*4cm不锈钢方管，正面2mm不锈钢烤漆贴片，侧面与方管内侧齐平。配35\*30\*65cm内桶。  以上用不锈激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观 稳固。 | 100\*95\*40 | 个 | 40 | 2180.00 | 87200.00 |  |
| 95 | 导视系统 | 宠物拾便箱 |  | 总尺寸35cm\*160cm，厚度20cm，20\*20mm不锈钢管。下面箱体66cm\*32cm,3mm304不锈钢板烤漆，LOGO白色烤漆，脚爪白色浮雕图标，字3mm不锈钢烤漆贴面，上面箱体33cm\*43cm镂空开口，3mm304不锈钢板烤漆沉浸0.5mm造型，文字丝印。3mm304不锈激光切割，精工焊接成型，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观稳固。 | 160\*33 | 个 | 20 | 1090.00 | 21800.00 |  |
| 总计：人民币（大写）：肆佰伍拾叁万贰仟伍佰叁拾捌元伍角贰分元（￥：4532538.52） | | | | | | | | | | |

**注：1.部分项目要求供应商进行深化设计，供应商应结合现场踏勘情况及相关功能需求进行深化设计，并提供相应设计方案。**

**2.因文本展现能力有限，具体设计图作为附件上传，是本采购需求的组成部分。若上述采购清单或上传的设计图要求与正式图纸不一致的，以采购人确定的正式图纸为准。**

**2、小样清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考图片** | **工艺尺寸** | **数量** |
| 1 | IP形象雕塑-黄色卡通人物 | 600845ba66c38546018513acdaafefb | 玻璃钢雕塑,黄色卡通25\*23cm，最厚处厚度19cm开模制作。（详细图纸见附件） | 1 |
| 2 | 警示牌 | f247ac0d83735d716eadf549895bfbf | 总尺寸60cm\*53cm，30\*30不锈钢方管，厚度2cm，3mm304不锈钢板烤漆，画面高精UV。3mm304不锈钢板激光切割，精工焊接成型，内部钢架支撑，高精电脑数控开槽折弯，拉弯，迈奇卡特金属专用汽车两遍底漆+两遍面漆，高级技工专业调色，喷漆烤漆，色面光亮平滑，美观稳固。（详细图纸见附件） | 1 |

注：1、中标供应商的样品将由采购人封存，未中标的样品在采购活动结束后三个工作日内自行撤回，逾期将作废弃处理。

2、未提供样品的，评审样品分为零分。

**<二>技术服务要求**

**1、供货要求：**

(1)设备的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

(2)中标供应商负责将货物送到现场过程中的全部运输，包括装车卸车、货物现场的搬运。

(3)设备至采购人指定使用现场的包装、保险及发运等费用均由中标供应商负责。

(4)设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物，并出具出厂合格证。

(5)中标供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(6)设备的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标供应商负责，必须先经采购人同意方可进行。

(7)安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

(8)中标供应商应能够在合同签订生效之日起50日历天内送达、安装调试完成并通过验收。

**2、深化设计要求：**

涉及到部分需厂家深化、特殊设计安装的节点景观小品设施，需中标供应商在现有需求基础上做好深化，并定制安装到位。（供应商需进行现场踏勘）

**3、安装施工要求：**

中标供应商应根据项目要求，提出项目建设的实施方案，报采购人确认后方可实施。施工组织设计编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；施工机械设备、劳动力、计划安排；结合项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。

**4、售后服务要求：**

(1)本项目所有设备的原厂质量保修期≥1年。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

(2)在设备整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到用户维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，24小时内对故障进行定位处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过48小时必须送达。若48小时内无法修复的，应72小时内提供相应备用设备并负责安装调试。

(3)在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

(4)投标供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划。

**5、培训要求：**

投标供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

**6、验收**

(1)中标供应商应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。采购人对系统设备验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标人必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

(2)投标供应商应于投标文件中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

(3)验收费用由中标供应商承担。

**7、其他要求**

(1)供应商须为本项目配备足量的人员（应指定项目负责人一人）、设备，确保按期完成。

(2)供应商应向本项目提供完整的记录和相关资料。

(3)供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购单位的合法权益。

(4)供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购单位在任何情况下不承担任何责任。

(5)因文本展现能力有限，具体设计图作为附件上传，是本采购需求的组成部分。若采购清单或上传的设计图中要求与正式图纸不一致的，以采购人确定的正式图纸为准，中标供应商应无条件接受，并于投标文件中提供相应承诺。

**<三>商务要求**

**1、采购的总体要求：**

1）必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2021年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

2）售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费原厂质保服务期不得少于1年。

**2、付款方式：**按财务结算要求，通过银行划帐方式结算。

**3、售后服务：**

1）本项目所有设备的原厂质量保修期≥1年。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2）在设备整个使用期内，中标供应商应确保正常使用，在接到用户维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，24小时内对故障进行定位处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过48小时必须送达。若48小时内无法修复的，应72小时内提供相应备用设备并负责安装调试。

3）在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4）投标供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划。

**4、培训：**投标供应商应提供相应的培训计划，详细说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容。

**5、完成时间及安装调试：**

1）完成时间：合同签订生效之日起50日历天内送达、安装调试完成并通过验收。若供应商未能在约定的期限内完工并验收通过的，每逾期1天扣除履约保证金5000元，履约保证金不足的，以合同货款抵扣。

2）安装地点：由采购单位指定。

3）安装标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准。

4）中标方免费提供中标设备的安装、培训和技术指导。

5）投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

**6、项目款的结算**

采购人根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同签订后7个工作日内支付合同价的40%预付款（中标供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；在规定时间内完成项目的供货、运输、安装调试并验收通过后，由采购人根据结算审核价向中标人结算剩余项目款。（本项目根据实际完成工程量结算项目款）；

结算时中标人将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交采购人，采购人应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

**7、履约保证金：**本项目将根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况收取履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，本项目免收履约保证金；评价总分在90分以上的，本项目收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，本项目收取履约保证金为合同金额2.5%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至采购人指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| 1 | 结合采购需求背景及目标，投标供应商展开分析。根据对项目分析是否到位，任务理解是否准确，对未来社区建设理解是否深入，问题或矛盾是否有独到的见解进行打分，最高得4分。 | 4 |  |
| 2 | 符合明确指标参数得9分；对非关键技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分，对非关键功能负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 | 9 |  |
| 3 | 根据投标单位是否踏勘现场情况，投标文件中提供采购单位踏勘确认书（格式详见附件）扫描件或复印件的得2分。 | 2 |  |
| 4 | 根据现场实际情况提供安装及建设思路，对踏勘的真实性、完整性及建设思路阐述的详细程度、清晰程度进行评分，最高得4分。 | 4 |  |
| 5 | 深化设计方案（岗亭、123广场\*\*室，采购清单中序号83、87）：需结合未来社区主题、功能需求、现场实际进行方案设计（包含室内布局等方案）。根据设计风格、造型是否符合未来社区建设特点、服务功能的特点进行打分，最高得4分。 | 4 |  |
| 6 | 内部深化设计（123广场党群暖心驿站、桥下空间暖心驿站、桥下空间未来小店，采购清单中序号84、85、86）：根据使用需求及未来社区理念进行内部布局、内部装饰及效果等进行细化设计。根据方案的内部设计布局是否合理、方案是否完全满足项目需要、内部设计效果图否体现未来社区建设特色等情况进行打分，最高得4分。 | 4 |  |
| 7 | 内部深化设计（垃圾收集点，采购清单中序号82）：结合现场场地特征，提供内部布局、后续安装及制作深化方案。根据方案的内部设计布局是否合理、后续安装及制作深化方案是否有利于实施、是否有助于减少对所处环境景观的破坏等情况进行打分，最高得2分。 | 2 |  |
| 8 | 供应商需要提供项目实施规划方案，①提出合理的项目整体实施方案（1分），②能按照项目分解节点（1分），③并可跟踪实施（1分）。  根据供应商提供的方案能否满足采购需求、是否合理可行评分，最高得3分。 | 3 |  |
| 9 | 供应商需要提供供货方案，①具有保障供货产品可追溯（1分）、②可及时按需分批交货的保障措施（1分），③确保在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产、供货（3分）。  根据供应商提供的方案能否满足采购需求、是否合理可行评分，最高得5分。 | 5 |  |
| 10 | 供应商需要制定品控管理方案，①对产品品质有管理管控过程（1分），②交货前，需对交货前产品进行安检以满足本项目的安全要求，提供可靠可信的用于本项目产品交货前安检方案（2分）。  根据供应商提供的方案能否满足采购需求、是否合理可行评分，最高得3分。 | 3 |  |
| 11 | 安装服务实施方案，①根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排（2分），②确保按期交付使用。（2分）  根据供应商提供的方案能否满足采购需求、是否合理可行评分，最高得4分。 | 4 |  |
| 12 | 售后服务方案：详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案，包括服务措施、产品质量保证、回访等。  根据供应商提供的方案能否满足采购需求、是否合理可行评分，最高得3分。 | 3 |  |
| 13 | 供应商应提供①备品备件准备及保障方案（1分），②具有高效及时的措施手段（1分），③满足采购人临时的维修、更换、补货需求（1分）。  根据供应商提供的方案能否满足采购需求、是否合理可行评分，最高得3分。 | 3 |  |
| 14 | 根据投标供应商项目安装施工技术力量（含人员及机械器具）及售后服务团队配置是否合理、专业技术能力是否充足打分，最高得4分。  有效证明材料：提供人员在本单位近三月社保证明材料及相应职称学历证明，设备购置或租赁合同，不提供不得分。 | 4 |  |
| 15 | 评审样品：见采购文件第三部分采购需求中的样品清单。  样品1（IP形象雕塑）（总分6分）：  （1）样品质量评价：  ①样品整体表面不容许有划痕、磕碰（1分）；  ②样品造型还原度（2分）。  （2）样品所用材质：  ①材质符合采购需求要求，无变形、无异味（1分）；  （3）样品外观制作：  ①表面平整，无色差；表面效果及着色的处理，色泽接近程度，外观的整体效果等（2分）。  样品2（警示牌）（总分3分）：  ①样品整体表面不容许有划痕、磕碰，不得有缺件（1分）;  ②材质符合采购需求要求，无异味，无裂缝或锈迹，无凹凸疙瘩，表面平整,无色差（1分）；  ③整体造型效果、表面效果及着色的处理，色泽接近程度（1分）。 | 9 |  |
| 16 | 根据投标供应商政府采购信誉度、履约能力等情况进行打分，最高得2分。 | 2 |  |
| 17 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长半年得1分，最高得2分，延长时间不足半年的不计入得分。有效证明材料：提供质保期承诺，不提供不得分。 | 2 |  |
| 18 | 2018年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人具有同类项目业绩的（同类项目指小品、雕塑或广告牌。标识标牌制作安装，墙面、地面艺术改造，公园杂件如休息座椅、健身器材、游乐设施采购等），每个得1分，最高得3分。有效证明材料：合同复制件，不提供不得分。 | 3 |  |
| 19 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |  |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等

采购项目

甲方： 建德市人民政府洋溪街道办事处

乙方：

签订地：

签订日期： 2022 年 月 日

2022 年 月 日， 建德市人民政府洋溪街道办事处 以 公开招标 对 （同前页项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 建德市人民政府洋溪街道办事处 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式、时间和条件**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于20%。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到70%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.5.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.5.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 履约保证金**

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额2.5%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在***合同专用条款***约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按***合同专用条款***约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额2.5%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.22合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 | 资金支付的方式、时间和条件：  甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。  合同签订后支付合同价的40%预付款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方）；在规定时间内完成项目的供货、运输、安装调试并验收通过后，由甲方根据结算审核价向乙方支付剩余项目款。（本项目根据实际完成工程量结算项目款）  结算时乙方将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交甲方，甲方应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。 |
| 1.5.1 | 交付期限：签订合同后 **日历天**内送达并安装调试完成并通过验收，若乙方未能在约定的期限内完工并验收通过的，每逾期1天扣除履约保证金5000元，履约保证金不足的，以合同货款抵扣。 |
| 1.5.2 | 交付地点：建德市人民政府洋溪街道办事处指定地点。 |
| 1.5.3 | 交付方式：乙方提供中标货物的安装、培训和技术指导。 |
| 1.6.7 | 违约责任：由于乙方原因(除不可抗力外)不能按期交付合同标的，对超出交付期的每一天，乙方应按人民币5000元承担违约金，在合同货款支付时一次性扣除（优先扣除履约保证金）。若超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还。  乙方按合同要求将货物送达甲方后，经验收合格后，甲方超出付款期支付货款的，每逾一天，甲方应向乙方支付合同货物金额的千分之三的滞纳金。如遇特殊情况甲方要求推迟供货或验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。 |
| 1.7 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***1.7.2*** 条款规定的方式解决： |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 向***建德市人民法院***人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：**甲方。** |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：**按乙方投标方案中进度要求。** |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担**全部由乙方自行负责。** |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***30日***内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***7日***内以书面形式通知对方当事人，并在***14日***内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在**货物安装调试完成后7日内**组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容：1、乙方应提供系统设备的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，出具验收报告并在《建德市政府采购物品验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。  2、乙方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。 |
| 2.20.1 | 履约保证金：本项目将根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况收取履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，本项目免收履约保证金；评价总分在90分以上的，本项目收取履约保证金为合同金额2%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，本项目收取履约保证金为合同金额2.5%。需要收取保证金的供应商在正式合同签订生效之日起7个工作日内，缴纳保证金至甲方指定账户（可采用银行、保险公司出具保函形式提交）。在验收合格后经回访正常后凭正式收款收据、履约保证金缴款凭证复印件、《建德市政府采购回访意见单》办理结算手续。 |
| 2.20.2 | 履约保证金在**50日历天** 期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按***100%***将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %； |
| 2.22 | 合同份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执贰份，见证单位壹份，监管部门壹份。 |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

**一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

建德市人民政府洋溪街道办事处、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司：

我方参与洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目【招标编号：JD2022BF- 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函（附件5）。

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

建德市人民政府洋溪街道办事处、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司：

我方参加你方组织的洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目【招标编号：JD2022BF- 】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

建德市人民政府洋溪街道办事处、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目【招标编号：JD2022BF- 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件  第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件  第 页 |

**四、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**五、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

**六、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

建德市人民政府洋溪街道办事处、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

建德市人民政府洋溪街道办事处、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目【招标编号：JD2022BF- 】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号（或具体服务）** | **数量** | **单价** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，建德市财政局、浙江银监局建德监管办事处、建德市人民政府金融工作办公室、建德市经济和信息化局制定《建德市政府采购支持中小企业信用融资实施细则》。相关事项通知如下：

**一、适用对象**

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得建德市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

**二、政府采购信用融资操作流程：**

（一）线上融资模式（政采云）：

操作路劲：登录政采云平台—金融服务中心—融资贷款。

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

　　2.采购合同签订后，供应商在“政采云”平台向合作银行发出融资申请。

　　3.审批通过后，办理放贷手续。

　　（二）线下融资模式：

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

　　2.采购合同签订后，供应商向合作银行发出融资申请；

　　3.合作银行受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

　　4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

**三、注意事项**

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

建德市人民政府洋溪街道办事处、杭州欣兴建设工程招标代理有限公司

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目项目【招标编号：JD2022BF- 】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## **附件6：现场踏勘确认书**

建德市人民政府洋溪街道办事处：

根据招标文件要求，我方已对洋安未来社区创意装饰、导视牌、景观小品制作等采购项目的项目现场进行实地踏勘，并获得投标所需要相关数据和资料：

经现场踏勘，我方对该项目场地现状已充分了解。

若我方中标，不会对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位： （签字或盖章）

投标单位名称： （盖章）

投标单位授权代表： （签字）

踏勘日期：2022年 月 日