**临安区板桥镇党群服务中心布展项目**

**竞争性磋商文件**

（项目编号:ZSZB-2020-054 )

采购单位：杭州市临安区板桥镇人民政府

采购机构：浙江中审工程咨询有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

**目 录**

第一章 采购公告………………………………………3

第二章 磋商须知………………………………………5

第三章 评审办法及评审标准…………………………17

第四章 采购需求………………………………………21

第五章 政府采购合同主要条款………………………26

第六章 磋商响应文件格式……………………………29

**第一章 采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经采购单位同意，临安区政府采购办批准，浙江中审工程咨询有限公司（以下简称“采购机构”），就以下临安区板桥镇党群服务中心布展项目启动竞争性磋商，现欢迎有供货能力的合格供应商参加磋商。

一、**项目编号：ZSZB-2020-054**

**二、采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 预算价 | 上限价 | 备注 |
| 临安区板桥镇党群服务中心布展项目 | 1项 | 108万元 | 96万元  | 详见采购需求 |

**三**、**合格供应商资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目谢绝联合体磋商。

**四、磋商报名**

**本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。**

**《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs\_other/2018-03-30/12002.html?\_=2018-03-30 11:40:47）。**

**五、采购文件的获取**：

自本公告发布之日起在公告附件中免费下载，下载地址：

浙江省政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）；

杭州市公共资源交易网（<https://www.hzctc.cn/Index/Home>）；

临安区政府采购网(<http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/>)

**（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）**

**六、磋商保证金**：无

**七、磋商说明**

**1.本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。**

**2.磋商响应方应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各磋商响应方抓紧时间办理。**

**3.磋商响应方通过“政采云”平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html>），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“[政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CGao%5C%5CDocuments%5C%5CWeChat%20Files%5C%5Chawer122%5C%5CFileStorage%5C%5CFile%5C%5C2019-06%5C%5C%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8C%96%E6%8A%95%E6%A0%87%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%8C%87%E5%8D%97.pdf)”。**

**八、磋商响应截止时间和地点**：

**本项目于2020年6月28日9:30磋商响应截止。**

磋商响应方应当在投标截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

**九、业务咨询：**

浙江中审工程咨询有限公司 联系人：陈晓菲

联系电话：0571-61088882 传真：0571-61088885

质疑答复联系人：童莉莉 联系电话：0571-61088882

采购单位联系人：赵彩霞 联系电话：0571-63798793

 同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

 浙江中审工程咨询有限公司

 2020年6月15日

**第二章 前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| 1 | 项目名称：临安区板桥镇党群服务中心布展项目 |
| 2 | 投标保证金应按《采购公告》五规定交纳。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理。 |
| 4 | 投标截止时间：2020年6月28日9时30分 |
| 5 | 开标时间、地点：2020年6月28日9时30分。本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标 |
| 6 | **本项目实行网上投标。目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备电子磋商响应文件磋商响应文件：电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。磋商响应文件均由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成。磋商响应方务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。** |
| 7 | **磋商响应文件的接受：磋商响应方应当在磋商截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。投标、响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。** |
| 8 | 评审结果公示：评审结束后两个工作日内，中标公示于浙江省政府采购网/杭州市公共资源交易网/临安区政府采购网，公示无异议后发出中标通知书。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 付款方式：国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 11 | 信用记录：根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 12 | 政府采购节能环保产品：投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，磋商响应方须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 13 | 小微企业有关政策：1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，磋商响应文件中磋商响应方必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 (2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在磋商响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。咨询电话：63728425。 |
| 14 | 磋商响应文件有效期：90天 |
| 15 | 10000元，由中标人支付，费用在发出中标通知书之前结清。 |
| 16 | 解释：本采购文件的解释权属于浙江中审工程咨询有限公司。 |

**一、总 则**

（一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购机构”系指组织本次采购的浙江中审工程咨询有限公司。

2.“磋商响应方”系指向采购机构提交磋商文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指磋商响应方按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

（三）磋商委托

授权委托人身份证明资料包括：有效身份证件；如委托的，还需提供有效的授权委托书 。(注：磋商响应方代表为法定代表人的可不提供授权委托书。格式见第六部分）。

（四）磋商费用

不论采购结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与磋商响应有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

（五）特别说明：

1.磋商响应方磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应方所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 磋商响应方应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（六）质疑

质疑应当采用加盖磋商响应方公章的书面形式，质疑书应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

（七）采购文件的澄清与修改

1. 磋商响应方应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，磋商响应方应当以书面形式向浙江中审工程咨询有限公司提出。采购机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**二、磋商响应文件的编制**

**（一）磋商响应文件的形式**

**磋商响应文件分为电子磋商响应文件。电子磋商响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。**

**（二）磋商响应文件的组成**

**磋商响应文件组成均为资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

**1.资质文件（不含报价）：**

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）磋商响应方信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合磋商响应方特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

**注：以上目录是编制资质内容的基本格式要求，磋商响应方可根据自身情况进一步细化。**

**2.技术及商务文件（不含报价）：**

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、总体设计方案、设计思路、效果图等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于进度安排、项目组人员清单等）（格式见附件）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于售后技术支持和服务体系设计、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）磋商响应方履约能力（可包含且不限于技术力量情况）；

（11）案例的业绩证明（磋商响应方业绩情况一览表、合同复印件等）（格式见附件）；

（12）磋商响应方认为需要的其他文件资料。

**注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，磋商响应方可根据自身情况进一步补充、细化、优化。**

3.报价文件：

（1）报价一览表

（2）报价明细清单

（3）小微企业声明函及相关资料、残疾人福利性单位相关资料（如有）

（4）采购文件要求的或磋商响应方认为需要的其它资料

4.资格后审等所需原件包括下列内容：（若有）

采购文件要求提供的材料。

（二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及磋商响应方与采购机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商响应报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.磋商响应报价包括本项目总体设计费、布展施工费用、施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用 （含安全文明施工措施费）、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付采购人使用的一切所有费用。

（四）磋商响应文件的有效期

1.自磋商截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金（若有）

1.磋商响应方须按规定提交磋商保证金。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票等非现金方式。

3.保证金不计息。

4.保证金的交付时间以专户实际收到交纳资金为准。

5.磋商响应方在交纳磋商保证金时，需在进账凭证上注明用途和项目编号，以便查实核对。

6. 磋商响应方有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）磋商响应方在磋商截止时间后撤回磋商响应文件的

（2）磋商响应方在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的

（3）磋商响应方无故放弃或无正当理由不与采购人签订合同的

（4）将成交项目转让给他人或者在磋商响应文件中未说明且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的

（5）未按规定提交履约保证金的

（6）其他严重扰乱招磋商程序的

7.磋商保证金的退还：未成交人磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交人的磋商保证金在合同签订后5个工作日内凭鉴证合同退还。

（六）磋商响应文件的签署和份数**：磋商响应方应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。**

**三、磋商会议**

**（一）组织开标程序**

1.招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

**2.电子招投标开标及评审程序**

**2.1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。**

**2.2.评标委员会对资信商务和技术响应文件进行评审；**

**2.3在系统上公开资信技术评审结果；**

**2.4开启报价文件，进行N轮磋商谈判报价，磋商响应方应在规定的时间内提交报价；**

**2.5评标委员会对报价情况进行评审；**

**2.6在系统上公布评审结果。**

**特别说明：**

**1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。**

**3.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：**

**3.1若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。**

**3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。**

**四、评审**

**详见第三章评审办法及评审标准**

**五、定标**

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评审结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布采购公告的网站上，进行7个工作日的预成交公示。

2.采购人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有磋商响应方对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

（二）采购人依法确定成交人后，采购机构以书面形式发出《成交通知书》。

**六、****合同授予**

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

**七、货款的结算**

详见第四章采购需求。

**八、其它**

★《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入[不良行为记录](http://baike.baidu.com/view/2183629.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由[工商行政管理机关](http://baike.baidu.com/view/2292396.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交、成交无效。

★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

　　（一）向评审委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

　　（二）成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

　　（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

　　（四）将政府采购合同转包；

　　（五）提供假冒伪劣产品；

　　（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

　　供应商有前款第一项规定情形的，成交、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，成交、成交无效。

　　★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

　　★《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

　　（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商文件或者响应文件；

　　（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商文件或者响应文件；

　　（三）供应商之间协商报价、技术方案等磋商文件或者响应文件的实质性内容；

　　（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

　　（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

　　（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**第三章 评审办法及评审标准**

**第一条** 评审（磋商）按下列程序进行：

（一）依法组建评审（磋商）委员会；

（二）评审前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评审报告。

**第二条** 采购机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评审委员会（磋商小组），负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

**第三条**  评审委员会（磋商小组）必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会（磋商小组）及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

**第四条** **本项目先进行资格符合性审查，再进行技术、价格磋商。其中资信和技术分占80%，报价分占20%。**

**第五条 本项目采用综合评分法。评审委员会对通过评审的所有磋商响应方以总分由高到低第一名确定为成交供应商，并进行采购结果公示。**

* **资信及商务、技术评分表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内容** | **评分细则** | **分值** |
| 技术（65分） | 根据供应商对设计方案的阐述深度及表现力、整体设计方案的完备性、主题鲜明并具创意性，以思路方案的主题性以及品牌性综合打分。最高14分。 | 0-14 |
| 设计方案中所有类型的风格是否具有系统性，整体风格与业主需求符合度综合评分，最高得8分。 | 0-8 |
| 根据磋商响应供应商提供的平面图、立面、场景、产品等创意图，投标单位基于对设计内容的理解自行选择出图进行综合打分，最高得14分。 | 0-14 |
| 根据相关设计技术指标是否满足要求、设计内容的完善性及准确度合理性、经济环保性等情况综合评定，最高得8分。 | 0-8 |
| 设计进度安排：对本项目设计重点、难点进行分析后提出的切实可行、思维缜密、针对性强的解决方案，根据解决方案的优劣性综合打分。最高8分 | 0-8 |
| 是否提供优质的服务质量，并对服务质量作出相应承诺。最高得5分。 | 0-5 |
| 是否具备完善的售后技术支持和服务体系设计，能够提供服务标准、服务流程、服务内容。最高得8分。 | 0-8 |
| 资信及商务（15分） | 投标供应商自2018年1月1日以来，承担过同类项目布展业绩案例的，1个得2分，最高得12分。提供合同或中标通知书扫描件或复印件加盖单位公章。 | 0-12 |
| 投标文件编制有序、内容详实情况，有无错误、是否按招标文件要求制作、是否按招标文件要求关联定位、关联定位是否准确无误，以上每不满足一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-3 |
|  | 合计 | 0-80 |

**备注：1、为方便专家评审，请各供应商将本表编入磋商响应文件，并置于磋商响应文件目录之前。**

**2、评分细则中要求提供的复印件或扫描件或公示件均须编入电子磋商响应文件中，无须提供纸质材料，未按要求编入电子磋商响应文件中的该项评审不得分。**

**第六条 评审步骤**

**1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：**

1）**磋商响应方因自身原因解密失败的；**

2）磋商响应方未能提供合格的资格文件；

3）磋商响应方应盖公章而未盖公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）磋商响应文件内容虚假的；

5）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

6）磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

7）投标有效期、交货期、质保期等不能满足采购文件实质性要求的；

8）磋商响应方拒绝按采购文件修正原则对磋商响应文件进行修正的；

9）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

**2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：**

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的磋商响应文件

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的

4）磋商响应方技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

**3、最终报价**

**磋商小组根据采购文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，并根据磋商响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行磋商和综合评审，同时告知各磋商供应商在规定时间内填写最终报价。待所有供应商填写完毕最终报价并上交主持人后，主持人当众宣布各磋商供应商技术资信评审得分，然后宣读各磋商供应商最终报价。**

**4、报价计算**

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各磋商响应方的最终报价分统一按照[报价得分=（评标基准价/最终报价）\*价格权值\*100]的计算公式计算。

3）如得分相同，最终报价低者为中标供应商；如得分且最终报价相联同的，技术性能得分高者为成交供应商。

4）报价包括本项目总体设计费、布展施工费用、施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用 （含安全文明施工措施费）、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付采购人使用的一切所有费用。。

**重要提示：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条“评标委员会认为磋商响应方的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应方的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应方不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”**

**5、错误修正**

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，磋商响应方同意并签字确认后，调整后的报价对磋商响应方具有约束作用。如果磋商响应方不接受修正后的报价，则其磋商响应将作为无效处理。

**5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：**

1）以赠送方式的报价；

2）最终报价超出上限价的；

**6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（**实质上没有响应采购文件要求的磋商将被视为无效，但经磋商小组认定属于磋商响应方疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正**）**。

**第七条 磋商内容的保密**

1）磋商开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向磋商响应方或与磋商无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，磋商响应方对采购机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

**第八条 磋商响应文件的澄清**

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，磋商小组将对磋商响应方进行询标，并要求磋商响应方作书面澄清；磋商响应方的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为磋商响应文件的补充部分。

**第四章 采购需求**

**一、工程概况：**

本工程位于杭州市临安区板桥镇，该工程主要内容为党群服务中心内部装修，户外门头装修及安装等工程，总建筑面积约为300m2。

1. **项目工期要求90日历天；质量要求合格并经采购人验收通过；项目质保期为自验收合格之日起1年。**
2. **项目内容清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征 描述** | **计量单位** | **工程量** |
|
| 1 | **板桥印象馆** |
| 2 | 块料楼地面  | 配套瓷砖，1：3水泥砂浆粘结层，纯刷水泥浆 | m2 | 103.60 |
| 3 | 墙面装饰板  | （造型展板）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条122.7m | m2 | 125.30 |
| 4 | 墙面装饰板  | （木饰面造型）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条122.7m，聚酯清漆三遍 | m2 | 125.30 |
| 5 | 木门窗套  | （双边门套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 6.00 |
| 6 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 5.76 |
| 7 | 墙面喷刷涂料  | （墙面刮白）牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 125.30 |
| 8 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 20.42 |
| 9 | 木质踢脚线  | 成品定制实木踢脚线 | m | 32.30 |
| 10 | 墙面装饰板  | （斜面大展台）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条9m，聚酯清漆三遍 | 组 | 1 |
| 11 | 墙面装饰板  | （斜面小展台）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条10.8m，聚酯清漆三遍 | 组 | 2 |
| 12 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 50.60 |
| 13 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 7.62 |
| 14 | 格栅吊顶  | 轻钢龙骨支架，铝方通饰面4\*7，间隙6公分 | m2 | 53.00 |
| 15 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 103.60 |
| 16 | **悦读吧+儿童管理区** |
| 17 | 块料楼地面  | 配套瓷砖，1：3水泥砂浆粘结层，纯刷水泥浆 | m2 | 64.32 |
| 18 | 墙面装饰板  | （隔墙）轻钢龙骨支架，防潮板基层 | m2 | 28.10 |
| 19 | 墙面装饰板  | （造型展板）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条17.5m | m2 | 19.44 |
| 20 | 墙面装饰板  | (木饰面造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条12.13m，聚酯清漆三遍 | m2 | 13.48 |
| 21 | 墙面装饰板  | (书架造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条45.36m，聚酯清漆三遍 | m2 | 50.40 |
| 22 | 木门窗套  | （单边门窗套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 13.90 |
| 23 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 32.44 |
| 24 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 13.00 |
| 25 | 成品吧台定制  | 成品吧台定制 | 张 | 1 |
| 26 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 49.30 |
| 27 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 2.52 |
| 28 | 格栅吊顶  | 轻钢龙骨支架，铝方通饰面4\*7，间隙6公分 | m2 | 53.00 |
| 29 | 成品定制星空顶  | 成品定制星空顶 | m2 | 17.28 |
| 30 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 49.30 |
| 31 | **谈心角/休息区** |
| 32 | 地毯楼地面  | 500\*500灰色地毯，地面平整 | m2 | 17.50 |
| 33 | 墙面装饰板  | （造型展板）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条22.14m | m2 | 24.60 |
| 34 | 木隔断  | 成品定制花格 | m2 | 7.50 |
| 35 | 成品装饰 木门及门套  | 成品定制花格造型门 | 樘 | 1 |
| 36 | 木门窗套  | （双边门套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 8.10 |
| 37 | 木门窗套  | （单边门窗套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 6.00 |
| 38 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 24.60 |
| 39 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 28.50 |
| 40 | 木质踢脚线  | 成品定制实木踢脚线 | m | 10.20 |
| 41 | 成品装饰 木门及门套  | 成品定制双扇套装门 | 樘 | 1 |
| 42 | 金属百叶窗  | 成品定制棉麻百叶窗帘 | m2 | 4.00 |
| 43 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 17.50 |
| 44 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 2.10 |
| 45 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 17.50 |
| 46 | 地毯楼地面  | 500\*500灰色地毯，地面平整 | m2 | 35.00 |
| 47 | 墙面装饰板  | 木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条28.89m | m2 | 32.10 |
| 48 | 墙面装饰板  | 木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条5.1m，聚酯清漆三遍 | m2 | 5.66 |
| 49 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 1.50 |
| 50 | 墙面装饰板  | (书架造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条6.48m，聚酯清漆三遍 | m2 | 7.20 |
| 51 | 木隔断  | 成品定制花格 | m2 | 2.24 |
| 52 | 成品定制棉麻窗帘  | 成品定制棉麻窗帘 | m2 | 16.00 |
| 53 | 木门窗套  | （单边门窗套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 18.80 |
| 54 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 32.10 |
| 55 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 20.60 |
| 56 | 木质踢脚线  | 成品定制实木踢脚线 | m | 9.60 |
| 57 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 35.00 |
| 58 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 3.00 |
| 59 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 35.00 |
| 60 | **公共活动区+退伍军人服务站** |
| 61 | 地毯楼地面  | 500\*500灰色地毯，地面平整 | m2 | 80.85 |
| 62 | 墙面装饰板  | （造型展板）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条46.17m | m2 | 51.30 |
| 63 | 墙面装饰板  | (木饰面造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条13.68m，聚酯清漆三遍 | m2 | 15.20 |
| 64 | 墙面装饰板  | (书架造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条14.49m，聚酯清漆三遍 | m2 | 16.10 |
| 65 | 木门窗套  | （单边门窗套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 51.10 |
| 66 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 49.60 |
| 67 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 49.60 |
| 68 | 成品定制方通  | 成品定制实木方通 | m2 | 228.00 |
| 69 | 成品定制棉麻窗帘  | 成品定制棉麻窗帘 | m2 | 24.00 |
| 70 | 金属百叶窗  | 成品定制棉麻百叶窗帘 | m2 | 8.00 |
| 71 | 木质踢脚线  | 成品定制实木踢脚线 | m | 34.70 |
| 72 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 9.10 |
| 73 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 4.95 |
| 74 | 格栅吊顶  | 轻钢龙骨支架，铝方通饰面4\*7，间隙6公分 | m2 | 66.50 |
| 75 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 80.85 |
| 76 | **二楼过道** |
| 77 | 墙面装饰板  | （封门洞）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条 | m2 | 7.50 |
| 78 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 81.00 |
| 79 | 块料踢脚线  | 地砖踢脚线 150mm高 | m | 36.00 |
| 80 | **户外门头** |
| 81 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 64.00 |
| 82 | 金属（塑钢）门  | 户外成品门定制 | 樘 | 2 |
| 83 | 广告字基层  | 广告字基层 碳化木 | m2 | 12.00 |
| 84 | **其他工程** |
| 85 | 拆除原有墙体，地面吊顶，垃圾外运  | 拆除原有墙体，地面吊顶，垃圾外运 | 项 | 1 |
| 86 | 金属（塑钢、断桥）窗  | 成品门窗定制 | m2 | 44.30 |
| 87 | **电气设备安装工程** |
| 88 | 配电箱  | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m~嵌入式成套配电箱 | 台 | 2 |
| 89 | 配管  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | m | 1200.00 |
| 90 | 配管  | PE软管敷设 DN20 | m | 216.00 |
| 91 | 配线  | 穿照明线 铜芯导线ZR-BV-2.5 | m | 2100.00 |
| 92 | 配线  | 穿照明线 铜芯导线ZR-BVR-2.5 | m | 800.00 |
| 93 | 配线  | 穿照明线 铜芯导线ZR-BV-4 | m | 1200.00 |
| 94 | 接线盒  | 暗装接线盒 | 个 | 216 |
| 95 | 装饰灯  | 组合荧光灯带嵌入式单管 | m | 192.20 |
| 96 | 装饰灯  | 双头斗胆灯安装 嵌入式 | 套 | 10 |
| 97 | 装饰灯  | COB射灯安装 吸顶式 | 套 | 22 |
| 98 | 装饰灯  | 射灯安装 滑轨式，滑轨安装 | 套 | 92 |
| 99 | 装饰灯  | 应急指示灯 | 套 | 22 |
| 100 | 荧光灯  | 方通灯 | 套 | 50 |
| 101 | 送配电装置系统  | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 |
| 102 | **一楼印象馆** |
| 103 | 馆标定制  | 艺术定制馆标，镀锌板折边烤漆背部打光，小方盒金属烤漆，亚克力立体字雕刻喷漆，发光字定制 | 项 | 1 |
| 104 | 艺术造型墙面定制  | 镀锌板折边烤漆，局部镂空发光灯箱造型，局部立体字喷漆 | 项 | 1 |
| 105 | 壁布  | 壁布画面UV，糯米胶贴面 | m2 | 32.11 |
| 106 | 金属字  | 金属烤漆字，背发光 | m | 5.20 |
| 107 | 有机玻璃字  | 2公分亚克力雕刻喷漆 | m | 32.00 |
| 108 | 有机玻璃字  | 1公分亚克力雕刻喷漆 | m | 13.00 |
| 109 | 图版定制  | 高密度图版画面UV，喷漆 | m2 | 15.90 |
| 110 | 金属图版  | 镀锌板折边烤漆，画面UV | m2 | 2.30 |
| 111 | 卷轴定制  | 镀锌板卷轴定制，画面高密度板喷漆UV | 项 | 1 |
| 112 | 亚克力面板  | 0.5公分亚克力面板内打 | m2 | 0.50 |
| 113 | 落地造型假山  | 镀锌板烤漆，称亚克力背发光 | 项 | 1 |
| 114 | 软膜  | 软膜画面UV,龙骨固定 | m2 | 2.60 |
| 115 | **一楼阅读吧** |
| 116 | 图版定制  | 高密度图版画面UV，喷漆 | m2 | 3.90 |
| 117 | 软膜  | 软膜画面UV,龙骨固定 | m2 | 3.40 |
| 118 | 壁布  | 壁布画面UV，糯米胶贴面 | m2 | 3.40 |
| 119 | **二楼** |
| 120 | 发光软膜灯箱  | 发光软膜灯箱定制 | m2 | 3.80 |
| 121 | 绷框画  | 木工板打底，壁布包框，画面UV | m2 | 3.50 |
| 122 | 馆标造型定制  | 镀锌板烤漆，发光字 | 项 | 1 |
| 123 | 艺术造型灯箱定制  | 发光灯箱定制 | 项 | 1 |
| 124 | 金属边框图版  | 金属边框折边，画面PVC套框，画面UV | m2 | 7.40 |
| 125 | 壁布  | 壁布画面UV，糯米胶贴面 | m2 | 17.95 |
| 126 | 图版定制  | 高密度图版画面UV，喷漆 | m2 | 21.30 |
| 127 | 落地金属字  | 镀锌板烤漆 | 项 | 1 |
| 128 | 党徽  | 党徽定制，背发光 | 项 | 1 |
| 129 | 屏风定制  | 艺术定制半透屏风 | 项 | 1 |
| 130 | 金属字  | 金属烤漆字，背发光 | m | 1.90 |
| 131 | 金属字  | 金属字烤漆 | m | 1.20 |
| 132 | 有机玻璃字  | 2公分亚克力雕刻喷漆 | m | 22.00 |
| 133 | 有机玻璃字  | 1公分亚克力雕刻喷漆 | m | 13.80 |
| 134 | **过道** |
| 135 | 壁布  | 壁布画面UV，糯米胶贴面 | m2 | 20.00 |
| 136 | 金属边框图版  | 金属边框折边，画面PVC套框，画面UV | m2 | 3.50 |
| 137 | 有机玻璃字  | 2公分亚克力雕刻喷漆 | m | 96.00 |
| 138 | 有机玻璃字  | 1公分亚克力雕刻喷漆 | m | 68.00 |
| 139 | **户外门头** |
| 140 | 门头发光字  | 不锈钢烤漆，背发光 | m | 8.75 |
| 141 | 户外书本造型  | 不锈钢书本造型定制 | 项 | 1 |

1. 磋商总价包括本项目总体设计费、布展施工费用、施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用 （含安全文明施工措施费）、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付采购人使用的一切所有费用。
2. 中标单位的深化设计需应在得到采购单位同意后方可进场施工。
3. **投标报价总价不得超过本项目最高限价96万元，超过最高限价视为无效报价。**
4. **付款方式：具体在签合同时明确。**

**第五章 政府采购合同主要条款**

**甲方**（采购人）：

**乙方**（供应商）：

甲、乙双方根据关于项目编号为\*\*\*号的\*\*\*\*\*\*\*\*\*项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

**一、服务内容及合同价格**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工期 | 投标报价（万元） | 备 注 |
|  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |

注：以上合同总价包括本项目总体设计费、布展施工费用、施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用 （含安全文明施工措施费）、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付采购人使用的一切所有费用。

**二、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**三、知识产权**

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**四、具体工作内容**

 **业主指定范围内的指定工程**

1. **服务期要求：**
2. **付款方式:具体在签合同时明确。**

 **七、质量保证**

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果质量没有达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**八、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、验收**

通过相关部门组织专业人员审核。

**十一、违约责任**

1．乙方未按采购需求要求，甲方有权终止服务合同，并扣除全部服务质量保证金。

2.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3．甲方无故逾期考核验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.人员到位违约：

投标人中标后，未经发包人同意承包人不得擅自更换项目组成员，否则发包人有权单方面扣除相应的合同履约保证金。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，且更换的项目组成员要有同等级及以上资质。每更换一人或未按发包人要求到场的，乙方应向甲方支付违约金2000元，人员到位违约金占合同价的1%。

**十二.不可抗力事件处理**

1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十三.争议的解决**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向**临安区仲裁委员会**申请仲裁。

**十四.合同生效及其它**

1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分，并报行业行政主管部门备案后方可执行。

3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

5 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

联系电话： 联系电话：

 开户银行及账号：

签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

**注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。**

**第六章 磋商响应文件格式**

封面格式正本或副本

\*\*\*项目名称

项目编号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* （标项\*）

**资**

**质**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

**★**资质部分内容

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）磋商响应方信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）;

（8）联合投标授权委托书（若需要）;

（9）提供采购公告中符合磋商响应方特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

**注：以上目录是编制资质内容的基本格式要求，磋商响应方可根据自身情况进一步细化。**

**声 明 书**

致浙江中审工程咨询有限公司：

（磋商响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（磋商响应方名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为 ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、磋商响应文件自开标日起有效期为90天。

**6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；**

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）： 日 期：

磋商响应方全称（公章）：

 **授权委托书**

（采购机构）：

兹委派我公司 先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： )，代表我公司全权处理 项目(编号： )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

 本委托书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

 磋商响应方名称(公章)：

 法定代表人(签章)：

签发日期： 年 月 日

 **法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）**

**联合投标协议书**

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为主办人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为磋商响应文件的一部分。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方单位： （公章）法定代表人： （签章）日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章）法定代表人： （签章）日 期： 年 月 日 |

**联合投标授权委托书**

 本授权委托书声明：根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

 特此委托。

授权人（签名）：

日期： 年 月 日

授权代表（签名）；

日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 联合体甲方单位： （公章）法定代表人： （签章）日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章）法定代表人： （签章）日 期： 年 月 日 |

 **有效的企业法人营业执照（复印件）**

 **所有资质文件（复印件）**

（由磋商响应方根据采购需求及采购文件自行编制）

|  |  |
| --- | --- |
| **资质要求** | **应标单位具备资质** |
| **必备资质** | **资质级别** | **资质****名称** | **资质****级别** | **颁证****机构** | **证书有效期（起止年月）** | **证书复印件所在页码** | **备注** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| **其他资质** | **资质级别** | **资质****名称** | **资质****级别** | **颁证****机构** | **证书有效期（起止年月）** | **证书复印件所在页码** | **备注** |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

封面格式正本或副本

\*\*\*项目名称

项目编号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* （标项\*）

**技**

**术**

**及**

**商**

**务**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

★技术及商务文件响应部分内容

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、总体设计方案、设计思路、效果图等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于进度安排、项目组人员清单等）（格式见附件）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于售后技术支持和服务体系设计、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）磋商响应方履约能力（可包含且不限于技术力量情况）；

（11）案例的业绩证明（磋商响应方业绩情况一览表、合同复印件等）（格式见附件）；

（12）磋商响应方认为需要的其他文件资料。

**注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各磋商响应方可根据自身情况进一步细化。**

**评分对应表**

磋商响应方全称（公章）： 标项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 磋商响应文件对应资料 | 磋商响应文件页码 |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

授权代表签名： 日期：

**投标项目明细清单**

磋商响应方全称（公章）： 标项：

货物类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

服务类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日期：

**技 术 响 应 表**

磋商响应方全称（公章）： 标项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：磋商响应方应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名： 日 期：

**项目组人员清单**

磋商响应方全称（公章）： 标项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日 期：

**商务响应表**

磋商响应方全称（公章）： 标项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 磋商响应方的承诺或说明 |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名： 日期：

**磋商响应方业绩情况一览表**

磋商响应方全称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| 合同 | 验收报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 提供磋商响应方同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |

授权代表签名：

封面格式正本或副本

\*\*\*项目名称

项目编号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* （标项\*）

**报**

**价**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

报价文件

（1）投标报价一览表

（2）投标报价明细表（见附件）；

（3）小微企业声明函（见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件）；

（5）小微企业名录查询记录

（6）磋商响应方针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**报 价 一 览 表**

单位全称（公章）： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写：元） | 备注 |
|  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

1. 以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。
2. 项目费用包括本项目总体设计费、布展施工费用、施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用 （含安全文明施工措施费）、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付采购人使用的一切所有费用。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

**报 价 明 细 表**

单位全称（公章）： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征 描述** | **计量单位** | **工程量** | **单价（元）** | **合价（元）** |
|
| 1 | **板桥印象馆** |  |  |
| 2 | 块料楼地面  | 配套瓷砖，1：3水泥砂浆粘结层，纯刷水泥浆 | m2 | 103.60 |  |  |
| 3 | 墙面装饰板  | （造型展板）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条122.7m | m2 | 125.30 |  |  |
| 4 | 墙面装饰板  | （木饰面造型）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条122.7m，聚酯清漆三遍 | m2 | 125.30 |  |  |
| 5 | 木门窗套  | （双边门套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 6.00 |  |  |
| 6 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 5.76 |  |  |
| 7 | 墙面喷刷涂料  | （墙面刮白）牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 125.30 |  |  |
| 8 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 20.42 |  |  |
| 9 | 木质踢脚线  | 成品定制实木踢脚线 | m | 32.30 |  |  |
| 10 | 墙面装饰板  | （斜面大展台）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条9m，聚酯清漆三遍 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 墙面装饰板  | （斜面小展台）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条10.8m，聚酯清漆三遍 | 组 | 2 |  |  |
| 12 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 50.60 |  |  |
| 13 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 7.62 |  |  |
| 14 | 格栅吊顶  | 轻钢龙骨支架，铝方通饰面4\*7，间隙6公分 | m2 | 53.00 |  |  |
| 15 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 103.60 |  |  |
| 16 | **悦读吧+儿童管理区** |  |  |
| 17 | 块料楼地面  | 配套瓷砖，1：3水泥砂浆粘结层，纯刷水泥浆 | m2 | 64.32 |  |  |
| 18 | 墙面装饰板  | （隔墙）轻钢龙骨支架，防潮板基层 | m2 | 28.10 |  |  |
| 19 | 墙面装饰板  | （造型展板）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条17.5m | m2 | 19.44 |  |  |
| 20 | 墙面装饰板  | (木饰面造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条12.13m，聚酯清漆三遍 | m2 | 13.48 |  |  |
| 21 | 墙面装饰板  | (书架造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条45.36m，聚酯清漆三遍 | m2 | 50.40 |  |  |
| 22 | 木门窗套  | （单边门窗套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 13.90 |  |  |
| 23 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 32.44 |  |  |
| 24 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 13.00 |  |  |
| 25 | 成品吧台定制  | 成品吧台定制 | 张 | 1 |  |  |
| 26 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 49.30 |  |  |
| 27 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 2.52 |  |  |
| 28 | 格栅吊顶  | 轻钢龙骨支架，铝方通饰面4\*7，间隙6公分 | m2 | 53.00 |  |  |
| 29 | 成品定制星空顶  | 成品定制星空顶 | m2 | 17.28 |  |  |
| 30 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 49.30 |  |  |
| 31 | **谈心角/休息区** |  |  |
| 32 | 地毯楼地面  | 500\*500灰色地毯，地面平整 | m2 | 17.50 |  |  |
| 33 | 墙面装饰板  | （造型展板）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条22.14m | m2 | 24.60 |  |  |
| 34 | 木隔断  | 成品定制花格 | m2 | 7.50 |  |  |
| 35 | 成品装饰 木门及门套  | 成品定制花格造型门 | 樘 | 1 |  |  |
| 36 | 木门窗套  | （双边门套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 8.10 |  |  |
| 37 | 木门窗套  | （单边门窗套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 6.00 |  |  |
| 38 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 24.60 |  |  |
| 39 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 28.50 |  |  |
| 40 | 木质踢脚线  | 成品定制实木踢脚线 | m | 10.20 |  |  |
| 41 | 成品装饰 木门及门套  | 成品定制双扇套装门 | 樘 | 1 |  |  |
| 42 | 金属百叶窗  | 成品定制棉麻百叶窗帘 | m2 | 4.00 |  |  |
| 43 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 17.50 |  |  |
| 44 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 2.10 |  |  |
| 45 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 17.50 |  |  |
| 46 | 地毯楼地面  | 500\*500灰色地毯，地面平整 | m2 | 35.00 |  |  |
| 47 | 墙面装饰板  | 木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条28.89m | m2 | 32.10 |  |  |
| 48 | 墙面装饰板  | 木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条5.1m，聚酯清漆三遍 | m2 | 5.66 |  |  |
| 49 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 1.50 |  |  |
| 50 | 墙面装饰板  | (书架造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条6.48m，聚酯清漆三遍 | m2 | 7.20 |  |  |
| 51 | 木隔断  | 成品定制花格 | m2 | 2.24 |  |  |
| 52 | 成品定制棉麻窗帘  | 成品定制棉麻窗帘 | m2 | 16.00 |  |  |
| 53 | 木门窗套  | （单边门窗套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 18.80 |  |  |
| 54 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 32.10 |  |  |
| 55 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 20.60 |  |  |
| 56 | 木质踢脚线  | 成品定制实木踢脚线 | m | 9.60 |  |  |
| 57 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 35.00 |  |  |
| 58 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 3.00 |  |  |
| 59 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 35.00 |  |  |
| 60 | **公共活动区+退伍军人服务站** |  |  |
| 61 | 地毯楼地面  | 500\*500灰色地毯，地面平整 | m2 | 80.85 |  |  |
| 62 | 墙面装饰板  | （造型展板）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条46.17m | m2 | 51.30 |  |  |
| 63 | 墙面装饰板  | (木饰面造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条13.68m，聚酯清漆三遍 | m2 | 15.20 |  |  |
| 64 | 墙面装饰板  | (书架造型)木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条14.49m，聚酯清漆三遍 | m2 | 16.10 |  |  |
| 65 | 木门窗套  | （单边门窗套）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，柚木饰面，实木线条，聚酯清漆三遍 | m | 51.10 |  |  |
| 66 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 49.60 |  |  |
| 67 | 墙纸裱糊  | 糯米胶打底，墙纸饰面 | m2 | 49.60 |  |  |
| 68 | 成品定制方通  | 成品定制实木方通 | m2 | 228.00 |  |  |
| 69 | 成品定制棉麻窗帘  | 成品定制棉麻窗帘 | m2 | 24.00 |  |  |
| 70 | 金属百叶窗  | 成品定制棉麻百叶窗帘 | m2 | 8.00 |  |  |
| 71 | 木质踢脚线  | 成品定制实木踢脚线 | m | 34.70 |  |  |
| 72 | 吊顶天棚  | 轻钢龙骨支架，木工板基层，石膏板造型顶，防火涂料三遍 | m2 | 9.10 |  |  |
| 73 | 灯带（槽）  | 木工板基层，石膏板饰面，防火涂料三遍 | m2 | 4.95 |  |  |
| 74 | 格栅吊顶  | 轻钢龙骨支架，铝方通饰面4\*7，间隙6公分 | m2 | 66.50 |  |  |
| 75 | 天棚喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两边，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 80.85 |  |  |
| 76 | **二楼过道** |  |  |
| 77 | 墙面装饰板  | （封门洞）木龙骨支架，木工板基层，防火涂料三遍，石膏板饰面，实木线条 | m2 | 7.50 |  |  |
| 78 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 81.00 |  |  |
| 79 | 块料踢脚线  | 地砖踢脚线 150mm高 | m | 36.00 |  |  |
| 80 | **户外门头** |  |  |
| 81 | 墙面喷刷涂料  | 牛皮纸补缝，面刮腻子两遍，打磨，乳胶漆两遍 | m2 | 64.00 |  |  |
| 82 | 金属（塑钢）门  | 户外成品门定制 | 樘 | 2 |  |  |
| 83 | 广告字基层  | 广告字基层 碳化木 | m2 | 12.00 |  |  |
| 84 | **其他工程** |  |  |
| 85 | 拆除原有墙体，地面吊顶，垃圾外运  | 拆除原有墙体，地面吊顶，垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |
| 86 | 金属（塑钢、断桥）窗  | 成品门窗定制 | m2 | 44.30 |  |  |
| 87 | **电气设备安装工程** |  |  |
| 88 | 配电箱  | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m~嵌入式成套配电箱 | 台 | 2 |  |  |
| 89 | 配管  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | m | 1200.00 |  |  |
| 90 | 配管  | PE软管敷设 DN20 | m | 216.00 |  |  |
| 91 | 配线  | 穿照明线 铜芯导线ZR-BV-2.5 | m | 2100.00 |  |  |
| 92 | 配线  | 穿照明线 铜芯导线ZR-BVR-2.5 | m | 800.00 |  |  |
| 93 | 配线  | 穿照明线 铜芯导线ZR-BV-4 | m | 1200.00 |  |  |
| 94 | 接线盒  | 暗装接线盒 | 个 | 216 |  |  |
| 95 | 装饰灯  | 组合荧光灯带嵌入式单管 | m | 192.20 |  |  |
| 96 | 装饰灯  | 双头斗胆灯安装 嵌入式 | 套 | 10 |  |  |
| 97 | 装饰灯  | COB射灯安装 吸顶式 | 套 | 22 |  |  |
| 98 | 装饰灯  | 射灯安装 滑轨式，滑轨安装 | 套 | 92 |  |  |
| 99 | 装饰灯  | 应急指示灯 | 套 | 22 |  |  |
| 100 | 荧光灯  | 方通灯 | 套 | 50 |  |  |
| 101 | 送配电装置系统  | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 |  |  |
| 102 | **一楼印象馆** |  |  |
| 103 | 馆标定制  | 艺术定制馆标，镀锌板折边烤漆背部打光，小方盒金属烤漆，亚克力立体字雕刻喷漆，发光字定制 | 项 | 1 |  |  |
| 104 | 艺术造型墙面定制  | 镀锌板折边烤漆，局部镂空发光灯箱造型，局部立体字喷漆 | 项 | 1 |  |  |
| 105 | 壁布  | 壁布画面UV，糯米胶贴面 | m2 | 32.11 |  |  |
| 106 | 金属字  | 金属烤漆字，背发光 | m | 5.20 |  |  |
| 107 | 有机玻璃字  | 2公分亚克力雕刻喷漆 | m | 32.00 |  |  |
| 108 | 有机玻璃字  | 1公分亚克力雕刻喷漆 | m | 13.00 |  |  |
| 109 | 图版定制  | 高密度图版画面UV，喷漆 | m2 | 15.90 |  |  |
| 110 | 金属图版  | 镀锌板折边烤漆，画面UV | m2 | 2.30 |  |  |
| 111 | 卷轴定制  | 镀锌板卷轴定制，画面高密度板喷漆UV | 项 | 1 |  |  |
| 112 | 亚克力面板  | 0.5公分亚克力面板内打 | m2 | 0.50 |  |  |
| 113 | 落地造型假山  | 镀锌板烤漆，称亚克力背发光 | 项 | 1 |  |  |
| 114 | 软膜  | 软膜画面UV,龙骨固定 | m2 | 2.60 |  |  |
| 115 | **一楼阅读吧** |  |  |
| 116 | 图版定制  | 高密度图版画面UV，喷漆 | m2 | 3.90 |  |  |
| 117 | 软膜  | 软膜画面UV,龙骨固定 | m2 | 3.40 |  |  |
| 118 | 壁布  | 壁布画面UV，糯米胶贴面 | m2 | 3.40 |  |  |
| 119 | **二楼** |  |  |
| 120 | 发光软膜灯箱  | 发光软膜灯箱定制 | m2 | 3.80 |  |  |
| 121 | 绷框画  | 木工板打底，壁布包框，画面UV | m2 | 3.50 |  |  |
| 122 | 馆标造型定制  | 镀锌板烤漆，发光字 | 项 | 1 |  |  |
| 123 | 艺术造型灯箱定制  | 发光灯箱定制 | 项 | 1 |  |  |
| 124 | 金属边框图版  | 金属边框折边，画面PVC套框，画面UV | m2 | 7.40 |  |  |
| 125 | 壁布  | 壁布画面UV，糯米胶贴面 | m2 | 17.95 |  |  |
| 126 | 图版定制  | 高密度图版画面UV，喷漆 | m2 | 21.30 |  |  |
| 127 | 落地金属字  | 镀锌板烤漆 | 项 | 1 |  |  |
| 128 | 党徽  | 党徽定制，背发光 | 项 | 1 |  |  |
| 129 | 屏风定制  | 艺术定制半透屏风 | 项 | 1 |  |  |
| 130 | 金属字  | 金属烤漆字，背发光 | m | 1.90 |  |  |
| 131 | 金属字  | 金属字烤漆 | m | 1.20 |  |  |
| 132 | 有机玻璃字  | 2公分亚克力雕刻喷漆 | m | 22.00 |  |  |
| 133 | 有机玻璃字  | 1公分亚克力雕刻喷漆 | m | 13.80 |  |  |
| 134 | **过道** |  |  |
| 135 | 壁布  | 壁布画面UV，糯米胶贴面 | m2 | 20.00 |  |  |
| 136 | 金属边框图版  | 金属边框折边，画面PVC套框，画面UV | m2 | 3.50 |  |  |
| 137 | 有机玻璃字  | 2公分亚克力雕刻喷漆 | m | 96.00 |  |  |
| 138 | 有机玻璃字  | 1公分亚克力雕刻喷漆 | m | 68.00 |  |  |
| 139 | **户外门头** |  |  |
| 140 | 门头发光字  | 不锈钢烤漆，背发光 | m | 8.75 |  |  |
| 141 | 户外书本造型  | 不锈钢书本造型定制 | 项 | 1 |  |  |
| **合计** | **投标总报价大写：人民币 小写：** |

注：1.项目费用包括本项目总体设计费、布展施工费用、施工设备、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用 （含安全文明施工措施费）、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付采购人使用的一切所有费用。

**2.项目合价=投标单位所报单位\*工程量，项目明细表合计价格须与报价一览表中合计金额保持一致。两者不一致时以报价一览表价格为准。**

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

**小微企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

 日 期：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果