杭州市临安区第五人民医院办公家具采购项目

**招标文件**

**（电子招投标）**

编号:LZC-GK-2022-01001

杭州市临安区第五人民医院

杭州市公共资源交易中心临安分中心

二〇二二年一月十九日

.**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标方法及评分标准

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

杭州市临安区第五人民医院办公家具采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)2月10日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**LZC-GK-2022-01001

**项目名称：**杭州市临安区第五人民医院办公家具采购项目

**预算金额（元）**：3800000

**最高限价（元）：3800000**

**采购需求：**杭州市临安区第五人民医院办公家具采购

**备注：无**

**合同履约期限：**供货期：30天

**本项目（否）接受联合体投标。**

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无 。

以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2022年2月10日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

**方式：**使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2022年2月10日13点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2021年2月10日13点30分00秒

**开标地点（网址）：**杭州市公共资源交易中心临安分中心1号开标室[杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心B座4楼]， 政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项： 2.1落实政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般为不高于基准利率上浮10%。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。 2.2电子招投标的说明：2.2.1采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； 2.2.2对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；2.2.3不提供招标文件纸质版；2.2.4电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；2.2.5投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；2.2.6招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；2.2.7投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；2.2.8投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份；备份投标文的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；2.2.9投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；2.2.10具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市临安区第五人民医院

地 址：杭州市临安区锦城街道钱王铺小山头63号

传 真：/

项目联系人（询问）：罗志娟

项目联系方式（询问）：0571-61108689

质疑联系人：王剑民

质疑联系方式：13968021100

2.采购代理机构信息

名 称：杭州市公共资源交易中心临安分中心

地 址：浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心4楼

传 真：0571-23616016

项目联系人（询问）：杨颖

项目联系方式（询问）：0571-23616011

质疑联系人：张晨

质疑联系方式：0571-23616016

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

地 址：浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号4号楼11楼

传 真：0571-63722886

联系人 ：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目建设所需费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价**。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;**  **▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;**  **▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；**  **▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **分包或转包** | （1）采购人不同意分包  （2）本项目不得转包。 |
| 3 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  ▲**投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。** |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 |
| 4 | **开标前答疑会或现场考察** | 不组织（采购人不组织集中现场考察，请有需要的供应商自行前往）。 |
| 5 | **样品提供** | （1）按采购需求规定的规格和要求提供样品：**1、大输液柜1组；2、洗手柜1组；3、水槽实验台1组（详见样品清单）**。评标委员会将根据评标方法及评分标准的规定对样品（小样）的进行评审。  （2）提供样品（小样）的时间：2022年2月10日8:30:00至2022年2月10日13:30:00。请投标人在上述时间内提供样品（小样）并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人将不予接收。截止时间过后，采购人将清场并封闭样品（小样）现场。样品（小样）接收地点：浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心1号楼B座4楼询标室B436。  (3)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品（小样），采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品（小样），采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （4）制作、运输、安装和保管样品（小样）所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | **方案讲解演示** | 不组织。 |
| 7 | **项目属性** | 货物类。 |
| 8 | **中小企业划分标准所属行业** | **采购标的：详见采购清单，所属行业：工业。** |
| 9 | **是否适宜中小企业情况** | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不适宜预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 10 | **中小企业信用融资** | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件4。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件5。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件

* 第一部分 招标公告
* 第二部分 投标人须知
* 第三部分 采购需求
* 第四部分 评标方法及评分标准
* 第五部分 拟签订的合同文本
* 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**▲投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。**

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需要交纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

投标文件应当包括以下主要内容：**资格文件、报价文件、商务技术文件**。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1**资格文件**应包括以下内容（均需使用电子签名）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。**（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）**

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；如以联合体形式参加政府采购活动的，按招标文件有关格式范例提供联合体投标授权书）；▲**投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效；**

11.1.3法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）；

11.1.4符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

11.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.7具有良好商业信誉的声明；

11.1.8符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.1.9以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供；

11.2 投标人的**报价文件**应包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表；

11.2.3中小企业声明函。

11.3 投标人的**商务技术文件应**包括以下内容（均需使用电子签名）：

11.3.1资信文件：见投标须知前附表所述；

11.3.2投标人的主要业绩证明材料即合同和用户验收报告（如需要）（联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料)；

11.3.3投标人认为需要的其他商务文件或说明；

11.3.4投标人应提供针对项目的完整技术解决方案，**投标人根据项目采购需求、评分标准等提出合理的技术解决方案；**

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

**如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任**。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人需提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

11.3.5投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对采购需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与采购人按采购需求与投标承诺签订政府采购合同的，投标人有未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的情形，依照政府采购法第七十七条第一款的规定将被追究法律责任；

11.3.6组织实施方案，**投标人根据项目采购需求、评分标准等提出组织实施方案；**

11.3.7针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等。投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、投标人可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

11.3.8投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

11.3.9优惠条件及特殊承诺；

11.3.10备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

11.3.11培训计划；（如果有）

11.3.12投标人认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.13关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（如果有）；

11.3.14廉政承诺书。

**▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；**

**▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。**▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；**

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)**▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心B座B448室（杭州市公共资源交易中心临安分中心政府采购科）；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：杨颖， 联系电话：0571-23616011）。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5**▲**投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效。

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

18.4开标记录开启后，请将附件2《政府采购活动现场确认声明书》填写完整发送至邮箱：649656585@qq.com。

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，向未中标人发出中标结果通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单，评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在规定时间内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。**采购人不得拒收履约保函。**

**八、电子交易活动的中止**

**27. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**28.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门

**第三部分 采购需求**

属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“★”系核心产品。

**效果图仅供参考，评分以技术参数为准，实际供货以清单为准**

**临安区第五人民医院家具清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **数量** | **规格** | **技术要求** | **图片** |
| 1 | 货架 | 46 | 1000\*500\*2000 | 1、采用优质冷轧钢板,立柱50\*50\*1.0mm，层板厚度为0.8mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理； 2、存取方便、承重大、容量大； 3、用于物品的存放。 4、货架理化性能要求： （1）金属喷漆(塑)涂层：①硬度≥2H，②冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，③耐腐蚀：100h内,观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后,检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，④附着力：不低于2级（1级最好）, （2）金属电镀层抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)， 5、货架绿色产品要求： （1）产品有害物质：①甲醛释放量≤0.05mg/m³，②苯≤0.05mg/m³，③甲苯≤0.1mg/m³，④二甲苯≤0.1 mg/m³，⑤总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3 mg/m³，⑥苯并芘≤0.5mg/kg,⑦16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg,⑧家具涂层可迁移元素：铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤50mg/kg;铬（Cr）≤25mg/kg;汞（Hg）≤25mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg; |  |
| 2 | 货架 | 10 | 1500\*500\*2000 |  |
| 3 | 货架 | 32 | 900\*500\*2000 |  |
| 4 | 货架B | 6 | 2000\*500\*2000 |  |
| 5 | 备餐操作台 | 24 | 1000\*600\*750 | 材质：采用升级加厚不锈钢，不易生锈，耐腐蚀，防油渍，抗摩擦，边角打磨光滑不伤手，人性设计，可调节高度脚让工作台平稳牢固。 |  |
| 6 | 办公椅 | 145 | 560\* 685 \*（1015-1110） | 1、面料：优质网布面料，甲醛含量：≤30mg/kg，pH值:4.0-8.5，色牢度：①耐水(变色、沾色):≥3级，②耐酸汗潢(变色、沾色):≥3级，③耐喊汗渍(变色、沾色):≥3级，④耐干摩擦:≥3级，可分解致癌芳香胺染料：24项有害物质含量20≤mg/kg。 2、海绵：优质高密度回弹，回弹率≥60%，拉伸强度≥150kpa，75%压缩永久变形≤3.5%，压陷性能（25%压陷硬度）≥130N，伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥160kpa，湿热老化后拉伸强度≥160kpa。  3、胶合板：12mmE1级优质胶合板,一次性热压成型 4、扶手： 3D升降PU面扶手,可前后左右调节 5、底盘：优质精铸合金底盘机构，自负重同步倾仰功能，外观要求：塑料件、金属件、涂层和镀层、其它均合格；金属喷漆（塑）涂层附着力合格，金属电镀层抗盐雾合格，中性盐雾试验耐腐蚀合格。 6、气杆：进口优质气压棒，金属件、涂层和镀层、其它外观要求合格，理化性能要求、安全性要求合格；金属件涂层24h耐盐雾合格 7、椅脚：黑色尼龙五星脚,内置加强工艺处理； 8、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成；要求外观、脚轮往复磨损试验合格 |  |
| 7 | 文件柜 | 52 | 900\*400\*1850 | 1.涂层：采用环保优质环氧树脂静电粉末，涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、宋氏志贺氏菌、变形杆菌、白色葡萄球菌等的抗菌率≥99.99%； 2.钢板：柜体和门板、搁板、品架焊档和顶板均采用0.8毫米厚的优质冷轧钢板；支撑承座1.2毫米厚；加强筋0.8毫米厚。力学性能：（1）规定塑性延伸强度：≥160MPa；（2）抗拉强度：270-410MPa；（3）断后伸长率：≥40%。化学成分：（1）碳（C）含量≤0.12%；（2）锰（Mn）含量≤0.6%；（3）磷（P）含量≤0.045%；（4）硫（S）含量≤0.045%；（5）铝（Alt）含量≥0.02%。 3.工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽以增加柜体承重强度（凹槽图形见附图）。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺。 4.文件柜有害物质限量：（1）产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：①可溶性铅≤90mg/kg，②可溶性镉≤75mg/kg③可溶性铬≤60mg/kg，④可溶性汞≤60mg/kg。 5.文件柜金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度≥3H；（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；（3）耐腐蚀：①100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，②100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；（4）附着力：≤1级。 |  |
| 8 | 文件柜 | 14 | 2000\*1200\*750 |  |
| 9 | 值班床 | 21 | 2000\*900\*2000 | 1、主材采用优质橡胶木，床立柱为80\*60mm，横档为80\*60mm.，侧挡为80\*30mm，栏杆及爬梯的方料为50\*30mm，木材含水率低于9％ 2.油漆：五底三面油漆工艺。 3.床强度和耐久性：（1）床铺面集中静荷载，（2）床长边静荷载，（3）床铺面冲击荷载，要求：1）所有零部件应无断裂或豁裂;2）用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动；3）所有零部件应无严重影响使用功能的磨损和变形；4）五金连接件应无松动；5）活动部件(门、抽屉等)开关应灵活；6）零部件无明显位移变化。  4.有害物质限量：（1）甲醛释放量：≤0.5mg/L。 |  |
| 10 | 床垫 | 43 | 2000\*900\*2000 | 1、布料：多种经济型与功能面料可选，多种材质、颜色与功能可选。 2、海绵：高密海绵。具有吸收外力，手感细腻、柔软、舒适的特点，增加床垫回弹性与舒适度 3、防螨布：永久性物理防螨抗过敏，经SGS机构检测螨虫趋避率高达99.99%；透气性极好能将汗气迅速排出的同时防水、放尿、防油污。 4、棕芯：椰棕丝与聚酯纤维高温热压成型。 |  |
| 11 | 床头柜 | 17 | 标准 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 12 | 四门更衣柜 | 18 | 900\*400\*1850 | 1.涂层：采用环保优质塑粉，涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 2.钢板：柜体和门板、搁板、品架焊档和顶板均采用0.8毫米厚的优质冷轧钢板；支撑承座1.2毫米厚；加强筋0.8毫米厚。 3.工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽以增加柜体承重强度（凹槽图形见附图）。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。 3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺。 4.产品有害物质：①甲醛释放量≤0.05mg/m³，②苯≤0.05mg/m³，③甲苯≤0.1mg/m³，④二甲苯≤0.1 mg/m³，⑤总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3 mg/m³，⑥苯并芘≤0.5mg/kg,⑦16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg,⑧家具涂层可迁移元素：铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤50mg/kg;铬（Cr）≤25mg/kg;汞（Hg）≤25mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg; 5.产品寿命：拉门耐久性：100000次合格； 6.耐腐蚀：耐腐蚀：300小时乙酸盐雾测试：涂层本身的耐蚀能力: ≥10级，涂层对基体金属的防蚀能力: ≥10级，镀层本身的耐蚀能力: ≥10级，镀层对基体金属的防蚀能力: ≥10级。 |  |
| 13 | 三门更衣柜 | 76 | 900\*400\*1850 |  |
| 14 | 餐椅 | 68 | 1200\*600\*760 | 1.钢架：加强高密度圆管φ50\*1.8mm钢管，黑色内塞，椅面不转动,黑亚光喷塑，优良焊接工艺，强承重，防腐蚀防锈静电抛丸喷塑工艺： 2.台面：防火高密度板材，压缩紧密，表面光滑耐脏，不易变形，容易清洗。基材25mm刨花板，双圆边，人性化设计。 3.椅面：曲线贴合脊椎，人体工学舒适坐姿，曲木椅面，椴木贴皮本色油漆 |  |
| 15 | 办公桌 | 3 | 1400\*600\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：表面耐干热≥4级，甲醛释放量：≤0.02mg/m³，TVOC≤0.50mg/㎡ 2、基材：静曲强度≥14Mpa，握螺钉力板面≥1200N，板边≥1000N，甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 3.封边：ABS封边条，无缝封边，具有良好的耐气候性能，不易受环境、温度变化而产生收缩、膨胀的问题，保证板材封边质量，延长产品使用寿命，弹性好，耐撞击，塑料封边条外观合格，厚度及其偏差合格，塑料封边条理化性能合格，甲醛释放量、可迁移元素不得检出。 |  |
| 16 | 办公桌 | 5 | 1600\*1600\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3.甲醛释放量：≤1.3mg/L，重金属：①可溶性铅≤90mg/kg, ②可溶性镉≤75mg/kg，③可溶性铬≤60mg/kg，④可溶性汞≤60mg/kg。 |  |
| 17 | 诊疗桌 | 10 | 1600\*1200\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3.①甲醛释放量≤0.05mg/m³，②苯≤0.05mg/m³，③甲苯≤0.1mg/m³，④二甲苯≤0.1 mg/m³，⑤总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3 mg/m³，⑥家具涂层可迁移元素：铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤50mg/kg;铬（Cr）≤25mg/kg;汞（Hg）≤25mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg; |  |
| 18 | 办公桌 | 8 | 1400\*600\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3、配件:采用优质五金配件。  4、脚：定制铝脚，压铸铝，内侧有一块塑料扣板 梁：铁 脚横梁：定制梯形管（65\*34）  长度方向梁：25\*50方管 搭柜圆柱：铁，Φ25圆管 接头：铝压铸，定制接头 垫块：铝压铸，定制三孔（89\*18\*10，用于中脚），定制四孔（115\*18\*10，用于边脚 5.甲醛释放量：≤1.3mg/L，重金属：①可溶性铅≤90mg/kg, ②可溶性镉≤75mg/kg，③可溶性铬≤60mg/kg，④可溶性汞≤60mg/kg。 |  |
| 19 | 办公桌 | 25 | 1320\*740\*920 |  |
| 20 | 屏风位 | 4 | 1200\*600\*750 | 1、主材：优质三聚氰胺板;甲醛释放量≤0.05mg/m³;总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡.h。 2、基材：采用优质E1级刨花板,甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 3、封边：采用优质ABS封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 4、配件:采用优质五金配件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 |  |
| 21 | 办公桌 | 33 | 1200\*600\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3、配件:采用优质五金配件。  4、脚：定制铝脚，压铸铝，内侧有一块塑料扣板 梁：铁 脚横梁：定制梯形管（65\*34）  长度方向梁：25\*50方管 搭柜圆柱：铁，Φ25圆管 接头：铝压铸，定制接头 垫块：铝压铸，定制三孔（89\*18\*10，用于中脚），定制四孔（115\*18\*10，用于边脚 5.甲醛释放量：≤1.3mg/L，重金属：①可溶性铅≤90mg/kg, ②可溶性镉≤75mg/kg，③可溶性铬≤60mg/kg，④可溶性汞≤60mg/kg。 |  |
| 22 | 办公桌 | 3 | 1200\*400\*1100 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3.甲醛释放量：≤1.3mg/L，重金属：①可溶性铅≤90mg/kg, ②可溶性镉≤75mg/kg，③可溶性铬≤60mg/kg，④可溶性汞≤60mg/kg。 |  |
| 23 | 诊疗床 | 6 | 1900\*650\*730 | 1、医用诊断床：①产品外形宽、深 、高尺寸的极限偏差非折叠式为 ±5、折叠式为±6，配套或组合产品的极限偏差应同取正值或负值；②底脚与水平面的差值≤0.2,mm； ③管材应无裂缝、叠缝；外露关口端面封闭； ④甲醛释放量≤0.05mg/m³.苯：≤0.05 mg/m³，甲苯：≤0.1 mg/m³，二甲苯：≤0.1 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3 mg/m³。 |  |
| 24 | 诊疗床（带洞） | 4 | 1900\*650\*730 |  |
| 25 | 三人位候诊排椅 | 29 | 1760\*670\*870 | 尺寸：标准 扶手、脚：扶手脚采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理. 座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，内置铁架+弹簧，铁架采用10\*20\*2.0mm 厚冷轧方管冲压焊接成型. 承重支架：采用 5.0mm冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理 横梁：承重梁采用直径60mm、厚度2.5mm六角 安全性能要求：①结构安全：1）人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；2）固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔，选择孔除外）。②有害物质限量：涂层和覆面层可溶性重金属可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性汞≤60mg/kg。 力学性能：①椅凳类稳定性：1）椅子向前倾翻，2）扶手椅侧向倾翻，3）椅子向后倾翻。要求：试验后无倾翻现象。②椅凳类强度和耐久性：1）座面椅背联合静载荷试验，2）座面前言静载荷，3）扶手和枕靠侧向静载荷试验，4）扶手垂直向下静载荷试验，5）椅腿前向静载荷试验，6）椅腿侧向静载荷试验，7）座面冲击试验，8）椅背冲击试验，9）扶手冲击试验；要求：1）零部件无断裂或豁裂，2）无严重影响试用工能的磨损或变形，3）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动，4）连接部位应无松动，5）活动部件开关应灵活，6）家具五金件应无明显变形损坏 |  |
| 26 | 两人位候诊排椅 | 3 | 1190\*670\*870 |  |
| 27 | 四人位候诊排椅 | 9 | 2330\*670\*870 |  |
| 28 | 会议桌 | 1 | 3600\*2000\*760 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 29 | 会议桌 | 1 | 2400\*1200\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3、配件:采用优质五金配件。  4、脚：定制铝脚，压铸铝，内侧有一块塑料扣板 梁：铁 脚横梁：定制梯形管（65\*34）  长度方向梁：25\*50方管 搭柜圆柱：铁，Φ25圆管 接头：铝压铸，定制接头 垫块：铝压铸，定制三孔（89\*18\*10，用于中脚），定制四孔（115\*18\*10，用于边脚 5.甲醛释放量：≤1.3mg/L，重金属：①可溶性铅≤90mg/kg, ②可溶性镉≤75mg/kg，③可溶性铬≤60mg/kg，④可溶性汞≤60mg/kg。 |  |
| 30 | 会议桌 | 1 | 2000\*1000\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 31 | 会议桌 | 2 | 1800\*900\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 32 | 圆转椅 | 2 | 常规 | 1、面料；西皮； 2、海绵：50密度定型海绵； 3、气压杆：65#沉口5公分黑色喷涂气杆； 4、椅脚：Ø340mm黑色尼龙脚架； 5、椅轮：Φ60mm黑边PU轮。 |  |
| 33 | 圆转椅 | 14 | 常规 | 1、面料；西皮； 2、海绵：50密度定型海绵； 3、气压杆：65#沉口5公分黑色喷涂气杆； 4、椅脚：Ø340mm黑色尼龙脚架； 5、椅轮：Φ60mm黑边PU轮。 |  |
| 34 | 文件柜 | 1 | 800\*400\*2150 | 1.涂层：采用环保优质环氧树脂静电粉末，涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、宋氏志贺氏菌、变形杆菌、白色葡萄球菌等的抗菌率≥99.99%； 2.钢板：柜体和门板、搁板、品架焊档和顶板均采用0.8毫米厚的优质冷轧钢板；支撑承座1.2毫米厚；加强筋0.8毫米厚。力学性能：（1）规定塑性延伸强度：≥160MPa；（2）抗拉强度：270-410MPa；（3）断后伸长率：≥40%。化学成分：（1）碳（C）含量≤0.12%；（2）锰（Mn）含量≤0.6%；（3）磷（P）含量≤0.045%；（4）硫（S）含量≤0.045%；（5）铝（Alt）含量≥0.02%。 3.工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽以增加柜体承重强度（凹槽图形见附图）。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺。 4.文件柜有害物质限量：（1）产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：①可溶性铅≤90mg/kg，②可溶性镉≤75mg/kg③可溶性铬≤60mg/kg，④可溶性汞≤60mg/kg。 5.文件柜金属喷漆（塑）涂层：（1）硬度≥3H；（2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；（3）耐腐蚀：①100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，②100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；（4）附着力：≤1级。 |  |
| 35 | 文件柜（定制） | 1 | 1200\*400\*2150 |  |
| 36 | 茶水柜 | 2 | 800\*400\*800 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 37 | 输液椅（含输液架） | 14 | 650\*700\*1160 | 1.面料，采用医疗级绿色皮革，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%， 2.海绵，采用中密度配合使用海绵，软硬度舒适，不易变形，透气性好 3.内架，采用东北落叶松及多层板配合钉制而成，不会因为环境变化而变形， 4.扶手，采用实木扶手清漆处理，环保大方， 5.功能.功能架采用可170°躺平功能架，可多角度调节，方便任何人使用，后背带有可推拉扶手，方便椅子活动，左右扶手有一侧可以放倒与座位平齐，方便行动受阻者平行移动至轮椅之类的. 6.采用80－100直径静音医疗轮，移动自如，可当轮椅使用。 | cabb23296776dda17d731979e2c53d3 |
| 38 | 大输液柜 | 19 | 520\*650\*2000 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作。力学性能：（1）规定塑性延伸强度≤200MPa，（2）抗拉强度300-400MPa，（3）断后伸长率≥40%；化学性能：碳（C）含量≤0.50%、锰（Mn）含量≤0.25%、磷（P）含量≤0.02%、硫（S）含量≤0.01%、铝（Alt）含量≥0.025%； 300小时铜加速乙酸盐雾试验：外观评级≥10级，保护评级≥10级；500小时耐湿热试验：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级0级；镀层附着性：覆盖层未脱落 2、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 4、绿色产品要求：（1）产品有害物质：①甲醛释放量≤0.05mg/m³，②苯≤0.05mg/m³，③甲苯≤0.1mg/m³，④二甲苯≤0.1 mg/m³，⑤总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3 mg/m³，⑥苯并芘≤0.5mg/kg,⑦放射性：内照射指数IRa＜0.5，外照射指数Iγ＜0.65,⑨家具涂层可迁移元素：铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤50mg/kg;铬（Cr）≤25mg/kg;汞（Hg）≤25mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;（2）产品寿命：拉门耐久性：100000次合格； |  |
| 39 | 治疗柜 | 6 | 800\*600\*2000 | 1、主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作。力学性能：（1）规定塑性延伸强度≤200MPa，（2）抗拉强度300-400MPa，（3）断后伸长率≥40%；化学性能：碳（C）含量≤0.50%、锰（Mn）含量≤0.25%、磷（P）含量≤0.02%、硫（S）含量≤0.01%、铝（Alt）含量≥0.025%； 300小时铜加速乙酸盐雾试验：外观评级≥10级，保护评级≥10级；500小时耐湿热试验：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级0级；镀层附着性：覆盖层未脱落 2、台面：采用复合亚克力人造石，厚度12mm。人造石对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、宋氏志贺氏菌、变形杆菌、白色葡萄球菌等的抗菌性能值≥4； 3、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，柜体边框宽度为2.5cm。 5、绿色产品要求：（1）产品有害物质：①甲醛释放量≤0.05mg/m³，②苯≤0.05mg/m³，③甲苯≤0.1mg/m³，④二甲苯≤0.1 mg/m³，⑤总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3 mg/m³，⑥苯并芘≤0.5mg/kg,⑦16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg,⑧放射性：内照射指数IRa＜0.5，外照射指数Iγ＜0.65,⑨家具涂层可迁移元素：铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤50mg/kg;铬（Cr）≤25mg/kg;汞（Hg）≤25mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;（2）产品寿命：拉门耐久性：100000次合格； 6、耐腐蚀：300小时乙酸盐雾测试：涂层本身的耐蚀能力: ≥10级，涂层对基体金属的防蚀能力: ≥10级 |  |
| 40 | 垃圾柜 | 3 | 800\*600\*850 |  |
| 41 | 水槽柜 | 1 | 800\*600\*850 |  |
| 42 | ★水槽实验台 | 13 | 800\*750\*850 | 台面：采用12.7mm±5%厚实芯理化板，①耐香烟灼烧：≥1级，②抗球冲击：无裂纹或破损，③耐水蒸气：应无突起、龟裂、变色等变化，④耐酸碱：≥1级⑤耐高温：≥1级，⑥表面耐干热：≥1级，⑦表面耐划痕：≥1级⑧耐污染：≥1级。 柜体：主体结构采用固定式全钢制满箱结构柜体支撑台面。柜体及框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板,柜体内设一层高度可调的活动搁板 ,搁板采用1.0mm厚优质冷轧钢板, 表面环氧树脂静电粉末喷涂。 质量：耐磨：≤80mg/100r；耐划痕：1.5N，划一周；无整圈连续划痕；抗老化：调制(23士2)℃.(50土5）%,48h,老化〔45士5)℃，65%~90%，72h;无开裂；耐龟裂性：(70士2)℃，(24士1) b:不低于1级；耐冷热循环：(8O士2) ℃，(120+10) min,（20士3) ℃， (120士10) min:四周期:无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；耐水蒸气：水蒸气，(60士5) min:无凸起、龟裂和明显变色；耐干热: 〔180士1) ℃，20min:不低于3级；硬度：≥H;冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：不低于7级；有害物质限量：甲醛释放量≤1.5mg/L | 610720866f911d42012b19636b30788 |
| 43 | 台盆 | 8 | 550\*400\*300 | 采用实验室专用5mm厚高密度聚丙稀（PP）材质注塑一体成型水盆。耐酸碱及有机溶剂。 |  |
| 44 | 感应水龙头 | 6 | 常规 | 采用品牌实验室专用优质三联水龙头 ，出水口为铜质尖嘴型，管体部分为加厚黄铜合金材 | TB2U0_zHgaTBuNjSszfXXXgfpXa_!!2399164400 |
| 45 | 电源 | 42 | 常规 | 含塔盒及5孔电源插座 | / |
| 46 | 中央台 | 2 | 3000\*1500\*800 | 台面：采用12.7mm±5%厚实芯理化板，表面经技术处理，耐高温135℃，防酸碱耐腐蚀，边缘加厚，铣边处理。台面耐腐蚀性、耐热性均达到优质标准。 柜体：主体结构采用固定式全钢制满箱结构柜 体支撑台面。柜体及框架采用1.0mm厚优质冷 | ae7cc261a290097f38e2b91f8325a62 |
| 47 | 中央台试剂架 | 2 | 2150\*400\*750（2组） | 铝玻结构：采用不低于2.0mm铝合金型材。表面经特殊处理后采用不低于阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到 85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成，包含插座； |  |
| 48 | 水槽三口龙头 | 2 | 550\*450\*310 | 鹅颈三口龙头加厚铜制陶瓷阀芯 ，PP水槽，注塑一体成型，含上下水软管 |
| 49 | 滴水架 | 2 | PP27根 | 滴水架：采用黑色PP棒，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置 ，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干 燥；整体美观实用。 |
| 50 | 洗眼器 | 2 | 台式单口 | 台式桌上型，喷头采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具过滤泡棉及防尘盖，控水阀黄铜材质镀铬处理，不锈钢手把外覆软性PVC塑胶，水流开启、水流锁定功能一次完成，使用 |
| 51 | 实验台 | 29 | 800\*700\*850 | 台面：采用12.7mm±5%厚实芯理化板，①耐香烟灼烧：≥1级，②抗球冲击：无裂纹或破损，③耐水蒸气：应无突起、龟裂、变色等变化，④耐酸碱：≥1级⑤耐高温：≥1级，⑥表面耐干热：≥1级，⑦表面耐划痕：≥1级⑧耐污染：≥1级。 柜体：主体结构采用固定式全钢制满箱结构柜体支撑台面。柜体及框架采用1.0mm厚优质冷轧钢板,柜体内设一层高度可调的活动搁板 ,搁板采用1.0mm厚优质冷轧钢板, 表面环氧树脂静电粉末喷涂。 质量：耐磨：≤80mg/100r；耐划痕：1.5N，划一周；无整圈连续划痕；抗老化：调制(23士2)℃.(50土5）%,48h,老化〔45士5)℃，65%~90%，72h;无开裂；耐龟裂性：(70士2)℃，(24士1) b:不低于1级；耐冷热循环：(8O士2) ℃，(120+10) min,（20士3) ℃， (120士10) min:四周期:无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色；耐水蒸气：水蒸气，(60士5) min:无凸起、龟裂和明显变色；耐干热: 〔180士1) ℃，20min:不低于3级；硬度：≥H;冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：不低于7级；有害物质限量：甲醛释放量≤1.5mg/L | 610720866f911d42012b19636b30788 |
| 52 | 紧急喷淋 | 1 | 常规 | 1、材质：槽体为国标SUS304不锈钢； 2、主材规格：槽体厚度≥1.2mm,柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm ； 3、配件：优质铜芯水龙头； |  |
| 53 | 病患椅 | 14 | 常规 | 椅背：塑背采用高强度改性PP材料 弓形架：13MM钢架，承重100KG。 |  |
| 54 | 侧柜 | 12 | 1200\*500\*600 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 55 | 双面平板西药架 | 26 | 900\*500\*1800 | 材质说明：抽屉面材及顶盖、背板优质冷轧钢板（裸板厚度1.0 mm），挂片采用裸板厚度1.5mm冷轧板，立柱采用裸板厚度2.0mm冷轧板；表面表面采用十三工位喷淋流水线一次完成；五金件：抽屉轨道采用静音三节滑轨,可调节脚。 安全性能要求：①结构安全：1）人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角2）固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）②有害物质限量要求：有害物质限量：1）产品涂层和覆面层中可溶性重金属含量：①可溶性铅≤90mg/kg，②可溶性镉≤75mg/kg③可溶性铬≤60mg/kg，④可溶性汞≤60mg/kg； 产品表面涂层/覆面材料理化性能要求：①金属喷漆（塑）涂层：1）硬度：≥H；2）冲击强度：冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；3）耐腐蚀：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 以外， 应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；4）附着力：不低于2级； 力学性能：①柜类强度和耐久性：1）顶底板持续加载试验（1.5kg/dm²，1h）；2) 结构和底架强度试验（300N，10次）;3)跌落试验（50mm,6次）要求：1）所有零部件、连接件无断裂损坏；2）通过手触压证实，用于紧固的部件不松动；3）所有部件不应磨损或变形，使其使用功能削弱；4）五金连接件不应松动5）活动部件的活动应灵活；6）顶板、底板最大挠度≤0.5%. |  |
| 56 | 单面平板西药架 | 8 | 900\*500\*1800 |  |
| 57 | 平板小推车 | 1 | 常规 | 材质：采用宝钢优质一级冷轧钢板 ，钢板厚度达0.8mm； |  |
| 58 | 休闲椅 | 2 | 760\*735\*840 | 表面材质：进口面料或者优质国产面料内部材质：一体成型发泡海绵工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵 ；  脚架：北美进口优质白蜡木，本色表面此采用木蜡油 ，黑色表面硝基漆；哑光、开孔效果 |  |
| 59 | 圆茶几 | 1 | Ø668\*360 | 基材:采用E1级中纤板 ，密度：0.65-0.8g/cm3；板内密度偏差：±2%；物理力学性能：①静曲强度：≥28MPa，②弹性模量：≥2600MPa，③内结合强度：≥0.6MPa，表面结合强度：≥0.6MPa，⑤吸水厚度膨胀率：≤12%；甲醛释放量：≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）: ≤0.05mg/㎡˙h。  面材:采用白色油漆饰面  五金:茶几脚采用实心圆钢及钢板 ，表面喷涂 设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固 表面:表面光亮平整，有光泽，整体效果好 油漆:美观、不变色、光滑耐磨 |  |
| 60 | 洽谈椅 | 12 | 545\*645\*810 | 1、背框：塑背采用全新环保型塑料 ； 2、下脚：实木木脚。 |  |
| 61 | 休闲沙发 | 12 | 650\*650\*730 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤10%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软以及外观漂亮等优点； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； |  |
| 62 | 茶几 | 4 | 1200\*600\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 63 | 洗手柜 | 12 | 1360\*612\*1120 | 1、材质：槽体为国标SUS304不锈钢；力学性能：①规定塑性延伸强度≥300MPa，②抗拉强度≥600MPa，③断后伸长率≥55%，④硬度：≤180HV。500h中性盐雾试验≥10级;500小时耐湿热试验：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡等现象，综合评级0级。 2、主材规格：槽体厚度≥1.2mm,柜门板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm ； 3、配件：优质铜芯水龙头； 4、产品有害物质：①甲醛释放量≤0.05mg/m³，②苯≤0.05mg/m³，③甲苯≤0.1mg/m³，④二甲苯≤0.1 mg/m³，⑤总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3 mg/m³，⑥苯并芘≤0.5mg/kg,⑦16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg,⑧家具涂层可迁移元素：铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤50mg/kg;铬（Cr）≤25mg/kg;汞（Hg）≤25mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg; 5、产品寿命：拉门耐久性：100000次合格； 6、耐腐蚀：耐腐蚀：300小时乙酸盐雾测试：涂层本身的耐蚀能力: ≥10级，涂层对基体金属的防蚀能力: ≥10级。 |  |
| 64 | 晾衣架 | 14 | 常规 | 1、材质：槽体为国标SUS304不锈钢； |  |
| 65 | 讲台 | 1 | 700\*500\*1130 | 1、面材：胡桃木木皮贴面，要求厚度不小于0.6mm，含水率合格，甲醛释放量不得检出。 2、基材：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 3、五金：流星灰钢制下脚。 4、水性漆：采用“水性环保水性漆，可溶性重金属含量不得检出。 |  |
| 66 | 主席条桌 | 4 | 1800\*600\*760 | 1、面材：胡桃木木皮贴面，要求厚度不小于0.6mm，含水率合格，甲醛释放量不得检出。 2、基材：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 3、五金：流星灰钢制下脚。 4、水性漆：采用“水性环保水性漆，可溶性重金属含量不得检出。 |  |
| 67 | 主席条桌 | 1 | 800\*600\*760 | 1、面材：胡桃木木皮贴面，要求厚度不小于0.6mm，含水率合格，甲醛释放量不得检出。 2、基材：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 3、五金：流星灰钢制下脚。 4、水性漆：采用“水性环保水性漆，可溶性重金属含量不得检出。 |  |
| 68 | 会议条桌 | 21 | 1400\*450\*760 | 1、面材：胡桃木木皮贴面，要求厚度不小于0.6mm，含水率合格，甲醛释放量不得检出。 2、基材：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 3、五金：流星灰钢制下脚。 4、水性漆：采用“水性环保水性漆，可溶性重金属含量不得检出。 |  |
| 69 | 主席椅 | 9 | 635\*735\*960 | 1、材质：实木椅架； 2、椅背、椅座：采用西皮，超纤皮厚度≥2mm，牢固度好，耐磨，中背； 3、海绵：采用高密度、高回弹40度泡绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 4、油漆封闭式涂装 ，色泽美观、木纹纹理清晰、光滑耐磨、手感好 |  |
| 70 | 会议椅 | 92 | 常规 | 1、材质：实木椅架； 2、椅背、椅座：采用西皮，超纤皮厚度≥2mm，牢固度好，耐磨，中背； 3、海绵：采用高密度、高回弹40度泡绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 4、油漆封闭式涂装 ，色泽美观、木纹纹理清晰、光滑耐磨、手感好 |  |
| 71 | 办公桌 | 25 | 1600\*1100\*760 | 1、基材：采用优质环保中密度纤维板，密度：0.65-0.8g/cm3；板内密度偏差：±2%；物理力学性能：①静曲强度：≥28MPa，②弹性模量：≥2600MPa，③内结合强度：≥0.6MPa，表面结合强度：≥0.6MPa，⑤吸水厚度膨胀率：≤12%；甲醛释放量：≤0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）: ≤0.05mg/㎡˙h。 |  |
| 72 | 会议椅 | 30 | 580\*740\*970 | 1、面料：优质网布面料，甲醛含量：≤30mg/kg，pH值:4.0-8.5，色牢度：①耐水(变色、沾色):≥3级，②耐酸汗潢(变色、沾色):≥3级，③耐喊汗渍(变色、沾色):≥3级，④耐干摩擦:≥3级，可分解致癌芳香胺染料：24项有害物质含量20≤mg/kg。 2、海绵：优质高密度回弹，回弹率≥60%，拉伸强度≥150kpa，75%压缩永久变形≤3.5%，压陷性能（25%压陷硬度）≥130N，伸长率≥165%，干热老化后拉伸强度≥160kpa，湿热老化后拉伸强度≥160kpa。  3、胶合板：12mmE1级优质胶合板,一次性热压成型 4、扶手： 3D升降PU面扶手,可前后左右调节 5、底盘：优质精铸合金底盘机构，自负重同步倾仰功能，外观要求：塑料件、金属件、涂层和镀层、其它均合格；金属喷漆（塑）涂层附着力合格，金属电镀层抗盐雾合格，中性盐雾试验耐腐蚀合格。 6、气杆：进口优质气压棒，金属件、涂层和镀层、其它外观要求合格，理化性能要求、安全性要求合格；金属件涂层24h耐盐雾合格 7、椅脚：黑色尼龙五星脚,内置加强工艺处理； 8、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成；要求外观、脚轮往复磨损试验合格 |  |
| 73 | 单人位沙发 | 6 | 970\*870\*770 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点 ； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4.金属开模下脚，表面镀钛拉丝工艺； |  |
| 74 | 三人位沙发 | 1 | 2100\*870\*770 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点 ； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4.金属开模下脚，表面镀钛拉丝工艺； |  |
| 75 | 洽谈桌 | 5 | Φ800\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3.五金：钢架设计大方合理，稳重，结构简单，连接牢固，简洁美观。 4.表面：光滑，有光泽，整体效果好； |  |
| 76 | 单人位沙发 | 10 | 620\*580\*720 | 1、框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强； 2、皮料：具有耐磨、耐寒、耐老化、质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点 ； 3、海绵：高密度高回弹海绵，座面海绵密度达到≥35.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形； 4.金属开模下脚，表面镀钛拉丝工艺； |  |
| 77 | 护士站 | 2 | 3300\*1100\*1180 | （1）、主体材质：龙骨部分采用承重力强的25\*40\*1.2mm的镀锌钢管龙骨，主体框架部分采用2.0mm电解钢板数控折弯焊接成型，面板采用1.0mm厚电解板制作，表面喷涂室内优等品热固性粉末，踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作； （2）、台面：台面及外包采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm。 （3）、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨，可根据需要配备主机柜、键盘架、三抽柜、透明ABS资料柜等配柜。； （4)、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位。护士站内的内饰板全部为可拆卸式。 （5）、产品有害物质：①甲醛释放量≤0.05mg/m³，②苯≤0.05mg/m³，③甲苯≤0.1mg/m³，④二甲苯≤0.1 mg/m³，⑤总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3 mg/m³，⑥苯并芘≤0.5mg/kg,⑦16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg,⑧放射性：内照射指数IRa＜0.5，外照射指数Iγ＜0.65,⑨家具涂层可迁移元素：铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤50mg/kg;铬（Cr）≤25mg/kg;汞（Hg）≤25mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg; （6）、产品寿命：拉门耐久性：100000次合格； （7）、耐腐蚀：300小时乙酸盐雾测试：涂层本身的耐蚀能力: ≥10级，涂层对基体金属的防蚀能力: ≥10级，镀层本身的耐蚀能力: ≥10级，镀层对基体金属的防蚀能力: ≥10级。 |  |
| 78 | 会客椅 | 10 | 615\*590\*920 | 1、面料：采用优质网布/麻绒，内衬定型泡棉，密度35kg/M3  2、椅背：全新尼龙PA背框，通过BIFMA300b拉背。 3、扶手：全新PP固定扶手，通过BIFMA 45KG拉力测试。海棉：高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高。 4、曲木板：靠背、座垫为15mm多层曲木板热压成型。 5、其他：配进口电镀脚架。 |  |
| 79 | 培训桌 | 9 | 1400\*600\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 80 | 培训桌 | 3 | 700\*600\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 |  |
| 81 | 折叠桌 | 10 | 1400\*500\*750 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3、热熔胶：采用优质热熔胶， 4.脚架：采用优质钢管，脚架可折叠，带钢制书架，配四个万向轮，其中前面两个带刹车。 |  |
| 82 | 培训椅（带写字板） | 126 | 700\*635\*810 | （1）座板、背板、扶手采用PP加玻璃纤维注塑成型，  （2）椅架：厚壁钢管，高温烘烤工艺  （3）写字板：塑胶台面板，铝合金精抛光支加和骨架 |  |
| 83 | 培训椅 | 21 | 标准 | 1、面料：采用优质网布/麻绒，内衬定型泡棉，密度35kg/M3  2、椅背：全新尼龙PA背框，通过BIFMA300b拉背。 3、扶手：全新PP固定扶手，通过BIFMA 45KG拉力测试。海棉：高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高。 4、曲木板：靠背、座垫为15mm多层曲木板热压成型。 5、其他：配进口电镀脚架。 |  |
| 84 | 折叠椅 | 20 | 常规 | 1、面料：采用优质网布。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵。 3、座板：采用优质曲木板。 5、脚架：采用优质钢管。 |  |
| 85 | 护士站隔断门 | 4 |  | 颜色：可选 描述：采用国际E0级环保耐火MFC板，确保甲醛之排放达至安全水平。 |  |
| 86 | 餐桌 | 25 | 1400\*750\*740 | 1、面材：优质品牌饰面刨花板：甲醛释放量：≤0.05mg/m³；静曲强度（MOR）≥15 MPa；弹性模量（MOE）≥1600 MPa；内胶合强度≥0.4MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；2h吸水厚度膨胀率≤6.0%；握螺钉力：①板面≥1000N；②板边≥750N。 2.封边：ABS封边条，无缝封边，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3、热熔胶：采用优质热熔胶， 4.脚架：采用优质钢管，脚架可折叠，带钢制书架，配四个万向轮，其中前面两个带刹车。 |  |
| 87 | 餐椅 | 100 | 530\*520\*820 | 1、座板：采用优质曲木板，防水、耐污、不易开裂，四周倒圆角防撞处理 2、脚架：采用优质钢管，脚架可折叠。 |  |
| 88 | 包厢圆桌 | 4 | 直径1800 | 1、基材：采用优质环保多层板，表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐磨：≤40mg/100r；表面耐污染腐蚀：≥5级；表面耐龟裂：≥5级；总挥发有机化合物（TVOC）释放量（72h）≤0.05mg/（m2·h）；甲醛释放量：≤0.05mg/m3。 2、饰面：采用优质环保木皮饰面，厚度≥0.6mm。 3、涂料：采用优质环保水性底漆、水性面漆。 4、胶粘剂：采用优质白乳胶。 5、脚架：采用优质钢管，脚架可折叠。 6、配12毫米钢化玻璃转盘。 |  |
| 89 | 包厢椅子 | 40 | 常规 | 1、面料：优质西皮；  2、下脚：白蜡木实木架子；  3、海绵：密度海绵填充。 |  |
| 90 | 单人皮沙发 | 2 | 常规 | 1、面料：采用优质西皮。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵。 3、框架：采用优质实木橡木。 4、脚架：采用优质钢管。 |  |
| 91 | 三人皮沙发 | 1 | 常规 | 1、面料：采用优质西皮。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵。 3、框架：采用优质实木橡木。 4、脚架：采用优质钢管。 |  |
| 92 | 书桌 | 20 | 1200\*600\*750 | 1、面材：采用优质防火板，。 2、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3、热熔胶：采用优质热熔胶。 4、脚架：采用优质钢管标准。 | 34ec1a4c4ef95875e9b3c58ee91cf44 |
| 93 | 椅子 | 40 | 常规 | 1、面料：优质西皮；  2、下脚：白蜡木实木架子；  3、海绵：密度海绵填充。 |  |
| 94 | 书柜 | 20 | 1400\*450\*2000 | 1、面材：采用优质防火板，。 2、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3、热熔胶：采用优质热熔胶。 |  |
| 95 | 茶歇桌 | 10 | 1600\*850\*750 | 1、面材：采用优质防火板，。 2、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量：≤1.0mg/L；可迁移元素：（铅（Pb）≤90mg/kg; 镉（Cd）≤75mg/kg;铬（Cr）≤60mg/kg;汞（Hg）≤69mg/kg;砷（As）≤25mg/kg;钡（Ba）≤1000mg/kg;锑（Sb）≤60mg/kg;硒（Se）≤500mg/kg;邻苯二甲酸酯的总量：≤0.1% 。 3、热熔胶：采用优质热熔胶。 4、脚架：采用优质钢管标准。 |  |

**注：**

**1、招标人提供的图片为参考式样和颜色，投标人请提供所投产品的图片。**

**2、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供**

**投标人参考,不作为实质性响应条款。**

**二、工作范围**

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；供货期：30天；供货地点：锦城街道钱王铺村李家头。 **三、中标人的工作内容**

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1. 设备的制造与供货及提供相关资料；

2. 设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3. 按照招标人要求完成设备的安装及部件的就位和固定；

4. 设备及部件的连接和检查；

5. 验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

6. 负责培训资料的编写和技术培训；

7. 售后服务。

**四、质量保证**

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。验收标准：货到现场安装完毕后开始验收,所供应的全部设备应符合技术参数和配置要求，要求外观无瑕疵,结构无松动,货物名称、规格、颜色、材质、数量符合要求。设备摆放形式依采购人要求为准。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

（4）合同签订前，采购人需查看投标文件中涉及的相关证书、检测报告、合同业绩等原件资料，如发现与投标文件不符，以虚假应标处理。

**2、保修期：均不少于5年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。**

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名人员专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

**五、售后服务要求**

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，1小时内做出回应，24小时内修复，24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

**样品清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **图片** | **参数规格** | **数量** | **单位** |
| 大输液柜 |  | 产品尺寸：520\*650\*2000（详见清单） | 1 | 组 |
| 洗手柜 |  | 产品尺寸：1360\*612\*1120（详见清单） | 1 | 组 |
| 水槽实验台 | 610720866f911d42012b19636b30788 | 产品尺寸：800\*750\*850（详见清单） | 1 | 组 |

备注：

（1）按采购需求规定的规格和要求提供样品：**1、大输液柜1组；2、洗手柜1组；3、水槽实验台1组（详见样品清单）**。评标委员会将根据评标方法及评分标准的规定对样品的进行评审。

（2）提供样品的时间：**2022年2月10日 8:30:00至2022年2月10日13:30:00。**请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人将不予接收。截止时间过后，采购人将清场并封闭样品现场。样品接收地点：浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心1号楼B座4楼询标室B436。所有提供的样品不能出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如发现有，所有样品分作零分处理；样品未提供或样品提供不全，样品分作零分处理。

(3)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

（4）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理

**第四部分** **评标方法及评分标准**

**一、评标方法**

**1.综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标委员会的组成**

**2.评标委员会的组成。**评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

**3.评标委员会的组成人员的回避。**在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

　　3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

　　3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

　　3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

　　3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

　 3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

**三、评标委员会的职责**

**4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：**

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

**5.评标委员会及其成员不得有下列行为：**

　5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

　 5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条规定的情形除外；

　5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

　5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

　5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

　5.7其他不遵守评标纪律的行为。

　　评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

**四、评审程序**

**6.符合性审查。** 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

**7.投标人澄清、说明或者补正。**

**7.1**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**7.2投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。**

**8. 比较与评价。**评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**9. 汇总（商务技术得分情况）。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**10. 报价审核。**对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。**投标人在投标文件中无需提供成本测算表，评标委员会认为其最终报价明显低于市场平均价格，存在异常低价的嫌疑时，要求投标供应商进行澄清时，需按附件要求提供成本测算表，按此进行成本的测算及澄清，并附上相应文字说明。**

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲**投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。**

**11.汇总得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

**12.顺序排列与中标候选推荐。**

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：**

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

13.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.12投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.13投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.14投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.15投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.16报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.17《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.19投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.19.1使用伪造、变造的许可证件；  
   13.19.2提供虚假的财务状况或者业绩；  
   13.19.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；  
   13.19.4提供虚假的信用状况；  
  13.19.5其他弄虚作假的行为。  
 13.20投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.20.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.20.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.20.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.20.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.20.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.20.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.20.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.20.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.20.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**五、评标报告。**

**14. 评标报告与推荐中标候选人。**评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

**15. 评标争议事项处理。**评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**六、 废标**

**16.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**七、 重新组织采购**

**17.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**18.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

**八、评审过程的保密与录像**

**19.保密。**评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

**20.录音录像。**采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

**九、具体评标标准**

**一、本项目采用综合评分法**，评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。

各投标人的综合得分为：投标价格得分+技术和服务方案得分+投标人的资质和业绩情况得分之和，**总和为100分**，其中：**投标价格得分30分，技术和服务方案及资质和业绩情况得分 70分。**

**各投标人的技术和服务方案、投标人的资质和业绩情况得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。**根据上述评标原则，分值安排如下：

**A、投标价格（A= 30分）：**

**报价的合理性：**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求提供其在合理的时间内书面提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理;

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100。

**B、技术和服务方案及资质和业绩情况（B=70分）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **评分内容和标准** | **分值** |
| 公司资信（4分） | 1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含医用家具、木质家具、软体家具、钢木家具，提供证书扫描件，有得1分，没提供或缺项不得分。  2.投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含医用家具、木质家具、软体家具、钢木家具，提供证书扫描件，有得1分，没提供或缺项不得分。  3.投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T  28001 职业健康安全管理体系认证证书)，认证范围需包含医用家具、木质家具、软体家具、钢木家具，提供证书扫描件，有得1分，没提供或缺项不得分。  4.投标产品涉及到医疗器械的生产厂家具有有效期内医疗器械注册证（或ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，认证范围需包含医用家具、木质家具、软体家具、钢木家具），提供证书扫描件，有得 1 分，没提供或缺项不得分。 | 4 |
| 环保体系（6分） | 1.投标产品获得环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得3分（供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，否则不得分）。  2.投标人具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书，提供证书扫描件，有得 2 分，没有不得分。  3.投标人具有有效期内的 CQC 中国环保产品认证证书，提供证书扫描件，有得 1 分，没有不得分。 | 6 |
| 项目经验（3分） | 投标人自2018年1月1日（含）至开标时间止（以合同签订时间为准）承接过类似家具项目案例，需同时提供中标通知书、合同扫描件、验收合格报告扫描件，每提供一个案例得1分，最高得3分。 | 3 |
| 技术方案  （22分） | 技术规格响应情况。投标产品技术规格均满足得5分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（网布、海绵、环氧树脂静电粉末、冷轧钢板、刨花板、封边条、皮革、电解钢板、人造石、理化板、中纤板、304不锈钢）的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得6分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件。  注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。 | 6 |
| 须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如货架、文件柜、值班床、更衣柜、办公桌、诊疗桌、诊疗床、候诊排椅、治疗柜、垃圾柜、水槽柜、大输液柜、实验台、药架、洗手柜、护士站）的成品检测报告，每提供一个成品检测报告，得1分，最高得8分。  注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。 | 8 |
| 根据本次项目的采购需求并结合本项目的实际情况，提供该实验室柜型图、办公区域及公共区域软装搭配效果图，依据现场情况制作，不提供不得分。依据效果综合评定对比打分，最高得3分。 | 3 |
| 项目实施（11分） | 项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 | 3 |
| 生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，最高得3分。 | 3 |
| 项目实施团队需要具有较强的实施能力，拟派本项目服务人员中具有PMP项目管理专业资格人士，每提供1名得1分，最高得2分，需提供相关人员证书以及缴纳社保的证明材料。 | 2 |
| 品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得3分。 | 3 |
| 服务承诺（4分） | 根据投标人提供的详细完整的“三包”、本地化服务措施、免费保修及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访等）等，根据提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得 2 分。 | 2 |
| 提供产品 5 年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分。 | 2 |
| 样品评审（20分） | （1）按采购需求规定的规格和要求提供样品：1、大输液柜1组；2、洗手柜1组；3、水槽实验台1组（详见样品清单）。评标委员会将根据评标方法及评分标准的规定对样品的进行评审。  （2）提供样品的时间：2022年2月10日8:30:00至2022年2月10日13:30:00。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人将不予接收。截止时间过后，采购人将清场并封闭样品现场。样品接收地点：浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心1号楼B座4楼询标室B436。所有提供的样品不能出现公司名称或与公司有关的商标和标记，如发现有，所有样品分作零分处理；样品未提供或样品提供不全，样品分作零分处理。  （3）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （4）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 | / |
| 产品主要尺寸、 形状及位置公差 | 采购人有明确要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm1)以内 (测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 材料要求 | 样品所选用木材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| 功能性要求 | 1.铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用；  2.折叠机构：无非预期的自行折叠现象；  3.家具锁锁定到位，开启应灵活；  4.锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活；  5.设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。  6.每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 外观要求 | 1.金属件外观要求：  (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；  (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；  (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；  (4)铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印；  (5)金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷；  (6)皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；  (7)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；  (8)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。  2.木制件外观要求：  (1)不应有蛀虫现象；  (2)应无贯通裂缝；  (3)外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的5%；  (4)外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12mm（特殊设计要求除外）；  (5)结合处应无崩茬；  (6)薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。  3.人造板件外观要求:  (1)外表应无干花、湿花,内表干花、湿花面积不超过板面的5%；  (2)外表应无明显划痕、压痕；  (3)表面应无明显色差；  (4)外表应无鼓泡、龟裂、分层。  4.漆膜外观要求：  (1)同色部件的色泽应相似；  (2)应无褪色、掉色现象；  (3)涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象；  (4)涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。  5.软包件外观要求：  (1)软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明；  (2)外露泡钉：应排列应整齐，间距基本相等，不应有泡钉明显敲扁或脱漆；  (3)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。  6.塑料件外观要求:应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。  7.玻璃件外观要求：玻璃外露部件不应有裂纹或缺角。  8.每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 制作工艺要求 | 1.人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；  2.板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；  3.板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；  4.榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；  5.零部件的结合应严密、牢固；  6.各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；  7.各种配件特别是连接件的安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；  8.雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角；铲底应平整，各部位不应有锤印或毛刺；  9.车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。  10.涂层无刺激性气味，成膜后应能形成平整的饰面,无明显凹凸或条痕，无气泡龟裂、斑点等现象。  11.每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 结构及安全要求 | 1.活动部件间距离≤5mm或≥25mm；  2.所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落；  3.抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置；  4.其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。  5.每个不合格项扣1分，扣完为止。 | 3 |

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

**第一部分 合同书**

年 月 日， （采购人名称） 以 （政府采购方式） 对 （同前页项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 （采购人名称） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 标的物**

1.2.1 标的物名称： ；

1.2.2 标的物数量： ；

1.2.3 标的物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：人民币 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式和发票开具方式**

1.4.1 付款方式： （分期付款/一次性付款） ；

1.4.2 发票开具方式： ；

1.4.3甲方拒绝或迟延支付中小企业款项，乙方可向有关部门投诉 。

**1.5 标的物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限： ；

1.5.2 交付地点： ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　 　 。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延交付标的物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称） 人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 结算方式和付款条件**

详见***合同专用条款***。

**2.7 技术资料和保密义务**

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.8 质量保证**

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.9 标的物的风险负担**

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.10 延迟交货/交付**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.11 合同变更**

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.12 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

**2.13 不可抗力**

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

**2.14 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

**2.15 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.16 合同中止、终止**

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任；

2.16.3因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲方应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.17 检验和验收**

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.18 通知和送达**

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.19 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.20 合同使用的文字和适用的法律**

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.21 履约保证金**

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应在合同签订后3个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价 %（不超过10%）的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同有效期内或者标的物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者标的物质量保证期届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

**2.22 合同份数**

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。每份均具有同等法律效力。

**第三部分 ※合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

投标人按照以下格式编制投标文件。

**资格文件部分**

**目录**

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………………（页码）

（2）授权书 ……………………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………………（页码）

（4）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函……………………………………………………………………………（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

（9）以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供…………………………………………………（页码）

**一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）**

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、法人授权书**

XXX（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

兹委派我公司 先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： )，代表我公司全权处理项目名称： 【招标编号： 】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

法定代表人（签章）：

签发日期： 年 月 日

**联合体投标授权书（适用联合体投标）**

兹委派 公司 先生/女士(其在该公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： )； 公司 先生/女士(其在该公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： )；……，代表本联合体全权处理项目名称： 【招标编号： 】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

单位： （电子签名） 单位： （电子签名）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

……

**三、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）**

法定代表人身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

授权代表身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**四、符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函**

XXX（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

我方郑重承诺，我方符合参与项目名称： 【招标编号： 】政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

XXX（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

我方郑重承诺，我方具有履行项目名称： 【招标编号： 】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中**

**没有重大违法记录的声明**

XXX（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**七、具有良好商业信誉特别声明**

XXX（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1**、**按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）**

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

**九、联合体协议**

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不允许联合体投标，或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

……

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个投标人的身份就项目名称： 【招标编号： 】共同投标。

一、各方一致决定，指定 方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：甲方承担的工作和义务为： ；乙方承担的工作和义务为： ；……

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

甲方单位： （公章/ 电子签名） 乙方单位： （公章/ 电子签名）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）投标响应函……………………………………………………（页码）

（2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

**一、投标响应函**

XXX（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

(投标人全称)授权 (全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：XXX】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将 工作分包，分包承担主体是 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件 ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)投标人须知要求投标人提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

联系人： 联系电话：

联系地址：

邮政编码： 传真号码：

**注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。**

**二、投标(开标)一览表**

XXX（采购人名称）、杭州市公共资源交易中心临安分中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标编号：XXX】的实施。

**投标(开标)一览表(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **制造商名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
|  | **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。**▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。**

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

投标人应当对其出具的声明函的真实性负责，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，投标无效，招标人有权依法将线索移交至政府采购行政监督管理部门处理，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律规定追究相应法律责任。如投标人对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）资信文件复印件（如果要求提供）……………………………… （页码）

（2）主要业绩证明… ……………………………………………………（页码）

（3）其他商务文件或说明……………………………………………… （页码）

（4）技术解决方案………………………………………………………（页码）

（5）技术偏离说明表……………………………………………………（页码）

（6）组织实施方案………………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案 ………………………………………………………（页码）

（8）项目小组人员名单 ………………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺………………………………………………（页码）

（10）备品备件及供选择的配套零部件清单…………………………（页码）

（11）培训计划…………………………………………………………（页码）

（12）认为需要的其他技术文件或说明………………………………（页码）

（13）关于对招标文件中商务、合同有关条款的拒绝声明……………（页码）

（14）廉政承诺书…………………………………………………………（页码）

**注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。**

**一、资信文件复印件（如果要求提供）**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、主要业绩证明**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 项目  投资  （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**三、****其他商务文件或说明**

（其他商务文件或说明由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**四、技术解决方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**（一）投标产品规格配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **投标品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单。**

**（二）节能产品认证证书复印件（电子签名）**

**（三）环境标志产品认证证书复印件（电子签名）**

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**五、技术和服务偏离说明表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**六、组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**七、售后服务方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:售后服务机构情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构性质** | **注册地址** | **服务技术人员数量** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；**

**附表B：售后服务人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**八、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**九、优惠条件及特殊承诺**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十、备品备件及供选择的配套零部件清单**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十一、培训计划**

（由投标人根据采购需求自行编制）

**附表: 培训日程及费用**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

* 课程概要
* 课程目的
* 教学方式
* 先决条件
* 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十二、认为需要的其他技术文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十三、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十四、廉政承诺书**

（单位名称）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2（开标记录开启后，请将此附件填写完整发送至邮箱：649656585@qq.com）：**

**政府采购活动现场确认声明书**

杭州市公共资源交易中心临安分中心：

本人 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（授权代表姓名），经由\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （法定代表人姓名）合法授权参加项目名称： （编号： ）政府采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系:

1. 投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规。

四、我发现 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_供应商之间存在或可能存在上述第二条第 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项利害关系。

供应商名称（签章）：

供应商代表(签名):

年 月 日

**附件3：成本测算表**

**1、制造商投标主要产品成本测算表**

金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 制造商生产主要产品 |  |
| 1 | 一、产品生产成本 |  |
| 2 | 1、直接材料 |  |
| 3 | 2、辅助材料 |  |
| 4 | 3、燃料（动能） |  |
| 5 | 4、工人工资 |  |
| 6 | 5、工资附加 |  |
| 7 | 6、制造费用 |  |
| 8 | 合计 |  |
| 9 | 二、管理费用 |  |
| 10 | 1工资、福利费用 |  |
| 11 | 2、保险费用 |  |
| 12 | 3、办公费用 |  |
| 13 | 4、其他应交税费 |  |
| 14 | 合计 |  |
| 15 | 三、财务费用 |  |
| 16 | 四、销售费用 |  |
| 17 | 五、运输费用 |  |
| 18 | 六、销售税金 |  |
| 19 | 主要产品生产成本合计 |  |
| 20 | **备注说明** |  |

说明：1、供应商为制造商的，请填此表。

2、表中第19项产品生产成本合计＝8项+14至18项。

3、供应商可结合企业实际对表内项目进行适当调整，但要求能真实、准确地反映产品生产成本。

制造商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

**2、代理商投标主要产品成本测算表**

金额单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商代理主要产品 |  |
| 1 | 一、进货成本 |  |
| 2 | 1、商品进价 |  |
| 3 | 2、运输费用 |  |
| 4 | 3、税金 |  |
| 5 | 4、保险 |  |
| 6 | 5、仓储费用 |  |
| 7 | 6、维保费用 |  |
| 8 | 合计 |  |
| 9 | 二、管理费用 |  |
| 10 | 1工资、福利费用 |  |
| 11 | 2、保险费用 |  |
| 12 | 3、办公费用 |  |
| 13 | 4、其他应交税费 |  |
| 14 | 合计 |  |
| 15 | 三、财务费用 |  |
| 16 | 四、销售费用 |  |
| 17 | 五、运输费用 |  |
| 18 | 六、销售税金 |  |
| 19 | 主要产品代理成本合计 |  |
| 20 | **备注说明** |  |

说明：

1、供应商为代理商的，请填此表。

2、表中第19项产品生产成本合计＝8项+14至18项。

3、供应商可结合企业实际对表内项目进行适当调整，但要求能真实、准确地反映产品生产成本。

4、专家小组认为有必要的，可要求代理商提供进货凭据或与制造商的意向合同。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

**3.投标主要产品成本汇总表**

项目名称 品目编号/品目名称

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品名称 | 制造商名称 | 数量 | 成本总计（元） | **备注说明** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

**附件4：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件5：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件6**：

**政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936  13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |