**於潜\*\*\*、交警中队厨房配套设备项目（重新）**

**竞争性磋商采购文件**

（项目编号：[临[2020]1865号](https://pay.zcygov.cn/purchaseplan_front/" \l "/plan/list/detail?id=1000000000003136071&encrypt=74ce8a1183f5403446c1275436abaa1f" \t "https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/" \l "/purchasePlans/_blank)-1）

采购单位：杭州市公安局临安区分局

代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

二○二○年九月

**目 录**

第一章 竞争性磋商公告……………………………………2

第二章 投标须知……………………………………………4

第三章 评标办法及评标标准………………………………12

第四章 采购需求……………………………………………16

第五章 合同条款……………………………………………29

第六章 磋商响应文件格式…………………………………33

1. **竞争性磋商公告**

经杭州市公安局临安区分局同意，委托杭州建设工程造价咨询有限公司（以下简称“代理机构”），就以下於潜\*\*\*、交警中队厨房配套设备项目（重新）进行竞争性磋商采购，现欢迎有能力的合格企业前来参加磋商。

1. **项目编号：[临[2020]1865号](https://pay.zcygov.cn/purchaseplan_front/" \l "/plan/list/detail?id=1000000000003136071&encrypt=74ce8a1183f5403446c1275436abaa1f" \t "https://www.zcygov.cn/bidding-entrust/" \l "/purchasePlans/_blank)-1**

**二、采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价  （万元） | 参数要求 |
| 1 | 於潜\*\*\*、交警中队厨房配套设备项目（重新） | 1 | 批 | 24.0345 | 详见第四章  采购需求 |

三、**合格响应人资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、谢绝联合投标。

**四、投标报名**

**本项目实行网上报名，不接受现场报名。投标截止时间前，供应商自行登录浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）进行报名。**

**《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs\_other/2018-03-30/12002.html?\_=2018-03-30 11:40:47）。**

**五、招标文件的获取**

投标人可到**浙江政府采购网([http://www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn/))或杭州市临安区政府采购网（http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/index.html）或杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）上自行查看和下载电子文件。**

**（注：采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，报名成功后才视作供应商依法获取采购文件，未进行报名的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）**

**六、投标说明**

**1.本项目实行电子投标，投标人无须提交纸质投标文件，无须授权代表参加开标会议。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。**

**2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。**

**3.投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html>），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“[政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf](file:///C:\\Users\\Administrator\\Documents\\WeChat%20Files\\w830616\\FileStorage\\File\\Documents\\WeChat%20Files\\w830616\\FileStorage\\Gao\\Documents\\WeChat%20Files\\hawer122\\FileStorage\\File\\2019-06\\电子化投标操作指南.pdf)”。**

**七、质疑与答复：**

各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**八、投标截止时间、地点及要求**

本项目于**2020年10 月 5日14 时 30分**投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

**九、业务咨询：**

 1.采购代理单位：杭州建设工程造价咨询有限公司

采购代理操作执行人：陈春波

联系电话：0571-61071118

质疑答复联系人：陈浩伟

联系电话：0571-63806616

2.采购人：杭州市公安局临安区分局

联系人：刘永平

联系电话：13968029218

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

地址：临安区临天路1950号

杭州建设工程造价咨询有限公司

2020年 9 月 24 日

**第二章 投标须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《竞争性磋商公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，**其投标将作无效标处理**。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | □ 强制采购节能产品  ■ 优先采购节能产品  □ 不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | ■ 优先采购环境标志产品  □ 不适用 |
| 5 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。  1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。  2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。  3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”  (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。  中小企业信用融资相关政策  **4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。联系方式见附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表）** |
| 6 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 7 | 是否允许采购进口品： | 否 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否  分包：否 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 11 | 是否提供演示 | 否 |
| 12 | 是否提供样品 | 是 |
| 13 | 投标文件组成 | **本项目实行网上投标。目前政府采购全流程电子化交易，供应商应准备电子投标文件投标文件：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标文件均由资信及商务文件、技术文件、报价文件组成。投标人务必按时自行远程在线解密，规定时间（开标时间起半个小时内）** |
| 14 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网/临安区政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 15 | 投标保证金 | 不交纳 |
| 16 | 合同签订时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不采用。 |
| 18 | 付款方式 | 采购人自行支付 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 投标文件的接收 | **投标文件的接收：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。** |
| 21 | 招标代理费 | 中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号）有关规定收费标准并根据临财发【2019】174号文件执行。收费价格=收费标准\*折扣。其中，中标价低于100万元的，按不高于收费标准的80%折扣收取；中标价为100万元至500万元的，按不高于收费标准70%收取。若收费标准不足3000元的，可按不超过3000元标准收取，由中标人支付。 |
| 22 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

**一、总 则**

（一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的磋商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“代理机构”系指组织本次采购的杭州建设工程造价咨询有限公司。

2.“响应人”系指向代理机构提交磋商响应文件的单位。

3.“采购人”系指委托代理机构采购本次项目的杭州市公安局临安区分局。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的方案文本、保险、税金及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的规划以及其他类似的义务。

6.“项目”系指磋商响应方按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

（三）投标费用

不论采购结果如何，响应人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

（四）特别说明：

1.响应人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。响应人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 响应人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（五）采购文件的澄清与修改

1.响应人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，响应人应当在响应文件递交截止时间5天前以书面形式向代理机构提出。代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、答复、修改、补充就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**二、磋商响应文件的编制**

**（一）投标文件的形式**

**投标文件分为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。**

**（二）投标文件的组成**

**投标文件组成均为资信及商务部分文件、技术文件、报价文件三部份组成。（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。）**

评分索引一览表（见附件）

**1.资信及商务文件内容**

（1）投标声明书

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人授权委托书

（4）有效的营业执照副本及相关证书（复印件）；

（5）投标人情况介绍

（6）同类项目实施情况一览表

（7）商务偏离说明表

（8）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（9）采购招标文件要求的或响应人认为需要的其他商务文件或说明

**注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。**

**2.技术文件内容**

（1）售后服务方案

（2）施工方案

（3）培训方案

（4）投标人认为需要的其他技术文件或说明（格式略）

**注：以上目录是编制技术响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。**

**3.报价文件内容**

（1）磋商报价一览表（首次报价）

（2）报价明细清单（须详细列明报价的组成明细）

（3）小微企业声明函及相关资料、残疾人福利性单位相关资料（若有）

（4）采购文件要求的或响应人认为需要的其它资料

（二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及响应人与代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.磋商报价一览表和报价明细清单中每一项目只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报。

**2.最终报价即合同履行价，投标报价应包括人工、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、验收、保修、售后服务、技术服务、代理服务费等所涉及的一切费用和税金。未列入报价的费用将被视为响应人优惠，采购人均不予支付。**

**▲磋商过程中如响应人的投标总价有变动的，其投标报价明细表中的单价均按投标总价下浮比例同比例下浮（下浮比例以最终总价与初次投标总价下浮比例为准）。**

**3.有实物工程量而无报价的，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。**

（四）磋商响应文件的有效期

1.自投标截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商响应文件的签署和份数

**1.投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。**

**2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。**

**3.投标人中标后应在中标通知书发出前提供投标文件的纸质版一正二副邮寄给招标代理。**

**三、磋商**

**（一）磋商准备**

**招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。**

**（二）磋商程序**

**电子招投标开标及评审程序**

**1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行远程在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。为避免（投标人已按时进行解密操作，但因政采云平台系统原因或者 CA锁原因导致在规定时间内解密失败的），投标人可将bfbs版本的备份标书发送至邮箱（751477765@qq.com）以备用。**

**2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；**

**3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；**

**▲4.进行磋商谈判报价，开启N轮谈判报价，磋商响应方应在规定的时间内提交报价；**

**5.评标委员会对报价情况进行评审；**

**6.在系统上公布评审结果。**

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**1.政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2.目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内远程自行解密。**

**3.若个别投标人在规定时间内因自身原因无法解密或解密失败的作无效投标处**

**理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。**

**4.若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。**

**四、评标**

**详见第三章评标办法及评标标准**

**五、定标**

（一）确定成交人。本项目由采购人确定成交人。

1.评标结束，评审报告经采购人确认后，将采购结果发布竞争性磋商公告的网站上，进行1个工作日的中标（成交）结果公示。

2.采购人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后2个工作日内对评标结果进行确认。如有响应方对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标单位。

（二）采购人依法确定中标单位后，代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

**六、****合同授予**

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人若借口故意拖延、拒签合同的，将被取消成交资格，给采购人造成损失的，应赔偿损失。

（二）履约保证金

本项目不采用。

**七、货款的结算**

合同中另行签订。

**八、其它**

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入[不良行为记录](http://baike.baidu.com/view/2183629.htm" \t "_blank)名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由[工商行政管理机关](http://baike.baidu.com/view/2292396.htm" \t "_blank)吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性磋商小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**第三章 评标办法及评标标准**

**第一条** 评标（磋商）按下列程序进行：

（一）依法组建评标（磋商）委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

**第二条** 代理机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

**第三条**  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会（磋商小组）及有关工作人员不得私下与响应人接触。

**第四条** **本项目采用综合评分法，即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，以资信及商务、技术、报价综合得分最高的为成交企业，响应人不足3名的本项目废标。满分100分，其中资信及商务、技术分占40分，报价分占60分。**

**▲如综合得分相同，以报价得分最高的优先；如综合得分和报价得分均相同的，以资信及商务、技术得分高的优先。**

**公示结束后，经采购人确定，原则上选择第一中标候选人为成交供应商，如第一中标候选人出现无法履约等情形，可选择第二中标候选人为成交供应商。**

1. **资信及商务、技术评分（40分）**

| **评审内容** | | **评分标准** | **分数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信及商务  （23分） | 样品评分标准 | 1、产品的制作质量（0-3分）；  2、产品的工艺制作水平（0-3分）；  3、产品的款式、尺寸、材料样式（0-2分）；  **投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。** | 0-8分 |
| 类似业绩 | 投标人自2017年1月1日至今承接过类似项目厨房设备采购业绩的，每个得1分，最高得5分。**（须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章，未提供的不得分）** | 0-5分 |
| 体系认证 | 投标人同时具备有效期内的GB/T19001质量管理体系认证、GB/T24001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康体系认证，每个得1分，最高得3分。**（须提供相关资料复印件并加盖公章，未提供的不得分）** | 0-3分 |
| 主要产品综合性能指数 | 1、提供投标的炉灶主要产品核心配件检测报告（点火器带点火针）具有检测机构出具的检测合格报告得1分，没有的不得分。  2、提供投标的炉灶主要产品核心配件检测报告（风机、变压器）具有检测机构出具的检测合格报告得1分，没有的不得分。  3、提供投标的一眼大炒一小炒具有质量监督检测中心出具的能效额定热负荷≧35Kw，热负荷准确度≤+10以内；(安全装置：熄火保护、热效率≥46％）的检测报告得2分，三项指标一项不符合或者缺一项均不得分。  4、提供投标的双门蒸饭箱具有质量监督检测中心出具的能效额定热负荷≧26KW，热负荷准确度小于等于+10%以内；（安全装置：熄火保护，热效率≥90%）具有检测机构出具的检测报告得2分，三项指标一项不符合或者缺一项均不得分。 5、消毒产品设备性能指标  提供投标的消毒柜产品出具2017年度或以后检测报告，消毒柜性能指标：在满载状态下运行，大肠杆菌的杀灭对数值＞3.00，满足参数要求得1分，不满足或者未提供的不得分。  **（注：以上设备均须提供相关检测报告复印件并加盖公章）** | 0-7分 |
| 技术  （17分） | 售后服务方案 | 售后服务方案、维护人员等情况，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施，评委酌情给分。 | 0-5分 |
| 施工方案 | 根据项目施工方案及交货安装工期、施工队伍资质和能力，产品制造工艺、制作与验收标准酌情得分。 | 0-5分 |
| 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案及培训计划，可行性、合理性，评委酌情给分。 | 0-5分 |
| 标书质量 | 投标文件编制有序、完整性、规范性，有无错误、是否按招标文件要求制作等情况酌情打分。 | 0-2分 |

**第六条 评标步骤**

**1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：**

1）**投标人因自身原因无法解密投标文件的；**

2）响应人未能提供合格的资格文件；

3）响应人应盖公章而未盖公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

4）磋商响应文件内容虚假的；

5）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

6）磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

7）投标有效期等不能满足采购文件实质性要求的；

8）响应人拒绝按采购文件修正原则对磋商响应文件进行修正的；

9）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

**2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：**

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的磋商响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）响应人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

**竞争性磋商：磋商小组根据采购文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，并告知各磋商供应商在规定时间内填写最终报价。（磋商报价不得少于3轮）**

**3、报价计算**

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

**根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。**

**2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，则最低报价为满分；各响应人的报价得分统一按照[报价得分=（评标基准价/响应人报价）\*价格权值60%\*100]的计算公式计算。**

**3）投标报价应包括人工、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、验收、保修、售后服务、技术服务、代理服务费等所涉及的一切费用和税金。未列入报价的费用将被视为响应人优惠，采购人均不予支付。**

**▲最终报价**

1）磋商结束后，磋商小组将要求应标人在规定时间内确定最终报价。

2）磋商小组将对磋商响应方的方案、企业综合能力、对项目的投入等方面进行磋商和综合评审，对实质上响应采购文件的磋商响应方，根据最终有效报价、技术服务方案、综合实力等情况，形成评审意见。

**4、错误修正**

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.磋商报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以磋商报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的报价，响应人同意并签字确认后，调整后的报价对响应人具有约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

**5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：**

1）以赠送方式的报价；

2）磋商最终报价超出上限价的；

3）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的磋商响应文件作无效处理。

**6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（**实质上没有响应磋商响应文件要求的磋商将被视为无效，但经评标委员会认定属于响应人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正**）**。

**第七条 磋商内容的保密**

1）磋商开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向响应人或与磋商无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，响应人对代理机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

**第八条 磋商响应文件的澄清**

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评审小组将对响应人进行询标，并要求响应人作书面澄清；响应人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为磋商响应文件的补充部分。

1. **采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **杭州市公安局临安区分局於潜\*\*\*厨房配套设备清单** | | | | | | | | |
| **编号** | **名称** | **规格（mm）** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价(元）** | **备注** | **参考图片** |
| **加工区/仓库/更衣室/煤气房** | | | | | | | | |
| 1 | 灭蝇灯 | 壁挂式 | uva灯管宽频率紫光诱捕 挂墙式，abs工程塑料，电泳铝材，使用面积：50-100平方 | 1 | 只 |  |  | |  | | --- | |  | |
| 2 | 三星水池 | 1800\*760\*950 | —台面板厚1.0mm，水斗板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿 —φ25mm不锈钢下橫通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 1280\*760\*950 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 双星水池 | 1200\*760\*950 | —台面板厚1.0mm，水斗板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿 —φ25mm不锈钢下橫通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 四层货架 | 1200\*500\*1550 | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25\*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档40\*20mm不锈钢矩形管 | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 挂墙洗地龙头 | 20米 | 不锈钢制作，金属高压水枪，高压防爆、耐热、耐寒、耐压水管、挂墙式、转式收纳。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 电热开水器连座 | 550\*360\*1600 | 选用优质拉丝不锈钢板制作，连底座逐步加热，冷热水分开，不间断供应热水，环保防火保温层，，节能。优质发热管380v/6kw | 1 | 套 |  |  | |  | | --- | | **1700** | |
| 8 | 过滤器 | 配套开水器 | 三桶四级过滤 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 更衣柜 | 1000×500×1800 | 选用优质不锈钢板制作，台面板厚1.2mm，圆角模压成型，不锈钢加强筋配不锈钢可调脚 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 厨房设备煤气房，汽化炉全套 | 按实际情况 | 单控装置与电热器采用防爆设，防腐性强，检测压力3.3mpa/cm3，安全核定压力1.76mpa，感应浮球，超压自动排气，自动恒温，已经智能操作。优质6分镀锌管煤气管道220v/3kw | 1 | 项 |  |  |  |
| **热厨** | | | | | | | | |
| 1 | 烟罩灭火系统 |  | 不锈钢箱体，内已安装机械式驱动器、减压装置、燃气切断装置气缸。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 单头矮汤炉 | 600\*700\*550 | —炉台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —后档水板、前面板厚均为1.0mm，侧板厚0.8mm —主体骨架用4#角铁,火焰集中装置，配熄火保护装置 —加长水咀,水源接口DN15,排污口DN38 —功率：220V/0.5KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双门蒸饭箱 | 1380\*600\*1560 | 压力式点火系统，带有熄火保护安全制；发生器采用转火结构，水胆分体式设计。 | 1 | 台 |  | **须提供样品** |  |
| 4 | 四头煲仔炉 | 800\*1100\*1250 | —炉台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —后档水板、前面板厚均为1.0mm，侧板厚0.8mm —主体骨架用4#角铁，配熄火保护装置 | 1 | 台 |  |  | |  | | --- | |  | |
| 5 | 一眼大炒一小炒 | 2000\*1100\*1250 | —炉台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —后档水板、前面板厚均为1.0mm，侧板厚0.8mm —主体骨架用4#角铁 —整体式炉膛,火焰集中装置，配熄火保护装置 —加长水咀,水源接口DN15,排污口DN38 —功率：220V/0.5KW | 1 | 台 |  | **须提供样品** |  |
| 6 | 调料台 | 350\*1020\*1250 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿 —φ25mm不锈钢下橫通 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 单蒸炉 | 900\*1100\*1250 | —炉台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —后档水板、前面板厚均为1.0mm，侧板厚0.8mm —主体骨架用4#角铁 —整体式炉膛,火焰集中装置，配熄火保护装置 —加长水咀,水源接口DN15,排污口DN38 —功率：220V/0.5KW | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 炉背封墙板 | 5590\*10\*1200 | —罩体板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —滤网板板厚1.0mm | 5.59 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 三层工作台 | 1500\*800\*800 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿 —φ25mm不锈钢下橫通 | 3 | 台 |  |  |  |
| 10 | 六门高低温雪柜 | 1800\*700\*1800 | 选用优质不锈钢板制作，采用优质压缩冷凝机组，铜管制作自动回归门，全发泡，内外不锈钢，定活轮双机双温双显示 功率：220V/1kW。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 单水池带下一层板 | 1650\*760\*950 | —台面板厚1.0mm，水斗板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿 —φ25mm不锈钢下橫通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 双星水池 | 1200\*760\*950 | —台面板厚1.0mm，水斗板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿 —φ25mm不锈钢下橫通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 四层货架 | 1200\*500\*1550 | —立管φ38mm通脚,采用优质不锈钢制作 —拉档25\*38mm,配不锈钢可调脚 —栅式档40\*20mm不锈钢矩形管 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 挂墙单层板 | 1650\*350\*40 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 挂墙双层板 | 1650\*350\*40 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 木棉案板 | 1200\*700\*800 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 | 1 | 台 |  |  |  |
| **售卖餐区** | | | | | | | | |
| 1 | 双层工作台 | 1200\*600\*950 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 保温蒸台柜 | 1500\*700\*800 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管2支，温控系统 —配数孔板 | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 保温饭桶 | 600\*700\*800 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配220V/1.5KW电热管2支，温控系统 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 留样柜 | 600\*700\*1800 | 选用优质不锈钢板制作，采用优质压缩冷凝机组，铜管制作。 冷藏、自动回归玻璃门、功率：220V/1kW。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 壁挂式 | uva灯管宽频率紫光诱捕 挂墙式，abs工程塑料，电泳铝材，使用面积：50-100平方 | 1 | 只 |  |  |  |
| 6 | 玻璃罩 | 5860\*400 | —罩体玻璃厚1.0CM，面板采用SUS304-2B不锈钢制作 | 1 | 套 |  |  | 玻璃罩 |
| **洗消间** | | | | | | | | |
| 1 | 灭蝇灯 | 壁挂式 | uva灯管宽频率紫光诱捕 挂墙式，abs工程塑料，电泳铝材，使用面积：50-100平方 | 1 | 只 |  |  |  |
| 2 | 残菜台（车、桶） | 800\*650\*950 | 台面板厚1.2mm，采用优质不锈钢制作.配优质定活轮，不锈钢垃圾桶，配¢50不锈钢可调脚。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 三星水池 | 1800\*650\*950 | —台面板厚1.0mm，水斗板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿 —φ25mm不锈钢下橫通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 双层工作台 | 1500\*800\*800 | —台面板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿，φ25mm不锈钢下橫通 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 保洁柜 | 1200\*550\*1800 | —侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,采用优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.0mm，门采用双复门 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 消毒柜 | 1410\*530\*1800 | —侧板厚1.0mm,层板厚1.0mm,采用优质不锈钢制作 —门外壳板厚1.0mm，门采用双复门 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 洗手池 | 600\*600\*950 | —台面板厚1.0mm，水斗板厚1.0mm，采用SUS304-2B不锈钢制作 —配不锈钢可调脚 —φ38mm不锈钢圆通腿 —φ25mm不锈钢下橫通 | 1 | 台 |  |  |  |
| **排烟系统** | | | | | | | | |
| 1 | 脱排油烟机 | 6000×1200\*600 | 选用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm，带油网板，配防爆灯、积油杯。 | 7.2 | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 不锈钢油烟管 | 定制 | 优质拉丝贴膜不锈钢板制作，δ=1.0mm；4\*4角铁连接。 | 45 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 低噪音箱式风机 | 22型 | —型号：35000风量 —功率：380v | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 油烟净化器 | 900\*1000\*1270 | —型号：35000风量 —功率：220v/1.0kw | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 弯头 | 500\*500 | 优质拉丝贴膜不锈钢板制作，δ=1.0mm；4\*4角铁连接 | 3 | 只 |  |  |  |
| 6 | 变形接 | 500\*500 | 优质拉丝贴膜不锈钢板制作，δ=1.0mm；3\*3角铁连接 | 3 | 只 |  |  |  |
| 7 | 风管支架 | 50\*50\*5 | 优质标准角铁 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 设备支架 | 现场制作 | 优质标准槽钢 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 防火阀 | 500\*500\*200 | —规格：风管匹配；优质拉丝贴膜不锈钢板制作，δ=1.0mm； | 1 | 只 |  |  |  |
| 10 | 启动器 | 380v/7.5kw | 优质不锈钢制作优质电器元件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 冷风机 | 640\*660\*450 | 电磁阀自动给水，水冷蒸发，离心风机，清洗自动报警，重量：28kg耗水量：6L 电源：220v/1kw | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 送风管 | 30000\*400\*300 | 优质拉丝贴膜不锈钢板制作，δ=1.0mm；4\*4角铁连接。 | 45 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 送风口 | 300\*300 | 优质铝合金制作，百叶窗双层可调 | 10 | 只 |  |  |  |
| 14 | 消音器 | 1000\*700\*700 | 面层优质拉丝贴膜不锈钢板制作，δ=1.0mm；二层100mm隔音棉消音层，三层纱网布，四层冲孔网。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 隔音棉 | 20mm | 高密度隔音平面棉、阻燃防潮 | 50 | ㎡ |  |  |  |
| 16 | 减震器 | 200kg | 铸铁外壳，汽车弹簧钢，减震隔震、防震、抗压、耐腐，优质橡胶。 | 4 | 个 |  |  |  |
| **其它** | | | | | | | | |
| 1 | 混水龙头 |  | 双联龙头(冷热水)双孔双把双温装台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，陶瓷阀芯，不锈钢软管进水管。 | 11 | 个 |  |  |  |
| 2 | 单水龙头 |  | 单联龙头(单冷)单孔单把手，装至台面鹅颈龙头，管径18MM，开孔22MM，距离台面总高度230MM，黄铜底座，进口陶瓷阀芯，不锈钢软管进水管。 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 地沟板 |  | SUS304不锈钢盖板2.0mm防鼠防滑 SUS304不锈钢明沟1.2mm | 25 | 米 |  |  |  |
| 4 | 止回阀 |  | 结构形式:旋启式, 公称通径:DN40-DN600（mm）,适用介质:水 压力环境:低压,流动方向:单向,驱动方式:其他 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 溢水管 |  | 产品等级：环保 产品认证：IOS9001 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 厨房设备一米内水接驳 |  | 至设备1米的进出水接驳，进水25接驳，排水50接驳（含下水耐高温材料） | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 厨房设备一米内电接驳 |  | 至设备1米的电接驳，设备有炉灶，烟罩，排风机，净化器，开水器，灭蝇灯，售卖餐台等所有设备绝缘处理接驳 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 各种零星配件 |  | 安装过程中各种零星配件 | 1 | 项 |  | **投标报价应包含所有的各种零星配件** |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

**关于投标样品的说明：**

1. **本项目要求投标供应商在投标现场提供样品。**
2. **样品的运送及摆放所需的机具设备由投标人自行负责，样品摆放时间及地点请在开标前24小时内联系采购代理机构工作人员确认，采购代理机构只提供样品摆放场地。**

**第五章 政府采购合同主要条款**

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州建设工程造价咨询有限公司

甲、乙双方根据杭州建设工程造价咨询有限公司关于项目编号为\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 设备性能、型号、配置等 | 品牌 | 单价 | 数量 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： | 大写 |  | | |

注：1、以上表格可自行扩展；商品型号、数量、配置要求等也可附详细清单；

1. 以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。
2. 报价时的工程量为预计数，结算时按审计后实际工程量支付（投标单价不得调整）。

二、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货地点：

七、货款支付

付款方式：

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十二、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙、鉴证方三方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙方各执二份，鉴证方留存一份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

联系电话： 联系电话：

开户银行及账号：

鉴证方（盖章）：杭州建设工程造价咨询有限公司

地址：马溪路667号

电话：0571-61071118

签订时间： 年 月 日

**注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。**

**第六章 磋商响应文件格式**

评分索引一览表

| **评审内容** | | **评分标准** | **自评分** | **页码** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信及商务  （23分） | 样品评分标准 | 1、产品的制作质量（0-3分）；  2、产品的工艺制作水平（0-3分）；  3、产品的款式、尺寸、材料样式（0-2分）；  **投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。** |  |  |
| 类似业绩 | 投标人自2017年1月1日至今承接过类似项目厨房设备采购业绩的，每个得1分，最高得5分。**（须提供中标通知书或合同复印件并加盖公章，未提供的不得分）** |  |  |
| 体系认证 | 投标人同时具备有效期内的GB/T19001质量管理体系认证、GB/T24001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康体系认证，每个得1分，最高得3分。**（须提供相关资料复印件并加盖公章，未提供的不得分）** |  |  |
| 主要产品综合性能指数 | 1、提供投标的炉灶主要产品核心配件检测报告（点火器带点火针）具有检测机构出具的检测合格报告得1分，没有的不得分。  2、提供投标的炉灶主要产品核心配件检测报告（风机、变压器）具有检测机构出具的检测合格报告得1分，没有的不得分。  3、提供投标的一眼大炒一小炒具有质量监督检测中心出具的能效额定热负荷≧35Kw，热负荷准确度≤+10以内；(安全装置：熄火保护、热效率≥46％）的检测报告得2分，三项指标一项不符合或者缺一项均不得分。  4、提供投标的双门蒸饭箱具有质量监督检测中心出具的能效额定热负荷≧26KW，热负荷准确度小于等于+10%以内；（安全装置：熄火保护，热效率≥90%）具有检测机构出具的检测报告得2分，三项指标一项不符合或者缺一项均不得分。 5、消毒产品设备性能指标  提供投标的消毒柜产品出具2017年度或以后检测报告，消毒柜性能指标：在满载状态下运行，大肠杆菌的杀灭对数值＞3.00，满足参数要求得1分，不满足或者未提供的不得分。  **（注：以上设备均须提供相关检测报告复印件并加盖公章）** |  |  |
| 技术  （17分） | 售后服务方案 | 售后服务方案、维护人员等情况，质保期内的服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺的保障措施，评委酌情给分。 |  |  |
| 施工方案 | 根据项目施工方案及交货安装工期、施工队伍资质和能力，产品制造工艺、制作与验收标准酌情得分。 |  |  |
| 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案及培训计划，可行性、合理性，评委酌情给分。 |  |  |
| 标书质量 | 投标文件编制有序、完整性、规范性，有无错误、是否按招标文件要求制作等情况酌情打分。 |  |  |

封面格式正本或副本

\*\*\*项目名称

项目编号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* （标项\*）

**资**

**信**

**及**

**商**

**务**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

▲资信及商务部分内容

（1）投标声明书

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人授权委托书

（4）有效的营业执照副本及相关证书（复印件）；

（5）投标人情况介绍

（6）同类项目实施情况一览表

（7）商务偏离说明表

（8）关于对采购文件中有关条款的拒绝声明

（9）采购招标文件要求的或响应人认为需要的其他商务文件或说明

**注：以上目录是编制资信及商务内容的基本格式要求，响应人可根据自身情况进一步细化。**

**一、声明书**

（代理机构）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加 项目(编号： )政府采购项目的投标，并保证磋商响应文件中所列举的报价及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受采购文件的各项规定和要求，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照采购文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**二、法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄：

职务： 系 的法定代表人。为承接项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖公章）：

日 期： 年 月 日

**三、授权委托书**

（采购机构）：

兹委派我公司 先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： )，代表我公司全权处理 项目(编号： )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期： 年 月 日

**法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）**

**四、 有效的企业法人营业执照、相关证书复印件**

**所有资质文件（复印件）**

（由投标人根据采购需求及采购文件自行编制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资质要求** | | **应标单位具备资质** | | | | | |
| **必备资质** | **资质级别** | **资质**  **名称** | **资质**  **级别** | **颁证**  **机构** | **证书有效期（起止年月）** | **证书复印件所在页码** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他资质** | **资质级别** | **资质**  **名称** | **资质**  **级别** | **颁证**  **机构** | **证书有效期（起止年月）** | **证书复印件所在页码** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**五、投标人介绍**

（由投标人自行编制）

**附表: 投标人信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 叙述/提供 |
| **1. 一般情况**  1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处）  1.2 公司地址  1.3 公司成立时间  1.4 公司主业  1.5 业务范围  1.6 从事类似项目实施的情况，  1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。  1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件。  **2. 支持与经验**  2.1 支持服务能力  **3．公司的组织结构简图**（以下可另附）  **4．法定代表人身份证明**  **5．其它** |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**六、同类项目实施情况一览表**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 项目  投资  （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件。**

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**七、商务偏离说明表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购文件条目号 | 采购文件商务条款 | 应标文件商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**八、对采购文件中有关条款的拒绝声明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**九、采购文件要求的或投标人认为需要的其他商务文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

封面格式正本或副本

\*\*\*项目名称

项目编号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* （标项\*）

**技**

**术**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

▲技术响应部分内容

（1）售后服务方案

（2）施工方案

（3）培训方案

（4）投标人认为需要的其他技术文件或说明（格式略）

**注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。**

**技 术 响 应 表**

单位全称（公章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：投标人应根据所投产品的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名： 日 期：

封面格式正本或副本

\*\*\*项目名称

项目编号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* （标项\*）

**报**

**价**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

▲报价文件

（1）投标报价一览表（首次报价）

（2）报价明细清单（须详细报价的组成明细）

（3）小微企业声明函及相关资料、残疾人福利性单位相关资料（若有）

（4）采购文件要求的或响应人认为需要的其它资料

**报 价 一 览 表**

单位全称（公章）： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 投标报价  （元） | 备注 |
|  |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、投标报价应包括人工、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、验收、保修、售后服务、技术服务、代理服务费等所涉及的一切费用和税金。

全权代表（签字）： 日 期：

**报 价 明 细 表**

单位全称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： | 大写： |  | | | | |

全权代表签名： 日 期：

**中小企业声明（若有）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**附“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（加盖公章）**

**残疾人福利性单位声明函（若有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

企 业 名称： （盖章） 日 期：

**附相关证明文件（加盖公章）**