**塘栖镇精神共富实践基地室内软装及室外活动设施采购**

**招 标 文 件**

**（电子招投标）**

项目编号:YHZFCG2024-084

采购人:杭州市临平区塘栖镇人民政府

采购代理机构:耀华建设管理有限公司

二〇二四 年 三 月 十五 日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

塘栖镇精神共富实践基地室内软装及室外活动设施采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年04月08日09点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况：**

**项目编号：**YHZFCG2024-084

**项目名称：**塘栖镇精神共富实践基地室内软装及室外活动设施采购

**预算金额（元）：5900000.00**

**最高限价（元）：5900000.00**

**采购需求：**主楼内部空间文化采购，涉及文化上墙、家具定制、场景定制、大型玩具、艺术摆件、绿植、文化展厅等；室外童玩休闲区设施。包含活动区域大型玩具设备、健身器材、氛围标语、休闲座椅、景观小品等；整体导视系统。包含门头、高空字、指示、内外部索引、科室牌、宣传栏等。具体内容以招标文件“第三部分 采购需求”为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：**具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分 采购需求”。

**合同履约期限：**详见招标文件“第三部分 采购需求”。

**本项目接受联合体投标：****是；****否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造或承建，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到/%，小微企业合同金额应当达到 / %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 */* % ，小微企业合同金额应当达到/ % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求： **无 ；**

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件：**

**时间：**/至2024年04月08日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

**提交投标文件截止时间：** 2024年04月08日09点30分00秒止（北京时间）；

**投标地点（网址）：**登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上投标响应；

**开标时间：**2024年04月08日09点30分00秒（北京时间）；

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线响应开标；

**组织机构线下开标地点：**杭州市临平区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2013会议室，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市临平区塘栖镇人民政府

地 址：杭州市塘栖镇人民路300号。

项目联系人（询问）：俞晨攀 项目联系方式：0571-86372101

质疑联系人：沈 滨 质疑联系方式：0571-86380013

2.采购代理机构信息

名 称：耀华建设管理有限公司

地址：杭州市临平区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层（整层）。

项目联系人（询问）：沈佳燕 项目联系方式：0571-86320706、17326086404

质疑联系人：单成燕 质疑联系方式：0571-86320727、18072887619

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家GO3办公室 (快递仅限ems或顺丰)。

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 🗹A货物类**，核心产品为：**   1. **文化墙；**   **2、立体字；**  **3、桌椅；**  🞎B服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 1. 标的：**塘栖镇精神共富实践基地室内软装及室外活动设施采购** ； 2. 属于 **工业** 行业。   说明：  1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。  2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。  3.企业划分指标以现行统计制度为准。  1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。  2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。  3）资产总额，采用资产总计代替。  （3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求**。**  (4)符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 (5)监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供。  ①采购清单中→游乐场地→序号7的双向分水：提供双向分水1套，滚塑成型，工程塑料材质，尺寸不小于1800\*510\*930mm。  ②采购清单中→二层室内→序号25的老年茶馆塘栖书场文化墙：提供原泥平面造型一块，尺寸：400\*400mm。；  ③采购清单中→二层室内→序号39的射靶玩具：滚塑成型射靶玩具1个，工程塑料材质，尺寸不小于800\*250\*1150mm。  ④采购清单中→导视部分→序号6的户外价值观立体字不锈钢立体字“社”字一个，尺寸400\*400mm，侧厚25mm，烤汽车漆；   1. 样品提交时间、地点、联系人：投标人必须在2024年04月07日（开标前一天）14：00至16：30期间内，将投标样品送至杭州市临平区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2027会议室，并办理样品送达登记手续。拒绝接收逾期送达的样品。（咨询联系人：沈佳燕 联系电话：17326086404）。   **▲3.投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。**  **4.样品的退返：**中标单位的“样品”将由采购人予以保存作为项目验收的重要依据。未中标投标人的“样品”由投标人在中标结果质疑期结束后三个工作日内从采购人处自行领回，逾期采购人将不予保管。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。详见评标办法：室外游乐场地设计方案（**注：投标人未提供“多媒体演示文件”，演示不得分；演示内容录制视频在投标截止前密封快递至或送至杭州市临平区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室。收件人：沈佳燕，联系电话：17326086404。**）  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。  因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点： 密封包装后（建议快递邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市临平区南苑街道迎宾路与望梅路交汇处华元欢乐城-华元大厦20层2022办公室 ；备份投标文件签收人员联系电话：沈佳燕收，17326086404。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | **招标服务费** | 本项目的代理费由成交供应商支付。本项目的招标代理费用由中标单位支付，代理费用付款参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）文件八折计取，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。 |
| 15 | **其他要求** | **中标后提供承诺书和纸质版投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件），承诺书详见附件。** |

## 一、总则

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. **定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5杭州市临平区财政局投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州) ，地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家GO3办公室 (快递仅限ems或顺丰)。联系人：朱女士、王女士，监督投诉电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

**11.1资格文件**：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

▲11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目为专门面向中小企业制造或承建（承接）货物采购项目,投标单位和货物生产制造商应为中型或小型企业或微企业或监狱企业和残疾人福利性单位；投标时提供中小企业声明函（格式详见附件7），否则其投标文件作无效投标处理；**

11.1.3本项目的特定资格要求：无。

## 11.1.3.1本项目接受联合体投标，如联合体投标的，提供联合体协议。

**注：上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。上述内容部分格式及内容详见“**第六部分 应提交的有关格式范例”。

**11.2 商务技术文件（包括不限于）：**

**▲11.2.1投标函；**

**▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；**

**▲**11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**▲11.2.5商务技术偏离表；（格式内容见“第六部分 应提交的有关格式范例”）**

**投标人必须针对第三部分设备清单中“技术参数要求”逐个做出响应，并按相关要求提供证明材料或响应，否则视为未响应。**

**▲11.2.6投标产品清单（根据采购需求清单明细提供投标产品清单，即所投产品具体配置表）。**

**所投产品具体配置表**：详细列明所投产品设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确所投产品的品牌、规格型号、材质及具体技术指标，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任；

**▲11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；**

11.2.8政府采购活动现场确认声明书。

11.2.9关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

11.2.10投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

**注：上述内容部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。**

**11.3报价文件（包括不限于）：**

▲**11.3.1开标一览表（报价表）；**

**注：投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

## 六、定 标

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25.6 合同签订依据为相关法律法规文件、招标文件、乙方投标文件等，合同条款有与前者冲突的，以前者为准。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以金融机构、担保机构出具的履约保函形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**27.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 八、电子交易活动的中止

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1. **采购需求**

**一、项目概述**

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物设计、供货、安装调试、货物验收辅助、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括含货款、样品费、设计费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

本项目采购主楼内部空间文化采购，涉及文化上墙、家具定制、场景定制、大型玩具、艺术摆件、绿植、文化展厅等；室外童玩休闲区设施，包含活动区域大型玩具设备、健身器材、氛围标语、休闲座椅、景观小品等；整体导视系统，包含门头、高空字、指示、内外部索引、科室牌、宣传栏等。具体详见采购清单。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **户外休闲区** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 户外公共休息区1 | 8350\*2050mm | 1.5mm不锈钢激光切割，焊接，烤漆，内容丝网印刷，双面烤漆，立体字部分用5mm不锈钢立体字烤漆，8mm钢板底座，分体预埋件安装，板件边缘凹陷藏灯带 | 项 | 1 |
| 2 | 户外公共休息区2 | 6000\*2560mm | 1.5mm不锈钢激光切割，焊接，烤漆，内容丝网印刷，双面烤漆，立体字部分用5mm不锈钢立体字烤漆，8mm钢板底座，分体预埋件安装 | 项 | 1 |
| 3 | 环形装饰休息椅 | 4600\*2470mm | 1.5mm不锈钢激光切割，焊接，烤漆，内容丝网印刷，双面烤漆，8mm钢板底座，分体预埋件安装 | 项 | 1 |
| 4 | 装饰熊1 | 1000\*1000\*2500mm | 玻璃钢雕塑，8mm钢板底座，分体预埋件安装 | 项 | 1 |
| 5 | 装饰熊2 | 1500\*1600\*2700mm | 玻璃钢雕塑，8mm钢板底座，分体预埋件安装 | 项 | 1 |
| **游乐场地** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 趴趴熊 | 12000\*5000\*6000mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.趴趴熊造型玻璃钢：采用船用级树脂、胶衣、船用级无碱玻璃纤维布、玻璃纤维毡，加入防紫外线抗老化剂手工制作成型，玻璃钢厚度为6-8mm。强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外线，抗静电能力强，不变形，成品内外平整，安全环保，无毒、无味。 4.球体为2mm厚的冲孔板搭配壁厚不小1.5mm的镀锌管龙骨，采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，再喷涂户外专用漆，成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 5.内部爬网为φ16mm，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由6股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。 6.滑梯不锈钢材质采用304不锈钢材质制作，厚度3.0mm，板材经过电脑激光切割，数控折弯等工艺后进行焊接成型，焊接工艺为氩弧焊一次成型，氩弧焊透度均匀，成型后经过反复经3次打磨、抛光、拉丝等工艺后，表面光滑纹理均匀好看360度无毛刺无死角，外露钢板均进行倒角处理，整体安全可靠。 7.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 8.其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。 | 套 | 1 |
| 2 | 传声筒 | 2600\*80\*800mm | 镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 | 套 | 1 |
| 3 | 钢芯缆绳 | 2000mm | 网绳：φ16mm，采用钢芯缆绳，是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢芯缆绳是由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由6股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。 | 条 | 4 |
| 4 | 不锈钢钻洞1 | 3000\*620mm | 采用304不锈钢材质制作，板材经过电脑激光切割，数控折弯等工艺后进行焊接成型，焊接工艺为氩弧焊一次成型，氩弧焊透度均匀，成型后经过反复经3次打磨、抛光、拉丝等工艺后，表面光滑纹理均匀好看360度无毛刺无死角，外露钢板均进行倒角处理，整体安全可靠。 | 套 | 1 |
| 5 | 不锈钢钻洞2 | 2200\*620mm | 采用304不锈钢材质制作，板材经过电脑激光切割，数控折弯等工艺后进行焊接成型，焊接工艺为氩弧焊一次成型，氩弧焊透度均匀，成型后经过反复经3次打磨、抛光、拉丝等工艺后，表面光滑纹理均匀好看360度无毛刺无死角，外露钢板均进行倒角处理，整体安全可靠。 | 套 | 2 |
| 6 | 攀岩点 | 常规 | 工程塑料制品； | 个 | 60 |
| 7 | 双向分水 | 1800\*510\*930mm | 1、先将塑料粒子加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型、脱模，最后获得制品。  2、滚塑成型，工程塑料材质，尺寸不小于1800\*510\*930mm。  3、设置了不同高度档位的流水板，不同高度的水流让幼儿对速度的初步体验，在游戏中体验自然物理现象。  **提供样品：双向分水1套，滚塑成型，工程塑料材质，尺寸不小于1800\*510\*930mm。** | 套 | 2 |
| 8 | 爬网 | 1000\*900mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.网绳：φ16mm，采用钢丝绳是将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，钢丝绳由钢丝、绳芯及润滑脂组成。钢丝绳是先由6股钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。 5.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 9 | 不锈钢滑梯 | 2050\*450mm | 采用304不锈钢材质制作，板材经过电脑激光切割，数控折弯等工艺后进行焊接成型，焊接工艺为氩弧焊一次成型，氩弧焊透度均匀，成型后经过反复经3次打磨、抛光、拉丝等工艺后，表面光滑纹理均匀好看360度无毛刺无死角，外露钢板均进行倒角处理，整体安全可靠。 | 条 | 1 |
| 10 | 跷跷板 | 2000\*300\*600mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 11 | 双人太空漫步机 | 1800\*350\*1200mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 12 | 太极云手 | 1100\*800\*1200mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.塑料：采用专用塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥0.6cm）。 5.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 13 | 单柱双位腹肌板 | 1530\*1270\*650mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 14 | 腰背按摩器 | 1300\*800\*1350mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 15 | 三人牵引器 | 1100\*1100\*2650mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 16 | 三人扭腰器 | 1430\*1430\*1250mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 17 | 双位坐推器 | 2360\*650\*1960mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 18 | 双人浪板 | 1510\*890\*1250mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 19 | 双人坐蹬训 练器 | 1700\*460\*1510mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| 20 | 单柱健骑机 | 1000\*500\*1100mm | 1．质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 2.产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 3.镀锌钢管壁厚不小于0.15cm，原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，经过质检人员检查无误，通过打磨抛光的方法除绣，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将阿克苏漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落 。 4.五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 | 套 | 1 |
| **一层室内** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 一层大厅文化墙 | 4000\*1400mm | 表面刷环保乳胶漆，油画布，面贴迷你发光亚克力字，亚克力logo，暗藏led灯带等 | 项 | 1 |
| 2 | 侧厅新时代文明实践所文化墙1 | 4400\*1600mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，人工丙烯墙绘 | 项 | 1 |
| 3 | 侧厅新时代文明实践所文化墙2 | 2500\*1600mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，人工丙烯墙绘 | 项 | 1 |
| **二层室内** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 社会工作站文化墙1 | 4000\*1600mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，人工丙烯墙绘 | 项 | 1 |
| 2 | 社会工作站文化墙2 | 1500\*1600mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，人工丙烯墙绘 | 项 | 1 |
| 3 | 社会组织服务中心文化墙1 | 4000\*1400mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字 | 项 | 1 |
| 4 | 社会组织服务中心文化墙2 | 5000\*1600mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，相框 | 项 | 1 |
| 5 | 新时代走廊文化墙1 | 5000\*1200mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，相框 | 项 | 1 |
| 6 | 志愿者走廊文化墙2 | 6000\*1600mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字 | 项 | 1 |
| 7 | 志愿者中心文化墙1 | 4000\*2400mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，定制墙布 | 项 | 1 |
| 8 | 志愿者中心文化墙2 | 3000\*2400mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，定制墙布 | 项 | 1 |
| 9 | 多功能厅文化墙 | 8000\*1800mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，人工丙烯墙绘 | 项 | 1 |
| 10 | 宣讲室文化墙2 | 3500\*1000mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字 | 项 | 1 |
| 11 | 走廊景观墙 | 2000\*2700mm | 铝合金木龙骨打底，软膜内容UV | 项 | 5 |
| 12 | 旋转楼梯改造 | 2000\*1000\*1200mm | 原钢架楼梯打磨平整，表面喷刷氟碳漆，地面造景装饰 | 项 | 1 |
| 13 | 亲子阅读室书柜 | 6500\*300\*2400mm | 木工板造型柜，水曲柳面板贴面，涂刷优质环保木器漆 | 项 | 1 |
| 14 | 亲子阅读室黑板墙 | 2800\*750mm | 水曲柳实木边框，环保黑板漆 | 项 | 1 |
| 15 | 亲子阅读室走廊隔断柜1 | 5000\*500\*2000mm | 木工板造型柜，水曲柳面板贴面，涂刷优质环保木器漆，软包坐垫 | 项 | 1 |
| 16 | 亲子阅读室走廊隔断柜2 | 4000\*500\*1000mm | 木工板造型柜，水曲柳面板贴面，涂刷优质环保木器漆 | 项 | 1 |
| 17 | 亲子阅读室走廊隔断柜3 | 4500\*500\*700mm | 木工板造型柜，水曲柳面板贴面，涂刷优质环保木器漆，软包坐垫 | 项 | 1 |
| 18 | 亲子阅读室文化墙 | 6500\*2200mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，人工丙烯墙绘 | 张 | 1 |
| 19 | 亲子阅读室靠窗柜 | 1700\*400\*1200mm/1400\*400\*1200mm/1070\*400\*1200mm | 木工板造型柜，水曲柳面板贴面，涂刷优质环保油漆 | 组 | 1 |
| 20 | 亲子阅读室地垫 | 92㎡ | 加厚垫芯，高密度PE材质，600\*600地垫 | 平米 | 92 |
| 21 | 老年茶馆造型书柜 | 4600\*300\*2600mm | 免漆板柜体，定制柜门 | 组 | 1 |
| 22 | 老年茶馆文化墙 | 2000\*1200mm | 油画布uv，精品亚克力字 | 面 | 1 |
| 23 | 老年茶馆前台吧台 | 3100\*750\*1100mm | 原有吧台基础上正面做瓦片造型饰面，台面及侧面用人造石，暗藏灯带。 | 组 | 1 |
| 24 | 老年茶馆前台顶部造型 | 5000\*250\*500mm | 铁艺造型框架，木工板封平，定制文化内容亚克力发光灯片，不锈钢边框。 | 项 | 1 |
| 25 | 老年茶馆塘栖书场文化墙 | 2900\*950mm | 墙面表面生态原泥饰面，平整纹理自然，功能图案呈浮雕状，图案与原泥底板融合，无缝隙，高密度PVC激光雕刻烤漆，精品亚克力字  **提供样品：原泥平面造型一块，尺寸：400\*400mm。** | 项 | 1 |
| 26 | 老年茶馆塘栖书场舞台 | 半径1500mm | 多层板基础，面铺实木多层木地板，暗藏灯带。 | 项 | 1 |
| 27 | 老年茶馆马头墙造型隔断 | 1500\*100\*2000mm | 新建墙体，石膏板隔断，造型掏洞，仿古瓦片造型屋檐，涂刷环保乳胶漆 | 项 | 1 |
| 28 | 儿童之家隔墙 | 6000\*140\*2600mm | 新建墙体，木质龙骨，石膏板封面，环保乳胶漆，造型圆形包边，精品亚克力字 | 项 | 1 |
| 29 | 儿童之家文化墙1 | 3000\*2400mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字 | 面 | 1 |
| 30 | 儿童之家文化墙2 | 700\*2000mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字 | 项 | 2 |
| 31 | 儿童之家造型柜 | 4400\*300\*2000mm | 木工板造型柜，水曲柳面板贴面，涂刷优质环保乳胶漆，亚克力装饰，精品亚克力字 | 项 | 1 |
| 32 | 儿童之家乐高玩具 | 1700\*1700mm | 环保乐高颗粒 | 项 | 1 |
| 33 | 邻里客厅文化墙 | 3000\*2400mm | 人工丙烯墙绘 | 项 | 1 |
| 34 | 玩乐区儿童淘气堡 | 9000\*3000\*2500mm | 儿童玩具套组，其中玻璃钢内胆，高级汽车烤漆，软包，航海绳，地面软垫，透明亚克力，环保乳胶漆,边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 | 项 | 1 |
| 35 | 玩乐区儿童淘气堡地垫 | 10000\*5000\*20mm | 地面PU软垫 | 项 | 1 |
| 36 | 玩乐区阅读角书柜 | 3400\*300\*1400mm | 樟子松材质，涂刷优质环保乳胶漆 | 项 | 1 |
| 37 | 玩乐区地台 | 4400\*3200\*300mm | 弧形多层板造型地台，实木多层木地板，暗藏灯带 | 项 | 1 |
| 38 | 玩乐区阅读角文化墙 | 3000\*1900mm | 新建造型墙体，石膏板封面，环保乳胶漆，暗藏灯带,人工丙烯墙绘等 | 面 | 1 |
| 39 | 射靶玩具 | 800\*250\*1150mm | 先将塑料[原料](https://baike.so.com/doc/6975984-7198673.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)加入[模具](https://baike.so.com/doc/5341669-5577112.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热，使模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于[模腔](https://baike.so.com/doc/1553383-1642071.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却[定型](https://baike.so.com/doc/23771300-24327303.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)、[脱模](https://baike.so.com/doc/1604950-1696633.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)，在组装搭配最后获得制品。  **提供样品：滚塑成型射靶玩具1个，工程塑料材质，尺寸不小于800\*250\*1150mm。** | 个 | 4 |
| 40 | 医疗区前台 | 3600\*600\*1100mm | 免漆板柜体，定制柜门，侧面及台面铺白色人造石，亚克力字，暗藏灯带。 | 项 | 1 |
| 41 | 隔断柜 | 3000\*200\*2100mm | 木工板造型柜，水曲柳面板贴面，涂刷优质环保木器漆 | 张 | 1 |
| 42 | 母婴室吧台 | 3000\*580\*800mm | 免漆板柜体，定制柜门，陶瓷台下盆，不锈钢龙头下水，人造石台面，成品镜子安装。 | 项 | 1 |
| 43 | 折叠尿布台 | 800\*550\*50mm | 成品 | 个 | 1 |
| 44 | 母婴室文化墙 | 2800\*1200mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字 | 项 | 1 |
| 45 | 母婴室门 | 1200\*2100mm | 成品，实木门框 | 项 | 1 |
| 46 | 图书馆装饰 | 66m² | 宣绒布写真 | m² | 66 |
| **二层非遗馆** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 仿古门带套 | 3000\*1490mm | 实木免漆门 | 套 | 2 |
| 2 | 主题背景墙 | 3285\*3000mmmm | 新做墙体1.8多层板基础框架、石膏板饰面、腻子刮平打磨，涂刷乳胶漆，防火处理；柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带 | 项 | 1 |
| 3 | 前言背景墙 | 2400\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨/画面木工定制底板，防火处理，外贴无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷，2CM高密度PVC雕刻立体字，外层喷塑覆盖 | 项 | 1 |
| 4 | 技艺主题文化墙1 | 3325\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨/外层实木格栅定制专色环保油漆饰面，防火处理/柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带/文字无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/2CM高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV印刷 | 项 | 1 |
| 5 | 技艺主题文化墙2 | 2975\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨，防火处理/柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带/文字无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/2CM高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV印刷 | 项 | 1 |
| 6 | 洞洞板展墙 | 700\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨/实木定制洞洞板 | 项 | 1 |
| 7 | 工具展墙 | 1040\*1770mm | 实木板定制，做旧，防火处理 | 项 | 1 |
| 8 | 造船工具 | 定制 | 木船制造相关工具，不少于30个 | 套 | 1 |
| 9 | 味道主题文化墙1 | 6967.5\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨/外层实木格栅定制专色环保油漆饰面，防火处理/柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带/文字无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/2CM高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV印刷 | 项 | 1 |
| 10 | 味道主题文化墙2 | 2156\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨，防火处理/柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带/文字无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/2CM高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV印刷 | 项 | 1 |
| 11 | 格栅造型墙 | 775\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨/外层实木格栅定制专色环保油漆饰面，防火处理 | 项 | 2 |
| 12 | 皮影主题文化墙 | 6058\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨，防火处理/柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带/文字无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/2CM高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV印刷 | 项 | 1 |
| 13 | 表演区造型框架 | 正面3000\*2030mm 桌面1800\*740\*350mm | 实木定制L型框架，专色环保油漆饰面，防火处理 | 项 | 1 |
| 14 | 表演幕布 | 1500\*1800mm | 皮影专用幕布 | 项 | 1 |
| 15 | 牌匾 | 585\*1800mm | 高密度PVC雕刻烤漆上色 | 项 | 1 |
| 16 | 民俗主题文化墙1 | 3393\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨/外层实木格栅定制专色环保油漆饰面，防火处理/柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带/文字无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/2CM高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV印刷 | 项 | 1 |
| 17 | 民俗主题文化墙2 | 5763\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨，防火处理/柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带/文字无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/2CM高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV印刷 | 项 | 1 |
| 18 | 医者主题文化墙 | 7762\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨，防火处理/柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带/文字无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/2CM高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV印刷 | 项 | 1 |
| 19 | 抽屉柜 | 1050\*1292.5mm | 1.8多层板基础框架，实木定制，防火处理/金属拉环 | 项 | 1 |
| 20 | 立柱主题墙 | 1100\*3000\*520mm | 实木原木定制，侧边做展柜样式，格栅造型/防火处理/无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷 | 组 | 6 |
| 21 | 瓦片装饰 | 500\*1000mm | 瓦片、人工烧制/无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷打底 | 项 | 13 |
| 22 | 非遗百态主题文化墙 | 9000\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架，石膏板饰面、腻子刮平打磨，防火处理/5公分木工定制底板，外贴无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷/侧边做展柜样式 | 项 | 1 |
| 23 | 投影幕布 | 4500\*2800mm | 200寸16：10金属外壳遥控电动幕布 | 项 | 1 |
| 24 | 造型凳 | 1400\*450\*450 | 实木多层板+白蜡木（面板40厚度） | 张 | 11 |
| 25 | 桌子 | 1600\*600\*700mm | 实木多层板+白蜡木（面板40厚度） | 张 | 8 |
| 26 | 长条凳 | 1460\*350\*400 | 全实木白蜡木（面板40厚度） | 张 | 8 |
| 27 | 非遗展品 | 440\*280\*250mm | 按展柜尺寸进行定制摆放，不少于30个 | 项 | 1 |
| 28 | 方通吊顶 | 定制 | 仿木纹铝型材方通，防火处理 | 平方 | 196 |
| 29 | 顶部喷黑 | 定制 | 原顶清理，修补及涂黑，以及空调改装移位 | 平方 | 280 |
| 30 | 基层处理 | 定制 | 整体基层处理及施工时墙面二次修补 | 平方 | 215 |
| **历史展厅** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 入口展示墙 | 730\*2580mm | 1.8多层板基础框架、石膏板饰面、腻子刮平打磨，涂刷乳胶漆，防火处理/无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷饰面/PVC窗花装饰 | 项 | 2 |
| 2 | 定制木门带套 | 2580\*1490mm | 实木免漆门 | 套 | 1 |
| 3 | 门头立体字 | 664\*1900mm | 10mmPVC激光切割造型，无缝焊接烤漆/立体雕刻字 | 组 | 1 |
| 4 | 整体造型墙 | 37975\*3000mm | 原墙1.8多层板基础框架、石膏板饰面、腻子刮平打磨，涂刷乳胶漆，防火处理，上沿木工造型，喷漆防火处理/无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷饰面 | 平方 | 114 |
| 5 | 隔断主题墙 | 3500\*2800mm | 新做墙体1.8多层板基础框架、石膏板饰面、腻子刮平打磨，涂刷乳胶漆，防火处理；柔光布发光灯箱，LED漫反射灯带 | 项 | 1 |
| 6 | 前言文化墙 | 870\*1365mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面/无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 7 | 篇章文化墙 | 830\*2445mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面/无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 4 |
| 8 | 塘栖遗迹主题文化墙1 | 3090\*1800mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面//无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 9 | 塘栖遗迹主题文化墙2 | 2060\*1530mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面//无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 10 | 风雅之地文化墙1 | 2120\*1085mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面//无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 11 | 风雅之地文化墙2 | 2810\*1085 | 实木定制基础框架/1.8多层板封面//无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 12 | 塘栖丝绸主题文化墙 | 4000\*1210mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面//无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 13 | 塘栖名人文化墙1 | 2670\*1360mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面//无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 14 | 塘栖名人文化墙2 | 2970\*1360mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面//无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 15 | 塘栖名人文化墙3 | 1980\*1360mm | 实木定制基础框架/1.8多层板封面//无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷装裱/高密度PVC主题雕刻字及主题图片UV喷印 | 项 | 1 |
| 16 | 结语 | 直径1320mm | 高密度PCV专色烤漆雕刻版/UV喷绘画面 | 块 | 1 |
| 17 | 塘栖风光主题文化墙 | 3500\*2800mm | 新做墙体1.8多层板基础框架、石膏板饰面、腻子刮平打磨，涂刷乳胶漆，防火处理/无缝宣绒布墙纸高精度UV印刷饰面/表面为油画布木工装裱UV高精度印刷画面 | 项 | 1 |
| 18 | 装饰造型 | 870\*2760mm | 高密度PCV专色烤漆雕刻版/0.7mm不锈钢激光切割，无缝焊接烤漆格栅 | 项 | 2 |
| 19 | 踢脚线 | H6mm | 实木踢脚线 | m | 50 |
| 20 | 挂画轨道 | 定制 | 铝合金/贴墙安装 | m | 39 |
| 21 | 方通吊顶 | 定制 | 仿木纹铝型材方通，防火处理 | 平方 | 129 |
| 22 | 顶部喷黑 | 定制 | 原顶清理，修补及涂黑，以及空调改装移位 | 平方 | 150 |
| 其他部分 | | | | | |
| 1 | 弧形装饰墙 | 4520\*1240mm | 墙体基层处理/油漆涂刷/高精度墙布UV画面黏贴+立体字装饰 | 项 | 1 |
| 2 | 沙发茶几组合 | 3300\*2050\*720mm | 框架：东北落叶松结合多层板内框架 填充：圣诺盟顾家旗下的“东亚”海绵 面料：采用优质PU皮 | 套 | 1 |
| 3 | 玻璃门定制 | 2050\*2560mm | 钢化玻璃 | 项 | 1 |
| 4 | 儿童游乐区围栏 | 19米 | 环保PP、HDPE | 米 | 19 |
| 5 | 儿童游乐区鞋凳 | 1200\*400mm | 木制框架，面覆软包 | 个 | 2 |
| 6 | 一楼新时代实践所文化墙2 | 5000\*1600mm | 拆除原有广告墙，批腻子重做环保乳胶漆，面覆15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，人工丙烯墙绘 | 项 | 1 |
| 7 | 志愿服务矩阵地图重做 | 800\*648mm，780\*39mm | 亚克力背打UV | 块 | 2 |
| 8 | 宣讲点板块重做 | 1100\*1390mm，765\*1260mm | 亚克力背打UV，墙面重新批腻子，修补油漆 | 块 | 2 |
| 9 | 榜样的力量新增队伍展示 | 480\*680mm,760\*450mm | 高密度PVC激光雕刻烤漆,亚克力激光雕刻UV，贴墙安装 | 块 | 1 |
| 10 | 图书馆柜体内墙布 | 15平方 | 木工板打底，面贴宣绒布 | 平方 | 15 |
| **三层室内** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 走廊景观墙 | 2000\*2700mm | 铝合金木龙骨打底，软膜内容UV | 项 | 5 |
| 2 | 微融媒体中心文化墙1 | 4500\*1500mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，新建墙体，拉电源线 | 项 | 1 |
| 3 | 微融媒体中心文化墙2 | 3500\*1500mm | 15mm厚高密度PVC激光雕刻造型烤漆，内容UV，10mm亚克力字，人工丙烯墙绘，拉电线 | 项 | 1 |
| 4 | 书法室前墙 | 2700\*2000mm | 木工板造型柜，水曲柳面板贴面，涂刷优质环保乳胶漆，书法画 | 项 | 1 |
| 5 | 书法室文化墙 | 8000\*2000mm | 硬包饰面，毛毡板饰面，装饰书法挂画 | 项 | 1 |
| 6 | 书法室后墙 | 4300\*1200mm | 木工板基层，实木边框，毛毡板饰面 | 项 | 1 |
| 7 | 黑板 | 2200\*1200mm | 木工板基层，实木边框，磁吸黑板贴面 | 块 | 4 |
| **窗帘** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 二层卷帘 | 460㎡ | （1）材质：100%聚酯纤维； （2）克重量：≥270/㎡； （3）耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （4）耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （5）耐光色牢度：≥3 级； （6）耐干洗色牢度：≥4 级； （7）可萃取的重金属：六价铬≤0.5mg/kg；汞≤0.02mg/kg； （8）甲醛含量：未检出； （9）PH 值：4-9； （10）可分解致癌芳香胺燃料：禁用； （11）异味：无异味； （12）致敏性染料、致癌染料：禁用 （13）防紫外线性能：UPF≥50，UVA＜5%，UVB＜5%； （14）水洗尺寸变化率：水洗尺寸变化率+3.0~-3.0%； | 平方 | 460 |
| 2 | 二层布帘 | 100m | （1）材质：100%聚酯纤维； （2）克重量：≥270/㎡； （3）耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （4）耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （5）耐光色牢度：≥3 级； （6）耐干洗色牢度：≥4 级； （7）可萃取的重金属：六价铬≤0.5mg/kg；汞≤0.02mg/kg； （8）甲醛含量：未检出； （9）PH 值：4-9； （10）可分解致癌芳香胺燃料：禁用； （11）异味：无异味； （12）致敏性染料、致癌染料：禁用 （13）防紫外线性能：UPF≥50，UVA＜5%，UVB＜5%； （14）水洗尺寸变化率：水洗尺寸变化率+3.0~-3.0%； | 米 | 100 |
| 3 | 二层纱帘 | 100m | 1）材质：100%聚酯纤维； （2）克重量：≥65/㎡； （3）耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （4）耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （5）耐光色牢度：≥3 级； （6）耐干洗色牢度：≥4 级； （7）甲醛含量：未检出； （7）PH 值：4-9； （8）可分解致癌芳香胺燃料：禁用； （9）异味：无异味； （10）致敏性染料、致癌染料：禁用 （11）防紫外线性能：UPF≥50，UVA＜5%，UVB＜5%； （12）水洗尺寸变化率：水洗尺寸变化率+3.0~-3.0%； | 米 | 100 |
| 4 | 三层卷帘 | 350㎡ | （1）材质：100%聚酯纤维； （2）克重量：≥270/㎡； （3）耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （4）耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （5）耐光色牢度：≥3 级； （6）耐干洗色牢度：≥4 级； （7）可萃取的重金属：六价铬≤0.5mg/kg；汞≤0.02mg/kg； （8）甲醛含量：未检出； （9）PH 值：4-9； （10）可分解致癌芳香胺燃料：禁用； （11）异味：无异味； （12）致敏性染料、致癌染料：禁用 （13）防紫外线性能：UPF≥50，UVA＜5%，UVB＜5%； （14）水洗尺寸变化率：水洗尺寸变化率+3.0~-3.0%； | 平方 | 350 |
| 5 | 三层布帘 | 300m | （1）材质：100%聚酯纤维； （2）克重量：≥270/㎡； （3）耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （4）耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （5）耐光色牢度：≥3 级； （6）耐干洗色牢度：≥4 级； （7）可萃取的重金属：六价铬≤0.5mg/kg；汞≤0.02mg/kg； （8）甲醛含量：未检出； （9）PH 值：4-9； （10）可分解致癌芳香胺燃料：禁用； （11）异味：无异味； （12）致敏性染料、致癌染料：禁用 （13）防紫外线性能：UPF≥50，UVA＜5%，UVB＜5%； （14）水洗尺寸变化率：水洗尺寸变化率+3.0~-3.0%； | 米 | 300 |
| 6 | 三层纱帘 | 300m | 1）材质：100%聚酯纤维； （2）克重量：≥65/㎡； （3）耐水色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （4）耐皂洗色牢度：变色≥4 级，沾色≥4 级； （5）耐光色牢度：≥3 级； （6）耐干洗色牢度：≥4 级； （ （7）甲醛含量：未检出； （7）PH 值：4-9； （8）可分解致癌芳香胺燃料：禁用； （9）异味：无异味； （10）致敏性染料、致癌染料：禁用 （11）防紫外线性能：UPF≥50，UVA＜5%，UVB＜5%； （12）水洗尺寸变化率：水洗尺寸变化率+3.0~-3.0%； | 米 | 300 |
| 7 | 轨道 | 500m | （1）外观：型材装饰表面清洁，无皱纹、鼓泡、裂纹等影响使用的可见缺陷。 （2）壁厚：≥1.70mm； （3）抗拉强度：≥210MPa； （4）断后伸长率：≥10%； （5）韦氏硬度 HW：≥13； （6）膜厚：≥20µm； （7）承重：跨距 1000mm 施加≥50kg 截荷，未破坏； （8）滑轮承重：施加≥20kg 截荷，未变形； | 米 | 500 |
| 8 | 辅料 | 500m | 韩式无纺布带、不锈钢一字单钩，一米布带配置6个单钩，用于定位褶制作；单钩长7公分，宽2.5公分，不易生锈；高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶； | 米 | 500 |
| **导视部分** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 户外正门门头 | 8980\*60\*4980mm | 铝板弧面造型，高透玻璃，精品不锈钢字激光雕刻造型烤漆，弧面造型砌筑，镀锌方管骨架加固，墙面刷防水环保乳胶漆， | 平方 | 50 |
| 2 | 高空字1 | 13000\*1130mmmm | 1.2mm不锈钢激光切割折弯，精工焊接，精工无缝打磨，防锈防腐处理，汽车漆面漆，高空安装 | 项 | 1 |
| 3 | 高空字2 | 9800\*1130mm | 1.2mm不锈钢激光切割折弯，精工焊接，精工无缝打磨，防锈防腐处理，汽车漆面漆，高空安装 | 项 | 1 |
| 4 | 高空字3 | 6300\*710mm | 1.2mm不锈钢激光切割折弯，精工焊接，精工无缝打磨，防锈防腐处理，汽车漆面漆，高空安装 | 项 | 1 |
| 5 | 户外门头2 | 6920\*1670\*4590mm | 原有墙面拆除，造型顶，精品不锈钢字激光雕刻造型烤漆，墙面刷防水环保乳胶漆，岩板贴面 | 平方 | 35 |
| 6 | 户外价值观立体字 | 3300\*100\*1200mm | 不锈钢造型，精品不锈钢字激光雕刻造型烤漆，造型砌筑，岩板贴面，镀锌方管骨架加固，预埋件安装。**提供样品：不锈钢立体字“社”字一个，尺寸400\*400mm，侧厚25mm，烤汽车漆；** | 项 | 1 |
| 7 | 入口形象牌横版 | 4160\*2200mm | 不锈钢/激光切割/开槽折弯/焊接/打磨焊疤/烤进口汽车漆/文字不锈钢发光字/内衬pc耐力板/LED灯带发光/内置龙骨/钢筋地笼预埋件安装 | 块 | 1 |
| 8 | 户外宣传栏 | 4000\*2550mm | 不锈钢/激光切割/开槽折弯/焊接/打磨焊疤/烤进口汽车漆/文字丝印户外油墨/正面5mm钢化玻璃/正面开启/内置龙骨/立地安装/斜面支撑 | 套 | 1 |
| 9 | 户外总平图 | 1700\*1400mm | 不锈钢/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆，文字丝印户外油墨/摆放 | 块 | 1 |
| 10 | 楼层立地总索引 | 1900\*500mm | 不锈钢/激光切割/开槽折弯/焊接/打磨焊疤/烤汽车漆/文字丝印户外油墨/钢板底座/立地安装 | 块 | 1 |
| 11 | 入口楼层索引 | 620\*1350mm | 不锈钢/激光切割/开槽折弯/焊接/打磨焊疤烤汽车漆/文字丝印户外油墨/贴墙安装 | 块 | 1 |
| 12 | 楼梯口楼层索引 | 1000\*500mm | 不锈钢/激光切割/开槽折弯/焊接/打磨焊疤烤汽车漆/文字丝印户外油墨/贴墙安装 | 块 | 6 |
| 13 | 2F3F分流指示贴牌 | 900\*460mm | 不锈钢/激光切割/开槽折弯/焊接/打磨焊疤/烤汽车漆/文字丝印户外油墨/贴墙安装 | 块 | 2 |
| 14 | 2F3F分流指示吊挂 | 400\*1500mm | 不锈钢/激光切割/开槽折弯/焊接/打磨焊疤/烤汽车漆/文字丝印户外油墨/贴墙安装 | 块 | 6 |
| 15 | 电梯内楼层索引 | 700\*350mm | 不锈钢/激光切割/开槽折弯/焊接/打磨焊疤/烤汽车漆/文字丝印户外油墨/贴墙安装 | 块 | 1 |
| 16 | 可移动便携牌（小心地滑、禁止停车、正在清洁等） | 600\*250mm | 不锈钢/激光切割焊接/打磨焊疤/烤汽车漆/文字丝印户外油墨/摆放 | 块 | 8 |
| 17 | 服务台等台牌 | 150\*360mm | 不锈钢/激光切割，烤汽车漆/文字丝印户外油墨/摆放 | 块 | 4 |
| 18 | 科室牌 | 150\*320mm | 不锈钢/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆/文字丝印户外油墨/侧装（双面） | 块 | 34 |
| 19 | 功能牌1 | 150\*320mm | 不锈钢/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆/文字丝印户外油墨/贴墙安装 | 块 | 6 |
| 20 | 功能牌2 | 100\*200mm | 5mm亚克力/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆，文字丝印户外油墨/贴墙 | 块 | 25 |
| 21 | 门头立体字1 | H350 | 10mm亚克力/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆/贴墙安装 | 块 | 6 |
| 22 | 门头立体字2 | H150 | 10mm亚克力/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆/贴墙安装 | 块 | 2 |
| 23 | 户外立体字 | 5083\*900mm | 1.2mm不锈钢吸光切割折弯，精工焊接，精工无缝打磨，防腐防锈处理，汽车烤漆饰面，贴墙安装 | 块 | 1 |
| 24 | 图书馆内分类标识 | 100\*200mm | 5mm亚克力/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆，文字丝印户外油墨/侧装 | 块 | 65 |
| 25 | 图书馆总平图索引 | 900\*1400mm | 不锈钢/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆，文字丝印户外油墨/摆放 | 块 | 2 |
| 26 | 洗手间 | 150\*320mm | 不锈钢/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆，文字丝印户外油墨/侧装 | 块 | 22 |
| 27 | 楼层号 | 350\*350mm | 350\*350mm不锈钢/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆/贴墙 | 块 | 9 |
| 28 | 温馨提示牌 | 150\*60mm | 5mm亚克力激光雕刻，图文UV丝印/贴墙 | 块 | 81 |
| 29 | 推拉 | 120\*120m | 3mm亚克力激光雕刻，图文UV丝印/贴墙 | 块 | 32 |
| 30 | 消防栓、灭火器、使用说明 | 600\*500mm | 3mm亚克力/激光切割/侧面打磨光滑/烤汽车漆/文字丝印油墨/贴墙安装 | 块 | 25 |
| 31 | 消防按钮贴牌 | 80\*80mm | 3mm亚克力/激光雕刻，图文UV丝印/贴墙 | 块 | 18 |
| 32 | 消防疏散图 | 600\*400mm | 5mm亚克力/激光切割打磨焊疤/烤汽车漆，文字丝印户外油墨/贴墙 | 块 | 37 |
| 33 | 玻璃腰封 | 750\*150mm | 自黏磨砂贴 | 条 | 46 |
| 34 | 管理制度台签 | A4 | 亚克力底座/插卡凹槽/亚克力面板/内页塑材质 | 套 | 7 |
| 35 | 管理制度说明牌 | 600\*700mm | 20mmPVC切割UV印刷/贴墙安装 | 套 | 12 |
| 36 | 户外温馨提醒 | 300\*400mm | 1mm加厚铝板反光膜/打孔安装 | 块 | 6 |
| 37 | 户外游乐区安全提醒 | 1060\*953mm | 20mm不锈钢板双面UV烤漆/不锈钢管底托/预埋 | 块 | 3 |
| **家具部分** | | | | | |
| **一老一小儿童之家** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | S型儿童桌 | 3100\*2000\*600mm | 1、材质：采用板材厚度为18cm风木纹贴皮免漆多层板，做面造型均以分体组合，桌脚：橡胶木/∅50mm车加工实木脚，安装采用优质橡木料和五金件连接.经干燥处理，含水率≤12%。芯层整齐，密实度好，且无虫蛀、腐朽等缺陷。2、柜体：外露部件边倒R5mm圆角，圆边圆角，表面采用华润牌环保净味uv透明滚涂烤漆。3、胶水：优质环保型胶水。4、五金件：优质五金配件（符合GB/T1221-2072精度标准要求）。 | 张 | 1 |
| 2 | 儿童凳 | 坐高270mm | 木龙骨支撑，软包坐垫 | 把 | 8 |
| 3 | 阅读桌 | 800\*800\*600 | 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB/T17657-2013、GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、架体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 2 |
| 4 | 阅读椅 | 坐高270mm | 橡胶木，表面环保清漆涂饰 | 把 | 8 |
| 5 | 书柜 | 900\*300\*850mm | 1.框架板材采用厚度17mm优质新西兰松制作，造型装饰板采用厚度9mm优质多层板板材加棉包皮革,表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁,外观鲜亮、色泽淡雅、美观,材料经过安全杀虫处理，木材无腐朽，无具贯通裂缝； 2.配备柜体可拆装组件； 3.五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害； 5.油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料，并经过高温烤漆工艺处理，表面平整光滑，光泽柔和；表面漆膜，不含有过量的有毒物质，油漆采用两底一面，油漆效果维持持久； | 个 | 4 |
| **一老一小棋牌区** | | | | |  |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 棋牌桌 | 900\*900\*750 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 张 | 5 |
| 2 | 棋牌椅 | 535\*610\*700 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰，座面和靠背采用高密度回弹海绵，外覆优质PU皮面料 | 张 | 20 |
| 3 | 休闲桌 | 1600\*700\*750 | 白蜡木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 张 | 2 |
| 4 | 休闲沙发 | 1600\*700\*800 | 整体工艺采用铁艺加藤编，座背采用软包加麻布覆面。 | 张 | 4 |
| **医疗健康服务点** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 3 |
| 2 | 接待椅 | 460\*500\*820 | 全新进口PP料+玻纤注塑一体成型 架子钢制框架 加粗实榉木凳腿、凳腿底部添加防滑脚垫、（加活动座垫） | 把 | 3 |
| 3 | 等候休闲桌 | 1800\*700\*750 | 白蜡木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 张 | 2 |
| 4 | 长凳 | 1800\*300\*410 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 把 | 4 |
| **老年早茶** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 桌子 | 800\*800\*750 | 榆木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 张 | 9 |
| 2 | 长凳 | 800\*260\*450 | 榆木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 把 | 36 |
| **母婴室** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 三人沙发 | 1800\*850\*850 | 白蜡木实木框架，高密度回弹海绵+绒丝棉，覆面采用三防面料，能有效防水防污。 | 张 | 1 |
| 2 | 茶几 | φ690\*410 | 樱桃木+钢化玻璃面+不锈钢脚 | 张 | 1 |
| **亲子阅读区** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 展示书架 | 2400\*1300\*1100 | 贴面用材：采用优质胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。 基材：采用品牌环保中密度纤维板。　 油漆：三底两面油漆工艺，表面理化性能按 GB/T 4893.1～GB/T 4893.9 测量，均能满足产品标准要求且光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好； 五金配件：品牌五金配件 | 张 | 4 |
| 2 | 阅读桌 | 2000\*900\*750 | 桌面材质.面材：选用优质木皮贴面，基材：采用国产一线知名品牌中纤板，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际E1级环保标准，厚度为36MM，前后边沿下口切斜角工艺33\*21MM；油漆：采用国际一线知名品牌优质无苯聚酯PU环保漆，先进油漆工艺“五底三面”；。桌面增加电源插座，桌上屏工艺 采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。全部静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 桌灯架：：厚度≥1.0mm，灯架侧柱边设有插座面板： .走线功能：桌脚内底部和拉板连拉处，设计走线功能，线由桌脚底部中间位置引线入脚； | 张 | 6 |
| 3 | 阅读椅 | 510\*580\*850 | 1、材质：椅板、背板一体成型,表面采用0.6mm厚弯曲防火板饰面，内部多层板基板。 2、座靠板四周边沿采用环保木蜡油工艺涂饰。3、软包：专用家具优质西皮软包面料,颜色可选，优质海绵，密度≥45kg/m³。 二、椅钢架要求 1、材质：主支架采用30×15×2.0mm钢管，辅管采用 15\*15\*1.8mm、25×11×2.0mm U形钢板；2、椅架及座靠板采用平头螺丝连接。3、表面涂装：支架焊接完成后，钢板表面经酸洗、磷化、防锈处理，后采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。全部静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 三、椅侧护套要求 1、材质：采用塑料一体注塑成型。2、功能：防碰撞作用、防椅子叠起擦坏钢架，使椅子整体外观大气、美观。 四、脚垫要求 1、材质：采用塑料一体注塑成型。2.、功能：防滑作用，保持椅面水平。 五、功能：座椅为拆装结构，且椅板部分可拆卸更换，减少重置费用，多个椅子可叠在一起放置。 | 把 | 36 |
| **图书整理兼办公室** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 两人工作位（含桌下推柜） | 1400\*1400\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。“DTC”阻尼铰链，轻松闭合，任意悬停，缓冲关闭。小三节导轨，抽拉顺畅。 5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 组 | 1 |
| 2 | 打印桌 | 1400\*600\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； | 张 | 1 |
| 3 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 2 |
| 4 | 整理桌 | 1800\*900\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。 5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 5 | 折叠椅 | 550\*550\*780 | ·尼龙加玻纤靠背 ·42密度高弹力海绵 ·办公网布饰面 ·1.5厚灰色喷涂旦管架 ·带铝合金活动链接件 ·座板可翻转 | 把 | 4 |
| 6 | 文件柜（上玻璃门） | 800\*400\*1800 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 4 |
| 7 | 茶水柜 | 1000\*400\*830 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 1 |
| **托幼区** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 圆桌 | 常规 | 1.框架板材采用厚度17mm优质新西兰松制作，造型装饰板采用厚度9mm优质多层板板材加棉包皮革,表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁,外观鲜亮、色泽淡雅、美观,材料经过安全杀虫处理，木材无腐朽，无具贯通裂缝； 2.配备柜体可拆装组件； 3.五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害； 5.油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料，并经过高温烤漆工艺处理，表面平整光滑，光泽柔和；表面漆膜，不含有过量的有毒物质，油漆采用两底一面，油漆效果维持持久； | 张 | 2 |
| 2 | 方形儿童桌 | 常规 | 1.框架板材采用厚度17mm优质新西兰松制作，造型装饰板采用厚度9mm优质多层板板材加棉包皮革,表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁,外观鲜亮、色泽淡雅、美观,材料经过安全杀虫处理，木材无腐朽，无具贯通裂缝； 2.配备柜体可拆装组件； 3.五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害； 5.油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料，并经过高温烤漆工艺处理，表面平整光滑，光泽柔和；表面漆膜，不含有过量的有毒物质，油漆采用两底一面，油漆效果维持持久； | 张 | 3 |
| 3 | 阅读椅 | 坐高250mm | 1.框架板材采用厚度17mm优质新西兰松制作,表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁,外观鲜亮、色泽淡雅、美观,材料经过安全杀虫处理，木材无腐朽，无具贯通裂缝； 2.配备柜体可拆装组件； 3.五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害； 5.油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料，并经过高温烤漆工艺处理，表面平整光滑，光泽柔和；表面漆膜，不含有过量的有毒物质，油漆采用两底一面，油漆效果维持持久； | 把 | 16 |
| 4 | 书柜 | 2800\*300\*850mm | 1.框架板材采用厚度17mm优质新西兰松制作，造型装饰板采用厚度9mm优质多层板板材加棉包皮革,表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁,外观鲜亮、色泽淡雅、美观,材料经过安全杀虫处理，木材无腐朽，无具贯通裂缝； 2.配备柜体可拆装组件； 3.五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用； 4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害； 5.油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料，并经过高温烤漆工艺处理，表面平整光滑，光泽柔和；表面漆膜，不含有过量的有毒物质，油漆采用两底一面，油漆效果维持持久； | 个 | 3 |
| **青少年阅读区** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 阅读桌 | 1400\*800\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.钢制下架。 | 张 | 7 |
| 2 | 阅读椅 | 460\*530\*790 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰，座面和靠背采用高密度回弹海绵，外覆优质PU皮面料 | 把 | 28 |
| 3 | 阅读圆桌 | 800\*800\*750 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 张 | 11 |
| 4 | 阅读椅 | 600\*600\*820 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰，座面采用高密度回弹海绵，外覆优质PU皮面料，靠背采用实木框架+网状镂空设计 | 把 | 22 |
| **青少年自习室** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 培训课桌 | 645\*450\*750 | 1、桌面:面板采用高密度中纤板外层贴三聚氰胺板厚度18mm，四周采用PP工程塑料注塑封边成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面前沿配有笔槽。  2、桌斗：采用优质冷拉钢经模具冲压碰焊成型，主线直径为¢5mm，经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，实用牢固，承受力大。  3、桌架：底脚采用50x25x1.2mm椭圆管，立管采用50x25x1.2mm椭圆管，桌面固定架采用1.2mm冷轧钢板冲压成形，经CO2焊接成型，表面经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。  4、书包钩：桌两侧配有书包挂钩，采用5.0mm冷拉钢一次折弯成型。  5、前挡板：采用高密度中纤板外贴三聚氰胺板厚度15mm,长528mm,宽280mm，四周PVC封边。（可选：采用1.2mm优质钢板，长528mm,宽280，厚20mm,冲孔折弯加工而成，表面粉末静电喷涂。）  6、椅背：采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥5.0mm，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫）,上方带有可移动手把，镂空式设计,既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。靠背依据人体脊椎曲线打造保证背脊及两侧肌肉得到完全支撑，能有效降低疲劳，有效减轻臀部与腰部压力，椅背设计圆滑抓手，方便搬动。  7、椅座：采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥5.0mm，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿）,镂空式设计, 既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。  8、椅架：底脚采用50x25x1.2mm椭圆管，立管采用50x25x1.2mm椭圆管，椅背固定架采用25x15x1.5mm矩形管，经CO2焊接成型，表面经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。  9、脚架管套：采用pp材质椭圆设计，底部尺寸规格为45x50x35mm正中间用永不生锈的十字镀锌螺丝固定，从而保证了课桌和座椅的牢固性；（如图）  如图： | 张 | 42 |
| 2 | 座椅 | 390\*500\*770 | 把 | 42 |
| **宣讲学院办公室** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 两人工作位（含桌下推柜） | 1400\*1400\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。“DTC”阻尼铰链，轻松闭合，任意悬停，缓冲关闭。小三节导轨，抽拉顺畅。 5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 组 | 2 |
| 2 | 文件柜（上玻璃门） | 800\*400\*1800 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 4 |
| 3 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 4 |
| 4 | 茶水柜 | 1000\*400\*830 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 1 |
| **宣讲学院** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 演讲台 | 600\*500\*1110 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； | 张 | 1 |
| 2 | 培训桌 | 1400\*500\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4桌脚采用上海宝钢基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表.面喷涂处理 | 张 | 21 |
| 3 | 折叠椅 | 550\*550\*780 | ·尼龙加玻纤靠背 ·42密度高弹力海绵 ·办公网布饰面 ·1.5厚灰色喷涂旦管架 ·带铝合金活动链接件 ·座板可翻转 | 把 | 42 |
| 4 | 茶水柜 | 1000\*400\*830 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 1 |
| **新时代文明实践中心办公室** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 四人工作位（含桌下推柜） | 2800\*1400\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。“DTC”阻尼铰链，轻松闭合，任意悬停，缓冲关闭。小三节导轨，抽拉顺畅。 5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 组 | 2 |
| 2 | 文件柜（上玻璃门） | 800\*400\*1800 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 4 |
| 3 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 8 |
| 4 | 隔断中柜/茶水柜 | 1000\*400\*1000 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 3 |
| **栖愿汇志愿者中心办公室** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 四人工作位（含桌下推柜） | 2800\*1400\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。“DTC”阻尼铰链，轻松闭合，任意悬停，缓冲关闭。小三节导轨，抽拉顺畅。 5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 组 | 2 |
| 2 | 文件柜（上玻璃门） | 800\*400\*1800 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 4 |
| 3 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 8 |
| 4 | 隔断中柜/茶水柜 | 1000\*400\*1000 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 3 |
| **社会工作站** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 两人工作位（含桌下推柜） | 1400\*1400\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。“DTC”阻尼铰链，轻松闭合，任意悬停，缓冲关闭。小三节导轨，抽拉顺畅。 5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 组 | 1 |
| 2 | 文件柜（上玻璃门） | 800\*400\*1800 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 4 |
| 3 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 2 |
| 4 | 茶水柜 | 1000\*400\*830 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 1 |
| **水墨塘栖** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 阅读桌 | 2000\*900\*750 | 桌面材质.面材：选用优质木皮贴面，基材：采用国产一线知名品牌中纤板，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际E1级环保标准，厚度为36MM，前后边沿下口切斜角工艺33\*21MM；油漆：采用国际一线知名品牌优质无苯聚酯PU环保漆，先进油漆工艺“五底三面”；。桌面增加电源插座，桌上屏工艺 采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。全部静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 桌灯架：：厚度≥1.0mm，灯架侧柱边设有插座面板： .走线功能：桌脚内底部和拉板连拉处，设计走线功能，线由桌脚底部中间位置引线入脚； | 张 | 9 |
| 2 | 阅读椅 | 510\*580\*850 | 1、材质：椅板、背板一体成型,表面采用0.6mm厚弯曲防火板饰面，内部多层板基板。 2、座靠板四周边沿采用环保木蜡油工艺涂饰。3、软包：专用家具优质西皮软包面料,颜色可选，优质海绵，密度≥45kg/m³。 二、椅钢架要求 1、材质：主支架采用30×15×2.0mm钢管，辅管采用 15\*15\*1.8mm、25×11×2.0mm U形钢板；2、椅架及座靠板采用平头螺丝连接。3、表面涂装：支架焊接完成后，钢板表面经酸洗、磷化、防锈处理，后采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。全部静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 三、椅侧护套要求 1、材质：采用塑料一体注塑成型。2、功能：防碰撞作用、防椅子叠起擦坏钢架，使椅子整体外观大气、美观。 四、脚垫要求 1、材质：采用塑料一体注塑成型。2.、功能：防滑作用，保持椅面水平。 五、功能：座椅为拆装结构，且椅板部分可拆卸更换，减少重置费用，多个椅子可叠在一起放置。 | 把 | 54 |
| 3 | 阅读圆桌 | 800\*800\*750 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 张 | 6 |
| 4 | 阅读椅 | 600\*600\*820 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰，座面采用高密度回弹海绵，外覆优质PU皮面料，靠背采用实木框架+网状镂空设计 | 把 | 18 |
| **一般借阅区** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 阅读桌 | 2400\*1200\*750 | 桌面材质.面材：选用优质木皮贴面，基材：采用国产一线知名品牌中纤板，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际E1级环保标准，厚度为36MM，前后边沿下口切斜角工艺33\*21MM；油漆：采用国际一线知名品牌优质无苯聚酯PU环保漆，先进油漆工艺“五底三面”；。桌面增加电源插座，桌上屏工艺 采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。全部静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 桌灯架：：厚度≥1.0mm，灯架侧柱边设有插座面板： .走线功能：桌脚内底部和拉板连拉处，设计走线功能，线由桌脚底部中间位置引线入脚； | 张 | 4 |
| 2 | 阅读桌 | 1600\*800\*750 | 桌面材质.面材：选用优质木皮贴面，基材：采用国产一线知名品牌中纤板，经国家绿色环保认证，甲醛释放量达到国际E1级环保标准，厚度为36MM，前后边沿下口切斜角工艺33\*21MM；油漆：采用国际一线知名品牌优质无苯聚酯PU环保漆，先进油漆工艺“五底三面”；。桌面增加电源插座，桌上屏工艺 采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。全部静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 桌灯架：：厚度≥1.0mm，灯架侧柱边设有插座面板： .走线功能：桌脚内底部和拉板连拉处，设计走线功能，线由桌脚底部中间位置引线入脚； | 张 | 6 |
| 3 | 阅读椅 | 510\*580\*850 | 1、材质：椅板、背板一体成型,表面采用0.6mm厚弯曲防火板饰面，内部多层板基板。 2、座靠板四周边沿采用环保木蜡油工艺涂饰。3、软包：专用家具优质西皮软包面料,颜色可选，优质海绵，密度≥45kg/m³。 二、椅钢架要求 1、材质：主支架采用30×15×2.0mm钢管，辅管采用 15\*15\*1.8mm、25×11×2.0mm U形钢板；2、椅架及座靠板采用平头螺丝连接。3、表面涂装：支架焊接完成后，钢板表面经酸洗、磷化、防锈处理，后采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。全部静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 三、椅侧护套要求 1、材质：采用塑料一体注塑成型。2、功能：防碰撞作用、防椅子叠起擦坏钢架，使椅子整体外观大气、美观。 四、脚垫要求 1、材质：采用塑料一体注塑成型。2.、功能：防滑作用，保持椅面水平。 五、功能：座椅为拆装结构，且椅板部分可拆卸更换，减少重置费用，多个椅子可叠在一起放置。 | 把 | 56 |
| 4 | 双面六层书架 | 900\*500\*2170 | 一、 材质及结构 1、 外护板:贴面用材：采用优质胡桃木木皮饰面，厚度≥0.6mm；宽度≥200mm；木皮木纹流畅，色泽一致，完整干净、无瑕疵，颜色均匀平整。 基材：采用品牌环保中密度纤维板。 2、钢板采用宝钢生产的冷轧钢板：书架为立板式结构，内侧为全封闭挂板。 3、书架立板和立板中间采用加固立柱扁管焊接成框，后采用M6\*25mm螺丝固定，确保整个框架的稳定性及维修的便利性。 4、书架层板折弯成型，底部有两条加强筋加固。 5、书架层板挂钩开模具一次冲压成型，厚度2㎜镀锌钢板，冲裁棱边去毛刺，无飞边。预留螺丝孔位，便于和层板固定。 二、 工艺 采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫静电喷涂，耐高温，防静电。书架通体（含立板、层板、立柱、护板、档板（条）、顶板、灯架等）静电喷涂，颜色持久，表面硬度≥2H。 | 组 | 35 |
| 5 | 阅读方桌 | 800\*800\*750 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 张 | 5 |
| 6 | 阅读椅 | 600\*600\*820 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰，座面采用高密度回弹海绵，外覆优质PU皮面料，靠背采用实木框架+网状镂空设计 | 把 | 20 |
| **图书整理兼办公室** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 两人工作位（含桌下推柜） | 1400\*1400\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。“DTC”阻尼铰链，轻松闭合，任意悬停，缓冲关闭。小三节导轨，抽拉顺畅。 5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 组 | 1 |
| 2 | 打印桌 | 1400\*600\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； | 张 | 1 |
| 3 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 2 |
| 4 | 整理桌 | 1800\*900\*750 | 1.贴面：德国“夏特”优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：“丽人”“鼎丰”E0级刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。；  5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 张 | 1 |
| 5 | 折叠椅 | 550\*550\*780 | ·尼龙加玻纤靠背 ·42密度高弹力海绵 ·办公网布饰面 ·1.5厚灰色喷涂旦管架 ·带铝合金活动链接件 ·座板可翻转 | 把 | 4 |
| 6 | 文件柜（上玻璃门） | 800\*400\*1800 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 4 |
| 7 | 茶水柜 | 1000\*400\*830 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 1 |
| **多功能厅兼排练厅** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 演讲台 | 600\*500\*1110 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； | 张 | 1 |
| 2 | 移动主席桌 | 1400\*500\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4桌脚采用上海宝钢基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表.面喷涂处理 | 张 | 3 |
| 3 | 主席椅 | 560\*600\*960 | ·圆管1.8厚双套管 ·精抛电镀架配PP加硬料胶扶手面 ·背铝合金连接件 ·优质黑色PP玻纤背框 ·固定腰垫 ·12厘米加厚多层座板 ·高密度一次性发泡定型棉 ·弹力座布，优质透气背网饰面 | 把 | 6 |
| 4 | 折叠椅 | 550\*550\*780 | ·尼龙加玻纤靠背 ·42密度高弹力海绵 ·办公网布饰面 ·1.5厚灰色喷涂旦管架 ·带铝合金活动链接件 ·座板可翻转 | 把 | 143 |
| 5 | 茶水柜 | 1000\*400\*830 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 2 |
| 6 | 地台 | 8000\*2500\*150 | 多层板地台，实木复合地板。 | 项 | 1 |
| **信息工作室** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 四人工作位（含桌下推柜） | 2800\*1400\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：一体式下挂线盒，拆卸自由，安装接线便捷，最多可以安装3个86插座，满足日常办公用电需求。“DTC”阻尼铰链，轻松闭合，任意悬停，缓冲关闭。小三节导轨，抽拉顺畅。 5.钢架：钢管壁厚1.8mm，表面白色静电粉末喷涂处理。 | 组 | 2 |
| 2 | 文件柜（上玻璃门） | 800\*400\*1800 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 4 |
| 3 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 8 |
| 4 | 隔断中柜/茶水柜 | 1000\*400\*1000 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 组 | 3 |
| **党员活动室** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 大会议桌 | 6000\*1500\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：双面翻盖线盒，标配3个电源、1个HDMI高清、1个USB、1个网络接口。 | 张 | 1 |
| 2 | 会议椅 | 560\*600\*960 | ·圆管1.8厚双套管 ·精抛电镀架配PP加硬料胶扶手面 ·背铝合金连接件 ·优质黑色PP玻纤背框 ·固定腰垫 ·12厘米加厚多层座板 ·高密度一次性发泡定型棉 ·弹力座布，优质透气背网饰面 | 把 | 20 |
| 3 | 茶水柜 | 1200\*480\*800 | 1.面材：50S优质KOTO银丝天然木皮，经染色处理，纹理直且清晰无结巴； 2.基材：优质中纤板，优质绿色环保产品； 3.五金配件：意大利进口品牌“FGV”阻尼铰链，开门轻柔，关门自然顺畅； 4.油漆：面漆采用意大利进口“ICA”PU聚酯漆开放式喷涂，底漆采用“立邦”UV底漆，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高。 | 组 | 1 |
| **小型排练厅** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 六门更衣柜 | 900\*500\*1850 | 0.7mm优质冷轧板，12mm薄边框工艺设计，每门1衣杆1层板，1小镜，钢制内嵌拉手 | 组 | 5 |
| 2 | 换鞋凳 | 1200\*350\*450 | 凳面软包 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 张 | 1 |
| **民乐排练厅** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 六门更衣柜/储物柜 | 900\*500\*1850 | 0.7mm优质冷轧板，12mm薄边框工艺设计，每门1衣杆1层板，1小镜，钢制内嵌拉手 | 组 | 3 |
| 2 | 换鞋凳 | 1200\*350\*450 | 凳面软包 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 张 | 1 |
| **书画培训室** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 书画桌（教师） | 1790\*900\*800 | 1、木料主要采用优质实木原木板材。 2、台面边缘厚度≥26mm；整体采用传统榫卯结构工艺制作，更加结实耐用 3、3底2面工艺，涂层光滑有质感 | 张 | 1 |
| 2 | 官帽椅（教师椅） | 540\*440\*1020 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 把 | 1 |
| 3 | 书画桌 | 1600\*800\*800 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 张 | 8 |
| 4 | 书画椅 | 520\*580\*730 | 橡胶木纯实木，表面环保清漆涂饰 | 把 | 8 |
| **儿童培训室** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 培训课桌 | 645\*450\*750 | 1、桌面:面板采用高密度中纤板外层贴三聚氰胺板厚度18mm，四周采用PP工程塑料注塑封边成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色，桌面前沿配有笔槽。 2、桌斗：采用优质冷拉钢经模具冲压碰焊成型，主线直径为¢5mm，经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，实用牢固，承受力大。 3、桌架：底脚采用50x25x1.2mm椭圆管，立管采用50x25x1.2mm椭圆管，桌面固定架采用1.2mm冷轧钢板冲压成形，经CO2焊接成型，表面经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 4、书包钩：桌两侧配有书包挂钩，采用5.0mm冷拉钢一次折弯成型。 5、前挡板：采用高密度中纤板外贴三聚氰胺板厚度15mm,长528mm,宽280mm，四周PVC封边。（可选：采用1.2mm优质钢板，长528mm,宽280，厚20mm,冲孔折弯加工而成，表面粉末静电喷涂。） 6、椅背：采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥5.0mm，靠背形状中间内陷，两侧包裹（减少对学生的脊椎压迫）,上方带有可移动手把，镂空式设计,既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。靠背依据人体脊椎曲线打造保证背脊及两侧肌肉得到完全支撑，能有效降低疲劳，有效减轻臀部与腰部压力，椅背设计圆滑抓手，方便搬动。 7、椅座：采用PP工程塑料注塑成型，壁厚≥5.0mm，座板形状中间内陷，两侧带有双腿凹槽（可矫正坐姿）,镂空式设计, 既透气又增加座椅舒适度，材质具有抗老化、抗紫外线、防退色特性。 8、椅架：底脚采用50x25x1.2mm椭圆管，立管采用50x25x1.2mm椭圆管，椅背固定架采用25x15x1.5mm矩形管，经CO2焊接成型，表面经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。 9、脚架管套：采用pp材质椭圆设计，底部尺寸规格为45x50x35mm正中间用永不生锈的十字镀锌螺丝固定，从而保证了课桌和座椅的牢固性；（如图） 如图： | 张 | 36 |
| 2 | 座椅 | 390\*500\*770 | 把 | 36 |
| 3 | 教师办公桌 | 1380\*1200\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 张 | 2 |
| 4 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 2 |
| **普通培训室** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 培训桌 | 1200\*450\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4桌脚采用上海宝钢基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表.面喷涂处理 | 张 | 20 |
| 2 | 折叠椅 | 540\*540\*790 | ·尼龙加玻纤靠背 ·42密度高弹力海绵 ·办公网布饰面 ·1.5厚灰色喷涂旦管架 ·带铝合金活动链接件 ·座板可翻转 | 把 | 40 |
| 3 | 教师办公桌 | 1380\*1200\*750 | 1.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面； 2.基材：刨花板，优质绿色环保产品； 3.封边：PVC封边条； 4.五金配件：阻尼铰链，静音闭合，承重力强 | 张 | 1 |
| 4 | 办公椅 | 580\*600\*990 | ·灰色尼龙玻纤椅身 ·灰色PP连体固定扶手 ·高弹力海绵 ·∮25管1.8厚电镀弓形架 | 把 | 1 |
| **影音室** | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | | **单位** | **数量** |
| 1 | 观影座椅 | 650\*650\*1000 | 1座椅根据人体形态工程学原理设计制造，背垫和座垫之弧形完全符合人体生理曲线，外形美观，大方，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回位。 2、座椅外板采用优质高密度多层板经高频热压机一次成型厚度≥15mm再经修边、打磨和多层油漆低面等多道工序，面采用优质PU环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强、耐腐蚀、易清洗等。 3、座、背海绵采用高密度聚酯定型海绵原料，经模具冷固发泡一体成型 4、面料为优质品牌耐磨毛麻纺织面料,,要求耐磨性高,渗透力强,吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、褪色等。 5、写字板：采用三聚氰胺饰面板，桌面造型为不规则体，四周截面采用PP塑料一次性注塑封边成型，无接缝。 6椅座回弹选用阻尼棒无声回复结构。 | 把 | 44 |

**三、供货要求**

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：杭州市临平区塘栖镇文苑路13号。

4、本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供应商应提供所有采购人没有规定但供应商认为完成本项目必要或必须的附件，并应在投标报价表中一一列明。

5、本次采购货物所列技术配置均为基本要求，供应商必须保证选用的货物设计形象、材质、工艺性相当或高于采购文件要求，否则将可能作出对供应商不利的评定。

6、采购人不提供制作场地，包含但不限于以下施工所需水电等临时设施、材料及设备到货、安装、施工期与周边相关设施、环境沟通协调等因素一切由承包方自行解决。

**四、售后服务要求**

1、质保期要求：1年。所有产品在质保期内各类零件损坏，由乙方在48小时内负责维修或更换，不得收取任何费用。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：乙方在48小时内未能解决问题的，甲方有权请第三方解决问题，所产生的费用，在质保金内扣除措施。

3、其他：中标单位在质保期内每年应（不少于一次）到使用单位进行保养、检修。

**五、培训要求**

供应商须向使用方做好产品日常保养、使用、管理的培训。

**六、工期要求**

1、合同内所有产品于签订合同之日起计算30日内全部安装到位。

2、合同内所有物品供应商送货时提供清单一式两份，采购人对供应商送达合同内产品数量、质量核对无误后在两份清单上确认签字，双方各持一份。

3、如未能按照合同约定时间供货，每超一天采购人按合同总价的百分之一扣除。

**七、履约保证金**

合同签订后，中标单位在7日内提交合同价（中标价）1%履约保证金，以履约保函的形式提交，待项目验收通过后予以退还。

**八、结算及支付条款**

项目合同签订后预付合同签约总价的70%；正式进场施工后15个工作日内支付至合同签约总价的80%，本项目通过验收后15个工作日内支付至合同价款的100%。

**以经塘栖镇根据政府采购法等相关规定审核通过的合同相应条款为准。**

**九、其他说明**

1、若因成交供应商产品质量或安装技术问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向成交供应商索赔的权利。

2、成交供应商在货物到货、安装、施工和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交供应商应采取严格的防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

3、供应商货到现场具有保管义务。

4、本次采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

5、中国国家标准及其它被普遍认可的标准，由招标人认可的其他国家的其他权威标准；原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

6、供应商提供的产品必须满足采购文件中提出的相关技术要求。

**第四部分 评标办法**

**评标办法前附表**

**本次评标采用综合评分法，总分为100分。**合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分高低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分高低顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

**各投标人的综合得分为：商务技术得分+投标价格得分之和，总分为100分，其中：商务技术得分70分，投标价格得分30分。**

1. **评标标准见下表：商务技术分（70分）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项内容** | **评标标准** | **权重/分值** | **主观分/客观分** | **投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录** |
| **1** | **样品** | **样品评分细则：**  1）产品的制作质量、工艺水平（不合格的得0分，一般得2分，好的得3分）；  2）款式是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况（不合格的得0分，一般得2分，好的得3分）；  3）投标产品选用的主要材料等（不合格的得0分，一般得1分，好的得2分）；  4）投标产品其它性能的比较，如成熟性、舒适性、安全性、可维护性（不合格的得0分，一般得1分，好的得2分）。  **（投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）** | 10分 | 主观分 |  |
| **2** | **设计理念** | 设计理念、设计构思、文化的挖掘提炼；设计理念、构思、文化的挖掘全面合理的得3分，合理但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| **3** | **文化墙创意** | 1）整体设计创意新颖；设计创意专业新颖专业合理的得5分，部分内容新颖的得3分，内容欠缺较多，合理性较差的得1分，未提供不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
| 2）主题清晰，特色鲜明，方案具有文化底蕴，设计具有艺术韵味，展示具有教育效果；展现文化底蕴和教育效果明显的得5分，明显但有所欠缺的得3分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供的不得分。 | 5分 | 主观分 |  |
| **4** | **空间规划** | 1）空间规划、布局科学，点位合理，路线清断；规划布局合理清新的得3分，合理但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 2）具有环境规划设计，设计环境空间协调；合理协调的得3分，合理但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供的不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 3）空间点位布置图；布局合理的得3分，合理但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| **5** | **效果呈现** | 1）造型效果以及主题内容阐述的吻合程度；吻合度协调美观的得3分，吻合度协调有所欠缺的得2分，吻合度协调欠缺且不合理的得1分，未提供的不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 2）提供平面图、效果图、施工工艺图编排合理性及效果可行性进行打分；合理且符合要求的得3分，合理但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供的不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| **6** | **室外游乐场地设计方案** | 设计方案需根据清单要求合理组搭，并展示组搭过程，以此配合现场环境。上述过程需通过模拟现场建筑物及环境，结合此次采购产品的三维模型动画视频，综合展示该产品的造型特点、结构特点、功能特点及现场摆放模拟效果。  1）产品整体安全性演示并讲解；内容符合的得0.5分，不符合的不得分；  2）产品整体功能合理性演示并讲解；内容符合的得1分，内容符合性较差的得0.5分，不符合的不得分；  3）内部结构框架分解演示并讲解；内容符合的得1分，内容符合性较差的得0.5分，不符合的不得分；  4）外立面材质肌理效果演示并讲解；内容符合的得0.5分，不符合的不得分；  5）所有设备玩具与建筑主体有机结合，体现完整性、和谐性的演示并讲解；内容符合的得1分，内容符合性较差的得0.5分，不符合的不得分；  6）产品关键部分细节的演示并讲解；内容符合的得0.5分，不符合的不得分；  7）产品全天候效果（日夜、四季）模拟演示并讲解；内容符合的得1分，内容符合性较差的得0.5分，不符合的不得分；  8）设备玩具使用动线模拟演示并讲解；内容符合的得1分，内容符合性较差的得0.5分，不符合的不得分；  9）产品使用过程中教育理念体现的演示并讲解；内容符合的得1分，内容符合性较差的得0.5分，不符合的不得分；  10）设备玩具对整体环境针对性设置的演示并讲解；内容符合的得1分，内容符合性较差的得0.5分，不符合的不得分；  **注：投标人未提供“多媒体演示文件”，演示不得分；演示内容录制视频在投标截止前快递至或送至前附表指定地点。演示文件演示顺序以投标文件解密顺序为准。** | 8分 | 主观分 |  |
| **7** | **组织实施情况** | 1）组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；介绍施工的关键部位及施工方案；合理的得3分，合理但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供的不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| 2）对招标项目的质量、安全、投资控制等是否明确，保证措施是否切实、可行；周全可行的得3分，可行但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供的不得分。 | 3分 | 主观分 |  |
| **8** | **售后服务方案** | 1）投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况； 合理且符合的得2分，合理但有所欠缺的得1分，未提供的不得分。 | 2分 | 主观分 |  |
| 2）承诺质保时间1年得0.5分，2年得1分，未承诺不得分（格式自拟）。承诺书须加盖投标人公章，不提供承诺书不得分。 | 1分 | 客观分 |  |
| 3）20分钟内响应60分钟内赶到的得1分，30分钟内响应90分钟赶到的得0.5分，其余不得分。提供承诺书（格式自拟），承诺书须加盖投标人公章，不提供承诺书不得分。 | 1分 | 客观分 |  |
| **9** | **认证证书** | 投标人或生产厂家具备有效的IS014001环境管理体系认证证书的得1分；IS09001质量管理体系认证证书的得1分；IS045001职业健康安全管理体系认证证书的得1分，**（提供证书复印件及网页截图，需加盖投标单位公章）。** | 3分 | 客观分 |  |
| **10** | **项目负责人** | 项目负责人：具有相关设计专业专科及以上学历的得1分；  **（投标文件中提供相关毕业证书复印件加盖投标单位公章及在本单位缴纳近一个月的社保证明材料复印件加盖投标单位公章，否则不得分）** | 1分 | 客观分 |  |
| **11** | **项目管理团队** | 拟派其他人员情况（项目负责人除外）：  ①拟派设计人员大于等于3人的得1分，否则不得分；  ②拟派安装施工人员大于等于5人的得0.5分，否则不得分；  ③拟派售后服务人员大于等于2人的得0.5分，否则不得分。  注：①、②、③人员不得重复计分。投标人需在投标文件明确拟派人员的具体岗位。  **（投标文件中需同时提供拟派人员的身份证复印件加盖投标单位公章及在本单位缴纳近一个月的社保证明材料复印件加盖投标单位公章，否则不得分。）** | 2分 | 客观分 |  |
| **12** | **检测报告** | 投标人或所投产品的制造商提供一下检测报告：  1）游乐场地→序号1→趴趴熊：提供螺丝检测报告，通过中性盐雾测试≥480 小时后，耐腐蚀综合等级不低于0级的的检测报告，得0.5分；  2）二层室内→序号19→亲子阅读室靠窗柜：提供底漆检测依据GB18581-2020的检测报告，至少包含[VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、甲醇含量、卤代烃总和含量]，检测结果为符合的，得0.5分；  3）二层室内→序号19→亲子阅读室靠窗柜：提供面漆检测依据GB18581-2020的检测报告，至少包含[VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯与二甲苯、多环芳烃总和含量、甲醇含量、卤代烃总和含量]，检测结果为符合的，得0.5分；  4）游乐场地→序号10→跷跷板：提供镀锌管提供镀锌管（检测内容含：维氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、抗拉性能）的检测报告，得0.5分；  5）游乐场地→序号3→钢芯缆绳：提供钢芯缆绳检测报告，钢芯缆绳维氏硬度HV1≥470的检测报告，得0.5分；  6）一老一小儿童之家→序号1→S型儿童桌：提供橡胶木检测报告，符合 GB/T 2423.24-2022 相关检测，检测测试时间≥480 小时，外观均无起泡、掉色、裂纹等异常现象，得0.5分；  7）青少年阅读区→序号35→阅读圆桌：提供橡木指接板检测报告，甲醛释放量≦0.010（mg/m3）、总挥发性有机化合物≦0.20mg/(m²·h)(72h)，得0.5分；  8）导视部分→序号6→户外价值观立体字：提供不锈钢检测报告，通过中性盐雾测试≥480 小时后，耐腐蚀综合等级不低于0级的的检测报告，得0.5分；  9）二层室内→序号37→玩乐区地台：提供多层板检测报告，符合 GB/T 2423.24-2022 相关检测，检测测试时间≥480 小时，外观均无起泡、掉色、裂纹等异常现象，得0.5分；  10）二层室内→序号36→玩乐区阅读角书柜：提供樟子松指接板检测报告，甲醛释放量符合E1级、总挥发性有机化合物符合《环境标志产品技术要求人造板及其制品》标准，得0.5分；  **（本项目内容均须提供检测报告（检测报告上须有CMA或CNAS 等国家认可标识）复印件，加盖制造商公章，不提供不得分。）** | 5分 | 客观分 |  |
| **13** | **项目业绩** | 提供2021年1月1日以来，做过类似室内软装设计及制作或展陈设计及制作项目业绩，每个得1分，最多得3分。（以合同复印件为准，需加盖投标单位公章）  **时间以合同签订时间为准。** | 3分 | 客观分 |  |

**备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。**

**2、技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）；**

**3、价格分（30分）**采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（精确到小数点后二位）；

**4、投标人评标综合得分=技术分+商务分+价格分（精确到小数点后二位）；**

**本项目为专门面向中小企业制造或承建（承接）货物采购项目,投标报价不予扣除评审。**

## 一、评标方法

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

## **三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## **四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：塘栖镇精神共富实践基地室内软装及室外活动设施采购

甲方： 杭州市临平区塘栖镇人民政府

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， 杭州市临平区塘栖镇人民政府 以 公开招标 对 塘栖镇精神共富实践基地室内软装及室外活动设施采购（YHZFCG2024-084） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。合同签订依据为相关法律法规文件、招标文件、乙方投标文件等，合同条款有与前者冲突的，以前者为准。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 杭州市临平区塘栖镇人民政府 (以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：详见招标文件 第三部分采购需求 ；

1.2.2 货物数量：详见采购清单 ；

1.2.3 货物质量：合格；

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***采购需求*** ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 项目合同签订后预付合同签约总价的70%；正式进场施工后15个工作日内支付至合同签约总价的80%，本项目通过验收后15个工作日内支付剩余款项。

**以经塘栖镇根据政府采购法等相关规定审核通过的合同相应条款为准。**

1.5.2预付款的扣回方式详见  ；

1.5.3预付款的担保措施详见  。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。以经塘栖镇根据政府采购法等相关规定审核通过的合同相应条款为准。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见；

1.7.2 交付地点：；

1.7.3 交付方式：。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***1.9.1或1.9.2*** 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***杭州市临平区***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***杭州市临平区***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！**

**第六部分 应提交的有关格式范例**

电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封。

年 月 日

**资格文件部分(封面）**

**（项目名称）**

**资 格 文 件**

**（线上电子招投标）**

**招标编号：YHZFCG2024-**

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

## **一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

## **二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

## 三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。**

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

## 四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

无。

**商务技术文件部分(封面）**

**（项目名称）**

**商 务 技 术 文 件**

**（线上电子招投标）**

**招标编号：YHZFCG2024-**

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

# 商务技术文件部分

**目录**

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（7）投标标的清单……………………………………………………………（页码）（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

（9）确认声明书………………………………………………………………（页码）

## 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

## **三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

## 四、符合性审查资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

## 五、评标标准相应的商务技术资料

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

## 六、投标标的清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

## 七、商务技术偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

## **八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

## 九、确认声明书（将以下表格填写完成后，与投标文件同步制作递交）

**（要求在电子投标文件解密后，自行核实下述承诺内容，如有不符，重新联系代理公司重新按新的内容邮箱递交）**

**政府采购活动现场确认声明书**

：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商盖章：

授权委托代表签名：

年 月 日

**报价文件部分(封面）**

**（项目名称）**

**报 价 文 件**

**（线上电子招投标）**

**招标编号：YHZFCG2024-**

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

# 报价文件部分

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如需）……………………………………………………（页码）

## 开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

| **采购内容** | **交付期** | **投标总报价（元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 塘栖镇精神共富实践基地室内软装及室外活动设施采购 |  | 小写： 元；  大写： 元； | 下附：报价各分项报价明细清单； |

**注：**1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**附：分项**报价明细清单

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标总报价（小写）** | | | |  | | |  |
| **投标总报价（大写）** | | | |  | | |  |

注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各项相应报价相一致。

3、根据采购需求中采购清单逐一报价。漏报视作包含在投标总价内。重大漏项的视为无效投标。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

## 二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动**，投标供应商为 （企业名称） ，**从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.采购清单设备（自行根据采购清单分别填写） ，属于 工业 行业 ；**制造商**为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （🞎中型企业、🞎小型企业、🞎微型企业） ；

2. 采购清单设备（自行根据采购清单分别填写） ，属于 工业 行业 ；**制造商**为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （🞎中型企业、🞎小型企业、🞎微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）** | | | | | | | | | |
| **行业** | **中型企业** | | | **小型企业** | | | **微型企业** | | |
| 从业人员X　　　（人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z　 （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y　　（万元） | 资产总额Z　　（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 | | | | | | | | | |

附件8（中标后提供）：

**承 诺 书**

耀华建设管理有限公司 ：

我单位参与投标的 （项目名称） 有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供纸质版电子投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件）递交给招标代理机构备案，本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的投标文件纸质版与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自负。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

2024年 月 日