**温州市政府采购**

**招 标 文 件**

**招 标 编 号：WZYX-W2023011102**

**招 标 项 目：温州肯恩大学留学生楼家具采购**

**招 标 方 式：公 开 招 标**

**招 标 人：温州肯恩大学**

**招标代理：温州元信工程项目管理有限公司**

**二〇二三年三月**

**目 录**

温州元信工程项目管理有限公司关于温州肯恩大学留学生楼家具采购项目的公开招标公告 3

第一部分 投标人须知 5

一、须知前附表 5

二、 说明 10

三、 招标文件 11

四、 投标文件的编制 12

五、 投标文件的递交 15

六、 开标 15

七、 评标 16

八、 授予合同 20

九、验收 21

第二部分 招标内容及要求 22

第三部分 评标原则及方法 39

第四部分 合同主要条款 42

第五部分 附件 47

**注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。**

# 温州元信工程项目管理有限公司关于温州肯恩大学留学生楼家具采购项目的公开招标公告

项目概况

 温州肯恩大学留学生楼家具采购项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年4月10日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：WZYX-W2023011102

项目名称：温州肯恩大学留学生楼家具采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：5180000

简要规格描述：温州肯恩大学留学生楼家具采购，具体采购内容及要求详见招标文件相关部分

合同履约期限：接到招标人书面通知后，于60天内完成全部的供货、安装等全部工作内容。

本项目（否）接受联合体投标 。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取招标文件**

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间前，每天上午08:30-11:30，下午14:30-17:30（节假日除外）。

2.地点：政采云平台（www.zcygov.cn）。

3.方式：潜在投标人登陆政采云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

**投标人只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未依法获取采购文件的潜在投标人对采购文件提起质疑投诉，不予受理。**

4．售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

    提交投标文件截止时间：2023年4月10日14:00（北京时间）

   投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线递交

   开标时间：2023年4月10日14:00

   开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标

**五、公告期限**

    自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

2.其他事项：

1. 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应按照本招标文件和“政采云平台”的要求，编制并加密投标文件。电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》，如遇技术问题详询400-881-7190。
2. 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

**七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

招标人：温州肯恩大学

地址：温州市瓯海区丽岙街道大学路88号

联系人：杨老师

电话 / 传真：0577-88570564

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0577-55870553

招标代理机构：温州元信工程项目管理有限公司

地址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1905室

联系人：吴先生

联系电话：0577-88557963、15158572233

传真：0577-88557963

质疑联系人：胡先生

同级政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

地址：温州市鹿城区绣山路299号

联系人：项先生、蔡女士

联系电话：0577-88532725、88521948

# 第一部分 投标人须知

# **一、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 招标人：温州肯恩大学联系人：杨老师电话 / 传真：0577-88570564 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州元信工程项目管理有限公司地 址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1905室。联系人：吴先生 联系电话：0577-88557963、15158572233 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：温州肯恩大学留学生楼家具采购项目编号：WZYX-W2023011102 |
| 4 | 采购内容 | 具体内容及要求见招标文件。 |
| 5 | **核心产品** | 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。　　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交投标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得成交投标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选投标人。　　非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。**本项目为货物类采购核心产品为：床** |
| 6 | ▲**投标人资质格要求** | 详见招标公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 🗹不接受□接受 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织**🗹**不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开**🗹**不召开 |
| 10 | 投标响应截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | 🗹不允许□允许  |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 响应文件的组成 | 由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 16 | 响应文件的编制 | 投标人应先安装“政采云投标客户端”，并按照本招标文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 1.单位公章：电子投标响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标人以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；2.法定代表人签署的规定：如投标人已办理法人CA电子签章的，则法定代表人签署的地方可用CA电子签章进行签署；如投标人未办理法人CA电子签章的，投标响应文件中要求投标人法定代表人签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由法定代表人签署后再上传PDF.3、授权代表签署的规定：投标响应文件中要求投标人授权代表签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF.4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 响应文件形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。（1）“电子加密投标文件”（后缀格式为.jmbs）是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。（2）“备份投标文件”（后缀格式为.bfbs）是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。以上两类投标文件均由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 响应文件的上传和递交 | 1、“电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（投标人自行去政采云系统上进行下载）：（1）电子响应文件制作完成并生成加密标书，在投标响应截止时间前，投标人需将加密的响应文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标响应文件。（2）电子响应文件上传成功后，在“投标响应文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标响应截止时间前，投标人可撤回投标响应文件，修改内容。2、“备份响应文件”的递交：1. 备份响应文件的递交：投标人在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标响应截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱Yxgc666@126.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。
2. 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，投标人递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标人仅递交备份响应文件的，投标无效；
3. 投标人需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致；
 |
| 20 | 电子响应文件的解密和异常情况处理 | （1）投标响应截止时间后，采购组织机构将向各投标人发出解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。（2）异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，投标人可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱Yxgc666@126.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对投标人的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。（3）响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。 |
| 21 | 政采云系统默认投标人自动放弃的情形 | 1. 投标人未按规定上传电子响应文件的；
2. 在解密期限内投标人电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。
 |
| 22 | 开标时间和地点 | 详见招标公告注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（招标文件下载、电子响应文件上传、评标等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，投标人不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 23 | 询标澄清 | 1. 在评标过程中，如评审小组对投标人递交的电子响应文件存有疑问要求投标人进行澄清或根据评审需求需要与投标人进行评审的，将采用在政采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（投标人自行去政采云系统上进行下载）
2. 本项目采购过程中，涉及的投标人联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、投标人地址），均以投标人递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。
 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 招标人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除招标人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 25 | 履约担保 | **需要**：履约保证金的金额：合同价款的1%。 不需要 |
| 26 | 政府采购扶持政策 | 1. 中小微企业扶持政策
2. 本次采购为 **是** 专门面向中小企业预留采购份额的采购项目

2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：**工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）**4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。5）投标人应当出具《中小企业声明函》，否则资格审查不予通过。6）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。7）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供监狱企业声明函。1. 节能产品 、环境标志产品扶持政策说明

投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品，给予适当加分。详见评分细则。1. 贯彻落实首台（套）产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。**满足条件的投标产品须提供相应的证明资料。**
2. 政府采购金融服务相关信息告知函

为优化政府采购营商环境，缓解投标人资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 27 | 投标人信用查询 | （1）投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；（2）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；（3）信用信息的使用规则：①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单；②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（4）具有以上（3）所述信息记录的投标人，其投标做无效投标处理。 |
| 28 | 合同备案 | （1）中标人在中标通知书发出之日起30日历天内与招标人签订合同。（2）中标人与招标人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：**Yxgc666@126.com**。 |
| 29 | 合同履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 30 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 31 | 采购代理服务费 | （1）本次采购代理服务费按固定金额人民币肆万零肆佰元收取，由中标（成交）单位在领取成交通知书之前支付给采购代理机构，由中标（成交）单位一次性支付给采购代理机构。其中：采购代理服务费按固定金额人民币叁万伍仟肆佰元收取，履约验收代理服务费按固定金额人民币伍仟元收取。投标人在报价时应充分考虑该部分费用；（2）采购代理服务费可以是现金或银行转账。 |

**二、 说明**

1. 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。
2. 合格投标人要求以招标公告对投标人资格条件要求的表述为准。
3. 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

1. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

1. 优化政府采购金融服务

 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

1. 特别说明：
	1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
	2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

* 1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	2. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
	3. 非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册投标人。

**三、 招标文件**

1. 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。
2. 质疑
	1. 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。
	2. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。
	3. 提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
	4. 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
3. 投诉

质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

1. 招标文件的澄清或修改
	1. 招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或电子邮件形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
	2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
	3. 招标文件如有补充更正均见“浙江政府采购”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

**四、 投标文件的编制**

1. 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。**投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。**
2. 投标文件的构成

**投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：**

**（1）资格文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 |
| 3 | 投标人参与政府采购活动投标资格声明函 |
| 4 | 诚信投标承诺书 |
| 5 | 小微企业（或监狱企业、残疾人福利单位）声明函 |
| 6 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）； |  |

**备注：**金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

**（2）报价文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
| 1 | 开标一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 |

**（3）商务技术文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
| 1 | 投标函 | 附件三 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3 | 供货范围详细清单 | 附件五 |
| 4 | 针对本次项目采购需求提出的详细实施投标技术方案（包括但不限于技术资信分评分按“评标细则要求的各个方案”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 5 | 服务保证措施资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各投标人参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 6 | 结合招标文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

**备注：**

1. 投标人可根据招标文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。
2. 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归招标人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与招标人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害招标人的利益。
3. 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章。
4. 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。
5. 投标文件编制
	1. 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。
	2. **▲投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均有投标人自行承担。**
	3. 本招标文件“第五部分 ”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。
	4. 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
	5. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
	6. 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
6. 投标文件的签章
	1. 投标文件的签章要求：投标人须知前附表第16款；
	2. 投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并同时加盖投标人公章（电子签章）。（或先制作word版打印，相应位置签字或盖章后再扫描上传）
7. 投标文件的形式

 投标文件的形式：见投标人须知前附表第17款；

1. 政采云系统默认投标人自动放弃的情形

政采云系统默认投标人自动放弃的情形：见投标人须知前附表第20款。

1. 投标报价
	1. **投标报价是指中标人在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给中标人合同价款，包括所有设备的供货、运输、安装、检验、技术服务、企业利润、税金、采购代理服务费等全部本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。**
	2. 投标人须认真阅读、充分理解招标文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或电子邮件）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作以含在投标总价中。
	3. 投标人必须按招标文件规定的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。
	4. 所有投标报价均以人民币报价。
	5. 招标人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。
	6. 招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。
	7. 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。
2. 投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：
3. 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
4. 中标人未按中标通知书中规定的时间与招标人签订合同；
5. 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。
6. 经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。
7. 投标有效期
	1. 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。
	2. 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

**五、 投标文件的递交**

1. 投标文件的递交

投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第18款。

1. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

 “电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表第19款。

1. 投标文件的补充、修改或撤回
	1. 投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。
	2. 投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
2. **▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：**
	1. 在投标截止时间以后上传的投标文件；
	2. 仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；
	3. 未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；
	4. 以纸质形式提交的；

**六、 开标**

1. 开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

1. 开标准备
	1. 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。
	2. 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
2. 开标流程
	1. 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）
	2. 电子招投标开标及评审程序
3. 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。
4. 在系统上公布各投标人名称、投标报价及招标文件规定的需要宣布的其他内容。
5. 评标委员会对资格文件和商务技术文件进行评审。
6. 在系统上公开资格和商务技术评审结果。
7. 评标委员会对报价文件进行评审。
8. 在系统上公布评审结果。

**特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。**

* 1. **电子响应文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱Yxgc666@126.com。**
	2. **评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布个招标人的详细情况及中标（成交）候选投标人名单的公告等。**

**特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**七、 评标**

1. 评标委员会

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除招标人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

1. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

1. 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。
	1. 资格性审查。
2. 依据法律、法规和采购文件的规定，招标人或采购代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。招标人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，招标人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。
3. **在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函**
	1. 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。
	2. **▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。**
4. **无效标认定**
	1. **▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：**
5. 电子投标文件未按规定进行CA签章；
6. 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；
7. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
8. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
9. 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
10. 经评标委员会认定投标人串通投标的；
11. 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；
12. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；
13. 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；
14. 规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；
15. 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
	1. **▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：**

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）出现明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

* 1. **▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

* 1. **▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：**
1. 投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。
2. 因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。
3. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，本次招标按废标处理，重新组织招标。
	1. 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。
	2. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
4. 投标文件的澄清
	1. 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
	2. 若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。
	3. **投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：**

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

* 1. ▲**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**
	2. 如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。
	3. 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应招标文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。
1. 评标原则和评标办法
	1. 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向招标人或者采购代理机构说明情况。
	2. 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
	3. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
	4. 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三部分“评标原则及方法”。
	5. 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
2. 确定中标候选人
	1. 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，招标人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
	2. 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分**及报价分之各）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。**
	3. **若出现以下情形之一，招标人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：**

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，招标人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

* 1. 招标人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释。
1. 评标细则详见“评标原则及方法”。
2. 可中止电子交易活动的情形
	1. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
		1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
		2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
		3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
		4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
		5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
	2. 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## **八、** **授予合同**

1. 确定中标人
	1. 招标人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
	2. 中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；
	3. 在公告中标结果的同时，招标人向中标人发出中标通知书。
	4. 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。
2. 签订合同
	1. 公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系招标人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。中标人未经招标人许可，在规定时间内未到招标人处与招标人签订合同，则视为拒签合同。
	2. 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
	3. **中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本扫描件报招标代理机构备案。**
	4. 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失；招标人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。
3. 根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”的规定，对因违法违规行为或其他原因取消中标（成交）资格，或自愿放弃中标（成交）资格的中标人，需承担代理费和专家评审费等费用。

## **九、验收**

1. 采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
2. 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
3. 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
4. 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
5. **履约验收费用由中标人承担，因中标人原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由中标人承担。如采用简易验收的，则不需要支付该笔费用。**

第二部分 招标内容及要求

1. **概述**
	* 1. 此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任根据所提供产品的实际情况对系统进行科学合理的优化设计，对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，并符合技术规格书的要求。
		2. 投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变投标价格。
		3. 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。
		4. 投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人及招标人概不负责。
2. **采购清单及技术要求**
	* 1. 采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参考图片** | **名称** | **数量** | **单位** | **尺寸（mm)** | **备注** |
| 辅导员办公室（2间） |  |
| 1 |  | 辅导员办公桌 | 2 | 张 | 1800\*1705\*750 |  |
| 2 |  | 辅导员办公椅 | 2 | 张 | 660\*600\*1077/1252 |  |
| 3 |  | 三门书柜 | 2 | 组 | 1350\*400\*2000 |  |
| 辅导员寝室（2间） |  |
| 1 |  | 1.2米床 | 2 | 张 | 1200\*2000 | **核心产品** |
| 2 |  | 床垫（品牌） | 2 | 张 | 1200\*2000\*200 |  |
| 3 |  | 写字桌 | 2 | 张 | 1250\*600\*760 |  |
| 4 |  | 写字椅 | 2 | 张 | 660\*600\*1077/1252 |  |
| 5 |  | 衣柜 | 2 | 张 | 850\*600\*2580 |  |
| 6 |  | 储物柜 | 2 | 张 | 1800\*400\*1200 |  |
| 7 |  | 双人沙发 | 2 | 张 | 1360\*680\*750 |  |
| 8 |  | 餐桌 | 2 | 张 | 1540\*800\*780 |  |
| 9 |  | 餐椅 | 8 | 张 | 400\*480\*810 |  |
| 宿管值班室（2间） |  |
| 1 |  | 宿管办公桌 | 2 | 张 | 1400\*700\*760 |  |
| 2 |  | 宿管办公椅 | 2 | 张 | 660\*550\*1120/1220 |  |
| 3 |  | 两门书柜 | 2 | 组 | 800\*400\*2000 |  |
| 4 |  | 1.2米床 | 2 | 张 | 1200\*2000 | **核心产品** |
| 5 |  | 床垫（品牌） | 2 | 张 | 1200\*2000\*200 |  |
| 6 |  | 衣柜 | 2 | 组 | 1100\*550\*2580 |  |
| 单人间（209间） |  |
| 1 |  | 床【提供样品】 | 199 | 张 | 980\*2078\*1020 | **核心产品** |
| 2 |  | 床垫（品牌）【提供样品】 | 199 | 张 | 900\*2000\*150 |  |
| 3 |  | 床 | 10 | 张 | 980\*2178\*1020 | **核心产品** |
| 4 |  | 床垫（品牌） | 10 | 张 | 900\*2100\*150 |  |
| 5 | 1676517669738 | 书柜桌 | 86 | 张 | 1400\*550\*2580 |  |
| 6 | 123 | 张 | 1400\*550\*2280 |
| 7 | 1676517652200 | 单人间组合衣柜 | 86 | 张 | 1000\*550\*2580 |  |
| 8 | 123 | 组 | 1000\*550\*2280 |
| 9 |  | 学习椅【提供样品】 | 209 | 张 | 565\*545\*815 |  |
| 四人间（123间） |  |
| 1 |  | 单人床 | 492 | 张 | 980\*2053\*1020 | **核心产品** |
| 2 |  | 床垫（品牌） | 492 | 张 | 900\*2000\*150 |  |
| 3 | eae9f9fe2bdd2c23885a8cc11d49dfe | 双人衣柜 | 70 | 张 | 1000\*980\*2580 |  |
| 4 | 双人衣柜 | 176 | 张 | 1000\*980\*2280 |
| 5 | 281480c83c84b90eb404e98a689ad00 | 双人学习桌 | 246 | 组 | 1600\*900\*750 |  |
| 6 |  | 学习椅 | 492 | 张 | 565\*545\*815 |  |
| 沙龙（1间） |  |
| 1 |  | 培训椅（含写字板） | 30 | 张 | 565\*545\*815 |  |
| 讨论室（11间） |  |
| 1 |  | 洽谈桌 | 11 | 张 | 2400\*1200\*750 |  |
| 2 |  | 洽谈椅 | 88 | 张 | 565\*545\*815 |  |
| 公区 |  |
| 1 |  | 方沙发 | 20 | 张 | 600\*600\*420 |  |
| 2 |  | 长沙发(左靠背)【提供样品】 | 10 | 张 | 1200\*680\*750 |  |
| 3 |  | 长沙发(右靠背) | 10 | 张 | 1200\*680\*750 |  |
| 4 |  | 三角沙发 | 20 | 张 | 530\*470\*420 |  |
| 5 |  | 长沙发(左扶手) | 10 | 张 | 1280\*680\*750 |  |
| 6 |  | 长沙发(右扶手) | 10 | 张 | 1280\*680\*750 |  |
| 7 |  | 单人沙发 | 20 | 张 | 760\*680\*750 |  |
| 8 |  | 不倒翁 | 20 | 张 | φ480\*600 |  |
| 9 |  | 方茶几 | 20 | 张 | 600\*600\*380 |  |

* + 1. 技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **备注** |
| 辅导员办公室（2间） |
| 1 | 辅导员办公桌 | 台面基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准、抗弯力强，不易变形,台面板为25MM厚度，2、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。3、饰面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，原纸净含量为130g,不透底、防污、耐磨，哑光饰面工艺比同行饰面更高端大气。4、钢架：钢脚用3.0mm钢板 59.75°折弯（折弯公差+0.25），装饰条采用1.2mm铝型材，调节脚ABS塑料，颜色黑色，可调节高度0-15mm，堵头ABS塑料，连接杆采用30\*60\*1.5。钢脚使用一级冷轧钢板成型，表面采用静电粉沫喷涂处理。检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准.5、五金件：采用优质缓冲门铰、导轨、锁等。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准。采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；6、详细参数：偏台：1800\*900\*750，前封板大副柜：1800\*550\*630，带木制吊挡板，两根30\*60连接杆。7、产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 白色台面，白色钢脚 |
| 2 | 辅导员办公椅 | 采用优质阻燃网布,，防污、耐磨性强，背网耐磨10万转，防泼水座布，更易清洁。检测依据符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。2、座位采用密度为70KG/立方米的优质一体成型定型海棉，3、座板无木板，更环保，内置钢板加固，内外壳设有通风孔，更透气4、金属管升降60mm扶手，顶部PU材质扶手面，提高用户舒适度5、气杆统一标配优质的4级120mm行程气压棒6、底盘选用带有同步倾仰功能，带有四级锁定，使用双杆控制7、背部具有ABS材质，与两侧金属扶手更搭配8、350mm（半径）高强度尼龙脚，最大化的地面接触面积防止倾倒发生9、重载脚轮PA尼龙材质，直径65mm，保证良好的通过性10、产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 白色框架，灰色坐垫，网布 |
| 3 | 三门书柜 | 1、基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80\*80\*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。5、五金件：采用优质缓冲门铰、导轨、锁等。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准。采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次。家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底； | 白色 |
| 辅导员寝室（2间） |
| 1 | 1.2米床 |  1、板材基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：加厚PVC封边，耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、五金配件：优质品牌连接件，铝合金支撑脚，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。5、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。 | 木纹色 |
| 2 | 床垫（品牌） | 1、材料：采用优质弹簧系统，零甲醛高密度海绵，0石膏粉添加，环保山棕垫。2、饰面：3D透气面料，具有高弹性和中空性，超级舒适透气，能强效保持床垫清洁干爽。面料成分棉成分含量80%以上，色牢度3级以上。3、支撑结构：3D材料采用x-90结构，双面网孔呈现六面透气中空立体的结构，软硬适中，40个/CM2支撑点。功能要求1、具备高强度弹力效果，睡眠中保持脊椎平衡。弹簧：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。2、经过防螨防蛀。抗菌处理，经久耐用。备注：厚度：150mm。 |  |
| 3 | 写字桌 | 基材采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：加厚同色PVC封边，检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、五金件：采用优质五金件。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准。采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。优选优质品牌五金件。5、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。6、产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。功能要求 1、柜门采用PP材质暗拉手。备注：门板采用暖白色板材，其他部分为浅木纹色。 | 木纹色，白色抽面 |
| 4 | 写字椅 | 采用优质阻燃网布,，防污、耐磨性强，背网耐磨10万转，防泼水座布，更易清洁。检测依据符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。2、座位采用密度为70KG/立方米的优质一体成型定型海棉，3、座板无木板，更环保，内置钢板加固，内外壳设有通风孔，更透气4、金属管升降60mm扶手，顶部PU材质扶手面，提高用户舒适度5、气杆统一标配优质的4级120mm行程气压棒6、底盘选用带有同步倾仰功能，带有四级锁定，使用双杆控制7、背部具有ABS材质，与两侧金属扶手更搭配8、350mm（半径）高强度尼龙脚，最大化的地面接触面积防止倾倒发生9、重载脚轮PA尼龙材质，直径65mm，保证良好的通过性10、产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 白色框架，灰色坐垫，网布 |
| 5 | 衣柜 | 基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。5、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80\*80\*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。6、五金件：采用优质缓冲门铰、导轨、锁等。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准。采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次。家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底；7.整体符合：更衣柜：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准。 | 木纹色柜体，白色门板 |
| 6 | 储物柜 | 1、板材基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、五金配件：五金件：采用优质缓冲门铰、三合一偏心连接件等；三合一偏心连接件：检测依据符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。 | 木纹色柜体，白色门板 |
| 7 | 双人沙发 | 1、面料：采用优质布艺饰面，绒布色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强；检测依据符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。2、框架：靠背采用优质环保12mm曲木板，整体木框采用优质松木，经过熏蒸、防虫处理、无明显疤结。3、海棉：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%；触感柔软有弹性，包裹层次感更强。4、结构：采用高密度橡胶绷带，5公分宽橡筋,有效提升坐感，使弹簧均匀受力；蛇形弹簧联轴，直径3.8mm的拱簧，弹性好，全面提升坐感, 高承重力，长久使用不变形5、五金磨砂高脚：加高金属脚，160mm离地高度，让清洁更便利。 | 颜色待校方确认 |
| 8 | 餐桌 | 材质部分：采用优质白蜡木实木。材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮.。木料须经二次烘干处理，8%≤含水率≤17%，保证不开裂、不扭曲、不变形。2、工艺部分：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。3、油漆部分：选用环保水性底漆，环保水性面漆，质量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。4、脚架：实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 实木本色 |
| 9 | 餐椅 | 座垫面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。2、座垫泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、脚架：白蜡木实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。4、油漆：选用环保水性底漆，环保水性面漆,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。5、产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 实木本色，灰色坐垫 |
| 宿管值班室（2间） |
| 1 | 宿管办公桌 | 板材基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、五金配件：优质三节滚珠滑轨、锁等；锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准。质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 木纹色 |
| 2 | 宿管办公椅 | 背网耐磨10万转、过防火测试，防泼水座布，更易清洁。检测依据符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。2、座位采用密度为70KG/立方米的优质一体成型定型海棉，3、座板无木板，更环保，内置钢板加固，内外壳设有通风孔，更透气4、金属管升降60mm扶手，顶部PU材质扶手面，提高用户舒适度5、气杆统一标配优质的4级120mm行程气压棒6、底盘选用带有同步倾仰功能，带有四级锁定，使用双杆控制7、背部具有ABS材质，与两侧金属扶手更搭配8、350mm（半径）高强度尼龙脚，最大化的地面接触面积防止倾倒发生9、重载脚轮PA尼龙材质，直径65mm，保证良好的通过性10、产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 白色框架，灰色坐垫，网布 |
| 3 | 两门书柜 | 基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80\*80\*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。5、五金件：采用优质缓冲门铰、导轨、锁等。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准。采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；其中耐久性测试80000次；家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。6、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。 | 木纹色 |
| 4 | 1.2米床 | 板材基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；4、五金配件：优质品牌连接件，铝合金支撑脚，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。5、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。 | 木纹色 |
| 5 | 床垫（品牌） | 1、材料：采用优质弹簧系统，零甲醛高密度海绵，0石膏粉添加，环保山棕垫。2、饰面：3D透气面料，具有高弹性和中空性，超级舒适透气，能强效保持床垫清洁干爽。面料成分棉成分含量80%以上，色牢度3级以上。3、支撑结构：3D材料采用x-90结构，双面网孔呈现六面透气中空立体的结构，软硬适中，40个/CM2支撑点。功能要求1、具备高强度弹力效果，睡眠中保持脊椎平衡。2、经过防螨防蛀。抗菌处理，经久耐用。备注：厚度：150mm。 |  |
| 6 | 衣柜 | 基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80\*80\*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。5、五金件：采用优质缓冲门铰、导轨、锁等。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准，采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。6、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。 | 木纹色柜体，白色门板 |
| 单人间（209间） |
| 1 | 床【提供样品】 | 材质要求1、基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；4、五金件：采用优质阻尼铰链及连接件，表面无锈蚀痕迹开裂，优选优质品牌五金件。5、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。功能要求1、床侧边要带有抽屉及储物空间，满足日常储物；包含三组抽拉式抽屉，底部安装尼龙定向滚轮，活动抽屉需要设计挡边，不能使抽屉完全抽出床体；一组对开门的储物空间，可用于放置30寸行李箱，抽屉采用下斜切工艺处理的暗拉手。备注：抽屉门板以及柜门板采用暖白色套色，其它部分为浅木纹色，最终颜色需要配合甲方要求为准。 | 木纹色床体，白色门板 |
| 2 | 床垫（品牌）【提供样品】 | 1、材料：采用优质弹簧系统，零甲醛高密度海绵，0石膏粉添加，环保山棕垫。2、饰面：3D透气面料，具有高弹性和中空性，超级舒适透气，能强效保持床垫清洁干爽。面料成分棉成分含量80%以上，色牢度3级以上。3、支撑结构：3D材料采用x-90结构，双面网孔呈现六面透气中空立体的结构，软硬适中，40个/CM2支撑点。功能要求1、具备高强度弹力效果，睡眠中保持脊椎平衡。2、经过防螨防蛀。抗菌处理，经久耐用。备注：厚度：150mm。 |  |
| 3 | 床 | 材质要求1、基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；4、五金件：采用优质阻尼铰链及连接件，表面无锈蚀痕迹开裂，优选优质品牌五金件。5、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。功能要求1、床侧边要带有抽屉及储物空间，满足日常储物；包含三组抽拉式抽屉，底部安装尼龙定向滚轮，活动抽屉需要设计挡边，不能使抽屉完全抽出床体；一组对开门的储物空间，可用于放置30寸行李箱，抽屉采用下斜切工艺处理的暗拉手。备注：抽屉门板以及柜门板采用暖白色套色，其它部分为浅木纹色，最终颜色需要配合甲方要求为准。 | 木纹色床体，白色门板 |
| 4 | 床垫（品牌） | 1、材料：采用优质弹簧系统，零甲醛高密度海绵，0石膏粉添加，环保山棕垫。2、饰面：3D透气面料，具有高弹性和中空性，超级舒适透气，能强效保持床垫清洁干爽。面料成分棉成分含量80%以上，色牢度3级以上。3、支撑结构：3D材料采用x-90结构，双面网孔呈现六面透气中空立体的结构，软硬适中，40个/CM2支撑点。功能要求1、具备高强度弹力效果，睡眠中保持脊椎平衡。2、经过防螨防蛀。抗菌处理，经久耐用。备注：厚度：150mm。 |  |
| 5 | 书柜桌 | 基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；4、五金件：采用优质缓冲门铰、导轨、锁等。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准，采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。优选优质品牌五金件。胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。功能要求 1、柜门采用PP材质暗拉手。备注：门板采用暖白色板材，其他部分为浅木纹色。 | 木纹色，白色抽面 |
| 6 |
| 7 | 单人间组合衣柜 | 基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；4、五金件采用优质缓冲门铰、导轨、锁等。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准，采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；三节滚珠滑轨，质量符合QB/T 2454-2013，其中耐久性测试80000次；家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。优选优质品牌五金件。5、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。功能要求 1、柜门采PP材质暗拉手。备注：门板采用暖白色板材，其他部分为浅木纹色。 | 木纹色柜体，白色门板 |
| 8 |
| 9 | 学习椅【提供样品】 | 红色座、背采用通风孔设计，彻底解决用户起身塑胶椅座位后的不雅汗渍，通风孔之间的链接使得座、背面内部有张力和弹力，更加舒适；2、椅背顶部弧面弯曲，为方便使用者搭手臂，与侧面人员交流，椅背中下方内凹，为臀部腾出后屈空间，并且顶住用户腰椎位置，提供良好坐姿；座面中后部有凸起曲面，确保乘坐时符合人体曲线，不会前滑；3、椅背中上位置设计有手提缺口位置，更加人性化，方便搬移；在不用时，椅子可以实现层叠堆放，节约现场面积；4、实心椅架表面电镀处理，表面电镀通过24小时盐雾测试，椅架取消前端中置的横拉杆，增加用户腿部活动空间，改为椅架顶部拉杆下移，结构牢固，安全可靠；5、椅子的塑胶采用全新尼龙料，更加坚固耐用，不会断裂；6、椅子椅架底部使用螺栓锁住尼龙塑胶垫块，隔开金属与地面的摩擦，并且可以实现精确的并排锁定，在会场布置时，椅子摆放整齐划一； | 珊瑚红 |
| 四人间（123间） |
| 1 | 单人床 | 材质要求1、基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、板材贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准；4、五金件：采用优质阻尼铰链及连接件，表面无锈蚀痕迹开裂，优选优质品牌五金件。5、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。功能要求1、床侧边要带有抽屉及储物空间，满足日常储物；包含三组抽拉式抽屉，底部安装尼龙定向滚轮，活动抽屉需要设计挡边，不能使抽屉完全抽出床体；一组对开门的储物空间，可用于放置30寸行李箱，抽屉采用下斜切工艺处理的暗拉手。备注：抽屉门板以及柜门板采用暖白色套色，其它部分为浅木纹色，最终颜色需要配合甲方要求为准。 | 木纹色床体，白色门板 |
| 2 | 床垫（品牌） | 1、材料：采用优质弹簧系统，零甲醛高密度海绵，0石膏粉添加，环保山棕垫。2、饰面：3D透气面料，具有高弹性和中空性，超级舒适透气，能强效保持床垫清洁干爽。面料成分棉成分含量80%以上，色牢度3级以上。3、支撑结构：3D材料采用x-90结构，双面网孔呈现六面透气中空立体的结构，软硬适中，40个/CM2支撑点。功能要求1、具备高强度弹力效果，睡眠中保持脊椎平衡。2、经过防螨防蛀。抗菌处理，经久耐用。备注：厚度：150mm。 |  |
| 3 | 双人衣柜 | 基材：采用E0级实木多层板，质量符合符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准；2、贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点。3、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。人造板贴边条：检测依据符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准。4、功能特征：门内层板活动且高度可调，底部配有塑料调节脚防水功能且视觉效果具备悬浮感，高度上下调节（规格：80\*80\*25/45mm，升降20mm，方便安装及降低对场地的要求），斜边式拉手代替原有五金拉手更显简洁。5、五金件：采用优质缓冲门铰、导轨、锁等。锁：检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准，采用阻尼铰链，质量符合QB/T 2189-2013 ，其中耐久性测试80000次；家具锁，电镀件外露表面经18h的中性盐雾试验（QB/T 3826-1999）后，外观评级≥9级，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。6、胶粘剂：采用优质环保封边热熔胶。封边热熔胶：判定依据符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（溶剂型其他类胶粘剂）标准。 | 木纹色柜体，白色门板 |
| 4 | 双人衣柜 |
| 5 | 双人学习桌 | 台面基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡.h）（72H）；抗弯力强，不易变形,台面板为25MM厚度。2、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。3、饰面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，原纸净含量为130g,不透底、防污、耐磨，哑光饰面工艺比同行饰面更高端大气。4、钢架：钢脚用3.0mm钢板 59.75°折弯（折弯公差+0.25），珊瑚红色装饰条采用1.2mm铝型材，调节脚ABS塑料，颜色黑色，可调节高度0-15mm，堵头ABS塑料，可选配带logo，连接杆采用30\*60\*1.5，连接件为开模配件，精准度和稳定性非常好，安装便捷，性价比高。钢脚使用一级冷轧钢板成型，表面采用静电粉沫喷涂处理，粉末喷涂是一种新型涂料，它具有无公害、无污染、强度高、耐腐、耐酸、耐碱、耐盐、耐油等性能。检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》5、桌面中间一个集成线盒，2个网络+4个插座。6、产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 白色桌面，白色钢脚，珊瑚红装饰条 |
| 6 | 学习椅 | 1、红色座、背采用通风孔设计，彻底解决用户起身塑胶椅座位后的不雅汗渍，通风孔之间的链接使得座、背面内部有张力和弹力，更加舒适；2、椅背顶部弧面弯曲，为方便使用者搭手臂，与侧面人员交流，椅背中下方内凹，为臀部腾出后屈空间，并且顶住用户腰椎位置，提供良好坐姿；座面中后部有凸起曲面，确保乘坐时符合人体曲线，不会前滑；3、椅背中上位置设计有手提缺口位置，更加人性化，方便搬移；在不用时，椅子可以实现层叠堆放，节约现场面积；4、实心椅架表面电镀处理，表面电镀通过24小时盐雾测试，椅架取消前端中置的横拉杆，增加用户腿部活动空间，改为椅架顶部拉杆下移，结构牢固，安全可靠；5、椅子的塑胶采用全新尼龙料，更加坚固耐用，不会断裂；6、椅子椅架底部使用螺栓锁住尼龙塑胶垫块，隔开金属与地面的摩擦，并且可以实现精确的并排锁定，在会场布置时，椅子摆放整齐划一； | 珊瑚红 |
| 沙龙（1间） |
| 1 | 培训椅（含写字板） | 1、座、背采用通风孔设计，彻底解决用户起身塑胶椅座位后的不雅汗渍，通风孔之间的链接使得座、背面内部有张力和弹力，更加舒适；2、椅背顶部弧面弯曲，为方便使用者搭手臂，与侧面人员交流，椅背中下方内凹，为臀部腾出后屈空间，并且顶住用户腰椎位置，提供良好坐姿；座面中后部有凸起曲面，确保乘坐时符合人体曲线，不会前滑；3、椅背中上位置设计有手提缺口位置，更加人性化，方便搬移；在不用时，椅子可以实现层叠堆放，节约现场面积；4、实心椅架表面电镀处理，表面电镀通过24小时盐雾测试，椅架取消前端中置的横拉杆，增加用户腿部活动空间，改为椅架顶部拉杆下移，结构牢固，安全可靠；5、椅子的塑胶采用全新尼龙料，更加坚固耐用，不会断裂；6、椅子椅架底部使用螺栓锁住尼龙塑胶垫块，隔开金属与地面的摩擦，并且可以实现精确的并排锁定，在会场布置时，椅子摆放整齐划一； | 颜色待校方确认 |
| 讨论室（11间） |
| 1 | 洽谈桌 | 台面基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡.h）（72H）；抗弯力强，不易变形,台面板为25MM厚度。2、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。3、饰面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，原纸净含量为130g,不透底、防污、耐磨，哑光饰面工艺比同行饰面更高端大气。4、钢架：钢脚用3.0mm钢板 59.75°折弯（折弯公差+0.25），装饰条采用1.2mm铝型材，调节脚ABS塑料，颜色黑色，可调节高度0-15mm，堵头ABS塑料，可选配带logo，连接杆采用30\*60\*1.5，连接件为开模配件，精准度和稳定性非常好，安装便捷，性价比高。钢脚使用一级冷轧钢板成型，表面采用静电粉沫喷涂处理，粉末喷涂是一种新型涂料，它具有无公害、无污染、强度高、耐腐、耐酸、耐碱、耐盐、耐油等性能。检测依据符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》5、台面为整块，两根30\*60连接杆桌面中间一个多功能线盒。6、产品：检测依据符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验》。 | 白色桌面，白色钢脚，珊瑚红装饰条 |
| 2 | 洽谈椅 | 1、座、背采用通风孔设计，彻底解决用户起身塑胶椅座位后的不雅汗渍，通风孔之间的链接使得座、背面内部有张力和弹力，更加舒适；2、椅背顶部弧面弯曲，为方便使用者搭手臂，与侧面人员交流，椅背中下方内凹，为臀部腾出后屈空间，并且顶住用户腰椎位置，提供良好坐姿；座面中后部有凸起曲面，确保乘坐时符合人体曲线，不会前滑；3、椅背中上位置设计有手提缺口位置，更加人性化，方便搬移；在不用时，椅子可以实现层叠堆放，节约现场面积；4、实心椅架表面电镀处理，表面电镀通过24小时盐雾测试，椅架取消前端中置的横拉杆，增加用户腿部活动空间，改为椅架顶部拉杆下移，结构牢固，安全可靠；5、椅子的塑胶采用全新尼龙料，更加坚固耐用，不会断裂；6、椅子椅架底部使用螺栓锁住尼龙塑胶垫块，隔开金属与地面的摩擦，并且可以实现精确的并排锁定，在会场布置时，椅子摆放整齐划一； | 颜色待校方确认 |
| 公区 |
| 1 | 方沙发 | 1、面料：采用优质布艺饰面，绒布色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强；检测依据符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。2、框架：靠背采用优质环保12mm曲木板，整体木框采用优质松木，经过熏蒸、防虫处理、无明显疤结。3、海棉：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%；触感柔软有弹性，包裹层次感更强。4、结构：采用高密度橡胶绷带，5公分宽橡筋,有效提升坐感，使弹簧均匀受力；蛇形弹簧联轴，直径3.8mm的拱簧，弹性好，全面提升坐感, 高承重力，长久使用不变形5、五金磨砂高脚：加高金属脚，160mm离地高度，让清洁更便利。 | 颜色待校方确认 |
| 2 | 长沙发(左靠背)【提供样品】 | 颜色待校方确认 |
| 3 | 长沙发(右靠背) | 颜色待校方确认 |
| 4 | 三角沙发 | 1、面料：采用优质布艺饰面，绒布色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强；检测依据符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。2、框架：靠背采用优质环保12mm曲木板，整体木框采用优质松木，经过熏蒸、防虫处理、无明显疤结。3、海棉：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%；触感柔软有弹性，包裹层次感更强。4、结构：采用高密度橡胶绷带，5公分宽橡筋,有效提升坐感，使弹簧均匀受力；蛇形弹簧联轴，直径3.8mm的拱簧，弹性好，全面提升坐感, 高承重力，长久使用不变形5、五金磨砂高脚：加高金属脚，160mm离地高度，让清洁更便利。 | 颜色待校方确认 |
| 5 | 长沙发(左扶手) | 颜色待校方确认 |
| 6 | 长沙发(右扶手) | 颜色待校方确认 |
| 7 | 单人沙发 | 1、面料：采用优质布艺饰面，绒布色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强；检测依据符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》标准。2、框架：靠背采用优质环保12mm曲木板，整体木框采用优质松木，经过熏蒸、防虫处理、无明显疤结。3、海棉：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%；触感柔软有弹性，包裹层次感更强。4、结构：采用高密度橡胶绷带，5公分宽橡筋,有效提升坐感，使弹簧均匀受力；蛇形弹簧联轴，直径3.8mm的拱簧，弹性好，全面提升坐感, 高承重力，长久使用不变形5、五金磨砂高脚：加高金属脚，160mm离地高度，让清洁更便利。 | 颜色待校方确认 |
| 8 | 不倒翁 | 颜色待校方确认 |
| 9 | 方茶几 | 1、台面基材：选用E0级实木颗粒板，质量符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和实木颗粒板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级及以上标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³ ；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡.h）（72H）；抗弯力强，不易变形,台面板为25MM厚度，贴面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，防火，并具阻燃、耐磨性强、清洁方便等特点；2、封边：同色加厚封边，采用油墨、耐晒、耐黄变不褪色。3、饰面：采用树脂浸渍纸（MFC）贴面，原纸净含量为130g,不透底、防污、耐磨，哑光饰面工艺比同行饰面更高端大气。标配带双USB电源插座和国标电源适配器（标配带双USB电源插座和国标电源适配器）。 | 木纹色台面 |

1. **样品**

投标人须按需求规格提供以下清单一套样品：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸（cm） | 数量 | 备注 |
| 1 | 单人间-床 | 基材-环保多层板 | 约30\*30 | 1块 |  |
| 抽屉面板 | 约30\*30 | 1块 | 留一侧不封边 |
| 床靠背板 | 约30\*30 | 1块 | 留一侧不封边 |
| 五金件 | / | 1套 |  |
| 2 | 单人间-床垫 | 约30\*30 | 1块 | 立面1/4剖体 |
| 3 | 单人间-书柜桌 | 1400\*550\*2280 | 1套 |  |
| 4 | 单人间-学习椅 | / | 1张 |  |
| 5 | 公区-长沙发(左靠背) | / | 1套 |  |

* + 1. **投标样品上须标注投标人名称。投标样品请于开标当日7:30至投标文件递交截止时间前，安装好放置于温州市民中心A座东侧一楼“样品间”，保管责任由投标人自负，逾期送达将予以拒收。**
		2. 投标人在样品提交完成后可以离开现场，招标代理机构在评审结束后会通知各个投标人取回投标样品。
		3. **未提供投标样品或未按招标文件要求提供投标样品，评标委员会可能对其作出不利评判。**
		4. **评标委员会可能对其进行破坏性试验，投标人自行承担样品费用。成交样品由采购人封存，并作为验收标准；未成交样品在评审结束后退还。**
		5. 中标候选人的实物样品送采购人处保存，确定中标候选人后，中标候选人须保证供货产品质量不低于投标样品，如低于样品质量和采购文件质量要求，采购有权要求退货，调换合格的产品至采购人满意为止，所产生的一切费用由中标候选人自行承担。
1. **其他要求**
2. 本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，投标人所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。
3. **次采购货物的甲醛释放量必须符合国家相关标准。投标人在完成供货后，需委托有资质的第三方对供货现场做一次甲醛检测并出具相应的检测报告。费用由成交投标人承担，包含在本次投标报价内。**
4. **中标人在现场安装时，如对现场造成破坏或损坏，必须按要求进行复原或赔偿。投标人须做好相关工作及成本计算。**
5. 如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成招标人不能正常使用，投标人须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；
6. 项目交货及完工进度保证

1）交货及完工周期要求：**中标人需在接到招标人书面通知后，60日历天内完成全部的供货、安装等全部工作内容。**

2）交货及安装地点要求：招标人指定地点。

3）投标人须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。

1. 提供资料要求

1）根据上表，需原厂质保证明的产品，须在合同签订前提供针对该项目的原厂售后服务承诺函原件，且与投标产品必须一致。

2）在中标并签定合同后，中标人应根据招标人的要求，免费向招标人提交详细的相关技术资料。

3）在供货时，中标人须向招标人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

1. 产品的检验

1）中标人须按招标人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

2**）**中标人应派员在产品到交货地进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至招标人满意，由此发生的一切费用由中标人负责承担。

1. 质量保证

1**）本项目器材提供免费质保期为5年（60个月），终身维护；原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。**

2）提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4）免费质保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

1. 投标人必须确保设备的正常运转；必须配合用户做好技术支持，包括软件的安装和移植（费用包含在投标总价中）。

# 第三部分 评标原则及方法

**据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。**

**一. 总 则**

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

**二、评标组织**

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

**三、评标办法**

本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，**总分设定为100分；其中商务技术文件70分，报价文件（报价）30分。**

**四、评分细则**

1、商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 分值（分） | 评审标准及说明 |
| 1 | 制造商认证 | 0-3 | 1. 制造商获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围含木制家具类），每提供1个有效证书得0.5分，最高得1.5分；
2. 制造商提供安全生产标准化证书的得0.5分；
3. 制造商获得CQC中国环保产品认证证书每提供1个得0.5分，最高得1分；
 |
| 2 | 制造商生产、检测设备配置情况 | 0-10 | 1.提供制造商自有功能相近的生产设备，包括但不仅限于计算机数控多功能加工中心、数控点对点钻孔加工中心、UV 油漆滚涂线、全自动多轴六排钻机、全自动后上料电子开料锯、脉冲袋式中央除尘系统、定厚砂光机、全自动激光直线封边机、自动化裁剪系统设备、智能自动化生产线、智能立体仓储设备、静电自动化水性喷涂线、电脑海绵切割机等大型机械设备等，每提供1个得0.5分，最高得5分。2.提供制造商自有的原材料及成品功能相近的检测设备，包括但不仅限于家具人造板甲醛测试仪、可程式盐雾试验机、微机人造板试验机、柜类稳定性测试仪、抽屉导轨耐久性测试仪、铰链耐久性测试仪、落球冲击试验机、漆膜冲击测试仪、光泽度仪、纸箱自动破裂强度试验机、干燥箱等，每提供1个得0.5分，最高得5分。注：上述设备，需提供购置发票作为证明材料，否则评分不予认可。 |
| 3 | 原材料、耗材检测（验）报告 | 0-4 | 提供具有CMA资质的质量检测部门出具的关于原材料检测（验）报告（招标公告发布前一年内）包含内容如下：封边条、实木多层板、实木颗粒板、密度板、油漆、防火板、牛皮、布绒、钢板、发泡海绵、铰链、导轨、胶粘剂、五金件。每提供一个种类的原材料检测（验）报告且符合标准的，得0.5分，最高得4分。**出具的检测（验）报告必须由通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。检测（验）报告封面上需体现清晰的二维码，可验真伪或提供电话查询，首页、内容页、结尾页等完整页面。** |
| 4 | 投标产品技术参数 | 0-10 | 1.投标产品与招标货物技术参数对比，投标货物技术参数全部满足招标货物要求的配置参数的得基本分2.5分，不满足或部分不满足不得分；2.颗粒板甲醛释放量、多层板甲醛释放量、阻尼铰链耐久性测试、面料布绒的阻燃性能、封边条有害物质限量等5项参数指标，每正偏离的1项加1.5分，最高加7.5分。 **说明：****1.投标文件内需提供投标产品工艺图及渲染图。（实际供货以校方需求为准）****2.正偏离指标赋分需提供通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的检测报告，并在报告内体现相关信息。****3.投标人承诺的正偏离指标适用于本项目中所有使用该项材料的产品，不得限于个别个体项。** |
| 5 | 实物样品 | 单人间-床 | 0-7 | 1.环保多层板：评委根据所提样品的原材料质量、制作工艺、外观，由评委综合打分；（0-2分）2.抽屉面板：评委根据所提样品的原材料质量、制作工艺、外观，由评委综合打分；（0-2分）3.床靠背板：评委根据所提样品的原材料质量、制作工艺、外观，由评委综合打分；（0-2分）4.五金件：评委根据所提样品的原材料质量、制作工艺、外观，由评委综合打分。（0-1分） |
| 单人间-床垫 | 0-6 | 评委根据所提样品的品牌影响力（0-2分）、原材料质量（0-2分）、制作工艺（0-2分），由评委综合打分。 |
| 单人间-书柜桌 | 0-7 | 评委根据所提样品的品牌影响力（0-2分）、原材料质量（0-2分）、制作工艺（0-2分）、外观（0-1分），由评委综合打分。 |
| 单人间-学习椅 | 0-5 | 评委根据所提样品的整体质量、制作工艺、原材料质量、外观及规格尺寸，由评委综合打分。 |
| 公区-长沙发(左靠背) | 0-5 | 评委根据所提样品的整体质量、制作工艺、原材料质量、外观及规格尺寸，由评委综合打分。 |
| 6 | 实施方案及质量保证措施 | 0-5 | 1.项目实施计划：根据投标人对本项目的项目总体部署、总工期、生产流程、工艺流程控制、进度安排等情况，综合打分；（0-2分）2.项目供货、安装方案：投标人针对该项目的运输安排表、现场卸货及搬运入户措施、现场安装管理等方案，综合打分；（0-1分）3.项目品控方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案综合打分；（0-2分） |
| 7 | 项目服务团队 | 0-2 | 根据拟派团队成员的岗位配置、专业素养、工作履历等情况，由评委综合打分。 |
| 8 | 售后服务方案及承诺 | 0-3 | 根据售后服务方案的内容和完善程度（包括服务网点的远近情况、人员配备情况、售后服务承诺、保修范围服务标准、故障响应修复时间方式等保障措施），由评委综合打。 |
| 9 | 同类项目业绩 | 0-1 | 根据投标人2020年1月1日至今同类项目业绩进行评分，项目业绩需提证明材料，证明文件以提供的发票、合同和验收报告为准（三者缺一不可）。每提供1个有效业绩得0.5分，最高得1分。 |
| 10 | 节能、环保 | 0-2 | 1.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得0.5分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）；2.投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，每项产品得0.5分，最高得1.5分。 |

2、**商务评分（30分）**：

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分30分。

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标报价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

**3）本项目为对应的中小企业划分标准所属行业： 工业。**

4）**本项目采购预算为6000000 元。**

5）**▲本项目最高限价为5180000 元。如投标人报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理**。

6）所有投标人商务报价均超采购预算，招标人无法支付的,重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

# 第四部分 合同主要条款

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

**合同编号：**

**甲方（采购人）：**

**乙方（中标人）：**

 年 月 日在 招标采购中，甲方接受乙方对本次设备的投标，甲乙双方及采购方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的招标文件、招标响应文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

1、采购设备内容及价格（详细清单可附后） 单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  | 详见附件 |  | 元 | 元 |
| 合计：（大写） 。 小写：￥ 元 |

2、本合同总价为货物及其附件的采购、制造、包装、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

3、设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由乙方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

4、产品包装

4.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。

5.2乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、▲本合同产品的免费保修期限为设备验收合格交付使用后所有货物免费保修五年，终身维护。

在产品质量保证期限内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

7、产品资料

档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失的责任。设备开箱后的全部随机资料所有权归甲方所有。开箱验收后由甲方保管。

8、▲交付使用时间：交货时间为60（日历天）内完成交付并验收通过（其中给予中标方45天的生产时间，另外15天进行安装及调试验收）。交货地点： 温州肯恩大学指定地点（联系人： ，联系电话： ） 。

9、付款方式与结算

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人先预付合同金额的40%给中标人，本项目整体验收合格后，按实际供货数量结算，中标人出具全额增值税发票后7个工作日内采购人支付剩余的货款（根据中标单价据实结算）

合同签订后5个工作日内，中标人向采购人提交合同金额1%的履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），履约保证金待该项目验收合格后无质量及服务等问题15个工作日内无息退还。中标人没有履行本合同项下约定的义务和责任所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从任何一笔合同价款中扣除。

10、验收标准

10.1安装调试

1）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2）乙方应根据按照投标文件中提出安装调试计划，应对现场每间房间进行实测，考虑室内可能存在的异形梁柱，及地面不平整，根据实际房间情况考虑调整尺寸，墙面不垂直，空调安装，墙上插座，家电预留接电点位等等实际情况，对家具尺寸根据实际情况调整并经甲方确认。若由于乙方不认真履行上述职责造成后续返工，则一切额外费用由乙方负责。

3）乙方应完成所有需接电家具的内部布线，并接入已预留接电点位电源中。在家具运输及安装中对建筑墙体、地面、或已完成成品造成损伤或破坏所产生的一切费用，由乙方负责。

4）所供货物在现场进行到货验收时乙方必须派员参加并与甲方一起检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使甲方满意为止。乙方应在货物运抵安装现场前5天内，向甲方提供详细的安装计划（包含安装时采用的方法、现场负责人、工程师及参与安装人员的名单、身份证号码），在甲方确认该计划的可行性，乙方必须严格按照安装计划实施，不得随意更改。所供货物安装必须符合有关标准和规范，甲方将对安装过程及安装质量进行监督。

10.2验收

1）甲方将委托相关检测机构在家具生产中的原材料进货、生产组装及成品安装等阶段中按一定比例向生产商抽取家具的某一部位进行质量、环保检测，检测结果合格，检测费用由甲方负责；如乙方的产品达不到上述检测标准或要求，甲方将作退货处理，因此而造成的损失及检测费用由乙方负责。其余部分包括抽检部分的破坏性检测造成的损失、抽检内容缺失部分的修补、制作费均包含在合同价内。

2）甲方将有权按一定比例抽取已安装完成成品家具的某一部位送第三方权威检测机构进行环保或材质方面的检测，所有家具成品及部件在环保方面必须符合室内装饰装修材料中有害物质限量(GB18584-2001)的要求和环境标志产品认证技术要求(HJ\T302-303-2006)，甲醛释放量数值要求小于或等于0.5mg/L。检测结果合格，检测费用由甲方负责；被抽检样品如因破坏性检测产生无法修复的损坏，此件样品可由甲方购买，乙方应立即补足或更换全新同规格产品。如乙方的产品达不到上述检测标准或要求，甲方将作退货处理，因此而造成的损失由乙方负责。对乙方未能按时提供符合甲方要求的产品而给甲方造成的损失，甲方有权向乙方进行索赔。

3）合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。合同履约达到验收条件时，乙方向甲方书面发起验收申请，甲方在收到乙方验收申请五个工作日内启动项目验收。按照采购合同、响应文件、采购文件等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

4）验收时，中标人向采购人提供所有板材、油漆、五金件等原材料的出货证明及检测合格证明、验收标准，同时家具产品必须和招标文件要求及采购人认可的式样或样品相一致。所供货物在现场进行到货验收时中标人必须派员参加并与采购人一起检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

1. 安装调试完毕后，经采购人检验合格，并在采购人接受了中标人提供的技术资料、图纸等，视为验收合格，签订验收报告，验收报告由验收人及具体使用部门盖章确认。若因中标人产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担，若二次验收不合格，采购人有权退货，采购人在此期间保留对中标人的索赔权利。

6）中标人在货物到货、安装和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

11、违约责任

11.1设备质量责任

1. 在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运行过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。
2. 乙方交付的定制家具产品必须符合有关安全健康、环保方面的国家法律法规、强制性标准和产品明示标准的要求（包括合同或其他方式明示的质量要求）。
3. 质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
4. 乙方为甲方提供定制家具产品的三包服务，其中包括包修、包换、包退服务，甲乙双方约定的三包期限（免费质保期）为 年。

2）接到甲方通知后，温州及附近地区4小时内，外地24小时内派人赴现场处理设备质量问题。不能在24小时内修复的应经采购人同意并提供代用品。

3）由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

11.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾一日违约罚款按合同总价的0.4%计收，直至交货为止。逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的8%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

2）乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，甲方可终止合同。履约保证金将被没收并向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

甲方中途退货，乙方可终止合同。退还履约保证金并向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

3）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

12、争议的解决

合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地申请诉讼。

13、转让和分包

13.1未经甲方事先书面同意，乙方不得分包应履行的合同义务，否则即为违约，甲方有权乙方追究违约责任。

13.2乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则即为违约，甲方有权乙方追究违约责任。

14、合同生效及其他

 项目招标文件以及投标文件、询标记录、 保密协议书和承诺书（如有）是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；

（2）本合同；

（3）项目保密协议书和承诺书；

（4）投标文件；

（5）招标文件；

（6）其他合同文件。

15、本合同经甲乙双方盖章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

16、本合同一式肆份，甲乙双方各贰份，甲方负责将合同上传至“政采云”系统进行合同公告。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：  | 乙方（盖章）： |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地 址：温州瓯海区大学路88号 | 地 址： |
| 纳税人名称：温州肯恩大学 | 纳税人名称： |
| 纳税人识别号：123303005985125280 | 纳税人识别号： |
| 开户行：工商银行 | 开户行： |
| 账号：1203202009045435292 | 账号： |

签约时间： 年 月 日

**注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。**

# 第五部分 附件

**附件一**

**资格审查料**

**（1-1）法定代表人声明书**

温州肯恩大学：

温州元信工程项目管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码： 联系邮箱: 详细通讯地址： 。

 投标人全称（公章）：

 日期： 年 月 日

**附：法定代表人身份证正反面复印件**

**（1-2）法定代表人授权书**

温州肯恩大学：

温州元信工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码： 联系邮箱: 详细通讯地址： 。

法定代表人 (签字或盖章)：

 投标人全称（公章）：

 日期： 年 月 日

**附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件**

说明：

**1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；**

**2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。**

**（2）投标人参与政府采购活动投标资格声明函**

温州肯恩大学：

温州元信工程项目管理有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位具有履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人，一起参加本项目的政府采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在谈判响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

以上事项如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**（3）诚信投标承诺书**

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1. 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2. 主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。
3. 不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。
4. 按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5. 不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6. 不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7. 不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8. 不向招标人及个人支付好处费、介绍费。
9. 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10. 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**（4）中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

    1.*（标的名称）*，属于*（招标文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

    2.*（标的名称）*，属于*（招标文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**说明：**

1. **本项目为对应的中小企业划分标准所属行业：工业。**
2. **从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**（5）残疾人福利性单位声明函**

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（6）监狱企业声明函**

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件二**

**（1）开标一览表**

 **单位：人民币元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **免费质保期** |
| **1** | 温州肯恩大学留学生楼家具采购 |  |
| **投标报价** | **大写：** **小写（￥）：**  |

**说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。**

**2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。**

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**（2）投标分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

**说明：1、此表内投标总价应与《开标一览表》投标报价相一致。**

**2、▲不提供《投标分项报价表》的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。**

**3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。**

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件三**

**投 标 函**

温州肯恩大学：

温州元信工程项目管理有限公司：

根据贵方为项目（招标编号：）的投标邀请，我方 　　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

* 1. 本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
	2. 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
	3. 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；
	4. 我方在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有： ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在 至 期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；
	5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
	6. 我方理解贵方不一定接受最低报价。
	7. 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
	8. 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

 地址

 电话

 传真

电子邮件

 投标人名称（盖章）

 投标人代表（签字或盖章）

 日 期

**附件四**

**技术规格、商务条款偏离表**

**投标人名称： 招标编号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 说明 |
| 技术规格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。**

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件五**

**供货范围详细清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**1. 投标人应按“招标内容及要求”的明细分别填写，附在投标文件内。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写清单一览表。

3. 不提供供货范围详细清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件六**

（开评标阶段填写，并邮件发送至Yxgc666@126.com邮箱）

**政府采购活动现场确认声明书**

**温州肯恩大学：**

**温州元信工程项目管理有限公司：**

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权温州肯恩大学留学生楼家具采购项目（编号：WZYX-W2023011102）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

 A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与 （投标人名称）之间存在下列利害关系：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

 I.其他利害关系情况。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

 投标人代表签名：

 年 月 日