

**瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目**

**磋**

**商**

**文**

**件**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： | RYCG20220710 |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市红十字会 |
| 采购代理机构： | 浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 |
|  |  |
| 二○二二年七月 | |

**目 录**

[第一部分 采购公告 - 2 -](#_Toc10056)

[第二部分 磋商供应商须知 - 5 -](#_Toc11871)

[（一）磋商须知前附表 - 5 -](#_Toc20496)

[附表一 政府采购活动现场确认声明书 - 11 -](#_Toc19728)

[附表二 启用备份响应文件申请书 - 10 -](#_Toc23308)

[（二）总 则 - 11 -](#_Toc24719)

[（三）磋商文件说明 - 13 -](#_Toc17994)

[（四）磋商响应文件的编制 - 13 -](#_Toc25662)

[（五）磋商响应文件的递交 - 17 -](#_Toc18213)

[（六）磋商与评审 - 18 -](#_Toc10652)

[（七）授予合同 - 23 -](#_Toc23652)

[第三部分 竞争性磋商内容及要求 - 24 -](#_Toc624)

[（一） 概述 - 24 -](#_Toc11856)

[（二） 采购内容 - 24 -](#_Toc1305)

[（三） 货物的到货、安装、调试和验收 - 42 -](#_Toc5170)

[（四） 综合说明 - 43 -](#_Toc1144)

[（五） 投标报价 - 44 -](#_Toc4901)

[（六） 货物交货同时提供下列资料 - 45 -](#_Toc24594)

[（七） 货物质量保证和标准 - 45 -](#_Toc2082)

[（八） 技术服务和人员培训 - 45 -](#_Toc13915)

[（九） 备件和工具 - 46 -](#_Toc32678)

[（十） 商务要求 - 47 -](#_Toc4685)

[（十一） 付款方式 - 47 -](#_Toc3952)

[第四部分 合同条款（中小企业预留合同） - 48 -](#_Toc14002)

[第五部分 磋商响应文件格式 - 53 -](#_Toc27417)

[附件一 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函 - 54 -](#_Toc31951)

[附件二 中小企业声明函 - 55 -](#_Toc29341)

[附件三 残疾人福利性单位声明函 - 57 -](#_Toc10576)

[附件四 法定代表人授权委托书 - 58 -](#_Toc12819)

[附件五 磋 商 函 - 59 -](#_Toc29090)

[附件六 建议与少量偏离表 - 60 -](#_Toc17437)

[附件七 2019年1月1日以来同类项目业绩一览表 - 61 -](#_Toc32037)

[附件八 供货详细清单（含附件及备品备件） - 62 -](#_Toc21718)

[附件九 技术响应表 - 63 -](#_Toc18646)

[附件十 报价一览表 - 64 -](#_Toc12624)

[附件十一 报价明细表 - 65 -](#_Toc18786)

[第六部分 评定办法 - 66 -](#_Toc28636)

[第七部分 信贷政策 - 74 -](#_Toc18118)

# 第一部分 采购公告

|  |
| --- |
| 项目概况  瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2022年7月29日09点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。 |

1. **项目基本情况**

项目编号**:**RYCG20220710

项目名称：瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1300000元

最高限价：1300000元

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：1300000

单位：项

简要规格描述：瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目（详见磋商文件第三部分）

备注：/。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分。

本项目（否）接受联合体。

1. **申请人的资格要求:**
2. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）**。
4. 特定资格条件：无。
5. **获取采购文件**

时间：/至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

**地点：**“政府采购云平台”在线获取

**方式：**本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质磋商文件。

**售价：**0元

1. **响应文件提交**

**截止时间：**2022年7月29日09点00分（北京时间）

**地点：**政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）

1. **开启**

**时间：**2022年7月29日09点00分 （北京时间）

**地点：**政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）

1. **公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

1. **其他补充事宜**
2. 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
3. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。
4. 其他事项：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：[http://zfcg.czt.zj.gov.cn//download/index.html?\_=1571637782379）。](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379），并按照本采购文件和\“政府采购云平台\”的要求，编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，\“政府采购云平台\”将予以拒收。)

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门服务—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线提交，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

（5）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

（6）本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

（7）本项目执行优先采购节能产品制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

1. **凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1、采购人信息

名称：瑞安市红十字会

地址：瑞安市时代大厦A幢7楼

项目联系人（询问）：黄女士

项目联系方式（询问）：0577-58802905

书面质疑受理人:徐女士

联系电话：0577-58806696

2、采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

项目联系人（询问）：周思思

项目联系方式（询问）：13506571417

书面质疑受理人: 张晓月

联系电话：0577-65802277

传真：0577-65802277

3、同级政府采购监督管理部门

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

联系人：张先生

地址：瑞安市财政局大楼15楼

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

# 第二部分 磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内容** | **说明与要求** |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | RYCG20220710 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购人 | 采购单位名称： 瑞安市红十字会  地址：瑞安市时代大厦A幢7楼  联系人：黄女士  联系电话：0577-58802905 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司  地址：瑞安市安福路28号三楼  联系人：周思思  联系电话：13506571417  传真：0577-65802277 |
| 6 | 采购内容 | 瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目（详见磋商文件第三部分） |
| 7 | 磋商供应商  资格要求 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。   2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。  3、特定资格条件：无。  **4、本项目不接受联合体投标。** |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受  □接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织  □ 组织 踏勘时间*：*  踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许  □ 允许 |
| 11 | 是否允许分包 | 不允许  允许，分包内容要求： |
| 12 | 报价货币 | 人民币 |
| 13 | 报价语言 | 中文 |
| 14 | **采购代理机构指定邮箱** | **[356316017@qq.com](mailto:153283989@qq.com)，本采购文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。** |
| 15 | 磋商响应文件形式及提交 | 本项目实行远程电子投标。  供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。   1. 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。 2. 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。   建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件提交至采购代理机构指定邮箱的，视为无效备份响应文件。   1. 磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅提交了备份响应文件而未将电子加密响应文件上传至政府采购云平台的，投标无效。 2. 本项目接受邮寄演示资料，邮寄演示资料送达时间（递交时间）以签收人签收时间为准，分批次邮寄或修改的演示资料，送达时间（递交时间）以签收人最后一次签收时间为准。 3. 磋商供应商邮寄的演示资料应密封和标记（标题注明项目名称及供应商名称）后，再放入邮寄箱或邮寄袋邮寄，由签收人签收后保存。邮寄演示资料须在投标截止时间之前送达指定地点。若邮寄过程中，演示资料发生遗失、损坏或延期送达等情况，由磋商供应商自行负责。邮寄地址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼瑞安市公共资源交易中心浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司窗口，签收人：周思思，联系电话：13506571417。 |
| 16 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。  2、电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份响应文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份响应文件，如同意，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后、接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压缩备份响应文件，按政采云平台操作规范将备份响应文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；否则，视为响应文件撤回。  **3、供应商电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份响应文件的，投标无效。** |
| 17 | 磋商有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中所须加盖公章部分**均采用CA电子签章或供应商公章**；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |
| 19 | 磋商样品 | 不需要  □需要 |
| 20 | 履约担保 | 不需要  需要 |
| 21 | 磋商文件获取时间及方式 | 1、获取时间：/至磋商响应文件提交截止时间前。  2、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载磋商文件浏览。  **注：以上获取磋商文件方式为依法获取磋商文件方式，采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。** |
| 21 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2022年7月29日上午09:00止(北京时间) |
| 22 | 磋商响应文件递交时间及地点 | **本项目实行电子投标，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前将加密的电子版磋商响应文件上传到政采云系统中。** |
| 23 | 磋商响应文件解密开始时间及磋商地点 | 磋商响应文件解密开始时间：2022年7月29日09点00分正 (北京时间)  磋商地点：政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）； |
| 24 | 磋商程序 | 1. 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 2. 开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟。 3. 磋商供应商的电子磋商响应文件未在规定时间内成功解密的，供应商按要求提交了备份响应文件和解压缩密码的，由采购代理机构按政采云平台操作规范将备份响应文件上传。 4. **解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。** 5. 磋商小组审阅响应文件。 6. 磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案。 7. 磋商小组根据磋商情况确定最终采购需求，供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。 8. 磋商小组对资格文件进行评审。 9. 磋商小组对商务技术响应文件进行评审。 10. **磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价，否则其磋商响应文件作无效标处理。** 11. 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 12. 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。 13. 在系统上公布评审结果。   **特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。** |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | **☑ 预留份额专门面向中小企业采购项目**   1. **本项目所属行业：工业，磋商供应商应属于磋商文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业。** 2. **监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。** 3. **中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，投标响应文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的要求并符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；** 4. **残疾人福利性单位是指投标响应文件中提供残疾人福利性单位声明函且符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。** 5. **监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。**   **未预留份额专门面向中小企业采购项目** |
| 27 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 28 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 29 | 合同管理 | 1.成交供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同在政采云平台上进行公示。  2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 30 | 温馨提醒 | 1. 请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 2. 请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。   3、在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。  4、供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。  5、成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人 （授权代表姓名），经由 （单位）负责人 （法定代表人）合法授权参加 （编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名：

2022年 月 日

## 附表二 启用备份响应文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（采购人名称） ：

我公司参与 （项目名称） （项目编号： ）投标，已按本项目磋商文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码： 。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日 期：

## （二）总 则

1. **说明**
   1. 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。
   2. 资金来源：财政资金。
2. **定义及解释**
   1. 采购人：瑞安市红十字会；
   2. 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；
   3. 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；
   4. **电子加密响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件，文件格式为.jmbs；**
   5. **备份响应文件：指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式为.bfbs，需打包压缩并加密；**
   6. **电子签章：磋商供应商通过“政府采购云平台”办理的CA锁进行的签章；**
   7. 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；
   8. 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；
   9. 日期：指公历日；
   10. 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。
   11. “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。
3. **合格的磋商供应商**
   1. 基本资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

* 1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。
  2. 特定资格条件：无。
  3. 本项目不接受联合体投标。

1. **中小企业认定**
   1. 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1. **信用查询**
   1. 信用信息查询的截止时点：**以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准**。
   2. 查询渠道与留存方式：采购代理机构登录“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站查询各磋商响应供应商信用记录，网页截图并打印存档。
   3. 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。
   4. 联合体投标时，采购代理机构将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2. **保密与披露事项**
   1. 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。
   2. 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。
   3. 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商响应文件的人员或与评标有关的人员披露。
   4. 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。
3. **磋商费用**
   1. 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4. **现场踏勘：**自行前往
5. **磋商委托**
   1. 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。**授权委托书需具备以下几项条件：**

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

C.授权代表身份证件扫描件。

## （三）磋商文件说明

1. **磋商文件构成**
   1. 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分 采购公告

第二部分 磋商供应商须知

第三部分 竞争性磋商服务内容及要求

第四部分 合同条款

第五部分 磋商响应文件格式

第六部分 评定办法

第七部分 信贷政策

第八部分 补充通知及答疑（若有）

* 1. 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

1. **磋商文件的澄清或修改**
   1. 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在“浙江省政府采购网”上发布更正公告，潜在供应商请自行到政采云平台下载澄清（更正）文件；澄清（更正）文件是磋商文件的组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自行承担。
   2. 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商响应文件开始解密时间，并在澄清公告中说明。

## （四）磋商响应文件的编制

1. **磋商响应文件的说明**
   1. 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。
   2. 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。
2. **磋商响应文件的形式**
   1. 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。
   2. 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。
   3. 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。
   4. 本项目接受邮寄演示资料，邮寄演示资料送达时间（递交时间）以签收人签收时间为准，分批次邮寄或修改的演示资料，送达时间（递交时间）以签收人最后一次签收时间为准。磋商供应商邮寄的演示资料应密封和标记（标题注明项目名称及供应商名称）后，再放入邮寄箱或邮寄袋邮寄，由签收人签收后保存。邮寄演示资料须在投标截止时间之前送达指定地点。若邮寄过程中，演示资料发生遗失、损坏或延期送达等情况，由磋商供应商自行负责。邮寄地址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼瑞安市公共资源交易中心浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司窗口，签收人：周思思，联系电话：13506571417。
3. **磋商响应文件的组成**
   1. 磋商响应文件应包括“资格文件”、“商务技术响应文件”和“报价要求响应文件”三部分：

**一、资格响应部分**

**1.1基本资格条件**

1. 供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料（四选一）：

① 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

② 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

③ 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

④ 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）；

1. 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；

（见第五部分附件一）

**1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。**

供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料**（三选一）：**

①中小企业声明函；（中小微企业投标时适用） （见第五部分附件二）

②残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用） （见第五部分附件三）

③省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用） （格式自拟）

**1.3特定资格条件:无。**

**二、商务技术响应文件**

1. 法定代表人授权委托书（如有）； （见第五部分附件四）
2. 磋商函； （见第五部分附件五）
3. 磋商供应商简介；
4. 磋商供应商综合实力（企业相关信誉证书（如有）、获奖证书（如有）、其他相关认证证书及证明材料（如有））；
5. 建议与少量偏离表； （见第五部分附件六）
6. 2019年1月1日以来同类项目业绩一览表； （见第五部分附件七）
7. 项目方案策划主题思路与展示需求的契合度； （格式自拟）
8. 供货详细清单（含附件及备品备件）； （见第五部分附件九）
9. 技术响应表； （见第五部分附件十）
10. 设计图纸；
11. 项目实施方案；
12. 项目组织实施服务保障措施方案及售后服务情况；
13. **系统演示；**（注：演示视频多媒体文件须采用AVI、MP4、MPG等文件格式，建议时长不超过10分钟，未提供演示视频的，或提供的演示视频无法打开的，本项不得分）**。**
14. 磋商供应商认为需要提供的文件和资料。

**三、报价部分**

1. 报价一览表； （见第五部分附件十一）
2. 报价明细表； （见第五部分附件十二）
3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）； （格式自拟）

**备注：**

1. **以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖磋商供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。**
2. 演示资料：本项目接受邮寄演示资料，邮寄演示资料送达时间（递交时间）以签收人签收时间为准，分批次邮寄或修改的演示资料，送达时间（递交时间）以签收人最后一次签收时间为准。磋商供应商邮寄的演示资料应密封和标记（标题注明项目名称及供应商名称）后，再放入邮寄箱或邮寄袋邮寄，由签收人签收后保存。邮寄演示资料须在投标截止时间之前送达指定地点。若邮寄过程中，演示资料发生遗失、损坏或延期送达等情况，由磋商供应商自行负责。邮寄地址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼瑞安市公共资源交易中心浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司窗口，签收人：周思思，联系电话：13506571417。
3. **磋商响应格式填写说明**
   1. 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件**并进行关联定位**，混乱的编排或关联导致磋商响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是磋商供应商的风险。未提供格式的，请各磋商单位自行拟定格式。
   2. 磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由磋商供应商自行负责。
   3. 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。
   4. 磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。
4. **磋商有效期**
   1. 提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。
   2. 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。磋商供应商可拒绝前述要求。对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。
5. **磋商报价**
   1. 磋商供应商提供的服务（或货物或工程）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。
   2. 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。
   3. 最后的磋商报价低于首次报价，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按比例下调。
6. **磋商响应文件的签署**
   1. 磋商响应文件中所须加盖公章部分**均采用CA电子签章或供应商公章**；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。
7. **知识产权**
   1. 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
   2. 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
   3. 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
   4. 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在磋商响应文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。

## （五）磋商响应文件的递交

1. **磋商响应文件的递交**
   1. 供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。
   2. 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。**供应商未按要求提交备份响应文件的，视为无效备份响应文件。**
2. **磋商响应文件的补充、修改与撤回**
   1. 供应商在响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。供应商需按要求重新发送最新的备份响应文件。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，将被政采云平台拒收。
3. **磋商截止时间**
   1. 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件提交截止时间：见本磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。
   2. 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）磋商与评审

1. **磋商**
   1. 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。
   2. 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，磋商供应商均应登录政采云平台准时在线参加。**供应商未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担**。
2. **磋商小组**
   1. 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。
3. **磋商工作程序**
   1. 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有供应商准时在线参加。
   2. 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。
   3. 解密结束后，供应商代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》并签字后扫描，以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱。
   4. 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行在线磋商（如磋商小组一致认定某磋商供应商提供的磋商响应文件的技术和服务要求均满足磋商文件的要求，可不再分别磋商），并确定最终方案。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。
   5. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。
   6. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。**磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。**
   7. 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应供应商在报价时限内提交最后报价并加盖公章，否则其报价响应文件作无效处理。最后报价是供应商磋商响应文件有效组成部分。
   8. 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。
      1. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4. **评审**
   1. 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：
5. 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；
6. 不同磋商供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；
7. 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标报价均高于市场平均价的；
8. 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；
9. 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；
10. 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；
11. 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；
12. 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；
13. 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；
14. 法律、法规或规章规定的其他串通行为。
    1. 在磋商时下列情况按照无效投标处理：
15. 最终报价不是固定的或超过预算金额的或超过最高限价的；
16. 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评标委员会修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的；
17. 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；
18. 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；
19. 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；
20. 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；
21. 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的；
22. 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的；
23. 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
24. 未在报价时限内提交最后报价的；
25. 电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；
26. 仅提交备份磋商响应文件的；
27. 未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；
28. 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第5条：信用查询）；
29. 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效。
30. 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
31. 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；
32. 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
33. 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
34. 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
    1. 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。
    2. 如果候选成交人的报价高于最高限价或明显偏离市场正常价格时，磋商小组将取消其成交资格并对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。
    3. **提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，由磋商小组按照资技术商务得分由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价及技术商务得分均相同时，由采购人随机抽取决定。其他同品牌磋商供应商不作为中标候选供应商。若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在招标文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。**
35. **出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：**
36. **电子交易平台发生故障而无法登录访问的；**
37. **电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；**
38. **电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；**
39. **病毒发作导致不能进行正常操作的；**
40. **其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。**

**出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消**

**除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影**

**响采购公平、公正性的，重新采购。**

1. **成交供应商的确定**
   1. 采购机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商，以此类推。
   2. 采购机构将在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布《成交结果公示》，公告期限为1个工作日。
2. **评标过程保密**
   1. 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。
3. **否决任何或所有磋商的权利**
   1. 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。
   2. 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。
4. **质疑与投诉**
   1. 磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
   2. 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算。对实行申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予受理。
   3. 疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门服务—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。
   4. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
5. 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

受理地址：瑞安市安福路28号三楼

受理电话：0577-65802277

1. 质疑受理机构：瑞安市红十字会

受理地址：瑞安市时代大厦A幢7楼

受理电话：0577-58802905

1. 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

1. **成交通知**
   1. 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。
2. **签订合同**
   1. 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。
   2. 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自发出成交通知书后30天内与采购人签订合同。
   3. 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的成交权，另选其它磋商供应商成交。
   4. 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
   5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
3. **采购结果通知**


采购机构在发出《成交通知书》的同时在“浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布成交公告。

1. **代理服务费**

**本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元收取，采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑）**。

# 第三部分 竞争性磋商内容及要求

1. **概述**
   1. 磋商供应商必须完成招标内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。
   2. **现场踏勘：各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。**
   3. 磋商供应商需按磋商文件的要求完成采购工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足磋商文件中提出的相关要求。
   4. 在投标之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。
   5. 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。
   6. 鼓励在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
2. **采购内容**
3. **采购内容：**瑞安市综合培训中心设备采购，包括但不限于设备的供货、运输、装卸、技术保证和售后服务以及前期设计及部分装饰装修。
4. **设计说明：**方案中选后，根据采购人对方案的深化及完善要求，逐轮对策展方案进行深化、完善，通过采购人批准，且设计深度满足行业标准，有效指导项目有序进行。包括（但不限于）：
5. 部分建筑装饰设计：培训中心区域内部分建筑装饰（含智能化系统、电气工程以及与主体建筑已实施的消防、安防系统的衔接处理等）设计方案；
6. 布展设计：展台、展板、多媒体展示（含相关影片制作方案）、实体模型、互动项目、艺术装置等陈列布展设计方案。
7. 布展文案编制。
8. **布置设计成果要求（中标后须提供于采购人）**
9. **成交供应商报送的设计成果应包括：布置方案、布置文字说明等**。
10. 应满足《中华人民共和国工程建设强制性条文（房屋建筑部分）》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》等国家及地方现行有关设计标准与规范的要求。
11. **考虑到培训中心场地****实际情况对设计合理与精准度的重要性，各磋商供应商应于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，对现场条件不了解而造成设计方案、最终投标报价的偏差及成交后发生一切不良后果和风险，均由磋商供应商自行负责。由此造成投标报价的偏差均不予调整，且设计方案的偏差与不适用须由成交供应商及时予以修正，直至采购人满意，期间产生的所有费用由供应商自行承担，如供应商拒不配合，采购人有权利解除合同。踏勘现场所发生的费用由磋商供应商自行承担。**
12. 瑞安市综合培训中心位于瑞安市万松东路瑞宸苑三楼，可用区域平面图如下：



1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **名称** | **数量** | **单位** | **规格/技术参数** | **是否核心产品** |
| 1 | 综合数据展示 | 综合数据展示 | 1 | 套 | 43寸红外触控一体机； 规格参数 CPU：JWS3399 最高 64 位高性能 CPU,1.8GHz; 1.双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核 64-bit CPU  2.内置低功耗 MCU Cortex-M0； GPU：四核 ARM Mali-T860MP4 高性能 GPU； 内存：标配 4GB； 内置存储器：EMMC 标配 32GB； 内置 ROM：4KB EEPROM； 解码分辨率：最高支持 3840\*2160； 操作系统：Android 7.1 ； 播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式； 网络支持：3G、以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展； 视频播放：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等； 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF； USB 接口：2 路 USB3.0 标准接口、 5路USB插座； Mipi Camera：30pin FPC 接口,支持 1300W Camera； 串口：6 个串口插座(2 路 RS232,1 个 485,2 路 TTL,1 路 DEBUG)； WIFI、BT：内置 WIFI,BT4.0(可选)支持双频 WIFI,单天线； 以太网：1 个千兆以太网接口； TF 卡/SIM 卡：支持 TF 卡/SIM 大卡； LVDS输出：1 个单/双路,可直接驱动 50/60Hz 液晶屏； eDP 输出：可直接驱动多种分辨率的 eDP 接口液晶屏； HDMI 输出：1 个,支持 1080P@60Hz,4kx2k@60Hz 输出； 音视频输出：支持左右声道输出,内置双 4R/2W，8R/5W 功放； RTC 实时时钟； 支持定时开关机，系统升级，本地 USB 升级； 软件系统：综合数据统计系统。  ★拥有云游大数据展示系统相关著作权或者著作授权证书。  **★须提供系统界面的截图不少于3张。** | 是 |
| 2 | 移动教学一体机 | 移动教学一体机 | 1 | 套 | 1、机身材料冷轧钢+金属烤漆 2、透光率95% 3、表面硬度莫氏7级 4、触摸激活力最小可达80G 5、定位精度≤2MM 6、单点触摸<5000万次 7、防尘，防暴，防水 8、按键压力3N 9、屏幕尺寸：75寸触摸屏，移动支架式 10、分辨率：1920x1080； 11、触摸技术：电容触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm； 12、透光率：90％以上； 13、响应速度：16ms； 14、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I3/4GB/128G SSD；  15、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口 USB3.0接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。 16、配挂架 17、规格：宽1400mm、高700mm 18、材质：50不锈钢圆管 系统：win系统 | 否 |
| 3 | 生命全景体验拼图体验识别 | 生命密码 | 1 | 套 | 1、55寸红外触控一体机； 2、软件系统：UI软件开发、多媒体教学内容设计及制作；现场调试等。 3、声音控制程序：触控屏程序 中控接入 1.信号处理模块 2.数据通讯模块 3.前端呈现模块； 生命密码软件开发定制。 5、规格参数 CPU：JWS3399 最高 64 位高性能 CPU,1.8GHz; 1.双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核 64-bit CPU  2.内置低功耗 MCU Cortex-M0； GPU：四核 ARM Mali-T860MP4 高性能 GPU； 内存：标配 4GB； 内置存储器：EMMC 标配 32GB； 内置 ROM：4KB EEPROM； 解码分辨率：最高支持 3840\*2160； 操作系统：Android 7.1 ； 播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式； 网络支持：3G、以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展； 视频播放：支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等； 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF； USB 接口：2 路 USB3.0 标准接口、 5路USB插座； Mipi Camera：30pin FPC 接口,支持 1300W Camera； 串口：6 个串口插座(2 路 RS232,1 个 485,2 路 TTL,1 路 DEBUG)； WIFI、BT：内置 WIFI,BT4.0(可选)支持双频 WIFI,单天线； 以太网：1 个千兆以太网接口； TF 卡/SIM 卡：支持 TF 卡/SIM 大卡； LVDS输出：1 个单/双路,可直接驱动 50/60Hz 液晶屏； eDP 输出：可直接驱动多种分辨率的 eDP 接口液晶屏； HDMI 输出：1 个,支持 1080P@60Hz,4kx2k@60Hz 输出； 音视频输出：支持左右声道输出,内置双 4R/2W，8R/5W 功放； RTC 实时时钟； 支持定时开关机，系统升级，本地 USB 升级；  ★拥有生命孕育互动感知系统软件著作权或者著作授权证书。  **★须提供系统界面的截图不少于3张。** | 否 |
| 4 | 驾驶体验 | 驾驶体验 | 1 | 套 | 1、外型材料 玻璃钢+塑料+橡胶+钢结构 （自动驾驶版）  2、工作环境与规格 （1）外形尺寸（mm）: 22\*3显示器（长1850x宽1370x高1280） （2）搬入口宽（mm）:860 （3）座舱重量（KG）：210 （4）显示器：22\*3寸液晶显示器 （5）显示器最大分辨率：5760×1080 （6）电力消耗：420W （7）工作电压：AC220V±50HZ （8）工作温度：10℃-40℃  （9）相对湿度：20％-90％ 3、安全驾驶四合一：毒驾、酒驾、超速行驶、疲劳驾驶；天气：雪、晴、雾、雨四种天气状态 | 否 |
| 5 | 交通标识识别 | 交通标识识别 | 1 | 套 | 1、32寸红外触控一体机；i5,ssd硬盘64G；4G内存集显； 规格参数尺寸：32寸； 软件系统：交通安全警示教育试听UI软件开发、多媒体教学内容设计及制作；现场调试等。 声音控制程序：触控屏程序 中控接入 1.信号处理模块 2.数据通讯模块 3.前端呈现模块； 1、系统构成：系统软件、灯箱30个、集成控制系统、显示和控制终端； 2、利用二维动画和人机交互技术，制作交通安全标志体验系统， 3、利用新型光感传输技术，展示交通安全标志的用途，提高参与者的消防安全意识。 4、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备。 5、运行环境：Windows 7 32/64，Windows8 32/64，Windows10 32/64。 | 否 |
| 6 | 争分夺秒 | 争分夺秒互动竞答 | 1 | 套 | 1. 机身材料冷轧钢+金属烤漆 2、透光率95% 3、表面硬度莫氏7级 4、触摸激活力最小可达80G 5、定位精度≤2MM 6、单点触摸<5000万次 7、防尘，防暴，防水 8、按键压力3N 9、屏幕尺寸：55寸触摸屏，壁挂 10、分辨率：1920x1080； 11、触摸技术：红外触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm； 12、透光率：90％以上； 13、响应速度：16ms； 14、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I3/4GB/128G SSD；  15、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口 USB3.0接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。 16、配挂架 17、钣金烤漆定制造型抢答台：前高76cm，后高90cm，最大宽度50cm 18、定制软件 19、系统构成：系统软件、无线抢答按钮\*100，接收盒 20、利用二维动画和人机交互技术，制作安全知识。每次随机出题20道，每道题5分，共计100分；题目、界面、背景音乐可根据用户要求更换。 21、答题方式：二人抢答 系统内容：点击开始进入答题模式，倒计时后体验者在规定时间内按ABCD按钮抢答，答对积5分，答错扣5分，答题结束根据分数排名。 22、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备 23、运行环境：Windows 7 32/64，Windows8 32/64，Windows10 32/64。、VC2010。 ★拥有互动竞答软件系统软件著作权或者著作授权证书。   **★须提供系统界面的截图不少于3张。** | 是 |
| 7 | 直播间 | 直播设备 | 1 | 组 | 1. 高清摄像，自带收音LS S3 1台 2. 摄像头落地支架LS Z1 一套   3、1LED150W聚光灯 2套 | 否 |
| 8 | 深海冒险溺水救护体验 | 深海冒险溺水救护体验 | 1 | 台 | 拉力传感检测系统：  定制拉力感应装置及互动软件； 力学传感系统模块； 微量数据传感分析模块； 仿真拉力体验模块。  1、机身材料冷轧钢+金属烤漆 2、透光率95% 3、表面硬度莫氏7级 4、触摸激活力最小可达80G 5、定位精度≤2MM 6、单点触摸<5000万次 7、防尘，防暴，防水 8、按键压力3N 9、屏幕尺寸：55寸红外触摸屏，壁挂 10、分辨率：1920x1080； 11、触摸技术：电容触摸技术，多点触摸： 10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm； 12、透光率：90％以上； 13、响应速度：16ms； 14、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I3/4GB/128G SSD；  15、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口 USB3.0接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。 16、配挂架 17、规格：宽1400mm、高700mm 18、材质：50不锈钢圆管 系统：1套 控制系统：绝缘电阻≥5000MΩ，推荐激励电压10~12V（DC），最大激励电压5~15V，工作电流2A，工作范围温度-30°~+70° 19、系统构成：系统软件、绳子4根，传感器4个，加密锁 20、**★软件利用二维动画和人机交互技术，制作生命的代价互动系统，内容包括：安全知识、溺水自救、心肺复苏视频教学、科普教育、危机时刻等内容（须提供系统界面的截图不少于3张。）** 安全知识：点击开始后，按提示在规定时间内，找出界面所存在的隐患，每找出一处隐患系统显示相关安全知识，查找完毕后，显示总得分情况。 溺水自救：在动画场景中，根据提示选择正确的自救方法。 心肺复苏教学：遇到有人溺水，第一步先选择拨打120，然后选择合适工具救人，再采用心肺复苏救助。 21、功能作用：软件与现场的4根绳子实时联动，体验真实救助力量。 22、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备，运行环境：Windows 7 64以上。 ★拥有溺水安全互动教学系统软件著作权或者著作授权证书。 | 是 |
| 9 | 布置 | 培训讲习室 | 1 | 套 | 1、投影技术：3 LCD 标准亮度：≥5600流明（根据ISO21118标准） LCD尺寸：0.64英寸 **★**标准分辨率：1920×1200 灯泡：≤330W 标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时） 对比度：≥20000：1 **★**镜头：投射比：1.2~2.0，光学变焦：1.6，光学镜头位移：垂直 0~55%，水平 ±15%； 端口： D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输入出×1；HDMI×2；HDBaseT×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45网络接口×1。 内置扬声器：≥20W 功耗（标准）： ≤431W，最低待机功耗： ≤0.5W 重量：≤4.8KG  功能： 多种节能模式 **★**冲突风冷技术（提供原厂专利证明） 颜色增强模式 白平衡调整 内置DICOM SIM模式，配合医疗演示 无缝切换功能 支持NEC NaViSet网管软件，可同时管控多达3000台投影机 通过VGA线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件） 具有U盘直读功能 网络控制功能 垂直/水平梯形校正，四点校正，枕型校正，几何校正（免费提供中文版软件） 机身标识、遥控器及菜单为中文 壁色校正功能，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 密码防盗功能 自动开机功能  2、仿实木纹会议接待桌；20把接待室椅子  3、投影幕布100寸高清投影幕布  4、培训椅可折叠带桌板，金属架构可移动万向轮桌脚，多色可选；60\*60cm规格  5、办公桌2人组合1200\*1200规格，2人组办公椅  6、智能无线话筒XK-006功放+K30音箱+H85话筒（吋）+配件  7、音响系统音响功放：新科会议室音响套装功放机AV113功放K31音箱 H82套装。  8、主席台木制工艺40\*40cm\*90cm规格  9、设备柜机柜12u  10、拼接屏9块  1.显示尺寸：55inch；屏幕可视区域：1209.6（H）ⅹ680.4（V）mm;背光源类型：LED直下式背光源；像素间距0.63mm；物理分辨率：1920ⅹ1080；亮度：500cd/m²;对比度：4500：1（Typ.）；响应时间：8m（G TO G）；刷新率：60Hz 2.音频输入接口：VGAⅹ1，HDMⅹ1，DVIⅹ1；数据传输接口：USBⅹ1 3.外壳材料：SECC；VESA:400ⅹ600；电源：100-240VAC，50/60Hz；功耗：≤150W；待机功耗：≤0.5W 4、机柜 5、拼接器、喇叭功放 | 否 |
| 10 | 海姆立急救 | 模拟假人道具 | 1 | 个 | 高级成人气道梗塞及CPR模型可进行成年人海氏急救法操作。模拟人根据成人解剖特诊和生理特点设计，适用于气管异物的急救。 | 否 |
| 11 | 智能火灾烟雾逃生体验系统 | 智能火灾烟雾逃生体验 | 1 | 套 | 1、报警灯1个：红色,带蜂鸣报警声，警报声音100分贝，带红外探头触发装置，12V供电。  2、400W 恒温型烟雾机1台：需要插电预热10分钟左右，预热之后可持续喷30-60秒左右的烟，停顿1分钟左右再喷，烟含1瓶烟雾油，正常使用累积时长2小时，遥控控制，尺寸大小：230mm\*110mm\*115mm  3、火焰盆1个：台式50cm  4、适用于宽度2米的通道，在限定的高度线上可以每隔0.5米至1米安装一个，柱体，开孔直径18mm,安装时用自带的两个螺环固定夹住在板材上，或者预放深的86底盒，在白面板上开18mm圆孔进行安装，射线对面方向贴反光板，组成一道看不见的红外触发线，当体验者通过时高于警示限高线（一般为1.1米）被红外线探测后， 反馈信号给控制器。 限高感应红外探测器6个  5、警报灯触发探测器：适用于宽度2米的通道，安装在0.5米左右的高度，体验者进入通道的时候触发警报灯进行8秒钟的报警。  6、语音提示器：当体验者通过通道时高于警示限高线（一般为1.1米）后，提示“请使用正确姿势逃生”  7、控制盒：集成限高探头信号接收端、警报灯触发探测器接收端、触发信号灯装置输出端、触发语音提示器输出端等。  8、电梯体验模块包含配件：电梯按钮面板一个×1，语音提示器×1实现功能：体验者按下电梯面板的上下键后，语音提示器提示“发生火灾时，严禁使用电梯逃生”，可联动评分系统。  9、非安全出口模块包含配件：感应探测器、语音提示器、非安全出口贴牌实现功能：当人用手触摸门把手的时候，感应探测器检测到信号，语音提示器提示“非安全出口，请从正确出口逃生”，可联动评分系统。  10、物品选用模块包含配件：按钮×6，语音提示器×1实现功能：按下模型对应的按钮，语音提示器会提示选择正确或者错误，可联动评分系统。  触控一体机：  1、屏幕尺寸：43寸触摸屏；壁挂式 2、分辨率：1920x1080； 3、触摸技术：红外触摸技术，多点触摸：10点，触摸悬浮高度 ≤ 0.5mm； 4、透光率：90％以上； 5、单点触摸寿命：5000万次以上；响应速度：16ms； 6、控制器：不低于以下配置：CPU： Intel Core I3/4GB/128G SSD；  7、接口：网卡 Intel芯片，无线WIFI，USB接口 USB3.0接口 x 2；音频输出 x1 ；音频输入 x1,音响系统：阻抗：8Ω；频响范围：90Hz-20kHz（± 3dB）； 灵敏度： 90dB。 8、配挂架   1. 模拟烟雾逃生评分系统系统构成：系统软件、改装消防电话 2.系统软件：根据模拟烟雾逃生时物品选用、逃生姿式（限高）、选择报警电话报警、是否选择电梯逃生、是否选择非安全出口五个类别触发的次数及选择进行评分，可连接打印机打印成绩。 ★拥有火灾逃生评分演练系统软件著作权或者著作授权证书。   **★须提供系统界面的截图不少于3张。** | 是 |
| 12 | 居家隐患查找闯关 | 居家隐患查找体验系统 | 1 | 套 | 控制终端：  1、中央处理器:因特尔i3处理器； 2、内存：4GB； 3、硬盘：1TB或者128G固态硬盘；  4、操作系统：Windows7  投影机：投影技术：DLP 标准亮度：≥3500流明（根据ISO21118标准） ★芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920\*1080 光源：激光， 寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时 对比度：≥300000：1  ★镜头投射比：0.50:1 端口：1 个 VGA，2个HDMI， 1个视频，1个立体声微型音频， 1个立体声微型音频（输出），1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个A型USB（5V/1.5A），1个B型USB(维修端口) 内置扬声器：≥10W\*1，最低待机功耗： ≤0.5W 重量：≤4.4KG 功能： 全封闭光引擎设计，实现高效防尘 色彩管理支持六轴色彩校正功能 支持画面白平衡调整，可调整RGB的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平 支持垂直和水平梯形校正范围±15度 二级能效高色域投影机 支持四角校正功能 无过滤网设计 接通电源可自动投射画面的自动开机功能 正常待机模式下接入VGA或HDMI信号即可自动开机并投射影像 支持HDR高动态范围 支持7\*24小时运行 光源功率50%-100%支持单位5%调整 兼容4K@60Hz信号输入 支持多角度安装 支持8种gamma灰阶调整 支持6种壁色校正 支持DLP LINK 3D功能，蓝光3D信号接入自动激活 满足DICOM标准要求   1. 系统构成：系统软件、雷达感应器、加密锁 2、软件内容：本软件集成了火灾案例、消防知识问答、烟雾传导、防灾知识、消防标志学习、厨房火灾处置及模拟报警体验。通过视频播放学习、游戏体验等方式，让体验者可以了解日常生活中消防安全知识，并如何处置日常家庭火灾隐患及发生火灾时如何采取正确的自救方式。 3、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备 4、运行环境：Windows 7 32/64，Windows8 32/64，Windows10 32/64。、VC2010。 ★拥有家居安全隐患查找闯关系统软件著作权或者著作授权证书。   **★须提供系统界面的截图不少于3张。** | 是 |
| 13 | 多人模拟灭火体验系统 | 多人模拟灭火体验系统 | 1 | 套 | 定制木质烤漆 四人版操作台  控制终端：  1、中央处理器:因特尔i3处理器； 2、内存：4GB； 3、硬盘：1TB或者128G固态硬盘；  4、操作系统：Windows7  投影机：投影技术：3 LCD 标准亮度：≥5600流明（根据ISO21118标准） LCD尺寸：0.64英寸 **★**标准分辨率：1920×1200 灯泡：≤330W 标准模式下灯泡寿命≥4000小时（节能模式下灯泡寿命≥8000小时） 对比度：≥20000：1 **★**镜头：投射比：1.2~2.0，光学变焦：1.6，光学镜头位移：垂直 0~55%，水平 ±15%； 端口： D-SUB15针输入×1；D-SUB15针输入出×1；HDMI×2；HDBaseT×1；RCA音频×1；RCA视频×1；音频输入3.5mm×1；音频输出3.5mm×1；控制串口RS232×1；A型USB×1，B型USB×1；RJ45网络接口×1。 内置扬声器：≥20W 功耗（标准）： ≤431W，最低待机功耗： ≤0.5W 重量：≤4.8KG  功能： 多种节能模式 **★**冲突风冷技术（提供原厂专利证明） 颜色增强模式 白平衡调整 内置DICOM SIM模式，配合医疗演示 无缝切换功能 支持NEC NaViSet网管软件，可同时管控多达3000台投影机 通过VGA线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件） 具有U盘直读功能 网络控制功能 垂直/水平梯形校正，四点校正，枕型校正，几何校正（免费提供中文版软件） 机身标识、遥控器及菜单为中文 壁色校正功能，可以在黑板或其他颜色背景墙上直接投影 密码防盗功能 自动开机功能  连接线：1、HDMI高清连接线15米，1条 2、USB延长线15米，1条  电子灭火器：4套、对灭火器进行改装，确定位灭火点与软件同步  采集器：1个红外采集器  四人灭火系统：   1. 系统构成：系统软件、4个改装灭火器、集成控制系统、采集器 2、系统是通过计算机主机、投影系统以及电子互动配套设备三部分共同组成，包括改装灭火器、显示装置内设有主控制器、场景选择按钮、距离传感器、捕捉识别设备和处理器，场景选择按钮连接主控制器使显示装置展示相应的火灾场景，距离传感器与感应接收处理器无线连接，感测模拟灭火器与显示装置的距离。 3、模拟灭火系统主页由：知识学习、练习模式、测试评分模式、警示片四大模块组成。 4、灭火场景有：家庭火灾（高层建筑起火、沙发起火、卧室起火、书房起火）、校园火灾（宿舍起火、图书室起火、教室起火、食堂起火、运动场起火）、公共场所（商场起火、影院起火、地铁站起火、超市起火、垃圾桶起火）、工作场所（工厂车间起火、仓库起火、办公室起火、会议室起火、建筑工地起火）、三小场所（小作坊起火、酒吧起火、修理店起火、餐馆起火、便利店起火）、野外火灾（森林火灾、草原火灾、稻田火灾、玉米地火灾）共6大类28种场景组成。体验者在体验灭火时可在规定的时间内学习并掌握识别火灾类型，正确处理初期火灾的知识。 体验者可先选择练习模式，任选一场景，根据画面提示在规定时间内完成灭火，画面会提示火灾类型，体验者选择正确灭火器，若灭火器选择错误，画面出现信息提示，直到选择正确，成功灭火。 5、知识学习：由灭火器常用知识及扑救火灾类型（对四种灭火器使用方法及适用火灾类型介绍学习），火灾的分类包含6类火灾（A类固体火灾、B类液体火灾、C类气体火灾、D类金属火灾、E类带电火灾、F类烹饪物火灾）构成。 6、知识学习由灭火器的使用方法，火灾的分类等构成。 7、体验者选择测试评分项，系统随机出灭火场景，在规定的时间内进行对灭火器的操作方法、灭火的速度进行测评，并给予评分。 8、软件支持1920×1080高清分辨率以及1280×720画面显示，完美支持16：9高清显示器和触控设备。 9、运行环境：Windows 64位。 ★拥有虚拟灭火安全演练系统软件著作权或者著作授权证书。   **★须提供系统界面的截图不少于3张。** | 是 |
| 14 | VR自然灾害综合体验 | VR自然灾害综合体验 | 1 | 套 | 功耗参数电源功率（w）130W  待机功率（w）≤0.50W  工作电压（v）220v  规格参数  单屏重量（kg）12.4  单屏尺寸（宽\*高\*厚）mm1231.3\*714.5\*67.3  外包装尺寸（宽\*高\*厚）mm1343\*814\*144  含底座重量（kg）12.5  含外包装重量（kg）16  含底座尺寸（宽\*高\*厚）mm1231.3\*769.4\*260.4  交互设备遥控类型：蓝牙遥控  核心参数  CPU核数四核心运行内存2GB  操作系统PatchWall  CPU：Cortex A53 四核 up to 1.5GHz  存储内存8GB  全面屏电视；人工智能电视；4K超清电视  产品品牌  小米（MI）L55M5-EX  屏幕尺寸55英寸  屏幕分辨率超高清4K  刷屏率60HZ  品牌：HAGiBiS/海备思 品名：有线和、无线同屏器 型号：G6W 分辨率：4K/30HZ 外壳材质：铝合金、TPE 产品尺寸：70.5\*50.5\*15.5mm  计算平台： CPU 高通835，Kryo 280核心，8核64位，最高主频 2.45GHz,10nm制程工艺  内存 4G，RAM, LPDDR4X , 1866M，闪存 UFS2.1 32G，支持Micro SD卡最大256G扩展，WIFI 2X2 MIMO 802.11 b/g/n/ac,2.4G/5G双频，BT BT4.2+HS， Android Android 8.1  显示：屏幕 5.5 inch x 1 SFR TFT，分辨率 3840x2160，PPI：818，刷新率 75 Hz  光学：视场角 101°  传感器：9轴传感器 实现头部精准3DoF，1KHz采样频率， P-senor 人脸佩戴感应  交互：手柄 3DoF体感手柄\*1，机身按键 电源键，APP键（返回键），确认键，Home键，音量加，音量减，设计与人体工程 重量 约276g(不含绑带)  电池设计：电池容量 3500mAh  声学：内置双立体声喇叭 360度环绕一体式耳机，麦克风 双麦克降噪，全向麦克风  传输：USB Type-C 3.0 1.USB3.0数据传输，2.5V/1A OTG 扩展供电能力，3.USB3.0 OTG扩展功能（需要转接线支持），3.5mm音频接口 连接第三方立体声耳机使用 ，Micro SD 支持最大256G扩展  指示灯：Led灯 三色Led 显示开机，关机，充电状态  1.软件参数 1）软件内容：软件中包含的42节课程均有与之相对应的简易小图标，分门别类。 2）体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗。 3）一款主要针对应急安全推出的安全类VR模拟体验产品，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术的产品。 4）**★体验者可以使用该内容学习：①地震避险、②消防安全、③急救常识、④防溺水、⑤洪水避险、⑥台风避险、⑦防雷电、⑧防危化品、⑨雪灾，⑩防暴恐共10大类板块；（须提供系统界面的截图不少于3张。）** 5）**★通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于41节课程（须提供系统界面的截图不少于3张。）。**包括： ①地震避险：【地震的特点】【地震室内逃生】【地震楼道逃生】【震后被埋自救知识】。 ②消防安全：【火灾中的不可做】【学习自救逃生方法】【躲避火灾】【灭火器识别使用】。 ③急救常识：【校园急救知识学习】【拨打急救电话】【呼吸道异物紧急处置】【抽搐和中暑紧急处置】【鼻出血和鼻腔异物紧急处置】 ④防溺水：【预防溺水的措施】【溺水时的自救方法】【发现有人溺水时的救护方法】【岸上急救溺水者方法】【人工呼吸要点】。 ⑤洪水避险：【洪水分类及知识】【防汛设施】【洪水灾害自救】【洪水案例】【泥石流】。 ⑥台风避险：【台风室外避险自救】【台风知识学习】【台风来临事前准备】。 ⑦防雷电：【雷电的形成】【雷电击伤人的四种方式】【雷电室外避险】【雷电室内避险】 ⑧防危化品：【危化品种类】【烟雾判断】【危化品安全运输】【危化品防护措施】。 ⑨雪灾防护：【雪灾知识学习】【城市暴雪来临应对】【山区暴雪来临应对】【暴雪来临前应对措施】。 ⑩防暴恐：【了解\*\*知识】【如何安全隐蔽自己】【发现可疑物品处理方法】【遭遇恐怖袭击事件不能做】【遭遇恐怖袭击事件自救方法】。 ★拥有应急安全体验系统软件著作权或者著作授权证书。 | 是 |
| 15 | 应急救护体验 | 应急救护训练教学一体机 | 4 | 套 | 尺寸：43寸； CPU：RK3288 Cortex-A17四核，最高主频1.6GHz DDR：DDR-III 4GB 存储：32GB EMMC NAND芯片 LVDS：30针行业标准双路LVDS接口，支持VESA/JEITA格式，最高支持1080P输出 EDP：20针通用四通道EDP接口，最高支持1080P输出 HDMI输出：HDMI 2.0标准显示接口 线路输入：立体声线路输入（排针接口） USB接口 2个外置竖插接口，2个内置排针接口，1个OTG排针接口 电源输入：支持9~18V宽电压直流电源输入 环境要求：工作温度0°~70°，工作湿度0%~95%（不结露） 主板尺寸：长\*宽（123.8mm\*87.7mm） 定位技术： 红外感应 操作系统： 安卓系统 高级全身cpr模拟假人。 1、二次开发功能，包含通讯协议； 2、心肺复苏模拟控制主机：多机联动组合式； 3、心肺复苏实训互动教学软件定制开发； 4、心肺复苏模拟教学系统； 5、心肺复苏分项实训系统； 6、心肺复苏考核评估系统； 7、生命之光灯光控制系统；  ★拥有心肺复苏一体化教学系统著作权或者著作授权证书。  **★须提供系统界面的截图不少于3张。** | 是 |
| 16 | 文化空间 | 所有展区广告图文综合 | 1 | 项 | 1、工艺：高密度PVC雕刻10mm、UV高清印刷、亚克力水晶雕刻3mm、高清喷绘。 2、运输、施工安装。 | 否 |
| 17 | 装饰空间 | 布展 | 1 | 项 | 700平方空间体验设备环境定制打造，氛围空间营造，功能区改造，包括现场拆除、隔墙、地面、墙面、吊顶及卫生间改造等。 | 否 |

注：①以上产品技术指标可能源自于某一品牌型号产品,如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便磋商供应商直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，磋商供应商应当参考所列品牌的材料和设备，磋商供应商可采用相当于或高于所列技术标准的材料和设备,选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价。

②成交供应商供货时应向采购人提供产品使用说明书、保修卡等必要的有关资料，产品须符合行业质量认证，具有出厂合格证明。

**③如为授权代理商参加投标的，需在供货前提供设备清单中“投影机”生产商出具的原厂质保函及授权代理书（扫描件加盖投标单位公章）,成交以后经发现非原厂正品，采购人有权取消其成交资格或取消合同。**

1. **磋商供应商在磋商响应文件中需提供所投产品及材料的清单、产地品牌、规格型号、数量、技术指标参数、彩页或彩图等资料，且中标后必须按磋商文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证项目及系统的正常运行。**
2. **本次采购服务（货物）所列技术配置均为基本要求，磋商供应商必须保证选用的货物设计形象、材质、技术规格、工艺性相当或高于磋商文件要求，否则将可能作出对磋商供应商不利的评定。如磋商文件中遗漏了完工必须具备的设备、配件辅料或服务，请投标供应商自行配齐，费用均包含在本次投标报价中。**
3. **成交供应商有义务保证采购人该项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件辅料或服务导致无法满足采购人正常需求，成交供应商须免费提供。磋商供应商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并须提供相关产品的产品说明书和安装说明等资料，磋商供应商所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。**
4. 供应商应无条件配合采购人播放多媒体影片，多媒体影片和多媒体数字内容不得设置密钥、供应商logo等。
5. **货物的到货、安装、调试和验收**
6. **到货**

货物到达现场后，成交供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

1. **安装**

(1)为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

(2)货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对货物的安装质量进行监督。成交供应商需按采购人的要求和认可负责货物的就位、安装和调试及试运行工作。

(3)采购人除提供安装所需的水电、货物存放场地以外，货物的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、货物保护等所有费用均由成交供应商承担，须全部包含在总报价内。

(4)在安装过程中，如由于成交供应商原因导致建筑结构或其它货物被损坏，成交供应商须负责修理并赔偿全部损失。

1. **调试**

货物安装就位、校准后，成交供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对货物进行调试，并对货物所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在货物验收完毕后提交给采购人，但成交供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器货物进行功能 、性能测试，成交供应商负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由采购人存档。

1. **验收**

货物经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向采购人提交，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因成交供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，成交供应商应及时按采购人要求的时间予以处理，逾期未处理的，采购人有权单方面终止合同，期间发生的一切相关费用、责任由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

1. 成交供应商在签订合同之后应将采购清单设备中带“★”的关键参数的相关证明材料提交采购人审核，核对不一致的，视为验收不合格，采购人有权单方面终止合同。
2. 若因成交供应商产品在收购结束入库期间发现有质量问题，采购人有权退货，并保留向成交供应商索赔的权利。
3. 成交供应商在货物到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，成交供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。
4. **综合说明**

1. 采购文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，磋商供应商应提供采购人没有规定但供应商认为完成本项目操作和使用，必要或必须的货物和材料，并应在报价明细表中一一列明。
2. 上述货物如无特别说明应为制造厂商出厂的原装配置。供应商应对清单中所列货物及其所有附件和配置进行报价，不允许只对其中部分货物或内容进行报价。
3. 磋商供应商的磋商响应文件应该真实、全面、完整，应提供完整的供货实施方案，详细阐述对本项目货物总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及货物选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程），明确货物、材料的具体品牌、型号和数量，符合采购文件的要求。
4. 供应商须完成下列项目：货物制造(采购)、试验、供货、运输、安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关文件的提交、与技术规格一致的货物图表及资料、保证期内的维修、保养及在开机时需要润滑剂等的初始运行充注等。无论其是否被明细列在合同文件中。
5. 磋商供应商所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对磋商供应商所投报的产品有强制性规定或要求的应当符合相应规定或要求。
6. 采购货物技术要求中有要求或规定的按其要求或规定。
7. 磋商供应商所投报的品牌货物应当是具有生产合格证的知名品牌产品，且具有一定的销售历史，技术成熟的产品。
8. **磋商供应商或其所投货物的生产商如通过ISO9001质量管理体系认证的，应在磋商响应文件中提供相关证明文件**。
9. 磋商供应商如提供节能产品和环境标志产品的，应在磋商响应文件中提供相关证明文件。
10. 磋商供应商所投的货物必须是全新未使用的优质产品。供货时并提供所有产品的附件、说明书、合格证书和技术咨询。货物及其辅助装置的使用指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格和制造商。
11. 磋商供应商所投报的货物必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于货物运行、使用的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是货物正常运行所必要的，磋商供应商应当无偿提供。
12. 磋商供应商应当在磋商响应文件中提供在正常使用下，保证货物正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号。
13. 配件供应：磋商供应商须保证具备有足够的备品备件、配件和易损件供应能力，以免在往后的维修中造成缺配件现象，并保证是原厂生产的产品，以满足货物正常运行的需要。磋商供应商应终身提供耗材供应。
14. 商标与铭牌：磋商供应商提供的货物，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。
15. 磋商供应商须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。负责免费现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。
16. **保密：招投标及合同中凡涉及采购人项目的有关信息，不得透露给第三方。**
17. 成交供应商应自行承担项目实施过程中安全生产责任，采购人任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。
18. **采购人有权采用本项目未中标磋商供应商磋商响应文件中部分布置设计方案，未中标供应商不得追索知识产权和相关费用。**
19. **投标报价**
20. 投标报价：磋商供应商的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标总价应是完成采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格，其应包含包括设备费、前期设计及部分装饰装修费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。
21. **货物交货同时提供下列资料**
22. 货物交货同时提供下列资料：

* 货物相关图纸，安装说明。
* 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。
* 货物生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。
* 货物随机提供的装箱清单（每箱一单）。

1. 报价货物如为进口的，在交货时须提供海关商检等部门的相关证明。
2. **货物质量保证和标准**
3. 磋商供应商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照供应商承诺执行。质量保证期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。
4. 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。
5. 技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。
6. 凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。
7. 成交供应商所提供的货物在质保期内应建立互信机制，明确维修保养日期，**成交供应商应建立巡回检查维修维护制度，在免费质量保修期内应对设备、系统进行巡回检查维修，及时处理因质量发生的故障**。并建立相关档案，在磋商响应文件中明确检查和回访具体措施。质保期满后，成交供应商应与用户建立长期的维修、维护合作关系，提供终身优质服务，并在更换配件上给予优惠，同时在磋商响应文件中做出承诺。
8. 成交供应商提供的货物，必须符合采购文件及其磋商响应文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由成交供应商承担。
9. 若成交供应商交付的货物明显负偏离于采购文件要求的参数、外观尺寸、工艺、材料的，采购方有权拒付合同价款。
10. **技术服务和人员培训**
11. 成交供应商负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内货物一旦发生故障，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，成交供应商应迅速作出反应，技术人员在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时排除故障；故障不能及时排除的，提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，成交供应商对因故障所造成的损失后果负责。
12. 技术咨询服务

（1）成交供应商技术专家应为采购人提供全年7\*24小时全天候的产品或技术方面的电话咨询服务。

（2）根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。成交供应商须提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、电子邮件地址等通讯方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

（3）货物安装、调试结束后，成交供应商应立即派有经验的工程师对采购人人员进行操作和日常管理与维护的免费培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护。成交供应商在报价文件中应提出具体的培训计划。采购人操作员和讲解员到位后，供应商须对采购人操作员进行操作和日常管理与维护的培训，对采购人讲解员进行现场讲解的培训，并确保参与培训的人员能独立、熟练地进行相应工作。

**（4）本项目须由成交供应商提供本次各个布展体验区相关讲解文案，并经采购人确认后负责培训相关讲解人员。**

1. **备件和工具**
2. 备件

磋商供应商在提供货物的同时须提供足够的备件，并保证是原厂生产的产品，以满足货物正常运行保质期的需要。该价格包括在投标总价格中。

1. 维修货物及工具

磋商供应商须提供常用的维修货物和工具，并保证足够满足日常检修的需要，这些货物及工具不能在安装时使用。磋商供应商须提供货物调试、维修、保养所需专用工具2套（不得用于指导安装和调试），在投标时列出清单和详细报价，该价格计入投标总价。

磋商供应商须列出投标货物所有维修用零部件的名称、型号、数量、价格及供货厂家名称。此报价单独列出，不含在投标总价中。

在备件停止生产的情况下，成交供应商应于半年前将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间招标所需的备件；在备件停止生产后，如果采购人要求，成交供应商应免费向采购人提供备件的蓝图。

1. 在货物质保期内，由于货物质量因素或其它非采购人人为原因而造成的损坏，均由成交供应商负责免费维修和更换备件。
2. 成交供应商应保证在质保期内对货物进行免费维修、维护；质保期外发生的损坏，负责货物的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。
3. **商务要求**
4. **本项目货物安装、交付使用时间：合同生效之日起80日历天内整个项目完工并进入试运行。**
5. 本项目货物安装交付使用地点：采购人指定地点。
6. **▲质量保修期：验收合格之日起两年，**供应商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照供应商承诺执行。质保期内应保证所有产品、系统正常运行维护（免费更换易耗品以及系统正常维护更新所需更换的材料 、零部件、附件等，投影机的灯泡以及非成交供应商自身原因的人为损坏除外）。质保期满后软硬件出现故障成交供货商应积极配合，及时维修。**成交供应商应建立巡回检查维修维护制度，在免费质量保修期内应对设备、系统进行巡回检查维修，及时处理因质量发生的故障。**
7. **付款方式**
8. **付款方式：**

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人需支付合同总价款的40%作为预付款。**（预付款抵作设备款）**（在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定预付款。）

（2）货物运到采购人指定地点，完成安装、调试、验收合格且收到发票后7个工作日内，采购人向成交供应商支付剩余合同价款。（供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票）。注：

①根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》浙财采监[2022]3号文件精神执行

②对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个日历天内将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

# 第四部分 合同条款（中小企业预留合同）

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定并严格遵循 项目[项目编号： ]磋商文件中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

1. 采购货物名称、规格型号、数量及合同价款。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注： **合同总计（人民币）: 小写： 大写:**

1、 本合同价格应是完成采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格，其应包含包括设备费、前期设计及部分装饰装修费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

1. **项目交付期**

①供货时间：**合同生效之日起80日历天内整个项目完工并进入试运行。**

②供货地点：甲方指定地点。

③乙方应在交货前向甲方提供交货计划。

④运输、保险和装卸的费用由乙方承担。

1. 安装调试：

1、体验馆内部分建筑安装装饰（包括但不限于智能化系统、电气工程以及与主体建筑已实施的消防的衔接处理等）；

2、布展施工：展台、展板、模型、艺术装置、多媒体展示（含相关影片制作），综合布线、设备（含备品备件、特殊工具）、多媒体系统集成的采购及安装（智能展示系统、投影演示系统、专业灯光及音响系统、中央控制系统等，场馆内已有多媒体设备的对接调试）、互动软件开发、平面设计制作、标识标牌的制作、采购及安装等确保整个体验馆各项功能使用的全部内容。

3、展品安装过程中要遵循深化设计成果与甲方的要求进行，并接受甲方的管理和指导。

4、乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

5、乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。乙方在合同履行全过程中要认真做好成品及半成品保护。因失窃或失火造成的损失均由乙方负责，凡由此而损及甲方利益时，甲方将向乙方索赔。

1. 验收标准及提出异议时间：

1、验收标准：

（1）装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它随箱的技术资料；

（2）乙方保证一次开箱合格率大于 98% （百分之九十八）。

2、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起七日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。

3、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。甲方在清点时如发现缺失，乙方应在接到甲方通知后七日内予以补足。

4、在双方签署验收证书后三十日内，如果甲方发现货物内在的、非显而易见的损坏，或者货物的质量与合同规定不符，或者在货物质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换有缺陷的货物或部件。甲方应在发现该情况之日起七日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后七日内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由乙方承担。

5、甲方应将货物验收单同发票一起入账，作为甲方采购的凭证。

1. 质量保证及售后服务要求
2. **质保期：验收合格之日起两年。**

2、乙方本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照乙方承诺执行。质保期内应保证所有产品、系统正常运行维护（免费更换易耗品以及系统正常维护所需更换的材料 、零部件、附件等，投影机的灯泡以及非乙方自身原因的人为损坏除外）。质保期满后软硬件出现故障成交供货商应积极配合，及时维修。乙方应建立巡回检查维修维护制度，在免费质量保修期内应对设备、系统进行巡回检查维修，及时处理因质量发生的故障。

3、乙方保证提供给甲方的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合甲方在采购时提出的工作需要。

4、货物的质保期自双方签署货物验收单之日起算。

5、如因货物在使用中因人为因素而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方可以提供更换或修理服务，由此引起的费用由甲方负担。

6、如因乙方提供的货物有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责修理或更换有缺陷和损坏的货物，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由乙方承担。

7、在合同货物质保期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物质保期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

8、质保期内非人为损坏、失效或已达到报废标准的零部件由无偿更换，货物在使用中出现质量问题，技术人员在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时排除故障；故障不能及时排除的，提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，乙方对因故障所造成的损失后果负责。

1. **付款方式**：

**1.付款方式**

**（1）**合同生效以及具备实施条件后7个工作日内甲方需支付合同总价款的40%作为预付款。**（预付款抵作设备款）**（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定预付款。）

**备注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。（根据浙财采监[2020]3号文件）（具体视财政资金到位情况为准）**

（2）货物运到甲方指定地点，完成安装、调试、验收合格且收到发票后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余合同价款。（乙方必须开具合同金额100%的正式税务发票）。

1. 违约责任：

1、如果乙方未按照合同规定的要求交付合同货物和提供服务，或乙方在收到甲方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后七日内或在乙方签署货损证明后七日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权并直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量质保期也应相应延长。

3）根据货物低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿甲方所遭受的损失。

4）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方所退货物的全部价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书后七日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额 1% 向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的 5% ，逾期超过 5 日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

4、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 5% 的违约金。

5、货物为假冒伪劣产品的，乙方应按照合同金额双倍赔偿给甲方造成的损失。

六、因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：1、双方协商解决（ ）；2、向瑞安市财政局反映（ ）；3、提请仲裁委员会仲裁（ ）；4、向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（ ）。

（根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，第3、4 项只能选择一种。）

七、其他约定事项：

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效，同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

3、本次（项目编号： ）采购文件以及磋商响应文件、询标记录是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

4、本合同一式五份，乙方、甲方各二份、招标代理机构一份，由乙方在合同生效后三日内向招标代理机构上报。

5、本合同经供需双方签字、盖章后生效。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

住 所： 住 所：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

单位电话： 单位电话：

传 真： 传 真：

联 系 人： 联 系 人：

联系人手机： 联系人手机：

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

**注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。**

**2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。**

# 第五部分 磋商响应文件格式

**磋商供应商提交磋商响应文件须知**

* 1. 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。
  2. 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
  3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
  4. 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。
  5. 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。
  6. 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

# 附件一 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市红十字会：

我单位就瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目项目承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

7.不存在磋商文件及相关法律法规规定的限制投标的情形。

**如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。**

**特此承诺！**

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

磋商供应商全称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件二 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.综合数据展示一体机 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.移动教学一体机 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.生命全景体验拼图体验识别一体机 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.驾驶体验设备，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.交通识别体验系统设备 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.争分夺秒互动竞答设备 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.直播设备，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.深海冒险溺水救护体验设备 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.培训讲习室-投影机 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.培训讲习室-拼接屏 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.海姆立急救设备-模拟假人道具 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.智能火灾烟雾逃生体验系统 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.居家隐患查找体验系统 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.多人模拟灭火体验系统 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.VR自然灾害综合体验设备 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.应急救护训练教学一体机 ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日 期：

* 1. **从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

## 附件三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日期： 年 月 日

**1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。**

**2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

**3、如成交供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。**

# 附件四 法定代表人授权委托书

瑞安市红十字会：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）职务： 手机号码： 电子邮箱： 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传 真：

电 话：

邮政编码：

# 附件五 磋 商 函

**瑞安市红十字会：**

（磋商供应商全称） 授权 （授权代表名称、职务、职称） 为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目（项目编号: ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

* 1. 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。
  2. 据此函，签字人兹宣布同意如下：
     1. 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）；
     2. 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。
     3. 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。
     4. 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
     5. 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。
     6. 本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。
     7. 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编： 电话： 传真：

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

# 附件六 建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件重述** | **偏离或磋商供应商建议（条件）** |
|  |  |  |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（盖章）：

日期： 年 月 日

# 附件七 2019年1月1日以来同类项目业绩一览表

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **用户名称** | **地址** | **合同签约时间** | **合同金额**  **（万元）** | **服务内容** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**业绩有效性认定：提供合同和发票（缺一不可）扫描件加盖公章，或提供合同和中标通知书（缺一不可）扫描件加盖公章，业绩时间以合同签订日期为准，若上述材料无法体现同类项目业绩，须另行提供相关证明材料。**

磋商供应商全称（盖章）：

日 期：

# 附件八 供货详细清单（含附件及备品备件）

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号规格** | **品牌**  **生产厂商** | **详细配置说明** | **单位** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：1、**▲**不提供供货清单将视为没有实质性响应采购文件。**

**2.提供货物的技术详细说明（包括产品的技术规格、整体性能等）及产品样本图册、检测报告证明等应另页描述。**

磋商供应商全称（盖章）：

日 期

# 附件九 技术响应表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数或技术描述** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

**注：**1、**供应商应将提供的设备参数与标书中相对应的参考参数作明显的标记，以便于磋商小组评审（否则磋商小组可能做不利于供应商的评审）并提供相关证明材料。**照抄磋商文件或不如实填写,磋商小组有可能做出不利于磋商供应商的评定。

2、**提供软件系统部分技术详细说明及软件系统相关系统界面截图等技术资料应另页描述**。

3、 **▲**本表必须提供（可自行删减），不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件。

磋商供应商全称（盖章）：

日 期

# 附件十 报价一览表

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投标总价**  **（人民币元）** | **货物安装、交付使用时间** | **备注** |
| **瑞安市应急救护综合培训中心设备采购项目** | 小写：￥  大写： | **合同生效之日起80日历天内整个项目完工并进入试运行** |  |
| **质量保修期** | **验收合格之日起两年** | | |

**备注：**

* **投标报价应是**完成采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格，其应包含包括设备费、前期设计及部分装饰装修费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、申报有关部门检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用**。**
* 此表投标总价应与“附件十一 报价明细表”合计价相一致。
* 此表不得自行增减内容。

磋商供应商全称（盖章）：

日 期：

# 附件十一 报价明细表

项目编号： （价格单位：人民币元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **单价** | **合价（元）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计价（元）** | |  |  |

**说明：**

1、本表仅供参考，各磋商供应商可根据投标方案自行编制报价明细表；

2、本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

3、此表合计价应与“附件十 报价一览表” 投标总价相一致。

磋商供应商全称（盖章）：

日 期：

# 第七部分 信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安）  0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请  手续简：线上申请+线上签约，足不出户  利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行  额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理  陈经理 | 0577-88369368/13857713118  0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，  最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元  2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款  所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | |
| 企业注册地 |  | | 是否有融资意向 | |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 | |  | |
| **温州市政府采购信用融资合作银行** | | | | **选择作为意向融资银行（可多选）** | |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | | | |  | |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | | | |  | |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com

# 第六部分 评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

**一、 评定原则**

为最大限度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、商务要求，对磋商响应文件进行综合分析、对比、评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正磋商的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其磋商文件将被拒绝。

本次评审采取百分制综合评分的方法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐候选成交人。

**二、评标组织**

评审工作由按规定组建的磋商小组负责，评审过程由有关部门负责指导监督。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

**三、评审程序**

1、技术、商务评分：由各评审专家按评审细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照磋商文件约定的因素和方法进行计算。凡属磋商文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。评分由磋商小组对磋商响应文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、推荐成交候选人：磋商小组根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价都相同时，按照技术得分由高到低顺序推荐，若所有得分均相同，由采购人决定排名。

**四、评定办法**

1、本次评标采用综合评分法（百分制法）。

2、开标后，磋商小组首先对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续评审。对磋商响应文件中的疑问，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件，除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改磋商响应文件的实质性条款内容。

3、磋商小组在磋商结束后，要求所有实质性响应供应商在报价时限内提交最后报价并加盖公章，否则其磋商响应文件作无效处理。最后报价是供应商磋商响应文件有效组成部分。

4、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库﹝2014﹞214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号））文件规定执行。

**五、评分细则：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标类型 | 评标内容 | 评标标准 |
| （1） | **资格性检查** | 基本资格 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。磋商供应商应属于磋商文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 |
| 特定资格 | 符合磋商文件要求 |
| （2） | **符合性检查** | 磋商供应商名称 | 与营业执照（或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
| 磋商函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖供应商公章 |
| 磋商响应文件编制 | 符合磋商文件的要求 |
| 磋商有效期 | 不少于90日历天 |
| （3） | **无效标条款** | 1. 最终报价不是固定的或超过预算金额的或超过最高限价的； 2. 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评标委员会修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的； 3. 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； 4. 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 5. 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 6. 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 7. 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的； 8. 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的； 9. 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的； 10. 未在报价时限内提交最后报价的； 11. 电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； 12. 仅提交备份磋商响应文件的； 13. 未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的； 14. 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第5条：信用查询）； 15. 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效。 16. 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； 17. 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的； 18. 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的； 19. 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； 20. 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **（4）** | **报价评分** | **合计30分** |
| 序号 | 评审内容及分值 | 评分细则 |
| 1 | **得分计算** | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的评标价(**评标价＝投标报价**)为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：  其他供应商的价格分=评标基准价/评标价×30%×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 2 | **报价评审** | 1、报价评审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：   1. 磋商供应商在报价文件上传的价格和报价一览表里填写的不一致时，以磋商供应商上传的报价文件为准，对磋商供应商的报价进行修正。 2. 磋商响应文件中报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准； 3. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 4. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修正单价； 5. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 6. 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 7. ▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理； 8. 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，评委会将作出不利于磋商供应商的修正。   注（1）~（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（5）** | **技术商务评分** | **合计70分** | |
|  | 评分内容 | 分数值 | 备注 |
| 1 | 综合实力 | 3分 | 具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业安全健康管理体系证书，每提供一个得1分，最高得3分。  注：**认证证书的有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台**  **(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以开标当日核实的查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。** |
| 2 | 设备技术指标 | 29分 | 2.1磋商文件第三部分“采购清单”表格中标注“★”的性能指标及技术参数无负偏离且无缺漏项的得27分，性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣1分,扣完为止。**（注：①按要求提供软件系统界面的截图、著作权证书，证明材料须加盖公章。②建议磋商供应商在磋商响应文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，便于专家评审。）**  2.2提供深海冒险溺水救护体验**危机时刻软件游戏互动的脚本互动设计图，根据贴切情况进行打分0-2分。** |
| 3 | 磋商供应商业绩 | 3分 | 根据磋商供应商2019年1月1日以来同类项目业绩，每提供1个得1分，最高得3分。  注：**提供合同和发票（缺一不可）扫描件加盖公章，或提供合同和中标通知书（缺一不可）扫描件加盖公章，业绩时间以合同签订日期为准，若上述材料无法体现同类项目业绩，须另行提供相关证明材料。** |
| 4 | 项目方案策划主题思路与展示需求的契合度 | 8分 | 4.1项目方案策划的主题思路：是否全面立体充分展示体验馆的功能和规划，方案脉络是否清晰，展区设计功能分区是否合理，单个展区是否主线明晰，突出主题； 0-3分。 |
| 4.2根据磋商供应商对项目现场的的熟悉情况和对本项目情况的了解程度重难点分析情况打分。  ①描述全面具有针对性、具有合理性的：3-5分；  ②描述基本全面有针对性，基本具有合理性的：1-3分；  ③描述内容简单，欠缺针对性与合理性的：0-1分。 |
| 5 | 设计图纸 | 11分 | 5.1根据磋商供应商提供的整体设计方案的平面流线图、平面功能区块图纸进行综合评分：  ①布局合理、科学，可行性强，符合项目需求的2-4分；  ②布局基本合理、科学，可行性一般的，较为符合项目需求的1-2分；  ③布局缺乏合理性或者不符合项目需求的0-1分。 |
| 5.2根据磋商供应商提供三维效果图的合理性，实用性，美观性，是否达到对生命安全知识传播，实训演练的特色、特点等情况进行综合评分：  ①全面满足、合理，针对性强的：5-7分；  ②基本满足、合理，针对性一般的：2-5分；  ③简单或存在缺漏：0-2分。 |
| 6 | 项目实施方案 | 3分 | 6.1施工和进度计划、质量保证措施、施工措施、安装调试及项目管理方案：  ①计划完整、合理，可操作性强的2-3分；  ②计划较完整、较合理，可操作性一般的1-2分；  ③计划有所欠缺或比较简陋的0-1分。 |
| 7 | 项目组织实施服务保障措施方案及售后服务情况 | 4分 | 根据投标人提供的技术服务机构、技术服务人员计划、服务保障措施、设计服务保障措施、质量控制、质量保证及售后服务承诺、售后服务承诺落实的保障措施、培训计划（包括培训、技术指导及培训时间等）进行综合评分：0-4分 |
| 8 | 视频演示分 | 9分 | 根据磋商供应商提供演示的完整性、全面性，技术先进性等多方面进行评审。  8.1综合VR软件系统全部10个模块功能情况（3分） ：  演示视频的清晰度完整性、符合要求、先进性进行打分。全部符合且清晰完整的2-3分；一般性符合的1-2分；有欠缺的0-1分。  8.2深海冒险溺水救护软件系统演示（3分） ：  演示内容包括模拟不同体质重量的溺水拉力救援模块演示完整性、先进性，溺水自救模块、安全知识隐患模块的完整性综合打分；全部符合且清晰完整的2-3分；一般性符合的1-2分；有欠缺的0-1分。  8.3应急救护体验软件系统演示（3分） ：  演示内容包括心肺复苏模拟心肺复苏分项实训模块、心肺复苏考核评估模块；  功能演示完整性、先进性，实现无线蓝牙数据通信，数据实时反馈计算正确率及得分情况进行综合打分；全部符合且清晰完整的2-3分；一般性符合的1-2分；有欠缺的0-1分。  注： 演示视频多媒体文件须采用AVI、MP4、MPG等文件格式，建议时长不超过10分钟，未提供演示视频的，或提供的演示视频无法打开的，本项不得分。 |

注：以上单位、人员各类证明文件复印件均需加盖公章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

* + - 1. 综合得分的计算

报价得分按照在报价口径一致的最终报价基础上，根据磋商文件约定的因素和方法进行计算，报价得分=A

技术商务得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

**四、评定结果**

本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定3名以上成交预选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；综合得分且最后报价都相同时，按照技术得分由高到低顺序推荐，若所有得分均相同，由采购人决定排名。

**五、磋商供应商的义务**

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。