政府采购普通项目招标文件范本（试行）

**海宁市王国维小学（暂定名）厨房排烟系统采购及安装**

**招标文件**

项目编号：HCCG2022009

项目名称：海宁市王国维小学（暂定名）厨房排烟系统采购及安装

采 购 人：海宁市王国维小学教育集团

集中采购机构：浙江海辰建设管理有限公司

2022 年11月30日

**目 录**

[第一章 公开招标采购公告 2](#_bookmark0)

[第二章 招标需求 5](#_bookmark1)

[第三章 投标人须知 75](#_bookmark2)

[第四章 评标办法及评分标准 87](#_bookmark3)

[第五章 海宁市政府采购合同（指引） 89](#_bookmark4)

[第六章 投标格式及要求 93](#_bookmark5)

[附件 1：资格文件封面格式及目录 93](#_bookmark6)

[附件 2：投标人声明书 95](#_bookmark7)

[附件 3：法定代表人授权委托书 96](#_bookmark8)

[附件 4：联合体协议书 97](#_bookmark9)

[附件 5：中小企业声明函 99](#_bookmark10)

[附件 6：残疾人福利性单位声明函 100](#_bookmark11)

[附件 7：技术商务文件封面格式及目录 101](#_bookmark12)

[附件 8：评分对应表 103](#_bookmark13)

[附件 9：技术响应表 104](#_bookmark14)

[附件 10：商务响应表 106](#_bookmark16)

[附件 11：服务承诺 107](#_bookmark17)

[附件 12：业绩情况一览表 108](#_bookmark18)

[附件 13：报价文件封面格式及目录 109](#_bookmark19)

[附件 14：报价一览表 111](#_bookmark20)

[附件 15：报价明细表 112](#_bookmark21)

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况

海宁市王国维小学（暂定名）厨房排烟系统采购及安装 项 目 的 潜 在 投 标 人 应 在 浙 江 政 府 采 购 网[(http://zfcg.czt.zj.go](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6)v[.cn/)获取招标文件](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6)，并于 2022 年12月 20 日 14点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

#### 

#### 一、项目基本情况

项目编号：HCCG2022009

政府采购计划编号：[2022]4459号

项目名称: 海宁市王国维小学（暂定名）厨房排烟系统采购及安装

采购方式：公开招标

预算金额（元）：601550.00 元最高限价（元）：583000.00元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 简要技术要求及用途 |
| 1 | 海宁市王国维小学（暂定名）厨房排烟系统采购及安装 | 批 | 1 | 详见公告所附招标文件 |

本项目共一个标项。

合同履约期限： 自签订合同之日起1个月内交付安装并通过验收。

#### 二、申请人的资格要求

1. 符合政府采购法第二十二条（1 具有独立承担民事责任的能力；2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5 参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6 法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定的独立法人；
2. 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3. 申请人为中小企业。
4. 本项目特定资格要求：无
5. 本项目 (是) 接受联合体投标，联合体成员均需为中小企业。

**三、获取招标文件**

招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

获取招标文件网址：浙江政府采购网 <https://login.zcygov.cn/login>；

招标文件的获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为成功。

路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。售价（元）：0。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月20日14时00分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https:[//ww](http://www.zcygov.cn/)w[.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn/)/）在线投标开标时间：2022年12月20日14时00分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台[（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)），海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
4. 其他事项：本项目按照《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项电子交易管理暂行办法的通知》实行电子交易。
   1. 投标文件制作注意事项
      1. 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领 CA，拿到 CA 后需要在政采云平台进行绑定，CA 相关操作可参考《CA 申领操作指南》和《CA 管理操作指南》。完成 CA 数字证书办理在资料齐全的情况下预计 7 个工作日左右，建议投标人获取招标文件后立即办理。

* + 1. 操作指南

电子交易操作指南：<https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html>

《CA 申领操作指南》：<https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html>

《CA 管理操作指南》：<https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html>

《CA 驱动和申领流程》<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>

注：CA 证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题： <https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding>

* 1. 投标文件提交注意事项
     1. 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，集中采购机构应当拒收。
     2. 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。
     3. 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件 1 份下载至 U 盘等介质，可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心，联系人：贾先生，电话：0573-87297011，以签收时间为准。快递寄出同时，投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+ 公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱(1063852845@qq.com)，以便集中采购机构查收快递。如投标人选择快递费到付，集中采购机构将拒签。
     4. 备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

1. 本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起 30 分钟内投标人可登录“政采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。
2. **对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：[海宁市王国维小学教育集团](https://middle.zcygov.cn/web-user/%23/institution/detail?tenantCode=330481&amp;institutionId=153755251361792&amp;category=01)

地址：海宁市海洲街道智丰路32号

联系人：沈先生

联系方式：0573-87627271

2.采购代理机构信息

名称：浙江海辰建设管理有限公司

地址：海宁市钱江西路178号，钱江大厦9楼

联系人：杨女士

联系方式：0573-87297011；传真：0573-87297011 邮编：314400

3.同级政府采购监督管理部门

名称：海宁市财政局

地址：海宁市水月亭西路 336 号

联系人：沈先生

监督投诉电话：0573-87292037

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https:/[/www](http://www.zcygov.cn/).[zcygov.cn/](http://www.zcygov.cn/)），点击右侧咨询小

采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

#### 一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 6#体校食堂 | | | | | |
| 1 | 排油烟系统 | 脱排油烟罩（烹饪间） | ㎡ | 10.1 |  |
| 2 | 脱排油烟罩（面点间） | ㎡ | 2.8 |  |
| 3 | 集汽罩（洗碗间） | ㎡ | 3.1 |  |
| 4 | 不锈钢排烟管 | ㎡ | 128 |  |
| 5 | 高压抽烟风柜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 高效油烟净化箱 | 台 | 1 |  |
| 7 | 排烟变频控制箱 | 台 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢防火阀 | 只 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢防火阀 | 只 | 1 |  |
| 10 | 调节阀 | 只 | 1 |  |
| 11 | 轴流风机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 风柜减震垫 | 只 | 4 |  |
| 13 | 五金配件 | 项 | 1 |  |
| 14 | 风管密封处理 | 项 | 1 |  |
| 15 | 吊车费用 | 项 | 1 |  |
| 16 | 砸墙开孔 | 项 | 1 |  |
| 17 | 灭火系统（烹饪间） | 套 | 1 |  |
| 3#小学食堂 | | | | | |
| 18 | 排油烟系统 | 脱排油烟罩（烹饪间） | ㎡ | 11.4 |  |
| 19 | 脱排油烟罩（烹饪间） | ㎡ | 3.2 |  |
| 20 | 集汽罩 （蒸煮间） | ㎡ | 10.2 |  |
| 21 | 集汽罩 （洗消间） | ㎡ | 4.4 |  |
| 22 | 不锈钢排烟管 | ㎡ | 218 |  |
| 23 | 高压抽烟风柜 | 台 | 1 |  |
| 24 | 高效油烟净化箱 | 台 | 1 |  |
| 25 | 排烟变频控制箱 | 台 | 1 |  |
| 26 | 轴流风机 （洗消间） | 台 | 1 |  |
| 27 | 排烟控制箱 （洗消间） | 台 | 1 |  |
| 28 | 不锈钢防火阀 | 只 | 1 |  |
| 29 | 调节阀 | 只 | 2 |  |
| 30 | 风柜减震垫 | 只 | 8 |  |
| 31 | 五金配件 | 项 | 1 |  |
| 32 | 风管密封处理 | 项 | 1 |  |
| 33 | 吊车费用 | 项 | 1 |  |
| 34 | 砸墙开孔 | 项 | 1 |  |
| 35 | 灭火系统（烹饪间） | 套 | 1 |  |
| 3#小学食堂 | | | | | |
| 36 | 新风系统 | 不锈钢新风管 | ㎡ | 30 |  |
| 37 | 新风轴流风机 | 台 | 1 |  |
| 38 | 新风控制箱 | 台 | 1 |  |
| 39 | 过滤风箱 | 台 | 1 |  |
| 40 | 防雨百叶 | 块 | 1 |  |
| 41 | 五金配件 | 项 | 1 |  |
| 42 | 风管密封处理 | 项 | 1 |  |
| 43 | 砸墙开孔 | 项 | 1 |  |
| 消毒房及配套设备 | | | | | |
| 44 | 设备 | 不锈钢热风循环消毒房 | m³ | 34.6 |  |
| 45 | 四层格栅货架 | 台 | 5 |  |
| 46 | 高身架车（定制） | 辆 | 6 |  |
| 47 | 消毒筐 | 个 | 26 |  |

#### 二、技术要求表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 设备名称 | 参考图片 | 技术参数（mm） | 尺寸（L×W×H） | 品牌 |
| 6#体校食堂 | | | | | |  |
| 1 | 油排烟系统 | 脱排油烟罩（烹饪间） | IMG_256 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  -电源电压：交流200~240V，50Hz | 7800×1300×500 | 厂制品 |
| 2 | 脱排油烟罩（面点间） | IMG_256 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  -电源电压：交流200~240V，50Hz | 2800×1000×500 | 厂制品 |
| 3 | 集汽罩（洗碗间） |  | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm ； | 2800×1100×500 | 厂制品 |
| 4 | 不锈钢排烟管 | image058 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -板δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，加强筋δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，配不锈钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。 |  | 厂制品 |
| 5 | 高压抽烟风柜 |  | Remark(特性参数)： 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠；  4.流量大，全高压，噪音低；  5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼；  ★投标产品取得《消防产品认证证书》 ★产品取得CQC《中国节能产品认证证书》 ★产品取得《全国工业产品生产许可证》 -功率/电压：≥15.0KW/380V | ≥32000 m³/h | 德粤/达通/七星 |
| 6 | 高效油烟净化箱 |  | Remark(特性参数)： -电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 -产品主要性能：双区电场、延时启动，低温等离子除油吸附。电源短路、断路、拉弧、高温自动保护。 -适用标准：1国家环保总局颁发的《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）  2饮食行业油烟净化设备技术要求及检测规范（试行）（HJ/T62-2001） -电源电压：交流200~240V，50Hz | ≥32000 m³/h | 绿净/越德/科蓝 |
| 7 | 排烟变频控制箱 |  | Remark(特性参数)： -功率/电压：≥15KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、指示灯。 |  | 松益/深川/七喜 |
| 8 | 不锈钢防火阀 | 防火阀 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 说明：熔点150℃ | 约200×800×500 | 德粤/东海/上风 |
| 9 | 不锈钢防火阀 | 防火阀 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 说明：熔点150℃ | 约200×400×400 | 德粤/东海/上风 |
| 10 | 调节阀 |  | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm ； | 约200×400×400 | 德粤/东海/上风 |
| 11 | 轴流风机 | 轴流风机 | Remark(特性参数)： -风量：≥7700m³/h -功率/电压：≥0.37KW/380V | 5# | 德粤/金鹰/上风 |
| 12 | 风柜减震垫 |  | Remark(特性参数)： 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳； | 200Kg | 厂制品 |
| 13 | 五金配件 |  |  |  | 厂制品 |
| 14 | 风管密封处理 |  |  |  | 厂制品 |
| 15 | 吊车费用 |  |  |  |  |
| 16 | 砸墙开孔 |  |  |  |  |
| 17 | 灭火系统（烹饪间） | E:\9.7顺康产品图\顺康产品图 (1)\顺康产品图\型号：CMJS9-1.png型号：CMJS9-1 | Remark(特性参数)： 1、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：14.5kg，保质期：有效期为 6 年2.本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来。 3.箱体全身采用不锈钢材质，根据排烟罩尺寸定制； 4、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。  5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。 6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。 | 双瓶组 | 顺康/博特安/捷安 |
| 3#小学食堂 | | | | | | |
| 18 | 油排烟系统 | 脱排油烟罩（烹饪间） | IMG_256 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  -电源电压：交流200~240V，50Hz | 8800×1300×500 | 厂制品 |
| 19 | 脱排油烟罩（烹饪间） | IMG_256 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  -电源电压：交流200~240V，50Hz | 2700×1200×500 | 厂制品 |
| 20 | 集汽罩 （蒸煮间） |  | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm；(排汽风管另计) | 9300×1100×500 | 厂制品 |
| 21 | 集汽罩 （洗消间） |  | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm；(排汽风管另计) | 2000×1100×500，2组 | 厂制品 |
| 22 | 不锈钢排烟管 | image058 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -板δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，加强筋δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，配不锈钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。 -烟道内不做不锈钢风管，需土建配合烟道内壁抹平； |  | 厂制品 |
| 23 | 高压抽烟风柜 |  | Remark(特性参数)： 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠；  4.流量大，全高压，噪音低；  5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼；  ★投标产品取得《消防产品认证证书》 ★产品取得CQC《中国节能产品认证证书》 ★产品取得《全国工业产品生产许可证》 -功率/电压：≥30.0KW/380V | ≥55000m³/h | 德粤/达通/七星 |
| 24 | 高效油烟净化箱 |  | Remark(特性参数)： -电源线从厨房内控制箱接至设备（油烟净化箱）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。 -产品主要性能：双区电场、延时启动，低温等离子除油吸附。电源短路、断路、拉弧、高温自动保护。 -适用标准：1国家环保总局颁发的《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）  2饮食行业油烟净化设备技术要求及检测规范（试行）（HJ/T62-2001） -电源电压：交流200~240V，50Hz | ≥55000m³/h | 绿净/越德/科蓝 |
| 25 | 排烟变频控制箱 |  | Remark(特性参数)： -功率/电压：≥30.0KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、指示灯。 |  | 松益/深川/七喜 |
| 26 | 轴流风机 （洗消间） | 轴流风机 | Remark(特性参数)： -风量：≥14500m³/h -功率/电压：≥1.1KW/380V | 6# | 德粤/金鹰/上风 |
| 27 | 排烟控制箱 （洗消间） |  | Remark(特性参数)： -功率/电压：≥1.1KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 |  | 德粤/速八/七星 |
| 28 |  | 不锈钢防火阀 | 防火阀 | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 说明：熔点150℃ |  | 德粤/东海/上风 |
| 29 |  | 调节阀 |  | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； |  | 德粤/东海/上风 |
| 30 |  | 风柜减震垫 |  | Remark(特性参数)： 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳； | 200Kg | 厂制品 |
| 31 |  | 五金配件 |  |  |  | 厂制品 |
| 32 |  | 风管密封处理 |  |  |  | 厂制品 |
| 33 |  | 吊车费用 |  |  |  |  |
| 34 |  | 砸墙开孔 |  |  |  |  |
| 35 |  | 灭火系统（烹饪间） | E:\9.7顺康产品图\顺康产品图 (1)\顺康产品图\型号：CMJS9-1.png型号：CMJS9-1 | Remark(特性参数)： 1、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：14.5kg，保质期：有效期为 6 年2.本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来。 3.箱体全身采用不锈钢材质，根据排烟罩尺寸定制； 4、灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。  5、喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水。 6、采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用。 | 三瓶组 | 顺康/博特安/捷安 |
| 3#小学食堂 | | | | | | |
| 36 | 新风系统 | 不锈钢新风管 | image058 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -板δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，加强筋δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，配不锈钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。 |  | 厂制品 |
| 37 | 新风轴流风机 | 轴流风机 | Remark(特性参数)： -风量：≥14500m³/h -功率/电压：≥1.1KW/380V | 6# | 德粤/金鹰/上风 |
| 38 | 新风控制箱 |  | Remark(特性参数)： -功率/电压：≥1.1KW/380V -含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 |  | 德粤/速八/七星 |
| 39 | 过滤风箱 | 订制品 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -板δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，加强筋δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，配不锈钢法兰。 |  | 厂制品 |
| 40 | 防雨百叶 | 订制品 | Remark(特性参数)： -选用304优质不锈钢板制作； -板δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm， | 根据实际尺寸定制 | 厂制品 |
| 41 | 五金配件 |  |  |  | 厂制品 |
| 42 | 风管密封处理 |  |  |  | 厂制品 |
| 43 | 砸墙开孔 |  |  |  |  |
| 消毒房及配套设备 | | | | | | |
| 44 |  | 不锈钢热风循环消毒房 |  | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -功率/电压：≥48.0KW/3800V -消毒房库板采用耐高温保温库板δ=100mm，内置加强不锈钢型管焊接框架，双面均采用优质304不锈钢板材，内壁δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm，内置高密度隔热保温岩棉板，内置式热源发生器，全不锈钢高温干热型，带超温保护装置，内置高温隐藏式循环风道，采用双面耐高温隔热板制作，防烫出风防护罩，热源内置设计可最大程度利用库体内空间；消毒温度设置15℃-120℃可调，内部多组循环风口无死角循环，确保消毒房内消毒温度均匀；配置全不锈钢半埋式掩门（带内置安全逃生装置防自锁），配置智能控制系统采用电脑程序控制器，带时间、温度控制，有程序记忆功能，带超温保护，配置自动循环除湿装置接口（室外排潮），工业级UV消毒发生器，确保消毒空间内保持无菌环境，配置防爆吸顶照明灯。 | 4000×3600×2400 | 厂制品 |
| 45 | 四层格栅货架 |  | Remark(特性参数)： -选用优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38 ； -脚管φ38； | 1200×500×1550 | 厂制品 |
| 46 | 高身架车（定制） |  | Remark(特性参数)： -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； δ≤1.0mm，且δ≥0.8mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -30×30方管； | 900×600×1800（定制） | 厂制品 |
| 47 | 消毒筐 |  | 配套高身架车使用； | 根据高身架车尺寸定制 | 厂制品 |

**样品要求：**

1 投标人提供《技术要求表》中序号 4“不锈钢排烟管”1 节（尺寸 600×600×1000 mm），序号 6“高效油烟净化箱”1 台

2 样品应注明投标人名称；

3 本样品要派专人在投标截止时间前送至江南要素交易中心底楼；

4 样品的规格、材质、加工制作工艺作为技术商务评分依据之一；不提供样品的不作无效标处理，但样品分为 0 分。

5 评标结果宣布完毕后，对中标候选人的样品进行封样并由采购人保管，其余供应商的样品当场退还。

6 中标候选人的样品于交货并通过验收后由采购人退还。

7 样品制作、运输等相关费用由投标人自行承担。

**三、商务要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 自交付安装并通过验收之日起不少于 2 年。此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，中标人须负责免费维修或调换。 |
| 售后（技术）服务要求 | 1. 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2. 出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施， 由此产生的风险和费用将由中标人承担。 3. 中标人应对所供货物实行终身维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间:自签订合同之日起1个月内交付安装并通过。  地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1. 付款手续   合同签订后预付至合同总金额 40%，验收合格后支付剩余合同金额，中标人向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法发票原件、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函<或其他担保措施>（预付时需提供）、采购人签收的“海宁市政府采购项目验收单”（第一次付款无须提供）等相关资料；   1. 付款时间   采购人将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在  7 个工作日内支付相应合同金额。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 安全 | 中标人在供货过程中应注意自身安全，加强对职工的安全教育，在供货期间发生的安全事故，均由中标人负全责。 |

#### 五、资信要求表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定, 且未被“ 信用中国” （ [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/) ） 、 中国政府采购网  [（www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

# 第三章 投标人须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市王国维小学教育集团  联系人：沈先生  联系方式：0573-87627271 |
| 2 | 集中采购机构 | 名称：浙江海辰建设管理有限公司  地址：海宁市钱江西路178号，钱江大厦9楼；  联系人：杨女士 联系电话：0573-87297011 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市王国维小学（暂定名）厨房排烟系统采购及安装（HCCG2022009） |
| 4 | 预算金额 | 600850.00 元 |
| 5 | 交付时间 | 自签订合同之日起1个月内交付安装并通过。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 是。 |
| 7 | 是否允许进口产品 | 否。 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否。 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目如需踏勘现场的，投标人需要自行组织对现场及周围环境进 行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合 同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。  采购人(或采购代理机构) 向投标人提供的有关现场的资料数据， 是采购人(或采购代理机构) 现有的能使投标人利用的资料。采购 人 (或采购代理机构) 对投标人由此而做出的推论、理解和结论概 不负责。  投标人及其人员经过采购人(或采购代理机构) 的允许，可为踏勘 目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担 有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括 人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用 和开支承担责任。 |
| 10 | 投标截止时间和开标时间 | 2022年12月20日14时00分  本项目有关投标、开标时间以北京时间为准。 |
| 11 | 递交投标文件和开标地点 | 政府采购云平台（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>），海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。 |
| 12 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 投标保证金：无 |
| 13 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按政采云平台供应商项目采购- 电子招投标操作指南（ 网址： <https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html>） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交， 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 日历天 |
| 15 | 参加开标人员 | 投标人代表无须参加现场开标。 |
| 16 | 现场演示和讲解 | 无 |
| 17 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 18 | 履约保证金 | 中标金额的 1%，本项目通过验收后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还。 |
| 19 | 采购信息发布媒体 | https://zfcg.czt.zj.gov.cn/  <http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain/>（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 20 | 是否提供样品 | 是，详见第二章采购需求。 |
| 21 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 22 | 信用记录 | 根 据 财 库 [2016]125 号 文 件 ， 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站  [（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）， 以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，  其作为资格审查不通过处理。 |
| 23 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品属于节能、环保标志政府采购品目清单的，提供市场监管总局确定的认证机构（2019年第16号）出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询截图（招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，投标人须提供该产品上述认证证书或截图，否则其投标文件作无效标处理）。 |
| 24 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号文件的规定，本项目为 是 预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 25 | 中小企业说明 | 1. 项目属性（货物类） 2. 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）   采购标的：厨房排烟系统  所属行业：工业   1. 根据财库[2017]141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 2. 根据财库[2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）   出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 26 | 政采贷 | 本项目签订的政府采购合同适用于海宁市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体各签约银行融资方案内容可参阅浙江江南要素交易中心网站--会员专区  （<http://hn.jxzbtb.cn/hyzq/subpage.html>） |
| 27 | 代理费用 | 招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费,代理服务收费按下表采用差额定率累进法计算后收费：   |  |  | | --- | --- | | 中标金额（万元） | **货物招标** | | 100以下 | 1.5% | | 100-500 | 1.1% |   若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于6000元的，按6000元收取。 |
| 28 | 招标文件解释权 | 属于采购人和浙江海辰建设管理有限公司。 |

**一、总 则**

#### （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规

定的，从其规定）。

（二）定义

1. “招标人”指组织本次招标活动的浙江海辰建设管理有限公司。
2. “采购人” 指海宁市王国维小学教育集团。
3. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。
4. “产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
6. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。
7. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
8. “★”系指产品关键技术参数。

#### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

#### （四）投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）。

#### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

#### （六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

#### （七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不允许分包。

**（八）是否允许采购进口产品**本项目不允许采购进口产品。

#### （九）特别说明：

1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
2. 以联合体投标形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合

体参加同一合同项下的政府采购活动。

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

#### （十）质疑

1. 供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
2. 质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； b.质疑项目的名称、编号；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； d.事实依据；

e.必要的法律依据； f.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人， 或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标人自收到补齐材料之日起受理； 逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：** 1.招标公告

1. 招标需求
2. 投标人须知
3. 评标办法及标准
4. 合同主要条款
5. 投标文件格式
6. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

#### （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

#### （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标人或采购人澄清。招标人或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。
2. 招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3. 对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

#### （四）踏勘现场

如本项目须踏勘现场的，投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

**三、投标文件的编制**

#### 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

#### （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

**1.资格文件：**

* 1. 资格文件封面格式及目录（附件 1）；
  2. 投标人声明书（附件 2）；
  3. 营业(经营)执照复印件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》复印件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；
  4. 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；
  5. 法定代表人授权委托书（附件 3）及授权代表有效身份证件复印件（如授权）；
  6. 联合体投标的提供联合体各方上述 1.3、1.4 条内容及联合投标协议、联合投标授权委托书（附件 4）

（若需要）；

* 1. 提供中小企业声明函（附件 5）或残疾人福利性单位声明函（附件 6）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 技术商务文件：

* 1. 技术商务文件封面及目录（附件 7）；
  2. 评分对应表（附件 8）；
  3. 技术响应表（附件 9）；
  4. 施工组织方案（保证工期的方案和措施、保证质量的技术方案和措施、确保供应货物质量的设施及措施、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、安装、调试、验收的方案和措施）；
  5. 所投货物相关证书复印件（盖单位公章）；
  6. 商务响应表（附件 10）；
  7. 投标人各类认证证书、获奖证书、信用等级证书、荣誉等复印件；
  8. 服务承诺（附件 11）；
  9. 业绩情况一览表（附件 12），2019年1月1日至今成功实施的类似采购项目的合同复印件；
  10. 招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

**3．报价文件：**

* 1. 报价文件封面格式及目录（附件 13）；
  2. 报价一览表（附件 14）；
  3. 报价明细表（附件 15）。

#### （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的， 应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2. 本项目共一个标项，投标人须对标项内的所有内容报价。投标报价是履行合同的最终价格，应包括货

款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费等一切税金和费用。

1. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

#### （四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3. 中标（入围）人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### （五） 投标文件的编制及要求

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1. 电 子 投 标 文 件 ： 按 政 采 云 平 台 供 应 商 项 目 采 购 - 电 子 招 投 标 操 作 指 南 （ 网 址 ： <https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html>） 及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件， 补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。
2. 电子备份投标文件：以 U 盘等形式存储的政采云平台生成的电子投标文件 1 份，并在介质上标明项目编号、投标人简称。投标人可以在投标截止时间前密封送达或邮寄至海宁市文苑南路 138 号浙江江南要素交易中心底楼大厅政府采购窗口，联系人：贾先生，电话：18857399807，以签收时间为准。快递寄出同时， 投标人的授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱(1063852845@qq.com)，以便集中采购机构查收快递。如投标人选择快递费到付，集中采购机构将拒签。
3. 电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

#### （六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动； 影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

#### （七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 采购人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

* 1. 缺少招标文件中资格文件第 1.2 条至第 1.7 条所列内容之一的；
  2. 投标人提供的有关资料被确认是不真实的；
  3. 投标人的资格文件有串通投标情形之一的；
  4. 资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
  5. 投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；
  6. 按照 “信用中国”网站[（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

#### 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

* 1. 在技术商务文件中出现报价的；
  2. 投标人未对标项内的所有内容进行投标的；
  3. 技术商务文件缺少《技术响应表》；
  4. 招标需求中要求提供政府强制采购节能产品的，而投标人未提供该产品相应认证证书或截图的；
  5. 投标人提供的有关资料被确认是不真实的；
  6. 投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的；
  7. 技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
  8. 投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；
  9. 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

**3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

* 1. 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
  2. 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；
  3. 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； **4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**
  4. 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
  5. 投标人的报价文件有串通投标情形之一的；
  6. 报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》的； 4.4《报价一览表》填写不完整的；
  7. 报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；
  8. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
  9. 投标人报价超过预算金额或最高限价的；
  10. 经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.9 投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

#### 5.被拒绝的投标文件为无效。

#### **四、开标**

#### （一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，**投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。**

#### (二)招标人职责

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录， 并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
2. 宣布评标纪律；
3. 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
6. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
7. 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
8. 核对评审结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
9. 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10. 处理与评标有关的其他事项。

#### （三）开标程序

1. 本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。
2. 电子开评标及评审程序
   1. 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内。
   2. 采购人对资格文件进行评审；
   3. 评标委员会对技术商务文件进行评审；
   4. 在系统上统一开启报价信息；
   5. 评标委员会对报价文件进行评审；
   6. 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

**五、评标**

#### （一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标（入围）人；
5. 向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

#### （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

#### （三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

#### 符合性审查

* 1. 形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

* 1. 实质性审查
     1. 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。**2.比较与评价**
  2. 评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术、商务资信和报价综合比较与评价。
  3. 各投标人的技术分和商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。
  4. 招标人协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各投标人的报价得分。
  5. 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标(入围)候选人同时起草评标报告。

#### （四）澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1. 评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
2. 如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的， 评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

#### （五）错误修正

1.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五（四） 条澄清问题的第二款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### （六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

#### （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、定标**

#### （一）确定中标人。

1.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果， 该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

**七、合同（协议）授予**

#### （一）签订合同（协议）

1. 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。
2. 《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。
3. 中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为排名其后的中标候选人，或重新组织采购。
4. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合投标形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合投标形式参加采购活动或者合同分包的， 应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

#### （二）履约保证金

1. 中标人按《中标通知书》要求以支票、汇票、本票或保函等非现金形式分别向采购人交纳合同价的

1%的履约保证金。

1. 本项目通过最终验收后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还履约保证金。
2. 中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的， 将依法没收履约保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：
   1. 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；
   2. 采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；
   3. 中标人提供货物(服务)不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

#### 一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30分、技术分和商务资信分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术分和商务资信分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列， 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列， 仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分

**二 、评标内容及标准**

#### （一）价格分（0～30分）

1. 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

#### 技术、商务资信分（0～70分）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分类型 | 评分项目 | 分值  （分） | 评分内容及标准 |
| 1 | 施工组织方案 | 保证工期的方案和措施 | 0-4 | 根据方案是否严密，措施是否得力，进行打分，无方案无措施的不得分 |
| 2 | 保证质量的技术方案和措施 | 0-3 | 根据方案是否严密，措施是否得力，进行打分，无方案无措施的不得分。 |
| 3 | 确保供应货物质量的设施及措施 | 0-3 | 根据是否有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施，进行打分，无方案无措施的不得分。 |
| 4 | 保证项目实施的技术力量和人力资源安排 | 0-4 | 根据技术力量和人力资源是否安排充足，进行打分，不提供资料的不得分。 |
| 5 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 0-4 | 根据方案和措施是否科学有效的，是否存在存在明显缺陷，进行打分，无方案无措施的不得分。 |
| 6 | 售后服务人员机构情况 | 售后服务的具体内容和措施 | 0-3 | 包括投标人质保期承诺、本地综合服务支撑方案（本地化服务承诺）、售后技术服务方案、故障响应时间等酌情打分。 |
| 7 | 售后服务人员配置 | 0-3 | 根据投标人拟派售后服务人员的履历学历、执业证书等情况酌情评分。（售后服务人员及管理团队人员须为投标人在职员工（投标文件中须提供由社保部门出具的连续6个月的养老保险缴纳证明））； |
| 8 | 生产实施方案 | 生产实施方案 | 0-3 | 投标供应商要具备生产供货能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分 |
| 9 | 品质管理管控过程 | 品质管理管控过程 | 0-3 | 投标供应商有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。由评审小组对响应方案评审后评分 |
| 10 | 同类项目业绩 | 同类业绩 | 0-3 | 投标企业2019年1月1日至今成功实施的类似采购项目，每提供一份得1分，本项最多得3分。（提供合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，不提供不得分) |
| 11 | 企业资质认证 | 权威证书 | 0-5 | 1. 投标人具有国家建设行政主管部门颁发的建筑施工类《安全生产许可证》的得2分。 2. 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书，得1分。 3. 投标人具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4. 投标人具备ISO14001环境管理体系认证证书，得1分；   注：投标时提供证书复印件并加盖单位公章。 |
| 12 | 所投产品 | 产品技术参数优越性、项目优化、深化图纸方案 | 0-15 | 1、投标人根据设备清单及自行实地勘察，项目图纸进行优化、水电深化设计并提出合理化意见的，横向对比打分（0-5分）；  注：根据设计方案及设计图纸的合理性、科学性酌情打分，不提供或与实地情况差距巨大的不得分。  2、投标人所投产品是否满足招标货物的性能、功能及技术指标要求（0-10分）；  注：技术指标含“★”为关键性技术指标，每有一项不符合扣2分，最多扣完为止。  注：投标文件中须提供证明文件复印件并加盖制造商公章，否则不得分。 |
| 13 | 企业实力 | 企业实力 | 0-2 | 根据投标人的荣誉、获得的各类证书等情况酌情评分。 |
| 14 | 所投货物的质量（**不提供样品不得分**） | 外观和规格尺寸 | 0-5 | 是否按招标文件要求，根据所投货物（样品）情况比较后酌情打分； |
| 材质 | 0-5 | 根据所投货物（样品）情况比较后酌情打分； |
| 设计工艺、制作工艺 | 0-5 | 根据所投货物（样品）情况比较后酌情打分； |

#### 

#### 

#### 

#### 

#### 

# 第五章 海宁市政府采购合同（指引）

#### 一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号： [2022]4459号

预算金额：

采购人（以下称甲方）： 供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：**浙江海辰建设管理有限公司**

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照**HCCG2022009** 项目采购结果签订本合同。

#### 第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

* 1. 本合同文本；
  2. 采购文件与采购响应文件；
  3. 中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。**第二条 合同标的与相关属性**

2.1 本 次 采 购 的 是 。

* 1. 乙方是否属于小微企业：□是□否
  2. 本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品**第三条 合同价款**
  3. 本合同项下总价款为人民币（大写） ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。
  4. 本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费等一切税金和费用。)
  5. 付款手续和付款时间
     1. 付款手续

本项目采用分期付款方式

合同签订后预付合同总金额 40%，预付时甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、银行或保险公司等金融机构出具的预付款保函（或其他担保措施）等相关资料；

项目验收合格后支付合同剩余金额，乙方向甲方办理货款结算手续，甲方需审核以下结算资料：合法发票原件、盖有政府采购备案专用章的《采购合同》复印件、甲方签收的“海宁市政府采购项目验收单”等相关资料；

* + 1. 付款时间

甲方将审核后的结算资料按《海宁市政府采购资金支付管理暂行办法》提交至国库支付中心（或单位财务部门），经审核无误后，国库支付中心（或单位财务部门）在 7 个工作日内支付合同相应金额。

#### 第四条 履约保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到中标通知书后以支票、汇票、本票或保函等非现金形式向甲方交纳合同总金额 1%的履约保证金。履约保证金在合同约定交货验收合格后，无质量和售后服务问题的，由甲方凭乙方的合法收据不计息退还。

#### 第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报同级财政部门备案。

#### 第六条 合同的转包与分包

乙方不得部分或全部转包其应履行的合同义务，同时也不允许分包。如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

#### 第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 第八条 合同备案及其他

* 1. 本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和浙江海辰建设管理有限公司各执一份。
  2. 本合同为中小企业预留合同。

#### 二、特殊专用条款部分第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量及金额

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计 （ 人 民 币 小 写 ）： 元** | | | | | | | |

#### 第二条 交付时间

自签订合同之日起1个月内交付安装并通过验收。**第三条 交付方式**

* 1. 乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。
  2. 乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

#### 第四条 质量要求

* 1. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。
  2. 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
  3. 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。
  4. 乙方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
  5. 乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
  6. 乙方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。
  7. 货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

#### 第五条 服务要求

* 1. 质保期：自通过验收之日起 年，此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，中标人须负责免费维修或调换。
  2. 质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在 48 小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。
  3. 出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。
  4. 乙方应对所供货物实行终身维护。

#### 第六条 验收

* 1. 甲方须在乙方交付使用后，合同金额在 10 万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在 10 万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。
  2. 验收合格后，甲方应向乙方出具加盖公章的《海宁市政府采购项目验收单》（一式三份）。验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

#### 第七条 质量争议

* 1. 因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。
  2. 如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。
  3. 如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

**第八条 违约责任**

* 1. 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。
  2. 甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。
  3. 乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金，解除本合同。
  4. 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。乙方逾期超过 7 日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并没收全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。
  5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金，并由乙方向甲方支付合同金额 50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。
  6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
  7. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

#### 第九条 不可抗力

* 1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。
  2. 不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方应及时解除合同。
  3. 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

**甲 方 （ 盖 章 ）： 乙 方 （ 盖 章 ）：**

地 址 ： 地 址 ：

法 定 代 表 人 （ 授 权 代 表 ）： 法 定 代 表 人 （ 授 权 代 表 ）：

联 系 人 ： 联 系 人 ：

联 系 电 话 ： 联 系 电 话 ：

开户银行：

账 号 ：

日期：二○二 年 月 日 日期：二○二 年 月 日

# 第六章 投标格式及要求

## 附件 1：资格文件封面格式及目录

项目名称： ×××

项目编号：HNCG202 ××××

**资格文件**

投标人全称（公章）： 地 址 ：

时 间 ：

**资格文件目录**

1. 投标人声明书（附件 2）；
2. 营业(经营)执照复印件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》复印件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；
3. 法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；
4. 法定代表人授权委托书（附件 3）及授权代表有效身份证件复印件（如授权）；
5. 联合体投标的提供联合体各方上述 2、3 条内容及联合投标协议、联合投标授权委托书（附件 4）（若需要）；

6提供中小企业声明函（附件 5）或残疾人福利性单位声明函（附件 6）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 附件 2：投标人声明书

**投 标 人 声 明 书**

### 致浙江海辰建设管理有限公司：

### （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

### 我 （ 姓 名 ） 系 （ 投 标 人 名 称 ） 的 法 定 代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）（编号：HCCG2022009）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

### 1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

### 2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

### 3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

### 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

### 5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、**我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。**

### 、我方通过“ 信用中国” 网站（ [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/) ） 、中国政府采购网

### [（www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除

### 法律责任的辩解。

**投标人（公章）：**

**法定代表人（签字或盖章）：**

### 

**日 期 ： 年 月 日**

## 附件 3：法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

### 致浙江海辰建设管理有限公司：

### 我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权

### 委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 （项目编号）

### (项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

### 我方对被授权人的签名事项负全部责任。

### 在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

### 被授权人无转委托权，特此委托。

### 

### 被授权人（签字或盖章）： 法定代表人(签字或盖章)： 职 务 ： 职 务 ：

### 被授权人身份证号码：

### 手机：

### 

### 

### 

### 

**投标人（公章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

## 附件 4：联合体协议书

**联合投标协议书**

### 甲方： 乙方：

### （如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

### 各方经协商，就响应浙江海辰建设管理有限公司组织实施的

### (项目名称) （项目编号)招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议： 一、各方一致决定，以 为主办人进行投标，并按照招标

### 文件的规定分别提交资格文件。

### 二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标人和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

### 四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

### 乙方承担的工作和义务为： 五、有关本次联合投标的其他事宜：

### 六、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

### 七、本协议一式两份，签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

### 

### 

### 

**甲 方 单 位 （ 公 章 ）： 乙 方 单 位 （ 公 章 ）：**

**法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日 日 期 ： 年 月 日**

**联合投标授权委托书**

### 本授权委托书声明：根据联合体双方签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合体各方均予以认可并遵守。

### 特此委托。

### 授权人（签字或盖章）：

### 日 期 ： 年 月 日

### 授权代表（签字或盖章）：

### 日 期 ： 年 月 日

### 

**甲 方 单 位 （ 公 章 ）： 乙 方 单 位 （ 公 章 ）：**

**法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日 日 期 ： 年 月 日**

## 附件 5：中小企业声明函

**中小企业声明函（货物）**

### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

### （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）， 从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

### （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）， 从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

### ……

### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**投标人（公章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件 6：残疾人福利性单位声明函

**残疾人福利性单位声明函**

### 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，

### 且本单位参加 单位的 \_ 项目采购活动提供本单位

### 制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**投标人（公章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

### 

## 附件 7：技术商务文件封面格式及目录

项目名称： ×××

项目编号：HNCG202 ××××

**技术商务文件**

投标人全称（公章）： 地 址 ：

时 间 ：

**技术商务文件目录**

1、技术商务文件封面及目录（附件 7）；

2、评分对应表（附件 8）；

3、技术响应表（附件 9）；

4、施工组织方案（保证工期的方案和措施、保证质量的技术方案和措施、确保供应货物质量的设施及措施、保证项目实施的技术力量和人力资源安排、安装、调试、验收的方案和措施）；

5、所投货物相关证书复印件（盖单位公章）；

6、商务响应表（附件 10）；

7、投标人各类认证证书、获奖证书、信用等级证书、荣誉等复印件；

8、服务承诺（附件 11）；

9、业绩情况一览表（附件 12），2019年1月1日至今成功实施的类似采购项目的合同复印件；

10、招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件 8：评分对应表

**评分对应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| 1 | 对应第四章评标办法及评分标准  （报价除外） |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

## 附件 9：技术响应表

**技术响应表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | | | | 投标文件响应 | | 偏离情况 |
| 序号 | 货物名称 | 参考图片 | 尺寸、材质工艺要求 | 品牌(生产厂家) | 尺寸、材质工艺要求说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“尺寸、材质工艺要求说明”有偏离的部分，如无偏离则不填。

2. “★”系指产品关键技术参数。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

## 附件 10：商务响应表

**商务响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

## 附件 11：服务承诺

**服务承诺**

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

## 浙江海辰建设管理有限公司采购文件 项目编号：HCCG2022009

## 附件 12：业绩情况一览表

**业绩情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 合同金额  （万元） | 合同签订日期 | 附件页码 | | 采购单位联系人及联系电话 |
| 合同 | 验收  报告 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写；

2、提供的自 2019 年 1 月至今成功实施的类似采购项目的合同复印件等资料。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

## 附件 13：报价文件封面格式及目录

项目名称： ×××

项目编号：HNCG202××××

**报价文件**

投标人全称（公章）：

地 址 ：

时 间 ：

**报价文件目录**

1. 报价一览表（附件 14）；
2. 报价明细表（附件 15）。

## 附件 14：报价一览表

**报价一览表**

单位：人民币元

注：配置要求详见第二章招标需求。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| 1 | 海宁市王国维小学（暂定名）厨房排烟系统采购及安装 | 批 | 1 |  |
| **合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元** | | | | |
|  | | | | |

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日**

## 附件 15：报价明细表

**报价明细表**

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 6#体校食堂 | | | | | | | |
| 1 | 排油烟系统 | 脱排油烟罩（烹饪间） | ㎡ | 10.1 |  |  |  |
| 2 | 脱排油烟罩（面点间） | ㎡ | 2.8 |  |  |  |
| 3 | 集汽罩（洗碗间） | ㎡ | 3.1 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢排烟管 | ㎡ | 128 |  |  |  |
| 5 | 高压抽烟风柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高效油烟净化箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 排烟变频控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |
| 10 | 调节阀 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 轴流风机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 风柜减震垫 | 只 | 4 |  |  |  |
| 13 | 五金配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 风管密封处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 吊车费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 砸墙开孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 灭火系统（烹饪间） | 套 | 1 |  |  |  |
| 3#小学食堂 | | | | | | | |
| 18 | 排油烟系统 | 脱排油烟罩（烹饪间） | ㎡ | 11.4 |  |  |  |
| 19 | 脱排油烟罩（烹饪间） | ㎡ | 3.2 |  |  |  |
| 20 | 集汽罩 （蒸煮间） | ㎡ | 10.2 |  |  |  |
| 21 | 集汽罩 （洗消间） | ㎡ | 4.4 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢排烟管 | ㎡ | 218 |  |  |  |
| 23 | 高压抽烟风柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 高效油烟净化箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 排烟变频控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 轴流风机 （洗消间） | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 排烟控制箱 （洗消间） | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢防火阀 | 只 | 1 |  |  |  |
| 29 | 调节阀 | 只 | 2 |  |  |  |
| 30 | 风柜减震垫 | 只 | 8 |  |  |  |
| 31 | 五金配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 风管密封处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 吊车费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 砸墙开孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 灭火系统（烹饪间） | 套 | 1 |  |  |  |
| 3#小学食堂 | | | | | | | |
| 36 | 新风系统 | 不锈钢新风管 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 37 | 新风轴流风机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 新风控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 过滤风箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 防雨百叶 | 块 | 1 |  |  |  |
| 41 | 五金配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 风管密封处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 砸墙开孔 | 项 | 1 |  |  |  |
| 消毒房及配套设备 | | | | | | | |
| 44 | 设备 | 不锈钢热风循环消毒房 | m³ | 34.6 |  |  |  |
| 45 | 四层格栅货架 | 台 | 5 |  |  |  |
| 46 | 高身架车（定制） | 辆 | 6 |  |  |  |
| 47 | 消毒筐 | 个 | 26 |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 小写： 元 | | | | | | | |

注：1、配置要求详见第二章招标需求。

2、本表合计金额应与《报价一览表》合计金额一致。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期 ： 年 月 日**