**桐乡市人民法院**

**崇福人民法庭审判法庭智慧化改造项目**

**公开招标文件**

项目编号：QZZXC2025-024

采购组织形式：分散采购

采购单位：桐乡市人民法院

采购代理机构：浙江求真工程管理咨询有限公司

2025年7月8日

**目 录**

[第一章 招标公告](#_Toc359856795)

[第二章 投标须知及说明](#_Toc359856796)

[一、 投标](#_Toc359856798)[须知](#_Toc359856798)

[二、 招标文](#_Toc359856799)[件说明](#_Toc359856799)

[三、 投标文件的编制](#_Toc359856800)

[四、 投标保证金](#_Toc359856801)

[五、 投标文件的签署及规定](#_Toc359856802)

[六、 投标文件的递交](#_Toc359856803)

[七、 投标无效的情形](#_Toc359856804)

[八、 废标](#废标的情形)[的情形](#废标的情形)

[九、 开标和评标](#_Toc359856806)

[十、 授予合同](#_Toc359856807)

[十一、 质疑与投诉](#质疑与投诉)

[十二、 其](#_Toc359856809)[他](#_Toc359856809)

[第三章 采购](#_Toc359856810)[内容及要求](#_Toc359856810)

[第四章 有关格式参考范例](#_Toc359856819)

[一、投标文件](#_Toc359856820)[封面](#_Toc359856820)

[二、资格文件](#资格审查文件)

[三、技术商务文件](#技术资信文件格式)

[四、报价文件](#报价文件格式)

[第五章 评标办法及开标程序](#评标办法及开标程序)

[一、评标委](#_Toc359856825)[员](#_Toc359856825)[会的组成](#_Toc359856825)

[二、评标原则](#_Toc359856826)

[三、注意事项](#_Toc359856827)

[四、评分标准](#_Toc359856828)

[五、开评标程序](#开评标程序)

[第六章、合同](#开评标程序)

**第一章 招标公告**

|  |
| --- |
| 项目概况  崇福人民法庭审判法庭智慧化改造项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年7月28日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |

**一、项目基本情况**

项目编号：QZZXC2025-024

项目名称：崇福人民法庭审判法庭智慧化改造项目

预算金额（元）：827000

最高限价（元）：827000

采购需求：

标项名称: 崇福人民法庭审判法庭智慧化改造项目

数量: 1

预算金额（元）：827000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：审判法庭智慧化提升，详见采购需求。

备注：

合同履约期限：标项 1，服务期限：合同签订并接到招标人通知后45天内完成交货、安装(详见采购需求)。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目仅面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

时间：/至2025年7月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年7月28日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）在线投标响应

开标时间：2025年7月28日 14:00

开标地点（网址）：浙江求真工程管理咨询有限公司开标室（桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：投标人无需在开标当天到达开标现场，但投标人须在本项目开标时间后半小时内登录“政采云”平台完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）。

为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江求真工程管理咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称，密封袋接缝处需加盖单位公章（送达地址：桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼1001室，收件人：钟女士，联系电话：0573-88622772），邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件。如“政采云”平台上投标文件解密失败，同时投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件的，其投标无效。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：桐乡市人民法院

地址：桐乡市利民路1158号

传真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0573-88370621

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：18868317867  
  2.采购代理机构信息

名称：浙江求真工程管理咨询有限公司

地址：桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼

传真：0573-88115102

项目联系人（询问）：钟女士

项目联系方式（询问）：0573-88622772

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0573-88622772 　　　　　　           
  3.同级政府采购监督管理部门

名称：桐乡市财政局政府采购监管科

地址：桐乡市茅盾西路2号

传真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

桐乡市人民法院

浙江求真工程管理咨询有限公司

2025年7月8日

# **第二章 投标须知及说明**

1. **投标须知**
   1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

* 1. 定义
     1. “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求真工程管理咨询有限公司。
     2. “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。
     3. “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。
     4. “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。
     5. “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。
  2. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

* 1. 转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

* 1. 特别说明：
     1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

* + 1. 投标人投标所使用的资质、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人自身所拥有。
    2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
  1. 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定：
     1. 涉及中小企业的，根据财库（2020）46号的相关规定执行。
     2. 投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的相关规定执行。
     3. 投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。
     4. 中型、小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》（货物）；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

1. **招标文件说明**
   1. 招标文件的组成
      1. 招标公告；
      2. 投标须知前附表及投标须知；
      3. 采购内容及要求；
      4. 有关格式范例；
      5. 评标办法及开评标程序。
   2. 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。
2. **投标文件的编制**
   1. 总体要求
      1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。
      2. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。
      3. 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。
      4. 投标文件的形式和效力
         1. **投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；**
   2. 投标文件的组成

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。**电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

* + 1. **【资格文件】包括（但不限于）下列部份**
       1. 投标函；
       2. 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；
       3. 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；
       4. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；
       5. 法定代表人（负责人）授权委托书；
       6. 《中小企业声明函》（符合中小企业相关政策的投标人提供）；
       7. 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
       8. 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）。
    2. **【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份**
       1. 投标文件目录；
       2. 财务报表复印件等反映财务经营情况材料（如有）；
       3. 相关部门出具的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料（如有）；
       4. 投标货物清单（品牌、型号、详细技术指标及数量等，清单内容必须包括所有所投货物）；
       5. 针对本项目的完整实施方案，包括供货期、安装调试方案等；
       6. 售后服务承诺书；
       7. 履行合同所需的专业技术能力的证明材料和案例；
       8. 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。
    3. **【报价文件】包括（但不限于）下列部份**
       1. 开标一览表；
  1. 投标文件内容填写说明
     1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。
     2. 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
     3. 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。
     4. 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。
     5. 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
     6. 所投货物如与采购需求在规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离，请在《投标货物清单及偏离表》中注明。
  2. 投标报价
     1. 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。
     2. 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。
     3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
  3. 投标有效期
     1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；
     2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

1. **投标保证金**

14本项目不收取投标保证金

1. **投标文件的签署及规定**

15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1. **投标文件的递交、修改和撤销**
   1. 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。
   2. 投标文件的修改和撤销：
      1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。
      2. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
      3. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。
      4. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。
2. **开标和评标**
   1. 开标
      1. **电子投标文件开标**

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

* + 1. 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。
    2. 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。
  1. 对投标文件的审查和响应性的确定
     1. 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。
     2. 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

* 1. 评标
     1. 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。
     2. 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般为三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。
     3. 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。
  2. 保密
     1. 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。
     2. 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

1. **投标无效的情形**
   1. **如发生下列情况之一的，其投标视为无效：**
      1. **投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；**
      2. **《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字或盖章的；**
      3. **提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；**
      4. **提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；**
      5. **技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；**
      6. **技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量等）；**
      7. **评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；**
      8. **报价超过招标文件中规定的预算控制价的；**
      9. **采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证信息的；**
      10. **报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；**
      11. **不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；**
      12. **上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；**
      13. **不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；**
      14. **不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；**
      15. **投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；**
      16. **投标人串通投标的；**
      17. **电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；**
      18. **评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**
      19. **其他违反法律、法规的情形。**
2. **废标的情形**
   1. 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
      1. 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
      2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
      3. 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；
      4. 因重大变故，采购任务取消的。
3. **授予合同**
   1. 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江求真工程管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

* + 1. 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。
    2. 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达浙江求真工程管理咨询有限公司与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正一副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。
    3. 邮寄地址为（桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼1001室，收件人：钟女士，联系电话：0573-88622772）
    4. **本项目不设履约保证金。**
    5. 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江求真工程管理咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。
    6. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江求真工程管理咨询有限公司鉴证。
    7. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

1. **质疑与投诉**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

* 1. **供应商质疑**
     1. 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

* + 1. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。
  1. **供应商投诉**

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

1. **其他**
   1. 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

# 采购内容及要求

1. 采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | **标准庭审主机**（核心产品） | 嵌入式操作系统、嵌入式架构；标配4块4TB 硬盘；视频接入：支持8HDbaset接入，其中HDMI最高支持两路音频入（可提供实物照片作证）；示证输入：支持8路HDMI示证输入，分辨率最大支持1080P@60fps，支持音频（可提供实物照片作证）；示证输出：支持8路HDMI示证输出，，分辨率最大支持1080P@60fps，不支持音频；主机输出：支持2路HDMI，HDMI最大支持4K@30fps，可设置输出单/多画面；内置数字音频处理器，具有自适应回声反馈消除、自动降噪，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰；支持16路MIC音频输入，支持音量独立调节内置16路48V幻象供电，每路开关可独立控制；支持2路示证音频输入（配合VGA示证输入使用）；支持1路扩展音频输入；支持2路互联网终端盒子音频输入（与HDMI视频输入中的音频互斥）；支持3路混音输出（同源）和2路远程音频输出（同源）；内置7寸电容触摸屏，可实时视频预览，主机录像回放及光盘录像回放（可提供实物照片作证）；感应式触摸按键支持录像、刻录、回放、消警及电源开关；硬盘前置，最大支持6块硬盘接入，可插拔更换（可提供实物照片作证）；两个前置蓝光刻录光驱；两个USB2.0接口；主机可实现与浙江法院数字法庭统一管理平台对接,并与原高清庭审软件无缝兼容，实现同一软件平台统一管理，含实施服务费用。 | 3 | 台 |
| 2 | **庭审席位摄像机** | 1/2.8英寸4K像素CMOS；24倍光学变焦，16倍数字变倍及以上；支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流；支持三码流同时输出,主码最大支持4K@30fps；随机配置256GB及以上容量存储卡；支持音频降噪、音频异常侦测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°；手动水平控制速度：0.1～300°/s；支持poe/DC12V两种供电方式；支持内置无源MIC；支持32路报警输入2路报警输出；支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持图像镜像翻转；支持智能分析，包括证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能；支持1路HDBaseT接口、1路网口、1路HDMI接口，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，配置相应支架 | 1 | 台 |
| 3 | **庭审席位摄像机二** | 1/2.8英寸800万像素CMOS，4倍光学变焦，16倍数字变倍，3颗高效能红外灯，红外距离30m，1颗白光灯，支持白光预警，内置mic，支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265，支持三码流同时输出,主码流最大支持3840x2160@30fps，支持Onvif、GB/T28181、RTSP，支持3D定位功能，可实现点击跟踪和放大智能分析支持绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能，支持图像畸变矫正,等级可调,支持图像镜像翻转，支持音频降噪、音频异常侦测功能，开启低延时模式,HDBaseT输出视频延时≤50ms，水平350°连续旋转，垂直转动角度0°～90°，手动水平控制速度：0.1～60°/s，预置位精度0.2°，支持1个HDBaseT接口、1个10M/100M网口，支持1个RS485接口，支持对接温湿度屏，支持2路报警输入、1路报警输出，支持1路音频输入、1路音频输出，随机配置256GB及以上容量存储卡,支持断网续传，TVS 4000V，防雷、防浪涌、防突波，工作温度-10℃～55℃，支持POE+/DC12V两种供电方式,支持反向供电，峰值功率11.7W，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，配置相应支架 | 2 | 台 |
| 4 | **庭审席位摄像机三** | 1/2.8英寸800万像素CMOS，24倍光学变焦,16倍数字变倍，支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码,支持S+265，支持三码流同时输出,主码流最大支持3840x2160@30fps，支持Onvif、GB/T28181、RTSP，支持通过五向按键调节变倍聚焦，智能分析支持证人保护、绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计等功能，开启低延时模式,HDBaseT输出视频延时≤50ms，支持1个HDBaseT接口、1个10M/100M网口、1个HDMI接口，支持1个RS485接口,支持1路报警输入1路报警输出，支持1路音频输入和1路音频输出，随机配置256G及以上容量存储卡，支持断网续传，工作温度-10℃～55℃，支持POE/DC12V两种供电方式,支持反向供电峰值功率14W，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，配置相应支架 | 12 | 台 |
| 6 | 网络数字音频处理器（核心产品） | 硬件要求：  12路平衡式话筒\线路输入，12路平衡式音频输出，采用凤凰插接口；自定义操作软件，让配置变更加灵活，可控制不同规格的DSP；提供终端用户作界面，实现多台设备参数相同集中控制，可通过本机的UDP、RS232、RS485控制第三方设备参数相同；拥有AFC(反馈抑制) AEC回声消除、ANS(噪声抑制)、AGC(自动増益)増益共享门限自动混音、闪避器等处理模块；每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制；具有12 x 9矩阵；全功能矩阵混音，输入混音电平可调节；16组预设，每个预设独立工作；12个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC；支持通道贝、LINK和分组功能；支持R232＆UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码；处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎，提供自由配制软件架构；  多种控制方式，可通过网页、手机、平板、按键面板、触摸面板等方式管理。庭审语音识别系统要求：本次项目不另采购语音识别引擎，投标人所投产品需与浙江省高级人民法院智能语音识别服务平台对接。  智能语音识别管理系统（1）管理模式：全院统一管理，支持对所有庭审状况进行监控，支持对当日转写案件、当日转写时长、当日转写字数等情况进行统计并展示；支持对累计转写案件数、累计转写时长、累计转写字数等情况进行统计并展示；支持从转写状态的维度查询并查看转写内容，包括转写中、已完成、暂停中等状态。（2）数据管理：智能语音识别管理系统能够支持部署在语音识别服务器中，实现数据集中管理，需支持各个法庭在其授权范围内随时调取庭审的语音和文字记录，并能够进行审计的功能。（3）更新方式：需实现统一更新，并具备智能庭审语音转写系统客户端软件的自动升级的功能。（4）系统扩展性：系统前端语音识别处理设备参数相同需支持轻便化部署，通过在单个法庭中添加单一设备参数相同即可支持8路的语音信号输入，同时针对具体智能庭审需求可实现平滑扩展。（5）大屏监控：需提供统一运行监控大屏服务，对所有法庭的语音识别的使用情况进行实施数据统计与展现。（6）通知消息模板：可展现未读、已读消息，支持平台消息的统一通知，并支持消息状态的已读、未读。（7）支持设置修改角色别名和添加一麦多角，即多个角色使用一个麦克风讲话识别。（8）庭审卷宗智能学习：需支持自动从本地指定目录下将文件资料上传至系统对应庭审案件中，进行庭前卷宗的自动学习，通过机器学习后，自动进行人名、地名等热词分词，用以提升个案的语音识别率。（9）系统需支持场地管理功能，支持新建、修改、删除等操作，新建场地需可设置场地所属类型、部门，针对不同场地类型可进行串音设置，通过防串音、Opus压缩等调节，降低串音，提高识别效果。（10）系统需支持对不同场景中采音设备参数相同进行管理，为便于管理与场地对应，需能够对设备参数相同名称、设备参数相同类型等进行设置，并支持设备参数相同启用、关闭功能，以便管理员手动操作设备参数相同是否启用。（11）系统需支持账号管理功能，账号新建时需可设置角色、绑定场地，实现不同用户归属不同场地，具备场地归属的用户方可使用场地内设备参数相同及系统功能。（12）系统需具备全过程留痕能力，需支持使用记录查询功能，支持按开始时间、结束时间及账号名称等进行查询，查询用户在系统中所操作记录。（13）系统支持从数字法庭管理平台一键启动打开语音识别。（14）庭审结束后语音识别笔录支持实时入卷到卷宗系统。 智能语音识别客户端（1）系统架构：客户端系统要求支持B/S架构，客户端所有功能均可在浏览器中实现，保证轻量化部署需求。数据要求保存在法院内网服务器中，与外网无任何数据交互。（2）庭审智能语音识别系统客户端：需能够同时支持采用 32/64bit 的 Windows 操作系统；能够实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能笔录导出/打印/同步等功能。（3）并案管理(联审案件)：支持多个案件联审或合并开庭，支持书记员对多个案件合并开庭操作。（4）支持笔录在线编辑和服务端的自动备份，笔录转写、编辑后自动备份时间间隔应不超过3秒，支持当客户端电脑和硬盘出现无法恢复的故障时，能通过网页服务端一键恢复笔录。（5）支持一键导出庭审全过程音频，并支持分角色音频导出和完整音频导出。（6）识别编辑状态栏：需支持缩放，放大功能，支持对庭审状态的实时展现，包括庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等。（7）支持笔录编辑时鼠标右键快捷菜单，右键菜单至少包括：全选、清空文档、添加标记、按句回听、段落格式、前插入段落、后插入段落、添加泛热词、添加人名热词、地名热词。（8）场地选择：客户端软件应能支持书记员登录后灵活切换法庭，无需重新退出再登录。（9）今日案件\明日案件：支持今日、明日案件归集，支持今日案件\明日案件信息以图形化方式呈现提醒等，可更直观的面向书记员展示案件信息。 （10）支持为书记员提供更便捷的案件查看、检索和案件操作界面，检索条件应包括案件类型、关键字、庭审时间、案件状态、笔录字数范围等，若未选择检索条件，则默认显示属于该书记员在该法庭的全量案件信息，并支持针对不同案件状态进行不同的快捷操作，如：休庭案件应至少具备个案卷宗学习、角色设置、笔录下载等。（11）支持庭审模板管理功能：系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并支持模板参数化。（12）支持音频通道管理可以调整每个音频通道的角色，适应不同的庭审需求。（13）识别过程中，可以对识别形成的文字实时修改，支持跨行合并删除功能、多行编辑，并可高亮标记，以备后续修改。在对笔录进行订正时，每份笔录实现分段录音。（14）说话人麦克风控制：系统要求支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备参数相同进行操作，实现关闭或开启语音识别功能，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。（15）需要支持对笔录标记的全部定位点进行可视化时间线展示，纵览高亮标记内容处在笔录中的位置，通过点击展示的定位点，可快速定位切换到对应笔录标记的位置，方便书记员快速查找需修改的笔录内容。（16）分栏设置：系统支持对庭审主页进行界面分栏设置，界面展示可分为一栏、二栏、三栏等模式。（17）换段设置：在笔录识别过程中，支持多种模式的换段设置，如不按短句换段、一句话换段、两句话换段、四句话换段、六句话换段、八句话换段等模式；同时在笔录修订过程中，支持删除中间段落时，系统判断上下两段文本为同一角色发言，则自动合并文本。 | 3 | 套 |
| 7 | 法庭音频功放 | 额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω；频率响应：20Hz～20kHz +1,-3dB；输入灵敏度：0dBu（0.775V）；输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；总谐波失真(1/10额定功率，1KHz)：≤0.1%；信噪比(A计权)：≥100dB；最大功率消耗：850W；电压适应范围：AC110-240V，50Hz/60Hz；具有IOT(物联)功能设计（可提供操作软件截图加以佐证） | 4 | 台 |
| 8 | 法庭音箱 | 1、额定阻抗：8Ω；额定功率：150W；最大功率：600W；特性灵敏度：93dB；连续声压级：115dB；最大声压级：121dB；额定频率范围：75～20000Hz；同轴扬声器：8"×1；覆盖角度（H×V）：0°×90°；输入接口：凤凰钳位电路接口×1 | 4 | 台 |
| 9 | 无线手持话筒 | 1、采用金属机箱，散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。6、采用飞梭旋钮按键。7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 （可提供接口图片加以佐证）载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）；单机频带宽度 :50 MHz ；单机频道数量：2000个；频率间隔：25KHz；音频灵敏度: -48±3dB；综合S/N比：>100dB(A)；指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB ；综合T.H.D. ：<0.5%@1kHz；频率响应： 65Hz-15kHz ；天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出。 | 3 | 套 |
| 10 | 证人话筒 | 具有高品质音频特性的短枪式话筒，外形小巧，长度仅 25 厘米；指向特性：枪型驻极体电容话筒；电源供应：外部供电（幻象 48）；输出连接头：内置式 TB3M 卡农公。配移动支架，立架高度1100-1700mm，横杆长度 500-800mm，最大承重 3Kg | 3 | 只 |
| 12 | 高拍仪（信创版） | usb高拍仪，用于庭审过程中举证使用 | 3 | 台 |
| 13 | 网络转232转换器 | 网络转232转换器 | 3 | 台 |
| 14 | 法官显示器 | 43.8英寸IPS显示器，32：9的屏幕比例，拥有120Hz刷新率，5ms响应时间，10.7亿色，HDR400，400nit高亮度，△E<2，BU&CU>93%。标准模式下，高度还原MAC生态色彩，支持96%DCI-P3，99.9%SRGB，86%NTSC色域。通过TUV莱茵认证，可有效过滤蓝光。升降旋转底座，可多向调节内置双扬声器，组建立体声系统。高能C口，全功能Type-C接口，一屏双显，开启PBP屏幕一分为二 | 3 | 台 |
| 15 | 开庭信息门口屏 | 一体化设计。素材类型多样，包括图片、音频、视频、滚动字幕、 PDF 文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。节目编排灵活，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U 盘）节目更新。分级管理权限，支持 5 级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。多重安全保障，素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改；客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。**支持多个页面（至少支持32个组成，页面包括多个窗口至少支持16个，同一个页面中的窗口类型可以不一样），支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口（时钟的样式可选）、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图。支持窗口大小/坐标自定义设置，支持窗口对齐，窗口自动吸附，支持节目窗口按实际尺寸显示和窗口尺寸显示；支持在线文本编辑；支持窗口锁定/解锁、窗口隐藏/显示 、窗口置顶/置底；支持实时预览节目制作效果，可视化显示。制作终端的播放内容时，需要经过三层审核（素材审核、节目审核、日程审核），可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用RSA方式交换秘钥，使用秘钥进行AES加密，对报文体进行全加密。支持联屏组对联屏下的所有终端进行统一控制，支持的联屏组控制操作包括开关机（休眠）、重启、停止播放开始播放、音量调节、停止插播、淸空播放内容、定时开关机、定时音量、ntp校时、亮度，在同一局域网内同一发布的内容，屏幕的播放进度都能够保持一致。**CPU：Cortex-A17， 4 核，主频 1.6 GHz；操作系统：Android 8.1.0；内存：2 GB ；内置存储：16 GB；物理分辨率：1920 × 1080；音视频输入接口：AUDIO IN × 1；音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，8Ω 2W喇叭 × 2 ；数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1；网络接口：LAN口 × 1，Wi-Fi × 1，蓝牙 × 1 | 3 | 台 |
| 16 | HDMI分配器 | 支持 HDCP2.2 和 HDCP1.4 标准，视频分辨率达到 3840x2160@60Hz。4K一分四，输入接口 1×HDMI Type A(19 针母头)，输出接口 4×HDMI Type A(19 针母头)， | 6 | 台 |
| 17 | 8进8出高清矩阵 | 支持 HDCP2.2 和 HDCP1.4 标准，视频分辨率达到 3840x2160@60Hz，支持的音频格式达到 7.1 高清音频通道，支持智能 EDID 管理，支持前面板按键。支持信创电脑下操作维护控制，支持第三方编程控制，提供开放编程控制接口及函数，支持输入输出预案操作。HDMI 音频格式 PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby 5.1, DTS5.1, Dolby-TrueHD, DTS-HD 接口，输入接口 8×HDMI Type A(19 针母头)，1×TCP/IP 接收器（RJ-45，控制）输出接口 8×HDMI Type A(19 针母头)，8×Coax Audio（RCA） | 3 | 台 |
| 18 | 时序电源控制器 | 1、电源输出通道数：8路；2、单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为38A；3、支持TCP/IP协议和串口协议控制；4. 可通过面板按钮进行ID设置；5. 可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制；6，可通过用网口、RS232接口控制组件对设备参数相同进行控制；7、每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时）； | 3 | 台 |
| 19 | 12V机架式电源 | 1U机架式，输入电压：190-240V AC @ 50-60Hz；输出电压：12V DC；输出电流：20A；输出分路：10分路每路2A。 | 3 | 台 |
| 20 | 人民法院在线服务互联网终端（核心产品） | 视频编码协议：H.265、H.264、VP8、VP9；视频编解码能力：1080P/720P/360P等；网络传输协议：IPv6/IPv4、TCP/IP、HTTP/HTTPS2、音视输入接口：2xRCA、3.5mm、USB、蓝牙；音频输出接口：2xRCA、3.5mm、3xHDMI；视频输入接口：1x3G-SDI，2 xHDMI，同时并发两路视频输入；视频输出接口：3xHDMI；串口：2xRS232；网络：1000/100/10BASE-TX，WIFI 2.4G/2.5G；USB接口：4xUSB3.0；3、硬件规格；内存：8G DDR4；硬盘：256G及以上；包含 3 年运营服务费。 | 3 | 台 |
| 21 | 信创版独立音频备份系统 | 与庭审主机同品牌；8路音频输入； 2路音频输出； 1路线性音频输入； 音频编码AAC，采样率不低于44.1kHz； 1个千兆网口；支持内置2T硬盘存储。1个eSATA接口和1个USB接口。 | 3 | 台 |
| 22 | 高保真吸顶全向麦克风 | 拾音头: 固定式充电背板，永久极性电容拾音头；指向特性:全指向性/半心形单指向性；频率响应: 30~20,000 Hz；高通滤波: 80 Hz, 18 dB/octave；感度: -34 dB (19、9 mV) 以 1V 于 1 Pa；阻抗: 200 欧姆；最大输入声压级: 133 dB 声压, 1 kHz 于 1% THD；动态范围: 103dB, 1 kHz 于最高声压；讯噪比: 67 dB, 1 kHz 于 1Pa；幻象供电: 直流 11~52V DC, 耗电 3 mA | 12 | 只 |
| 23 | 支架 | 47寸LCD利旧，47寸三联屏，需定制安装支架并安装。 | 2 | 架 |
| 24 | 辅材（定制） | 话筒音频线、音箱线、弱电设备电源线、4平方强电电源线、高清视频线、光纤HDMI线、地插、各类接头，机柜内理线架、各种标识等。 | 1 | 批 |

**二、安装施工要求**

因部分设备需要利旧使用安装调试，供应商应自行现场勘察，并根据实际情况确定投标方案，如不到现场勘察或勘察不细或计算错误，产生的误报价格而发生变更的一切费用，由供应商自行负责。供应商需在中标后提供施工图纸及所要提供的产品清单，并经甲方确认签章后方可实施。在实际实施过程中出现的预计附件、配件、线缆不足等问题由中标方自行解决，甲方在需求不变的情况下不支付任何额外费用，所有施工符合强电、弱电施工规范。

**三、安装调试要求**

完成本项目所有软硬件的安装调试工作，投标人可自行踏勘现场，充分了解项目实施条件和环境。1、投标人需承诺与法院现的数字法庭完全无缝对接，如需添加硬件，请在投标清单中添加硬件设备并说明配置用途，确保系统集成和功能完全整合，负责整个系统集成服务，将本次采购软硬件与原系统无缝对接集成。2、网络设备接入现有网络管理平台并在项目验收前做网络安全评测。3、项目实施时不得影响审判法庭正常庭审工作。

**四、维保要求**

（1）本项目要求维保期三年（含本次招标所有设备），涉及软件版权授权的，提供永久版权授权。

维保期从工程竣工验收通过之日起计算。保修期内，由于系统设计、生产、工艺出现的问题，须免费负责及时处理，设备硬件和软件故障，免费维修，对不能修复的设备负责免费更换。如有投标货物原厂免费维保期或供应商另行承诺的免费维保期超过三年的，以原厂免费维保期或供应商另行承诺的免费维保期为准。

（2）服务方式

保修期内，能够提供7×24小时售后服务。

系统有故障时，维修人员须及时赶到现场解除故障；不能修复的，用同类型设备替换，以保障系统正常运行。还需提供免费的软件功能升级、故障处理、性能调优、技术咨询、维护和现场巡检等服务，以及其他的技术支持工作。在维保期内，与质保和维修等相关的费用由中标人负责。

出现故障后，中标供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标供应商承担。

（3）维保期外的服务保障

维保期结束后，中标人仍需提供与保修期内相同质量的售后服务，只收零件成本费。

免费提供电话支持、远程在线支持、技术咨询服务；

多层次、全方位的技术业务咨询；

系统软、硬件设备付费更换和维修；

**五、履约期限**

本项目工期要求，合同签订后20日历天内完工（设备安装到位，功能实现，具备验收条件）。

实施计划需分阶段进行，在各阶段都提交相应的细化工作计划，经采购人认可后进行下阶段工作，确保人力、物力的定量投入，定期提交项目进展情况报告。

**六、验收合格条件：**

运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到确认

**七、招标代理费：**

根据相关标准，领取中标通知书时，中标人向浙江求真工程管理咨询有限公司一次性付清代理费8000元。

帐户名称：浙江求真工程管理咨询有限公司

开户银行：嘉兴银行桐乡支行

帐号：903101201900032156

# 第四章 有关格式参考范例

**一、 投标文件封面**

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

二、资格文件参考格式

1 投标函

致： 桐乡市人民法院：

根据贵方 项目的招标公告（项目编号： ），本人经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.**我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。**

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期: 年 月 日

**2 法定代表人（负责人）授权书**

致桐乡市人民法院：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）以我方的名义参加 （项目名称）， （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人**签字或盖章**：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年 月 日

3、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

桐乡市人民法院：

我方参与 （项目名称） 项目（项目编号： ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人（盖章）：

日期: 年 月 日

4、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业。

工业（制造业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

5、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期： 年 月 日

三、技术商务文件参考格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）

1、我公司承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

2投标货物清单及偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，请逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”。

2.除采购清单中注明“定制”或“服务”外，其余投标产品均应注明投标品牌/规格型号。“国产”、“定制”等不确定性表述视为未提供品牌、型号。

投标人（盖章）：

日 期： 年 月 日

四、报价文件参考格式

1 开标一览表

（由投标人根据招标货物（服务）清单自行填写完整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 合计（元） | | | | | | |  |  |

注：1、投标总报价必须包含完成项目所需的税金等一切费用。

2、除采购清单中“辅材”可不提供品牌、规格型号外，其余投标设备均应注明品牌、规格型号。

投标总报价：（小写） 元整

（大写) 元整

投标人（盖章）：

日 期： 年 月 日

**第五章** **评标办法及开标程序**

**一、评标委员会的组成**

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由招标人依法组建，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

**二、评标原则**

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. **本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。**总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，浙江求真工程管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

1. **注意事项**

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**四、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分  内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| 投标报价30分 | 报价 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 | 0-30分 |
| 技术商务70分 | 业绩 | 2022年1月（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩情况（提供合同复印件和验收材料，缺一不可）,每个得1分，本项最高得3分。 | 0-3 |
| 投标人总体设计方案 | 投标人对项目总体理解程度，针对本项目的详细技术方案。  整体方案完整且符合本项目采购需求，得4-5分；  整体方案比较合理的，但阐述详细的，得2-4分；  整体方案比较合理的，但阐述不详细的，得0-2分。 | 0-5 |
| 高清庭审主机：提供与原高清数字法庭系统厂家对接方案及承诺的，得2分。 | 0-2 |
| 网络数字音频处理器：投标人提供与浙江省高级人民法院智能语音识别服务平台对接的承诺函得2分。 | 0-2 |
| 高清视讯互联主机：提供最高院人民服务在线系统对接承诺函得2分。 | 0-2 |
| 实施方案 | 项目实施方案中供货组织措施、质量保证措施、安全管理措施、施工方案、工期、安装调试等情况方案措施打分。  方案完善、符合实际且有针对性、清晰可行得3-4分；  方案较为合理、基本清晰得2-3分；  方案不合理、一般的得0-2分。未提供的得0分。 | 0-4 |
| 投标人针对本项目合理化建议。  建议有针对性、有效的得1-2分；建议一般，无针对性效果的得0-1分。 | 0-2 |
| 投标货物品牌选型情况 | 所投标准庭审主机和庭审席位摄像机产品获得的行业评选、权威机构认证、市场准入等类似证书证明材料，可以反映该产品在同类产品中具有良好声誉、技术和质量等方面的优越性的。  性能较好、设备综合性能满足采购需求的得2-3分；  性能良好、设备综合性能一般、基本满足的得1-2分；  性能差、不太适合，得0-1分；  性能明显缺陷或未提供的不得分。 | 0-3 |
| 所投网络数字音频处理器产品获得的行业评选、权威机构认证、市场准入等类似证书证明材料，可以反映该产品在同类产品中具有良好声誉、技术和质量等方面的优越性的。  性能较好、设备综合性能满足采购需求的得2-3分；  性能良好、设备综合性能一般、基本满足的得1-2分；  性能差、不太适合，得0-1分；  性能明显缺陷或未提供的不得分。 | 0-3 |
| 所投人民法院在线服务互联网终端产品获得的行业评选、权威机构认证、市场准入等类似证书证明材料，可以反映该产品在同类产品中具有良好声誉、技术和质量等方面的优越性的。  性能较好、设备综合性能满足采购需求的得2-3分；  性能良好、设备综合性能一般、基本满足的得1-2分；  性能差、不太适合，得0-1分；  性能明显缺陷或未提供的不得分。 | 0-3 |
| 其余所投设备产品获得的行业评选、权威机构认证、市场准入等类似证书证明材料，可以反映该产品在同类产品中具有良好声誉、技术和质量等方面的优越性的。  性能较好、设备综合性能满足采购需求的得1-2分；  设备综合性能一般、基本满足的得0-2分；  性能明显缺陷或未提供的不得分。 | 0-2 |
| 投标货物技术指标响应情况 | 标准庭审主机和庭审席位摄像机的技术指标参数的响应程度，由评委打分。每有一个负偏离扣0.2分，扣完为止。  注：根据投标人提供的投标货物清单及偏离表等证明材料进行打分。 | 0-4 |
| 网络数字音频处理器的技术指标参数的响应程度，由评委打分。每有一个负偏离扣0.2分，扣完为止。  注：根据投标人提供的投标货物清单及偏离表等证明材料进行打分。 | 0-4 |
| 高清视讯互联主机的技术指标参数的响应程度，由评委打分。每有一个负偏离扣0.2分，扣完为止。  注：根据投标人提供的投标货物清单及偏离表等证明材料进行打分。 | 0-4 |
| 其余设备的技术指标参数的响应程度，由评委打分。每有一个负偏离扣0.2分，扣完为止。  注：根据投标人提供的投标货物清单及偏离表等证明材料进行打分。 | 0-8 |
|  | 人员配备情况 | 拟派项目经理（项目负责人）综合素质能力。  人员经验足、专业资质等级高的得2-4分；  人员经验、资质一般的得1-2分；  人员无经验、无相关资质的得0分。 | 0-4 |
| 拟派技术团队中其他人员实力情况。  小组成员综合素质强、经验丰富、人员配备合理的得2-3分；  小组成员经验，资质一般，配备较为合理的得1-2分；  人员无经验，无相关资质，配备不合理的得0分。 | 0-3 |
| 运维方案 | 根据对本项目的后续维护管理措施，日常维护维修方案。  方案全面、合理，计划详细完善得2-4分；  方案一般，计划较为详细得1-2分；  方案不合理且不可行得0分。 | 0-4 |
| 售后服务 | 根据厂商及投标人的售后服务情况、售后服务响应时间、售后服务保证措施、售后服务体系、质保期外的售后服务承诺等。  服务方案内容清晰、完整、合理的，可操作性强的服务承诺保障措施完善的得2-3分；  服务方案内容一般，服务承诺保障有缺陷，基本满足项目实际需求的得1-2分；  服务方案内容简陋、缺失的得0-1分；未提及此项不得分。 | 0-3 |
| 质保期 | 质保期超过三年，质保期每延长6个月加0.5分，延长1年得1分，延长1年半得1.5，延长2年以上，得2分。 | 0-2 |
| 其他优惠承诺 | 根据投标人提供的其他优惠和服务承诺打分  其他优惠和服务贴合项目实际，可操作性强的得2-3分；  其他优惠和服务基本贴合项目实际，可操作性较好的得1-2分；  其他优惠和服务未贴合项目实际，可操作性差强的得0-1分；  未提供不得分。 | 0-3 |

**五、****开评标程序**

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人 登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

**第六章**

**桐 乡 市 政 府 采 购 合 同**

**一、通用必备条款部分**

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目采购结果签订本合同。

**第一条 合同组成**

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

**第二条 合同标的**

本次采购的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

**第三条 合同价款**

1、本合同项下货物总价款为（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第\_\_\_\_\_\_\_\_\_项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为\_\_\_ \_\_；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第\_\_\_\_\_\_\_\_\_项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到\_\_\_\_\_\_\_\_\_（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：\_\_\_\_\_\_\_\_\_时支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_\_\_\_\_时支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_；\_\_\_\_\_\_\_\_\_时支付\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

**第四条 履约保证金**

按以下第\_\_\_\_\_\_\_\_\_项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于\_\_\_\_\_\_\_\_\_（时间）向甲方提交履约保证金\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在\_\_\_\_\_\_\_\_\_（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

**第五条 合同的变更和终止**

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

**第六条 合同的转让与分包**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

**第七条 争议的解决**

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第\_\_\_\_\_\_\_\_\_种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向\_\_\_\_\_\_\_\_\_仲裁委员申请仲裁。

**第八条 [合同](http://www.86exp.com/hetong/)生效及其他**  
1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江求真工程管理咨询有限公司鉴证后即行生效。  
2、本[合同](http://www.86exp.com/hetong/)一式四份，甲乙双方各执一份，一份交浙江求真工程管理咨询有限公司存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。  
3、本[合同](http://www.86exp.com/hetong/)应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

**二、特殊专用条款部分**

1、

2、

[甲方](http://www.86exp.com/hetong/)（采购人）：（盖章）   
法定（授权）代表：   
电话：

单位地址：

[乙方](http://www.86exp.com/hetong/)（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（招标代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期： 年 月 日

签约地点：