**梧桐街道智慧安防小区建设（振东\*\*\*辖区）**

**公开招标文件**

项目编号：JXCXZFCG2020-069

采购组织形式：分散采购委托代理

采购单位：桐乡市人民政府梧桐街道办事处

采购代理机构：嘉兴诚欣工程咨询有限公司

2020年9月30日

**目 录**

[第一章 招标公告](#_Toc359856795)

[第二章 投标须知及说明](#_Toc359856796)

[一、 投标](#_Toc359856798)[须知](#_Toc359856798)

[二、 招标文](#_Toc359856799)[件说明](#_Toc359856799)

[三、 投标文件的编制](#_Toc359856800)

[四、 投标保证金](#_Toc359856801)

[五、 投标文件的签署及规定](#_Toc359856802)

[六、 投标文件的递交](#_Toc359856803)

[七、 投标无效的情形](#_Toc359856804)

[八、 废标](#废标的情形)[的情形](#废标的情形)

[九、 开标和评标](#_Toc359856806)

[十、 授予合同](#_Toc359856807)

[十一、 质疑与投诉](#质疑与投诉)

[十二、 其](#_Toc359856809)[他](#_Toc359856809)

[第三章 采购](#_Toc359856810)[内容及要求](#_Toc359856810)

[第四章 有关格式参考范例](#_Toc359856819)

[一、投标文件](#_Toc359856820)[封面](#_Toc359856820)

[二、资格文件](#资格审查文件)

[三、技术商务文件](#技术资信文件格式)

[四、报价文件](#报价文件格式)

[第五章 评标办法及开标程序](#评标办法及开标程序)

[一、评标委](#_Toc359856825)[员](#_Toc359856825)[会的组成](#_Toc359856825)

[二、评标原则](#_Toc359856826)

[三、注意事项](#_Toc359856827)

[四、评分标准](#_Toc359856828)

[五、开评标程序](#开评标程序)

**第一章 招标公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，嘉兴诚欣工程咨询有限公司受桐乡市人民政府梧桐街道办事处委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本项目货物、服务的供应商参加。

1. 项目编号：JXCXZFCG2020-069
2. 招标方式：公开招标。
3. 招标内容：智慧安防小区建设项目采购，预算控制价620万元(具体见招标文件第三章)。
4. **投标人资格要求:**
   1. **符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：**

**（一）具有独立承担民事责任的能力；**

**（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；**

**（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**

**（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；**

**（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**

**（六）法律、行政法规规定的其他条件。**

* 1. **金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定：**
  2. **未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**
  3. **本项目不接受联合体投标。**

1. 投标报名：
   1. 报名及获取招标文件时间：2020年9月30日至2020年10月20日（报名时间截止后至投标截止时间前潜在投标人仍可获取招标文件）；
   2. 报名方式：本项目接受“政采云”平台网上报名；
   3. 网上报名地址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件，如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功）。
2. 招标文件的获取途径及供应商注册：

1.招标文件的获取网址：浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

2.注册网址：浙江政府采购网 https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

3.政采云咨询电话：400-881-7190

1. 投标说明
   * 1. 本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；
     2. 投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd\_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；
     3. 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg>）；
     4. 投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。
2. 投标截止时间及开标时间：2020年10月20日14:00时整。
3. 开标地点：桐乡市梧桐街道王家门路262号金源大厦四楼

备注：1.投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2020年10月20日14:30前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标），若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则投标无效。

2.为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴诚欣工程咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称、文件载体内容以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：桐乡市梧桐街道王家门路262号金源大厦4楼招标代理部，收件人：张超，联系电话：15757816833），如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

1. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。
2. 质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或嘉兴诚欣工程咨询有限公司提出质疑（联系人：张超；0573-88036288）；投标人对质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市财政局政府采购监管科投诉（联系人：陈先生； 0573-88022840、88020161）。

1. 公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。
2. 其他事项：本采购项目，中标人与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html
3. 联系方式

1）、采购代理机构名称：嘉兴诚欣工程咨询有限公司地点：桐乡市梧桐街道王家门路262号金源大厦4楼联系人：张超

联系电话：0573-88036288传真：0573-880398972）、采购人名称：桐乡市人民政府梧桐街道办事处 联系人：胡锋平

联系方式：0573-89396006

3）、同级政府采购监督管理部门名称：桐乡市财政局政府采购监管科

联系人：陈先生

监督投诉电话：0573-88022840 地址：桐乡市茅盾西路2号

1. 采购公告，更正公告，中标公示等相关公告发布网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）

嘉兴诚欣工程咨询有限公司

2020年9月30日

**第二章 投标须知及说明**

1. **投标须知**
   1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

* 1. 定义
     1. “采购代理机构”系指组织本次招标的嘉兴诚欣工程咨询有限公司。
     2. “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。
     3. “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。
     4. “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。
     5. “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。
     6. “▲”系指“第三章 采购内容及要求”中的实质性要求条款。
  2. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

* 1. 转包、分包

本项目不允许转包或分包（非主体部分分包经采购人同意的除外）。

* 1. 特别说明：
     1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

* + 1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。
    2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
  1. 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：
     1. 投标人属小型、微型企业的，根据财库[2011]181号的相关规定执行。
     2. 投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的相关规定执行。
     3. 投标人属残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。
     4. 小型、微型企业参加投标时，应提供《小微企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

1. **招标文件说明**
   1. 招标文件的组成
      1. 招标公告；
      2. 投标须知前附表及投标须知；
      3. 采购内容及要求；
      4. 有关格式范例；
      5. 评标办法及开评标程序。
   2. 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。
2. **投标文件的编制**
   1. 总体要求
      1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。
      2. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。
      3. 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。
      4. 投标文件的形式和效力
         1. **投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；**
   2. 投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。**电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

* + 1. **【资格文件】包括（但不限于）下列部份**
       1. 投标函；
       2. 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；
       3. 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；
       4. 法定代表人（负责人）授权委托书；
    2. **【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份**
       1. 投标文件目录；
       2. 投标服务（货物）清单及偏离表{品牌、型号、数量、详细技术指标（详细技术指标可另附）等，格式参照招标文件中服务（货物）清单，清单内容必须包括所有所投服务（货物）}；
       3. 上一月（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件；
       4. 相关部门出具的上一月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；
       5. 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书；
       6. 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；
       7. 针对本项目的技术力量配备，投入项目组成员汇总表；
       8. 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；工期、调试方案等；
       9. 随机备品、备件（如有）；
       10. 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。
    3. **【报价文件】包括（但不限于）下列部份**
       1. 开标一览表，报价明细；
       2. 《小微企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；
       3. 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
       4. 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。
  1. 投标文件内容填写说明
     1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。
     2. 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。
     3. 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。
     4. 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。
     5. 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
     6. 所投服务（货物）如与采购需求在规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离，请在《投标服务（货物）清单及偏离表》中注明。**如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离**
  2. 投标报价
     1. 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。
     2. 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用、招标代理费等。
     3. **本项目招标代理服务费按收费标准\*0.7计取（明细如下），由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付，投标人在投标报价中考虑此项费用。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类型  费率  金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 累进费率 |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ | 1.0% |
| 100—500 | 1.l％ | 0.8％ | 0.7％ | 0.76% |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ | 0.66% |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ | 0.41% |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ | 0.31% |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |  |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |  |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务工程暂估金额为4000万元，计算招标代理服务收费额如下：

招标代理费=（100\*1%+400\*0.7%+500\*0.55%+3000\*0.35%）\*0.7=11.935万元

**2、招标代理服务费汇入以下帐户：**

**户名：嘉兴诚欣工程咨询有限公司**

**开户：浙江桐乡农村商业银行股份有限公司凤栖分理处**

**账号：201000002693762**

* + 1. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
  1. 投标有效期
     1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；
     2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

1. **投标保证金**

14本项目不收取投标保证金

1. **投标文件的签署及规定**

15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1. **投标文件的递交、修改和撤销**
   1. 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。
   2. 投标文件的修改和撤销：
      1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。
      2. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
      3. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。
      4. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。
2. **开标和评标**
   1. 开标
      1. **电子投标文件开标**

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

* 1. 评标委员会
     1. 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。
     2. 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。
  2. 对投标文件的审查和响应性的确定
     1. 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。
     2. 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

* 1. 评标
     1. 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。
     2. 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般为三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。
     3. 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。
  2. 保密
     1. 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。
     2. 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

1. **投标无效的情形**
   1. **如发生下列情况之一的，其投标视为无效：**
      1. **投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；**
      2. **《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字的；**
      3. **提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；**
      4. **提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；**
      5. **技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；**
      6. **技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量等）；**
      7. **评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；**
      8. **报价超过招标文件中规定的预算控制价的；**
      9. **采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证信息的；**
      10. **报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；**
      11. **投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；**
      12. **投标人串通投标的；**
      13. **电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；**
      14. **评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**
      15. **其他违反法律、法规的情形。**
2. **废标的情形**
   1. 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
      1. 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
      2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
      3. 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；
      4. 因重大变故，采购任务取消的。
3. **授予合同**
   1. 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，嘉兴诚欣工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

* + 1. 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。
    2. 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我公司与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正一副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。
    3. 邮寄地址为（桐乡市梧桐街道王家门路262号金源大厦四楼,张超，15757816833）
    4. **本项目履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额2%的履约保证金。**
    5. 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经嘉兴诚欣工程咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。
    6. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交嘉兴诚欣工程咨询有限公司鉴证。
    7. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

1. **质疑与投诉**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

* 1. **供应商质疑**
     1. 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

* + 1. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。
  1. **供应商投诉**

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

1. **其他**
   1. 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

**第三章 采购内容及要求**

**项目采购清单及具体要求（涉及到的证明材料，如无注明，均为投标时提供复印件）**

**1、软件平台参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块名称** | **技术参数** |
| 1 | 轻量级数据资源平台基础模块 | 资源平台基础：基础模块提供应用中心、数据权限、统一认证、个人中心等功能，为平台提供基础支撑。 数据标准：提供元数据标准、代码翻译标准、字段格式标准、业务模型标准定义和管理功能，实现数据标准化规范引用。 数据资源目录：将需要对外提供的各类数据资源，按照一定的数据划分方式进行重新组织，对数据的资源进行分门别类和资源查找，并提供数据预览。 数据汇聚：实现数据数据源抽取、加载的功能，完全支持图形化配置。支持零散数据上传功能。 数据治理：通过可视化方式创建数据治理策略，基于汇聚的数据产生主题库、专题库、数仓库、搜索库。支持策略集中管理和统一调度，支持运行周期设置、作业命令设置、计算资源设置等操作；支持代码翻译、字段转换、地理信息编码与逆编码等专项数据治理。 质量检测：接入平台数据存在的质量问题，支持内置函数和第三方函数校验方式，如提供身份证校验、空值校验、时间校验、字符串校验等数据质量校验规则，提供数据质量检测报表；提供感知数据的质量分析功能。 接口配置：图形化方式完成接口配置和发布工作。统一提供数据服务接口配置，可自由定义数据源、输入参数、输出参数、条件参数进行接口配置，并且可以对外部接口进行封装。 此外还包括数据运维中心、数据资源管理、数据开发者中心等软件模块。 |
| 2 | 设备治理软件模块 | 设备治理包括监控点基础属性治理、经纬度治理、时间差检测、抓拍数据量异常检测和抓拍图片质量分析，确保设备信息准确与数据应用效果。 |
| 3 | 图片管理软件模块 | 提供人脸、人体、车辆等物联采集图片数据的能力示范应用，包括图片的查询、管理和质量分析等功能。 |
| 4 | 名单治理软件模块 | 通过名单管理组件获取应用平台下发的名单数据，借助名单数据可实现物联感知数据身份信息确认，人员信息关联分析以及名单数据治理。 |
| 5 | 数据开发工作台软件模块 | 提供算子管理、专题任务开发及工作流任务开发服务。 |
| 6 | 数据标签工厂软件模块 | 支持自定义数据主题对象、配置生成标签数据功能，支持基础标签定义、组合标签定义等基础功能。支持通用的主题对象标签检索功能，可通过与、或、非自由组合方式，进行标签数据的检索，支持对象查询标签的统一接口服务。 |
| 7 | 智能搜索软件模块 | 提供统一的数据搜索服务，支持关键字模糊匹配、定向检索、图像查询、文本批量查询等多种功能，实现数据融合检索应用 。 |
| 8 | 数据级联软件 | 提供数据级联图形化配置功能，支持数据同网、跨网的级联；支持数据向上级联、向下级联；支持数据级联任务的调度和监控功能。 |
| **二、数据工程实施服务** | | |
| **序号** | **模块名称** | **技术参数** |
| 1 | 数据工程实施服务 | 各类数据资源的汇聚处理服务。 |
| 2 | 对已接入数据进行治理实施服务。 |
| 3 | 提供设备数据治理实施服务。 |
| 4 | 提供名单数据治理实施服务。 |
| **三、数据对接开发服务** | | |
| **序号** | **模块名称** | **技术参数** |
| 1 | 数据对接开发服务 | 桐行通系统数据对接开发 |
| 桐乡健康码系统数据对接开发 |
| 社区联网平台系统对接开发 |
| 对接智控平台系统对接开发 |
| 对接智安小区平台系统对接 |
| 对接宇视设备平台，实现资源下发和数据同步 |
| 对接社众传媒设备平台，实现资源下发和数据同步 |
| 对接华数云衫业务平台，对党建引领、网格管理、小区管理、社区服务应用提供数据接口服务 |

**2、平台硬件设备参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、硬件设备 | | | |
| （一）前端硬件 | | | |
| 1 | 人证对比测温设备 | 【测温、人脸识别】  1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m；  2、设备容量：支持5000张人脸白名单，6000张卡，50000条记录存储；  3、体温测试：设备采用热成像测温，分辨率应为 120\*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（公安部检验报告证明）  设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。（公安部检验报告证明）  4、认证方式：支持人脸识别、刷卡、密码（超级密码）及组合认证方式，支持二维码识别，可外接身份证模块做人证比对，识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定；  设备支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；同时应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。（公安部检验报告证明）  5、通讯方式：有线网络；  6、设备接口： LAN\*1；RS485\*1；韦根\*1；USB \*2；门磁\*1、开门按钮\*1、报警输入\*2；电锁\*1、报警输出\*1；  7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）；  8、工作电压：DC 12V/2A，不自带电源；  设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；设备支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。（公安部检验报告证明）  9、使用环境：室内，无风环境；  10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；  11、工作温度：0℃-50℃。 | 35台 |
| 2 | 测温设备配件1 | 1、采用USB接口，搭配人证对比测温设备使用；  2、可支持识别：身份证内容，IC卡，CPU卡卡号； | 35台 |
| 3 | 测温设备配件2 | 1、可搭配人证对比测温设备使用，室外使用需要加配该遮阳罩  2、尺寸：133.17mm\*80mm\*250.48mm | 35台 |
| 4 | 测温设备配件3 | 1、立式支架，可搭配人证对比测温设备进行使用；同时支持86底盒孔位尺寸挂板的设备安装。  2、支架采用钣金喷漆材质，适用于室内、室外场景。  3、支架安装需要通过膨胀螺钉固定地面。  4、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源。  5、支持从底部或背面出线方式。  6、外观尺寸：1342\*98.5\*225mm | 35台 |
| （二）软件功能 | | | |
| 1 | 轻量级数据资源平台基础模块 | 资源平台基础：基础模块提供应用中心、数据权限、统一认证、个人中心等功能，为平台提供基础支撑。 数据标准：提供元数据标准、代码翻译标准、字段格式标准、业务模型标准定义和管理功能，实现数据标准化规范引用。 数据资源目录：将需要对外提供的各类数据资源，按照一定的数据划分方式进行重新组织，对数据的资源进行分门别类和资源查找，并提供数据预览。 数据汇聚：实现数据数据源抽取、加载的功能，完全支持图形化配置。支持零散数据上传功能。 数据治理：通过可视化方式创建数据治理策略，基于汇聚的数据产生主题库、专题库、数仓库、搜索库。支持策略集中管理和统一调度，支持运行周期设置、作业命令设置、计算资源设置等操作；支持代码翻译、字段转换、地理信息编码与逆编码等专项数据治理。 质量检测：接入平台数据存在的质量问题，支持内置函数和第三方函数校验方式，如提供身份证校验、空值校验、时间校验、字符串校验等数据质量校验规则，提供数据质量检测报表；提供感知数据的质量分析功能。 接口配置：图形化方式完成接口配置和发布工作。统一提供数据服务接口配置，可自由定义数据源、输入参数、输出参数、条件参数进行接口配置，并且可以对外部接口进行封装。 此外还包括数据运维中心、数据资源管理、数据开发者中心等软件模块。 | 1套 |
| 2 | 设备治理软件模块 | 设备治理包括监控点基础属性治理、经纬度治理、时间差检测、抓拍数据量异常检测和抓拍图片质量分析，确保设备信息准确与数据应用效果。 | 1套 |
| 3 | 图片管理软件模块 | 提供人脸、人体、车辆等物联采集图片数据的能力示范应用，包括图片的查询、管理和质量分析等功能。 | 1套 |
| 4 | 名单治理软件模块 | 通过名单管理组件获取应用平台下发的名单数据，借助名单数据可实现物联感知数据身份信息确认，人员信息关联分析以及名单数据治理。 | 1套 |
| 5 | 数据开发工作台软件模块 | 提供算子管理、专题任务开发及工作流任务开发服务。 | 1套 |
| 6 | 数据标签工厂软件模块 | 支持自定义数据主题对象、配置生成标签数据功能，支持基础标签定义、组合标签定义等基础功能。支持通用的主题对象标签检索功能，可通过与、或、非自由组合方式，进行标签数据的检索，支持对象查询标签的统一接口服务。 | 1套 |
| 7 | 智能搜索软件模块 | 提供统一的数据搜索服务，支持关键字模糊匹配、定向检索、图像查询、文本批量查询等多种功能，实现数据融合检索应用 。 | 1套 |
| 8 | 数据级联软件 | 提供数据级联图形化配置功能，支持数据同网、跨网的级联；支持数据向上级联、向下级联；支持数据级联任务的调度和监控功能。 | 1套 |
| 9 | 数据汇聚实施服务 | 各类数据资源的汇聚处理服务。 |  |
| 10 | 数据治理实施服务 | 对已接入数据进行治理实施服务。 | 1套 |
| 11 | 设备治理实施服务 | 提供设备数据治理实施服务(含设备治理咨询服务)。 | 1套 |
| 12 | 名单治理实施服务 | 提供名单数据治理实施服务。 | 1套 |
| （三）数据中台实施开发 | | | |
| 1 | 桐行通系统对接 | 桐行通系统数据对接开发 | 1次 |
| 2 | 桐乡健康码系统对接 | 桐乡健康码系统数据对接开发 | 1次 |
| 3 | 社区联网平台系统对接 | 社区联网平台系统对接开发 | 1次 |
| 4 | 智安智控平台系统对接 | 对接智控平台系统对接开发  对接智安小区平台系统对接 | 1次 |
| 5 | 第三方设备平台系统对接 | 对接宇视设备平台，实现资源下发和数据同步  对接社众传媒设备平台，实现资源下发和数据同步 | 1次 |
| 6 | 云衫平台数据接口服务 | 对接华数云衫业务平台，对党建引领、网格管理、小区管理、社区服务应用提供数据接口服务 | 1次 |

**3、人脸、测温设备参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400万人脸摄像机 | 1. 1/1.8 inch逐行扫描≥400万像素CMOS图像传感器； 2. 像元尺寸要求（3.0±0.1）μm（H）×（3.0±0.1）μm（V）（以公安部检测报告为准） 3. 焦距范围：2.8~12或8~32mm，电动变焦； 4. 样机可同时接入2个智能平台服务器进行使用（以公安部检测报告为准）； 5. 外壳防护等级IP68； 6. 最低照度：彩色0.0005lx，黑白0.0001lx（以公安部检测报告为准）； 7. 支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片，并可进行抓拍机人脸跟踪（以公安部检测报告为准）； 8. 样机支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据（以公安部检测报告为准） 9. 1个RJ45网络接口，1个RS485接口，2路报警输入，1路报警输出，1路音频输入/输出（以公安部检测报告为准）； 10. 摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理, 可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；（以公安部检测报告为准） 11. 友好密码功能-启用策略时，与样机处于同一网段的地址可以使用样机出厂密码登录和访问样机，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊符号组成）登录和访问样机。关闭友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊符号组成）登录和访问样机。（以公安部检测报告为准） 12. 高低温工作环境：低温-40℃±2℃，高温70℃±3℃，持续时间2h； 13. 设备厂家应具备较强的图像处理能力，如消除图像运动模糊、去马赛克、色彩诊断、自动白平衡校正等方面的专业技术。投标人可提供相关证明材料（如专利技术等）证明该能力。 14.至少支持以下智能模式切换：混行检测、人脸检测、人脸比对、人数统计 15.至少支持以下人脸检测：支持人脸检测抓拍及属性提取 16.支持前端人脸识别：至少10个人脸库，10K库容 17.深度周界至少支持：越界检测、进入区域、离开区域 18.人数统计至少支持：绊线人数统计 | 台 | 99 | 含三维可调支架、电源适配器 |
| 2 | 300万深度智能卡口 | 1. 300万像素图像传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸 2. 支持卡口监控、违法记录、车牌识别等多项智能业务 3. 图像分辨率≥2048×1536，分辨力≥1500TVL，帧率1-50帧可调 4.同步信号输出接口≥4个，同步信号控制接口≥6个，具备4组RS485接口 5. 前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络（以公安部检测报告为准）  6. 具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间≥32G（以公安部检测报告为准）  7. 设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能 8. 设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天和晚上的捕获率均≥99.5% 9. 包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率≥99.5% 10. 支持调试OSD、滚动OSD、独立OSD功能（以公安部检测报告为准）  11. 支持车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能 12. 支持开车打电话检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤2％ 13. 支持未系安全带检测功能，全天检出率≥98％，误检率≤2％ 14. 支持二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人人脸捕获功能，捕获率≥98％（以公安部检测报告为准）  15. 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员、行人的性别、是否佩戴眼镜识别，准确率≥98％（以公安部检测报告为准）  16. 支持遮挡挂机动车号牌车辆捕获，记录有有效率≥98％ 17. 支持车型识别，种类≥26种  18. 支持识别车辆品牌，种类≥350种 19. 可外接LED显示屏显示信息应包括提示信息、通过车辆信息和违法信息，显示机动车号牌信息时，车辆号牌最后一位以“\*”字符代替（以公安部检测报告为准）  20. 防护等级≥IP67  21. 设备护罩支持侧开方式（以公安部检测报告为准）  22. 工作温度-40℃～+85℃ 23. 正常工作电压范围≥AC30V～310V  24. 设备厂家应具备较强的图像处理能力，如消除图像运动模糊、去马赛克、色彩诊断、自动白平衡校正等方面的专业技术。投标人可提供相关证明材料（如专利技术等）证明该能力。 25.系统至少支持eMMC或TF两种存储介质中的一种 26.4组同步信号输出接口（开关量） 27.6组同步信号输出接口（TTL） 28.3组信号输入接口（开关量） 29.控制接口：3组RS485、1组RS232 | 台 | 128 | 含三维可调支架、电源适配器 |

**4、网络服务：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | VPN专线 | 满足项目所需 | 项 | 1 |

**5、质保要求：**

1)、投标人须为项目整体提供五年免费质保（含本次招标所有设备），质保期从工程竣工验收通过之日起计算。如有投标货物原厂免费质保期或投标人另行承诺的免费质保期超过五年的，以原厂免费质保期或投标人另行承诺的免费质保期为准。

2)、质保期内非人为因素产生的各种费用全部免费保修；

3)、在质保期内，接到故障报修，中标供应商应全天候回应，回应时间小于20分钟，中标供应商接到采购人通知后，应在2小时内到达故障现场，抵达现场后12个小时恢复设备正常工作，故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行，中标供应商有其它服务承诺的，一并履行。

4)、出现故障后，中标供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标供应商承担。

5)、质保期后，维修只收取零配件成本费，免维修费。中标供应商应对提供的设备实行终身维。

**6、工期要求：**

1）本项目要求2020年12月20日前全部完工。

**7、付款方式：**签订合同前由中标单位递交合同价的2%作为履约保证金，合同价分五年平均支付，在合同期满后无息退还履约保证金。

**第四章** **有关格式参考范例**

一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

二、资格文件参考格式

1 投标函

致： 嘉兴诚欣工程咨询有限公司：

根据贵方 项目的招标公告（项目编号： ），本人经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交资格文件、技术商务文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查招标文件及其修改（如有），以及有关参考资料和附件，并已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性无异议。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.**我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。**

8.与本项目投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

投标人（盖章）：

日期: 年 月 日

2 法定代表人（负责人）授权书

致嘉兴诚欣工程咨询有限公司：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）以我方的名义参加 （项目名称）， （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人**签字**：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年 月 日

三、技术商务文件参考格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

2投标服务（货物）清单及偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，请逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”。

投标人（盖章）：

日 期： 年 月 日

四、报价文件参考格式

1 开标一览表

（由投标人根据招标货物（服务）清单自行填写完整）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **单位** | **合计** | **备注** |
| 1 | **梧桐街道智慧安防小区建设（振东\*\*\*辖区）** | **1** | **项** |  |  |
| **总价（小写）： 大写：** | | | | | |

**注：投标总报价必须包含完成项目所需的一切相关税费及其他费用。**

投标总报价：（小写） 元整

（大写) 元整

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

2.报价明细

格式自拟

3、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

**注：1.本函为小微企业提供。**

4、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

**第五章** **评标办法及开标程序**

**一、评标委员会的组成**

1. 采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

**二、评标原则**

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3. **本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。**总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，嘉兴诚欣工程咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

1. **注意事项**

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**四、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| 内容 |
| 技术商务分 | 项目实施能力 | 根据响应方提供的信誉、荣誉、知名度、市场形象、财务状况等相关证明材料情况，酌情打分。 | 2-8分 |
| 根据投标人有线及无线网络覆盖能力、运维方案综合打分 | 2-8分 |
| 售后服务 | 响应方的售后服务体系及售后服务网点、售后服务团队、投入售后服务的资源；响应时间、针对本项目服务措施；根据响应方提供的有效厂家售后服务承诺证明材料及其他材料酌情打分驻场人员安排。 | 2-8分 |
| 备品备件情况，需提供备品备件清单，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 合同履约能力 | 根据投标人自2017年以来至今承接过类似项目业绩（业绩可以是合同协议书复印件或中标通知书复印件等）酌情打分。 | 0-5分 |
| 实施方案 | 根据响应方技术方案的科学性、先进性、完整性，以及项目管理、安装、调试、验收、培训的方案和措施等情况，重点对用户需求的理解程度和合理化建议，酌情打分。 | 2-12分 |
| 拟投入设备的性能及技术指标 | 投入的硬件设备和系统平台的技术参数、性能、配置、用途；选型的符合性，合理性，整体性,统一性等酌情打分 | 2-10分 |
| 根据投保人投标设备高于基本配置及设备偏离点，每点得2分。 | 0-10分 |
| 投入本项目的人员 | 根据投入本项目管理组人员具有的项目管理、电子工程高级工程师、计算机软件高级工程师、通信工程师、一级建造师等相关资质证书情况酌情打分，要求提供资质证书，不提供不得分，上述人员必须为投标人单位自有员工，提供社保证明或劳动合同（不提供不得分）。 | 1-5分 |
| 其他 | 其它优惠和承诺等。 | 0-2分 |
| 报价分 | 本项目预算价：人民币620万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | | 0-30分 |

**五、****开评标程序**

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。