**妙西镇村居雪亮工程运维服务项目**

**（财政审批编号：[2025]2587号）**

**竞争性磋商文件**

**磋商文件编号：泓达采字2025-014**

**项目名称：妙西镇村居雪亮工程运维服务项目**

**采购单位：湖州市吴兴区妙西镇人民政府（盖章）**

**代理机构：湖州泓达工程管理咨询有限公司 （盖章）**

**2025年7月**

**目 录**

第一章 供应商须知 6

前 附 表 6

一、总 则 8

二、磋商文件的说明 9

三、响应文件的上传、提交 14

四、磋商规则、程序 15

五、授予合同 18

第二章 磋商项目服务范围及要求 20

第三章 合同主要条款 21

第四章 响应文件格式 25

第五章 磋商办法及评分标准 44

**竞争性磋商公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经湖州市吴兴区财政局（财政审批编号：[2025]2587号）批准，湖州泓达工程管理咨询有限公司受湖州市吴兴区妙西镇人民政府 的委托，就妙西镇村居雪亮工程运维服务项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

**一、项目编号:**泓达采字2025-014

**二、采购组织类型：**分散采购委托代理

**三、采购方式：**竞争性磋商

**四、采购项目概况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 预算金额（万元） |
| 1 | 妙西镇村居雪亮工程运维服务项目 | 详见采购需求  | 180 |

**五、磋商供应商资格要求**：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、投标人须为中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业可以总公司所设立的区域性分支机构参与投标，但必须获得总公司（总机构）授权或其他有效证明材料；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**六、磋商文件获取时间、地址、方式：**

1、报名获取文件时间：磋商公告发布之日起至磋商截止时间(潜在供应商获取磋商文件前应当在电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取磋商文件)

2、本次磋商文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网[（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取磋商文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取磋商文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

4、磋商公告附件内的磋商文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成磋商报名并下载了磋商文件后才视作依法获取磋商文件。未按规定在“政府采购云平台”完成磋商报名并获取磋商文件的供应商，对磋商文件提起的质疑、投诉将不予受理。

**七、****磋商响应文件的递交及相关事宜：**

1、响应文件递交的截止时间（磋商截止时间，下同）：**2025年7月30日14:00 时（北京时间）。**

2、响应文件的递交方式：

2.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交。供应商应于**2025年7月30日14:00时**（北京时间）前将制作、加密的电子版响应文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃磋商资格，作无效标处理）；

3、供应商须在线获取 CA 数字证书（完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登陆“浙江政府采购网”（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”， 制作响应文件。

4、供应商须将制作、加密后的电子版响应文件于磋商截止时间前上传到政采云系统中，超过磋商截止时间的，均按无效标处理。

1. 供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江 省 政 府 采 购 网 下 载 并 安 装 ，（ 下 载 网 址 ： http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：[https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）](https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html%EF%BC%89)

**八、磋商地址：**湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室【湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港 E 幢4楼】**。**通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成投标文件的上传递交、在线投标响应文件。

**九、其他事项:**

1．供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2．本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子投标文件，要求投标人通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成投标文件的上传递交、在线投标响应文件；

3.（不强制）采用邮寄方式递交备份投标文件（U 盘），邮寄地址：湖州泓达工程管理咨询有限公司 【湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼（八里店镇政府内）】，联系人：高婧靓，电话：0572-2068728。逾期送达不予受理。

（1）公告之日起至投标截止时间，供应商需留足投标响应文件邮寄时间,确保投标响应文件于投标截止时间前送达，因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

（2）邮寄时，总的外包封袋上可不注明投标单位名称，但应注明投标单位的联系人、联系电话及投标项目名称。

4、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

5、本项目是否专门面向中小企业采购：否

**6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。**

7.本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>

[湖州市公共资源交易信息网：https://ggzyjy.huzhou.gov.cn/](http://ggzy.wuxing.gov.cn/)

**十、联系方式：**

 1.采购人信息

名    称：湖州市吴兴区妙西镇人民政府

地    址：湖州市吴兴区妙西镇人民政府

传    真： /

项目联系人（询问）：徐峰

项目联系方式（询问）：13857298666

质疑联系人：杨鹏

质疑联系方式：13567961939

2.采购代理机构信息

名 称：湖州泓达工程管理咨询有限公司

地　　址：湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼（八里店镇政府内）

项目联系人：高婧靓

联系电话：0572-2068728

质疑联系人：沈萍萍

联系电话：0572-2068728

3. 政府采购行政监管及投诉受理部门

名 称：湖州市吴兴区财政局

地 址：湖州市吴兴区吴兴大道1号

联系人 ：沈主任

监督投诉电话：0572-2289702

**第一章 供应商须知**

**前 附 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| 1 | 项目名称 | 妙西镇村居雪亮工程运维服务项目 |
| 2 | 编号 | 磋商项目编号：泓达采字2025-014财政审批编号：[2025]2587号 |
| 3 | 磋商内容 | 详见第二章 |
| 4 | 磋商保证金 | 无 |
| 5 | 磋商报价及费用 | 1、本项目磋商应以人民币报价；2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；3、**本项目招标代理服务费按（￥23800元）收取，由供应商在领取成交通知书时一次性支付，由供应商自行考虑计入报价。** |
| 6 | 工期 | 120日历天 |
| 7 | 磋商答疑时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。采购组织机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并以电子邮件形式通知所有认购公开招标采购文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可公开招标采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 8 | 磋商响应截止时间及地点 | 2025年7月30日14:00时吴兴区公共资源交易中心开标室【湖州市吴兴区区府路 1188 号总部自由港 E 幢4楼】。 |
| 9 | 磋商时间及地点 | 2025年7月30日14:00时吴兴区公共资源交易中心开标室【湖州市吴兴区区府路 1188号总部自由港 E 幢4楼】。 |
| 10 | 响应文件的制作及组成 | **(1)响应文件组成：**资格文件、技术商务资信文件、首次报价文件和最终报价文件。**(2)响应文件编制：**供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。**(3)响应文件的形式：**电子响应文件（包括“电子加密投响应文件”和“备份响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）。3.1“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件；3.2“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。**仅在出现解密异常情况下使用。****(4)响应文件份数：**4.1“电子加密响应文件”：在线上传递交一份； |
| 11 | 响应文件的上传、递交 | **(1)“电子加密响应文件”的上传、递交：**1.1.供应商应在磋商截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则磋商无效。1.2.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。**(2)“备份响应文件”的上传、递交：**2.1.供应商在“政采云平台”编制“电子加密响应文件”，还可以在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）。“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注磋商项目名称、磋商单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”无效；2.2.通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密响应文件”的供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密响应文件”时，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密。2.3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件启用顺序和效力。响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、数据电文形式的备份响应文件。**(3)所有响应文件逾期解密的视作无效标。** |
| 12 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | (1)开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密，未在规定的时间内无法完成响应文件解密的，视为自动放弃本项目的磋商。(2)通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。(3)磋商截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应无效。  |
| 13 | 可中止电子交易活动的情形 | 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 14 | 磋商有效期 | 60天（日历天） |
| 15 | 履约保证金 | 不收取 |
| 16 | 磋商办法及评分标准 | 详见磋商文件第五章 |
| 17 | 采购人 | 湖州市吴兴区妙西镇人民政府 |
| 18 | 采购代理机构 | 湖州泓达工程管理咨询有限公司 |
| 19 | 磋商采购单位 | 采购人与政府采购代理机构的统称 |
| 21 | **在确定成交供应商后，签订合同前，成交供应商须提供完整的纸质磋商响应文件（一式三份）给采购代理机构，纸质响应文件须与电子响应文件格式及内容一致。** |

**一、总则**

**1、概况**

1.1磋商采购项目名称：妙西镇村居雪亮工程运维服务项目；

1.2采购人：湖州市吴兴区妙西镇人民政府；

1.3监管部门: 湖州市吴兴区财政局；

1.4项目资金来源：其资金来源已落实；

1.5采购方式:竞争性磋商；

1.6采购项目服务地点：由采购人指定；

1.7采购代理机构：湖州泓达工程管理咨询有限公司；

1.8本磋商文件适用于本项目的磋商、成交、验收、合同履约、付款等（如法律、法规或省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

**2、供应商的资格条件**

2.1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.2、投标人须为中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业可以总公司所设立的区域性分支机构参与投标，但必须获得总公司（总机构）授权或其他有效证明材料；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**3、磋商委托**

3.1如现场提交备份文件的供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须在响应文件递交截止前出具法定代表人授权委托书原件一份及近一个月社保证明一份。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

**4、费用**

4.1无论磋商采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参加本次磋商采购有关的全部费用。不论磋商结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。

4.2本项目招标代理费由成交供应商支付，按23800元收取，请各供应商自行考虑计入磋商报价中,由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构。

**二、磋商文件的说明**

**5、磋商文件的组成**

5.1磋商文件为本次采购代理机构或采购人发出的竞争性磋商文件；响应文件为参加磋商的供应商提交的磋商响应文件。

磋商文件包括以下内容：

第一章 供应商须知

第二章 磋商项目服务范围及要求

第三章 合同主要条款

第四章 响应文件格式

第五章 磋商办法及评分标准

采购代理机构在磋商截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购代理机构和供应商起约束作用。

供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题， 均应在获得磋商文件后**在 1个工作日**内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担， 并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

**6、磋商文件的答疑**

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。采购组织机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并以电子邮件形式通知所有认购公开招标采购文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可公开招标采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

**7、磋商文件的澄清、修改**

7.1在响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

7.2为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正供应商竞争性磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟供应商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

7.3竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

**8、响应文件的组成**

响应文件（包括电子响应文件及数据电子备份响应文件）由《资格文件》、《商务技术文件》、《首次报价文件》和《最终报价文件》4部分组成，**其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。**

**8.1资格文件主要包括下列内容：**

（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；

（2）法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明（格式见附件）；

（3）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（4）供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式自拟）；

（5）提供自招标公告发布之日起至磋商截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（网页截图2者缺一不可）；

（6）信用承诺书（格式见附件）；

（7）其他供应商认为有必要提供的资料。

**8.2 技术商务资信文件**

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评审委员会对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）磋商声明书（格式见附件）；

（3）按评标办法编制；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）其他供应商认为有必要提供的资料。

**8.3 首次报价文件**

（1) 响应函；

（2) 磋商一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）招标代理服务费承诺函(格式见附件)；

（5）中小企业声明函（如有，格式见附件）。(监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关 的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相 关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)。

（6）其他供应商认为有必要提供的资料。

**注：以上响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商公章。**

**8.4 最终报价文件**

（1）磋商报价一览表**(最终报价在资格文件、商务技术文件、首次报价文件评审结束后由各参加磋商的供应商在规定的时间内在“政府采购云平台上”提供)**

**9、磋商报价说明**

9.1首次报价和最终报价均不得超过最高限价，否则作无效标处理；

9.2 磋商采购单位不接受任何选择性的方案；

9.3 磋商报价指完成项目的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由供应商承担；

9.4 供应商要按磋商项目内容、数量及服务要求，就采购事项按格式要求规范填写，

并由法定代表人或授权代理人签署，未经磋商采购单位书面同意，不得随意更改项目名称、计量单位、工程数量、暂定价、暂估价、暂列金额，否则有可能被视为无效标；

9.5 供应商如需用外汇购入的采购货物，须折合人民币计入总报价中（含税价），但应申明免税价格并注明成交后采购人应办理的有关手续。

9.6**磋商报价分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各供应商在规定时间内通过政采云平台在线完成。**

9.7响应文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

9.8 磋商采购单位不接受备选方案。

**9.9成交公示结束后，成交供应商须提供与磋商文件确定的采购清单、最终报价金额明细表，并经采购人确认签字后方可签订合同。（与最终报价金额一致的采购清单其各项综合单价金额不得高于首次报价时提供的采购清单各项综合单价金额。）**

**10、磋商有效期**

10.1自磋商开始之日起60天内。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被拒绝。

10.2在特殊情况下，采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商须以书面形式予以答复。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

1. **响应文件份数和签署**

11.1.电子响应文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，若因响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项磋商的，响应文件必须按标项分别制作。

11.2.备份响应文件（仅在出现解密异常情况下使用）：

如果供应商在“政府采购云平台”完成的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密。数据电子备份响应文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件格式及内容一致。

11.3.其他：

11.3.1响应文件需按磋商文件要求的格式填写并签字盖章。

11.3.2响应文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

11.4、响应文件的签章

11.4.1 响应文件的签章见《前附表》；

11.4.2 响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

11.4.3 参与在线磋商时如遇平台技术问题详询95763。

12.5、响应文件的份数：见《前附表》。

**12、响应文件的编制**

本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

12.1 供应商应当按照本章节 “响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目磋商报价，如因供应原因提前泄露磋商报价，是供应商的责任。

12.2 本磋商文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或磋商文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

12.3 《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

12.4 《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.5 供应商没有按照本章节“响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

**三、****磋商响应文件的上传、递交**

**13、响应文件的上传、递交**：见《前附表》。

**14、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理**：见《前附表》。

**15、响应文件的补充、修改或撤回**

15.1供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

15.2响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

**16、响应文件的备选方案**

供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选方案。

**17、响应截止期**

17.1供应商应按前附表规定的时间、地点将“电子加密响应文件”上传至“政采云平台”，响应截止时间后递交的“电子加密响应文件”，“政采云平台”将予以拒收。

17.2供应商应按前附表规定的时间、地点将“备份响应文件”递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份响应文件”。

**四、磋商规则、程序**

**18、磋商规则**

18.1采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时参加磋商会。参加磋商会的供应商的法定代表人或其授权代理人应出具其有效身份证明、授权委托书，供应商的法定代表人或其授权代理人未参加磋商会或迟到的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议；

18.2磋商会由采购代理机构主持。

18.3对供应商的磋商响应文件出现下列情况之一的，按照无效竞标处理：

**18.3.1响应文件逾期上传、递交或未按规定的上传、递交的；**

**18.3.2未按照磋商文件规定的要求签署、盖章的；**

**18.3.3不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；**

**18.3.4供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；**

**18.3.5响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；**

**18.3.6响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务质保期少于磋商文件规定期限的；**

**18.3.7响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；**

**18.3.8竞标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；**

**18.3.9竞标货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；**

**18.3.10响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；**

**18.3.11供应商的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；**

**18.3.12磋商时供应商的法定代表人或其授权代理人未提供有效身份证明的；**

**18.3.13供应商未能在线参与磋商的；**

**18.3.14提供不真实资料的；**

**18.3.15竞标服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；**

**18.3.16未响应磋商文件中“▲”实质性条款；**

**18.3.17报价超过最高限价的；**

**18.3.18未改变磋商文件磋商需求的情况下，二次报价高于首次报价或最后报价高于二次报价的；**

**18.3.19法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。**

18.4 出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

18.4.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

18.4.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.4.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.4.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

18.4.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**19、磋商小组与磋商原则**

本项目磋商小组依法由3人（含）以上单数的人员组成，磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商小组遵循公平、公正、科学合理，竞争择优的原则；

因有效供应商不足3个使得磋商明显缺乏竞争的，采购单位有权拒绝全部供应商。所有供应商被拒绝的，采购单位应当依法重新组织磋商。

**20、磋商过程的保密**

20.1磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密。

20.2在响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向磋商采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

20.3磋商小组分别与各供应商进行商务资信、技术及价格磋商。在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

**21、响应文件的澄清**

评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商30分钟提交澄清说明或补正的时间，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

**22、磋商程序与方法**

22.1资格性审查

磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.2初步审查

磋商小组对通过资格性检查的供应商进行符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.3磋商小组根据磋商文件的内容与各供应商分别进行磋商，各供应商在线答复的同时，须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式提交至磋商小组，其书面文件必须由供应商的法定代表人签字（或签章），作为响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

如果供应商在满足竞争性磋商文件规定要求的基础上（除价格外）提供其他优惠条件，仅作为磋商的参考依据，不作为最终确定成交供应商的必要条件。

磋商小组对供应商磋商响应文件是否作出了实质性响应的判定，只依据磋商响应文件（含补充文件）本身的内容，不依据在最后报价程序后的任何外来证明。

磋商小组根据参加磋商供应商的情况和对磋商文件的响应程度，分轮与供应商进行协商磋商，并逐一予以淘汰，但磋商轮次最多不得超过3轮。首次报价在磋商响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的供应商在规定的时间内在线提供。

**▲最终报价在磋商结束后要求参加磋商的供应商在规定的时间内在线提供，各供应商事先应做好充足准备，如未能在规定的时间内提供最终报价，作自动放弃处理。最终报价不得超过前一次报价。**

22.4响应文件计算错误的修正

22.4.1响应文件中磋商报价一览表内容与响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

22.4.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

22.4.4单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.4.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5商务资信、技术部分磋商结束后，采购代理机构将联系供应商进行二次报价。

22.6确定成交供应商

**本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确定成交人。**

22.6.1采购代理机构将在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定成交人，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

22.6.2采购人及采购组织机构不对评审结果做任何解释。

**23、采购结果公告和成交通知书签发**

采购代理机构将在成交人确定之日起2个工作日内通过“政府采购云平台”向成交人签发《成交通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果，采购文件随中标结果同时公告。

成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃中标。

**24、废标**

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3因重大变故，采购任务取消的;

24.4供应商的报价均超最高限价的，采购人不能支付的;

24.5法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，磋商采购单位将废标理由通知所有供应商。

本磋商规则及程序只适用于本项目磋商文件。

**五、授予合同**

**25、授予合同的依据**

25.1磋商采购单位签发的成交通知书；

25.2磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

25.3响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

**26、合同签订**

26.1成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

26.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

26.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同。

26.4采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

26.5成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则磋商采购单位将废除授标，给磋商采购单位造成的损失超过竞标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.6成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

26.7如果成交供应商未能遵守本须知规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

26.8自合同签订之日起两个工作日内，在政采云系统上备案并发布合同公告。

**27、履约保证金：**不收取。

**第二章 磋商项目服务范围及要求**

**一、项目概况**

**1、**本项目招标范围为妙西镇区村居内的监控等服务。考虑到特殊性，本系统的设计本着“可靠、先进、经济、实用”和“统一规划、分步实施”的原则，人脸、微卡、球机等服务。（以上具体详见招标参数）

**2、**项目内容：本项目服务期为三年。

项目验收前，供应商按要求制作监控点基本信息资料，应包含点位名称、现场图片等。并按标准配置监控点字幕，完成点位基础地理信息采集输入专门系统，要求信息采集率、准确率达到100%。负责按标准完成项目检测。

**二、建设要求**

**1、**根据省、市雪亮工程的相关文件精神，本项目视频监控、车辆卡扣、人脸识别及交换设备、传输线路、电源接入、中心存储等所有配套系统，必须达到设备、组网、 扩充、管理的统一。

1.1 **设备**的统一性：整个系统前端设备、存储设备采用同品牌系列或全兼容产品，

应与全市公安现有网络交换系统、视频共享管理平台保证完全兼容，便于统一指挥，共享调用，提高工作效率。

1.2 **组网**的统一性：整个系统传输线路将统一采取规定方式的线路。前端监控点至 主控中心统一使用光纤方式；由主控中心统一接入公安视频监控专网。

1.3 **扩充**的统一性：整个系统采取统一的标准接口和通讯协议，光纤和接口留有相应余地，便于系统今后的扩容。

1.4 **管理**的统一性：项目所有抓拍、视频监控点经唯一管理平台接入市公安局管理平台。平台使用管理权限按照市局、分局、派出所逐级制定。

本项目以这“四个统一”作为总体要求来设计。

**2、系统建设目标**

本项目高清治安视频监控系统采取纯数字方式组建，以达到或实现：①系统具备现场监视和图像调度功能；②系统利用先进的光传输技术，采取纯数字方式组建；③前端数字图像接入主控中心并接入监控视频专网

1、前端采集：前端采用400万像素以上的高清数字摄像机采集视频图像，前端摄像机采集的高清监控视频经专用光传输网在业主侧存储系统中存放；

2、网络平台：将接收到的监控数字视频信号接入管理平台统一管理存储，通过专线将视频内容推送到市公安视联网平台；

3、录像存储：所有前端图像均存储到主控中心磁盘阵列，视频存储采用4M码流，存储时间不少于30天。

4、图像调用：视频监控专网内的所有授权电脑均可实时浏览前端图像及调用磁盘阵列中的录像。公安各级指挥中心均可以通过网络实时查看各个监控点、调阅历史资料、指挥突发事件。

**3、技术要求**

本次工程的规划设计按照相关行业标准、国家标准、本地区的有关标准和规范，并参照以下的设计规范和要求进行：

 《安全防范工程技术规范》 （GB50348-2004）

 《社会治安动态视频监控系统技术规范》 （DB33/T629）

 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 （GA/T497-2009）

 《安全防范工程程序与要求》 （GA/T75-94）

 《安全防范系统验收规则》 （GA308-2001）

 《安全防范系统通用图形符号》 （GA/T74-2000）

 《民用闭路电视监控系统工程技术规范》 (GB50198-94)

 《防盗报警中心控制台》 （GB/TI6572-1996）

 《视频安防系统技术要求》 （GB/T367-2001）

 《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

 《报警图像信号有线传输装置》 （GB/T6677-1996）

 《工业电视系统工程设计规范》 （GBJ115-87）

 《智能建筑设计标准》 （GB/T 50314－2000）

 《通信系统机房设计》 （GBKJ-90）

 《银行营业场所安全防范工程设计规范》 (GB/TI6677-1996)

 《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》 (GB/TI6571-1996)

 《社会治安动态视频监控系统技术规范》 DB33/T502-2004

 《跨区域视频监控联网共享技术规范》 DB33/T629-2011

 《 安 全 防 范 视 频 监 控 联 网 系 统 信 息 传 输 、 交 换 、 控 制 技 术 要 求 》

（GB/T28181-2011）

3.1系统建设原则

项目的设计和规划要充分考虑实现与前期项目在前端基础施工、建设安装、设备选型、传输线路、平台等方面的全面兼容和无缝对接。考虑到特殊性，本系统的设计本着“可靠、先进、经济、实用”和“统一规划、分步实施”的原则，充分利用现有资源，并结合具体情况和实际需求而进行。

* 可靠性：

系统具有高可靠性和高安全性，能长期稳定运行，不易受黑客攻击和病毒感染；对于无人值守场所的设备，使用具有升级能力的嵌入式设备；

可确保在本地大气条件下平均无故障工作时间（MTBF）不小于10000小时。

* 实用性：

系统功能可满足治安动态监控的基本要求，使用方便，图像清晰；

系统可用性好，全天候稳定工作，不论白天还是夜晚，不论晴天还是雨天，都能有较好的效果；

可扩展性好，不仅系统规模和功能易于扩充，还能将公安系统以外的符合接入标准的监控系统接入本系统；

采用统一的系统标准和通信协议，使整个系统中各个子系统之间能互联互控，充分发挥整个系统的功能，而且所采用设备也不必受制于某一厂商；

操作简单，显示明了，维修方便，经久耐用，实现系统的计算机网络化处理及信息共享，并保证系统及网络安全。

* 经济性：

由于整个系统规模较大，在确保质量、可靠性、实用性、先进性的前提下，供应商应采用较经济的方案，包括设备成本、建设成本、使用成本、升级和维护成本。

* 系统兼容、扩展性：

系统分步实施，系统的软件、硬件能方便、低成本的升级，确保对今后兼容和一定的扩展性，同时必须做到与前期建设的高清视频监控系统直接的无缝对接，以满足网络技术和数字监控系统现实需求和发展需要。

整个监控系统达到完善、清晰，各自独立、有机组合，力求经济实用。

整个系统应安全、可靠，易于维护。

3.2系统总体架构

本项目高清治安视频监控系统采取纯数字方式组建，以达到或实现：①系统具备现场监视和图像调度功能；②系统利用先进的光传输技术，采取纯数字方式组建；③前端数字图像接入主控中心并接入监控视频专网，专网内电脑按授权分级使用系统；④存储和传输的码流分开；⑤数字图像集中存储、集中管理，存储设备采用磁盘阵列，设在供应商主控中心机房；⑥项目采用系统化设计、标准化建设，要具备扩容性，方便日后对各功能模块进行升级扩容。具体如下：

* 前端采集：前端采用400万像素以上的高清数字摄像机采集视频图像，要求其分辨率可达到2560×1440以上，前端摄像机采集的高清监控视频经专用光传输网在供应商提供的存储系统中存放。
* 网络平台：将接收到的监控数字视频信号接入管理平台统一管理存储，并实现接入公安视频监控专网；
* 录像存储：所有前端图像均存储到主控中心磁盘阵列，存储时间不少于30天；
* 图像调用：视频监控专网内的所有授权电脑均可实时浏览前端图像及调用磁盘阵列中的录像。公安各级指挥中心均可以通过网络实时查看各个监控点、调阅历史资料、指挥突发事件。
1. **建设内容**

4.1监控设备部署

本项目共建设枪机289台，球机1台，双舱人脸6台，微卡4台。

1、枪机289台

白鹭观景台(2)、避村东北方向303米(1)、扁担湾系列点位(7)、变电所11省道岔口(2)、常登坞彭启章门口(2)、潮耕部落外(1)、丁家村系列点位(12)、东边村系列点位(9)、渡善村鱼塘三岔口(1)、方坞系列点位(3)、白羊山新农村(1)、和平与方家庄交界处(1)、后沈埠系列点位(3)、玲珑湾系列点位(9)、妙山系列核心区域(66)、陆家庄系列点位(9)、潘村高速旁(4)、沈家本历史文化园(10)、楂树坞系列点位(8)，、潮耕部落停车场(1)、妙西-锦秀苑内(1)、妙西-鹭cofee(1)、妙西-栖sail沙滩(1)、鹿山坞桥下(1)、妙西下高速(1)、陆羽古道(1)、十里芳菲外部(1)、新104国道郎村红绿灯(1)、月亮湾小区(1)、南埠养老院对面新村(1)、茶圣路四岔口(1)、滋坞里新村内(1)等共计289个点位。

球机1台

柴坞新村内(1)。

双舱人脸6台

妙西-黄埔新桥广场(1)、妙西老街-新桥(1)、妙西-前滋坞村卡口(1)、王村村内(1)、妙西小学路口(1)、海印寺门口(1)。

微卡4台

百亩山隧道口东/西(2)、新104国道南/北(2)。

4.2设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 名称 | 性能要求（参数） | 是否国产品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 |  治安监控 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）；补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：6mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：52°；垂直：26°；对角：61°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；；智能编码：H.264:支持;H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；音频接口：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持；报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；最大Micro SD卡：512GB；其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67 | 是 | 289 | 台 |
| 2 | 球机 | 传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/2.8英寸CMOS；像素：全景：400万；细节：400万；最大分辨率：全景：2560×1440；细节：2560×1440；最低照度：全景： 彩色：0.001lux@F1.0 黑白：0.0001lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；补光类型：红外+白光；镜头焦距：全景：4mm；细节：4.8mm～115mm；镜头光圈：全景F1.0细节F1.6-F3.6；视场角：全景 水平：95° 垂直：52.5° 对角：116° 细节 水平：53.1°~3.4° 垂直：30.4°~1.95° 对角线：59.3°~3.9°；光学变倍：细节：24倍；定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；可视域功能：支持；通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；智能分类：易智能；周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态：目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；透雾功能：电子透雾；网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；报警接口：2进1出；语音对讲：支持；报警输入：2路，开关量输入(0～5V DC)；报警输出：1路；供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）；防护等级：IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准；球机尺寸：SDT-7C；接口类型：RJ45接口 | 是  | 1 | 台 |
| 3 |  双舱人脸摄像机 | 外观:天阙；传感器类型：通道1（全景）：1/1.8英寸CMOS；通道2（细节）：1/1.2英寸CMOS；像素：通道1（全景）：800万；通道2（细节）：800万；最大分辨率：3840×2160；最低照度：通道1（全景）：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；通道2（细节）：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：100m（视频监控距离）30m（人脸检测距离）；补光灯：通道1（全景）：2颗（暖光灯）；通道2（细节）：3颗（柔光双色灯），2颗（暖光灯）；镜头类型：通道1（全景）：定焦镜头；通道2（细节）：机芯镜头；镜头焦距：通道1（全景）：3.6mm；通道2（细节）：10mm～50mm；镜头光圈：通道1（全景）：F1.0；通道2（细节）：F1.5；视场角：通道1（全景）：水平：94°；垂直：49°；对角：112°；通道2（细节）：水平：42°～12°；垂直：24°～7°对角：49°～13°；通用行为分析：物品遗留；物品搬移；智能说明：通道1（全景）：视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）：视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开；深度智能：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕） ,口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持10万人脸底库的人脸比对；人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；道路监控：支持非机动车逆行检测；支持机动车占道检测；支持卡口；支持交通拥堵；支持绘制4个车道；支持车道方向可设；支持车辆拥堵阈值可设；支持拥堵时间可设；视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性:遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）；智能检索：配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码：H.264:支持；H.265:支持；视频帧率：通道1（全景）：50Hz：主码流（3840×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；60Hz：主码流（3840×2160@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）；通道2（细节）：50Hz：主码流（3840×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps），第三码流（1920×1080@25fps）；60Hz：主码流（3840×2160@30fps），辅码流（704×480@30fps），第三码流（1920×1080@30fps）；宽动态：120dB；默认分辨率下默认码流：通道1（全景）：8192kbps；通道2（细节）：8192kbps；音频接口：支持；内置MIC：支持，内置双MIC；内置扬声器：支持，内置1个扬声器；报警：支持；网络接口：1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A；最大Micro SD卡：512GB；低照等级：超星光；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：2路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：3路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）；电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；供电方式：DC12V，5A；防护等级：IP67；防腐蚀等级：普通防护 | 是 | 6 | 台 |
| 4 | 微 卡 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；镜头：标配；电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）；图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）；视频分辨率：4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)；视频帧率：最大支持25fps；默认主码流(2688×1520@25fps)，辅码流(704×576@25fps)；视频码率：H.264：32kbps~32767kbpsH.265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG；图片编码格式：JPEG；图片合成：支持1/2/3/4张图片合成；光圈控制接口：1个，DC自动光圈；网络接口：1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；USB接口：1个，USB 2.0接口；存储接口：1个，最大支持256GB TF卡本地存储；RS-485接口：2个，可用于连接车检器、常亮灯等；RS-232接口：1个；报警输入：1路；报警输出：1路；音频输入：1路；音频输出：1路；供电方式：AC100–240V，50Hz；功耗：≤18W（下挂灯功耗≤10W）；工作温度：-40℃～+65℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；产品尺寸：512.0mm×144.0mm×165.5mm（长×宽×高）；毛重：3.7kg；电源：标配 | 是 | 4 | 台 |
| 5 | 暖光LED常亮灯 | 灯型：LED灯；光源：可见光（波长350nm～780nm）；色温：3500K；中心光照度：LED：＜40lx（20m光照度）；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：3车道；补光距离：16m～26m；频率：常亮；灯珠数量：16颗；光通量：1800lm；远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节：1～20级亮度可调；防眩目处理：支持，外置光栅；供电方式：AC100–240V；功耗：＜40W；净重：2.5kg | 是 | 4 | 个 |
| 6 | 网络视频存储服务器 | 主处理器：64位高性能多核处理器；操作系统：国产操作系统；控制器：单控制器；高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB；视频直存（私有协议）：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；硬盘接口：36个；SATA；CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持25TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；（硬盘型号参考配套产品） | 是 | 3 | 个 |
| 7 | 8TB硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 是 | 85 | 块 |
| 8 | 前端机箱 | 采用挂杆式室外机箱，钢板厚度≥0.8mm不銹刚板，机箱规格400mm\*300mm\*200mm；机箱门采用垫圈密封，锁采用锌合金锁体、钢制钢栓，纹链采用锌合金锁体、钢制钢销，机箱应能适应室外抗高温环境，换气百叶窗通风。 | 是 | 151 | 个 |
| 9 | 4m及以下立杆含副杆（含预埋、安装） | 采用3.75mm以上有缝钢管，立杆基本形状为圆柱形，立杆管径在114 mm±10 mm,底部法兰300\*300\*20mm, 采用防锈、镀锌、抛光处理，外表喷塑。挑臂采用壁厚3mm以上有缝钢管，挑臂长度2米以下，管径在63 mm±5 mm。 | 是 | 34 | 套 |
| 10 | 6m及以下立杆含副杆（含预埋、安装） | 采用3.75mm以上有缝钢管，立杆基本形状为圆柱形，立杆管径在140 mm±10 mm,底部法兰300\*300\*20mm, 采用防锈、镀锌、抛光处理，外表喷塑。挑臂采用壁厚3mm以上有缝钢管，挑臂长度2米以下，管径在63 mm±5 mm。 | 是 | 3 | 套 |
| 11 | 借杆挑杆或支架 | 定制 | 是 | 89 | 项 |
| 12 | 接地系统 | 接地线接地 | 是 | 37 | 套 |
| 13 | 机箱固定件 | 机箱固定抱箍、铁板及辅料、高出地面220MM | 是 | 151 | 套 |
| 14 | 排管 | 电源线进机箱套管，捆扎牢固，美观 | 是 | 151 | 个 |
| 15 | 点位集成服务 | 含电源线，开挖、设备安装、调试等，开挖等。 | 是 | 151 | 项 |
| 16 | 链路 | VPN专线，20M,3年 | 是 | 136 | 条 |
| 17 | 链路 | VPN专线，100M,3年 | 是 | 2 | 条 |
| 18 | 维护费 | 故障的排查维修，设备定期巡检，以及后续涉及点位的搬迁等。 | 是 | 3 | 项 |

**三、商务要求**

**1、服务期**

（1）本项目服务期3年，以通过验收之日起计算；服务期内因项目产品或服务本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

（2）服务期内，要求供应商在接到招标采购单位维修要求电话后，需在5小时内响应,并在72小时内修复。

**2、付款方式：**

签订合同后支付合同总金额的40%；每年春节前按实际结算；服务期满后付清。

注：若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用 前述规定。

**3、服务地点：**招标人指定地点

**4、安装调试**

安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装过程中发生的费用由中标供应商负责,包括安装调试人员的交通、食、住宿费用。

供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

**5、交付时间：中标后，与业主方协商确定**。

**6、验收**

项目验收前，中标供应商按要求制作监控点基本信息资料，应包含点位名称、现场图片、图纸等。并按标准配置监控点字幕，完成点位基础地理信息采集输入专门系统，要求信息采集率、准确率达到100%。负责按标准完成项目检测。

中标供应商按合同规定提供符合招标文件规定的要求的项目内容，并经招标人检验合格，所有的技术资料和清单已向招标采购单位提交并被接受，验收视为合格，若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，招标人保留向中标供应商索赔的权利。

8、培训

8.1．中标供应商有义务对招标人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

8.2．培训的内容包括项目内容的安装、使用、配置管理、性能优化以及基本维护知识

8.3、技术要求中规定的培训。

**第三章 合同主要条款（仅供参考）**

项目名称： 项目编号： 合同号：

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

甲乙双方根据 关于 竞争性磋商的结果，签署本合同。

**一、服务内容**

按标项填写服务内容

**二、合同金额**

本合同金额为 人民币。

**三、服务时间与服务地点**

服务时间：详见招标文件要求；

服务地点：按各标项服务地点执行。

**四、签署合同的要求**

4.1 乙方必须按照投标文件和询标过程中承诺的条款以及中标通知书中规定的时间、 地点与甲方签订合同；

4.2 所签订的合同内容不得对招标文件和供应商的投标文件作实质性修改；

4.3 甲方不得向乙方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与乙方私 下订立背离合同实质性内容的协议；

**五.技术规范**

本合同执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的服务技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

**六.知识产权**

乙方保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。乙方应保证甲方在使用时不 受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

**七.工作考核及付款方式**

7.1预付款：签订合同后支付合同总金额的40%；每年春节前按实际结算；服务期满后付清。

注：若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用 前述规定。

7.2乙方自行解决本项目所有监控点电源接入，相关费用以及设备日常电费由供 应商自行承担。服务费计费方法：（1）高清视频监控以前端监控摄像机数量，结合完 好率（正常使用的监控点数与总监控点数百分比）计算租费，标准如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **完好率范围** | **结算方式** |
| 1 | 完好率 ≥ 98% | 按正常监控点月租合计数的 100%支付 |
| 2 | 98% > 完好率 ≥ 95% | 按正常监控点月租合计数的 90%支付 |
| 3 | 完好率 < 95% | 按正常监控点月租合计数的 80%支付 |

（2）要求一般区域存储时间达到 30 天，重点区域存储时间达到 90 天，若某点位 存储时间未达到规定时长，则按故障点位计入当日完好率，直至存储时间达到规定时长， 视为消除故障。

（3）高清视频抓拍监控系统按卡口数，结合故障情况支付月租。因供应商提供的 设备、线路或电源原因引起的故障，每月累计不超过 3 天的，按正常使用天数占全月比例支付租费（12 时前排除故障，当天不计入故障如天数）； 故障天数超过 3 天，不足 10 天，按正常使用天数占全月比例的 90%支付租金；故障超过 10 天租方不支付租费。

（4）如遇区域整体规划调整或其他情况出现点位下线的，下线点位按照比例扣除 租赁费用。

税费：本服务执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**8.支付**：本合同使用人民币支付；

**9.技术服务**

乙方应负责安排甲方相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标 时由乙方提出建议；

**10.售后服务及承诺**

10.1 乙方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电 话等有关资料；

10.2 **服务期：详见招标文件要求**。在服务期内，因服务质量所发生的一切费用均由 乙方承担；

**11.履约保证及后续服务**

**11.1** **本合同不设履约保证金。**

11.2 乙方应按招标文件规定的服务标准向甲方提供服务。

11.3如甲方检查发现乙方提供的服务不符合标准要求，乙方应立即进行整改，直到 符合要求为止。

11.4由于乙方服务人员原因在服务工作中给甲方的设施、材料造成损失，乙方应负 责赔偿。

 11.5 在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达服务现场。

11.6在服务质量保证期内，乙方应对出现的服务质量及安全问题负责处理解决并承 担一切费用。

11.7服务期满后，所有设备、软、硬设施无偿赠予采购人。

**12.违约责任**

12.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

12.3 乙方不按约定提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期提供服务超 过约定日期 10 个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行 为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过 违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 如乙方提供的服务或与服务相关的物品存在知识产权纠纷而导致本合同无法 继续履行，在甲方发函要求解决相关知识产权问题后 日内仍未解决的，则甲方有权 单方终止本合同的履行，并要求供乙方承担相应赔偿责任。

**13.不可抗力事件处理**

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期 可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**14.争议解决**

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协 商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第 种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

14.2 仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

14.3 在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

**15.转让或分包**

15.1 本合同范围的服务，应由乙方提供，不得转让他人供应；

15.2 除非得到甲方的书面同意后，乙方可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。 甲方有绝对权力阻止分包。虽然甲方之前未有阻止分包，甲方仍有权在任何时候拒绝任 何分包人，有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务，并不承担任何赔偿责任。

15.3 本合同全部或部分的分包不能减轻乙方承担的责任，乙方仍须将分包人的任何 行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

15.4 在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在乙方按本合同的 履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

15.5 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**16.适用法律**

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和浙 江省有关条例等。

**17.合同生效及其他**

17.1 本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

17.2 本合同一式伍份，甲方、乙方各执两份；采购代理机构执一份备案。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮编： 邮编

签订时间： 签订时间：

**注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标** **文件实质性要求。**

**第四章 响应文件格式**

**具体内容参照响应文件的组成(未提供格式的格式自拟)**

**一、资格文件/技术、商务、资信及其他文件封面格式**

 **资格文件/技术、商务、资信及其他文件**

**项目名称：**

**项目编号：**

**供应商名称：**

**供应商地址：**

 **年 月 日**

**二、资格、技术、商务、资信目录：**

具体内容参照响应文件的组成。

**资格文件格式：**

**1、法定代表人有效身份证明书**

**.**

（姓名）是（单位全称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明。

竞标人：（盖章）

法定代表人（签名或盖章）

日期： 年 月 日

——————————————————————————————-------

有效身份证明复印件粘贴处

**2、法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明，我（姓名）系（竞标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（采购机构名称）的项目的竞标活动。被授权代理人在竞标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人： （签字）

身份证号码：

职 务：

竞标人： （盖章）

 法定代表人： （签名或盖章）

日期： 年 月 日

——————————————————————————————-------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

**3、信用承诺书**

（供应商）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：（盖章/签名）

 时 间： 年 月 日

**技术文件格式：**

**供应商根据“响应文件组成及评分标准要求”自拟格式**

**商务、资信及其他文件格式：**

**磋商声明书**

致： （磋商采购单位名称）：

我方（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标产品和服务，我方就本次竞争性磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字或盖章：

竞标人公章：

 年 月 日

**竞标人业绩**

竞标人全称（加盖公章）： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额(人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注：注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

**商务条款偏离表**

**竞标人全称（加盖公章）： 磋商文件编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件的商务条款** | **投标文件的商务条款** | **偏离原因** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**法定代表人或其授权代理人签名或盖章：**

 **日期： 年 月 日**

**注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。**

**三、报价文件目录：**

具体内容参照响应文件的组成。

**报价文件格式：**

**竞 标 函**

致：（磋商采购人名称）：

根据贵方为项目的磋商公告（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表竞标人（竞标人名称）提交报价文件、技术、商务、资信文件正本一份、副本 / 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.竞标人已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.竞标人在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本竞标有效期自开标日起 60 个日历天。

4.如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本竞标人将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.竞标人同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6.与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：电话：

传真：竞标人代表姓名： 职务：

竞标人名称(公章):

开户银行： 银行账号：

授权代表签字: 日期:年月日

**磋商报价一览表（首次报价）**

竞标人全称（加盖公章）：

磋商文件编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标总价（人民币） | 小写 |  元 |
| 大写 |  元 |
| 是否具有符合小微企业价 格扣除政策的情形 |  |

注: 1、磋商费用包括项目实施所需的设备、材料、机械、人工费、服务费税费、磋商代理服务费及其他一切费用。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**投标报价细表标（按第二章中清单报价)**

**磋商代理服务费承诺函**

湖州泓达工程管理咨询有限公司 ：

根据 项目磋商文件规定，一旦由我公司成交，我公司同意按磋商文件规定支付本项目全额磋商代理服务费，在我公司收到成交通知书后当日一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

竞标人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**注：建议各供应商进入“中小企业规模类型自测小程序”进行自测。**

**监狱企业声明函**

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:) (项目编号:)采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期： 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

**残疾人福利性单位声明函**

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(采购人名称)单位的(项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**其他部分：竞标人认为要说明的其他内容**

**附件：**

**1、供应商自评分索引表**

供应商全称（公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期： 年 月 日

**第五章 磋商办法及评分标准**

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于妙西镇村居雪亮工程运维服务项目

**一、总则**

本次评标采用综合评分法，**总分为100分，其中价格分20分、技术、商务资信及其他部分80分**。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。本项目由采购人授权的评标委员会直接确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商最终得分=技术分、商务分和资信及其他分得分+价格分得分。

**二、评标内容及标准**

**（一）价格分20分**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

**小、微企业价格扣除扶持政策扶持政策说明：**

**本项目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。**

落实政府采购政策：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》和转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）及浙财采监【2022】3号，对小型企业或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求（其一）的投标人被认定为小型企业或微型企业：

1、投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型企业或微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

注：出现以下情况，不进行价格扣除

（1）未提供《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》；

（2）提供的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》未采用本采购文件附件的模板；

（3）提供的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》未填写完整的；

（4）投标人未如实填写《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》的；

此项由评审小组集体核实后统一打分。

**（二）技术、商务、资信及其他分**

**技术、商务、资信及其他分80分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 项目理解 | 根据供应商对本项目的项目背景、建设目标及目前现状问题、需求分析等的深入理解，了解清晰、分析全面合理，能充分说明配置情况，且满足采购人需求的得9-12分；对本项目服务内容及要求了解和分析一般的得5-8分；理解含糊不清的得1-4分。未提供不得分。 | 12分 |
| 2 | 产品技术 及质量性能 | 响应招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的得12分；低于招标文件要求的部件整体性能、技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项适当减分（非实质性偏离），每低于一项扣1分，扣完为止;  | 12分 |
| 3 | 项目实施方案 | 1、供应商根据招标文件采购需求提供针对采购内容的详细服务方案（6分）：方案描述清晰、内容详细、且满足采购人需求的得5-6分；方案一般，能基本满足采购人需求的得3-4分；方案简单，只能部分满足的得0-2分。不提供不得分。2、安装、调试方案和措施（3分）：安装、调试方案和措施能结合本项目特点，方案切实可行、能达到项目实施质量，方便有利于采购人使用及售后的得2-3分，方案措施欠佳有缺失的得0-1分。不提供不得分。3、设计图纸：供应商提供完整的项目实施设计图纸（包含安装位置，取电方案等）的得6分，有欠缺或不完整的，每处扣2分，扣完为止。不提供不得分。4、点位规划：供应商提供本项目拟建点位的规划情况，设计点位表，按项目内容各类型提供规划清单。规划完整的得5分，内容有欠缺或者不完整得，每处扣2分，扣完为止，不提供不得分。 | 20分 |
| 4 | 拟投入本项目人员 | 1、项目负责人同时具有高级数据安全工程师、智能化系统集成项目经理（高级）、系统集成高级工程师得5分，缺1项扣2分，扣完为止。2、投标人拟派本项目技术负责人具有CCSC网络安全管理认证、注册数据安全治理专业人员CISP-DSG认证的得3分，每少一项扣2分，扣完为止。3、投标人拟派项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）具有安防系统工程师（高级）、信息技术（应用电子）高级工程师证书、智能化系统工程师（高级）、电工证、登高证得5分，每缺少1个扣1分，扣完为止。**须提供本企业相关人员资质证书复印件及近三个月中任意一个月由投标人缴纳的社保证明材料，不提供不得分。** | 13分 |
| 5 | 售后服务与承诺 | 1. 投标人须针对本项目售后服务方案（6分）：总体售后服务方案。能保证服务承诺的落实，对服务承诺的各项措施合理完善，以及满足采购人的要求的得4-6分，售后服务方案不全面或者有欠缺的得1-3分，不提供的不得分。
2. 响应时间（3分）：

接到采购单位的通知在2小时内响应并到达现场的得1分，每减少0.5小时加1分，最高得3分；3、项目服务期（6分）：在3年的基础上，增加1年得2分，增加2年得6分，最多得6分。 | 15分 |
| 6 | 企业资质 | 1、投标人具备有效的有效质量管理体系认证证书的得1分；2、投标人具备信息技术服务管理体系认证证书（体系适合通信设施运行维护）的，得1分；3、投标人具备业务连续性管理体系认证证书（体系适合通信设施运行维护）的，得1分；4、投标人具备信息安全管理体系认证证书（体系适合通信设施运行维护）的，得1分；5、具备售后服务认证证书的，得1分;6、具备ITSS 信息技术符合性证书(业务领域:运行维护)的得1分;竞包人须提供证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 7 | 企业业绩 | 评委根据投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）提供同类项目成功案例进行评定：投标人每提供1个同类项目合同的得1分，最多得2分。**注：提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。** | 2分 |

**（四）技术分、商务资信及其他分的计算**

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数