**织里镇地下雨污水管网专业疏通、应急封堵项目**

**财政审批编号： 临[2020]3715号**

**公开招标采购文件**

项 目 编 号：ZJJY2020-020

采 购 单 位： 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心

采购代理机构： 浙江金业管理咨询有限公司

2020年5月

**目 录**

[第一章、公开招标采购公告 1](#_Toc489518971)

[第二章、招标需求 4](#_Toc489518972)

[第三章、投标人须知 42](#_Toc489518973)

[投标须知前附表 42](#_Toc489518974)

[一、总 则 43](#_Toc489518975)

[二、招标文件 1](#_Toc489518976)0

[三、投标文件的编制 46](#_Toc489518977)

[四、开标 50](#_Toc489518978)

[五、评标 50](#_Toc489518979)

[六、定标 53](#_Toc489518980)

[七、合同授予 53](#_Toc489518981)

[第四章、评标办法及评分标准 54](#_Toc489518982)

[一、总则 54](#_Toc489518983)

[二、评标内容及标准 19](#_Toc489518984)

[第五章、合同主要条款 21](#_Toc489518985)

[第六章、投标文件格式 57](#_Toc489518986)

[第七章、工程量清单 85](#_Toc489518987)

**第一章、公开招标采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市吴兴区财政局政府采购监管科（**财政审批编号：临[2020]3715号**）批准，现就湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心的**织里镇地下雨污水管网专业疏通、应急封堵项目**进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

**一．招标项目编号: ZJJY2020-020**

**二．采购组织类型：**分散采购委托代理

**三．招标项目概况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 单位及数量 | 区域 | 工期 | 采购预算（最高限价） |
| Ⅰ | 1项 | (织里、振兴、漾西三个办事处辖区) | 1年 | 3798207元 |
| Ⅱ | 1项 | (晟舍、利济、轧村三个办事处辖区) | 1年 | 3810145元 |

**四．投标供应商资格要求:**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

 2、至本项目开标截止时间前，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果为准）；

3、▲投标人的特定条件：

（1）具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（营业执照经营范围内须包含管道疏通相关方面内容）（浙江省外企业须提供有效的进浙备案证明）；

（2）具有有效的安全生产许可证

（3）本项目不接受联合体投标。

**五．报名及采购文件的获取**：

1、报名及获取招标文件时间：2020 年5月22日至 2020 年5 月29 日(潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件)。

2、本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名,供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）： https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话： 400-881-7190。已经注册成功的供应商无需重复注册。

**六、投标文件的递交及相关事宜：**

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020 年 6月 15日上午 09:00 时（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

* 1. 、电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于 2020 年 6月 15日上午 09:00 时（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格， 作无效标处理）；
	2. 、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、联系电话并加盖公章。投标人应确保在投标截止时间前送达（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以回执，回执单采用图片形式发送给投标人确认，该回执单仅作为投标人邮寄的包裹送达时间的依据），逾期送达的将拒绝接收。
	3. 、CA 锁解密时间为开标当日09:00至09:30。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅提交“备份投标文件”的，投标无效。

4、供应商须在线获取 CA 数字证书（完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），办理流程详见<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>），并登陆“浙江政府采购网”（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系

统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行 前 往 浙 江 省 政 府 采 购 网 下 载 并 安 装 ，（ 下 载 网 址 ：<http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html>），供应商电子交易操作指南详见网址：

<https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html>）

**七、开标地点：**湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室（四）【湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢（具体位置：吴兴大道与区府路交叉口，吴兴区住建局对面）】

**八、其他事项：**

1 . 本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本采购文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传。**投标供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。**

2.**本项目公告期限：5个工作日**。

3.投标供应商对采购文件有异议的，应当在2020年6月5日下午17：00前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的投标供应商。投标供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

4.投标供应商如认为采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑，逾期不予受理。投标供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台(http://www.zcygov.cn)进行网上报名；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

**九、告知事项**

 1、供应商可以派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明出席。未携带有效证明的，其投标文件将被拒绝），派授权代表出席开标会议的“备份投标文件”现场递交；不派派授权代表出席开标会议的，“备份投标文件”通过邮寄的方式送达（邮寄地址：浙江金业管理咨询有限公司（湖州市新竹路36号中南大厦18楼），联系人：冯申申，电话：13157288251。）。

2、投标供应商如需到场，必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求、佩戴口罩的人员参与开标现场活动，请严格把关。且只能指派 1 人参加现场开标活动；

3、参加投标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从

交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办 APP 中申领）。主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。

 4、防控期间，参加投标的人员从吴兴区政务服务中心（公共资源交易中心）一楼北大门出入（测量体温、出示“湖州健康码”、登记身份证等信息），通过楼梯到达相应楼层（具体见指示牌或询问引导员）；

5、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于 37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开标活动；

6、请各潜在投标单位充分考虑因路程、卡口防疫检查等因素（注：不得违反国家、浙江省、湖州市、吴兴区等相关规定）。特殊时期，为避免各因素带来不便导致时间效率问题，请各潜在投标人提前30分钟到场，确保投标有效。

7、所有需进入吴兴区公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

**十．联系方式**

1、采购代理机构名称：浙江金业管理咨询有限公司

联系人：冯申申 联系电话：0572-2557286 传真：0572-2558688

2、采购人名称：湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心

联系人：沈俊杰 联系电话：0572-2931988

3、同政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市吴兴区政府采购监管科 联系电话：0572-2289702

4、质疑函接收人：苏先生 联系电话：0572-2557296 传真：0572-2558688

**第二章、招标需求**

**项目编号：** ZJJY2020-020

**项目名称：**织里镇地下雨污水管网专业疏通、应急封堵项目

采购单位：湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心

人员证书要求：所有配备人员须持证上岗

潜水员要求：2名具有潜水员证书的潜水员（提供投标截止时间前3个月中任何一个月的社保证明）

工期：1年

**一、招标需求**

**1.1 施工质量要求**

1.1.1、原管道清洗质量

1）预处理后的原有管道内应无沉积物、垃圾及其他障碍物，不应有影响施工的积水；

2）管道内表面应洁净，应无影响衬入的附着物、尖锐毛刺、突起现象；

3）清洗产生的污水和污物应从检查井内排除，污物应按现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68的有关规定处理；

4）管道变形或破坏严重的、接头错位严重的部位，应及时上报业主；

**2.1 依据**

依据设计文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

1、《室外排水设计规程（2014年版）》（GB50014-2006）

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

3、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

4、《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》（CECS164:2004）

5、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012

6、《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005)

7、《地下工程防水设计规范》（BG50108-2008)

8、《给水排水工程埋地玻璃纤维增强塑料加沙管管道结构设计规程》（CECS248：2008)

9、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007)

10、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009)

11、《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806

12、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准。

13、甲方提供的相关图纸及其他相关技术资料；

**3.1 管道疏通要求：**

3.3.1排水管道疏通施工

1、施工流程

收集原有管线资料和施工现场查勘：由养护人员根据收集到的管线资料，对施工现场进行勘探并且记录，为施工准备工程计划及施工现场安全维护

为保障现场施工安全，在进行管道疏通施工前，需对施工现场进行全封闭的安全维护。由于施工现场为一般的临时性维护，因此所采用的安全维护装备主要为施工护栏、三角护锥以及警戒带等，现场安全维护方式如下：

2、管道封堵及排水施工：

按照排水管道封堵技术要求，对于需要清淤的管道采用橡皮管塞或砖墙进行临时封堵，封堵遵循先上游后下游的封堵方式进行施工。

待管道封堵完成后，使用水泵将封堵范围内管道内部的积水临时排至下游管网内。

3、窖井清捞：

将窖井内的垃圾和石头等杂物捞出外运；

4、管道清洗疏通：

对施工段管线进行清於除污作业，根据现场调查，本工程清洗方法为首先使用高压射流冲洗疏通，如达不到效果则采用钻机或铣刀疏通后再用高压射流冲洗车冲洗

5、淤泥外运：

当管道清洗完成后，在检查井内气体符合安全要求后，由施工人员佩戴自供气式呼吸面具进入检查井，先使用高压射水对检查井井壁进行仔细清洗，然后将检查井内原有的以及由排水管道内清理出的垃圾、淤泥等杂物捞出至地面，确保检查井干净、见底、无残留物。所有淤泥垃圾必须装袋并自行转运至符合要求的淤泥堆放地点；

6、拆封通水：

管道疏通完成后，将管道封堵拆除，保持水流畅通。

**4.1管道疏通可达到的质量要求**

管道畅通无阻，每次清淤疏通后管内积淤深度不能超过1/5管径；

● 窨井内无硬块杂物，井内四壁清洁；

● 窨井盖框平稳不动摇、无缺损、无安全隐患、无渗漏。

下水道疏通清理一般遵循由下而上的原则，即清理从排水流向的下游开始，逐渐向上游推进。管道和窨井的疏通、清捞、调换窨井盖及清淤时产生的污泥进行装车、输送到指定处理厂或填埋点。管道的清洗疏通按照施工流程进行操作，以保障施工的质量。

4.4.1特殊工程施工措施

1、管道清洗疏通：

在管道清洗疏通过程中，结合管道内部情况，对于硬质水泥结块等射水疏通无法清理的，辅以人工进行疏通。

2、淤泥外运：

为保障环境整洁，所有疏通淤泥必须清运至垃圾填埋场，且保证在运输过程中路面无散落。拟采用罐式运输车进行淤泥外运。

**5.1 施工现场要求**

5.1.1、按照建设行政主管部门有关规定办理施工所需手续，组织文明施工，投标报价中包含文明施工措施的内容及费用。

5.1.2、中标供应商对场地四周，以及所经过的道路沿线，己建成的道路、电力、给排水、绿化、通讯等设施负有保护责任。

5.1.3、中标供应商搭设现场办公用房和临时宿舍，需报业主及相关部门批准。

5.1.4、中标供应商在施工过程中，必须按照设计单位审批后的图纸及相关技术规范要求进行。

5.1.5、中标供应商应在组织施工中，严格执行下列有关规定

 (l)严格按照当地建设工程施工安全管理规定执行。

 (2)施工现场安全符合有关要求。

 (3)建设部颁JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。

5.1.6、工程开工前，中标供应商应根据施工图纸，详细了解现场实际情况，经监理和甲方同意后方可进行施工。

5.1.7、施工现场必须满足交通导行的相关要求。

**6.1、安全文明施工要求**

本项目施工环境为密闭空间，中标供应商应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。

6.1.1、中标供应商在维修施工前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案、交通导行方案及应急预案等）并上报监理单位，经监理单位审批通过后方可实施。中标供应商必须按评审通过后技术、安全及应急预案进行施工，相关费用包含在综合报价中。

6.1.2、中标供应商必须实行安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在作业前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经项目负责人批准后，方可下井。

6.1.3、作业人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员作业时，井上、井下应有两人监护。若进入管涵施工，还应在箱涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。

6.1.4、作业前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害及可燃气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒、可燃气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害、可燃气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。采用机械通风时，一般可按管道内平均风速0.8ｍ/ｓ计算通风机的风量。

6.1.5、检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹，工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。

6.1.6、 作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。

6.1.7、现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。

6.1.8、在作业时，不得损坏排水设施及其内部穿越的各类管线、不得因检测及封堵等原因，造成路面污水漫溢及作业过程中的井盖座未盖好造成人员伤亡等情况；否则，由此造成的损失，由中标单位承担。

6.1.9、加强安全文明施工管理，做好施工时检查孔四周围挡及照明、通风等安全措施；同时在施工时应统一着装；在清淤、清障段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场材料、机具放置整齐有序，无“脏、乱、差”现象；无明显噪声扰民现象；施工单位在施工区域内应当保护各类杆、管、线设施的完好。

6.1.10、清出的淤泥和垃圾、杂物等，必须实行袋装化，确保随清随运，不得堆放于路面或绿化带中，防止二次污染。若检测施工涉及相关道路时，施工单位必须向交警部门进行申报或备案，办理相关手续，做好现场安全围护和交通疏导。

6.1.11、淤泥堆放场地、淤泥外运及处置由施工单位自行解决。淤泥外运及处置必须符合相关环保要求，否则，由此造成的一切后果由中标单位自行承担。

6.1.12、其他未尽事宜，参照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）规程执行。

**7.1封堵要求**

7.1.1、潜水检查服务：按照采购人要求，对指定的水下设施，如管道、涵洞、水下清淤、水下摸查、水下设备运转情况进行检查（需要水下拍照服务）：
 7.1.2、水下管道（箱涵）封堵：按照采购人要求，对水下管道（箱涵）进行水下封堵作业，根据不同的管径，由投标人自行确定封堵方式，对于管径超过3000m或者施工环境复杂的封堵作业，需要进行专项论证，该项费用包含在投标报价内。封堵完成后，封堵面不得出现渗水漏水情况，确保水下安全施工，同时配合采购人对水下设施设备维修。
作业要求
 7.1.3、按照采购人要求检查排水设施或实施排水封堵作业。

为了保证潜水员在潜水过程中的作业安全和潜水作业的顺利实施。不管是一般性的潜水作业，还是特殊性的应急抢修；无论使用何种潜水装具，采取何种潜水作业方式，潜水作业的组织者和潜水员都必须熟悉和遵循有关的潜水作业组织原则、制定潜水计划以及潜水作业的基本步骤等安全操作规程。才能使潜水作业任务，得以安全、圆满、顺利地完成。
 7.1.4、组织实施潜水作业的一般原则
 （1）人员分工
 项目负责人在潜水作业时必须常驻现场，根据任务的具体情况，必须积极地组织好作业人员，一般情況下管供式（重潜水）潜水不得少于5人，自携式（轻潜水）潜水不得少4人。另外，根据任务的需要，确定是否再需其他工种人员的协助。分工要明确，各负其责。
 （2）明确任务
 潜水作业班（组）长，要使每一位参与施工作业的人员，明确本次任务的具体内容和实际情况，如有条件可结合图纸或画草图进行讲解和说明。一定要让潜水人员了解水下作业的环境和施工作业的情况，然后明确定成任务的计划和措施，以及各项安全注意事项。

7.1.5、潜水员的身体有下列情况者不得进行潜水作业

在本着安全第一，以人为本前提下。不论潜水作业的深度和性质如何，发现有下列情况者都禁止其下潜。

（1） 主诉身体不适和有病者；

（2） 感冒或感冒未愈；

（3） 过于紧张，疲倦或精神处于过分兴奋状态；

在下列情况条件下，可允许进行水下作业

（1） 一般情况下，风浪小于4级，流速小于1.5节的条件下管供式（重潜水）潜水装具可以下潜；

（2） 一般情况下，风浪小于3级，流速小于1级的条件下自携式（轻潜水）潜水装具可以下潜。

7.1.6、潜水人员作业前严格检查仪器/表、设备工具和安全设施是否处于完好状态，检查下井、潜水人员的防护装备是否齐全可靠，下井作业人员必须佩带安全保险绳及保险带并带气作业。

7.1.7、必须按以下规定，安排潜水员的工作与休息时间

 （1）潜水员每昼夜保证有 8 个小时睡眠时间；

 （2）下水前两小时内不得饱食；

 （3）潜水前后应给下潜人员适当的休息时间；

 （4）潜水间隔时间应根据以下原则予以控制：

 ①潜水深度为 0--30 米时，当日可再次潜水，但是两次潜水的间隔时间不得少于两小时，并且潜水总时间不应超过 6 小时；

 ②潜水深度为 30--45 米时，24 小时内不得再次潜水；

 ③潜水深度超过 45 米时，必须隔日潜水。

7.1.8、潜水现场有下列情况时，应高度重视，正确处置：

 （1）作业现场半径内有水下爆破；

 （2）现场范围内有船只通过的，或有其他水面作业的；

 （3）在潜水作业水面移吊重物的；

 （4）下潜人员尚未出水，而水面移动工作船的船位时；

 （5）用机动船只拖带潜水员在水面或水底移动或用绞车提拉下潜人员出水时；

 （6）水深超过 30 米，潜水现场无加压舱时。

7.1.9、供给潜水员呼吸的气体，应符合以下规定：供给潜水员的空气量，按常压计算每分钟不少于 80 升。

7.1.10、水下封堵必须严密、安全、可靠，必须确保封堵下料数量与回收数量一致。

7.1.11、施工范围内严禁明火，任何人不得在井口附近吸烟；潜水人员作业前严格检查仪器/表、设备工具和安全设施是否处于完好状态，检查下井、潜水人员的防护装备是否齐全可靠，下井作业人员必须佩带安全保险绳及保险带并带气作业。

7.1.12、安全注意事项及保障措施

(1)首先，必须向上级主管部门申报相关报备手续，审核通过后方可实施操作；

(2)施工中用电时必须由指定的持证电工进行电器设备的安装与拆卸，任何其他人员不得进行擅自拆装。

(3)必须严格遵守各岗位安全职责和各项安全操作规程，必须有二名或以上持证潜水员到场才能施工。

(4)潜水员上、下扶梯时,井上配合人员必须掌握好拉、放保险绳的力度,以防发生坠落事故；潜水员井下作业过程中，应配有潜水专用对讲机时刻保持与井上人员的联系，以便采取紧急措施，有叫必应，安全操作；井上监护人员在任何情况下都不能离开监护岗位。

(5)为防止疲劳脱力，每一位潜水人员水下作业时间不得超过 2 小时，潜水员在作业时如感觉不适，头昏胸闷等症状，应立即休息，及时停止作业。

(6) 做好高温作业和极寒作业的防暑降温和御寒保暖工作。

(7)潜水作业现场配备一辆应急急救车辆，车上配备氧气呼吸器和干式潜水装具，同时委派一班潜水班进行意外监护急救，并备有医疗急救器材等急救设备。

(8)了解封堵管段的水流状况，上游水流来源及管网分布情况，各支线管道来源及水流量情况。

(9)检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是够完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气；

(10)认真严格清理管井，不使气囊受损。水平置放气囊，不使气囊扭曲，以免打爆。

(11)充气时应保持气囊内压力均匀，缓慢充气，认真观察压力表上升有无变化。如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减缓进气速度。

（12）根据管道直径的大小选用相应的气囊，不能以较小的气囊封堵较大的管道。

(13)作业完毕后，切断电器设备电源，整理并清洗作业设备、工具，做好交接工作，并及时向有关方报告，以示作业顺利完成。施工现场电工必须按国家现行标准考核合格，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底。

(14)现场安装、巡检、维修或拆除用电设备和线路，必须由电工完成。

(15)作用电器设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施。

(16)保管和维护所用电器设备，发现问题及时报告解决。

(17)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁。

(18)施工现场，设置专人负责安全临护，及时发现和纠正违章行为。

二、**竣工资料整理**

竣工资料应包括以下内容（但不仅限于）

 1）施工技术方案； 2）开工报告；

 3）竣工报告； 4）隐蔽工程检查记录；

 5）内衬记录； 6）端口处理质量记录；

 7）施工现场 8）施工安装自检记录、分项及检验批认可记录；

 9）其它相关资料。

 **保修的要求:**

1）质保期内，中标供应商应在接到采购人通知24小时内到场保修；中标供应商不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由中标供应商承担。

2）在免费保修期内，中标供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修补，并承担一切由此引起的对采购人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

3）中标供应商在竣工前，应向采购人提供五套完整的工程资料。

4）中标供应商必须对所承包的内工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的质量保证书而减轻或更改。

**第三章、投标人须知**

**投标须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容、要求** |
| 1 | 项目名称：织里镇地下雨污水管网专业疏通、应急封堵项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求部分 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费(每标段各25000元)向中标单位收取。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2020年6月5日下午17时前，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；采购代理机构将对采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充时间距离提交投标文件截止时间不足15日时，投标截止时间将顺延至少15日，并在浙江政府采购网上发布更正公告，同时以书面形式通知所有采购文件收受人。因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购代理机构将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标供应商。 |
| 5 | 1.投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2.投标文件的份数：（1）电子投标文件：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份。“备份投标文件”格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。 （3）投标供应商如需递交“备份投标文件”，应在投标截止时间前将“备份投标文件”递交至：浙江金业管理咨询有限公司（湖州市新竹路36号中南大厦18楼），联系人：冯申申，电话：13157288251。逾期送达或未密封或到付件将拒绝接收。3.投标文件的组成投标文件由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。 |
| 6 | 投标截止时间：2020 年 6月15日上午 09:00:00 时前地点：吴兴区公共资源交易中心开标室（4 号）【湖州市吴兴区区府路 1188 号总部自由港H 幢（具体位置：吴兴大道与区府路交叉口，吴兴区住建局对面）】。 |
|  | 开标时间：2019年6月15日上午9时00分整，逾期作自动放弃；地点：吴兴区公共资源交易中心开标室（四）【湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港H幢（具体位置：吴兴大道与区府路交叉口，吴兴区住建局对面）】。1．投标供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。 2. 电子加密投标文件的解密和异常情况处理：（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 8 | / |
| 9 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束，采购人确认采购结果后，中标公告发布于浙江政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）吴兴区公共资源交易中心（<http://ggzy.wuxing.gov.cn/>） |
| 11 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 12 | 采购资金来源：预算资金，已落实 |
| 13 | 付款方式： 采购人自采购合同生效及具备实施条件后支付预付款，支付合同金额的10％作为预付款（预付款在第一个半年付款时扣回），每半年支付完成工程量的80%，审计核准后1个月内一次性付清。（工程量仅作为共同投标基础，数量按时结算） |
| 14 | 投标文件有效期：90 天 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

**一、总 则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于**织里镇地下雨污水管网专业疏通、应急封堵项目**的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、“采购人”系指**湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心**。

2、“采购代理机构”系指**浙江金业管理咨询有限公司**。

3、“投标人”系指向采购人、采购代理机构提交投标文件的单位。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）招标方式：**

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定预算价，预算价由采购人确定并在招标文件中明确。

**（四）投标委托**

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

**（五）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

**（六）合格投标人的资格要求**

符合第一章第四条的规定。

**（七）转包与分包**

本项目不允许转包或分包。

**（八）****特别说明：**

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位正式员工。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**（九）质疑和投诉**

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

1、招标公告；

2、招标需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1. 供应商对采购文件有异议的，应当在2020年6月5日下午17:00前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，采购采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15日前；采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充时间距离提交投标文件截止时间不足15日时，投标截止时间将顺延至少15日，并在浙江政府采购网上发布更正公告，同时以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人必须以书面形式答复投标供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标文件的形式和效力：**

1.投标文件的形式

（1）电子投标文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求制

作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）。

（2）备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。

2.投标文件的效力

通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅提交“备份投标文件”的，投标无效。

**（**二**）投标文件的组成**

投标文件由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》三部份组成。

**1. 资格文件**

1、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

2、有效的企业营业执照、税务登记证；或“三证合一”的营业执照；或“五证合一”的营业执照；

3、投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

4、提供自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）投标人信用查询网页截图（二者缺一不可）

5、投标声明书

6、信用承诺书

7、符合要求的投标人资质证书及安全生产许可证

8、潜水员证书及社保

9、投标单位名称、地址、联系人、联系电话及电子邮箱。

**2、技术文件**

1、对本项目系统总体要求的理解；

2、本项目拟投入设备；

3、施工组织方案；

4、项目实施人员一览表（相关人员证书复印件附后）；

5、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

 **3、商务文件**

1、后期服务；

2、商务响应表。

 **4、资信文件**

1、自评分表；

2、投标人的认证证书；

3、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

4、政策分

5、本地化服务

6、企业业绩

以上资料均要求提供复印件加盖企业公章。

**5.报价文件**

1、投标函；

2、投标报价；

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4、招标代理服务费承诺函；

5、开标一览表；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

**（二）投标文件的语言及度量衡单位**

▲1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

1. **投标报价**

▲1、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

▲**2、**（2）本项目设置招标控制价，I标段3798207元、Ⅱ标段3810145元。若投标单位的投标报价高于（或等于）控制价的，则作为无效标处理。

3、为防止投标人低价恶意抢标，应以招标文件中设置专门条款明确载明的最高限价的85%作为风险控制价。凡低于该风险控制价中标的，中标人在提交履约保证金的同时必须额外提交中标价净值与风险控制价之差额(现金方式)。

投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目服务内容所需的一切费用等；投标人应同时列出认为必要的其他费用，招标结束后不再另行增加费用。

▲3、招标采购单位不接受备选方案。

▲4、投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

1. **投标文件的有效期**

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

1. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）****投标文件的签署和份数**

本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

3.《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

4.投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

5.其他：投标文件需按采购文件要求的格式填写并签字（或盖章）。

6.投标文件的形式：见《前附表》；

（1）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

7.投标文件的份数：见《前附表》。

8.投标文件的上传和递交：见《前附表》。

9.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

**（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回**

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收，作无效标处理。

2. 投标供应商如需递交“备份投标文件”，应在投标截止时间前将“备份投标文件”递交至：浙江金业管理咨询有限公司（湖州市新竹路36号中南大厦18楼），联系人：冯申申，电话：13157288251。

“备份投标文件”包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》及《报价文件》各一份。“备份投标文件”的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的，由此造成“备份投标文件”被误投或提前拆封的风险由投标供应商承担。

**（七）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标人是采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（3）至本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）授权代理人未经有效授权的；

（2）投标文件未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

（3）投标有效期、交货期（服务期）、质保期等不能满足招标文件要求的；

（4）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（5）未提供或未如实提供服务内容，或者虚假投标的。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）与招标文件中标“▲”的服务指标、主要服务要求发生实质性偏离的；

（2）投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（3）项目方案不符合项目需求或不具有操作性的。

4、在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超出采购预算金额或最高限价(自主创新产品除外)的；

（2）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（3）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理。

5、投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

**（八）废标的情形**

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

**四、开标**

**（一）开标准备**

**采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时参加。**

**（二） 电子招投标开标及评审程序：**

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加；

3.主持人介绍参加开标会的人员名单；

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑问或者回避申请应当及时处理。供应商未参加开标的，视同认可开标结果；

5.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密；

6.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果；

7.由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审， 符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果；

8.由主持人在政采云系统上公布的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容；

9.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在政采云系统上公布其他有效投标的评分结果；

10.最终在政采云系统上公布评审结果；

11.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

1. **资格证明文件审查**

 **（一）审查人员**

采购人及采购代理机构负责审查。

**（二）审查依据**

招标文件、投标人的资格文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

**（三）审查方法**

1、审查投标人资格文件的完整性、符合性。

2、采购人及采购代理机构登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn核实信息真实性。

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由政府采购评审专家 5人 组成。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三） 评标程序**

1.对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

**（四）澄清问题的形式**

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（五） 错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

**1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；**

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，由投标人以书面形式进行修正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

**（六） 评标过程的保密**

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**（七）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第二第三款规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。

3、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**七、定标**

1、确定中标人。本项目由采购人确定中标人。
2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。
3、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
4、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。
5、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
6、采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

**八、合同授予**

**（一）签订合同**

1、中标人应自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

**第四章、评标办法及评分标准**

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于**织里镇地下雨污水管网专业疏通、应急封堵项目**的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由采购人授权评标委员会按综合评分从高到低原则直接确定中标人。若综合得分最高分有2名及以上投标人，则以投标报价低者为中标人；若投标报价也相同，则以“技术、商务、资信及其他分”得分高者为中标人。本项目共分二个标段，按I、Ⅱ标段顺序开标、评标。投标人可以参加所有标段的投标，但同一投标人最多只能中一个标段，前一个标段的中标人不再进入下阶段标段的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)

**二、评标内容及标准**

价格部分评审：

投标报价超过采购预算的作无效标处理。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（结果保留2位小数，第3位四舍五入）：

价格分=【评标基准价/投标报价】×30%×100

注：1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

同时符合以下所有要求的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的证明材料】。

2）供应商已通过浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

**（二）技术、商务、资信及其他分（70分。投标人应提供有关证明文件或资料复印件，并盖投标人公章,未提供的不得分。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评定项目 | 评定内容 | 分值范围 |
| 技术部分 | 53分 |
| 施工组织方案 | 1、潜水服务及封堵服务组织设计方案。（0-5分）：针对本项目潜水及封堵服务施工组织管理机构、安全文明施工保证措施及保证体系、安全作业制度、应急预案、质量控制制度等进行评审，方案中描述内容完整的，得4-5分；内容有缺项的得1-3分；无方案的不得分；2、交通组织方案及措施。（0-5分）：对场地四周以及经过道路沿线，已建成道路等保护方案，施工涉及相关道路时向交警部门申报，办理相关手续；现场交通疏导方案；上述内容完整详细的，得4-5分；内容有缺项，得1-3分；无此方案措施的不得分； 3、环境保护管理方案及措施。（0-5分）：周边环境了解、施工现场围挡保护方案，材料、机具放置，噪声扰民现象预防，施工区域内对各类杆、管、线设施的保护，清出的淤泥和垃圾、杂物等处理方案，上述内容完整详细的，得4-5分；内容有缺项，得1-3分；无此方案措施的不得分；4、管道疏通服务组织设计方案。（0-5分）：针对本项目管道施工组织管理机构、安全文明施工保证措施及保证体系、安全作业制度、应急预案、质量控制制度等进行评审，方案中描述内容完整的，得4-5分；内容有缺项的得1-3分；无方案的不得分； | 20分 |
| 本项目拟投入设备 | 1. 投标单位配置3台高压清疏车的得基本分1分，再增加1台加1分，最高得4分；
2. 投标单位配置1台毒气检测仪的得基本分1分，再增加1台加1分，最高得3分。
3. 投标单位配置1台管道清洗吸污车的得基本分1分，再增加1台加1分，最高得2分；
4. 投标单位配置1套管道局部修复气囊的得2分。
5. 投标单位配置1套管道CIPP修复设备的得2分。
6. 投标单位配1台置管道潜望镜，得 2分。
7. 投标单位配1套潜水装具，得 2分

以上设备如为供应商自有，则需提供设备发票、行驶证等复印件加盖公章（发票购买单位须为供应商）；如为租赁，则需提供租赁合同及被租赁方发票复印件加盖公章。 | 17分 |
| 本项目拟投入人员业务能力 | 项目组成人员技术能力：1、投标人拟派的项目负责人具有潜水项目经理证书、潜水作业安全员证书，每项得 1分，共2分；（投标文件中须提供人员证书扫描件或影印件）2、投标人拟派项目管理团队中负责施工人员、负责安全人员齐全的得 1 分，负责质管人员、负责资料人员配备齐全的再得 1 分；本项满分 2 分； （投标文件中须提供人员名单及负责的岗位）3、投标人拟派项目其他人员符合下列要求的（投标文件中须提供人员证书扫描件或影印件）：1）至少 1 名人员具有城镇排水管道检测员证书或排水管道检测岗位培训合格证书的，得基本分 3 分，在此基础上每增加 1 人具有上述证书的加 1 分，本项满分4 分； 2）至少 1 名人员具有有毒有害有限空间作业员证书的，得基本分 3 分，在此基础上每增加 1 人具有上述证书的加 1 分，本项满分 4 分；3）至少 1 名人员具有下水道养护工三级得基本分 3 分，在此基础上每增加 1 人具有上述证书的加 1 分，本项满分4 分；。注;人员证书不重复计分，按最高得分计取，以上拥有证书人员必须是供应商的合法员工，并提供投标截止时间前3个月中任何一个月的社保证明及相关证书复印件加盖公章。 | 16分 |
| 商务部分 | 5分 |
| 后期服务 | 1. 根据供应商针对服务成果验收不合格的情况处理流程控制改进方案，1-3分。

2、供应商提供的后期服务计划或方案情况、持续服务保障情况、后期服务机构及服务电话设置、售后服务承诺、售后服务队伍人员情况内容详细的，得2分，没有相应售后优惠的或不利于采购人的，每一项扣 0.2 分，扣完为止。 | 5分 |
| 资信及其他部分 | 13分 |
| 政策分 | 供应商属于中小企业的，得 2分;，由供应商提供声明函及相关证明材料；本项最高2分。 | 2分 |
| 企业实力 | 具有行政主管部门颁发的排水管道养护维修特种类作业（资质）证书、排水管道养护维修潜水类作业（资质）证书，每提供一项得1分。 | 2分 |
| 企业业绩 | 2017年1月1日以来（以签订合同时间为准），供应商提供政府投资的管网疏通项目或排水管道潜水及封堵业绩，每提供一个业绩得1分，最多得5分；注：供应商须在投标文件中同时提供该项目中标通知书及合同文本复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。供应商对材料真实性负责，若有提供虚假材料，一经发现将取消投标资格，并上报有关部门。 | 5分 |
| 本地化服务 | 1、投标单位为湖州市（含三县两区）企业或已在湖州市设立分公司或办事处的得3分；2、投标单位承诺中标后在中标结果公告发布之日起15个工作日内在湖州市设立分公司或办事处的得3分。【注：（1）、（2）两项得分不累计，提供有效的营业执照复印件或承诺书（承诺书格式自拟），营业执照复印件或承诺书均需加盖单位公章，否则不予认可。】  | 3分 |
| 合计 |  | 70分 |

技术、商务、资信及其他分按照全体评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，结果保留2位小数，第3位四舍五入。

第五章 合同主要条款

(仅供参考)

**甲 方**（采购人）**：**

**乙 方**(中标供应商)**:**

为了保护政府采购当事人双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及《招标文件》、中标供应商的《投标文件》签订本合同。甲、乙双方应遵守如下规定。

 甲、乙双方根据 （工程名称） 的结果，签署本合同。

**一、服务内容：** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**二、合同金额：** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**三、委托管理事项**

1、列入本次服务的范围为： 及甲方交办的其他工作。

2、疏通及封堵工程量按实结算。

**四、履约保证金**

 乙方交纳 万元作为本合同的履约保证金。

**五、转包或分包**

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和行为，甲方有权给予终止合同。

**六、合同履行时间、履行方式及履行地点**

6.1 履行时间：**本合同期限为** **。自** **年** **月** **日起至** **年** **月** **日止。**

6.2 履行方式：

6.3 履行地点：

**七、款项支付**

**7.1 付款方式：**采购人自采购合同生效及具备实施条件后支付预付款，支付合同金额的10％作为预付款（预付款在第一个半年付款时扣回），每半年支付完成工程量的80%，审计核准后1个月内一次性付清。

**（工程量仅作为共同投标基础，数量按时结算）**

**八、税费**

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**九、质量**

9.1 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十、违约责任**

10.1乙方在合同期限内应按照甲方要求完成服务工作，如未达到甲方的服务标准，甲方可酌情扣款。

**十一、不可抗力事件处理**

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十二、诉讼**

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过仲裁解决。如协商不成，可向合同签订地吴兴区仲裁委员会起诉。

**十三、合同生效及其它**

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

13.4本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份各执一份备案。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮编： 邮编

1. **投标文件格式**
2. **一、资格文件/技术、商务、资信及其他文件/报价文件的外包装封面格式：**

**织里镇地下雨污水管网专业疏通、应急封堵项目**

资格文件/技术、商务、资信及其他文件/报价文件

在年月日时分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年月日

**二、资格文件/技术、商务、资信及其他文件/报价文件封面格式：**

**正本或副本**

**织里镇地下雨污水管网专业疏通、应急封堵项目**

**资格文件/技术、商务、资信及其他文件/报价文件**

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

年月日

**三、资格文件目录**

1、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

2、有效的企业营业执照、税务登记证；或“三证合一”的营业执照；或“五证合一”的营业执照；

3、投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

4、提供自招标公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）投标人信用查询网页截图（二者缺一不可）

5、投标声明书

6、信用承诺书

7、投标单位名称、地址、联系人、联系电话及电子邮箱。

**四、投标声明书格式：**

**投标声明书**

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人盖章：

年月日

**五、法人代表身份证明书格式：**

**法定代表人身份证明书**

（姓名）是（单位名称）的法定代表人，身份证号码为，性别，职务，联系电话，传真，联系地址：，邮编

特此证明。

投标人： （盖章）

法定代表人： （签名、盖章）

 日期： 年 月 日

--------------------------------------------------------------------------------

有效身份证明复印件粘贴处

**六、法定代表人授权委托书格式：**

**法定代表人授权委托书**

致：：

本授权委托书声明，我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年月日

----------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：被授权人社保缴费证明（加盖社保机构章）

**八、信用承诺书**

**信用承诺书**

（投标单位）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

 时间：20 年 月 日

**九、商务/技术文件目录：**

**2、技术文件**

1、对本项目系统总体要求的理解；

2、本项目拟投入设备；

3、施工组织方案；

4、项目实施人员一览表（相关人员证书复印件附后）；

5、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

 **3、商务文件**

1、后期服务；

2、商务响应表。

 **4、资信文件**

1、自评分表；

2、投标人的认证证书；

3、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

4、政策分

5、本地化服务

6、企业业绩

**以上投标文件组成部分招标文件有格式的参照后附件格式，无格式的投标单位自拟。**

 **投标人同类项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 项目单位名称地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 项目获奖情况 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：合同及成果等其他证明材料复印件附后**

授权代表签名：

投标人盖章：

年月日

 **项目实施人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

年月日

**十七、报价文件目录**

**4、报价文件：**

1、投标函；

2、投标报价；

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4、招标代理服务费承诺函；

5、开标一览表；

### 投 标 函（标段： ）

 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心：

根据已收到贵方关于 的招标文件，签字代表 （职务、职称： ），经正式授权并代表投标方 （地址： ）提交下述文件正本 份和副本 份。

（一）**本标段总费用为人民币（大写） 元，（小写）­ 元。**

（二）**项目负责人姓名 。**

**（三）如果我方中标，我方承诺中标后按国家现行规定为本项目所有人员办理相关社会保险事宜。**

（四）我们将按本次招标文件的规定履行合同责任和义务。

（五）我们已详细审核招标文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

（六）我们保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

（七）中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的，我们愿承担违约责任。

（八）我们同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（九）与投标有关的正式通讯地址为：

投标单位名称：

授权代表（签字）：

地址： 邮编：

电话： 传真；

公章： 日期：

**开标一览表（ 标段报价表）**

投标人全称（加盖公章）：

招标文件编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1、请投标单位自行考虑报价。

2、投标费用包括项目实施所需的工程材料费、人工费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、招标代理服务费、税费及其他一切费用。

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

 日期： 年 月 日

**招标代理服务费承诺函**

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳中标标段招标代理费，在收到中标通知书的当日一次性向招标代理机构缴清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人： （盖章）

法定代表人或其授权代理人 （签名或盖章）

 日期： 年 月 日

 **标段投标报价**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标总价 | **大写 元（小写￥ ）** |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的工程材料费、人工费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、招标代理服务费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. **工程量清单**

**编制说明：**

1、管道疏通综合单价包含启闭井盖、封堵及拆除(若遇到特殊情况需潜水员潜水封堵)、抽水、高压射水疏通配合、捞挖管道沉积物上车、外运，清理收尾打扫，外运运距及弃置点由投标人自行考虑，必须符合环保卫生要求，结算时不做调整；

2、施工用水、电的费用和接入由投标人自行考虑并计入相应的综合单价中，结算时不做调整。

3、清单每个分项设单价最高限价，投标分项单价超过分项单价最高限价的做无效标处理。

**Ⅰ标段清单(织里、振兴、漾西三个办事处辖区)：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价最高限价（元） |
| 管道疏通 | DN≤300管道疏通(含检查井、雨水口疏通)，包含启闭井盖、封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇无法直接检测的管段，则需要高压射水疏通配合检测，管道沉积物外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m | 35000.00 | 28.11 |
| 管道疏通 | 300＜DN≤600管道疏通(含检查井、雨水口疏通)，包含启闭井盖、封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇无法直接检测的管段，则需要高压射水疏通配合检测，管道沉积物外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m | 20000.00 | 37.95 |
| 管道疏通 | 600＜DN≤1000管道疏通(含检查井、雨水口疏通)，包含启闭井盖、封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇无法直接检测的管段，则需要高压射水疏通配合检测，管道沉积物外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m | 15000.00 | 47.47 |
| 管道疏通 | DN＞1000管道疏通(含检查井、雨水口疏通)，包含启闭井盖、封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇无法直接检测的管段，则需要高压射水疏通配合检测，管道沉积物外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m | 5000.00 | 56.77 |
| 气囊封堵 | 潜水员潜水气囊封堵(管径≤600):气囊安装、拆除气囊的费用 | 只 | 60 | 3270 |
| 气囊封堵 | 潜水员潜水气囊封堵(管径DN≥800):气囊安装、拆除气囊的费用 | 只 | 60 | 4360 |
| 气囊使用 | 管径≤600(使用时间一个月内)，含气囊充气、维护等每天使用费 | 天 | 1000 | 21.8 |
| 气囊使用 | 管径≤600(使用时间一个月以上)，含气囊充气、维护等每天使用费 | 天 | 1000 | 17.44 |
| 气囊使用 | 管径DN≥800(使用时间一个月内)，含气囊充气、维护等使用费 | 天 | 1000 | 28.99 |
| 气囊使用 | 管径DN≥800(使用时间一个月以上)，含气囊充气、维护等使用费 | 天 | 1000 | 23.22 |
| 泵站沉积物清淤外运 | 雨水泵站进水池淤泥清理外运，包含封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇需要高压射水配合，淤泥外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m3 | 5700.00 | 89.51 |

**Ⅱ标段清单(晟舍、利济、轧村三个办事处辖区)：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价最高限价（元） |
| 管道疏通 | DN≤300管道疏通(含检查井、雨水口疏通)，包含启闭井盖、封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇无法直接检测的管段，则需要高压射水疏通配合检测，管道沉积物外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m | 35000.00 | 28.11 |
| 管道疏通 | 300＜DN≤600管道疏通(含检查井、雨水口疏通)，包含启闭井盖、封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇无法直接检测的管段，则需要高压射水疏通配合检测，管道沉积物外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m | 20000.00 | 37.95 |
| 管道疏通 | 600＜DN≤1000管道疏通(含检查井、雨水口疏通)，包含启闭井盖、封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇无法直接检测的管段，则需要高压射水疏通配合检测，管道沉积物外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m | 15000.00 | 47.47 |
| 管道疏通 | DN＞1000管道疏通(含检查井、雨水口疏通)，包含启闭井盖、封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇无法直接检测的管段，则需要高压射水疏通配合检测，管道沉积物外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m | 5000.00 | 56.77 |
| 气囊封堵 | 潜水员潜水气囊封堵(管径≤600):气囊安装、拆除气囊的费用 | 只 | 100 | 3270 |
| 气囊封堵 | 潜水员潜水气囊封堵(管径DN≥800):气囊安装、拆除气囊的费用 | 只 | 100 | 4360 |
| 气囊使用 | 管径≤600(使用时间一个月内)，含气囊充气、维护等每天使用费 | 天 | 1300 | 21.8 |
| 气囊使用 | 管径≤600(使用时间一个月以上)，含气囊充气、维护等每天使用费 | 天 | 1300 | 17.44 |
| 气囊使用 | 管径DN≥800(使用时间一个月内)，含气囊充气、维护等使用费 | 天 | 1300 | 28.99 |
| 气囊使用 | 管径DN≥800(使用时间一个月以上)，含气囊充气、维护等使用费 | 天 | 1300 | 23.22 |
| 泵站沉积物清淤外运 | 雨水泵站进水池淤泥清理外运，包含封堵、抽水、上车，根据现场情况如遇需要高压射水配合，淤泥外运，外运运距自行考虑，弃置地点由投标单位自行考虑，需满足环保要求 | m3 | 1000.00 | 89.51 |
| 污水泵潜水清理 | 污水泵潜水清理：潜水封堵、清理 | 次 | 5 | 20000 |

**注：本次招标可能因移交接管、范围调整等因素发生变化。招标工程量是预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以招标人认可的技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付。项目实施周期较长，考虑到项目的复杂性和不确定性，采购清单及预算为采购人预估的数量与金额，最终结算以实际发生的工作量为准，采购方不确保最终结算金额与采购预算匹配，请投标方在投标报价时考虑此风险因素。**