龙游县经济和信息化局应急救灾物资

储备采购

（公开招标）

采购编号：LYTSZC2020-068

项目名称：龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目

委托单位：龙游县经济和信息化局

采购机构：龙游天顺招标代理有限公司

二〇二〇年十一月

**目 录**

[第一章 招标公告 3](#_Toc5471)

[第二章 投标须知前附表及投标须知 4](#_Toc17336)

[第三章 采购内容及要求 20](#_Toc30253)

[第四章 合同的通用和专用条款 43](#_Toc6462)

[第五章 应提交的有关格式范例 47](#_Toc26602)

[第六章 评标办法及开标程序 62](#_Toc32226)

**第一章 招标公告**

项目概况

龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)政采云平台获取招标文件，并于2020年12月4日9 点30分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：LYTSZC2020-068

项目名称： 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目

预算金额：1464700元

最高限价：1464700元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 最高限价  (元) | 简要规格描述 |
| 1 | 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目 | 1批 | 1464700 | 详见招标文件采购需求 |

合同履行期限：合同签订之日起30日历天完成供货、安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

时间：/至2020年12月4日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，投标截止时间前均可网上下载。）

地点：浙江政府采购网 （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：网上下载

售价：0元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

投标截止时间(开标时间)：2020年12月4日9点30分（北京时间）

递交投标文件地址：政采云平台。

开标地点：衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼2号评标室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）。

电子备份文件（加密）提交：投标人在投标文件编制完成后同时生成电子备份文件（PDF格式）存入U盘，两者内容应一致。U盘在开启时间前寄至龙游天顺招标代理有限公司（龙游县太平西路492号）。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、本项目实行政采云电子交易系统全流程电子交易，投标人应按本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

3、投标人通过政采云平台电子交易系统制作投标文件，“政采云电子交易客户端”请供应商自行下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html。

4、本项目采用实行政采云电子交易系统全流程电子交易，投标人无需到现场。在截止时间后凭CA数字证书完成投标文件解密。投标人的联系电话在开标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到，造成的后果由投标人自负。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：龙游县经济和信息化局

联系人：熊先生

联系方式：15157033707

2.采购代理机构信息

名 称：龙游天顺招标代理有限公司

地 址：龙游县太平西路492号

联系人：郑女士

联系方式：13757013889

龙游县经济和信息化局

龙游天顺招标代理有限公司

2020年11月13日**第二章 投标须知前附表及投标须知**

**一、投标须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 招标人 | 龙游县经济和信息化局 |
| 2 | 项目名称 | 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目 |
| 3 | 项目编号 | LYTSZC2020-068 |
| 4 | 项目预算 | 1464700元 |
| 5 | 工期要求 | 合同签订之日起30日历天完成供货、安装、调试。 |
| 6 | 现场勘察 | 不组织 |
| 7 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 10 | 投标文件形式、制作及组成 | 投标人请准备电子投标文件及备份文件：  （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。  （2）投标文件均由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。  （3）投标人在投标文件编制完成后同时生成电子备份文件（PDF格式），两者内容应一致。 |
| 11 | 投标文件递交截止时间 | 2020年12月4 日 9:30 (北京时间) |
| 12 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼2号评标室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）。 |
| 13 | 开标时间 | 2020年12月4 日9:30(北京时间)  主要事项：本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应由法定代表人或委托代理人在线准时出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复，否则视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。 |
| 14 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件将被拒收。  投标人应在投标截止时间起规定时间内完成电子文件的解密。 |
| 电子备份文件递交 | 电子备份文件（加密）存入U盘并于2020 年12月3 日17:00 时前（收到U盘时间）寄至龙游天顺招标代理有限公司。逾期送达将被拒收。如投标人未在截止时间前完成电子文件的传输，其备份文件也将被拒收。  地址：龙游天顺招标代理有限公司（龙游县太平西路492号）。 |
| 中标供应商提交纸质投标文件 | 提交时间：中标供应商在中标结果公示结束后。  邮寄地址：龙游天顺招标代理有限公司。  份数：与投标文件相一致的纸质投标文件5份，作为存档资料。 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同。 |
| 16 | 履约保证金  收取及退还 | 履约保证金按合同金额的 5 %计收，签订合同前向采购人交纳，验收合格后无息退还。缴纳形式为转账或以银行、保险公司出具的保函。 |
| 17 | 投标报价范围 | 本次采购投标最高限价为1464700元 。供应商应按此最高限价并结合企业自身情况及管理经验自主报价，投标报价是履行合同的最终价格，须包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、招标代理费、安装调试、技术服务及培训费、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。如有漏项，视为已包含在其它项目中，单价不作调整，货款结算为最终实际交货数量乘以中标单价。 |
| 18 | 投标报价次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件，且不得高于单项最高限价。 |
| 19 | 采购公告，更正、补充、澄清公告，中标公告，合同公告发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网） |

**二、投标须知**

**1.适用范围**

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的龙游天顺招标代理有限公司。

2.2“采购人”系指提出本次采购的委托单位：龙游县经济和信息化局。

2.3“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.4“原件”系指原始件（即：资料生成时的原始形态，包括所加盖的印章、相关人员的签字笔迹等均是原始印痕、印迹和行迹）。

2.5“书面形式”系指包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、浙江政府采购网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

2.6“投标人公章”系指投标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章。不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章、业务专用章等）或下属单位印章代替。

2.7“▲”系指投标人按本招标文件要求必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.投标委托

本项目原则上采用政采云电子交易系统开评标，投标人无需到开标现场。

6.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

8.特别说明：

8.1▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

8.2▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

8.3▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5▲财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理。

8.6金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

**9.项目需要落实的政府采购活动政策**

9.1、小微企业参与政府采购活动

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号，以下简称《暂行办法》）的有关规定，《暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件。

9.1.1.符合中小企业划分标准；

9.1.2.提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本《暂行办法》所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.1.3.所投所有产品的制造商如为小型、微型企业，参加投标时，在报价文件中投标人应提供制造商的《小微业声明函》和证明材料：“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果打印件（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。

9.1.4特别说明：本款适用于所投的所有产品的制造商均为小微企业（所投产品中有中、大型企业提供的不适用于本款）。投标人在《产品适用中小企业政策情况表》（统一格式）详细、完整填写，否则将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

有下列情形的，不享受小微企业优惠政策：

9.1.4.1投标产品为进口产品的；

9.1.4.2小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业；

9.1.4.3中型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

9.1.4.4投标产品为使用大型企业注册商标的货物的。

9.2.监狱企业参与政府采购活动

符合财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

9.3残疾人福利性单位参与政府采购活动

符合财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的单位。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9.4说明：若投标人属小型/微型企业，或残疾人福利性单位或监狱企业，则其投标报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不重复享受政策，不累计扣减）

9.5 节能产品、环境标志产品

9.5.1 财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号）；

9.5.2 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库 [2019]18 号）；

9.5.3 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）。

**三、招标文件说明**

10.招标文件的组成

10.1招标公告；

10.2投标须知前附表及投标须知；

10.3采购内容及要求；

10.4合同文本；

10.5应提交的有关格式范例；

10.6评标办法及开评标程序。

11.招标文件的澄清及修改

11.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

11.2投标人对招标文件有异议的，公告期限内获取采购文件的供应商应在自收到采购文件之日（获取采购文件之日）起7个工作日内，公告期限外获取采购文件的供应商应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向龙游天顺招标代理有限公司提出质疑，逾期将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，有变更的在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。

11.3没有通过本招标文件规定的办法获取采购文件的供应商，龙游天顺招标代理有限公司不受理其质疑。

11.4招标文件澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改或补充等通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.5招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经采购公告原发布媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。投标人应及时关注采购公告原发布媒体上针对本项目的澄清、答复、修改或补充等通知，投标人因自身疏忽而导致投标文件不能实质响应或其他损失，其产生的后果由供应商自身承担。

**四、投标文件的编制**

12.总体要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

12.2投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

12.3投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

电子备份文件提交：投标人在投标文件编制完成后同时生成电子备份文件（PDF格式）存入U盘，两者内容应一致。

12.4投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.投标文件的组成及份数

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格审查文件】、【商务技术文件】和【报价文件】。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

13.1【资格审查文件】

▲13.1.1投标函（格式附件一）；

▲13.1.2供应商资格声明（格式附件二）；

▲13.1.3近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式附件三）；

▲13.1.4投标人有效的营业执照扫描件；

▲13.1.5有效的投标人《税务登记证》扫描件；（营业执照三和一/五合一不需提供）

▲13.1.6法定代表人授权书（格式附件四）；

▲13.1.7投标人财务状况报告：提供上一年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，或提供投标截止时间前六个月内任一个月的财务报表扫描件；

▲13.1.8投标人依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明扫描件；

▲13.1.9投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

13.2【商务技术文件】

13.2.1评分索引表（自制）；

13.2.2投标人综合情况；

13.2.3投标人类似项目业绩一览表（格式附件五）；

13.2.4投标人各项荣誉、证书、证明材料、检测报告（原件扫描件上传核查）；

13.2.5投标人供货方案；

13.2.6投标人售后服务方案；

▲13.2.7技术响应表（格式附件六）

▲13.2.8商务响应表（格式附件七）；

13.2.9供应商认为需要的其他文件和说明。

13.3【报价文件】

▲13.3.1开标一览表（格式附件八）

▲13.3.2投标报价明细表（格式附件九）

13.3.3《小微企业声明函》(格式附件十)并附证明材料：“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”网站查询结果截图；

13.3.4产品适用小微企业政策情况表（格式附件十一）；

13.3.5监狱企业声明函（格式附件十二（监狱企业须提供）；

13.3.6残疾人福利性单位声明函（格式附件十三）（残疾人福利性单位须提供）。

14.投标文件内容填写说明

14.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。

14.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

14.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

14.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

14.5投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

14.6投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

14.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

14.8技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

14.9 无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2供应商应按此最高限价并结合企业自身情况及管理经验自主报价，投标报价是履行合同的最终价格，须包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、招标代理费、安装调试、技术服务及培训费、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。如有漏项，视为已包含在其它项目中，单价不作调整，货款结算为最终实际交货数量乘以中标单价。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.投标有效期

16.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

16.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

**五、投标保证金**

本项目不收取投标保证金

**六、投标文件的签署及规定**

（一）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（二）备案文件仅在投标文件解密失败时读取。

电子备份文件（加密）存入U盘并于2020 年12月3日下午17:00 时前（收到U盘时间）寄至龙游天顺招标代理有限公司。逾期送达将被拒收。如投标人未在截止时间前完成电子文件的传输，其备份文件也将被拒收。

**七、投标文件的递交**

17递交投标文件截止期

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

（2）本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场。

（3电子备份文件（加密）存入U盘并于2020年12月3 日17:00时前（收到U盘时间）寄至龙游天顺招标代理有限公司。逾期送达将被拒收。如投标人未在截止时间前完成电子文件的传输，其备份文件也将被拒收。备份文件邮寄到龙游天顺招标代理有限公司，地址：龙游天顺招标代理有限公司（龙游县太平西路492号）。

18投标文件的修改和撤销

18.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

18.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

18.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

**八、投标无效的情形**

19实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

19.1不具备招标文件规定资格要求；

19.2投标文件未有效授权的;

19.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

19.4资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

19.5投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.6投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

19.7报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.8提供虚假材料谋取中标的；

19.9投标人串通投标的；

19.10不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

19.11电子投标文件解密失败、且未提供电子备份文件的；

19.12电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

**九、串通投标的情形**

20.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

20.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

20.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

20.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

**十、废标的情形**

21.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

21.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

21.4因重大变故，采购任务取消的；

**十一、开标和评标**

22.开标

22.1招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

22.2电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止起限定时间内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

23.评标委员会

23.1采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

23.2在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

24.对投标文件的审查和响应性的确定

24.1评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

24.2算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

25.评标

25.1评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

25.2投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

25.3评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

26.保密

26.1开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

26.2投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

**十二、授予合同**

27.中标通知和合同授予

27.1中标通知书：采购人按评标报告确定的中标候选人名单顺序确定中标人，龙游天顺招标代理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。若有异议且成立，采购人可以按照综合得分由高到低排序另行确定中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。。

27.2履约保证金：

履约保证金按合同金额的 5 %计收，签订合同前向采购人交纳，验收合格后无息退还。缴纳形式为转账或以银行、保险公司出具的保函。

27.3签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经龙游天顺招标代理有限公司签证后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

27.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.5招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交龙游天顺招标代理有限公司签证。

27.6中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，依法追究法律责任，同时，采购人将取消该供应商的中标资格。

27.7签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

**十三、质疑与投诉**

28.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

28.2供应商提交的质疑函应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求。下载网址：http://www.lyxztb.com/index.php?c=content&a=show&id=999716506

28.3投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

28.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

28.5如质疑、投诉不成立且恶意诽谤的，同时由相关部门根据规定进行必要的处罚。

29、中标人确定

29.1投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内按推荐排名顺序由高到低对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

29.2采购人依法确定中标人后2个工作日内，龙游天顺招标代理有限公司以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

**十四、法律责任**

30.投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

30.1提供虚假材料谋取中标的;

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

30.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

30.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

30.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

30.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的

**十五、诚信管理**

供应商有下列情形之一的，依据《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件第三十八条和第三十九条的规定记录不良行为、黑名单及处罚。

第三十八条 注册供应商有下列情形之一的，采购单位或采购代理机构应按不良行为记入该注册供应商诚信档案中：

（一）开标后擅自撤回采购投标文件，或扰乱开标现场，影响采购活动继续进行的；

（二）中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质内容的协议的；

（三）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）政府采购合同的；

（四）超过合同约定的供货（或服务）时间达30日以上的；

（五）中标、成交后，将政府采购合同转包或擅自分包给其他供应商的；

（六）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（七）擅自降低产品质量等次和售后服务，或以次充好、偷工减料的；

（八）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询标、谈判时的承诺；

（九）在供应商库中发布的产品服务信息或在政府采购网上宣传的信息与实际明显不符，或故意误导采购人的；

（十）不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

（十一）1年内在全省被质疑或投诉累计分别在20和10次以上且60%以上被驳回的，或恶意举报给采购人或采购代理机构造成损害的；

（十二）各级财政部门认定的其它有违诚实信用的行为。

第三十九条 注册供应商有下列情形之一的，采购单位或采购代理机构应向同级财政部门书面报告，并提请财政部门将其列 入“黑名单”或者依法作出处罚；各级财政部门在依法处罚的同时，应将该情况按不良行为记入该供应商诚信档案中， 同时将该供应商列入“黑名单”公开曝光：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购单位、采购代理机构行贿或提供其他不 正当利益，或因此被其他国家机关立案查实的；

（五）在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判 的；

（六）哄抬、操纵政府采购报价，或政府采购价格（包括产品及其配件、试剂、耗材等价格）明显高于市场平均 价的；

（七）提供虚假材料骗取注册供应商资格的；

（八）伪造《浙江省政府采购注册供应商信息登记表》的；

（九）销售或发布法律、法规禁止销售的商品、服务和其他违法信息 的；

（十）其它违反法律、法规和政府采购管理有关规定的行为的。

**十六、其他**

31.采购代理服务费

31.1本次采购，招标代理费参照计价格[2002]520号及发改价格[2011]534号文的规定的收费标准（以中标价为基数），由中标单位在领取中标通知书时交与招标代理机构。代理服务费以成交金额为依据，按差额定率累进法计算，收费标准如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费 率 服务类型  中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

31.2招标过程的评委费由采购人支付。

31.3以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

32.解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

33．联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系，其他任何方式或信息来源均无效。

通讯地址：龙游天顺招标代理有限公司（龙游县太平西路492号，）

项目联系人：郑女士

答疑咨询电话：13757013889

公告网址：www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网）

**第三章 采购内容及要求**

**一、说明**

1．本采购文件所提出的货物和服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应货物和服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。**二、采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 物资名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单项最高限价（元） |
| 生  活  救  助  保  障  类 | 1 | 毛巾被 | 1.规格（cm）：150\*200；  ★2.纤维含量:100%全棉；  3.重量：≥1000g ；  4.耐洗色牢度≥3；  5.甲醛（mg/kg）≦75；  6.PH值:4.0～8.5；  7.可分解致癌芳香胺染料:禁用；  ★8.提供第三方检测报告原件扫描件上传。 | 650 | 条 | 55 |
| 2 | 防寒服 | 内在质量要求 ★(1)原材料要求:填充物:原棉3级以上;面料纤维含量:20％棉，80％聚酯纤维。 (2)产品规格:面料为咔其布，领面为棕色栽绒，里布、袋布，平布32\*32;长款，军绿色，重量2.5公斤以上;各型号部位成品尺寸、允许偏差按行业标准MZ/T014.2-2010规定。 ★(3)色牢度:耐干摩擦色牢度≥3-4;耐洗色牢度:≥3-4;耐湿摩擦色牢度:≥3-4 (4)甲醛含量:≤300mg/kg (5)PH值:4.0～9，0o ★(6)含杂率≤1.2％ 2、缝纫工艺:技术指标按行业标准MZ/014.2-2010《救灾被服》第2部分要求执行。产品要整洁平服，缝纫线路顺直，距边宽窄一致，左右对称，定位准确，结合牢固，松紧适宜。扣眼美观、规整、牢固，不得偏歪。 3、包装和运输:按照MZT014.2-2010救灾被服第二部分:棉大衣6标志、包装、运输和贮存执行。  ★4.提供第三方检测报告原件扫描件上传。 | 550 | 件 | 200 |
| 3 | 睡袋 | 1.睡袋重量：≥1000g 2.产品尺寸：210（180+30）\*75cm 3.填充物：优质中空棉 4.面料：涤纶布 5.里料：涤纶布 | 100 | 个 | 200 |
| 4 | 帐篷 | 篷体结构  折叠救灾专用 12㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个;后山墙开三角窗一个，两侧墙各开方形窗户两个，帐篷可通过所设置的门窗，提高篷内光线、空气流通性能，篷体重约：25kg整体帐篷通过拉绳拉起，其样式、结构。印制“应急救灾”  篷架结构  折叠式帐篷框架由立杆、交叉斜梁架、交叉边架、顶杆、地边杆组成，帐篷骨架（除地边杆）为整体折叠结构，在使用时安装简单、快速；大大提高了应急时帐篷搭建的效率；帐篷骨架承重效果超越了传统救灾帐篷，骨架局部承重可达150kg，帐篷骨架重：45kg。  主要材料  1.骨架：30\*30\*1.2方管立柱；12\*23\*1.2扁管交叉杆；Φ25\*1.2山墙地杆。  2.篷体：PVC涂层布  ★3.提供第三方检测报告原件扫描件上传。 | 110 | 顶 | 1500 |
| 5 | 折叠桌椅 | 1.一桌四椅;  2.材质：耐用密度板（MDF)、铝合金材料;  3.特点：设计新颖，折叠方便，重量轻，易携带，不怕日晒雨淋，美观实用;  4.适用范围：广泛适用于旅行、户外活动、家居、露台、花园布置;  5.铝合金折叠桌参数：  桌子尺寸：L120\*W70\*H69 (cm)  椅子尺寸：L25.5\*W29\*H38 (cm) | 100 | 套 | 300 |
| 6 | 净水器 | 材料：ABS塑料、陶瓷、纳米KDF 过滤方式：滤芯过滤 净水容量：2000升 流量：约每分钟0.3升 尺寸：13.8\*5.7\*2.8CM（长\*宽\*高） 包装尺寸：15\*7\*3.8CM（长\*宽\*高） 颜色：深绿色 产品用途：适用于户外作业、紧急情况、地震洪水等自然灾害发生 产品清单：单兵净水器（带进、出水软管及预滤头）\*1台，砂纸\*6片，备用手柄O型圈\*1个，说明书\*1本，合格证\*1个 | 110 | 个 | 1500 |
| 7 | 应急生活保障包 | 1.空调被：1条，详细参见表A.1提供检测报告原件扫描件上传核查；  2.枕芯：1个，详细参见表A.2提供检测报告原件扫描件上传核查；  3.冰丝席：1条，详细参见表A.3提供检测报告原件扫描件上传核查；  4.全棉毛巾：1条，详细参见表A.4提供检测报告原件扫描件上传核查；  5.T恤：1件，详细参见表A.5提供检测报告原件扫描件上传核查；  6.塑料拖鞋：1双；  ①优质 PVC 材料，提供检测报告原件扫描件上传核查；  7.牙刷：1个；  ①▲细丝软毛，单支密封包装，提供检测报告原件扫描件上传核查；  8.双层真空保温杯：1个，  ①容量：450ml；  ②材质：304不锈钢；  ③★保温效能、内胆化学成分、理化指标均符合GB/T29606-2013，GB4806.9-2016 ；  ④★铅（Pb）（mg/kg）≦0.05；  提供相应检测报告原件扫描件上传核查。  9.餐巾纸：1包，  ①主要成分：原生木浆  ②纸张规格：188×136mm 3层；  ③单包尺寸：136×94×50mm；  ④产品规格：100抽/包；  ⑤★定量（重量）：14 g/m2（允许负偏差1克）；  ⑥★可迁移性荧光增白剂：无；  ⑦★细菌菌落总数≦200；  ⑧★大肠杆菌：不得检出  ⑨★致病性化脓菌：不得检出；  ⑩★真菌菌落总数≦100；  （提供相应检测报告原件扫描件上传核查）  10.硅胶折叠脸盆：1个，  ①材质：优质塑料+硅胶；  ②规格：32.5cm\*12cm\*24.5cm（折叠前），  32.8cm\*4.6cm（折叠后）。  （提供相应检测报告原件扫描件上传核查）  11.一次性内裤：2条，  ①面料克重90 g/m2；加宽橡筋，双层内裆；②★成分：100%棉；  ③★甲醛≦75、PH值4.0～8.5、可分解芳香胺：禁用；  ④★EO气体灭菌单条独立包装（产品中体现）；  ⑤★细菌菌落总数符合GB15979-2002《一次性使用卫生用品标准》；  ⑥★大肠杆菌符合符合GB15979-2002《一次性使用卫生用品标准》；  ⑦★真菌菌落总数符合GB15979-2002《一次性使用卫生用品标准》  （提供相应检测报告原件扫描件上传核查）。  12.EVA雨衣：1件，  ①材质：EVA；  ②★厚度：≥0.1mm；  ③★重金属指标符合GB6675.4-2014。  13.洗漱袋：1只，  ①材质：防水牛津布;  ②规格：43\*33\*16 cm；  ③工艺：安装拉链；  ④颜色：根据客户要求。  14.包装袋：1个；  ①材质：防水牛津布;  ②规格：43\*33\*16 cm  ③工艺：安装拉链  ④颜色：根据客户要求 | 800 | 只 | 200 |
| 8 | 防潮垫 | 1.尺寸：190\*80cm，  2.防潮垫上层面料：军绿色磨毛布。  3.每平方米克重：≥80g/ m2 。  4.成分：100%涤。  5.防潮垫下层面料：珍珠棉铝膜；填充物：硬质棉，100%聚酯纤维，650g/ m2达到防潮、防热、防水功能。  ★6.提供第三方检测报告原件扫描件上传。 | 170 | 只 | 65 |
| 防  护  用  品 | 9 | 移动式升降照明灯组 | 1、灯盘采用4个500W高效节能灯头，照明亮度高，显色性好，光源使用寿命长，覆盖范围大。  2、★灯盘采用4节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米，升降时间为30S，灯头可单独做上下左右360度调节照射角度，满足多角度的照明需求。灯光的覆盖半径达35米-50米；  3、发电机组输出电压220V，发电机组输出功率≥2200W，油箱容量≥15L，一次性注满燃油可连续照明工作11小时以上，接220V市电可满足长时间照明的需要；  4、★灯具导线必须有零线、火线、地线三相电压输出，既有三相的航空插口更加安全可靠。（必备）  5、采用气泵可快速控制伸缩气缸的升降；通过无线遥控可在30米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭。  6、★灯盘、气缸和发电机组为整体结构设计，整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，外壳防护等级达IP65，防雨淋，水喷，抗风等级达8级，可在各种恶劣环境和气侯条件下正常工作。灯具整体重量不小于55kg。  ★7、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。  8、对该产品进行中文名牌标注：A、产品名称，B、产品型号，C、防护等级，D、产品编号，E制造厂商。F.生产厂家详细地址、联络方式、有浙江省内有固定售后地点，并提供相关证明材料。 | 3 | 套 | 12000 |
| 10 | 冲锋舟（40匹），带拖车 | 冲锋舟参数：  ★总长≥6.15m  ★型宽≥2.05m  型深≥0.66m  吃水≥0.24m  乘员≥10人  航区≥内河B级  设计航速：30-50km/h  船体材料：  玻璃纤维材料：无碱玻璃纤维  2、龙骨肋骨造型材料：聚氨酯  3、浮力体发泡材料：聚氨酯发泡  4、树脂：不饱和树脂  ★5、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传  船身两侧印有“龙游应急”  用途 ：适用于江河、水库、湖泊等内河淡水水域的防汛抢险、水域救援等  外观设计为光滑流线和深“V”船型，减少了水阻力；  拖车参数：  车架和支架均为热镀锌，防海水。  2、轴、钢板弹簧、钢圈均为镀锌。  3、防水DOT认证尾灯；防水配线 。 4、绞盘载重：大于等于1200公斤 。 6、万向移动支撑导轮 。 7、澳式耦合连接器 。 8、高强度聚乙烯耐磨滚轮，有效保护船体。  9、5芯航空插头；行车反射器；拖车球；舟体捆绑器。  10、尺寸与冲锋舟长度匹配。   舷外机参数：  发动机类型：2缸  供油系统：化油器  排量：≥703CM³  ★输出功率：≥29.4KW  ★重量：≥75KG  齿轮比：26：13  缸径×行程：（80-85）×（70-75）MM  启动模式：手动  长短轴：短轴  ★动力：2冲程40匹马力。  ★提供权威第三方出具的检验报告 | 1 | 艘 | 37000 |
| 11 | 橡皮艇（带动力） | 橡皮艇参数：  适合水中抢险救援、防汛救灾、运输物资、城市内涝救援、转移受灾群众等作业。  ★总长：≥400cm，总宽: ≥180cm  2、气囊数：3+3+2个，结构：船底“M”型 充气拉丝底板。  3、★承载人数：8-9人，艇 净 重：不小于95KG，承载重量：不小于950KG，船体周围有安全拉绳。  4、★艇身材质：PVC加网材质，厚度≥1.2mm。  5、底板：便携式三位一体充气底板，需加强底板。  6、艇体工艺：采用热融合技术。船身两侧印有“龙游应急”  7、便携式三位一体充气底板1套，艇身加速稳定水刀2处，反光装置6处，铝合金划桨 2 支，坐板2块，脚踏充气泵 1 个，船包1个，维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张），安全绳索2根，D型钢制锁扣10个，可拆卸工具包，使用说明书1本，合格证1张。  ★8、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传  舷外机参数：  发动机类型：2缸  供油系统：化油器  活塞排量：≥480CM³  油箱容量：≥22升  ★输出功率：≥20KW  ★重量：≥52KG  缸径×行程：（70-75）×（60-65）MM  启动模式：手动启动  长短轴：短轴  ★动力：2冲程30匹马力。  ★提供权威第三方出具的检验报告 | 4 | 艘 | 20000 |
| 12 | 无人机 | 1、起飞重量（无配件）：≤900g  2、对角线轴距：≤354mm  3、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥10km  4、GNSS：支持GPS+GLONASS  5、图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密  6、支持全向感知系统；支持信号丢失自动返航、悬停、下降；  ★7、支持机载内存：≥24GB；外置存储：≥64GB。  8、支持GPS位置水印；时间戳水印；密码保护。  9、支持将可见光图像与红外图像叠加，并可调节融合强度  10、支持一键喊话；自动录音播放。  11、支持夜晚取证时设有LED或红外补光，可在黑暗环境中进行白光照明。  ★12、具备天空端在≥80m低空作业时，发生不可抗力的因素；可自动打开保护装置，下降速度≤1.8m/s；防止造成而外的风险.（验收时需现场演示）  13、独立手持式地面站（带屏）：具备iOS系统；USB接口、HDMI接口、充电接口。  ★14、支持4G全网通1080p高清视频图传至指挥中心。  15、包含独立三防箱\*1、同品牌电池\*2、原厂桨叶\*3付、单通道电源适配器\*1、存储卡128g，U3 1个）  ★16、提供一年第三方责任险，不得低于150万元/年；机损险一年。 | 3 | 架 | 30000 |
| 13 | 警报器 | 1、鸣轮运转时转速：不低于2000r/min；  ★2、最大声压级：不小于100dB；  3、材质：铝合金；  4、重量：不低于1kg；  5、传播距离：不小于500m。  ★6、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 5 | 只 | 300 |
| 14 | 普通投光灯 | 适用范围：应急、铁路、电力、公安、事故抢修、异常情况处理等,对户外移动夜间应急照明及其它工作现场提供移动照明。  性能特点：  1、一体化金属外壳设计，防护等级IP65，静止高1.1米，最高可升至1.8米；  2、灯头180度仰卧调整照射角度、360度调整左右调整照射角度；  3、有红/蓝/黄三色可选警示灯功能，警示灯带有常亮、频闪、爆闪三种形式；  4、聚泛同时开启5米处照度值不低于1000LX；  5、14.8V/10AH锂电池供电，聚泛/强光连续照明时间≥8h 聚泛/工作光≥16h 聚泛分别照明时间长达10h以上。  6、具有4格电量显示功能，低电量报警功能；  7、灯具总重量不超过11kg，并配有布套移动便携；  ★8、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 2 | 台 | 2000 |
| 15 | 救生抛投器 | 1、压缩空气工作压力：200公斤/20mpa/200bar产品总体重量小于3.5KG，抛射质量大于1.5KG.  2、抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离可达70M，陆用时抛射距离可达100M.  3、抛绳尺寸：￠4mm×120M，抛绳拉力不小于2000N.  4、飞行时间：大约3-5秒钟。  5、水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8KG以上浮力。  ★6、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 10 | 套 | 1000 |
| 16 | 军用望远镜 | 放大率：10°；  物镜孔径：50mm  视场：6°；  出瞳距离：18mm；  分辨率：5.6″。  贮存温度：-55-+70℃；  工作温度：-40-+55℃。  视度调节范围：±4屈光度；  目距调节范围：55-72mm；  附件：物镜护盖、目镜护盖、背带、绒布、硅胶干燥剂、便携小皮包 | 10 | 只 | 1000 |
| 17 | 油锯 | 1.基本参数：  ①发动机：2冲程发动机；排量：≥45cc；常温启动：≤10s  ②★标定功率：≥2.3Kw；  ③净质量：≤5 Kg；发动机最低燃油消耗率：≤550g/kw·h；  ④★主机比质量：≤2.2kg/kW；  ⑤锯切效率：≥50cm2/s；锯切燃油消耗率：≤65g/m2；  ⑥手感振动：≤5 m/s2；  ⑦燃油箱容量：≥0.55L;  ⑧导板可配尺寸18寸/20寸。  2.功能设 计：  （1）高功率、低排放：专业级发动机提供了领先的切割性能，采用无催化剂，新型分层式二冲程发动机可实现与传统发动机相同的排量水平；降低振动，减少操作员的疲劳；  （2）便于操作：瞬间切换，轻松启动发动机，符合人体工程学的部手柄，轻巧易用；采用螺母防丢设 计；  （3）便于维护：侧面链条紧张器，用于快速链条调整；油箱盖免维护设  计，便利使用；半透明油箱设 计，方便检测剩余燃油量。  3.★提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 10 | 只 | 1000 |
| 18 | 雨衣 | 雨衣面料采用三层复合雨衣布(上黄下蓝)。  雨衣布面层采用涤纶（聚酯纤维）布；  ★2、膜层采用聚氨酯湿法涂层，藏蓝色雨衣布涂层颜色为灰色，荧光黄色雨衣布涂层颜色为白色；里层采用针织布。  3、雨衣布的耐热压色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；透湿率≥6000[g/（m2·d）]；静水压：初始≥80kPa，5次水洗后≥50kPa；荧光黄色雨衣布亮度因子数≥0.70Y。  4、雨衣（前身、后背、袖子、裤身、脚口）反光条带及前胸、后背反光字颜色为银灰色，反光带为全密封布基底晶格反光材料；后身“龙游应急”文字标志采用热敏性反光膜制作。  5、雨衣所使用的搭扣带颜色与缝制部位的基底材料颜色相匹配；锦纶包芯绳与裤子面料颜色相匹配；塑料气眼、帽听力孔、松紧绳、调节扣及拉链颜色为黑色。雨衣不设里料，帽子具有可脱卸、可装入领子的功能。  ★6、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 50 | 件 | 120 |
| 19 | 雨鞋 | 1、筒高：不小于33厘米。  2、跟高：3-3.5厘米  3、鞋面材质：天然橡胶。  4、内里材质：内衬布  5、鞋底：天然橡胶  6、靴面拉伸强度≥12MPa，扯断伸长率≥440%；鞋底拉伸强度≥8MPa，扯断伸长率≥340%。 | 50 | 双 | 60 |
| 20 | 便携式手电 | ABS材质，12颗照明灯珠、18颗应急台灯灯珠，充电式，电池容量1300毫安。 | 100 | 只 | 50 |
| 21 | 大疆M300电池 | 1、智能飞行电池≥5935 mAh  2、必须与无人机型号适配 | 2 | 组 | 8700 |
| 救  护  救  援  装  备 | 22 | 40消防水带 | 50-40-30  特点：双层聚氨酯衬里消防水带，具有耐高压、耐油、耐腐蚀、特别轻、使用柔软方便等特点。  主要参数： ★1、水带口径直径：40mm ★2、标准工作压力：≥5.0Mpa 3、爆破压力：≥15.4Mpa 4、轴向延伸率≥5.8％ 5、直径膨胀率≥6.0％ 6、水带接头与水带连接处抗拉力≥1000公斤，接头不分离、不脱落，水带不断裂； 7、内衬聚氨酯。  ★8、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 100 | 30米/卷 | 600 |
| 23 | 森林消防防火服（上衣+下裤+腰带+鞋子+手套） | 森林消防服熨烫平整，定性充分，无熨黄和水渍，折叠端正，整洁美观；袖口紧、领口紧、裤口紧。符合GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准。  1、森林消防服颜色为橘红色。  2、面料颜色：色差4-5。  3、面料阻燃性能：燃烧时间：0秒；损毁长度≦50mm；无滴融、滴落；热防护系数TPP:≧250KW·s/㎡。  ★4、断裂强力（洗涤50次后）：经纬向≧1100N。  ★5、撕破强力（洗涤50次后）：经纬向≧100N。  6、单位面积质量：≦210g/㎡。  7、不含甲醛。  8、色牢度：耐洗≧4，耐水≧4，耐干摩擦≧4，耐湿摩擦≧4，耐汗渍≧4。  9、缝纫线热稳定性：缝纫线在260℃±5℃，经5min热稳定试验后，无熔融和烧焦现象。  10、反光带逆反射系数值：符合GB20653-2006相关标准要求。  11、反光带阻燃性能：续燃时间≦1S；阴燃时间≦1S；损毁长度≦50mm；无熔融、滴落现象。  12、反光带热稳定性：反光带在260℃±5℃，经5min热稳定试验后，表面无碳化和脱落现象。  ★13、接缝强力：肩接缝强力≧670N,裤后档接缝强力：≧880N，单衣片接缝强力：≧990N。  ★14、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 50 | 件 | 900 |
| 24 | 水囊2T | 1、采用1000d PVC涤纶复合材料，软体双面贴合PVC涂层，具有抗老化，防腐蚀，抗紫外线，无毒无味不污染水质，包装简单，无水折叠尺寸50-50-30公分 ；  ★2、容积2吨以上 ；  3、使用温度零下20度到60度；  4、空罐质量≧9kg ，带盖子和地垫；  5、尺寸:底经2米，口径1.4米，高度0.9米；  6、颜色:数码迷彩；  ★7、PVC涤纶复合材料厚度不小于1mm，（在检验报告体现）；  ★8、提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 6 | 只 | 2000 |
| 25 | 防火头盔（灯架+防爆手电+护目镜） | 防火头盔（红色）  材质ABS优质阻燃性能好。  冲击吸收性能不大于3780N。  耐燃烧性能：火源离开帽壳5s内自动熄灭。  视野：左右水平视野不小于105°。  透光率：无色透明面罩透光率不少于85%。  下颚断裂强度不小于450N。  防爆手电（含灯具支架）  1、产品适用于消防等各警种人员装备作照明、信号指示使用，全新携带方式设计，灯具轻巧便携，可手持，可通过外接支架和头盔作个人佩戴式照明使用，具有亮度高、安装简单、操作便捷的特点。 2、信号指示：灯具通过长按开关可开启爆闪信号，用作信号指示使用，灯具尾部具有红色方位指示灯；  3、 光源采用最新LED，光效高达130-140lm/W，2m处照度可达1800lx, 灯具通过轻按开关可实现强光、弱光的开启、关闭和切换，对现场进行照明。 4、易操作采用全尾部大开关设计，可以在佩戴加厚手套等各种模式下进行开关操作，同时开关周边加有防护边缘，防止开关的误碰。 5、电量显示通过多段式蓝色电量显示装置实时呈现电量剩余情况，且可以通过滚动显示体现灯具的充电进行情况。 6、充电方便快捷采用全新USB充电设计，可以借用任何USB输出设备进行充电，提升灯具整体的续航能力和应急能力。 7、全新定制电池设计，小体积大容量，既减轻灯具总重量，又确保了灯具的连续工作时间； 8、基本参数：额定电压：DC3.7V，额定容量：1.9Ah 9、连续放电时间：600min（弱光）/300min（强光）/460min（爆闪信号），充电时间：4h 10、外壳防护：IP66/IP67  11、重量：0.93kg  护目镜  1、可以在蒸汽反复消毒，镜片采用2.3 mm厚聚碳酸脂，颜色与头盔一致；  2、无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能；  3、耐弱酸，耐中性油，热变形温度135℃；  4、可经受蒸汽、清洗剂、加热和大剂量辐射消毒，且不发生变黄和物理性能下降；  5、此款眼镜可佩戴近视镜。  ★提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 50 | 个 | 400 |
| 26 | 高压  水泵 | 1 .基本参数要求：（1）★泵组由三级离心水泵与二冲程风冷汽油发动机组成。进水口直径50mm,出水口直径38mm。单机重量不超过15KG。（2）吸程不小于9米，最大扬程不小于150米。（3）启动时间不超过30秒。（4）泵组之间可以串联架设、并联架设、串并联架设。（5）泵组在横向、纵向倾斜90度条件下，应能正常工作。（6）具有快速电启动装置。  ★水泵技术参数须提供有 CMA认证标志的第三方检测机构，出具的满足参数要求的验测报告证明原件扫描件上传。  2 供货明细：序号 品名 规格说明 数量（指一套系统应有的数量）；  2.1 便携森林消防水泵 1台；  2.2 电启动装置 1套；  2.3 油箱 容量25L,箱上有CSA安全认证标记 1个；  2.4 油管 佳士拿式快接，手泵 1根；  2.5 引水泵 黄铜外壳,1.5”快速接头，往复式操作 1个；  2.6 水带背包 4个 ，水带300米，手提箱一个（用于放置修理工具及备件）  2.7吸水管  （1）★工作压力≥2.8MPa，测试压力≥5.6MPa，重量≤2.5公斤，工作、储存温度-50℃~60℃；（2）★最小弯曲半径≤36厘米；（3）★两端接头用扩张式铜环固定。  ★吸水管技术参数须提供有 CMA认证标志的第三方检测机构，出具的满足参数要求的验测报告证明原件扫描件上传。  2.8 底阀铝合金阀体，不锈钢滤网，G2”接口 1个；  2.9 油箱背包 与油箱配套使用 1个  2.10 修理工具 1个  2.11 火花塞 1个  2.12 密封圈 1个  2.13 直流喷枪 含1/4”和3/8”喷咀 1个  2.14 水雾喷枪 1个  2.15 手枪式喷枪开关 铝合金材质 1个  2.16 止水钳 可截止≧2.4MPa水压；适用于≦DN50mm的水带 1个  2.17 三通阀 铝合金阀体，DN40三端快速接头，有开关阀，工作压力≧2.4MPa 1个  2.18 单向阀 铝合金阀体，DN40有排压装置，两端快速接头，工作压力≧2.4MPa 1个  2.19 内螺纹快速接头 G1.5” 内X快速接头，铝合金 1个  2.20 外螺纹快速接头 G1.5” 外X快速接头，铝合金 1个  2.21 转换接头 G2” 内X G1.5”内 旋转 铝合金 1个  2.22 充电器 12VDC 1个  2.23 空气过滤网 5个  2.24 启动器配件 1套  2.25 水带扳手 铝合金防腐处理 2个  2.26 水带修补环 不锈钢用于急修DN40水带 3个  2.27 内衬聚氨酯水带 300米（参数同上面40消防水带）  2.28自保湿式聚氨酯衬里水带 20米  （1）★聚氨酯衬里，涤纶长丝编织外套，抗压≥2.0MPa， 两端快速接头与水带连接为黄铜扩张压扣；  （2）★水带测试压力≥4MPa时, 无渗漏，无损坏；  （3）★水带接头与水带连接处抗拉力≥1000公斤，接头不分离、不脱落，水带不断裂；  （4）★水带在工作压力2.0MPa状态下，放于干柴燃烧火上保持6分钟，无损坏，可正常使用；  （5）水带须有固定功能，防止工作中水带下滑；  （6）规格：长20米，直径40mm；  ★自保湿式PU衬里水带技术参数须提供有 CMA认证标志的第三方检测机构，出具的满足参数要求的验测报告证明原件扫描件上传。 | 4 | 台 | 45000 |
| 27 | 普通救生衣 | 规格：适合胸围3尺1-3尺4  2、颜色：橙色  3、重量：≥0.3公斤  4、材质：聚乙烯泡沫。  5、面料：高档400D牛津布，优质轻体浮水材料，泡沫救生衣布料是防水的特制材料，能有效地防水，能增大救生衣在水中的浮力。  6、光片：4片、口哨：1只、主要参数：浮力≥7.5kg、浮态：保持人体垂直或后倾，头部高于水。 | 40 | 件 | 50 |
| 28 | 水域救援专用救生衣 | ★1.浮力≥150N。  2.适用胸围范围：76至145厘米。  3.可调节的固定带数量：不少于8个。  4.方形针织压力点和500D材质的Cordura®面料使得激流救援救生衣的使用者可以应对任何困难情形。前置口袋数量：不少于2个。有塑料插扣和可调节尼龙织带可以确保操作时口袋不会误开。  前置挂点数量：不少于3个。 5.高亮荧光带≥6条。 6.后背部带有牵引绳连接拉环，用于连接快解式牵引绳，遇险快速逃脱。 7.下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带，防止水流水浪将救生衣冲脱。 8.头部有托枕，可在水中保护头部并增加浮力。  ★提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 30 | 件 | 1200 |
| 29 | 救生圈 | 1、聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反反光片。  2、重量≤2.50kg。  3、外径≥720mm，内径≥440mm， 厚度≥100mm。  能在淡水中支承不少于 14.5kg 的铁块时间≥24 小时。  浮力≥14.5KG。 | 30 | 只 | 100 |
| 30 | 救生绳30米 | 1.救生绳材质必须高强反光丙纶长丝线，带夜间反光带，带救生环。  2.救生绳质量要求必须符合《船舶与海上设施法定检验规则》。  3.救生绳颜色为橙色。  4.救生绳直径为12mm，最大拉力：1200kg。  5.救生绳每捆长度为30米，绳两端配有固定连接器。  6.每捆救生绳需用反光材料制作加工绳包包装。 | 20 | 套 | 100 |
| 31 | 水下潜水救援装备 | 1.潜水呼吸调节器：空气自携式开放回路单管咬嘴型，重量：约790克。工作流量8500L/分钟，适用于232 bar的国际标准，相对中压(bar): 9.0-9.8。  2.调节器气压双表：显示压力、深度、具备夜视功能，压力+深度双表 ：公制单位，防水性能大于等于70M防水，抗压力：大于等于320MPa。  3.潜水导航指北针：导航指北针具有防水、夜视功能，材料：镀铬黄铜，尺寸：约2.6cm高\*6cm直径。 4.潜水浮力气囊：潜水浮力气囊≥2个排气阀,前胸配有D型圈，可调节腰带,配有紧急呼吸用的口承装置。肩部快接扣+金属挂钩，人体工程学设计，水下浮力≥180牛。 5.湿式潜水服：面料采用3MM 90%氯丁橡胶 10%尼龙，保暖性好，抗极温度-50℃至+40℃。  6.潜水靴：材质5mm硅胶，鞋底厚度：6.5MM硬底，重量：约135g。  7.潜水手套：黑色。  8.潜水脚蹼：由较硬热塑性弹性体制成，具有橡胶的物理特性，颜色：黑色，尺寸：240\*80\*490mm。  9.潜水面镜带：单面2.5MM潜水料，双面厚度5MM，材质：氯丁橡胶和尼龙，颜色：黑色  10、配备一台30mpa高压气瓶充气空压机  11、带配套配重铅块。  ★提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 2 | 套 | 12000 |
| 32 | 水救头盔 | 材质：外壳采用耐用型ABS塑料，内衬采用高密度EVA泡沫，织带为尼龙材质。  顶部设有排水孔。  后脑部分带有额外快速调节棘轮和缓冲垫。  适用头围范围：58-62cm，可调节。  下颚部分快速调节系带，塑料插扣固定。 | 10 | 个 | 300 |
| 33 | 风力灭火机 | 技术参数：  发动机：符合国Ⅱ排放标准，4-mix混合4冲程发动机。功率：≥2.9Kw/4.0hp  排量：≤64.8 cm³  出风口风量：≥0.4 m³/s  有效灭火距离：≥1.75m  油箱容量：≥1.4L，  ★一次加油连续工作时间：≥85分钟  ★净重量：≤9.8 kg。  满负荷运行转速：7200r/min空转转速：2500 r/min。  采用全封闭的油管：发动机供油管全封闭在机器外罩里，操作使用时不易被树枝意外挂断造成漏油，使用更安全。  ★提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 8 | 台 | 5500 |
| 34 | 变频发电机 | 额定功率≥3.5KW;最大功率≥4.0KW；额定频率50HZ；燃油容量≥12L；机油容量≥0.6L；启动方式：遥控启动；净重不大于45KG；额定电压：220V；机器型式：单杠、四冲程、风冷；拉杆箱设计，有拉杆和滚动轮；可并联使用；★提供权威第三方出具的检验报告原件扫描件上传。 | 6 | 台 | 4500 |

1.具体救灾物资技术要求（应急生活保障包）

表A.1 空调被质量要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 质量标准 |
| 1 | 规格（cm） | 150\*200 |
| 2 | 面料 | 灰绿色印花水洗磨毛布；100%聚酯纤维；★克重：100g/m²（允许2g负偏差） |
| 3 | 填充物 | 整张羽丝绒：50% 1.33dtex细旦涤纶，30% 3.33dtex三维卷曲中空涤纶，20% 低熔点涤纶（100%聚酯纤维） |
| 4 | 重量（g） | 整重 950g |
| 5 | ★甲醛（mg/kg） | ≦75 |
| 6 | ★PH值 | 4.0～8.5 |
| 7 | ★可分解芳香胺 | 禁用 |
| 8 | ★耐汗色牢度 | ≥3 |
| 9 | ▲包装要求 | 塑料袋厚度：8丝，压缩真空包装 |

表A.2 枕芯质量要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 质量标准 |
| 1 | 规格（cm） | 30\*50cm |
| 2 | 面料 | 灰绿色印花水洗磨毛布；100%聚酯纤维；克重：g/m²（允许2g负偏差） |
| 3 | 填充物 | 50% 3.33dtex三维卷曲中空涤纶，50% 7dtex三维卷曲中空涤纶(100%聚酯纤维) |
| 4 | 重量（g) | 整重 250g |
| 5 | ★甲醛（mg/kg） | ≦75 |
| 6 | ★PH 值 | 4.0～8.5 |
| 7 | ★可分解芳香胺 | 禁用 |
| 8 | ▲包装要求 | 与空调被一起压缩真空包装 |

表A.3 冰丝席质量要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 质量标准 |
| 1 | 规格（cm） | 190\*80 |
| 2 | 面层成分 | 经向：100%聚酯纤维，纬向：100%纤维素材料 |
| 3 | ★单位面积质量（g/m²） | 280 g/m²（允许负偏差5g） |
| 4 | ★底层成分 | 三明治（100%聚酯纤维） |
| 5 | ★耐汗色牢度 | ≥3 |
| 6 | ★甲醛（mg/kg） | ≦75 |
| 7 | ★PH 值 | 4.0～8.5 |
| 8 | ★可分解芳香胺 | 禁用 |
| 9 | 工艺指标 | 四面包边 |
| 10 | ▲包装要求 | 塑料袋厚度：6丝,单件真空包装 |

表A.4 全棉毛巾质量要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 质量标准 |
| 1 | 规格（cm） | 32\*32 |
| 2 | ★纤维含量 | 100%全棉 |
| 3 | 重量（g） | 40g |
| 4 | 外观质量 | 符合GB/T 22864 的规定 |
| 5 | 耐洗色牢度 | ≥3 |
| 6 | ★耐磨擦色牢度 | ≥2－3 |
| 7 | ★甲醛（mg/kg） | ≦75 |
| 8 | ★PH 值 | 4.0～8.5 |
| 9 | ★可分解芳香胺 | 禁用 |
| 10 | 颜色 | 根据客户要求 |
| 11 | ▲包装要求 | 塑料袋厚度：6丝,单件真空包装 |

表A.5 T 恤质量要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 质量标准 |
| 1 | 规格 | XL号（175） |
| 2 | ★纤维含量 % | 100%全棉 |
| 3 | ★单位面积质量（g/m2) | 200g g/m²（允许负偏差5g） |
| 4 | ★耐皂洗色牢度 | ≥3 |
| 5 | ★耐磨擦色牢度 | ≥2－3 |
| 6 | ★耐汗色牢度 | ≥3 |
| 7 | ★甲醛（mg/kg） | ≦75 |
| 8 | ★PH值 | 4.0～8.5 |
| 9 | ★可分解芳香胺 | 禁用 |
| 10 | 颜色 | 根据客户要求（非白色） |
| 11 | ▲包装要求 | 塑料袋厚度：6丝，单件真空包装 |

2.应急生活包外包装要求

1）外包装袋的上、下两面需标注产品名称及“XX救灾”字样，字体大小适宜，布局合理。

2）外包装端面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样。字体为黑体字，字体大小适宜，布局合理。

3）▲每5个应急生活包一件，采用双瓦楞纸箱包装，面纸采用200g高耐破，里纸采用170gA级，夹心纸采用120gB级，瓦楞采用160g；

**三、商务要求**

1.供货期：合同签订之日起30日历天完成供货、安装、调试。

2.付款方式：所有货物到达采购人指定地点且验收合格后，以合同中确定的单价为最终结算单价标准，按最终供货数量统一结算，货款自中标人开具正式发票后30个工作日内一次性付清。

3.配送地点：由采购人指定(运费由成交人承担)。

4.供货量：具体以计划采购时间、数量、品种为准。

**四、供货与质量要求：**

1.质量承诺：严格按照招标文件的技术要求和规范标准生产产品，确保每批次产品均质优合格出厂。

2.交货承诺：中标人在接到采购方的要货电话或传真后30日历天内应将招标人所需货物保质保量送到采购方指定地点。

3．若在验收过程中发现质量问题，则一律无条件退货并按违约、违规条款处理。若在抽查过程中发现质量问题，则已送达的同批次货款一律不予支付。

4．中标人在供货期间，如发生质量纠纷时招标单位须对被投诉货物质量进行检测的，不论检测结果如何，因检测产生的相关费用须由中标人承担。

5.产品质保期限：本项目要求所有的产品免费质保期自验收合格之日一年，质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。

6.运维服务期：本合同约定自验收合格之日提供一年运营维护服务，并提供7×24小时服务保障。服务期满后根据合同相关条款可以与采购人协商重新签订服务合同。

7.售后服务要求：中标单位在接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在24小时内到达现场，一般维护应在48小时内完毕，如48小时内不能修复，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。在24小时内未到达现场的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。

**第四章 合同的通用和专用条款**

本合同签订后须上网公示。甲乙双方按以下要求签订，如中成交文件有更优条款则按更优条款执行。

浙江省政府采购合同指引（服务）

项目名称：龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目

项目编号：LYTSZC2020-068

需方：龙游县经济和信息化局 （以下简称甲方）

供方： （以下简称乙方）

根据2020年 月 日龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目竞争性磋商招标的结果和有关法规的规定，经甲乙双方同意订立本合同，其条款如下：

**一、合同金额**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| … | … | …… | …… | …… | … |
| 合计 | |  |  |  |  |

注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、供应商应按此最高限价并结合企业自身情况及管理经验自主报价，本次招标的投标报价包括商品采购、验收（含第三方验收）、包装、仓储、包装、管理、人力、保险、运输、装卸、技术服务、售后服务、技术咨询服务费、退货损失、意外索赔、违约索赔、招标代理费、风险、不可预见、税费成本等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。如有漏项，视为已包含在其它项目中，单价不作调整，货款结算为最终实际交货数量乘以中标单价。

**二、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**三、履约保证金**

履约保证金按合同金额的 5 %计收，乙方签订合同前向甲方交纳 元人民币，验收合格后无息退还。缴纳形式为转账或以银行、保险公司出具的保函。

**四、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**五、交货期**

合同签订之日起30日历天完成供货、安装、调试。

**六、质保期**

1.产品质保期限：本项目要求所有的产品免费质保期自验收合格之日一年，质保期内要求免费上门服务，并严格按照国家三包规定执行。

2.在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.运维服务期：本合同约定自验收合格之日提供一年运营维护服务，并提供7×24小时服务保障。服务期满后根据合同相关条款可以与采购人协商重新签订服务合同。

4.售后服务要求：中标单位在接到采购人的报修电话后应在2小时内作出响应，维护人员应在24小时内到达现场，一般维护应在48小时内完毕，如48小时内不能修复，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。在24小时内未到达现场的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。

**七、货款支付**

1. 付款方式：所有货物到达采购人指定地点且验收合格后，以合同中确定的单价为最终结算单价标准，按最终供货数量统一结算，货款自中标人开具正式发票后30个工作日内一次性付清。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**八、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**九、供货与质量要求：**

1.质量承诺：严格按照招标文件的技术要求和规范标准生产产品，确保每批次产品均质优合格出厂。

2.交货承诺：乙方在接到甲方的要货电话或传真后20日历天内应将招标人所需货物保质保量送到甲方指定地点。

3．若在验收过程中发现质量问题，则一律无条件退货并按违约、违规条款处理。若在抽查过程中发现质量问题，则已送达的同批次货款一律不予支付。

4．中标人在供货期间，如发生质量纠纷时招标单位须对被投诉货物质量进行检测的，不论检测结果如何，因检测产生的相关费用须由中标人承担。

**十、货物包装、发运及运输**

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十一、违约处理：**

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十二、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十三、争议及解决**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十四、合同生效及其它**

1.本合同未尽事宜，双方可另行签署补充协议。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，龙游天顺招标代理有限公司加盖鉴证章，经龙游县财政局备案后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经龙游县财政局备案同意，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，龙游天顺招标代理有限公司、龙游县财政局各执一份。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

时间： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

账号：

开户银行：

时间： 年 月 日

鉴证方: （盖章）龙游天顺招标代理有限公司

时间： 年 月 日

**第五章 应提交的有关格式范例**

注：投标文件组成部分有格式要求的按格式提供，无格式要求的内容请自行提供。

**一 、投标文件外层包装袋封面格式**

资格审查文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称： 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目项目编号：LYTSZC2020-068

投标人单位名称： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

在 年 月 日 时 分之前不得启封

二、**投标文件封面格式**

资格审查文件

（商务技术文件、报价文件）

项目名称： 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目项目编号：LYTSZC2020-068

投标人单位名称： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

**三、资格审查文件格式**

**附件一 投标函**

致：龙游县经济和信息化局、龙游天顺招标代理有限公司：

根据贵方 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目（项目编号：LYTSZC2020-068）的招标公告，签字代表\_\_\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）提交资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本肆份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起90日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_投标人代表姓名\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行： 银行帐号：

授权代表签字或盖章:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**附件二 供应商资格声明**

1、基本情况

供应商名称：

地 址：电 话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：(其中:技术人员)

最近公司(企业)的主要财务情况（到**2019年12月30日**止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年 份 总 额

2018年

2019年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称 地 址 时 间 金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况  
时间 案由 涉及金额 目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日 期：

授权代表签字或盖章：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公 章：

**附件三 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书**

致龙游县经济和信息化局、龙游天顺招标代理有限公司：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺如下：

若采购单位在本项目 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目（项目编号：LYTSZC2020-068）采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。时间为开标之日起往前推三年。

我单位经事先主动查询，没有被**“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn）**列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；在投标截止之日至前三年内，没有在**“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)**列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的且在处罚有效期内的；在投标截止之日至前三年内，没有在**“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”**中被曝光且在处罚有效期内的。我公司承诺以开标当日网页查询记录为准，如开标当日查询记录有存在上述不良记录，我单位无条件地退出本项目的采购活动（包括已中标），并承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（加盖公章）：

日期：

**附件四 法定代表人授权书**

致龙游县经济和信息化局、龙游天顺招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目（项目编号：LYTSZC2020-068）采购活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 性别：

职务： 职称：

详细通讯地址：

电话： 传真：

移动电话：

邮政编码：

法定代表人身份证件复印件：

|  |
| --- |
|  |

被委托人（授权代表)身份证复印件：

|  |
| --- |
|  |

**四、 商务技术文件格式**

**附件五 投标人类似项目业绩一览表**

**项目名称： 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目**

**项目编号：LYTSZC2020-068**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **简要描述** | **实施时间** | **项目单位** | **联系人及**  **电话** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：投标文件中提交相应的中标通知书及合同原件扫描件上传核查。行数不够可自行添加。**

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日 期：

**附件六 技术响应表**

（以下内容按招标文件条款逐条填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件采购需求要求条款 | 投标人响应条款 | 备注  （响应/不响应） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：此表不够可自行添加。

投标人全称（盖章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**附件七 商务响应表**

（以下内容按招标文件条款逐条填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件采购需求要求条款 | 投标人响应条款 | 备注  （响应/不响应） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：此表不够可自行添加。

投标人全称（盖章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代表人（签字或盖章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**五、报价文件格式**

**附件八 开标一览表**

**项目名称： 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目**

**项目编号：LYTSZC2020-068**

**金额单位：元**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 总报价 |
| 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目 | 大写：  小写： |

注：供应商应按此最高限价并结合企业自身情况及管理经验自主报价，本次招标的投标报价包括商品采购、验收（含第三方验收）、包装、仓储、包装、管理、人力、保险、运输、装卸、技术服务、售后服务、技术咨询服务费、退货损失、意外索赔、违约索赔、招标代理费、风险、不可预见、税费成本等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。如有漏项，视为已包含在其它项目中，单价不作调整，货款结算为最终实际交货数量乘以中标单价。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

**附件九 投标报价明细表**

项目名称： 龙游县经济和信息化局应急救灾物资储备采购项目

项目编号：LYTSZC2020-068

金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 合计 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 大写 （￥ ） | | |

▲说明：1.此表不够可自行添加。

2.本次招标的投标报价包括商品采购、验收（含第三方验收）、包装、仓储、包装、管理、人力、保险、运输、装卸、技术服务、售后服务、技术咨询服务费、退货损失、意外索赔、违约索赔、招标代理费、风险、不可预见、税费成本等一切直接、间接成本和费用以及利润的全部。如有漏项，视为已包含在其它项目中，单价不作调整，货款结算为最终实际交货数量乘以中标单价。

3.报价明细表最终汇总金额应与总报价单表一致

4.▲不提供报价明细表的响应文件将被视为未实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

**附件十 小微企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业服务，本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**注：**

1. 并附：“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录网站（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）”页面查询结果截图打印件。
2. 请投标人正确填写本表，本表内容不填写或不提供查询结果截图的，将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

**附件十一 产品适用小微企业政策情况表**

**（大、中型企业不用填写）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小微企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”：  （ ）第一种情形：投标人为小、微企业且提供本企业制造的产品。  （ ）第二种情形：投标人为小、微企业且全部响应产品均由其它小、微企业制造的。请填写下表内容： | | | |
| 产品名称（品牌、型号） | 制造商名称 | 制造商  企业类型  （小型或微型） | 金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | | |  |

填报要求：

1.投标人若属于第一种情形的，则须提供本企业“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）”页面查询结果打印件附后。

2.投标人若属于第二种情形的，则须提供本企业和全部产品制造商的“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）”页面查询结果打印件附后。

3.本表的产品名称、规格型号和制作商、金额必须和《报价明细表》一致,且所有产品制造商均为小微企业（所投产品中若有部分为中、大型企业提供的设备，则不适用于本表）。

4.本表内容不填写完整或不提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录

（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）”页面查询结果打印件的，将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

**附件十二 监狱企业声明函**

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**附件十三 残疾人福利性单位声明函**

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

供应商为残疾人福利性单位的提供此函。

备注：中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**第六章 评标办法及开标程序**

**一、评标委员会的组成**

1.评标委员会按相关规定组成，评标委员会对各投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购人代表由采购单位推荐，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人负责解答及上传相关文件。

**二、评标原则**

3. 评标办法采用综合评标法，由商务技术分70分和报价分30分合计组成,满分为100分。

4. 商务技术分和报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先；综合得分且投标报价相同的，摇号决定排序。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合评分细则进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的商务技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，龙游天顺招标代理有公司在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

**三、注意事项**

7.1 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。同时采购组织机构应将该情况报龙游县财政局，并视情将其列入不良供应商名单。

7.2 本项目采用电子投标，有下情形之一的，评标小组将对电子备份文件进行评审，以完成开标：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败；

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行。

如投标人未提供电子备份文件，并且电子投标文件未能正常解密，则该投标无效。

**四、评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| 响应报价35分 | 本项目最高限价：人民币1464700元，基准价为满足评标要求且响应价格最低的响应报价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，作响应无效处理。  注：①若所投产品制造商属小型/微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其产品响应报价扣减6%后再计入报价得分的评审（不累计扣减）。  ②若本项目所有供应商均属小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，按原报价进行评审。 | 0-30分 |
| 业绩 | 2017年1月以来实施的类似项目采购业绩，每个得1分，最高得5分。  注：采购合同及采购中标（成交）通知书原件扫描件上传核查，无合同、中标（成交）通知书原件扫描件上传不得分。 | 0-5分 |
| 企业认证 | 具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的GB/T19001质量管理体系认证证书，GB/T24001环境管理体系认证证书和GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项认证得1分，最高得3分。  注：证书在有效期内及认监委官网证书查询截图加盖公章，证书原件扫描件上传核查，无原件扫描件上传核查不得分。 | 0-3分 |
| 投标货物的参数 | 拟投产品的技术指标满足招标文件要求的得28分；投标产品技术指标有优于采购要求的，视优于指标对产品的实质性意义每项加 2分，最多加 2 分；本项目★条款的参数项，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 | 0-30分 |
| 供货  方案 | 投标人针对一般供货时间的承诺与保证措施情况，由评委酌情打分，优得5分，良好得3-4分，一般得1-2分。 | 0-5分 |
| 投标人针对采购人有紧急需要时的供货措施或承诺，由评委酌情打分，优得5分，良好得3-4分，一般得1-2分。 | 0-5分 |
| 投标人针对本项目制定的物资设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；安装、测试及验收标准：科学、合理，符合国家相关标准及规定），由评委酌情打分，优得5分，良好得3-4分，一般得1-2分。 | 0-5分 |
| 售后服务方案 | 售后服务技术人员资历、配备数量等情况由评委酌情打分，优得5分，良好得3-4分，一般得1-2分。 | 0-5分 |
| 对合同期内出现的质量问题或突发状况处理的响应时间、处理方案、退换货政策及其他售后服务方案等，由评委酌情打分，优得5分，良好得3-4分，一般得1-2分。 | 0-5分 |
| 投标人能定期组织技术培训，培训方案须包括：培训日程、培训地点、培训内容、负责培训的人员安排等内容，由评委酌情打分，优得5分，良好得3-4分，一般得1-2分。 | 0-5分 |
| 标书制作 | 整份标书制作情况打分（0-2）分 | 0-2分 |

**五、开评标程序**

8.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

9.采购代理机构向各投标供应商发加密投标文件“开始解密”通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。

10.投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查，开启资格审查证明文件、商务技术文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标人的商务技术文件进行符合性评审和综合打分评审，其中商务技术文件符合性评审不合格的投标文件做无效标处理，不再进入报价文件评审。

11、开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。同步开启报价文件。

12、最后计算出各投标人综合得分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐二名中标候选人。

13.开标会结束。