**政府采购竞争性谈判文件**

项目名称：江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目

项目编号：ZC2019ZFCG-0314

采购单位：江山市四都小学

代理单位：江山市中诚采购代理有限责任公司

备案单位：江山市财政局

 起草人：毛伟伟 审核人：冯成文

 二〇一九年四月

**目 录**

第一章、竞争性谈判公告……………………………………2

第二章、谈判须知前附表及谈判须知………………………5

第三章、采购需求及设备参数………………………………14

第四章、谈判程序………………………………………… 19

第五章、合同范本………………………………………… 21

1. 、应提交的有关格式范例……………………………25

 **第一章 竞争性谈判公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，江山市中诚采购代理有限责任公司受江山市四都小学委托，就江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来谈判。

项目名称：江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目

项目编号：ZC2019ZFCG-0314

**一、谈判项目概况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容或项目内容 | 型号、规格 | 数量（批） | 预算金额（万元） |
| 江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目 | 见谈判文件第三章 |  1 | 20 |

注：具体内容详见谈判文件第三章。

**二、谈判供应商资格要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（通讯(网络)运营商除外），能承担本项目的制造商、经销商、代理商、运营商。

3.须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

 4.本项目谢绝联合体谈判。

三、**获取谈判文件方式**

凡有意参加的供应商于2019年4月1日至2019年4月4日（法定公休日、节假日除外）持单位营业执照、税务登记证、法定代表人身份证或法人授权委托书身份证等原件(复印件盖公章)到江山市中诚采购代理有限责任公司（江山市南门路70号经信局南大门停车场内三楼）报名，报名费：300元/份，售后不退。

（谈判文件由供应商在浙江政府采购网（[www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn/)）自行下载）。

公告发布网址：浙江政府采购网（[www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn/)）。

**四、响应文件递交截止时间：**

谈判响应文件递交截止时间：2019年4月10日09:30时。

谈判时间：2019年4月10日09:30时。

谈判地点：江山市公共资源交易中心，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼

**五、 谈判保证金的交纳**

本项目谈判保证金￥:1000.00元，凡有意参加的供应商，从企业基本账户将保证金汇至指定保证金账户，指定保证金账户名称：江山市中诚采购代理有限责任公司，开户行：中国工商银行股份有限公司江山鹿溪中路支行，账号：1209230209200030466，咨询电话：0570-4015077,15268070959（510959）。

谈判保证金到账截止时间：2019年4月9日18时00分00秒。

**六、其他事项：**

 **1.注册供应商事宜**

未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为成交人的，应当在《成交通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册，否则，江山市中诚采购代理有限责任公司将拒绝向其发出《成交通知书》，并可以直接推荐排名次之的谈判响应方候选人为成交人。

**2.质疑和投诉**

质疑和投诉：谈判响应方如认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向江山市中诚采购代理有限责任公司提出质疑；谈判响应方对质疑答复不满意或者未在规定时间内作出答复，可以在答复期满后十五个工作日内向江山市财政局政府采购监管科投诉（联系人：夏科长；电话：0570-4033197）。

质疑和投诉必须满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，即“供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围”。

**政府采购政策**

**（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。**

**（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业制造的货物的价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。**

**（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位制造的货物的价格给予6%的扣除，扣除后得出评标基准价再进行评审。**

**注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》和国家企业信用公示系统-小微企业名录为判定标准；监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定，否则不予认定。以上政策不重复享受**。

**七、联系方式**

采购人：江山市四都小学

联系人：毛晓云

联系电话：15205703112

地点：江山市四都镇四都村山背自然村

代理机构：江山市中诚采购代理有限责任公司

联系人：毛伟伟

联系电话：15268070959

地址：江山市中诚采购代理有限责任公司（江山市南门路70号经信局南大门停车场内三楼）

同级政府采购监督管理部门名称：江山市财政局采监科

联系人：夏科长

监督投诉电话：0570-4033197

地址：江山市鹿溪中路240号

**第二章 谈判须知前附表及谈判须知**

1. **谈判须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 采购人 | 江山市四都小学 |
| 2 | 项目名称 | 江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目 |
| 3 | 预算价 | 20万元 |
| 4 | 交货期 | 合同签订之日起60天内交货完成 |
| 5 | 谈判有效期 | 响应文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 谈判保证金 |  本项目谈判保证金（￥:1000.00元)，凡有意参加的供应商，从企业基本账户将保证金汇至指定保证金账户，指定保证金账户名称：江山市中诚采购代理有限责任公司，开户行：中国工商银行股份有限公司江山鹿溪中路支行，账号：1209230209200030466，咨询电话：0570-4015077。 谈判保证金到账截止时间：2019年4月9日18时00分00秒。 |
| 7 | 响应文件递交份数 | 资信技术文件一份正本，二份副本；商务文件一份正本，二份副本。 |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 2019年4月10日09:30时（北京时间） |
| 9 | 谈判地点 | 江山市公共资源交易中心，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼 |
| 10 | 谈判时间 | 2019年4月10日09:30时（北京时间） |
| 11 | 成交结果公告期限 | 1个工作日 |
| 12 | 签订合同 | 成交通知书发出后三十天内签订合同。  |
| 13 | 未成交供应商谈判保证金退还 | 成交通知书发出后5个工作日内。 |
| 14 | 成交供应商谈判保证金退还及履约保证金交纳 | 成交供应商在合同签订前向采购人交纳成交金额5%的履约保证金，凭履约保证金凭据退还谈判保证金。 |
| 15 | 履约保证金退还 | 履约保证金在成交响应方按合同约定交货验收合格后自行转为质保金，质保金自交货验收合格之日起计1年后退还（不计息） |
| 16 | 代理服务费计算和支付方法 | 1. 采购代理服务费由成交供应商承担，采购代理服务费4000元，成交供应商在领取中标通知书时一并支付采购代理费。
 |
| 17 | 联合体谈判 | 本项目谢绝联合体谈判。 |

1. **谈判须知**
	1. 适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判采购项目的谈判响应、评审、成交、验收、合同履约、付款等行为。

* 1. 定义
		1. “组织方”系指组织本次谈判的江山市中诚采购代理有限责任公司。
		2. “采购人”系指提出本次采购的委托单位：江山市四都小学。
		3. “谈判响应方”系指向组织方提交谈判响应文件的供应商。
		4. “货物”系指谈判响应方按响应文件规定向采购人提供的所有设备、零配件、技术资料及使用手册等。
		5. “▲”系指实质性要求条款。
	2. 谈判费用

不论谈判结果如何，谈判响应方均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

* 1. 组织方式

本次谈判采用竞争性谈判方式进行。

* 1. 谈判委托

谈判响应方代表须携带有效身份证件。如谈判响应方代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

* 1. 联合体谈判

本项目不接受联合体谈判。

* 1. 转包与分包

本项目不允许转包，分包须经采购人书面同意后方可实施。

* 1. 特别说明：
		1. ▲谈判响应方应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
		2. ▲谈判响应方在谈判活动中提供任何虚假材料,其谈判无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判响应方的行政与刑事责任。

 8.3▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲供应商使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

 8.4▲提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1. **谈判文件说明**
	1. 谈判文件的组成
		1. 谈判文件公告；
		2. 谈判须知前附表及谈判须知；
		3. 采购内容及要求；
		4. 合同草案；
		5. 谈判办法及谈判程序；
		6. 谈判文件的澄清及修改。
		7. 采购人可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在谈判截止时间前3个工作日，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为谈判文件的组成部分；谈判响应方对谈判文件有异议的，应当在谈判截止时间前3个工作日以书面形式向采购人提出，否则采购人将不予受理。采购人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，如有变更在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为谈判文件的构成部分。

不足3日的，采购人将顺延提交响应文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响响应文件编制的，采购人将不延长提交响应文件的截止时间。

1. **响应文件的编制**
	1. 总体要求
		1. 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性

响应，否则，其响应文件可能导致无效标处理。

* + 1. 响应文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。
		2. 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作响应文件。响应文件应装订成册。
		3. ▲响应文件的组成及份数

响应文件应分为【资信技术文件】、【商务文件】。资信技术文件、商务文件提供正本一份、副本二份。

* 1. 【资信、技术文件】
		1. ▲谈判响应函；
		2. ▲谈判响应方资格声明；
		3. ▲谈判响应方有效的《企业法人营业执照》副本复印件；有效的《税务登记证》复印件（**三证合一的无需提供**）；

 12.4▲授权代表参加谈判的，需提供法人授权委托书复印件（原件在提交响应文件时递交）；

12.5▲法定代表人或法人授权代表身份证复印件**（参加谈判人员提供身份证复印件）；**

12.6▲税务机关或第三方出具的纳税证明复印件**；**

12.7最新一期纳税信用等级C级或C级以上证明，任何税务机关盖章均可或税收违法情况审核证明复印件（加盖税务机关业务专用章）；

12.8▲第三方出具的缴纳社会保障资金的相关证明材料复印件；

12.9▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）；

12.10▲提供承建单位出具的对接承诺书并加盖鲜章（谈判时出具原件）。

 12.11▲规格性能偏离表；

 12.12▲售后服务承诺；

 **【商务文件】（包括以下内容，装订成册）**

 12.2.1▲谈判一览表；

 12.2.2▲报价明细表；

12.2.3提供中小企业声明函，不是生产厂家或中型、大型企业无需提供（**还需附国家企业信用公示系统-小微企业名录证明材料**）或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。以上政策不重复享受。

 12.2.4谈判方认为需要的其他商务文件或说明。

* 1. 响应文件内容填写说明
		1. 供应商应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件的要求编制完整的响应文件。响应文件应按照谈判文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。谈判文件对响应文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。
		2. 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。
		3. 《谈判一览表》为在谈判仪式上唱标的内容，要求填写规范。
		4. 响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其谈判将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将会导致谈判被拒绝。
		5. 响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。
		6. 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由谈判响应方负责。
		7. 规格性能偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《规格性能偏离表》，否则认为响应谈判文件要求。
	2. 谈判报价
		1. 谈判报价应按谈判文件中相关要求填写。
		2. 谈判报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票（增值税专用发票）、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。谈判响应方在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，谈判响应方不得以任何理由予以变更。
		3. 响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
		4. 响应文件的澄清：在谈判过程中, 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。
		5. 算术错误将按以下方法更正: **谈判时，响应文件中谈判一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以谈判一览表（报价表）为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。**
	3. 谈判有效期
		1. ▲响应文件从响应文件递交截止之日起，有效期为90天；
1. **谈判保证金**
	1. 发生下列情况之一，谈判保证金将不予退还：
		1. 谈判截止时间后，无故撤回响应文件；
		2. 谈判响应方提供虚假材料谋取成交的；
		3. 谈判响应方相互串通谈判的；
		4. 成交供应商未按规定提供履约保证金；
		5. 成交供应商未按成交通知书规定的时间与采购人签订合同；
		6. 修改或拒绝接受已确定的条款；
		7. 其他违反政府采购法律法规行为的。
2. **响应文件的签署及规定**
	1. 供应商应按本须知的相关要求准备响应文件，每套文件须清楚的标明“资信技术文件”、“商务文件”，“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。
	2. 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在响应文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中。文件的副本可采用正本复印。
		1. ▲响应文件封面须加盖谈判响应方单位公章。
		2. 任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。
	3. 电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。
	4. 响应文件的密封和标记
		1. ▲**响应文件应分为资信技术文件、商务文件二部分，二部分单独密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。**
		2. 每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、响应文件名称（即资信技术文件、商务文件）。
3. **响应文件的递交**
	1. 递交响应文件截止期。递交响应文件截止时间前将响应文件递交至江山市公共资源交易中心，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼，逾期不予接收。
	2. 响应文件的修改和撤销
		1. 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在规定的递交响应文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购人。
		2. 供应商修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。
		3. 在递交响应文件截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
		4. 递交响应文件截止期后，供应商不得撤回其响应文件，否则其保证金将按照本谈判文件的规定不予退还。
		5. 实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。
4. **谈判无效的情形**
	1. 实质上没有响应谈判文件要求的谈判将被视为无效谈判。谈判响应方不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其谈判成为实质上响应的谈判。如发生下列情况之一的，其谈判视为无效：
		1. 未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的；
		2. 响应文件逾期送达的；
		3. 不具备谈判文件规定资格要求；
		4. 响应文件有应盖而未盖公章、未按规定装订、密封、签字、未有效授权的;
		5. 谈判文件中有▲处条款谈判响应方未作实质性响应的；
		6. 资信或技术文件中包含商务报价的；
		7. 谈判响应方的报价明显低于成本价的，该谈判响应方不能合理说明原因并提供证明材料的；
		8. 响应文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；
		9. 报价超出最高限价的；
		10. 提供虚假材料谋取成交的；
		11. 不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。
5. **终止的情形**
	1. 采购中，出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人应将废标理由通知所有谈判响应方：
		1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
		2. 谈判响应方的报价均超过了谈判预算价，采购人不能支付的；
		3. 因重大变故，采购任务取消的；
	2. 谈判响应
		1. 响应文件的澄清：在谈判期间, 评审小组可要求谈判响应方对其响应文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对谈判价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交；
		2. 评审报告：评审小组完成谈判后，向采购人提交经各评审小组成员签字的评定结果报告，并按评定办法确定成交候选人。
	3. 保密
		1. 谈判后直到宣布授予成交供应商合同为止，除答复询问及质疑外,凡属于审查、澄清、评估和比较谈判的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何谈判响应方或与上述谈判过程无关的人员透露；
		2. 谈判响应方对谈判、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其谈判被拒绝。
6. **授予合同**
	1. 成交通知和合同授予
		1. 成交通知书：评定结果经采购人确认后在原公告媒体发布成交公告，公告期间江山市中诚采购代理有限责任公司将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。《成交通知书》将作为签订合同的依据。
	2. 签订合同：成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经江山市中诚采购代理有限责任公司鉴证、财政局备案后生效（报财政局备案前，合同必须公示）。在有合理证据证明供应商在谈判过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同；
		1. 谈判文件、澄清文件、响应文件等，均为签订合同的依据。

成交供应商不遵守响应文件的要约、承诺，擅自修改响应文件的内容或在接到成交通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，其谈判保证金不予返还，没收上缴国库，并报监管部门查处。同时，采购人将取消该供应商的成交资格；在此情况下，可将合同授予下一个成交候选人或由采购人提出重新采购。

* + 1. 签约后即为谈判结束。

 十一、解释权：

29.本采购文件是依据《政府采购法》及其《实施条例》有关规定编制的，解释权属组织方。

1. **采购内容及需求**
2. **采购预算**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） |
| 1 | 江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目 | 1批 | 20 | 20 |

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 学校网络接入设备 |
| 1 | 万兆交换机 | 详见参数要求 | 台 | 1 |
| 2 | 二层交换机 | 详见参数要求 | 台 | 3 |
| 3 | 千兆光纤模块 | 详见参数要求 | 个 | 6 |
| 4 | 42U网络机柜 | 详见参数要求 | 个 | 1 |
| 学校综合布线 |
| 1 | 中心机房机架式光纤熔接盒 | 详见参数要求 | 个 | 1 |
| 2 | 接入端机架式光纤熔接盒 | 详见参数要求 | 个 | 3 |
| 3 | 12芯单模光纤 | 详见参数要求 | 米 | 800 |
| 4 | 尾纤 | 详见参数要求 | 根 | 32 |
| 5 | 光纤跳线 | 详见参数要求 | 根 | 32 |
| 6 | 耦合器 | 详见参数要求 | 个 | 25 |
| 7 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费 | 芯 | 25 |
| 8 | 六类24口配线架（带模块） | 详见参数要求； | 个 | 3 |
| 9 | 理线架 | 理线架 | 个 | 7 |
| 10 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 13 |
| 11 | 六类网络模块 | 详见参数要求 | 个 | 73 |
| 12 | 六类网络跳线 | 详见参数要求 | 根 | 73 |
| 13 | 单口网络面板 | 详参数要求 | 个 | 73 |
| 14 | 辅助材料 | 胶布，水晶头，扎带，螺丝，插板等 | 套 | 1 |
| 机房工程 |
| 1 | 机房装修 | 防静电地板,刷墙壁,防火门窗 | 平米 | 10 |
| 2 | 系统集成 | 系统集成 | 套 | 73 |
| 无线网络 |
| 1 | 无线AP（A类） | 详见参数要求 | 台 | 36 |
| 2 | 24口千兆POE交换机 | 详见参数要求 | 台 | 3 |
| 3 | 优质阻燃PVC25穿线管（或线槽） | 优质阻燃PVC25穿线管（或线槽） | 米 | 200 |
| 4 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 6 |
| 5 | 六类水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 1 |
| 6 | 工程附件 | 胶布，水晶头，扎带，螺丝，插板等 | 套 | 1 |
| 7 | 施工费 | 施工费 | 批 | 125 |

1. 标注“▲”符号的是实质性要求条款
2. ▲本次网络建设是江山市教育专网有效组成的部分，纳入教育无线城域网AC统一管理（含统一认证），谈判供应商谈判前需与教育无线城域网承建单位对接，并获取教育无线城域网承建单位出具的对接承诺书并加盖鲜章（谈判时出具原件），以免谈判供应商中标后无法完成接入。
3. **参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 学校网络接入设备 |
| 1 | 万兆交换机 | 交换容量：▲交换容量≥330Gbps, 包转发率: ▲包转发率≥108Mpps, 端口: ▲支持24个千兆电口，4个万兆光口, 二层功能, 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN, IP路由: ▲支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等，提供权威第三方测试报告, 堆叠: 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台, ▲支持以太电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能, 纵向虚拟化: ▲支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告, QOS: 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法, 可靠性: ▲支持G.8032以太环保护协议，提供权威第三方测试报告, 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理,  | 台 | 1 |
| 2 | 千兆交换机 | 交换容量：▲交换容量≥330Gbps, 包转发率: ▲包转发率≥51Mpps, 端口: ▲支持24个千兆电口，4个千兆光口, 二层功能, 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN, IP路由: ▲支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、BGP等，提供权威第三方测试报告, 堆叠: 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台, ▲支持以太电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能, 纵向虚拟化: ▲支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告, QOS: 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法, 可靠性: ▲支持G.8032以太环保护协议 | 台 | 3 |
| 3 | 千兆光纤模块 | 波长：1310nm 接口：双LC 光纤接口速率：1.25G 10KM 1000BASE-LX  | 个 | 6 |
| 4 | 42U网络机柜 | 规格：宽600mm\*深600mm\*高2000mm42U网络机柜优质冷轧钢板颜色：黑色机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 个 | 1 |
| 学校综合布线 |
| 1 | 中心机房机架式光纤熔接盒 | 1、环境温度：-40°C?+ 60°C。2、大气压力：70~106KPa。3、抗拉伸力：>1000N。4、抗压力：>2000N/10cm2压力，时间1min。5、绝缘电阻：>2X104MΩ。6、耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧。 | 个 | 1 |
| 2 | 接入端机架式光纤熔接盒 | 1、环境温度：-40°C?+ 60°C。2、大气压力：70~106KPa。3、抗拉伸力：>1000N。4、抗压力：>2000N/10cm2压力，时间1min。5、绝缘电阻：>2X104MΩ。6、耐压强度：15KV(DC)/1min不击穿，无飞弧。 | 个 | 3 |
| 3 | 12芯单模光纤 | 12芯9\125um室内单模光缆 | 米 | 800 |
| 4 | 尾纤 | 3米LC-LC双芯单模9/125光纤跳线 | 根 | 32 |
| 5 | 光纤跳线 | 3米LC-LC双芯单模9/125光纤跳线 | 根 | 32 |
| 6 | 耦合器 | LC适配器采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管； | 个 | 25 |
| 7 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费 | 芯 | 25 |
| 8 | 六类24口配线架（带模块） | 六类24口模块化智能配线架模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在相对应的点位；屏蔽和非屏蔽通用。 | 个 | 3 |
| 9 | 理线架 | 理线架 | 个 | 7 |
| 10 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 13 |
| 11 | 六类网络模块 | 180度六类非屏蔽智能模块 模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um镀镍层； | 个 | 73 |
| 12 | 六类网络跳线 | 规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线无氧铜，填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm；  | 根 | 73 |
| 13 | 单口网络面板 | 86型单口面板系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持本系列所有信息模块；螺钉内置方式面板、要求提供可更换的透明标签夹标示，前端半透明式防尘门设计,前端提供可供自由更换的网络和语音标识牌； | 个 | 73 |
| 14 | 辅助材料 | 胶布，水晶头，扎带，螺丝，插板等 | 套 | 1 |
| 机房工程 |
| 1 | 机房装修 | 防静电地板,刷墙壁,防火门窗 | 平米 | 10 |
| 2 | 系统集成 | 系统集成 | 套 | 73 |
| 无线网络 |
| 1 | 无线AP（A类） | ▲802.11标准：同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)，802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作，以上工作频段要求与无线型号核准证上一致，工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置，用户管理能力：支持最大接入用户数≥300个，支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥1K，射频：▲支持MU-MIMO，4空间流，整机速率≥2.52Gbps，支持SU-MIMO/MU-MIMO模式，支持802.11ac wave2，接口：▲≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，天线：内置全向天线，发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率，▲安全与认证：支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证，支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARP Inspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击，支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAP，负载均衡：支持基于频段的负载均衡，2.4GHz频段与5GHz频段均衡接入，并且支持5GHz优先接入，支持基于用户和流量的负载均衡，抗干扰技术：支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰，支持逐包功率控制，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用，支持频谱分析功能，可对蓝牙、微波炉、无绳电话、Zigbee、Game Controller、2.4G/5G无线影音、婴儿监护器等干扰源进行识别；并可与网管系统配合，对干扰源进行定位和频谱显示，智能漫游：支持802.11k、802.11v协议的智能漫游，保证终端在AP之间良好漫游切换，信号稳定技术：支持波束成形技术（Beamforming），支持空时分组码(STBC)、低密度奇偶校验编码(LDPC)、最大似然检测（MLD）信号增强技术，供电：支持本地DC电源供电和PoE供电两种供电模式，▲兼容性要求：为保证设备之间良好兼容性，要求与教育局AC对接与统一管理。 | 台 | 36 |
| 2 | 24口千兆POE交换机 | ▲性能要求：支持POE/POE+供电，交换容量≥256Gbps，包转发率≥50Mpps▲接口类型：可用千兆接口数量≥24，千兆光口数≥4，MAC：≥8KVLAN：支持基于端口的VLAN支持基于MAC的VLAN支持基于协议VLAN支持基于VLAN端口隔离支持QinQ、灵活QinQ最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4000，镜像功能：支持端口镜像、流镜像，QoS：支持双向端口限速 、流限速，限速粒度<=16kbps，支持SP、WRR、SP+WRR调度方式，每端口支持8个优先级队列，访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN下发 ACL；支持IPv6 ACL功能；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；▲路由功能：支持IPv4静态路由、RIP v1/v2，OSPF，虚拟化：支持纵向虚拟化，安全特性：支持IP+MAC+PORT的多元组绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击；支持MAC地址学习数目限制，管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，▲支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。支持IPv6 host，满足IPv6的管理和平滑升级， | 台 | 3 |
| 3 | 优质阻燃PVC25穿线管（或线槽） | 优质阻燃PVC25穿线管（或线槽） | 米 | 200 |
| 4 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 6 |
| 5 | 六类水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 1 |
| 6 | 工程附件 | 胶布，水晶头，扎带，螺丝，插板等 | 套 | 1 |
| 7 | 施工费 | 施工费 | 批 | 125 |

**第四章 谈判程序**

**一、评审小组组成**

评审小组由3人组成，从政府采购专家库里抽取2名专家及采购代表1名专家组成，评审小组对响应文件进行审查、询问、评估和比较。

**二、谈判原则**

1.谈判响应文件开启后，评审小组将对响应文件进行符合性审查，若响应文件不响应谈判文件要求的，则将作为无效文件处理，不再进入下一程序。

2.评审小组将遵循公开、公平、公正的原则，对参加谈判的谈判响应方所提供货物的技术性能、价格、运行及维护费用、品牌、交货期限、用户数量及使用情况、售后服务、资信情况和履约能力等进行综合分析考评，评审小组应客观﹑公正的对待所有参加谈判的谈判响应方，对所有谈判评审，均采用相同的程序和标准。在谈判期间，谈判响应方不得向评审小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其谈判。在谈判过程中，评审小组成员不得与谈判响应方私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出评审小组成员之外。

3.评审小组根据谈判原则确定预成交供应商，并向采购人提交书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。

4.谈判原则：采购人根据评审小组提交的书面评审报告并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价以最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。

**三、谈判方法**

1.符合性审查

**【谈判资信、技术文件】**按谈判资信、技术文件内容审查

谈判响应方必须满足谈判资信、技术文件所有内容，方可进入谈判程序；未符合采购文件实质性响应要求的作无效标处理、直接淘汰。

2.谈判及评审

①评审：评审小组根据采购人的谈判文件和满足符合性审查的谈判响应方的响应文件，结合谈判资信、技术文件评审表的内容，对各谈判响应方的资信、技术部分进行评审。第一轮评审价格以响应文件中的有效报价为准，着重对技术、服务等方面进行评审，对谈判响应方所提供产品的技术水平、质量、性能、适用性、谈判响应方业绩与信誉、服务等进行综合评审。

【谈判商务文件】谈判商务文件开启后，凡谈判总报价超过最高限价的作无效报价处理。

②谈判及评审：在评审结束后，第二轮评审小组与谈判响应方进行商务和技术条款的谈判。谈判结束，由评审小组要求参加谈判的谈判响应方在规定的时间内进行最后报价，评审小组根据谈判的结果，并按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人。（如谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，评审小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。）

1. **注意事项**

1.报价高于最高限价的作无效标处理。

2.整个谈判过程中应严格保密，评审小组成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何谈判信息。

3.成交供应商确定后，成交结果公告在省政府采购网发布，成交公告期间向成交供应商发出成交通知书。

 4.谈判轮次由谈判小组视情况决定。

1. **政府采购合同草案**

项目名称：江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目

项目编号：ZC2019ZFCG-0314

甲方：江山市四都小学(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲、乙双方根据2019年 月 日 时00分在江山市公共资源交易中心，江山市虎山街道景星西路万商城5号楼西一楼进行的江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目的竞争性谈判结果，签署本合同。

1. **货物内容**

 1、货物名称：

 2、技术参数：

 3、品牌：

 4、数量：

 5、单价：

**二、合同金额**

1. 本合同金额为（大写）： (￥ 元）人民币。

2．本合同总价包括运抵使用单位的运费、装卸、安装、调试、技术指导、培训及税费等所有相关费用。

三、技术资料

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币 元作为本合同的履约保证金（成交金额的5%），凭履约保证金凭据退还谈判保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保金和质保期

1.质保金 元。履约保证金在成交响应方按合同约定交货验收合格后自行转为质保金，质保金自交货验收合格之日起计1年后退还（不计息）。

2.质保期

 自交货验收合格之日起质保期 年，在 年的质保期内，如有质量问题，乙方应负责免费更换。

九．交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订之日起30天内交货完成。

2.交货方式：乙方送货上门，经验收合格。

3.交货地点：按甲方的要求。

**十、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装完毕、验收合格视为交付。

十一、货款支付

1.付款方式：待项目验收合格后，两个月内一次性付清合同全款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，且合计金额不得超过预算价。

**十二、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十三**、**质量保证及售后服务**

1. 乙方应按采购文件规定的货物要求、质量标准向甲方提供。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换。对达不到要求的根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题和使用中的正常损耗，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场，进行免费处理及维修，一般故障应在8小时内排除，需要更换重要配件的应在2个工作日完成。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方原因、人为原因或不可抗力造成的故障除外）。

十四、安装调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交给甲方。

3. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

 十八、合同生效及其它

1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报江山市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，经江山市中诚采购代理有限责任公司鉴证、江山市财政局备案（合同备案前必须进行合同公示）后生效。

4. 合同一式四份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份、鉴证方执一份。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定（授权）代表人签字： 法定（授权）代表人签字：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

合同鉴证方: 江山市中诚采购代理有限责任公司

经办人:

鉴证日期:

**第六章 部分响应文件格式**

（未提供格式的，由供应商自行拟定）

正（副）本

**一、谈判响应文件**

（封面）

项目名称： {采购项目名称}

项目编号：

响应文件内容： （资信技术文件或商务文件）

谈判响应方： （盖公章）

日期： 年 月 日

二、 资信技术文件

**1.谈判响应函**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购单位名称）：

根据贵方为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的谈判公告（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表谈判响应方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（谈判响应方名称）提交资信技术文件、商务文件正本各 份、副本各 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有争议。

4.响应文件从响应文件递交截止之日起，有效期为 天。

5.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本谈判响应方将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_谈判响应方代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

谈判响应方名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：

银行帐号：

授权代表签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

2．谈判响应方资格声明

 （采购单位名称）：

本单位自愿参加 （项目名称）的谈判，并保证谈判响应文件中所列举的谈判报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次谈判文件中的各项内容。

同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的一切数据或资料等。

本单位如成交，保证按照谈判响应文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

 供应商名称（盖章）：

 法定代表人（或负责人）或授权委托人（签字）：

 声明日期： 年 月 日

**3．法定代表人授权书**

江山市中诚采购代理有限责任公司：

 （谈判响应方全称）法定代表人授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的 项目（项目编号： ），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

谈判响应方全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 性别：

职务： 职称：

详细通讯地址：

电话： 传真：

移动电话：

邮政编码：

4.书面声明

 致：江山市四都小学

 我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

 特此声明

 谈判响应方名称（盖公章）：

 日期：

**5.规格性能偏离表**

采购项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 谈判文件技术规范要求 | 响应文件对应规范 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：谈判供应商递交的技术规格书中与谈判文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为谈判供应商接受谈判文件的要求。

 **谈判响应方（盖章）：**

 **法定代表人或其授权代表人（签字）：**

 **日期：**

商务文件格式

1.谈判一览表

项目名称：江山市四都小学网络系统（含无线覆盖）采购项目

项目编号：ZC2019ZFCG-0314

 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  项目名称 |  数量 | 单位 | 总价 |
|  |  |  |  |
|  交货期 |  |
|  质保期 |  |
|  合计：大写： （小写：￥ ） |

注：报价包含所有的费用。

 谈判响应方（盖章）：

 法定（授权）代表人（签字）：

 日期：

1. 报价明细表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格可自行增加。

2.报价包含所有的费用。

 谈判响应方（盖章）：

 法定（授权）代表人（签字）：

 日期：

3.中小企业声明函

 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业即，

本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**4. 残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

        日  期：