**中国美术学院**

**美术馆地下室展厅监控系统改造项目**

竞争性谈判采购文件

**项目编号：0625-19217218**

**项目名称：美术馆地下室展厅监控系统改造**

**采购单位：中国美术学院**

**代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司**

**2019年4月**

**目 录**

**[第一章 采购邀请 1](#_Toc509224041)**

**[第二章 供应商须知 4](#_Toc509224042)**

**[第三章 采购内容及需求 18](#_Toc509224043)**

**[第四章 合同主要条款 28](#_Toc509224044)**

**[第五章 响应文](#_Toc509224045)****[件格式 35](#_Toc509224045)**

**第一章 采购邀请**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受中国美术学院委托，就美术馆地下室展厅监控系统改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一.项目编号：0625-19217218

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式：竞争性谈判

四.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **预算金额**  **（万元）** | **简要技术描述或**  **基本概况介绍** | **进口** | **备注** |
| 1 | 美术馆地下室展厅监控系统改造 | 1 | 项 | 36 | 中国美术学院美术馆地下室展厅监控系统改造相关设备供货及安装等服务。 | 不允许 | / |

五.供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的谈判。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的谈判。

4、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加谈判。

六.采购文件的发售时间、地点、售价:

1、发售时间：2019年4月22日至2018年4月25日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30 下午：13:30-17:00

2、发售地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室

3、售价：每本500元（售后不退）

**4、汇款请在用途栏中注明项目编号：0625-19217218**

七. 响应文件提交截止时间：**2018年4月25日14时30分（北京时间）**

八. 响应文件提交地址：**浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）**

九.谈判时间：**2018年4月25日14时30分（北京时间）**

十.谈判地址：**浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层会议室）**

十一.谈判保证金：

金额：人民币陆仟元整（RMB6000.00）

支付方式：银行汇款等非现金形式。

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开 户：中国工商银行杭州分行武林支行

账 号：1202021209006759843

**电汇或转账时请在用途栏中注明：保证金，项目编号：0625-19217218**

十二.其他事项：

1、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应文件递交截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。  
（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品和优先采购环境标志产品的政策。

3、购买采购文件时须提交的文件资料：

（1）单位介绍信（备注联系人名称、联系电话及邮箱）；

（2）公司营业执照；

（3）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

4、潜在供应商可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（注：按同级财政部门的要求）。

5、书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室

联系人：沈佩文

联系电话：0571-85860253

6、政府采购监管部门：浙江省政府采购管理办公室

联系电话：0571-87055741

7、采购人名称：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

联系人：吴老师

联系电话：0571-87164696

8、采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：李良君、杨晴

联系电话：0571-85860255、85860257

传真：0571-85860230

邮箱：287389019@qq.com

**第二章 供应商须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **内 容** |
| 1 | 项目名称 | 美术馆地下室展厅监控系统改造 |
| 2 | 采购内  容及数量 | 中国美术学院美术馆地下室展厅监控系统改造相关设备供货及安装等服务。  数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | ▲**本项目预算金额为人民币36万元。**  **报价如超过预算金额，其响应文件将被否决。** |
| 4 | 谈判报价 | 1、本项目应以人民币报价。  **2、按交钥匙工程方式完成本采购文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括设备供货、备品备件、专用工具、设备安装调试、实施过程中的技术支持和服务、验收、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。**  3、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 5 | 谈判保证金 | 1、谈判保证金金额：详见采购邀请  2、谈判保证金的形式：银行汇款等非现金形式。  3、谈判保证金应当在响应截止时间前到帐。响应截止时间前谈判保证金未到帐的，响应无效。  4、采用支票、汇票、本票缴纳谈判保证金的，支票、汇票、本票应当在响应截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致谈判保证金不能及时到帐的，由供应商自行承担责任。  5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在响应截止时间前递交。  6、收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司  7、开户银行：杭州市工商银行武林支行  8、银行账号：1202021209006759843  **9、电汇或转账时请在用途栏中注明：**  **谈判保证金,项目编号：0625-19217218** |
| 6 | 谈判保  证金退还 | 除采购文件规定不予退还保证金的情形外，自成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。  供应商应当提供 **“退还谈判保证金申请书”**。浙江省国际技术设备招标有限公司凭**“退还谈判保证金申请书” 或供应商另行开具的退谈判保证金收据**以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容）  ■ 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供  ■ 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求  ■ 不要求 |
| 10 | 采购文  件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 3 个工作日前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 响应文  件组成 | 正本 1 份；副本 3 份**。** |
| 12 | 响应文件  装订要求 | 响应文件装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的响应文件由现场工作人员退还供应商代表。 |
| 13 | 响应文件  密封要求 | 响应文件正本、副本一起密封。 |
| 14 | 响应文件  递交截止  时间和地点 | 响应文件递交截止时间：**2018年4月25日14时30分（北京时间）**  响应文件递交地点：**浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）** |
| 15 | 谈判时  间和地点 | 谈判时间：**2018年4月25日14时30分（北京时间）**  谈判地点：**浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层会议室）** |
| 16 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 17 | 响应文  件有效期 | 自响应文件递交截止时间起90天 |
| 18 | 是否进口 | □允许进口  ■不允许进口 |
| 19 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品  ■ 优先采购节能产品  □ 不适用 |
| 20 | 环境标  志产品 | ■ 优先采购环境标志产品  □ 不适用 |
| 21 | 促进中小  企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 22 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以成交金额为计算基数，按计价格【2002】1980号文(货物)规定的80%向成交供应商收取，不足5000元按5000元计取。  2、代理服务费支付：  ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金  ② 代理服务费汇入以下账户 ：  收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司  开 户：中国工商银行杭州分行武林支行  账 号：1202021209006759843  **3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。** |
| 23 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 24 | 其他 | 退还保证金申请书正本 1 份，单独递交。 |

**一 总 则**

**（一） 适用范围**

本采购文件适用于本次采购项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商:系指购买了采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加谈判。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同。

7.“货物”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的配送、保存以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

**（三）谈判委托**

供应商代表参加谈判时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

**（四）谈判费用**

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

**（五）联合体参加谈判**

以联合体形式进行谈判的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加谈判的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的谈判。

**（六）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

**（七）特别说明：**

1.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

2.供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**（八）质疑和投诉**

1.供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应文件递交截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。  
（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**二 采购文件**

**（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：**

1.采购邀请

2.供应商须知

3.采购内容及需求

4.合同主要条款

5.响应文件格式

6.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

**（二）供应商的风险**

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

**（三）采购文件的澄清与修改**

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 3个工作日前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2. 采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

**三、响应文件的编制**

**（一）响应文件的组成**

（1）谈判保证金交付凭证；

（2）谈判声明书；

（3）谈判响应函（格式见第五章）；

（4）法定代表人授权委托书(格式见第五章) ；

（5）报价一览表（格式见第五章）；

（6）报价明细表（格式见第五章）；

（7）资格证明材料：

① 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

② 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④ 谈判声明书；

（8）政府采购政策情况表(格式见第五章)；

（9）中小企业的相关证明材料（如供应商人为小型和微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第五章)；

②各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③ 供应商人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（10）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（11）监狱企业的相关证明材料（如供应商人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（12）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（13）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（14）供应商情况介绍；

（15）商务响应表（格式见第五章）；

（16）供应商应提供针对本项目的完整技术方案：

1）产品的主要技术参数、特点、材质、质量等的详细描述；

2）提供产品的质量检验报告。

（17）安装、调试、验收方法或方案；

（18）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（19）项目实施人员一览表；

（20）其他与资格审查、评审相关的证明材料、资料。

**（二）响应文件的语言及计量**

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）谈判报价**

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写；

2.具体详见供应商须知前附表；

3.响应文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其响应无效；

4.谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应当按照谈判小组的要求在规定时间内提交最后报价。

**（四）响应文件的有效期**

1.自响应截止日起90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长谈判保证金的有效期。

4.成交供应商的响应文件自谈判之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）谈判保证金**

1.谈判保证金金额：见采购邀请。

2.谈判保证金的形式：银行汇款等非现金形式。

3.谈判保证金应当在响应截止时间前到帐。响应截止时间前谈判保证金未到

帐的，响应无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳谈判保证金的，支票、汇票、本票应当在响应

截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致谈判保证金不能及时到帐的，由供应商自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在响应截止时间前递交。

6.除采购文件规定不予退还保证金的情形及因供应商自身原因导致无法及时退还的，代理机构凭供应商在谈判时提供的**“退还谈判保证金申请书” 或供应商另行开具的退谈判保证金收据**以电汇或转账方式予以退还:

（1）未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出后5个工作日内退还；

（2）成交供应商的谈判保证金在合同签订后5个工作日内退还。

**7.供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：**

**（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；**

**（2）未按规定提交履约保证金的；**

**（3）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的。**

**（六）响应文件的装订、签署和份数**

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件文件正本1份，副本 3 份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的响应文件将被**拒绝**，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

**（七）响应文件的包装、密封、修改和撤回**

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、项目编号及“在 年 月 日 时 分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封的响应文件将被**拒绝**，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

**四、谈判**

**（一）接收响应文件**

1.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点接收响应文件。

2.供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将不予接收。

3.核验各授权供应商代表身份，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.响应文件递交截止时间后参加标项谈判的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的谈判并作废标处理。

**（二）谈判程序**

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3.谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

4.谈判小组可以根据与供应商谈判情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5.作出实质性变动的，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

6.供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

7.谈判结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

**（三）澄清问题的形式**

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**（四）错误修正**

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当以书面形式要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不予确认的，其响应无效。

**（五）响应无效**

1.评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）未按采购文件的规定提交谈判保证金的；

（2）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（3）响应文件无法定代表人或其授权代表签字的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、谈判响应函或填写项目不齐全的；

（5）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（6）以联合体形式成交谈判的，在响应文件中未提交联合协议的；

（7）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（8）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的或“★”指标负偏离3条及以上的或一般指标负偏离6条及以上的；

（9）报价技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）报价超出预算金额的；

（12）报价具有选择性的；

（13）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（14）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；

（16） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（18）不同供应商的响应文件相互混装的；

（19）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

（20）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

**（六）政府采购政策**

1、最终报价相同的，按优先采购节能产品、环境标志产品的先后顺序推荐成交候选人。

2、本项目执行“促进中小企业发展”政策：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加谈判且提供产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加谈判的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，价格给予 2 %的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

●同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商及报价产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在响应文件中提供供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章；

3）供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖供应商公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本谈判采购项目的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的供应商被认定为残疾人福利性单位。

● 监狱企业视同小微企业，其产品参加本谈判采购项目的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**（七）推荐成交候选人**

1.除财政部门另有规定外，评审小组将从提交了有效响应文件的供应商中，按最终报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人。

**五、确定成交供应商**

**（一）确定成交供应商**

1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

**六、合同授予**

**（一）签订合同**

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚谈判保证金并取消成交资格。

**（二）履约保证金**

1.签订合同前，成交供应商应按采购代理机构根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。否则，采购代理机构将没收成交供应商的全部谈判保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

**第三章 采购内容及需求**

1．概述

1.1本次采购的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，均须符合相应的国家标准和行业标准的要求。结构美观、牢固、耐用、能长期使用而不变形，零件、组件之间互换性强。所有的结构件表面光整，各传动、转动部位灵活，无阻滞，运动时无异声；各连接处牢固、可靠。供应商对所提供设备的技术资料、质量、使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的售后服务完全负责。

1.2工作范围及须提供的技术服务：

（1）完成货物的设计、制造、运输、组装、安装、调试、检验、验收、技术资料、技术服务等，包括所有系统和安装材料、辅材辅料，报价中包含以上各阶段所需的全部费用，本项目按交钥匙工程方式供货、提供相关服务，并报价。

（2）所有谈判产品必须是全新的，未曾使用过的。采购文件已列明的技术规格要求只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商须对其所供产品的符合技术规范和标准、满足用户要求负责。

（3）供应商需依据采购需求及安装现场的具体情况进行深化设计，并提供相关技术说明。深化设计及部分需要按安装现场特定条件特制、定做等所需要的费用由供应商考虑，并包含在谈判报价中，成交后，不得因此类工作增加调整单价或总价。

（4）成交人应向采购人提供用于产品安装调试和使用、维修的专用工具、质保期内的全部备品配件，其分项报价包括在谈判总价内。

（5）成交人供货至采购人指定的安装地点，负责卸货，完成交货验收，并派遣技术熟练、资质能力相当的工程技术人员和安装人员到现场进行组装、安装和调试，各项技术措施费用和组织措施费用等均包括在谈判总价内。

（6）供应商应充分了解招标内容涉及的各项工作，无论采购文件中是否明示，作为一个有经验的供应商应将按交钥匙方式供货需要的所有的功能与配置以及需要发生的各种费用和可能发生的费用以及各种风险费用等均考虑并包含在谈判报价中。

（7）谈判产品的供货、安装、检验、验收、维修改造等必须符合国家相关的法规、标准和技术规范的规定。

（8）供应商应安排踏勘现场，了解与本次谈判相关的情况，所发生的费用均由供应商自行考虑。

（9）本项目实施过程中，供应商应保护好各项已有或在建设施,如损坏地面、墙面和其他设施，由供应商负责修复。

（10）成交人应提供产品所有的技术文件，包括质量证明文件、合格证、深化设计后的最终图纸、安装过程中的相关记录、所供产品的检测报告、国家强制性认证证书等，其价格已包括在谈判总价内。

（11）成交人按采购要求和谈判承诺完成质保期内的全部维保等服务工作，并在在质保期满前1个月内派技术人员到采购人项目现场对全部产品进行一次全面检修，免费更换损坏零部件及易损件，此工作所发生费用应由成交人自行承担。

（12）售后服务：提供质保期内的免费保修和设备终身维修，确保设备的正常使用，其他要求详见合同及采购文件相关章节。

**▲1.3交货期(工期)：本次展览时间紧迫,成交单位需保证成交之日起至2019年5月15日之前安装、调试、验收合格、交付采购人使用。**

**▲所有本次采购设备必须接入保卫处现有安防综合平台(现在安防综合平台为海康威视9600平台)，不得增加新平台.**

**▲1.4质保期：验收合格交付招标使用之日起，质保期不少于3年（含3年）。**

注：本次采购的系统中的产品如国家或行业已有标准规定质保期大于3年的，则成交供应商在在履行合同过程中无条件按标准执行，所需的费用均包含在总报价中，无论是否在报价表中单列。

**1.5特别说明：本技术要求中及采购文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是采购人从项目的建设和使用需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低需求，供应商可以提供相当的或更优的产品，并在谈判文件中详细说明。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号规格／参数概况** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 400万室内半球型网络摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于59dB。 需具100dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。  不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 支持1个BNC模拟视频接口。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。  支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。  ▲提供原厂授权和三年质保书 | 台 | 29 |  |
| 2 | 室内半球支架 | 半球吊装支架 | 个 | 30 |  |
| 3 | 400万像素轻智能半球 | 具有400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 支持2路GB28181接入。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。  ▲提供原厂授权和三年质保书 | 台 | 1 |  |
| 4 | 200万室内网络球机 | 视频输出支持1920×1080@30fps，分辨力不小于1100TVL 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux 信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms  网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态、透雾、强光抑制、数字降噪功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 支持水平手控速度不小于300°/S，云台定位精度为±0.1° 垂直手控速度不小于80°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90° 支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，1路音频输入接口，1路音频输出接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 支持屏幕字符显示功能，支持断电记忆，支持定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片上传ftp 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持黑白名单功能 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G722.1/PCM/AAC  支持48kHz音频采样率 支持码流平滑设置 支持三码流同时输出 支持标准Onvif协议，支持GB28181协议 支持噪声过滤功能 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、视频输入异常检测 室外球机应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防浪涌 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃  ▲提供原厂授权和三年质保书 | 台 | 2 |  |
| 5 | 室内半球人脸抓拍机 | 具有400万像素CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 内置GPU芯片。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 宽动态能力不小于120dB。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 在2592x1944 @ 25fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 信噪比不小于58dB。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。 需支持IK10防暴等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±50%、AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。  ▲提供原厂授权和三年质保书 | 台 | 6 |  |
| 6 | 电源 | 12V2A稳压防水电源 | 个 | 35 |  |
| 7 | 接入交换机 | 提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 为保证系统兼容性，投标产品需和安防产品同一品牌  ▲提供原厂授权和三年质保书 | 台 | 6 |  |
| 8 | 汇聚交换机 | 28口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口，4个万兆SFP+万口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率132Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗22W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 为保证系统兼容性，投标产品需和安防产品同一品牌。  ▲提供原厂授权和三年质保书 | 台 | 2 |  |
| 9 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模单纤接收端模块 TX1550nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 为保证系统兼容性，投标产品需和安防产品同一品牌。  ▲提供原厂授权和三年质保书 | 台 | 12 |  |
| 10 | 48盘位存储主机 | 单控制器结构，控制器配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，≥4个千兆网口，内置128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）。  可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔 每个控制器具有：3个12GB SAS3.0接口、2个USB3.0、1个USB2.0接口 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 系统由管理节点和/或存储节点组成，且系统可扩容，增加管理或存储节点。在多节点系统中，任何一个存储节点出现故障，应不影响数据的正常存取；支持控制流与数据流分离，数据的存储或读取由存储节点并行读写。 支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，即支持对称架构可升级为非对称架构。 管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本。 支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片。  统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务。 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 支持视频直存技术，兼容标准码流、海康私有标准、海康私有标准视频流写入云存储设备，能够直接接入支持GB/T28181-2011、GB/T28181-2016、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA 标准的前端设备。 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议 一套云存储系统中，支持的存储节点个数不小于4096个；多云集群系统支持不小于1024个云存储系统。  万兆网络环境下，系统容量、性能具备线性扩展能力，每增加一台数据节点、平均性能扩展1.6GB/s，折算为3200路高清（4Mb/s）的写入 支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像，下载速度可达到1.14GB/s。 支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。 支持通过RESTful协议管理录像计划并进行录像、查询和下载视频；支持RTSP协议回放/下载视频。 云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度 支持实时录像路数、录像回放路数、录像下载路数统计及展示。 支持对人脸、人体、车辆等智能结构化数据进行实时缓存备份和全量备份存储 支持视图转换，能将指定时间段视频按时间间隔抽帧转换成图片。 支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 云存储支持单机EC方案，即支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，支持多硬盘时，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡。  支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。（以公安部检测报告为准） 存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低 支持根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置。 支持文件的基本操作，包括文件的打开、关闭、上传、下载、删除、拷贝、重命名等；支持单个或批量进行设置或查询文件属性 支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据。  支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息 支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取 支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、块设备信息进行实时监控。 支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 完全自主产品，采用 Linux（CentOS、RedHat、Ubuntu、SUSE）等主流操作系统,不接受OEM或联合品牌产品。  ▲提供原厂授权和三年质保书.原平台为海康威视9600平台(提供原厂商无缝对接证明) | 台 | 1 |  |
| 11 | 8T企业级硬盘 | 8TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3(注:美术馆库房60多台监控未达到90天存储,中国美术学院为重点\*\*单位,增加库房存储与其共享存储达到90天标准). | 个 | 48 |  |
| 12 | 安防集中管理平台 | 管理平台监控点位授权，▲提供原厂授权和三年质保书.原平台为海康威视9600平台(提供原厂商无缝对接证明)。 | 套 | 50 |  |
| 13 | 55寸LCD显示屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1； 可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 功耗：≤150W； 电源要求：AC 90-264V； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 外形尺寸：1213.6mm(W) x 684.3mm(H) x 113.5mm(D) 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）  ▲提供原厂授权和三年质保书. | 个 | 1 |  |
| 14 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 要求设备具备，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个HDMI视频输出接口，支持1路模拟音频输出，支持1路模拟CVBS视频输出接口，一个RJ45网络接口。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 可对客户端电脑桌面解码输出显示。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。 设备可接入海康私有协议（SDK）、RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。  可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。  可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；4路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；4路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；6路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；10路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；32路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 可通过VGA视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。  支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC的文件。 可对输入的视频画面进行90°旋转显示。 可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。  ▲提供原厂授权和三年质保书.原平台为海康威视9600平台(提供原厂商无缝对接证明) |  | 1 |  |
| 15 | 大屏装支架 | 国标定制 | 个 | 1 |  |
| 16 | 电脑 | I7-7700 8G 1T DVDRW 2G独显 | 台 | 1 |  |
| 17 | 六类网线 | 6类网线 Cat6非屏蔽双绞线 LSZH(低烟无卤)防火等级 23AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每对之间采用十字骨架隔离 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 箱 | 14 |  |
| 18 | 电源线 | RVV2\*1.0，国标 | 米 | 3000 |  |
| 20 | PVC管 | 国标PVC20mm，阻燃，205型 | 米 | 4200 |  |
| 21 | PE管 | PE50国标 | 米 | 500 |  |
| 22 | 多模光纤 | 12芯铠装多模光缆 | 米 | 500 |  |
| 23 | 室内配线箱 | 500\*500\*600mm，壁厚2mm，内部1块隔板，十字门锁等 | 只 | 2 |  |
| 25 | 辅助材料 | 管槽配件，连接件，焊接配件，防水胶布，标签，扎带，熔接耗材等 | 批 | 1 |  |

**3、检查与验收**

3.1验收与交接：验收应由双方技术人员按有关合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行数量清点、验收。按采购文件的标准要求及国家相关规定进行验收，验收合格后，方予交货。

**4、技术培训与服务承诺**

4.1若甲方需要，乙方应负责在工厂或现场对甲方操作和维修人员进行技术培训，费用由乙方承担。

4.2乙方应提供质保期内的免费保修和工作站内所有相关设备的终身维修，确保设备的正常使用。

4.3请详细提供质保期内、外的维修项目、服务承诺。

**5、谈判响应文件中应详细描述：**

1、供应商情况介绍；

2、商务响应表（格式见第六章）；

3、技术响应表（格式见第六章）；

4、供应商应提供针对本项目的完整技术方案：

1）产品的主要技术参数、特点、材质、质量等的详细描述；

2）提供产品的质量检验报告。

5、安装、调试、验收方法或方案；

6、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

7、项目实施人员一览表；

8、采购文件要求及其他与资格审查、评审相关的证明材料、资料。

**6、本章未尽之处具体详见“第四章 合同主要条款”。**

**第四章 合同主要条款**

**（本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）**

甲方（采购人、买方）：

乙方（成交人、卖方）：

根据 年 月 日 **项目**采购结果和采购文件的要求，并依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

合同文件的组成，包括：

（1）本合同协议书和合同全部条款；

（2）成交通知书；

（3）采购文件（含补充文件、答疑纪要）；

（4）采购文件及其附件、技术澄清、询标答复；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸等设计文件；

甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准。

合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

二、型号规格参数

按采购文件“第三部分 采购需求”。

三、货物名称、数量及合同金额

1、甲方向乙方订购一批货物及其附件，并需要乙方提供深化设计方案、安装、调试、验收、培训、技术服务等相关服务以及售后服务等，直至可交付使用，即以交钥匙方式完成供货及服务，具体型号、规格、数量详见经双方认可的清单。

2、采购货物需求清单及价格（成交后将报价表作为本合同的附件）

四、质量保证

1、乙方保证本合同中所供应的货物是最新生产的、全新的，并符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供货物与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。产品的质量\技术标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或采购人认可的其它国家的权威标准。

**2、质量保证期（即免费保修期）为 （签订合同时以成交人填报的不低于 年的质量保证期作为合同中的质量保证期）年。**

3、在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负全责。产品质量保证期内非因甲方的人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。

五、交货时间、地点

1、乙方承诺按甲方的需要在规定的时间内供货至甲方指定的地点，负责组装、安装、调试、检测等，直至验收合格交付甲方使用，即按交钥匙方式完成，包括相关技术服务以及售后服务。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供货物说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、本次采购货物为采购人指定地点交货，即包括产品价格、增值税等其它税费、随机特殊工具、备品备件费、国内运杂费、保险费（是否保险由乙方自定）、安装费、调试费、技术培训费、材料设备检测试验费、甲方代表到设备制造厂家抽检费（必要时）、以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

六、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

七、安装、调试及技术服务

1、乙方应在签订合同后10天内提供下列资料：

（1）乙方所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有合同号、图纸与文件的编号和盖有乙方已作过检查的印记。各项货物的图纸上还应有制造商的名称。

（2）只有被甲方批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施中如有必要修改，需取得甲方批准，并不得以此为由要求调整合同总价。

（3）如果技术文件发生短缺，乙方应在收到甲方通知后一周内补齐这部分文件。由于乙方提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由乙方负担，由此而产生的工期延误由乙方负责。

（4）乙方应在合同签订后，根据甲方提出的进度要求提供下述资料供甲方及其有关单位认可。

货物及部件说明，包括：设备的结构、原理、详细性能、特性及参数等.

设备的安装要求（包括现场的吊装、装配等）和调试及试运行要求（包括安装、调试和试运行的程序及记录表格）。

乙方采用的有关产品标准和规范。

包装运输、仓储方案说明。

2、安装完毕，调试验收前提供的图纸资料包括：

（1）设备总图，包括组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、重量，设备与系统连接的接口、设备检修所需的空间、设备械性能参数。

（2）设备装配图及安装图，包括现场吊装及装配图，各管道及电缆电线的位置尺寸。

（3）中文版或中英文对照的设备操作维修保养手册, 包括：

总的要求及安全措施（包括设备和部件常见故障说明，建议的紧急安全程序）；

乙方建议的定期保养时间、项目及方法；

乙方的设备系列号、地址及服务联系电话；

特殊工具和备品备件清单；

维修图册以及有关资料。

（4）所有设备的规格。

（5）所有设备的调试手册。

（6）主要配套件的中文使用说明书。

（7）制造期间设备及部件的性能试验、检验报告；设备制造质量资料及质量证明文件\合格证；主要原材料采购过程的质量合格证明材料。

（8）出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；质量监督部门的检测报告。

（9）如采用进口部件交货时须提供产地证明文件、海关完税单、海运提单、报关单、商检证明文件等相关进口件证明资料。

3、合同所订货物到达甲方工地后，乙方应派具有相应资质资格的技术、安装人员前往甲方工地进行安装、调试，人数、技术级别、服务内容及逗留时间应事先详细说明。

4、乙方人员在甲方工地安装调试期间，其所有费用及乙方安装、调试人员从事安装、调试工作遭受的人身伤害赔偿责任由乙方负责。

5、乙方人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

6、安装、调试按相关国家、行业标准和技术规范，保证整个系统正常运行。

7、产品投入使用后如发生故障，甲方应通知乙方，乙方在收到通知后立即答复，并在（按谈判时承诺的最短时间签约）小时内到达甲方进行维修。

8、乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训日常使用和维修人员。

八、验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招谈判文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招谈判文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

九、售后服务

1、合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物保修期，保修期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。保修期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、乙方保证所供货物在保修期内发生故障时，半小时内给予答复，最迟在1天内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作；由于所供货物引起系统故障，乙方应免费修复。

十、履约保证金

签订合同前，乙方提供合同金额5%的履约保证金，形式：银行汇票、转帐支票等。

十一、付款方式及质量保证金

1、合同签订且收到履约保证金后，15天内支付合同总价的30%；

2、全部货物安装完毕，经验收合格（签署质量验收合格证书）交付甲方投入使用，并经双方签证决算后，支付合同总价的70%。

3、原履约保证金全额（本金不计息）转为质量保证金。

质量保证金自验收合格之日起12后7个工作日内退还（不计利息）。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有组件的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按单价结算。

十二、违约责任

1、乙方逾期履行合同的（由于乙方原因未按期交付货物的），自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之三的滞纳金，直至合格产品交付使用；成交人逾期30日不能交货的，还应另向采购人支付合同总价百分之三的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价千分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之三的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向采购办投诉，并要求采购办对其违规情况予以通报。

4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

十三、争议的解决

1、本合同为政府采购合同，凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十四、合同的生效

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方签订书面补充协议后生效。

3. 采购文件、谈判文件与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，浙江政府采购备案1份。

甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

法定代表人或受委托人 法定代表人或受委托人

（签字）： （签字）：

地 址： 地 址：

邮 编： 邮 编：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

注：各供应商应对采购文件《合同条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

合同附件：

**廉政协议书**

甲方：

乙方：

为了进一步规范学院物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条 协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条 甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应有甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条 乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条 乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条 对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条 本协议贯穿于整个经营过程，在产品验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条 中国美术学院纪委、监察部门负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条 本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)： 乙方(盖章、签字) ：

**第五章 响应文件格式**

**1.响应文件的外包装封面格式**

**竞争性谈判采购响应文件**

项目名称：

项目编号：0625-19217218

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

**2.响应文件封面格式**

**正本/副本**

**竞争性谈判采购响应文件**

项目名称：

项目编号：0625-19217218

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年 月 日

**3. 响应文件目录**

**见“第二章 供应商须知”。4.谈判声明书格式**

**谈判声明书**

致：\_\_\_\_\_\_\_ \_\_：

\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我\_\_\_ \_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_项目的谈判采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就成绩本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 \_\_\_\_\_\_日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的谈判。

6. 我方委托授权人 （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加 本项目的谈判采购活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为： ；规格型号： 。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

供应商名称： （盖章） 年 月 日

**5.谈判响应函格式**

**谈 判 响 应 函**

**致：\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（代理机构名称）：**

根据贵方为 项目的采购邀请（项目编号：\_\_\_\_\_ \_\_），签字代表\_\_\_\_\_\_\_ （全名）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（供应商名称）提交竞争性谈判采购响应文件正本各一份、副本 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自谈判日起 \_\_\_\_\_\_日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_供应商代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

供应商名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行： 银行帐号：

法定代表人或授权委托人:\_\_\_\_\_（签字或盖章）\_\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**6.法定代表人授权委托书格式**

**法定代表人授权委托书**

**致：\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（代理机构名称） ：**

我\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： （签字或盖章） 法定代表人签名： （签字或盖章）

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称： （盖章）

年 月 日

**7.报价一览表**

**报价一览表**

项目编号： 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** | **报价** |
|  |  |
| 报价大写： ￥ | |

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

供应商名称： （盖章） 日期： 年 月 日

**8.报价明细表格式**

**报价明细表**

项目编号： 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **计量**  **单位** | **暂定**  **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| **报价（元）** | |  | | | |

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

供应商名称： （盖章） 日 期：

**9. 政府采购政策情况表**

**政府采购政策情况表**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | | | | 制造商 | | | 小型/微型企业 | | | 金额 |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 小型、微型企业产品金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（小型、微型企业产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 小型、微型企业证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |
| 监狱企  业产品 | 产品名称 | | 品牌型号 | | | | 制造商 | | | 制造商  企业类型 | | 金额 |
|  | |  | | | |  | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | | |  | |  |
| 监狱企业产品金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（监狱企业产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 监狱企业证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 | | | 品牌型号 | | | | 制造商 | | | 制造商  企业类型 | 金额 |
|  | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | | |  | | | |  | | |  |  |
| 残疾人福利性单位产品金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（残疾人福利性单位企业产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 残疾人福利性单位证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | | | | 制造商 | | | 节能认证  证书编号 | | | 金额 |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  | | |  |
| 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（节能产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 节能产品证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |
| 环境标  志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | | | 制造商 | | | | 环境标志认  证证书编号 | | | 金额 |
|  |  | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | | |  | | | |  | | |  |
| 环境标志产品金额合计 | | | | | | | | | | |  |
| 比重（环境标志产品金额/总报价） | | | | | | | | | | | % |
| 环境标志产品证明材料见响应文件第 至 页。 | | | | | | | | | | | |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 节能产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单的。请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

环境标志产品是指列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单的。请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

供应商名称： （盖章） 日 期：

**10.中小企业声明函**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：  
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。  
  2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

供应商名称： （盖章） 日 期：

**11. 残疾人福利性单位声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

供应商名称： （盖章） 日 期： **12.商务响应表格式**

**商务响应表**

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

供应商名称： （盖章） 日 期：

**13. 退还谈判保证金申请书**

**退还谈判保证金申请书**

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的 采购项目（采购编号： ）的谈判，现申请退还该笔保证金。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人信息 | 单位：（*加盖公章或财务专用章*） | | |
| 财务联系人： | 联系方式 |  |
| 项目负责人： | 联系方式 |  |
| 保证金金额： | | |
| 保证金提交形式：□电汇 □转账支票 □现金 □其他 | | |
| 退还账户信息及保证金金额（*必须是原路退回，请提供汇入账户的相关信息*） | 单位名称： | | |
| 开户银行： | | |
| 银行账号 | | |
| 如为成交人：是否从保证金中扣除采购代理费：□是 □否 | | |
| 代理费发票开票信息： | | |
| 单位注册地址： 电话： | | |
| 开户行： 帐号: 税号： | | |
| 代理费发票邮寄地址：  联系人： 联系方式： | | |

注：1、申请退还保证金，账户信息必须与汇入保证金账户信息一致。

2、须将申请书填写完毕并盖供应商公章后邮寄致**浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室**，才视为申请有效。邮寄联系人：**金俊超**。联系电话：**0571-85860267**。

3、为避免差错，表中信息请打字。