

**竞争性磋商文件**

**项目编号：ZJXCX-2025-CG070**

**项目名称：黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目**

**采购单位：台州市黄岩区应急管理局**

**代理机构：浙江新诚信工程咨询有限公司**

**2025年6月**

**目 录**

**第一部分 竞争性磋商公告**

**第二部分 投标人须知**

**第三部分 评审办法及评审标准**

**第四部分 磋商需求**

**第五部分 采购合同主要条款指引**

**第六部分 响应文件格式附件**

**第一部分 竞争性磋商公告**

**项目概况**

黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年7月4日 9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

    项目编号：ZJXCX-2025-CG070

    项目名称：黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目

    采购方式：竞争性磋商

    预算金额（元）：3919800

最高限价（元）：3919800

采购需求：详见磋商文件

数量：1

预算金额（元）：3919800

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件

备注：/

    合同履约期限：标项 1，详见磋商文件

    本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

    3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取（下载）采购文件**

时间：至2025年7月4日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

    地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

    售价（元）：0

**四、响应文件提交（上传）**

    截止时间：2025年7月4日 9:00（北京时间）

    地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线递交。

**五、响应文件开启**

    开启时间：2025年7月4日 9:00 （北京时间）

    地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

**六、公告期限**

    自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

　　2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

　　3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

　　4.其他事项：4.1本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4.2投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html）。

4.3投标人应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）。

**八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**（一）采购人**

采购人名称：台州市黄岩区应急管理局

项目联系人：张先生；联系电话：13957601826

地址：台州市黄岩区劳动南路281号

质疑联系人：黄先生；联系电话：0576-84616008

**（二）采购代理机构**

采购代理机构名称：浙江新诚信工程咨询有限公司；

项目负责人：黄女士 ；联系电话：13606825361；

质疑接收人：朱女士；联系电话：18968406985；

报名联系人：黄女士；联系电话：13606825361；

地址：台州市黄岩区黄椒路512号

**（三）同级政府采购监督管理部门**

同级政府采购监督管理部门名称：台州市黄岩区财政局政府采购监管科；

联系人：宋先生；监督投诉电话：0576-84222959；

地址：台州市黄岩区劳动南路289号。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **内 容** |
| **0** | 中小企业划分标准所属行业 | 项目类别：其他未列明行业  采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）其他未列明行业。 |
| 1 | 投标人特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的投标人 |
| 2 | 现场踏勘 | 各投标人自行前往勘查现场和周围环境，所产生的费用由投标人自理 |
| 3 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 4 | 磋商响应文件递交 | 本项目实行电子投标，电子投标文件，按政采云平台项目采购－－电子招投标操作指南及本磋商文件要求编制、递交。  可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。  投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 5 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间 2025年7月4日 9:00 时  地点：线上开标 |
| 6 | 远程在线演示要求 | 通过政采云“视频评审”系统进行远程在线演示，每次只邀请一家供应商进入评审室，供应商演示完成后应自动退出评审室。供应商自行准备演示的设备。供应商将演示备份视频于2025年7月4日8：30-9：00发送至zjtzxcx@163.com。 |
| 7 | 磋商保证金 | 无 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须做出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和浙江新诚信工程咨询有限公司 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

**其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **银行** | **贷款年利率** | **联系人** | **联系电话** |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246/13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339/13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185/13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518/13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670/15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982/18957683735 |

**合同履约保函联系方式**

| **保险公司名称** | **保费率** | **联系人** | **联系电话** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

**预付款保函联系方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **保险公司名称** | **保费率** | **联系人** | **联系电话** |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%—2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

**一 、总 则**

**（一） 适用范围**

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交人、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

### 1.“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购机构或采购代理机构。

2.采购人：是指委托采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.磋商投标人：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4.服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

5.“书面形式”包括信函、传真等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

**（三）磋商费用**

不论磋商结果如何，投标人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

招标代理费：按下附表收费标准（服务类招标）按差额定率累进法计算，向中标单位收取代理服务费（若招标代理服务费报酬不足7000元/个，按7000元/个计），该费用中标单位须在中标通知书发出前一次性付清。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中标金额（万元）** | **基准费率** | | |
| **货物类招标** | **服务类招标** | **工程类招标** |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

**（四）特别说明**

1.投标人磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.投标人所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。**磋商投标人对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。**项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑投标人认为成交人所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

7.本项目不允许分包、转让。

**二、磋商响应文件**

**（一）磋商响应文件的组成**

投标人应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按照磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

**1.资格证明内容的组成：**

（1）磋商声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜，则无需提交）；（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

**2.商务与技术内容的组成：**

（1）其余内容根据评标办法自拟（详见格式附件）；

（2）投标人认为需要提供的其他资料。

**3.报价内容的组成**

（1）报价内容由首次报价一览表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）总报价应当包括合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费用等所需的全部费用。

（3）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（4）相关报价表需打印或用不褪色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（4）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

**（二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求**

**1.磋商响应文件的制作要求**

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

（2）各投标人在编制磋商响应文件时请按照磋商文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式。

（3）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商投标人的公章以及法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（4）磋商响应文件以及磋商投标人与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（5）若磋商投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商投标人自行承担。

**2.投标文件的签章**

磋商响应文件按照磋商文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

**3.备份（介质存储）投标文件的密封与标志**

（1）备份投标文件须密封包装。没有密封包装的投标文件，将被拒收。

（2）备份投标文件包装封面应写明项目名称、投标人名称。

**4.磋商响应文件的上传和递交**

（1）“磋商响应文件”的上传、递交：见竞争性磋商公告及《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）投标人应当在投标截止时间内将以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件送交到磋商文件规定的投标地点。▲未按规定提供相应的备份磋商响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。采购机构将拒绝接受逾期送达的磋商响应文件。

**5.投标文件的补充、修改、撤回**

（1）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

（2）投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（3）在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

**（三）磋商响应文件的有效期**

1.自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与磋商投标人协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**四、磋商**

**（一）磋商程序**

1.采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持。

2.主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的投标人名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

3.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按磋商文件规定的时间内自行进行投标文件解密。磋商响应文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

5.本项目采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法正常解密，采购代理机构将上传备份（介质存储）投标文件，以完成开、评标工作。

6.磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的投标人。

7.磋商小组所有成员集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

8.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签字或者加盖公章。

9.磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。

10.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后**（报价明细表各项单价按最终报价/首次报价\*100%的比例进行结算）**，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

11.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交人，编写评审报告。

12.采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

13.主持人将当场公布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

**（二）澄清问题的形式**

磋商投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

**（三）错误修正**

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　1.磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

　　2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

　　4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商投标人确认后产生约束力，磋商投标人不确认的，将终止磋商。

**（四）磋商投标人存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商**

1.磋商响应文件中的商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2.不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3.磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.投标人代表人未能出具身份证明或与法定代表人（单位负责人）授权委托人身份不符的；

5.磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6.报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

7.磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8.磋商响应文件提供虚假材料的。

9.不同投标人的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10.不同投标人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11.不同投标人的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.不同投标人的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13.不同投标人的磋商响应文件相互混装；

14.不同投标人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

15.不符合法律法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

16.未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

**（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。**

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

**（六）磋商原则和方法**

1.磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商投标人接触。

2.磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

**（七）评审过程的监控**

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

**五、磋商结果确定**

1.确定成交人。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选投标人或直接确定成交人。其中推荐成交候选投标人的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。

2.发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3.发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交人发出成交通知书。

4.成交单位在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若成交单位未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若成交单位未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

**六、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1.采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.采购人不得向成交人提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

**3.成交人无故拖延、拒签合同的，将取消成交资格并上报财政予以通报。**

4.成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选投标人名单排序，确定下一候选投标人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的投标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

**（二）合同公告及备案**

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

**第三部分 评标标准与评标办法**

一、采购组织机构将组织磋商小组，磋商小组由3人以上单数组成，其中技术专家不少于三分之二，对投标人提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为**综合评分法**，其中商务技术80分，商务报价为20分，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商投标人商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的投标人的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价）×20%×100 。

注：**对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评标小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的作无效投标处理。**

（四）政府采购政策及优惠：

（1）根据浙江省财政厅发布的《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》【浙财采监〔2022〕8号】规定，落实财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》【财库（2022）19号】有关规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予20%的扣除。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除20%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标人为成交候选人。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

**五、本次评分具体分值细化条款如下表：**

| **序号** | **评分项目** | **评分内容** | **分值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人证书 | 投标人具备基础电信业务经营许可证得1分。  **（提供相关证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分）** | 1 |
| 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，信息安全服务认证证书（CCRC）－信息系统安全集成， 并在有效期内的，每提供一个得1分,最高得4分。**（提供有效证书扫描件加盖公章，不提供不得分）** | 3 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人自2021年1月以来（以合同签订时间为准），承担过应急行业相关项目业绩项目案例的，每个得1分，最高得2分。  **（提供合同原件扫描件、验收报告、中标通知书并加盖公章，不提供不得分）** | 2 |
| 3 | 项目负责人 | 拟派本项目的项目负责人：（由人社部或工信部及下属机构颁发）  1.具有信息系统管理工程师（中级）的得1分  2.具有高级工程师（信息技术）的得1分  3.具有信息安全工程师（中级）得1分  4.具有网络规划设计师（高级）的得1分  5.具有通信工程师－互联网技术的得1分  **（提供相关证书扫描件以及相关人员在本单位的近期社保缴纳证明文件复印件，加盖公章）** | 5 |
| 4 | 技术负责人 | 拟派本项目的技术负责人：（由人社部或工信部及下属机构颁发）  1.具有信息系统管理工程师（中级）的得1分；  2.具有系统集成项目管理工程师（中级）的得1分；  3.具有通信工程师－互联网技术的得1分；  4.具有系统规划与管理师（高级）的得1分；  **（提供相关证书扫描件以及相关人员在本单位的近期社保缴纳证明文件复印件，加盖公章）** | 4 |
| 5 | 团队人员配备 | 拟派本项目的项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）：（由人社部或工信部及下属机构颁发）具有网络工程师（中级）、高级工程师（信息技术）、高级工程师（通信与信息系统）、信息系统项目管理师(高级）、系统集成项目管理工程师（中级）、低压电工证、通信工程师－互联网技术、通信工程师－设备与环境，每有其中1种证书的得0.5分，最高得4分。  本项满分4分，且一人一证，若人员重复或同类证书则不重复计分。  **（提供相关证书扫描件以及相关人员在本单位的近期社保缴纳证明文件复印件，加盖公章）** | 4 |
| 6 | 技术参数响应情况 | 根据投标人提供的设备技术参数指标完全满足（正偏离或无偏离）采购需求的，得基本分20分；带★项每负偏离一项扣2分；其他每负偏离一项扣1分，扣完为止。**（招标需求清单中要求提供相关检验报告或证书的必须提供，不提供的视为未响应）** | 26 |
| 7 | 技术方案 | 根据投标人的防汛乡镇村指挥会商系统服务技术方案，从方案的完整性、可实施性和技术前瞻性等角度进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。 | 5 |
| 8 | 运维能力 | 根据投标人对运维巡检服务、故障响应时限、传输链路运维、网络管理维护四方面的运维服务方案进行综合打分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提及此项不得分。 | 5 |
| 9 | 基础配置情况 | 根据投标人的运维视频会议机房配备情况，是否具有较强的服务能力等情况进行综合评分（机房可为自有产权、租赁或共享，租赁或共享的期限需覆盖本项目服务期限）：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。 | 5 |
| 10 | 会务响应时效 | 根据投标人针对本项目提供的防汛乡镇村指挥会商系统会务响应时间、到达现场时间等的承诺情况进行打分。 承诺接到采购方通知后，15分钟内（含）响应，半小时内（含）到达现场，的得3分； 承诺接到采购方通知后，半小时内（含）响应，1小时内（含）到达现场，的得2分； 承诺接到采购方通知后，半小时内（含）响应，2小时内（含）到达现场，  的得1分； （须提供服务响应承诺函原件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） | 3 |
| 11 | 故障处理承诺 | 投标人承诺严格按照在防汛乡镇村指挥会商系统出现问题接到故障申报15分钟内响应、半小时内到达现场和2小时内故障处理完毕、3小时内无法解决故障提供备机服务、承诺承担规定时间内不能解决故障导致采购人寻求第三方协助产生的费用，提供相应承诺函的，得5分，否则不得分。 | 5 |
| 12 | 乡镇村会商系统集成服务能力 | 根据投标人提供运营服务的电子政务视联网会议点位案例规模、会议情况等进行综合评分：一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分，未提及此项不得分。  **（提供相关证明材料并加盖原厂厂家公章，不提供或提供材料被认证为虚假的不得分）** | 5 |
| 13 | 备品备件 | 核心设备备品备件： 投标人承诺提供的视联网视频会议系统终端备品备件设备应具备黄岩区本地平台接入license，可无缝接入黄岩区电子政务视联网平台，**提供证明文件加盖厂商公章**，提供1台得1分，最高3分； 其他系统备品备件： 投标人承诺提供的其他系统的备品备件的多样性，性能，稳定性等综合评分，一档得2分；二档1.5分；三档1分；四档0.5分。**（提供备品备件网点现场照片及房屋所有权、租赁合同等相关证明材料、视联网备品备件承诺函原件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）** | 5 |
| 14 | 额外服务承诺 | 投标人针对本项目提出的额外服务承诺。根据合理性每一条加1分，满分2分。 | 2 |
| 15 | 报价得分 | 以投标合格供应商有效报价中的最低价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格部分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*20%\*100。 | 20 |
| **合计** | | | **100** |

**注：评分标准中所涉及的证书、合同等须将原件扫描件编入技术标内，若因上传内容不清晰等情况，造成不利后果由投标人负责。**

**第四部分 磋商项目需求**

**一、招标项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **预算金额** | **备注** |
| 1 | 黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目 | 1 | 项 | 3919800元 |  |

**二、项目概况**

黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）项目，建成后已经使用超过三年时间，在经历2020年～2024年防台期间，原有设备出现不同程度的故障，对系统的指挥调度产生了影响。

系统主要包含：黄岩区防汛乡镇村会商系统服务、应急固定站通讯系统服务、中心点音视频系统服务、UPS供电系统服务、应急指挥系统巡检服务、村级点位线路服务。

**三、服务范围**

| **序号** | **服务** | **项目** | **数量** | **基本要求** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛乡镇村会商系统服务 | 防汛乡镇会商系统服务 | 1项 | 提供覆盖全黄岩区内所有乡镇街道的防汛乡镇会商系统服务，满足与原有的乡镇防汛会商系统无缝对接，满足全网远程视频系统音视频图像及双流数据互联、互通、互控需求。 |
| 防汛村会商系统服务 | 1项 | 提供覆盖全黄岩区内所有行政村、社区及居委会的防汛村会商系统服务，支持视联网技术（国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术），满足无缝接入浙江省电子政务视联网并正常运行，可与原台州市电子政务视联网终端无缝通信。 |
| 应急固定站通讯系统服务 | 1项 | 提供100套应急固定站通讯系统供黄岩区应急管理局按需使用。支持卫星移动网络语音、短信、低数据传输速率功能，满足保障山区、林区和地震、地质灾害现场在地面通讯和数据传输中断的情况下以及冰冻雨雪、阴天大雾等极端天气条件下的应急卫星通讯需求。 |
| 2 | UPS供电系统服务 | 乡镇级UPS供电系统服务 | 1项 | 提供覆盖全黄岩区内所有乡镇街道的乡镇级UPS供电系统服务，支持报警功能（电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路），保护功能（电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护）需求。 |
| 村级UPS供电系统服务 | 1项 | 提供覆盖全黄岩区内所有行政村、社区及居委会的村级UPS供电系统服务，支持报警功能（电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路），保护功能（电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护）需求。 |
| 3 | 中心点指挥系统服务 | 中心点指挥系统服务 | 1项 | 提供对中心点位（黄岩区应急管理局三楼会议室）音视频系统的升级改造提升服务和中心点指挥系统安全防护服务，满足对防汛乡镇村会商系统的指挥调度需求。 |
| 4 | 应急指挥系统巡检服务 | 乡镇级应急指挥系统巡检服务 | 1项 | 提供每年乡镇级应急指挥系统巡检服务，满足每年到各街道共22个点位（含长潭水库、永宁江、人武部）现场提供不少于3次巡检服务并提供专业技术咨询；对应急指挥系统供电、网络、音视频、设备各系统和线缆接头等进行巡检调试及零星故障排除。 |
| 村级应急指挥系统巡检服务 | 1项 | 提供每年至全黄岩区内所有行政村、社区及居委会的村级应急指挥系统巡检服务，满足每年到各个行政村共344个点位现场提供1次巡检服务并提供专业技术咨询。 |
| 5 | 村级点位线路接入服务 | 专线接入链路服务 | 1项 | 提供覆盖全黄岩区内所有行政村、社区及居委会的专线链路接入服务,链路带宽不低于100M，上下行均不低于100Mbps，含固定IP。 |

**四、具体服务需求**

**1.防汛乡镇村会商系统集成服务**

防汛乡镇村会商系统主要功能为实现黄岩区应急管理局对各个乡镇街道及各行政村、社区及居委会进行防汛会商，实现黄岩全区域防汛乡镇村会商系统全覆盖。

（一）防汛乡镇会商系统集成服务

提供覆盖全黄岩区内所有乡镇街道的防汛乡镇会商系统服务，满足与原有的乡镇防汛会商系统无缝对接，满足全网远程视频系统音视频图像及双流数据互联、互通、互控需求。

| **指标分类** | **详细技术参数** |
| --- | --- |
| 能力要求 | ★与原有的乡镇防汛会商系统无缝对接，以实现全网远程视频系统音视频图像及双流数据互联、互通、互控。（为确保无缝对接效果，如所投设备与原有核心平台设备非同品牌，需在最终用户方进行现场对接测试并由最终用户出具无缝对接证明并加盖公章） |
| 性能要求 | ★会议保持能力：为保障汛期期间防汛乡镇会商系统会议正常运行，支持断网修复后会议回复时间≤12s。（提供第三方检测报告） |
| 功能要求 | 视频抗IP网络丢包能力：支持网络丢包≥20%时，视频通信质量保证图像清晰、无马赛克。 |
| 音频抗IP网络丢包能力：支持网络丢包≥70%时，音频通信质量保证声音连续清晰。 |
| 视频编码能力支持在1.7Mbps带宽下实现1080P60帧/秒图像效果，1Mbps带宽下实现1080P30帧/秒图像效果，512Kbps带宽下实现720P 30帧/秒图像效果。 |
| 支持1080P 60Fps视频。 |

（二）防汛村会商系统集成服务

提供覆盖全黄岩区内所有行政村、社区及居委会的防汛村会商系统服务，支持视联网技术（国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术），满足无缝接入浙江省电子政务视联网并正常运行，可与原台州市电子政务视联网终端无缝通信。

| **指标分类** | **详细技术参数** |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 视频接口：支持视频输入接口≥2路，支持视频输出接口≥2路。 |
| 音频接口：支持音频输入接口≥2路，支持音频输出接口≥2路。 |
| 其他接口：支持RJ45 100Mbps自适应网络接口≥1路，USB接口≥3路。 |
| 能力要求 | ★无缝接入浙江省电子政务视联网并正常运行，可与当前台州市电子政务视联网会议终端无缝通信。（提供证明文件并加盖厂商公章）  签订合同前提供产品制造商针对本项目的三年售后服务函。 |
| 性能要求 | 视频通讯协议：支持V2V视联网协议，通过XMCU会议对接服务系统，兼容H.323协议，兼容SIP协议，符合以太网802.3标准（提供第三方检测报告） |
| 功能要求 | 采用嵌入式Linux操作系统。 |
| 视频支持H264 编码格式，视频分辨率支持1080P30fps、720P30fps。 |
| 支持辅流功能，同一组会议下，支持多个终端同时发起动态辅流，可任意选看一路，且辅流分辨率支持1080P30fps。（提供第三方检测报告） |
| 支持唇音同步、自动噪声抑制、快速自适应回声消除。 |
| 支持高清视频会议、可视电话、远程培训、视频点播、发布直播、通讯录、通过视联网监控接入服务系统进行视频监控功能。（提供第三方检测报告） |
| 支持会控软件、通过流媒体服务系统进行会控APP控会方式。（提供第三方检测报告） |
| 支持远程导出和导入配置文件功能。（提供第三方检测报告） |

（三） 应急固定站通讯系统集成服务

提供100套应急固定站通讯系统供黄岩区应急管理局按需使用。提供卫星移动网络语音、短信、低数据传输速率功能，满足保障山区、林区和地震、地质灾害现场在地面通讯和数据传输中断的情况下以及冰冻雨雪、阴天大雾等极端天气条件下的应急卫星通讯需求。

| **指标分类** | **详细技术参数** |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 显示屏幕不小于3.1寸显示屏，CTP多点触控；分辨率不低于480\*800； |
| 存储内存：运行内存RAM≥2GB,存储内存ROM≥16GB，可支持128G TF卡拓展 |
| 电池/时间：电池可拆卸，容量不低于5000mAh，入网状态下待机时长不低于160小时，通话时长不低于10小时。 |
| 手柄话筒：支持自动摘机、挂机检测，支持免提功能 |
| 天线：手持终端天线采用折叠式设计，折叠角度可达225°；天线状态自动监测，打开天线可自动搜星，天线折叠关闭卫星模块 |
| 适配主机：支持天通移动终端自适应插入或拔出底座，主屏的简易UI操作，支持主机在室内的座机式使用。 |
| 能力要求 | 天通卫星移动话音和短信，全网通4G移动话音、短信，对讲通信功能。 |
| 性能要求 | ★应用处理器能力不低于 2.0 GHz四核，操作系统支持智能操作系统（提供第三方检测报告） |
| 功能要求 | ★定位精度：水平精度≥3米，高程精度≥6米（提供第三方检测报告） |
| ★支持单北斗定位功能，支持物联网位置回传上报功能（提供第三方检测报告） |
| ★防护等级≥IP68，1米防跌落高度≥1.5米（提供第三方检测报告） |
| 终端应支持Wi-Fi，蓝牙连接功能 |
| 工作温度：-20℃ ~ 55℃ |
| 对讲：支持400-480MHz模拟对讲或数字DMR对讲。 |
| 可支持扩展成室内座机形态；可扩展底座配件产品尺寸≤240×210×45 (mm) |
| ★需接入黄岩区可视化应急指挥调度系统平台并提供证明（需在最终用户方进行现场对接测试并由最终用户出具无缝对接证明并加盖公章）。 |

**2.UPS供电系统集成服务**

UPS供电系统主要功能为在汛期市电中断时，UPS供电系统能立即切换至电池供电，确保会商系统持续运行，避免会议中断及设备损坏，同时具备电压稳定及过载保护功能，防止设备损坏。

（一）乡镇级UPS供电系统集成服务

提供覆盖全黄岩区内所有乡镇街道的乡镇级UPS供电系统服务，支持报警功能（电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路），保护功能（电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护）需求。

|  |  |
| --- | --- |
| **指标分类** | **详细技术参数** |
| 硬件要求 | 面板显示支持蓝屏LCD显示，可流程化显示UPS主机的工作模式、工作参数与用户的负载量、电池剩余容量等状态，方便用户对设备进行管理。 |
| 输出方式支持国标插座≥2个，方便用户负载设备连接，使用便捷。 |
| 能力要求 | 支持DSP控制技术，数据处理精确迅速，具备快速的故障自我诊断和处理能力，自我保护功能完善，可靠性更高。 |
| 性能要求 | 市电电池转换时间：输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载，市电与电池供电相互转换时间应为0ms。（提供第三方检测报告） |
| 功能要求 | 报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 |
| 保护功能：具备电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护功能。 |
| 过载能力：输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间≥15min。（提供第三方检测报告） |
| 输出频率：在电池逆变工作状态下，输出为额定阻性负载，输出频率≤50Hz（提供第三方检测报告） |
| UPS主机产品要求具有节能功能。能出具中国节能产品认证证书、绿色之星产品认证证书。（提供以上认证证书） |

（二）村级UPS供电系统集成服务

提供覆盖全黄岩区内所有行政村、社区及居委会的村级UPS供电系统服务，支持报警功能（电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路），保护功能（电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护）需求。

3.中心点指挥系统集成服务

提供对中心点位（黄岩区应急管理局三楼会议室）16℃-30℃可控恒温调节系统；音视频系统的升级改造提升服务；中心点指挥系统安全防护服务，满足对防汛乡镇村会商系统的指挥调度需求。

3.1 中心点位（黄岩区应急管理局三楼会议室）音视频系统

|  |  |
| --- | --- |
| **指标分类** | **详细技术参数** |
| 能力要求 | ★视频扩容业务处理单元需与当前的视频拼接系统无缝兼容，并在视频拼接系统的同一操作界面上统一管理（提供的扩容业务处理单元测试时满足在拼接系统无缝兼容的截图并加盖产品制造商公章） |
| 主音频系统：  频率范围（-10 dB）：≥150 Hz - 20 KHz； 灵敏度（1w / 1m）：≥96 dB； 峰值最大声压级：≥127dB；  副音频系统：  频率范围（-10 dB）：≥38 Hz - 250 Hz；  峰值最大声压级：≥132 dB；  输出功率：≥2x600W @ 4 Ohms；  DSP处理：≥96KHz。ES：≥300W/600W/1200W（连续/节目/峰值）； |

3.2 中心点位指挥系统安全防护服务

| **指标分类** | | **详细技术参数** |
| --- | --- | --- |
| 硬件要求 | | 标准2U机箱，单电源；标准2U机箱，单电源；板载8个千兆电口，8个千兆光口，6个万兆光口，内置4T硬盘； |
| 性能要求 | | 网络层吞吐量25G，并发连接≥700万，每秒新建连接数27万； |
| ★要求环境适应性良好，能够在-40°至70°环境中稳定运行，能够在环境湿度25%至95%环境中稳定运行，满足GB/T2423.1-2008要求（需提供第三方检验检测报告） |
| 能力要求 | | 支持服务期内安全组合升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务） |
| 功  能  要  求 | 网络协议 | 必须支持VTEP（VXLAN Tunnel EndPoint）模式接入VXLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VXLAN网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VXLAN网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定；VXLAN支持双栈V4和V6（需提供产品功能截图证明） |
| 必须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能；（需提供产品功能截图证明） |
| IPv6支持 | 要求支持IPv6协议，支持IPV6过渡技术，包含NAT-PT、NAT64+DNS64、NAT444的转换配置，产品通过IPv6认证 |
| 访问控制 | ★支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查，访问控制技术要求自主研发（要求提供第三方出具的证明文件，并加盖原厂公章） |
| 支持发送反馈报文（当安全策略动作为阻断时，针对不同的报文类型选择发送对应的反馈报文：针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP/ICMP报文反馈ICMP不可达报文） |
| ★必须支持命中时间分析和安全策略推荐。命中时间分析展示被命中的安全策略的名称、状态、命中数、策略创建时间、首次命中时间和最近命中时间；安全策略推荐定可以指定策略流量，分析后自动生成源地址精度更高的安全策略。能够基于源地址精确合并和源地址子网合并，并自动生成策略名称、源对象、目的对象和服务对象。（需要提高设备截图和CNAS认证的第三方检测报告） |
| 支持基于IPv4/v6地址、应用的会话限制，限制动作包每IP新建、每IP并发、所有IP新建、所有IP并发，且可以基于安全域指定限制方向 |
| 网元管理 | ★支持将其他硬件安全设备（包括但不限于防火墙、IPS、IDS、WAF、行为管理、流量探针等）加入网元组，并接受流量编排；支持将同类型安全设备划归同一网元组，组成硬件安全资源池（如WAF安全资源池），并将流量通过负载均衡（“源地址哈希”、“源目的地址哈希”，“加权源地址哈希”、“加权源目的地址哈希”、“加权地址端口哈希”、“轮询”和“权重轮询”）的方法编排给组内所有网元（需要提高设备截图和CNAS认证的第三方检测报告） |
| 必须支持支持对网元进行健康检查，健康检查至少包括链路健康检查和回环探测 |
| 引流策略 | 所投产品支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。 |
| 支持灵活的细粒度引流策略，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、VLAN、服务链、流量方向（内网到外网/外网到内网）的引流策略，并详细记录日志。（需提供产品功能截图证明） |
| 邮件过滤 | 支持基于关键字的接收、发送或双向Email发件人、收件人过滤，并支持自定义RLB服务器地址配置，并可结合IP黑名单或白名单 |
| 文件过滤 | 支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤，应用至少包含即时通讯、常用协议、文件共享、论坛、博客、网页邮件五种分类； |
| 支持上传、下载、双向的文件内容过滤；内容过滤支持手工及文件批量导入两种方式进行敏感信息定义；内容过滤至少支持html、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、chm、7z等30种常见文件类型；文件类型识别基于文件特征而非扩展名，更改文件扩展名后仍可有效识别 |
| 共享上网检测 | 必须支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作（需提供产品功能截图证明） |
| 网络攻击防护 | 支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施 |
| 支持基于安全区域的异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS异常、IP分片等；并可在设备页面显示每种攻击类型的丢包统计结果； |
| 支持防御基于安全域的IP地址欺骗攻击，指定IP或网段必须从特定安全域流入 |
| 病毒防护 | 能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于1000万，支持样本留存；支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀（需提供产品功能截图证明）。 |
| 入侵防御 | ★支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER\_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护，入侵检测技术要求自主研发（要求提供第三方官方权威机构出具的证明文件，并加盖原厂公章） |
| 支持在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息 |
| 所投产品必须支持在设备漏洞防护特征库直接查阅攻击的名称、CVEID、CNNVDID、CWEID、严重性、影响的平台、类型、描述、解决方案建议等详细信息； |
| 支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER\_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护 |
| 蜜罐策略 | ★必须支持IPv4和IPv6流量的蜜罐引流策略，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、服务、VLAN的引流策略，并支持强制导流，能够通过设置服务器和端口进行引流（需提供产品功能截图证明） |
| 必须支持威胁引流功能，威胁引流可以通过开关设置是否开启，通过添加蜜罐地址实现引流，同时支持添加例外域名，做到精细化引流管控 |
| 网络异常感知 | 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断 |
| 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中存在安全风险的主机数量以及对应的风险等级，至少可查看遭遇风险的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、失陷主机IP、用户名、资产等信息 |
| 支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级；支持一键跳转查看详情并自动显示关联日志；可基于网络连接、应用名称、威胁事件处置威胁事件；（需提供产品功能截图证明） |
| 支持用户自定义重点URL分类和应用，并可基于定义的重点关注对象进行用户维度关联，并结合分析中心进行基于关联的用户/地址、URL分类、应用进行二次递进式深度分析，挖掘异常用户及异常网络行为。 |
| 安全事件分析 | 提供关联分析面板，可将应用、威胁、URL分类、源地址、目的地址等信息关联，并支持以任意元素于为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取 |
| 支持基于网络活动，威胁活动、阻止活动等多维关联统计及分析，发现异常行为 |
| 提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示 |
| 支持自定义一个或多个过滤条件，防火墙上的全部日志进行模糊检索或指定条件的精确检索，快速定位特定目标当前行为是否存在异常，网络中是否存在异常等问题，并可记录一个或者多个自定义过滤条件历史 |
| 策略与处置 | 要求可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项。 |
| 支持安全策略的快速检索及基于名称、地址、端口、协议多维度的高级策略检索，支持策略的复制、调序、查询 |
| 支持基于受害主机的一键式阻断链接、记录日志等处置动作； |
| 支持接收针对突发重大安全事件的“应急响应消息”，并至少在界面显示安全事件名称、类型、当前防护状态、处置状态以及相应的操作等信息；并可根据设备安全配置的变化动态显示应急响应的处理结果 |
| 支持针对“应急响应消息”的手动或自动处置，处置方法至少包括基于漏洞的处置和基于威胁情报的处置 |
| 运维管理 | 必须支持日志模板功能，可以设置置各种日志发送的哪些字段以及字段的顺序，满足日志字段定制化需求。 |
| 必须支持资产管理，能够通过设置资产监控、VPN、源安全域来控制资产识别范围，支持scanner或onvif类型的扫描方式和网段，实现自动或手动资产扫描；支持通过设置IP地址、MAC地址、资产类型、生效时长、厂商、位置等信息来制定黑/白名单，方便日常资产管理，支持通过设置IP地址、MAC地址、资产类型、操作系统、应用、开放的端口和访问的端口等信息来制定资产指纹库（需提供产品功能截图证明） |
| 支持三权分立管理 ，权限设置至少包括全部权限，仅具有策略变更权限和仅具有日志审计权限、仅具有账户配置权限、虚系统配置管理权限以及虚系统审计权限；并支持以读写、只读、无权限的方式自定义权限管理，权限管理的范围至少包括策略配置、对象配置、网络配置、系统配置、统计分析、威胁处置等 |
| 支持将告警信息以SNMP Trap、邮件、声音、短信等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、CPU利用率、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽利用率、NAT利用率等 |
| 威胁情报 | 支持本地+云端威胁情报联动能力，本地威胁情报支持手动和自动升级，针对DNS行为可实现控制、放行、阻断和DNS sinkhole。 |
| 云端协同 | 支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能 |
| 资质证书，要求提供复印件 | | ★要求产品具备国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL4+） |
| ★要求生产厂商具备《国产化信息系统集成和服务能力评估证书》（LS4） |
| ★要求生产厂商具备国家信息安全测评中心《信息安全服务资质-安全工程（三级）》 |
| ★要求生产厂商具备CIC信息化建设及数字化能力评价证书（一级） |

**4.应急指挥系统巡检服务**

应急指挥系统巡检服务主要提供每年至黄岩区域内所有乡镇街道及所有行政村、社区及居委会提供巡检服务并提供专业技术咨询。

（一）乡镇级应急指挥系统巡检服务

提供每年乡镇级应急指挥系统巡检服务，满足每年到各街道共22个点位（含长潭水库、永宁江、人武部）现场提供不少于3次巡检服务并提供专业技术咨询；对应急指挥系统供电、网络、音视频、设备各系统和线缆接头等进行巡检调试及零星故障排除。

（二）村级应急指挥系统巡检服务

提供每年至全黄岩区内所有行政村、社区及居委会的村级应急指挥系统巡检服务，满足每年到各个行政村共344个点位现场提供1次巡检服务并提供专业技术咨询。

**5.村级点位线路接入服务**

提供344条专线链路接入服务,链路带宽不低于100M，上下行均不低于100Mbps。

**五、运维服务要求**

1.服务提供方必须保证防汛乡镇村会商系统的正常运行，对本项目要求的范围内的系统提供整体质保及配套技术服务，包含但不限于设备材料的维修及替换，如系统出现问题，应在接到故障申报15分钟内响应、半小时内到达现场和2小时内故障处理完毕、3小时内无法解决故障提供备机服务、承诺承担规定时间内不能解决故障导致采购人寻求第三方协助产生的费用；

2.投标人对于本项目要求的范围内的系统需要具备专业的技术能力，具备分析诊断问题，排除故障，系统调试的综合能力，同时为用户提供专业的技术咨询服务；

3.遇洪涝台风等重大自然灾害时，市防指启动Ⅲ应急响应后，为保障防汛乡镇村会商系统的正常运行，乙方需增派人员进行现场保障；

4.投标人应协助用户进行项目相关的服务资料定期更新。

**六、工作进度要求**

为保障汛期期间系统正常运行，合同签订后15日内系统整体上线运行。

**七、付款方式**

付款方式：合同签订后服务费按年分摊支付，在合同生效后7个工作日内支付第一年度服务款项的40%作为预付款，服务期满一年后进行年度服务质量验收，验收合格后支付第一年剩余服务费用，第二年度及第三年度依次类推，项目相关发票应随付款进度及时提供。

在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款的规定。

**备注：**

**1.本项目为交钥匙工程，全部费用均由供应商承担，计入投标报价，未列费用视为免费提供，采购人不再另行支付。**

**2.招标人在招标文件所列服务清单中，只列主要服务、技术参数等要求，其他辅材、配件、模块等未详细列入，均应包括在相应服务中。 投标人有义务保证采购人系统的完整性,如项目实施过程中因缺少设备、辅材、配件、模块或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供，报价时自行考虑;**

**3.供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。**

**4.签订合同前，采购人有权要求中标供应商提供相关证书原件予以核查。**

**5.投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报同级监管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。**

**第五部分 政府采购合同主要条款指引**

**合 同 书**

项目名称：黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目

项目编号： ZJXCX-2025-CG070

甲 方： 台州市黄岩区应急管理局

乙 方：

签订地点：台州市黄岩区

签订日期：2025年 月 日

**合同主要条款**

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据关于 公开招标的结果，签署本合同。

**一、服务内容：**

详见磋商文件第四部分项目需求

**二、合同金额**

本合同金额为（大写） 元（￥ 元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定的服务内容的报酬及乙方提供该项服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

**三、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间完成甲方要求的全部工作。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、转包或分包**

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

**六、合同服务期限、履行地点**

1.**服务期限：**

（1）本项目中标人需提供3年的免费质保服务及运行维护服务，质保期从竣工验收合格后开始计算，服务期间的网络、水、电费用由中标人负责；

（2）投标人需提供完善可靠的技术支持，并针对本项目组建运行维护团队，指定专门的负责人负责与用户的对接及协调，提供7\*24小时电话服务，一般故障30分钟内做出响应，3小时的现场服务请求响应，排除一般故障不超过24小时，确保满足系统正常运行的需要，确保满足系统正常运行的需要，逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失；

2.履行地点：台州市黄岩区

**七、付款方式：**

合同签订后服务费按年分摊支付，在合同生效后7个工作日内支付第一年度服务款项的40%作为预付款，服务期满一年后进行年度服务质量验收，验收合格后支付第一年剩余服务费用，第二年度及第三年度依次类推，项目相关发票应随付款进度及时提供。

**八、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**九、质量保证及后续服务**

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十、违约责任**

1.在合同有效期内，若甲方原因解除合同的，甲方根据乙方已完成的实际工作量支付设计费，因乙方原因解除合同的，乙方按合同金额的20%承担违约责任；

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之三向乙方支付违约金；

3.因乙方原因服务延期的，每日向甲方支付合同款项的千分之三作为违约金，延期超过10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十一、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十二、争议解决**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方应在黄岩人民法院解决。

**十三、合同生效及其他**

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方及招标代理机构各执两份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或受委托人（签字）： 或受委托人（签字）：

联系人： 联系人：

地址： 地址：

电话： 电话：

**本合同条款为参考使用，正式合同签订前将根据甲方要求及乙方在投标过程中提供的优惠条件进行部分修改完善。**

**第六部分 响应文件格式附件**

**一、投标文件外包装、封面格式**

**1. 备份电子标文件外包装格式：**

**备份电子标文件**

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务及技术文件、报价文件

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

在 年 月 日 时之前不得启封

年 月 日

**附件1**

项目名称

项目编号：

**磋**

**商**

**响**

**应**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**磋商响应文件目录**

**第一部分：资格证明部分**

（1）磋商声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜，则无需提交）；（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供未被 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

**附件1**

**磋商声明书**

浙江新诚信工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目（编号为ZJXCX-2025-CG070）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章）：

法定代表人或授权委托人(签字）：

日期： 年 月 日

**附件2**

**授权委托书**

**浙江新诚信工程咨询有限公司：**

（投标人全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的**黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目**的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘贴处** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通信地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **授权委托代理人身份证复印件粘贴处** |

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通信地址：

邮政编码：

**第二部分：商务与技术部分**

（1）目录

（2）自评表（附件3）

（3）投标人情况介绍（附件4）

（4）企业实力（企业资质）

（5）项目实施人员一览表（附件5）

（6）项目负责人资格情况表（附件6）

（7）商务及技术响应表（附件7）

（8）类似项目实施情况一览表（附件8）

（9）针对磋商，响应投标人认为其他需要说明的（包括可能影响投标人商务与技术评分项的各类证明材料）

**附件3**

自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 细则 | 自评分 | 页码 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：此自评表仅供评标委员评分参考用，不作为最终得分的依据。

投标人（电子章）：

日 期：

**附件4**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | | | 法人代表 | |  | |
| 地址 |  | | | | | | | | 企业性质 | |  | |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 | | |  | | | | 传真 | |  | |
| 手机 | | |  | | | |
| 1.企业概况 | 职工人数 |  | | 具备大专以上学历人数 | | |  | | 国家授予技术职称人数 | |  | |
| 注册资金 |  | | 注册发证机关 | | |  | | | | 成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  | | | | | | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | | | | | | |
| 2．企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | | 产品名称 | | | 发证机关 | | 编号 | | 发证时间 | | 期限 |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 | |  | | | | | | | | | |
| 企业获得专利情况 | |  | | | | | | | | | |

磋商投标人名称（盖章）：

日 期：

**附件5**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **本项目承担职务** | **技术职称** | **专业** | **证书编号** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

磋商投标人名称（盖章）：

日期：

**附件6**

**项目负责人资格情况表**

采购项目： 采购编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （供货合同或成交通知书）。 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任主要工作** |  | |

磋商投标人名称（盖章）：

日期：

**附件7**

**商务及技术响应表**

**项目名称及编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **招标需求** | **是否响应** | **投标人的承诺或说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：投标人在填写时必须对照本磋商文件中各指标项逐条说明，写出各磋商要求的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商投标人名称（盖章）：

日期：

**附件8**

**类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **合同总价** | **实施时间** | **项目质量** | **项目单位名称及联系人电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商投标人公章）；

2.磋商投标人可按此表格式复制。

磋商投标人名称（盖章）：

日期：

**第三部分 ：报价部分**

1.首次报价一览表（附件9）

2.中小企业声明函（附件10）

**附件9 首次报价一览表**

项目编号： 投标人名称： 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标价（元） | 备注 |
| **黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目** | 大写：  小写： |  |

注：1、本项目投标报价应包括人工费、服务费、管理费、专家评审费、各类保险、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用及不可预见费用及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

2、开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

磋商投标人名称（盖章）：

磋商投标人代表签字：

年 月 日

**附件10**

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[[1]](#footnote-0)，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

**现场确认声明书**

浙江新诚信工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由 单位 （法人代表）合法授权参加**黄岩区应急能力提升工程（防汛乡镇村指挥会商系统）服务项目**（项目编号：**ZJXCX-2025-CG070**）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业的情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

**供应商代表签名：**

2025年 月 日

说明：商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权委托代理人签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：[zjtzxcx@163.com）；](mailto:303054329@qq.com）；)不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 [↑](#footnote-ref-0)