**2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍**

**改造项目**

**竞争性磋商文件**

**（电子交易）**

项目编号:（[ZJCTLA-CL2024-01](https://www.zcygov.cn/project-center/_procurement_/project-result-detail/7266466708237320254%22%20%5Ct%20%22https%3A//www.zcygov.cn/project-center/_procurement_/self-project/_blank)）

杭州市临安区残疾人联合会

浙江省成套工程有限公司

杭州市临安区政府采购办公室

二〇二四年五月八日

**目 录**

第一部分 邀请供应商

第二部分 竞争性磋商流程

第三部分 供应商须知

第四部分 采购需求

第五部分 评审方法及评审标准

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 应提交的有关格式范例

第八部分 最后报价格式

**第一部分 邀请供应商**

**竞争性磋商邀请公告**

项目概况

2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取采购文件，并于 2024年 5 月 20 日 14 点 分00秒（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

**项目编号：**（采购编号）

**项目名称：**2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目

**采购方式：**竞争性磋商

**预算金额（元）：1050000**

**最高限价（元）：1050000**

**采购需求：**2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目，主要内容：主要内容：2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目主要内容：根据残疾人类别、个人特点及家庭情况，经评估后对临安区109户残疾人家庭实施无障碍设施改造和适配无障碍辅具，重点解决残疾人的坐卧起居、如厕洗澡、烹饪清洁和行动转移等基本要求，包括“净居亮居”工程。详见竞争性磋商文件第三部分采购需求。

**合同履行期限**：2024年8月31 日前完成并通过验收。

**本项目接受联合体投标：**[ ] **是，**[x] **否。**

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

 2. 以联合体形式响应的，提供联合协议(本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

[ ] 无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

[x] 专门面向中小企业

[ ] 服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

[x] 服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

[ ] 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

[ ] 要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

**时间：**/至2024年 5月20 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

**地点（网址）：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）**

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价：**免费。

## 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年 5 月 20 日 14 点 00 分00秒（北京时间）

地点：**政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。**

## 五、响应文件开启

时间：2024年 5 月 20 日 14 点 00 分00秒（北京时间）

地点：杭州市临安区筑境花园19幢107室，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**4. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：**包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。**（2）电子交易的说明: 1）电子交易：**本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。**2）响应准备：**注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。**3）磋商文件的获取：**使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。**4）响应文件的制作：**在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。**5）**采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取磋商文件的供应商进行响应活动；**6）**对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理**；7）**不提供磋商文件纸质版；**8）响应文件的传输提交：**供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”；**9）响应文件的解密：**供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；10**）具体操作指南**：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3磋商文件公告期限与磋商公告的公告期限一致。

## 八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.采购人信息：

名 称： 杭州市临安区残疾人联合会

 地 址： 浙江省杭州市临安区城中街428号

传 真：/

 项目联系人（询问）：徐明敏

 项目联系方式（询问）：0571-63710660

 质疑联系人：王长刚

 质疑联系方式：0571-63734180

## 2.采购代理机构信息：

名 称：浙江省成套工程有限公司

 地 址：杭州市临安区筑境花园19幢107

 传 真：/

 项目联系人（询问）：陈工

 项目联系方式（询问）：15268514846

 质疑联系人：朗工 质疑联系方式：0571-61111188

**3. 同级政府采购监督管理部门：**

 名 称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

 地 址：浙江省杭州市临安区锦北街道科技大道4398号4号楼11楼

 传 真： 0571-89541600

 联系人 ：喻伟建

监督投诉电话：0571-89541696、0571-89541691

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 竞争性磋商流程**

**1.征集供应商**

1.1邀请供应商。

* **采用公告方式邀请供应商的，**由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
* **采用随机抽取方式邀请供应商的，**由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
* **采用书面推荐方式邀请供应商的，**由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

**2.响应文件开启与信用信息查询**

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购代理机构将通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

**3.磋商与评审**

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构利用政采云平台发起磋商邀请，供应商通过政采云“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录政采云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动;对于要求到采购代理机构现场进行磋商的供应商，可在采购代理机构4楼讲标室通过视频会议系统或自备CA数字证书、笔记本电脑等开展磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13采购代理机构唱价。

3.14由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.15磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

**4. 成交**

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

**5.合同及履约验收**

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

**6.竞争性磋商流程图**

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

评审打分

立项

供应商提交最后报价

立项

磋商

资格审查

立项

编制磋商文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

**第三部分 供应商须知**

**一、前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目，属于行业；其他未列明行业其他未列明行业中，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | [x] 本项目不允许采购进口产品。[ ] 可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | [ ]  A同意将非主体、非关键性的 工作分包。[x]  B不同意分包。注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | [x] A不组织。[ ] B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | [x] A不要求提供。[ ] B要求提供，（1）样品： ；（2）样品制作的标准和要求： ；（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准；（4）是否需要随样品提交检测报告：[ ] 否；[ ] 是，检测机构的要求： ；检测内容： 。（5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | [x] A不组织。[ ] B组织。（1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **供应商应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| （2）资信证明文件：根据磋商文件第五部分评审标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **最后报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表（报价表）》是最后报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在最后报价中。****最后报价出现下列情形的，响应无效：****响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的；****最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;****最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;****供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份响应文件送达地点和签收人员**  | 备份响应文件送达地点： 杭州市临安区筑境花园19幢107（浙江省成套工程有限公司）；备份响应文件签收人员联系电话：0571-61111188。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| [ ] 联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。[x] 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | **代理服务费** | 代理服务费参照发改价格〔2011〕534号文件、国家发改委计价格〔2002〕1980号文件规定收费,单个采购项目代理服务费不足肆仟元可按肆仟元收取，代理服务收费按差额定率累进法计算。收费标准收费对象：本项目代理服务费向中标（成交）供应商收取 |

标的：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 标的 |
| 1 | 厨房改造（安装嵚入式燃气灶+不锈钢水槽含配件） |
| 2 | 上翻落地扶手 |
| 3 | L型扶手 |
| 4 | 一字扶手（50cm） |
| 5 | 无障碍墙扶手（2+1.4M） |
| 6 | 便携式斜坡板（2M） |
| 7 | 床边扶手 |
| 8 | 铝合金软座轮椅 |
| 9 | 凝胶防褥疮坐垫 |
| 10 | 四脚拐 |
| 11 | 座厕椅（皮质） |
| 12 | 沐浴椅 |
| 13 | 防滑垫 |
| 14 | 照面线路改造（8.6\*3.8+8.6\*1.3+11.4\*5.6M+灯具7盏） |
| 15 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运） |
| 16 | 无障碍墙扶手（5.1+0.4M） |
| 17 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运+安装悬挂式台盆） |
| 18 | 净居亮居改造（1.5\*4\*高1M，铲除原墙面油漆+重新粉刷墙面） |
| 19 | 便携式斜坡板（1M） |
| 20 | 电动升降晾衣架 |
| 21 | 不锈钢腋拐 |
| 22 | 煤气泄漏报警器 |
| 23 | 厨房净居亮居改造（3\*5\*高2.8M,铲除原墙面油漆+墙面粉刷+厨房吊顶+照面线路改造+灯具） |
| 24 | 厨房改造(2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+油烟机+油烟机开孔+防油板） |
| 25 | 不锈钢护栏（1.5+1.5M） |
| 26 | 不锈钢立柱 |
| 27 | 音乐闪光门铃 |
| 28 | 智能电饭煲 |
| 29 | 无障碍报警水壶 |
| 30 | 盲杖 |
| 31 | 听书机 |
| 32 | 语音报时器 |
| 33 | 语音血压计 |
| 34 | 不锈钢护栏（3.6+3.6M） |
| 35 | 卫生间改造（2\*2\*2.6M，墙面防水处理+铺贴墙砖+安装吊顶+安装风暖浴霸+接电线15M） |
| 36 | 橡胶坡道（2cm） |
| 37 | 照面线路改造（7\*6.2+3\*8.5M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具3盏） |
| 38 | 厨房改造（3M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+不锈钢水槽含配件+排污管布置+进水管移位） |
| 39 | 床边餐桌 |
| 40 | 厨房改造（1.6M橱柜+阻燃台面+嵌入式燃气灶） |
| 41 | 橡胶坡道（3.5cm） |
| 42 | 橡胶坡道（2.5cm） |
| 43 | 电动起身辅助器 |
| 44 | 橡胶坡道（4cm） |
| 45 | 便携式斜坡板（1.8M） |
| 46 | 便携式斜坡板（0.56M） |
| 47 | 无障碍墙扶手（3.6+0.8+2.5+1.1+3.2M） |
| 48 | 无障碍墙扶手（2.4+0.4+1.3M） |
| 49 | 无障碍墙扶手（1.4+1.4M） |
| 50 | 求助报警器 |
| 51 | 成人纸尿片 |
| 52 | 成人纸尿裤（粘贴款） |
| 53 | 成人护理垫 |
| 54 | 移乘带 |
| 55 | 移乘板 |
| 56 | 残疾人翻身靠垫 |
| 57 | 成人围兜 |
| 58 | 扶手沐浴椅 |
| 59 | 无障碍墙扶手（0.7M） |
| 60 | 智能夜光灯 |
| 61 | 双摇护理床 |
| 62 | 成人纸尿裤（拉拉款） |
| 63 | 轮式沐浴椅 |
| 64 | 智能电磁炉 |
| 65 | 语音血糖仪 |
| 66 | 眼镜式助视器 |
| 67 | 橡胶坡道（6cm） |
| 68 | 无障碍墙扶手（1.8M） |
| 69 | 橡胶坡道（4.5cm） |
| 70 | 残疾人翻身器 |
| 71 | 便盆 |
| 72 | 无障碍墙扶手（1M） |
| 73 | 厨房改造（2.5M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+不锈钢水槽含配件+排污管布置+进水管移位） |
| 74 | 防褥疮充气床垫 |
| 75 | 生活自助具 |
| 76 | 无障碍坡道改造（3\*1.36M，拆除原坡道部分基础+浇筑水泥坡道） |
| 77 | 厨房改造（挂式不锈钢水池含配件+排污管布置） |
| 78 | 不锈钢护栏（4.6M） |
| 79 | 便携式斜坡板(1.2M) |
| 80 | 净居亮居改造（4\*3.5M，拆除原窗0.63\*0.8M+安装铝合金窗户+安装玻璃0.42\*0.82M+吊顶） |
| 81 | 照面线路改造（4\*3.5M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具+外接电线15M） |
| 82 | 拾物器 |
| 83 | 卫生间改造（3.4\*1.7M，外接电线20M+安装热水器+淋浴套装+接冷热水管3M+拆除蹲坑+清运垃圾+浇筑地坪+安装座便器+接排污管+接进水管+安装铝合金窗+铝合金门及双面门套+安装吊顶+风暖浴霸） |
| 84 | 门口浇筑水泥坡道（0.3\*0.9M) |
| 85 | 室内平行杠 |
| 86 | 净居亮居改造（4.2\*3M，安装铝合金隔断双移门） |
| 87 | 厨房改造（1.5M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+4.5\*3\*3M，铲除原墙面油漆+墙面重新粉刷） |
| 88 | 弧形分指板 |
| 89 | 助行器 |
| 90 | 无障碍墙扶手(1.8+1.6M） |
| 91 | 照面线路改造（5\*7.5+10.5\*5.5M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具5盏） |
| 92 | 洗浴宝 |
| 93 | 无障碍坡道改造（3.5\*1.5M，拆除原坡道基础+浇筑水泥坡道） |
| 94 | 不锈钢护栏（3.5M） |
| 95 | 橡胶坡道（5cm） |
| 96 | 无障碍墙扶手（0.6+1.1M） |
| 97 | 净居亮居改造（7\*5.5M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具3盏+安装吊顶） |
| 98 | 床靠背架 |
| 99 | 铝合金单拐 |
| 100 | 安全型引流袋 |
| 101 | 手动移位器（吊式） |
| 102 | 滑轮吊环训练器 |
| 103 | 厨房改造（安装油烟机） |
| 104 | 防溢报警器 |
| 105 | 厨房改造（安装油烟机+油烟机开孔） |
| 106 | 厨房改造（拆除原油烟机、燃气灶+安装油烟机+安装嵌入式燃气灶） |
| 107 | 滤光镜 |
| 108 | 折叠晾衣架 |
| 109 | 背带 |
| 110 | 楼梯不锈钢护栏（1.5+6.5M） |
| 111 | 厨房改造(2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶） |
| 112 | 居家监控 |
| 113 | 卫生间改造（1.6\*1.9M，安装吊顶+安装热水器+风暖浴霸+接冷热水管+安装淋浴套装+拆除原线路重新铺设+外接电线15M） |
| 114 | 卫生间改造(安装热水器+淋浴套装+外接电线3M+接冷热水管3M） |
| 115 | 橡胶坡道（11cm） |
| 116 | 便携式斜坡板(1.5M) |
| 117 | 不锈钢护栏（7M） |
| 118 | 卫生间改造(安装热水器+淋浴套装+接冷热水管2M） |
| 119 | 净居亮居改造（安装铝合金窗+拆除原房门+门洞修复+安装铝合金大门1.46\*2.75M） |
| 120 | 卫生间改造（安装淋浴套装） |
| 121 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运+安装热水器+接冷热水管10M+外接电线+安装淋浴套装） |
| 122 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运+安装热水器） |
| 123 | 无障碍墙扶手（1.1+1.1M） |
| 124 | 无障碍坡道改造（长6M\*宽2.2M\*高0.18M，拆除原坡道部分基础+浇筑水泥坡道) |
| 125 | 橡胶坡道（7cm） |
| 126 | 防撞条 |
| 127 | 无障碍手部康复训练器 |
| 128 | 厨房改造（拆除原油烟机+拆除燃气灶+安装油烟机+安装嵌入式燃气灶） |
| 129 | 无障碍墙扶手（6.2M） |
| 130 | 无障碍墙扶手（1.3M） |
| 131 | 无障碍墙扶手（0.3M） |
| 132 | 不锈钢护栏（2.8+2.2M） |
| 133 | 厨房改造（4.8\*3.5高1.5M，铲除原墙面油漆+墙面粉刷+安装吊顶+安装油烟机+油烟机开孔+外接电线8M+更换老式燃气灶+更换排气扇） |
| 134 | 识色报时手表 |
| 135 | 净居亮居改造（5.4\*3M，安装吊顶） |
| 136 | 卫生间改造（更换座便器+更换光暖浴霸+接电线8M） |
| 137 | 厨房改造（拆除原油烟机+安装油烟机） |
| 138 | 无障碍墙扶手（5+5+0.5M） |
| 139 | 无障碍墙扶手（12.6M） |
| 140 | 无障碍墙扶手（1.1M） |
| 141 | 净居亮居改造（3.7\*2\*高2.8M，铲除原墙面油漆+墙面粉刷） |
| 142 | 厨房改造（2.3M橱柜+阻燃台面挖孔+不锈钢水槽含配件+铺设排污管+进水管连接+安装嵌入式燃气灶+更换油烟机） |
| 143 | 卫生间改造（安装热水器） |
| 144 | 卫生间改造（0.66\*1.82，拆除原门+门洞修复+安装卫生间门及双面门套+更换座便器） |
| 145 | 厨房改造（0.9\*2.6M拆除原门+门洞修复+安装成品房门及双面门套+4.8\*3.1\*高3.6M铲除原墙面油漆+墙面粉刷+安装油烟机+油烟机开孔+接电线8M+更换老式燃气灶） |
| 146 | 无障碍墙扶手（3M） |
| 147 | 无障碍墙扶手（0.4+0.4M） |
| 148 | 不锈钢护栏（1M） |
| 149 | 卫生间改造（2\*1.5高2.4M，墙地面防水处理+铺设防滑地砖+贴墙砖+安装地漏+安装吊顶+安装座便器+立柱式台盆+淋浴套装+卫生间门及双面门套+安装风暖浴霸+热水器+新建卫生间相关辅材) |
| 150 | 毛巾架 |
| 151 | 纸盒 |
| 152 | 无障碍墙扶手（0.8M） |
| 153 | 无障碍墙扶手（2+3.8+0.5M） |
| 154 | 厨房改造（1.2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶） |
| 155 | 淋浴间改造（铲除原墙面油漆+水电开槽+防水处理+接电线25M+接冷热水管10M+铺贴墙砖+安装挡水条+挡水帘+热水器+淋浴套装） |
| 156 | 无障碍墙扶手（0.4+1.0+0.9+1.8+0.8+0.5+1.0+0.8+1.4+1） |
| 157 | 橡胶坡道（3cm） |
| 158 | 镀锌管护栏 |
| 159 | 不锈钢护栏（1.7+1.7M） |
| 160 | 台阶找平修补 |
| 161 | 无障碍坡道改造（2.5\*1.5M+1.5\*1.5M，拆除原地面基础+浇筑水泥坡道及平台) |
| 162 | 不锈钢护栏（1.5+1.5+2.5M） |
| 163 | 无障碍墙扶手（3.7M） |
| 164 | 净居亮居改造（3.8\*3高3.5M,铲除原墙面油漆+墙面粉刷+原窗拆除+窗框修复+安装铝合金窗2扇1.46\*1.7M+1.92\*1.7M） |
| 165 | 镀锌管拉杆 |
| 166 | 高靠背座便轮椅（铁制脚板） |
| 167 | 照面线路改造（13\*8\*2M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具8盏） |
| 168 | 不锈钢护栏（0.8+2.6+1M） |
| 169 | 照面线路改造（8.3\*7M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具6盏） |
| 170 | 厨房改造(1.5M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶） |
| 171 | 不锈钢护栏（0.9+4.6M） |
| 172 | 净居亮居改造（拆除原门2扇+门洞修复+成品房门及双面门套2扇） |
| 173 | 厨房改造（安装油烟机+油烟机开孔+油烟机线路改造） |
| 174 | 尿壶（女） |
| 175 | 不锈钢护栏（6+9M） |
| 176 | 无障碍墙扶手（2.6+0.8+1.5M） |
| 177 | 无障碍墙扶手（3.8M） |
| 178 | 尿壶（男） |
| 179 | 不锈钢护栏（5+5M） |
| 180 | 净居亮居改造（5\*3.3\*3.3M，铲除原墙面油漆+重新粉刷墙面） |
| 181 | 厨房改造(2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+不锈钢水槽含配件+油烟机开孔+安装油烟机+水管连接+更换排气扇） |
| 182 | 防撞地垫 |
| 183 | 无障碍墙扶手（2.2M） |
| 184 | 橡胶坡道（5.5cm） |
| 185 | 防撞角 |
| 186 | 不锈钢护栏（1.9+1.2+1.9+1+1.9+1.2+2.3M） |
| 187 | 不锈钢护栏（1.5+3.9+1.5+1.5M） |
| 188 | 无障碍墙扶手（6+1.7M） |
| 189 | 不锈钢护栏（3+0.6M） |
| 190 | 无障碍墙扶手（3.2+3.1M） |
| 191 | 无障碍墙扶手（3.2+1+0.4+1.1M） |
| 192 | 厨房改造(1.5M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+油烟机开孔+安装油烟机+接电线15M+安装不锈钢水槽+接排污管2M+水管连接） |
| 193 | 卫生间改造（2.38\*1.65M，拆除原门+门洞修复+安装铝合金移门） |
| 194 | 净居亮居改造（3.8\*2\*3.3M+3.8\*3.3\*1.5M+3.8\*3.8\*2.2M,铲除原墙面油漆+重新粉刷墙面） |
| 195 | 无障碍墙扶手（1+0.5M） |
| 196 | 不锈钢护栏（6.2+4.5M） |
| 197 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运+安装热水器+接冷热水管+外接电线+安装淋浴套装） |
| 198 | 不锈钢护栏（1.3+7.1+10M） |
| 199 | 不锈钢护栏（1.7M） |
| 200 | 不锈钢护栏（0.9+0.9+0.9+0.9M） |
| 201 | 不锈钢护栏(0.5+1.5+1.5+6.5M） |
| 202 | 净居亮居改造（4.6\*2.4+4\*2.4M，砖砌隔墙+墙面粉刷+安装铝合金窗+成品房门及双面门套+防滑地砖4.6\*4M） |
| 203 | 无障碍墙扶手（0.8+0.9+0.5M） |
| 204 | 无障碍墙扶手（2.3+1+0.5+0.8+0.8+2.2+0.4M) |
| 205 | 净居亮居改造（3.8\*3.47M，砖砌隔墙+墙面粉刷+安装铝合金移门+安装吊顶6\*3.8M） |
| 206 | 无障碍墙扶手（3.4+1.4+0.6+3.8M） |
| 207 | 照面线路改造（双控电线25M） |
| 208 | 照面线路改造（6.8\*19M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具6盏） |
| 209 | 不锈钢护栏（1.6+1.6M） |
| 210 | 无障碍墙扶手（3.5+0.8+1.6M） |
| 211 | 无障碍墙扶手（3.9M） |
| 212 | 电动上下肢康复训练器 |
| 213 | 厨房改造(2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+安装油烟机+油烟机开孔+墙面封补0.7\*65M+原窗拆除+窗框修复+安装铝合金窗+外接电线30M） |
| 214 | 卫生间改造（安装热水器+接冷热水管+接电线） |
| 215 | 净居亮居改造（2.9\*3.6\*高2.2M,铲除原墙面油漆+墙面粉刷+护墙板） |
| 216 | 照面线路改造（7.3\*3.8M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具2盏） |
| 217 | 卫生间改造（安装热水器+接冷热水管15M+保温棉包裹+水泥地面挖掘+铺设排污管道+浇筑地坪+地漏+更换座便器+安装淋浴套装） |
| 218 | 门口台阶钢铁坡道（长4M\*宽1.3M） |
| 219 | 新建卫生间（1.5\*2\*高2.6M，防水处理+防滑地砖+铺贴墙砖+地漏+安装淋浴套装+热水器+座便器+立柱式台盆+卫生间门及双面门套+吊顶+风暖浴霸+新建卫生间辅材） |
| 220 | 照面线路改造（4\*8.7M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具3盏+外接电线20M+安装吊顶+铲除原墙面油漆+重新粉刷墙面） |
| 221 | 楼梯不锈钢护栏（4.5M） |
| 222 | 厨房改造（1.6M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+不锈钢水槽含配件） |
| 223 | 单拐 |
| 224 | 新建卫生间（1.7\*2.2\*高2.6M，防水处理+防滑地砖+铺贴墙砖+安装地漏、立柱式台盆+淋浴套装+安装卫生间门及双面门套+座便器+铝合金窗+新建卫生间辅材） |
| 225 | 橡胶坡道（1.5cm） |
| 226 | 居家改造（居家监控2套+线路改造5M） |
| 227 | 卫生间改造（1.1\*0.85M，拆除蹲坑+清运垃圾+铺贴防滑地砖+墙砖+铺设排污管+安装座便器） |
| 228 | 无障碍墙扶手（0.3+2.9+0.8+2+1+3.6M） |
| 229 | 厨房改造（更换嵚入式燃气灶） |
| 230 | 照面线路改造（7.8\*12.7M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具5盏） |
| 231 | 无障碍墙扶手（1.7+2.9M） |
| 232 | 橡胶坡道（5cm) |
| 233 | 坐便架 |
| 234 | 钢条腰围 |
| 235 | 日常辅助用具 |
| 236 | 儿童生活自助具 |
| 237 | 智能沟通训练仪 |
| 238 | 防滑地垫（1.73\*2.2M） |
| 239 | 系列哑铃 |
| 240 | 不锈钢护栏（2M） |
| 241 | 便携式斜坡板（2.8M） |
| 242 | 定制窗帘（2\*2.5M） |
| 243 | 防走失手环 |

**二、总则**

**1. 适用范围**

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “[x] ” 系指适用本项目的要求，“[ ] ” 系指不适用本项目的要求。

**3. 响应有效期**

▲3.1**响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。**

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

**4．响应费用**

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

**三、需要落实的政府采购政策**

**1.是否允许采购进口产品要求**

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

**2.支持绿色发展**

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。**

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

**3.支持中小企业发展。**

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**4.支持创新发展**

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业**

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**四、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**2. 供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3. 供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

**3.2质疑答复**

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定，质疑答复责任主体如下：

**质疑答复责任主体一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 质疑内容 | 质疑答复责任主体 |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
| 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
| 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**3.3质疑函**

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

* 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
* 质疑项目的名称、编号；
* 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
* 事实依据；
* 必要的法律依据；
* 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑函范本及制作说明详见附件1。**

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

**投诉书范本及制作说明详见附件2。**

**五、磋商文件构成、修改、解释**

**1．磋商文件的构成**

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

* 第一部分 供应商邀请
* 第二部分 竞争性磋商流程
* 第三部分 供应商须知
* 第四部分 采购需求
* 第五部分 评审方法及评审标准
* 第六部分 拟签订的合同文本
* 第七部分 应提交的有关格式范例
* 第八部分 最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

**2. 磋商文件的澄清、修改**

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

**▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。**

**六、响应文件的编制**

**1. 响应文件的语言**

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**2. 响应文件的组成**

响应文件应当包括以下主要内容：

（1）响应函

（2）资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；

B、联合协议（如果有）；

C、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

D、符合特定资格条件的有关证明材料（如果有）。

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（4）分包意向协议（如果有)；

（5）所有资信文件（如果有）；

（6）响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料（联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料。)；

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明 (如果有) ；

（8）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有) ；

（9）技术解决方案。针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

（10）组织实施方案。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（11）售后服务方案。项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

（12）项目小组人员名单。每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；在提交的响应文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随响应文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

（13）优惠条件及特殊承诺；

（14）培训计划（如果有）；

（15）随机特殊工具和备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）（如果有）；

（16）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书。

**3. 响应文件的编制和签署**

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效**。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**七、响应文件的提交和备份**

**1.响应文件的提交、补充、修改、撤回**

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

**2.备份响应文件**

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。**

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的**电子光盘等存储介质**中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。**▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

**2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。**

**八、开启响应文件与信用信息查询**

**1. 开启响应文件**

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。**供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。**

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

**1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。**

**2.信用信息查询**

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**九、提交最后报价**

**1.**供应商的**最后报价文件**应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1最后报价一览表；

1.2中小企业声明函（如果有）。

**十、评审**

**1. 评审方法：**综合评分法。

**2. 价格分计算方法：**低价优先法。

**3. 评审要求：**详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

**十一、成交**

**1. 推荐成交候选供应商**

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**2. 确定成交供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**3．成交通知及成交结果公告**

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

3.3公告期限为1个工作日。

**十二、合同**

**1.合同主要条款：**详见“第六部分拟签订的合同文本”。

**2.合同的签订**

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**3．履约保证金**

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**十三、验收**

**1.验收**

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**十四、电子交易活动的中止**

**1. 电子交易活动的中止**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**2.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**第四部分 采购需求**

**一、项目背景**

为认真贯彻落实《浙江省人民政府关于印发浙江省残疾人事业发展“十四五”规划的通知》（浙政发【2021】19号）相关要求，满足残疾人日益增长的美好生活需求，不断提高全省残疾人家庭无障碍环境质量和水平，全面完成我省“十四五”期间残疾人家庭无障碍改造项目工作任务。

**二、总体目标**

根据困难残疾人的需求和实际实施条件，对全区109户困难残疾人家庭实施无障碍改造项目（具体以实际改造情况为准）。

项目预算总价控制在105万元以内，最终结算总金额不得超过总预算价，超过部分不予支付。

**三、实施对象**

具有临安区户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》，且满足以下两条之一：

1、持有低保和低收入家庭（低保边缘户）的困难残疾人家庭；

2、虽不是低保和低保边缘残疾人家庭，但存在特殊困难的残疾人家庭（优先考虑重度残疾、一户多残、符合危房改造条件的残疾人家庭）；

**四、实施内容**

根据残疾人残疾类别、个人特点及家庭情况，经评估后综合实施无障碍设施改造和适配无障碍辅具，坚持设施改造优先，重点解决坐卧起居、如厕洗澡、烹饪清洁和行动转移等基本要求。

1、地面：地面防滑处理，设立无障碍坡道，住宅入口处有轮椅活动的空间。

2、墙面:设置扶手与防撞板、防撞条，转角有软包处理等。

3、入户通道：确保轮椅和担架通行，可安装扶手和护墙板，安装电子闪光门铃、语音对讲门铃等。

4、卧室：可设置吊架或提升挂带，加装夜间自动照明装置等。

5、厨房：配置无障碍灶台、推拉式橱柜门等，配置语音控制、可视化预警等智能电器、炊具等。

6、卫生间、卫生间、浴室和盥洗室地面做防滑处理、配备坐便器、洗澡椅，安装扶手等。

7、阳台：设置栏杆或实体拦板，安装升降式晒衣架等。

8、门窗：在采取安全防护措施的前提下，可安装电动开窗机或电动窗帘等。

9、水电改造：对存在安全隐患、老化严重的家用水电管道等线路实施改造。

10、拓展项目：对居住环境破、黑、脏、乱的残疾人家庭实施墙面粉刷、地面平整、门窗更换等。具备条件的地方，可安装物联网门磁监测系统、紧急呼叫系统、燃气或电力使用监测报警器等智能设备，帮助改善居住环境，提升居家安全监护能力。

11、无障碍辅具适配。以提高残疾人生活自理能力或减轻护理压力为目的，配备必要辅助器具，方便其居家生活。

**五、经费标准**

按照残疾类别，本次残疾人家庭无障碍改造项目的平均支出标准如下：

（1）视力残疾人家庭10000元；

（2）听力、言语残疾人家庭3000元；

（3）智力、精神残疾人家庭6000元；

（4）肢体、多重残疾人家庭16000元。

无障碍改造原则不得超标准改造，如存在残疾人家庭无障碍改造需求超标准的，采取“一事一议”方式，经采购人同意后视情况统筹安排。

**六、改造户数**

2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目任务分配表

|  |  |
| --- | --- |
| **乡镇街道** | **户数** |
| 锦城街道 | 2 |
| 青山湖街道 | 2 |
| 玲珑街道 | 10 |
| 锦南街道 | 2 |
| 锦北街道 | 8 |
| 板桥镇 | 10 |
| 高虹镇 | 5 |
| 太湖源镇 | 10 |
| 於潜镇 | 9 |
| 天目山镇 | 10 |
| 太阳镇 | 10 |
| 潜川镇 | 2 |
| 昌化镇 | 4 |
| 龙岗镇 | 5 |
| 河桥镇 | 8 |
| 湍口镇 | 5 |
| 清凉峰镇 | 1 |
| 岛石镇 | 6 |

**七、改造需求及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造项目 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 厨房改造（安装嵚入式燃气灶+不锈钢水槽含配件） | 厨房安装燃气灶、不锈钢水槽；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 2 | 上翻落地扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。外观呈U型，带立柱，不用时可起。规格600\*100mm。 | 70 | 根 |
| 3 | L型扶手 | 主体颜色为黄色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能，内部金属龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM.外观呈L型，需三个固定点，规格700mm\*500mm。 | 74 | 根 |
| 4 | 一字扶手（50cm） | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM。两个固定点，规格50CM。 | 35 | 根 |
| 5 | 无障碍墙扶手（2+1.4M） | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM。两个固定点，规格50CM。 | 3.4 | 米 |
| 6 | 便携式斜坡板（2M） | 规格：宽81，长度2M；参数：铝合金材料，坡面防滑，重量10KG，承重200KG。 | 9 | 块 |
| 7 | 床边扶手 | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。整套扶手尺寸100cm\*80cm。 | 24 | 套 |
| 8 | 铝合金软座轮椅 | 采用SPCC高频焊管，铝合金材质，壁厚为Ф22.2×1.2，牛津布软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：45cm,从地面到坐垫的高度48cm，坐垫长度40cm，靠背高46cm，扶手到坐垫高28cm，轮椅总宽63cm，轮椅总长104cm，轮椅最高89cm，折叠后宽度26cm，载重100kg,8寸PVC充气前轮，24寸充气后轮。 | 10 | 辆 |
| 9 | 凝胶防褥疮坐垫 | ◆具有透气，抗菌，除螨，防霉等功能，符合矫正坐姿的要求，医用凝胶和高密度聚氨脂复合型材料。  | 17 | 个 |
| 10 | 四脚拐 | 高强度Ф22\*1.2铝合金管，表面阳极氧化，高度调节范围73.5-96.5cm，分十档，高档ABS塑料手柄，防滑橡胶脚垫。 | 14 | 根 |
| 11 | 座厕椅（皮质） | 技术参数：1、坐宽45cm；2、坐垫到地面：48cm；3、扶手到地面：65.5cm；4、高：86cm；5、座深：43cm；6、靠背高：35cm；7、便孔尺寸：26cm\*22cm；8、便桶直径：26cm；9、便桶高：17cm；10、净重：9.4KG；11、毛重：12KG；12、承重：90KG；13、座椅和靠背皮制。 | 36 | 把 |
| 12 | 沐浴椅 | ◆高度为87cm，高强度铝合金支架，脚垫防滑，坐板靠背坚固，透气，不积水。规格69cm\*20cm\*18cm。 | 69 | 把 |
| 13 | 防滑垫 | ◆规格：72cm\*39cm.塑胶材质，表面防滑，底部带吸附功能。 | 79 | 块 |
| 14 | 照面线路改造（8.6\*3.8+8.6\*1.3+11.4\*5.6M+灯具7盏） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装吸顶灯、LED灯、ABS材质的可调光小夜灯、开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 15 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运） | 卫生间更换座便器、清运拆除垃圾，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 12 | 项 |
| 16 | 无障碍墙扶手（5.1+0.4M） | 主体颜色为黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM。两个固定点，规格50CM。 | 5.5 | 米 |
| 17 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运+安装悬挂式台盆） | 卫生间更换座便器，安装悬挂台盆及相应配件，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 18 | 净居亮居改造（1.5\*4\*高1M，铲除原墙面油漆+重新粉刷墙面） | 净居亮居改造，铲除原墙面油漆,重新粉刷改造；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 19 | 便携式斜坡板（1M） | ◆规格：宽81，长度1M；参数：铝合金材料，坡面防滑，重量10KG，承重200KG。 | 13 | 块 |
| 20 | 电动升降晾衣架 | ◆符合ISO认证，智能照明、烘干、承重力强，安装牢固。 | 5 | 套 |
| 21 | 不锈钢腋拐 | 1.高强度Ф19\*1.2mm不锈钢管，表面本色处理，具有不掉色，抗老化、不生锈的功能；2.扶肩、握把：高档橡胶材质，脚垫：橡胶耐磨防滑脚垫，提供良好的地面摩擦力，内藏金属垫片，更加强其耐用性;3.高度调节范围：1140-1340mm,调节高度为：9档，腋托最小长度：190mm,握把最小长度：100mm;◆4.加强型中心管，提供良好的支撑力，特殊设计的伸缩管，提供更加的安全负荷。5.单位为一副； | 1 | 副 |
| 22 | 煤气泄漏报警器 | ◆可燃气体泄露探测，报警方式：声光报警。 | 8 | 个 |
| 23 | 厨房净居亮居改造（3\*5\*高2.8M,铲除原墙面油漆+墙面粉刷+厨房吊顶+照面线路改造+灯具） | 净居亮居改造，铲除原墙面油漆,重新粉刷改造，安装吊顶、照面线路改造及配套灯具；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 24 | 厨房改造(2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+油烟机+油烟机开孔+防油板） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶、油烟机及防油板；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 25 | 不锈钢护栏（1.5+1.5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 3 | 米 |
| 26 | 不锈钢立柱 | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 171 | 根 |
| 27 | 音乐闪光门铃 | 1.材质：优质PC，环保，抗冲击，耐久性好；2.可佩挂于腰间，或直立于桌面；3.具有震动和闪光二种提示方式；4.无线传输距离：室外可视空间距离≥100m2，产品待机功耗≤0.08W；5.供电方式：普通1.5V电池供电；6.使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 | 8 | 套 |
| 28 | 智能电饭煲 | 1.插上插头可听到语音提示，然后可按功能键进行功能操作；◆2.键盘面板设置四个功能键，从左向右依次为：快煮键，精煮键，粥汤键，保温键，也叫取消键，按下个按钮均会有语音提示，每个按键上方都有盲文点位标注；3.每一项功能结束后，会自动发出多次语音提示，（功能结束，进入保温状态）；4.本产品顶部有一圆形突起，为开盖按键，按压该按钮可打开盖子。 | 10 | 套 |
| 29 | 无障碍报警水壶 | 具有远距离无线感应，声光报警提示供能，操作简单，水烧开是有音乐和闪光提示，适合聋人和盲人使用。  | 10 | 个 |
| 30 | 盲杖 | 盲杖：ISO11334-1《单臂操作助行器要求和试验方法第1部分：肘拐杖》国家标准作为设计生产的参照标准，其结构特点如下：1.主架：采用轻质铝合金为主要材料，表面喷塑处理，管材规格：直径 13 mm，厚度 1.2 mm；可折叠，便于携带。2.手把: 为塑胶手把，坚固耐用。3.架脚：配塑胶脚垫，坚固耐用。适用人群：辅助视觉障碍者行走，帮助辨明障碍物功能：主要是为视觉障碍者行走时帮助提示障碍物，防止撞到。  | 3 | 根 |
| 31 | 听书机 | 功能介绍：1支持全程语音，步步提示，适合盲人或低视力人群使用。2连接WIFI，在线或下载听书，共享网络资源。3支持在线升级听书机软件。4联网系统时间自动校准。5内置喜玛拉雅、乐听头条、云听、酷狗音乐等平台，大于10万小时海量内容。内容包含新闻、社会、音乐、教育等，实时更新。6 内置浏览中国残联官网，了解最新残联信息。7内置心知天气预报，关汪你我出行。8播放电子书，支持格式：TXT、HTM、HTML、MHT、微软DOC、DOCX、EPUB、PDF、AZW、RTF、MOBI、PRC等。9音乐播放，支持格式：MP3、WMA、FLAC、APE、 ACC、 OGG、 RA、 M4A等。10视频文件中的音频播放，支持格式：RM、 RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、WMV、MPG、 MPEG、DAT等。11支持内置麦克风及线路录音，录音格式支持WAV、MP3。 | 8 | 台 |
| 32 | 语音报时器 | 参数：1、有时间、温度显示；2、按动时发光，同时播报当前时间和温度，带蓝色LED灯；3、整点报时，可设置每一整点报时或从早上7点至晚上9点整点报时；4、闹钟功能；5、有多种语言可供选择，每台机仅供1种语言；6、电源：AAA\*2PCS；7、产品尺寸：80\*83\*57mm。 | 7 | 个 |
| 33 | 语音血压计 | 主要参数：长135mm\*高83mm\*厚60mm，重量255g主要特点：数字液晶显示，测量范围：压力20mmHg-300mmHg，脉搏数：30-160次/分，加压方式：震动片式泵的加压调整方式。  | 11 | 套 |
| 34 | 不锈钢护栏（3.6+3.6M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 7.2 | 米 |
| 35 | 卫生间改造（2\*2\*2.6M，墙面防水处理+铺贴墙砖+安装吊顶+安装风暖浴霸+接电线15M） | 卫生间改造，墙地面做防水处理，铺设墙砖，安装吊顶、风暖浴霸，部分线路、水管也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 36 | 橡胶坡道（2cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 9 | 块 |
| 37 | 照面线路改造（7\*6.2+3\*8.5M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具3盏） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装吸顶灯、LED灯、ABS材质的可调光小夜灯、开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 38 | 厨房改造（3M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+不锈钢水槽含配件+排污管布置+进水管移位） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶、不锈钢水槽；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 39 | 床边餐桌 | 规格：40\*60cm桌面环保，耐磨，升降灵活，制动好，无噪音，可拆卸。 | 22 | 张 |
| 40 | 厨房改造（1.6M橱柜+阻燃台面+嵌入式燃气灶） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶、不锈钢水槽；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 41 | 橡胶坡道（3.5cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 2 | 块 |
| 42 | 橡胶坡道（2.5cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 8 | 块 |
| 43 | 电动起身辅助器 | 提供四档可调节床架以满足不同床体长度要求。全新升级双向后退技术及多联杆运行机制为腰臀部提供更多变位空间，全面提升整体舒适度，提高睡眠质量。 【外形尺寸】长:1800/1850/1900/1950±20mm 宽:830±10mm  高:100±10mm【背板折转】0~70°±5°【腿板折转】0~40°±5°【安全承重】135KG | 4 | 张 |
| 44 | 橡胶坡道（4cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 7 | 块 |
| 45 | 便携式斜坡板（1.8M） | 规格：宽81，长度1.8M；参数：铝合金材料，坡面防滑，重量10KG，承重200KG。 | 4 | 块 |
| 46 | 便携式斜坡板（0.56M） | 规格：宽81，长度0.56M；参数：铝合金材料，坡面防滑，重量10KG，承重200KG。 | 2 | 块 |
| 47 | 无障碍墙扶手（3.6+0.8+2.5+1.1+3.2M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 11.2 | 米 |
| 48 | 无障碍墙扶手（2.4+0.4+1.3M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 4.1 | 米 |
| 49 | 无障碍墙扶手（1.4+1.4M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 2.8 | 米 |
| 50 | 求助报警器 | 响度：120db，输入电压：DC9-12v，鸣响时间：30秒－10分钟，待机电流：＜20mA，报警电流：＜30mA，接收频率：315/433Mhz，工作温度:－20°-55°，接收距离:100米。两种报警模式：按钮报警、拉绳报警 | 18 | 套 |
| 51 | 成人纸尿片 | 规格：700MM\*250MM，每箱80条。 | 12 | 箱 |
| 52 | 成人纸尿裤（粘贴款） | 规格：10片\*12包/箱；适用人群：卧床、术后行动不便等中重度失禁人群；主要原料：无纺布、吸水纸、绒毛浆、高吸收性树脂、PE防漏膜 | 42 | 箱 |
| 53 | 成人护理垫 | 规格：100CM\*60CM,每箱100片。 | 84 | 箱 |
| 54 | 移乘带 | 主要为尼龙布、棉布缝制而成，承重在80KG以上，适用于行动不便者起身。  | 7 | 副 |
| 55 | 移乘板 | 规格：620±5\*235±5\*3±0.2mm；材质：PVC工程塑料，承重在100KG以上,净重量0.9kg。 | 1 | 块 |
| 56 | 残疾人翻身靠垫 | 规格：梯形外观，具体尺寸60cm\*25cm\*20cm；表面材料：高档棉布；内部材料：高密度高强度海绵。 | 44 | 块 |
| 57 | 成人围兜 | 围兜尺寸45CM\*65CM。 | 20 | 块 |
| 58 | 扶手沐浴椅 | 1. 主架为高强度6063型铝管折弯而成, 壁厚为Ф25\*1.2， 表面雾银氧化处理；2. 座板、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；3.座板两边有扶手设计，配PU防滑扶手垫；扶手为弹片锁紧，可拆卸；4. 脚管高度5档调节，四脚配防滑斜脚垫；5.尺寸：长：50cm，宽54cm，高：72-85cm，座宽：40cm；6.使用者可触及表面均无外露的锐角、尖角、刃口和毛刺； | 1 | 把 |
| 59 | 无障碍墙扶手（0.7M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 1.4 | 米 |
| 60 | 智能夜光灯 | 五孔插座夜灯；灯具是否带光源:带光源；控制类型:智能开关控制 | 20 | 盏 |
| 61 | 双摇护理床 | ◆双摇三折，带便孔、床垫、可收缩铝合金扶手、可移动餐桌板、ABS床头和床尾、输液架、带刹车静音轮，床下有杂物架，根据残疾人需求定制高度。 | 20 | 张 |
| 62 | 成人纸尿裤（拉拉款） | 规格：600mmx350mm 10片\*8包/箱；适用人群：卧床、术后行动不便等中重度失禁人群；主要原料：无纺布、吸水纸、绒毛浆、高吸收性树脂、PE防漏膜 | 26 | 箱 |
| 63 | 轮式沐浴椅 | 主架：采用轻质铝合金为主要材料，（管直径Φ25mm，厚度1.2 mm）组合成型。，表面采用氧化处理，美观耐用，安全可靠。座板/扶手：采用PU软质座板，环保，座感舒适，防菌，易清浩，保护健康。扶手接触面大，前端带弧度，触感自然舒适。椅脚： 配4寸带刹前后轮，,方便移动，稳定性强。脚踏：采用轻质铝合金为主要材料,，管直经为22mm，厚度1.2mm可收折，使用方便，稳定性佳。背板：为白色吹塑板，舒适耐用。座便器：马桶带桶盖，容量大，采用超大深度设计防溅出效果好，拆装方便，易清洁。 | 7 | 把 |
| 64 | 智能电磁炉 | 1.插上插头可听到语音提示，然后可按功能键进行功能操作；2.键盘面板设置四个功能键，从左向右依次为：文火，快火，超大火，取消键，按下个按钮均会有语音提示，每个按键上方都有盲文点位标注；3.每一项功能结束后，会自动发出多次语音提示。 | 2 | 个 |
| 65 | 语音血糖仪 | 语音播报血糖仪，配备专用试纸100张。低痛采血针头，多档位自由调节。 | 2 | 套 |
| 66 | 眼镜式助视器 | 1、产品符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求；2、成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色；3、镜片无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等；4、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等；5、镜片顶焦度误差符合GB10810.1-2005《眼镜镜片》“第一部分：单光和多焦点镜片”的规定；6、镜片顶焦度：定制7、镜片材料：光学树脂；8、镜架：金属全框；9、镜片透射比在90%以上；10、包装盒具有防潮、防震、防碰撞功能； | 1 | 副 |
| 67 | 橡胶坡道（6cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 3 | 块 |
| 68 | 无障碍墙扶手（1.8M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 1.8 | 米 |
| 69 | 橡胶坡道（4.5cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 3 | 块 |
| 70 | 残疾人翻身器 | 尺寸：48.5\*16\*42cm；净重：1.4g；毛重：1.8g；内部材料：多种高密度海绵，高密度低弹性海绵特殊加工；表面材料：人造革 | 4 | 个 |
| 71 | 便盆 | 规格：30cm\*12cm\*5cm，医用塑料材质。 | 5 | 个 |
| 72 | 无障碍墙扶手（1M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 2 | 米 |
| 73 | 厨房改造（2.5M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+不锈钢水槽含配件+排污管布置+进水管移位） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶、不锈钢水槽；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 74 | 防褥疮充气床垫 | 优质TPU+PU+防滑布，承重100KG,自动充气垫，尺寸：38CM\*46CM\*4.85CM. | 9 | 张 |
| 75 | 生活自助具 | 十件套，塑料材质，扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径2.5-4cm。重量100g。餐具头方向可调夹持餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长25cm，把手直径6cm。洒盘架由一个塑料防洒围边组成。  | 1 | 套 |
| 76 | 无障碍坡道改造（3\*1.36M，拆除原坡道部分基础+浇筑水泥坡道） | 拆除原地面基础，水泥浇筑坡道，底部砖砌基础。 | 1 | 项 |
| 77 | 厨房改造（挂式不锈钢水池含配件+排污管布置） | 厨房改造，根据现场环境定制不锈钢水槽及配件；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 78 | 不锈钢护栏（4.6M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 4.6 | 米 |
| 79 | 便携式斜坡板(1.2M) | 规格：宽81，长度1.2M；参数：铝合金材料，坡面防滑，重量10KG，承重200KG。 | 6 | 块 |
| 80 | 净居亮居改造（4\*3.5M，拆除原窗0.63\*0.8M+安装铝合金窗户+安装玻璃0.42\*0.82M+吊顶） | 根据原现场环境进行净居亮居改造，拆除原窗户、玻璃等，重新安装铝合金窗户、吊顶等；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 81 | 照面线路改造（4\*3.5M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具+外接电线15M） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装吸顶灯、LED灯、ABS材质的可调光小夜灯、开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 82 | 拾物器 | 特点：手握持的部分为弹性不锈钢夹，当用其拾取物件时，手部用力握捏钢夹，使木柄远端的铁夹合拢，可夹住物品。适用于弯腰困难者拾取物品。 适用于老年人，行动不便者，尺寸：80cm。  | 1 | 个 |
| 83 | 卫生间改造（3.4\*1.7M，外接电线20M+安装热水器+淋浴套装+接冷热水管3M+拆除蹲坑+清运垃圾+浇筑地坪+安装座便器+接排污管+接进水管+安装铝合金窗+铝合金门及双面门套+安装吊顶+风暖浴霸） | 卫生间改造，外接电线，安装热水器、淋浴套装、接冷热水管，拆除蹲坑、浇筑地坪、安装座便器，重新调整排污管、进水管，安装铝合金窗、铝合金门及双面门套，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 84 | 门口浇筑水泥坡道（0.3\*0.9M) | 拆除原地面基础，水泥浇筑坡道，底部砖砌基础。 | 1 | 平米 |
| 85 | 室内平行杠 | 参考规格(cm)：335×85×78～122，矫正板坡度15°参考质量：138.0kg结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、底座材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯杠杆直径(cm)：Φ3.8杠杆宽度调节范围（cm）： 44～98额定载荷(kg)：≥ 135矫正板坡度： 15° | 1 | 套 |
| 86 | 净居亮居改造（4.2\*3M，安装铝合金隔断双移门） | 根据原现场环境进行净居亮居改造，安装铝合金隔断、移门；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 12.6 | 项 |
| 87 | 厨房改造（1.5M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+4.5\*3\*3M，铲除原墙面油漆+墙面重新粉刷） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶，铲除原厨房墙面油漆，重新粉刷；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 88 | 弧形分指板 | 1.规格：20×17×5.5cm2.材质：塑料。 | 3 | 块 |
| 89 | 助行器 | 长54.5cm，宽45.5cm，高度调节范围：78-96cm，高强度Ф25\*1.2铝合金管，表面光亮阳极氧化，可折叠，EVA塑料防滑手握，高度可调，防滑橡胶脚垫 | 6 | 个 |
| 90 | 无障碍墙扶手(1.8+1.6M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 3.4 | 米 |
| 91 | 照面线路改造（5\*7.5+10.5\*5.5M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具5盏） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装吸顶灯、LED灯、ABS材质的可调光小夜灯、开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 92 | 洗浴宝 | 一体式可充气PVC环保气囊，17度角斜面设计，内带舒适充气内枕；可移动式洗澡机，自带电加热系统，热水随用随取，安全可靠；配备电动充吸式气泵，减小护理人员劳动强度。长度：190cm-200cm，宽度：65cm-85cm。 | 1 | 套 |
| 93 | 无障碍坡道改造（3.5\*1.5M，拆除原坡道基础+浇筑水泥坡道） | 拆除原地面基础，水泥浇筑坡道，底部砖砌基础。 | 1 | 项 |
| 94 | 不锈钢护栏（3.5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 3.5 | 米 |
| 95 | 橡胶坡道（5cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 4 | 块 |
| 96 | 无障碍墙扶手（0.6+1.1M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 1.7 | 米 |
| 97 | 净居亮居改造（7\*5.5M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具3盏+安装吊顶） | 净居亮居改造，拆除原线路，重新铺设线路、安装灯具，顶部安装吊顶；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 98 | 床靠背架 | 1、人性化设计，不易下滑；2、弹力式的靠背，让人体的背部自然弯曲，能缓解背部不适，舒服实用；3、海面填充靠枕，更科学地支撑颈部，躺、靠舒适；4、增加了靠背钢管的长度，可以更加舒适的躺靠；5、 钢管喷漆，支撑力大，最大承重力度为110公斤；6、可以折叠，使用、收藏方便；7、支撑架可6档调节。 | 4 | 个 |
| 99 | 铝合金单拐 | 1、铝合金仅重330克，方便老人携带。2、十档可调高度，可以在69-92之间自由调节，调节高度为10档， 22.5cm。3、高强度铝合金材质。 | 2 | 根 |
| 100 | 安全型引流袋 | 该产品选用优质医用乳胶，医用高分子等材料精制而成。设计科学，使用简便舒适，安全有效。由一个独立包装尿套和独立包装1500ML的安全型引流尿袋及导尿管组成。 | 10 | 套 |
| 101 | 手动移位器（吊式） | 该移位车实现了瘫痪、腿脚受伤的病人或老年人在床、轮椅、座椅、坐便器之间的安全转移，大大减轻了护理人员的工作强度，提高了护理效率，降低了护理风险。 | 2 | 套 |
| 102 | 滑轮吊环训练器 | 锻炼和提高上肢及肩关节肌力,用于肩关节活动范围训练，关节牵引，肌力训练规格：85×12×76~130cm，升降支架调节范围0～50cm，额定载荷15kg。参数：整体框架为优质钢材表面静电喷涂，高度可调节。滑轮为万向轮。把手为优质塑料模具一次成型。 | 4 | 套 |
| 103 | 厨房改造（安装油烟机） | 厨房油烟机改造，整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 3 | 项 |
| 104 | 防溢报警器 | 采用优质无毒塑料，体积小，自重轻，使用方便及便于外出携带。将产品挂在杯口，向杯中注水，当水满至报警器探测点时报警器会发出连续的鸣叫声，及时提醒适用者，起到防止溢出的效果。  | 4 | 个 |
| 105 | 厨房改造（安装油烟机+油烟机开孔） | 厨房改造，油烟机开孔+安装油烟机；部分线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 106 | 厨房改造（拆除原油烟机、燃气灶+安装油烟机+安装嵌入式燃气灶） | 厨房拆除原油烟机、燃气灶等设施；重新安装油烟机、燃气灶；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 107 | 滤光镜 | 专用防护滤光镜，过滤日常生活中大部分有害光线，防护杂物飞溅。 | 1 | 副 |
| 108 | 折叠晾衣架 | 不锈钢材质，尺寸：150\*45\*126cm。 | 5 | 个 |
| 109 | 背带 | 主要为尼龙布、棉布缝制而成，承重在80KG以上，适用于行动不便者起身。 | 1 | 套 |
| 110 | 楼梯不锈钢护栏（1.5+6.5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 8 | 米 |
| 111 | 厨房改造(2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 112 | 居家监控 | 200万像素超清画质，10米红外夜视，智能追踪，双向语音童话，无论何时何地，手机APP即可与摄像机进行轻松沟通。内存不小于32G，清晰度不低于1000P。 | 3 | 套 |
| 113 | 卫生间改造（1.6\*1.9M，安装吊顶+安装热水器+风暖浴霸+接冷热水管+安装淋浴套装+拆除原线路重新铺设+外接电线15M） | 卫生间改造，安装吊顶、热水器、风暖浴霸、接冷热水管、淋浴套装，部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 114 | 卫生间改造(安装热水器+淋浴套装+外接电线3M+接冷热水管3M） | 卫生间安装热水器、安装淋浴套装，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 115 | 橡胶坡道（11cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 1 | 块 |
| 116 | 便携式斜坡板(1.5M) | 规格：宽81，长度1.5M；参数：铝合金材料，坡面防滑，重量10KG，承重200KG。 | 2 | 块 |
| 117 | 不锈钢护栏（7M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 7 | 米 |
| 118 | 卫生间改造(安装热水器+淋浴套装+接冷热水管2M） | 卫生间安装热水器、安装淋浴套装，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 119 | 净居亮居改造（安装铝合金窗+拆除原房门+门洞修复+安装铝合金大门1.46\*2.75M） | 根据原现场环境进行净居亮居改造，拆除原窗房门、玻璃等，重新修复门洞，安装铝合金窗户、房门等；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 120 | 卫生间改造（安装淋浴套装） | 卫生间安装安装淋浴套装，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 121 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运+安装热水器+接冷热水管10M+外接电线+安装淋浴套装） | 卫生间更换座便器、安装热水器、安装淋浴套装，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 122 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运+安装热水器） | 卫生间改造，拆除原座便器，重新安装座便器，安装热水器并清运垃圾；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 123 | 无障碍墙扶手（1.1+1.1M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 2.2 | 米 |
| 124 | 无障碍坡道改造（长6M\*宽2.2M\*高0.18M，拆除原坡道部分基础+浇筑水泥坡道) | 拆除原地面基础，水泥浇筑坡道，底部砖砌基础。 | 1 | 项 |
| 125 | 橡胶坡道（7cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 1 | 块 |
| 126 | 防撞条 | 材质：NBR，规格：4m/卷，适用范+F103:F107围：桌子，厨房，户外，卫生间，马桶，抽屉，床，客厅，冰箱，柜子，卧室，阳台，门，插座，其它 | 5 | 套 |
| 127 | 无障碍手部康复训练器 | 用来锻炼手指的灵敏度，进行握力训练，以及手腕的康复训练。初期康复阶段∶建议选择力度较小、手感软的产品进行握力训练，一般可以自己握拳、伸手的都可以使用该阶段产品。一点力量也没有的，也可以使用锻炼抓握的意识，为以后康复打下基础。中期康复阶段∶建议选择力度中等、手感适中的产品训练握力、指力和灵活性，一般力量达到原来30-50%左右的可以使用该阶段产品。规格：8件套。 | 1 | 套 |
| 128 | 厨房改造（拆除原油烟机+拆除燃气灶+安装油烟机+安装嵌入式燃气灶） | 厨房改造，拆除原油烟机、燃气灶，重新安装油烟机、嵌入式燃气灶；部分线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 129 | 无障碍墙扶手（6.2M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 6.2 | 米 |
| 130 | 无障碍墙扶手（1.3M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 2.6 | 米 |
| 131 | 无障碍墙扶手（0.3M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 0.3 | 米 |
| 132 | 不锈钢护栏（2.8+2.2M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 5 | 米 |
| 133 | 厨房改造（4.8\*3.5高1.5M，铲除原墙面油漆+墙面粉刷+安装吊顶+安装油烟机+油烟机开孔+外接电线8M+更换老式燃气灶+更换排气扇） | 厨房改造，根据现场环境铲除原墙面油漆，重新粉刷油漆，安装吊顶、油烟机、油烟机开孔，更换燃气灶、排风扇；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 134 | 识色报时手表 | 1.产品组成：表盘、表带和电源适配器 2.性能参数： 1）工作时间：≥8小时 2）颜色识别种类：基本色：黑/白，其他色：红/橙/黄/绿/青/蓝/紫/灰，并可区分浅、中、深三种色度 3）供电方式：锂电池 4）机芯：电子报时机芯 3.规格： 1）表盘：（长\*宽）75\*34mm 2）表带：长172mm 4.材质： 1）表壳采用ABS工程塑料 2）表带采用硅胶 5.功能： 1）具有语音报时功能，可播报当前时间 2）有一个颜色识别孔，具有颜色识别功能，可播报被测物体颜色 3）具有音量调节功能  | 2 | 块 |
| 135 | 净居亮居改造（5.4\*3M，安装吊顶） | 根据原现场环境进行净居亮居改造，安装吊顶；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 136 | 卫生间改造（更换座便器+更换光暖浴霸+接电线8M） | 卫生间改造，拆除原座便器，重新安装座便器，更换光暖浴霸并清运垃圾；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 137 | 厨房改造（拆除原油烟机+安装油烟机） | 厨房油烟机改造，拆除原油烟机重新安装，整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 138 | 无障碍墙扶手（5+5+0.5M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 10.5 | 米 |
| 139 | 无障碍墙扶手（12.6M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 12.6 | 米 |
| 140 | 无障碍墙扶手（1.1M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 1.1 | 米 |
| 141 | 净居亮居改造（3.7\*2\*高2.8M，铲除原墙面油漆+墙面粉刷） | 净居亮居改造，铲除原墙面油漆,重新粉刷改造；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 142 | 厨房改造（2.3M橱柜+阻燃台面挖孔+不锈钢水槽含配件+铺设排污管+进水管连接+安装嵌入式燃气灶+更换油烟机） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶、不锈钢水槽，更换燃气灶；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 143 | 卫生间改造（安装热水器） | 卫生间热水器改造，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 4 | 项 |
| 144 | 卫生间改造（0.66\*1.82，拆除原门+门洞修复+安装卫生间门及双面门套+更换座便器） | 卫生间拆除原门，修复门洞，重新安装卫生间门及门套、更换座便器等，清运拆除垃圾，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 145 | 厨房改造（0.9\*2.6M拆除原门+门洞修复+安装成品房门及双面门套+4.8\*3.1\*高3.6M铲除原墙面油漆+墙面粉刷+安装油烟机+油烟机开孔+接电线8M+更换老式燃气灶） | 厨房改造，根据现场环境拆除原门、修复门洞，安装成品房门及门套；铲除原墙面油漆，重新粉刷油漆，安装油烟机、油烟机开孔，更换燃气灶；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 146 | 无障碍墙扶手（3M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 3 | 米 |
| 147 | 无障碍墙扶手（0.4+0.4M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 0.8 | 米 |
| 148 | 不锈钢护栏（1M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 2 | 米 |
| 149 | 卫生间改造（2\*1.5高2.4M，墙地面防水处理+铺设防滑地砖+贴墙砖+安装地漏+安装吊顶+安装座便器+立柱式台盆+淋浴套装+卫生间门及双面门套+安装风暖浴霸+热水器+新建卫生间相关辅材) | 卫生间改造，墙地面做防水处理，铺设防滑地砖、墙砖，安装吊顶、座便器、热水器、淋浴套装、安装台盆及水笼头、卫生间门及门套，部分线路、水管也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 150 | 毛巾架 | 不锈钢材质，含置物架、挂钩等，可上翻、折叠。 | 6 | 个 |
| 151 | 纸盒 | 材质: 304不锈钢使用方式: 上/下开口抽纸表面工艺: 不锈钢拉丝应设在坐便器的侧前方，高度为400mm〜500mm。 | 5 | 个 |
| 152 | 无障碍墙扶手（0.8M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 0.8 | 米 |
| 153 | 无障碍墙扶手（2+3.8+0.5M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 6.3 | 米 |
| 154 | 厨房改造（1.2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 155 | 淋浴间改造（铲除原墙面油漆+水电开槽+防水处理+接电线25M+接冷热水管10M+铺贴墙砖+安装挡水条+挡水帘+热水器+淋浴套装） | 淋浴间改造，铲除原墙面油漆，水电管路开槽、防水处理、外接电线25M、接冷热水管、铺贴墙砖，安装挡水条、挡水帘、热水器、淋浴套装；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 156 | 无障碍墙扶手（0.4+1.0+0.9+1.8+0.8+0.5+1.0+0.8+1.4+1） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 9.6 | 米 |
| 157 | 橡胶坡道（3cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 4 | 块 |
| 158 | 镀锌管护栏 | 镀锌管材质护栏，根据现场环境定制，需自行上门勘察。 | 30 | 米 |
| 159 | 不锈钢护栏（1.7+1.7M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 6.8 | 米 |
| 160 | 台阶找平修补 | 水泥浇筑找平原台阶，使台阶相对平整。 | 12.5 | 米 |
| 161 | 无障碍坡道改造（2.5\*1.5M+1.5\*1.5M，拆除原地面基础+浇筑水泥坡道及平台) | 拆除原地面基础，水泥浇筑坡道，底部砖砌基础。 | 1 | 项 |
| 162 | 不锈钢护栏（1.5+1.5+2.5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 5.5 | 米 |
| 163 | 无障碍墙扶手（3.7M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 3.7 | 米 |
| 164 | 净居亮居改造（3.8\*3高3.5M,铲除原墙面油漆+墙面粉刷+原窗拆除+窗框修复+安装铝合金窗2扇1.46\*1.7M+1.92\*1.7M） | 净居亮居改造，铲除原墙面油漆,重新粉刷改造，拆除原窗户，修复窗框，安装铝合金窗户；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 165 | 镀锌管拉杆 | 镀锌管材质拉杆，根据残疾人使用需求定制，需自行上门勘察。 | 1 | 套 |
| 166 | 高靠背座便轮椅（铁制脚板） | （1）手驱动后轮，高靠背；（2）车架材质采用高强度铝合金管，交叉杆双支撑结构，铝管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，表面喷涂或氧化处理，可折叠；（3）轮椅总长:1172mm、总宽:673mm、总高:1241mm、座宽:465mm、座深:454mm，座高:509mm、靠背高度:461mm，载重≥100kg；（4）坐垫为皮革材料,面开U形开口厕孔,配有大容量PVC光面方厕盆,盆托与方厕盆配合顺畅，使用安装方便；背垫为皮革材料内衬海绵，配有皮革腿垫和安全带；（5）靠背角度90-180°调节，位置固定可靠，配置弧形软质地头枕；（6）PU扶手垫，扶手可拆卸；骨科脚带腿托，高强度脚踏板，脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，带防倾轮；（7）配看护刹车，便于护理人员有效制动，驻车装置制动后不高于座面；（8）前轮为高品质8寸PVC实心轮胎；后轮为24寸轮胎，轮辐钢质，采用13#-36根辐条； | 1 | 辆 |
| 167 | 照面线路改造（13\*8\*2M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具8盏） | 照面线路改造，拆除原线路，根据需求重新铺设线路、安装灯具8盏；部分线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 168 | 不锈钢护栏（0.8+2.6+1M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 4.4 | 米 |
| 169 | 照面线路改造（8.3\*7M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具6盏） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装吸顶灯、LED灯、ABS材质的可调光小夜灯、开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 170 | 厨房改造(1.5M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 171 | 不锈钢护栏（0.9+4.6M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 5.5 | 米 |
| 172 | 净居亮居改造（拆除原门2扇+门洞修复+成品房门及双面门套2扇） | 根据原现场环境进行净居亮居改造，拆除原2扇房门，修复门洞，安装成品2扇房门及门套等；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 3 | 项 |
| 173 | 厨房改造（安装油烟机+油烟机开孔+油烟机线路改造） | 厨房油烟机改造，安装油烟机、油烟机开孔；部分线路也需要进行改造，整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 174 | 尿壶（女） | 总长：240mm；总宽：120mm；总高：170mm；净重量：111g。主体使用高强度工程塑料铸造而成，行动不便者适用。 | 1 | 个 |
| 175 | 不锈钢护栏（6+9M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 15 | 米 |
| 176 | 无障碍墙扶手（2.6+0.8+1.5M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 4.9 | 米 |
| 177 | 无障碍墙扶手（3.8M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 3.8 | 米 |
| 178 | 尿壶（男） | 规格：7cm\*5cm\*1cm，医用塑料材质，男性专用。 | 2 | 个 |
| 179 | 不锈钢护栏（5+5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 10 | 米 |
| 180 | 净居亮居改造（5\*3.3\*3.3M，铲除原墙面油漆+重新粉刷墙面） | 净居亮居改造，铲除原墙面油漆,重新粉刷改造；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 181 | 厨房改造(2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+不锈钢水槽含配件+油烟机开孔+安装油烟机+水管连接+更换排气扇） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶、不锈钢水槽，油烟机开孔及安装油烟机、更换排气扇；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 182 | 防撞地垫 | 厚度2cm，尺寸1m\*1m，EVA地垫 。 | 17.2 | 平米 |
| 183 | 无障碍墙扶手（2.2M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 2.2 | 米 |
| 184 | 橡胶坡道（5.5cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 2 | 块 |
| 185 | 防撞角 | 材质：NBR，规格：12个/包，适用范围：桌子，厨房，户外，卫生间，马桶，抽屉，床，客厅，冰箱，柜子，卧室，阳台，门，插座 | 2 | 包 |
| 186 | 不锈钢护栏（1.9+1.2+1.9+1+1.9+1.2+2.3M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 11.4 | 米 |
| 187 | 不锈钢护栏（1.5+3.9+1.5+1.5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 8.4 | 米 |
| 188 | 无障碍墙扶手（6+1.7M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 7.7 | 米 |
| 189 | 不锈钢护栏（3+0.6M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 3.6 | 米 |
| 190 | 无障碍墙扶手（3.2+3.1M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 6.3 | 米 |
| 191 | 无障碍墙扶手（3.2+1+0.4+1.1M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 5.7 | 米 |
| 192 | 厨房改造(1.5M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+油烟机开孔+安装油烟机+接电线15M+安装不锈钢水槽+接排污管2M+水管连接） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶及油烟机开孔、安装油烟机、不锈钢水槽；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 193 | 卫生间改造（2.38\*1.65M，拆除原门+门洞修复+安装铝合金移门） | 卫生间拆除原门，修复门洞，重新安装卫生间移门等，清运拆除垃圾，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 194 | 净居亮居改造（3.8\*2\*3.3M+3.8\*3.3\*1.5M+3.8\*3.8\*2.2M,铲除原墙面油漆+重新粉刷墙面） | 净居亮居改造，铲除原墙面油漆,重新粉刷改造；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 195 | 无障碍墙扶手（1+0.5M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 1.5 | 米 |
| 196 | 不锈钢护栏（6.2+4.5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 10.7 | 米 |
| 197 | 卫生间改造（更换座便器+拆除及垃圾清运+安装热水器+接冷热水管+外接电线+安装淋浴套装） | 卫生间更换座便器、安装热水器、淋浴套装，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 198 | 不锈钢护栏（1.3+7.1+10M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 18.4 | 米 |
| 199 | 不锈钢护栏（1.7M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 1.7 | 米 |
| 200 | 不锈钢护栏（0.9+0.9+0.9+0.9M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 3.6 | 米 |
| 201 | 不锈钢护栏(0.5+1.5+1.5+6.5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 10 | 米 |
| 202 | 净居亮居改造（4.6\*2.4+4\*2.4M，砖砌隔墙+墙面粉刷+安装铝合金窗+成品房门及双面门套+防滑地砖4.6\*4M） | 净居亮居改造，砖砌隔墙、粉刷隔墙墙面、安装铝合金窗、成品房门及门套、铺设防滑地砖；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 203 | 无障碍墙扶手（0.8+0.9+0.5M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 2.2 | 米 |
| 204 | 无障碍墙扶手（2.3+1+0.5+0.8+0.8+2.2+0.4M) | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 8 | 米 |
| 205 | 净居亮居改造（3.8\*3.47M，砖砌隔墙+墙面粉刷+安装铝合金移门+安装吊顶6\*3.8M） | 净居亮居改造，砖砌隔墙、粉刷隔墙墙面、安装铝合金移门、吊顶；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 206 | 无障碍墙扶手（3.4+1.4+0.6+3.8M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 9.2 | 米 |
| 207 | 照面线路改造（双控电线25M） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 208 | 照面线路改造（6.8\*19M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具6盏） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装吸顶灯、LED灯、ABS材质的可调光小夜灯、开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 209 | 不锈钢护栏（1.6+1.6M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 3.2 | 米 |
| 210 | 无障碍墙扶手（3.5+0.8+1.6M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 5.9 | 米 |
| 211 | 无障碍墙扶手（3.9M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 3.9 | 米 |
| 212 | 电动上下肢康复训练器 | ◆1、独家首创输出功率可调整，80W-180W可调节；2、多级阻力调整，主动运行模式下，具有8种不同阻力大小供选择；3、采用无极调速、防痉挛模式；4、使用于脑梗中风偏瘫/脑瘫，关节多样化僵硬，截瘫、上下肢发冷麻痹，四肢瘫痪、四肢发冷麻痹神经絮乱等患者使用。 | 3 | 套 |
| 213 | 厨房改造(2M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+安装油烟机+油烟机开孔+墙面封补0.7\*65M+原窗拆除+窗框修复+安装铝合金窗+外接电线30M） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶、油烟机、油烟机开孔，封补墙面、修复窗框、安装铝合金窗；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 214 | 卫生间改造（安装热水器+接冷热水管+接电线） | 卫生间安装热水器，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 215 | 净居亮居改造（2.9\*3.6\*高2.2M,铲除原墙面油漆+墙面粉刷+护墙板） | 净居亮居改造，铲除原墙面油漆,重新粉刷改造，安装护墙板；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 216 | 照面线路改造（7.3\*3.8M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具2盏） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装吸顶灯、LED灯、ABS材质的可调光小夜灯、开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 217 | 卫生间改造（安装热水器+接冷热水管15M+保温棉包裹+水泥地面挖掘+铺设排污管道+浇筑地坪+地漏+更换座便器+安装淋浴套装） | 卫生间挖掘水泥地面，铺设排污管，浇筑水泥地面，安装热水器、淋浴套装，更换座便器，部分水管、线路也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 218 | 门口台阶钢铁坡道（长4M\*宽1.3M） | 根据现场环境定制钢制坡道，表面防滑处理。 | 1 | 套 |
| 219 | 新建卫生间（1.5\*2\*高2.6M，防水处理+防滑地砖+铺贴墙砖+地漏+安装淋浴套装+热水器+座便器+立柱式台盆+卫生间门及双面门套+吊顶+风暖浴霸+新建卫生间辅材） | 卫生间改造，墙地面做防水处理，铺设防滑地砖、墙砖，安装吊顶、座便器、热水器、淋浴套装、安装台盆及水笼头、卫生间门及门套，部分线路、水管也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 220 | 照面线路改造（4\*8.7M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具3盏+外接电线20M+安装吊顶+铲除原墙面油漆+重新粉刷墙面） | 照面线路改造，拆除原线路，根据需求重新铺设线路、安装灯具3盏，铲除原墙面油漆重新粉刷；部分线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 221 | 楼梯不锈钢护栏（4.5M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 4.5 | 米 |
| 222 | 厨房改造（1.6M橱柜+阻燃台面挖孔+嵌入式燃气灶+不锈钢水槽含配件） | 厨房按残疾人身高定制成套橱柜（含大理石台面）高度，提供配套燃气灶、不锈钢水槽等；部分水管、线路也需相应更改；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 223 | 单拐 | 1.主体材料为铝合金，上下肢管壁厚均: Ф22\*1.2，表面亮银色阳极氧化，强度高，承重量大；2.手柄为优质ABS防滑手柄，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求；3.高度可调节，为九孔按钮式，分十档，每档高度调节2.5cm；拐杖高度71.5-94cm可调。4.支脚垫为高品质橡塑材料，可替换，弹性好、耐磨擦、使用寿命长。 | 1 | 根 |
| 224 | 新建卫生间（1.7\*2.2\*高2.6M，防水处理+防滑地砖+铺贴墙砖+安装地漏、立柱式台盆+淋浴套装+安装卫生间门及双面门套+座便器+铝合金窗+新建卫生间辅材） | 卫生间改造，墙地面做防水处理，铺设防滑地砖、墙砖，安装吊顶、座便器、热水器、淋浴套装、安装台盆及水笼头、卫生间门及门套、铝合金窗等，部分线路、水管也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 225 | 橡胶坡道（1.5cm） | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 5 | 块 |
| 226 | 居家改造（居家监控2套+线路改造5M） | 居家改造，根据室内环境在指定位置安装监控，便于家人查看家中环境。 | 1 | 项 |
| 227 | 卫生间改造（1.1\*0.85M，拆除蹲坑+清运垃圾+铺贴防滑地砖+墙砖+铺设排污管+安装座便器） | 卫生间拆除原蹲坑，重新铺设防滑地砖、墙砖、排污管等，安装座便器，不分水管也需相应更改，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 228 | 无障碍墙扶手（0.3+2.9+0.8+2+1+3.6M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 10.6 | 米 |
| 229 | 厨房改造（更换嵚入式燃气灶） | 厨房改造，根据现场环境更换嵌入式燃气灶；整体环境符合无障碍国标，需自行上门勘察。 | 1 | 项 |
| 230 | 照面线路改造（7.8\*12.7M，拆除原线路+重新铺设线路+灯具5盏） | 更换残疾人房间中老旧线路，线路用PVC管包裹，沿房间墙角平整走线，并在合理位置安装吸顶灯、LED灯、ABS材质的可调光小夜灯、开关插座等改善房间照明。 | 1 | 项 |
| 231 | 无障碍墙扶手（1.7+2.9M） | 主体颜色为白黄两色可选，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部金属管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm。 | 4.6 | 米 |
| 232 | 橡胶坡道（5cm) | 规格：宽100CM，高强度ABS材质，两面坡。 | 1 | 块 |
| 233 | 坐便架 | ◆产品尺寸:640\*460\*565-715(高度6档调节)；产品材质:PP+钢管组装式支架；挂手架高强度碳钢管焊接而成，扶手架整体喷塑处理不易生锈；管内留有排水孔、防止管内储水生锈；快手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。产品承重100kg以上。 | 1 | 套 |
| 234 | 钢条腰围 | 适用范围：各种运动、腰部不适；产品材质：锦纶、氯丁橡胶、塑钢等 | 1 | 套 |
| 235 | 日常辅助用具 | 1.四大训练领域：基础能力训练、认知能力训练、社交能力训练、执行能力训练。2.基础能力训练是以游戏形式展现的一套教育康复基础课程，至少包含55个训练项目，涵盖听指令、模仿、感官训练、互联注意等四大类别。（提供演示）3.认知能力训练是通过认知能力的训练，提升儿童的认知事物的能力，至少包含52个训练项目，涵盖配对、分类、序列、对比、因果、数学等六大类别。（提供演示）4.社交能力训练通过社交沟通训练，提升儿童在生活中的社交能力，至少包含20个训练项目，涵盖社交故事、社交技巧两大类别。（提供演示）5.执行能力训练用于提升儿童在生活中的执行能力，至少包含27个训练项目，涵盖了思维流畅性、心理定势转换、抑制控制、记忆刷新等四大类别。（提供演示）6.每个康复训练项目完成后都可以根据儿童完成情况对训练结果进行评估，评估等级分为：P、E、F三个等级。（提供演示）7.每个康复训练项目都会标注儿童的适合年龄段。8.每个康复训练项目可以收藏到个人中心中，方便康复训练。9.个人中心可以管理我的信息、查看我的成绩、查看我的收藏。10、我的成绩系统自动记录每一次康复训练的时间和成绩。11.用户验证方式包括手机短信验证或邮箱验证，确保安全和隐私。12.机构用户可以管理机构信息、管理机构内学生。13.学生管理可以单独申请学生账号，也可以批量导入学生账号信息。14.系统支持多端操作，支持PC端和安卓移动端，配套专业APP。 | 1 | 套 |
| 236 | 儿童生活自助具 | 主要包括防洒碗、缺口杯、扣带可调直头勺、扣带可调弯头勺、粗柄直头勺、粗柄弯头勺。1、 特种勺、防洒碗、缺口杯主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、儿童等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。2、 塑料材质。3、 扣带可调粗柄餐具餐勺为塑料柄，不锈钢头，长15+—1CM,把手直径2.5—3CM，重量60g。 | 1 | 套 |
| 237 | 智能沟通训练仪 | 语音模式：1、采用标准普通话录音，语音清晰，录音能做到随洗随录；2、用户可自选卡片进行录音，每格录音最长为8秒，可录音总时长约为8分钟，所录的语音不随电池用尽或关机而消失；卡片说明：1、附有100张彩色沟通版面卡片，分为一格、二格、四格和八格四种类型。按内容所属可分为食物类、动物类、学习用品类、情绪类等等。2、共有20张空白的卡片，卡片可配合图文精灵软件使用； 图文精灵软件：通过图文精灵软件用户可自由编辑个性化训练方案；七阶段的全套训练方案，提供各阶段训练参考；体型轻巧携带方便，符合儿童身体力学；沟通板可外接耳机或功放，以适用于不同障碍人士要求使用；电源使用内装3节5号电池供电，方便更换。 | 1 | 套 |
| 238 | 防滑地垫（1.73\*2.2M） | 规格：根据尺寸定制.塑胶材质，表面防滑，底部带吸附功能。 | 3.8 | 平米 |
| 239 | 系列哑铃 | 10KG一副；重量自由调节；环保PVC材质，安全耐用；加厚泡沫棉握把，安全减压。 | 1 | 套 |
| 240 | 不锈钢护栏（2M） | 不锈钢材质，根据现场测量，定制。 | 2 | 米 |
| 241 | 便携式斜坡板（2.8M） | 规格：宽81，长度2.8M；参数：铝合金材料，坡面防滑，重量10KG，承重200KG。 | 1 | 块 |
| 242 | 定制窗帘（2\*2.5M） | 全遮阳（90%）布帘，打孔安装，尺寸按实计算。 | 5 | 平米 |
| 243 | 防走失手环 | 传输模式：NB/4G/WiFi/蓝牙/zigbee；SOS一建求救，可用手机电话语音、短信、微信公众号等多种手段，同时向其监护人、子女、社区等提供报警相关信息。 | 1 | 块 |

**备注：1、本次磋商的产品目录供全区109户残疾人家庭适配使用，磋商价格为产品单价，具体数量按实际数量计算，项目总预算为人民币**105**万元整。报价需含上门筛查费、送货上门、安装调试、售后服务、档案填写、税费、代理服务费等所有一切费用。**

**2、如残疾人特殊需要，但此目录内没有的产品，由采购人与中标人根据目录内相似产品协商定价。**

**3、视频演示视频储存介质为U盘，视频格式为MP4，每项演示时间控制在3分钟以内。在投标截止时间前送达（或邮寄）杭州市临安区筑境花园19幢107，收件人朗工，联系电话0571-61111188。**

**八、项目实施要求**

1、需求评估：中标单位按照采购人提供无障碍改造名单，根据改造对象残疾类别、经费标准、实际需求等情况完成改造评估设计，填写《“2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目”评估设计验收表》，并制作残疾人家庭无障碍改造项目需求清单，由乡镇（街道）审核确认。

2、施工改造：残疾人家庭无障碍设施建设与改造，必须符合国家工程建设有关规范和无障碍设施建设的要求，参照《无障碍设计规范》等有关标准执行，并充分考虑和听取残疾人的意见与建议，尽量满足残疾人个性化需求，做到严控质量、文明施工、规范建设、确保安全。项目施工时，应具备经当地残联同意的项目申报审批表；项目区域原始图、设计图和效果图（涉及结构安全的，应取得原设计单位或相应资质设计单位的审核同意）；实施对象签署的意见；施工方施工协议书等材料。

3、项目质量满意度要求，根据残疾人家庭无障碍改造和辅具器具项目清单，由残疾人家庭对中标单位改造质量和辅具器具质量进行评价，满意度必须达到100%，否则中标单位需进行整改到位后重新进行评价。

4、项目验收，辅具由采购人组织专家集中验收，验收合格后方可进场安装施工，验收费由中标人承担。改造材料进场后需经改造对象、属地乡镇（街道）对照招标文件清单中的技术要求进行验收，验收合格后方可进行施工。中标单位施工完成后，及时上报工程决算明细等有关材料，由属地乡镇（街道）对项目改造质量和完成情况进行初审验收。采购人按不少于 5%的比例进行抽查。根据验收报告支付相应合同款。残疾人家庭与中标单位签署设施维护和安全使用协议。

5.、档案管理。中标单位要建立无障碍改造残疾人户“一户一档”纸质和电子改造档案。新建、 收集、整理和保存好入户评估方案、设计图纸、工程概算、改造前后对比照片、施工方案、施工图纸、 工程决算等一系列资料。

6、中标方应加强“无障碍设施进家庭”的宣传，需完成不少二篇县级及以上媒体的宣传报道。

**九、售后服务要求**

1、质保期限：免费质保期自交付安装并通过验收之日起不少于 1 年。

（1）免费质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则免费质保期相应顺延。如停用时间累计超过 20 天，则货物免费质保期重新计算。

（2）免费质保期内，残疾人家庭无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）中标供应商在免费质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经残疾人家庭认可的。

（4）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（5）中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在杭州地区有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，2小时内响应，4 小时内派人赴现场处理设备质量问题。24 小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

**九、其他要求**

1、本项目安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，投标人可自行现场勘察，以求得准确的报价依据，报价时投标人应考虑该风险。

2、评估费用须包含在清单各类货物的预算单价内，在报价的时候供应商须综合考虑，采购人不再另外支付。

3、实际服务过程中如遇临时加急加班情况，中标单位须积极配合，不得拒绝。

4、除非另有规定，投标人所报价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

5、本项目所涉及的改造清单，投标人尽量选择知名度较高的品牌。

6、中标单位要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，没收履约保证金，并承担责任。

7、中标单位合同签订前须配备具有相关资质的评估人员及施工团队，否则其中标资格将被取消，履约保证金将被没收。

8、投标单位投标时，还需提供本项目改造所涉及到的设备、设施详细清单（越细化越好），提供市场价，供采购人参考。

9、改造设备如涉及二类医疗器械，如投标单位不具有二类医疗器械经营备案证明，则需委托具有二类医疗器械经营备案证明的单位进行相关经营活动。

**十、商务要求**

1、工期：2024年8 月 31 日前供货安装调试完毕并交付使用，同时项目须通过采购方验收。项目完成后需提供完整残疾人家庭改造纸质和电子档案。

2、验收方式：采购人在部分或全部改造完成后进行实地验收，由属地乡镇（街道）对项目改造质量和完成情况进行初审验收。采购人按不少于 5%的比例进行抽查，根据验收报告支付相应合同款。若因质量问题导致验收不合格，中标单位应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标单位承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向中标单位索赔的权利。

 3、付款方式：

3.1本项目的履约保证金可采用转账或履约保函形式按合同总价的1%收取，中标人在合同签订后7个工作日缴纳，履约期结束后10个工作日内无息退还。

 3.2合同签订后中标供应商进入现场实施准备工作，并获得采购人认可后10个工作日内支付合同总价款的40%，项目全部交付并验收合格后15个工作日内支付总价款剩余的60%。

**第五部分** **评审方法及评审标准**

**评审方法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评审细则** | **分值** |
| 1 | 业绩情况 | 2021年1月1以来具有类似项目业绩，每提供一份合同的，得1分，最高不超过2分。提供合同扫描件。 | 0-2 |
| 2 | 企业资质 | 具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证的，得2分。提供证书扫描件 | 0-2 |
| 具有建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质证书，得2分。提供证书扫描件 | 0-2 |
| 3 | 企业资信 | 供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS45001职业健康安全管理体系认证，每个得1分，最多得3分。（提供体系认证证书扫描件及全国认证认可信息服务平台查询截图，否则不得分） | 0-3 |
| 具有高新技术企业认证得2分。 | 0-2 |
| 投标人获得过省级及以上政府部门奖项的得2分，地市级及以上的得1分。（须提供以上证书扫描件，否则不得分） | 0-2 |
| 4 | 技术参数指标响应性 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况：全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得25分；功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，标注“◆”为重要参数，标注“◆”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。注：要求提供检测报告复印件、证书复印件等证明材料而未提供视作一项负偏离。提供防褥疮坐垫、成人纸尿裤、手部康复训练套装、无障碍报警水壶、无障碍墙扶手、智能电饭煲、成人护理垫、日常辅助用具、音乐闪光门铃、识色报时手表、儿童生活自助具、智能沟通训练仪、眼镜式助视器、移乘板、防溢报警器、电动上下肢康复训练器检验合格的检测报告。 | 0-25 |
| 5 | 项目实施 | 投标人提供的施工（含安装）方案科学合理、可操作性强的得3分；方案有所欠缺需完善的得2分；方案仅满足项目实施的得1分；完全偏离实际情况或未提供内容的不得分。 | 0-3 |
| 6 | 项目人员配置情况 | 1、本项目技术人员具有无障碍或辅助技术工程（肢体方面）专业资格证书的，每一人得2分，最高得4分，须提供由人力资源和社会保障部颁发的资格证书，不提供不得分； 2、本项目技术人员具有建筑施工企业主要负责人（A证）的，得2分，不提供不得分；拟派人员具有建筑施工企业专职安全生产管理人员（C证）的，得2分，不提供不得分 （注：须提供相关证书原件扫描件，提供在投标人本单位的近6个月（投标截止月前最近6个月）的社保证明，不提供不得分） | 0-8 |
| 7 | 产品演示 | 提供日常辅助用具、沟通写字板软件功能演示，各小项功能完全符合的得满分，不完全符合每条扣1分（提供视频演示，时间不超过15分钟，以U盘形式存储）。日一、常辅助用具：1. 基础能力训练：至少包含55个训练项目，涵盖听指令、模仿、感官训练、互联注意四大类别。
2. 认知能力训练：至少包含52个训练项目，涵盖配对、分类、序列、对比、因果、数学六大类别。
3. 社交能力训练：至少包含20个训练项目，涵盖社交故事、社交技巧两大类别。
4. 执行能力训练：至少包含27个训练项目，涵盖思维流畅性、心理定势转换、抑制控制、记忆刷新四大类别。

康复训练项目完成后根据儿童完成情况对训练结果进行评估，评估等级分为：P、E、F三个等级。 二、沟通写字板： 1、主要包括“魔音之塔”、“动听之树”、“佳话小屋”、“妙语城堡”等功能模块；所有模块需在同一软件内，拼凑无效。 | 0-6 |
| 8 | 质量安全与进度保证 | 质量保证措施：项目质量的保障措施具体、合理、可行、有针对性的得5分；保障措施有所欠缺需完善的得3分；保障措施仅满足项目正常实施的得1分；保障措施不符合项目需求或无保障措施的不得分。 | 0-5 |
| 工作时间进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等科学、合理、规范、可操作性强的得4分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得2分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。 | 0-4 |
| 9 | 售后服务方案 | 投标人提供的质保期内售后服务承诺可行、完整，服务承诺落实的保障措施合理、具体的得4分；承诺相对完整、基本可行，承诺落实的保障措施相对具体、基本合理的得2分；方案粗略的得1分；方案不合理、不可行或没有提供的不得分。 | 0-4 |
| 技术服务人员提供国家级或省级无障碍辅具设施改造与适配培训结业证书的，每提供一份加2分，最多加4分。（须提供相关证书原件扫描件，及其在投标人单位的社保缴纳6月以上（投标截止月前最近6个月）有效材料。） | 0-4 |
| 10 | 本项目的重点和难点、合理化建议 | 投标人队本项目实施过程的重点难点分析准确，并有良好的解决方案的得4分；对本项目的重点难点分析不充分或解决方案不完善的得2分；无重点难点分析或不符合项目要求的不得分。 | 0-4 |
| 11 | 应急服务能力 | 应急服务能力：为应对采购人的不时之需，投标人所具备的应急服务能力和快速服务响应能力等进行评分，应急服务方案完善，针对性强的得4分，服务方案略有缺陷的的得2分，有服务方案但针对性不强的得1分，无方案或方案不合理的不得分。 | 0-4 |
| 12 | 报价 | 有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［最后报价得分=（评审基准价/最后报价）\*20］的计算公式计算。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 0-20 |
| 合计 | 0-100 |

**备注：供应商编制响应文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。**

**一、评审方法**

**1.综合评分法。**综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

 **二、磋商小组的组成**

**1.磋商小组的组成。**

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

**2.磋商小组的组成人员的回避。**

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

　　2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

　　2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

　　2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

**三、磋商小组的职责**

**1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：**

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

**2.磋商小组及其成员不得有下列行为：**

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

**四、评审程序**

**详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。**

**五、评审须知**

**1. 响应文件的澄清**

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**2.最后报价的修正原则**

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲**供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。**

**3.响应无效**

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.13所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

3.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

3.15最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

3.16《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.17供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.18供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

* 使用伪造、变造的许可证件；
* 提供虚假的财务状况或者业绩；
* 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
* 提供虚假的信用状况；
* 其他弄虚作假的行为。

3.19供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

* 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
* 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
* 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
* 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
* 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
* 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
* 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
* 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
* 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
* 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
* 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；
* 不同供应商的响应文件相互混装。

3.20供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.21法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**4. 重新开展采购活动**

 出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

**5. 终止采购活动**

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

**6. 采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查**，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

**六、评审过程的保密与录像**

**1.保密。**评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

**2.录音录像。**采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

**第六部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

 年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中或者成交标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 标的**

1.2.1 服务内容： ；

1.2.2 服务标准： ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　 　 ；

1.2.4 服务人员组成：　　 　 ；

1.2.5合同 （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.5.2 货物数量： ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本项目采用以下第 条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为： 。服务工作量的计量方式为： ***合同专用条款*** 。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥ 元（大写： 元人民币）。

##  1.3.3其他计价方式： 。

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 1 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.3预付款的担保措施详见 ***合同专用条款*** 。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7 履行期限、地点和方式**

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：***合同专用条款***；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：***合同专用条款***；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：***合同专用条款***。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.4.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.4.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20（可根据情况修改） %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

**2.2 技术规范**

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见***合同专用条款***。

**2.4 履约检查和问题反馈**

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.5 结算方式和付款条件**

详见***合同专用条款***。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 延迟履行**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

**2.9 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.10 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

**2.11 不可抗力**

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.12 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

**2.13 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.14 合同中止、终止**

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.15 检验和验收**

2.15.1 乙方按照***合同专用条款***的约定，定期提交服务报告，甲方按照***合同专用条款***的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.16 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.17 合同使用的文字和适用的法律**

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

 **第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.2 | 合同签订后7个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金（中标总额1%的履约保证金）；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。 |
| 1.5.1 | 合同签订后中标供应商进入现场实施准备工作，并获得采购人认可后10个工作日内支付合同总价款的40%（在签订合同时，若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲乙双方可就预付款比例另行约定） |
| 1.5.2  | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 合同签订后中标供应商进入现场实施准备工作，并获得采购人认可后10个工作日内支付合同总价款的40%，项目全部交付并验收合格后15个工作日内支付总价款剩余的60%。 |
| 1.7.1 | 2024年8月31日前 |
| 1.7.2 | 甲方指定地点 |
| 1.7.3 | 安装调试完毕 |
| 1.8.6 | / |
| 1.9 | 向项目所在地人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 归甲方所有 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | / |
| 2.8  | 由乙方承担 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30日内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在15日内以书面形式通知对方当事人，并在15日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | / |
| 2.16.3 | 检验和验收标准:达到甲方要求的性能和产品技术规格中的性能，并由甲方组织专家验收。 |
| 2.20  | 合同份数：本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。 |

**第七部分 应提交的有关格式范例**

供应商按照以下格式编制响应文件。

**目录**

（1）响应函………………………………………………………………………（页码）

（2）资格文件…………………………………………………………………（页码）

（3）法人授权书………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）所有资信文件（复印件）…………………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（8）认为需要的其他商务文件或说明…………………………………………（页码）

（9）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（14）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（15）随机特殊工具和备品备件清单……………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

**注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。**

**一、响应函**

（采购人）、（采购代理机构）：

 (供应商全称)授权 (全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目【项目编号：（采购编号）】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1. 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起 天，（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。
2. 提供磋商文件中规定的全部响应文件。
3. 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。
4. 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
6. 10、我方已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。
7. 如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

1. 其他补充说明: 。

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、资格文件**

**A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**B、联合协议（如果有）**

**（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（****未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**C、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据**磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告中**落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**a**.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**b.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到**竞争性磋商邀请公告**载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**c、**要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到**竞争性磋商邀请公告**载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**D、符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）**

（由供应商根据“磋商文件第一部分”中“合格的供应商应具备的特定资格要求”编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

供应商名称(电子签名)：

 签发日期： 年 月 日

**三、法人授权书**

（采购人）、（采购代理机构）：

兹委派我公司 先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话： 手机： 传真： )，代表我公司全权处理2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

 本委托书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

 供应商名称(电子签名)：

 签发日期： 年 月 日

**联合体响应授权书（扫描件加盖上传单位电子签名）**

**（适用于联合体响应）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。。

 本授权书有效期：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

**授权代表的身份证（复印件）**

授权代表身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

 供应商名称(电子签名)：

 日期： 年 月

**四、分包意向协议（如果有）**

（**成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（供应商名称）若成为2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

**五、所有资信文件（复印件）**

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**六、主要业绩证明**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目投资（万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在文件页码。**

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**七、关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明**

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**八、认为需要的其他商务文件或说明**

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**九、技术解决方案**

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**响应产品规格配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **响应品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在响应文件中提供此配置清单。**

**节能产品认证证书（电子签名）**

**环境标志产品认证证书（电子签名）**

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**十、组织实施方案**

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

**附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作日内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。**

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**十一、售后服务方案**

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**十二、项目小组人员名单**

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 响应截止时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 资质证书 |  |
| 其他资质情况 |  |
| 联系电话 |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。**

**附表B:本项目的项目小组人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历(页码) | 专业(页码) | 职称(页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。**

**附表C:本项目的项目经理和小组人员交纳社保记录情况表**（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**十三、优惠条件及特殊承诺**

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**十四、培训计划**

（由供应商根据采购需求自行编制）

**附表: 培训日程及费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

* 课程概要
* 课程目的
* 教学方式
* 先决条件
* 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。**

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**十五、随机特殊工具和备品备件清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**十六、认为需求的其他技术文件或说明**

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**十七、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**第八部分 最后报价格式**

（一）最后报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下最后报价一览表的价格完成2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目【项目编号：（采购编号）】的实施。

**最后报价一览表(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **服务人数** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **最后报价（小写）** |  |
| **最后报价（大写）** |  |

注：1、供应商需按本表格式填写**，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为最后报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**（二）中小企业声明函****（如果有）**

 **[竞争性磋商邀请公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]**

# 附件

**附件1：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件2：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人） 单位的 2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（电子签名）：

 日 期：

**附件4：**

**业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目【项目编号：（采购编号）】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

供应商法定名称章（印模） 供应商“XX专用章”（印模）

**附件5：**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 2024年度临安区困难残疾人家庭无障碍改造项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

 注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。