**公开招标文件**

**（电子招投标）**

**项目名称：慈溪市星河书院功能教室家具采购项目**

**项目编号：330282202507005120**

**采购人：慈溪市星河书院**

**采购代理机构：浙江致信招标代理有限公司**

**时间：二〇二五年七月**

**目录**

[第一部分招标公告 3](#_Toc19602)

[第二部分投标人须知 7](#_Toc3156)

[第三部分采购需求 22](#_Toc23643)

[第四部分评标办法 50](#_Toc6756)

[第五部分拟签订的合同文本 59](#_Toc10866)

[第六部分应提交的有关格式范例 63](#_Toc20233)

第一部分招标公告

项目概况

慈溪市星河书院功能教室家具招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月31日14时30分](https://www.zcygov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E202%20%E5%B9%B4%20%E6%9C%88%20%E6%97%A5%20%E7%82%B9%20%E5%88%8600%E7%A7%92)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**330282202507005120

**项目名称：**慈溪市星河书院功能教室家具采购项目

**预算金额（元）：**1400000

**最高限价（元）：**1332770

采购需求：

标项名称:功能教室家具

数量:1批

预算金额（元）:1400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：功能教室家具采购，具体采购内容见第三部分采购需求。

备注：/

合同履约期限：2025年8月20日前完成安装调试。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标产品制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**2025年7月9日至2025年7月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2025年7月31日14时30分（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年7月31日14时30分

**开标地点（网址）：**慈溪市公共资源交易中心第五开标室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：慈溪市星河书院

地址：慈溪市开发大道1738号

项目联系人（询问）：王寅

项目联系方式（询问）：0574-63919013

质疑联系人：胡琳璘

质疑联系方式：0574-63919013

2.采购代理机构信息

名称：浙江致信招标代理有限公司

地址：慈溪市前应路1228号精英大厦2楼

传    真：/

项目联系人（询问）：毛工、徐锦锋、俞磊、张小燕、朱梅黎、沈诗佳

项目联系方式（询问）：0574-63816102,15258368500

质疑联系人：俞德委

质疑联系方式：0571-88026807

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：慈溪市财政局

地    址：慈溪市南二环东路1158号6楼619室

传    真：/

联 系 人：胡老师

监督投诉电话：0574-63912958

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分投标人须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性** | 货物类。核心产品为：午休课桌椅（小学）、午休课桌椅。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：午休课桌椅（小学）、课桌椅、书包柜（靠窗）、书包柜（后墙）、卫生柜（后墙）、四人餐桌、八人餐桌、教师讲台、学生桌、学生椅、18种地形地貌、断裂构造及地貌演变模型、岛屿成因演示模型、海底地形模型、（断层、褶皱模型）、地壳变动模型、沉积地层模型、运行仪底座、立体地形背景墙、地形地貌柜、教师讲台、学生桌、学生凳、展示架1.2米、手链编织器、星形编织器、叉形编织器、长条编织器、圆型编织器、波浪型编织机、牛奶棉毛线、圆型针织机、藤筐、绕线方板、穿线挂板、桌垫、仪器柜、升降大讲台、音乐凳、百变组合柜下柜、百变组合柜下柜、合唱台、升降大讲台、音乐椅、百变组合柜下柜、百变组合柜下柜、曲谱架、音乐器材柜、教师讲台、教师椅、美术桌、实木凳、边柜、水槽台、台面一体盆、挡水条、单联水嘴、作品展示架、教师美术桌、教师椅、单人美术桌、美术凳、收纳柜、水槽台、作品展示架、挡水条、台面一体盆、单联水嘴、桌垫、陈列柜、瑜伽垫、舞蹈练功球、舞蹈拉力带、星形舞蹈垫、五边形舞蹈垫、舞蹈垫收纳车、二层鞋柜、更衣柜、教师讲台、双位电脑桌、凳子、升降大讲台、折叠桌、培训椅、文件柜、文印桌、文印椅、体温监测用品、应急物资、防爆器材柜+物资五件套、保安设备、保安室长柜、造型书柜、借书台办公椅、连廊卡座、卡座软包、方书桌、造型书吧、双面书柜、造型书柜、图书馆柱子书架、弧形书架卡座、造型书柜、单人沙发、双人沙发、茶几、地毯、矮柜、弧度造型书柜、造型书柜、亚克力书架、卡座、动物书柜、楼梯书柜、楼梯斜书柜、楼梯间书柜、楼梯间书柜、阅览桌、书架、椅、书柜、阅览桌、椅、坐垫、文化字体、校园文化标语、窗户氛围布置，属于工业行业； |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | ☐A同意将非主体、非关键性的工作分包。🗹B不同意分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | **样品提供** | 🗹A不要求提供。☐B要求提供。 |
| 7 | **方案讲解演示** | 🗹A不组织。☐B组织。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**投标报价出现下列情形的，投标无效：****投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；****投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;****报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;****投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。****注：供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。如供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。** |
| 11 | **不见面开评标** | 本项目为不见面开评标项目，供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在政采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。政采云视频会议目前不支持手机端。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：慈溪市前应路1228号精英大厦2楼234室；备份投标文件签收人员联系电话：0574-63816102。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **采购机构代理费用** | 1、中标供应商向代理机构交纳贰万元理服务费。2、中标人在领取中标通知书后应向代理机构交纳代理服务费,若未按上述规定办理，需承担代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。3、代理服务费以现金或电汇方式支付。户名：浙江致信招标代理有限公司宁波分公司账号：33030100201000007592开户银行：浙江泰隆商业银行宁波路林小微企业专营支行 |
| 14 | **其他** | 根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序 促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）的规定，供应商应遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料。中标供应商在评审结束后5个工作日内，须提供在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书、合同业绩、产品彩页（或说明书）等材料的查询网站或原件，以供采购人及采购代理机构核查资料真实性。如发现供应商提供虚假材料的，将报告本级财政部门。由于供应商提供虚假材料中标，采购人保留追溯其法律责任的权利，所产生的法律费用和时间损失由供应商承担。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司参加外，其余法人的分支机构不允许参加投标；分公司参加投标的，分公司负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

**11.1资格文件：**

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照（加盖投标人公章）；

11.1.3中小企业声明函；

11.1.4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）。

**11.2商务技术文件：**

11.2.1目录

11.2.2投标函；

11.2.3营业执照副本复印件（加盖投标人公章）

11.2.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明，授权代表需提供近六个月任一月社保证明；

11.2.5投标人股权信息表

11.2.6详细的“交货清单”；

11.2.7技术规范偏离表；

11.2.8商务条款偏离表；

11.2.9投标人资信及认证

11.2.10完成的类似项目一览表（附合同复印件）；

11.2.11效果图；

11.2.12项目实施方案；

11.2.13项目进度计划及安排；

11.2.14产品品控情况；

11.2.15安装调试方案；

11.2.16售后服务方案；

11.2.17政府采购政策；

11.2.18第四部分“评标办法”中要求提供的资料。

11.2.19政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.20缴纳采购代理服务费承诺书；

**11.3报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

 15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**18.4投标文件解密结束，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件），签署完成后，扫描发送至邮箱：253656196@qq.com；**

**19.资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20.信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

`

**五、评标**

**21.**评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

**八、电子交易活动的中止**

**26. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

26.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

26.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

26.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

26.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

26.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

 27.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三部分采购需求

**一、采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 普通教室 | 间 | 1 |
| 2 | 书包柜 | 间 | 1 |
| 3 | 食堂 | 间 | 1 |
| 4 | 地理教室 | 间 | 1 |
| 5 | 劳技教室 | 间 | 1 |
| 6 | 劳技辅房 | 间 | 1 |
| 7 | 音乐教室1 | 间 | 1 |
| 8 | 音乐教室2 | 间 | 1 |
| 9 | 音乐辅房 | 间 | 1 |
| 10 | 美术教室1 | 间 | 1 |
| 11 | 美术教室2 | 间 | 1 |
| 12 | 美术教具室 | 间 | 1 |
| 13 | 舞蹈教室 | 间 | 1 |
| 14 | 计算机教室 | 间 | 1 |
| 15 | 微格教室 | 间 | 1 |
| 16 | 文印室、卫生室 | 间 | 1 |
| 17 | 安保应急物资室 | 间 | 1 |
| 18 | 图书馆 | 间 | 1 |

|  |
| --- |
| 普通教室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 午休课桌椅（小学） | ★1.桌面：采用优质双饰面密度板长≥605mm，宽≥435mm，厚度≥18mm，PP塑料注塑封边一次成型，四周截面注塑封边处理，桌面正前方设一根笔槽，内空宽为≥28mm，长为≥200mm笔槽，方便清理，防止书写文具掉落，美观大方，四周及底部完全无毛边，光滑安全，桌面靠胸前部位有2条波浪纹包边≥13mm宽度。★2.桌斗：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不得采用回收料生产。外径尺寸：≥524\*360\*135mm，书箱底部设有笔槽呈浅U型设计整体一圈，防止笔等文具滑动，书箱底部左右侧及后方设有5个排水孔设计，防止书本等受潮，边缘平整圆滑，美观坚固，美观大方。书箱底部设计有蜂窝状加强筋即保证了书箱的强度，又兼顾美观大方，具有抗扭曲，抗潮且兼顾安全等优点。区别于普通三面封闭书箱，书箱后背有透光孔设计，方便学生上课找课本并且兼具透气功能。★3.桌面翻转结构：桌面托起支架采用铁皮一次成型厚度为≥2.0mm。桌面桌斗可整体翻转呈130°倾斜状态，便于前排学生躺平时不用升起课桌，午睡时操作方便实用。并且操作简单明了，一学即会。★4.桌架：桌子地脚采用：≥30\*60\*1.2mm优质椭圆钢管。桌子立柱采用≥35\*75\*1.2mm优质冷轧菱形钢管，连接横档管≥30\*50\*1.2mm优质扁圆管，桌子升降内管采用：≥26\*56\*1.2mm优质冷轧菱形钢管，采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。课桌椅升降方式：升降采用套管式内机权螺杆手摇式升降、在桌支撑架内设有高低调节装置包括设在两升降管内的螺杆、传动轴、摇柄及连接两传动轴的六角型连杆，可在数秒内调节到最适合的高度。更大满足不同学生身高需求。★5.脚垫及升降套：材质：采用全新环保PP塑料，一次成型静音脚垫，不可采用回收料生产。尺寸：脚垫尺寸：≥79mm\*64mm\*40mm。升降套尺寸：≥79mm\*36mm\*39mm。功能：脚垫底部带调节螺丝，可对地面不平进行微调。 | 套 | 270 |
| 2 | 课桌椅 | 一、学生桌规格：≥650mm\*450mm\*760mm。二、具体高度根据《宁波市中小学课桌椅分配管理使用实施意见》要求。1、桌、椅面：采用橡胶木齿接板。2、椅面外形尺寸要求按照《宁波市中小学课桌椅分配管理使用实施意见》，a.中小学校课桌椅型号与尺寸。b.学校预置课桌椅的参考型号。c.中小学校课桌尺寸。d.中小学校课椅的尺寸。桌斗尺寸为：≥450×300×90mm采用≥0.8mm厚优质宝钢冷轧板冲压一次拉伸成型，整体光滑无毛刺。开口处带有一条卷边加强筋，让使用者在使用过程中膝盖跟书斗摩擦时不会受到挤压产生变形而断裂。三、钢架底管采用≥30X50X1.2mm椭圆管，立柱采用≥30X60X1.2mm 椭圆管满焊而成，连接内套管处采用优质PP塑料层套平整连接升降内管，连接内管规格为≥25X54X1.2mm优质椭圆管，两侧立柱采用≥20\*49x1.2mm圆管加固，具美观耐磨损增强课桌椅使用寿命。椅子座背管采用≥φ19x1.2mm圆钢管。四、焊接采用C02保护焊焊接，光滑平整无毛刺、无气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，经磷化酸洗、大型抛丸机喷砂机除锈，静电喷塑。★五、左右脚架各加装一组高低无极升降调节器，升降传动齿轮采用铝合金压铸，升降螺杆采用中碳刚T型螺纹传动，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲,配戴外六角杆手摇工具，轻松升降课桌方便调节适合不同身高的使用者使用。桌椅脚配塑料脚套、加耐磨弹性体脚垫≥37\*57mm厚度≥7mm。六、此款课桌椅采用无级升降调节装置，内部采用直径≥12\*290mm和直径≥12\*140mm镀锌处理的螺纹丝杆，配铝合金壳体及齿轮，丝杆上安装优质传动杆≥56\*340mm钢珠轴承，使用时更灵活，增加使用寿命。升降杆两头为ABS工程塑料制作，每个班级配升降手摇工具一套，老师可以根据学生身高，对照浙江省中小学课桌椅标准可随时进行调整，使用方便、实用。七、铁器紧固件使用弹簧垫圈，所有螺丝为定制五金件，钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力>4N/M。铁件颜色搭配协调（颜色由学校确定）。八、采用优质木器专用环保型半亚光辊涂UV透明漆，附着力强，漆膜强韧，流平性高；工艺采用自动辊涂流水线涂饰；环保符合国家《GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 | 套 | 300 |

|  |
| --- |
| 书包柜 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 书包柜（靠窗） | 规格：长5550（公差±5cm，具体根据每个教室定制）\*宽430\*高850mm，单层14个储位，2层，共28个储位。①台面：采用≥18mm厚橡胶木指接板，台面上铺设厚度≥15mm人造石，环保原料，硬度抗冲防压抗磨，表面易清理，抗菌防污。②主体材料：采用≥18mm厚橡胶木指接板。③油漆：UV环保漆（原木色），采用自动辊涂线油饰，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好,漆膜硬度达2H以上，符合GB18581-2009标准。④五金配件：DTC液压缓冲铰链 | 组 | 12 |
| 2 | 书包柜（后墙） | 规格：≥长4300\*宽430\*高850mm，单层10个储位，2层，共20个储位。①台面：采用≥18mm厚橡胶木指接板，台面上铺设厚度15mm人造石，环保原料，硬度抗冲防压抗磨，表面易清理，抗菌防污。②主体材料：采用≥18mm厚橡胶木指接板。③油漆：UV环保漆（原木色），采用自动辊涂线油饰，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好,漆膜硬度达2H以上，符合GB18581-2009标准。④五金配件：DTC液压缓冲铰链 | 组 | 12 |
| 3 | 卫生柜（后墙） | 规格：≥长1500\*宽430\*高1200mm①台面：采用≥18mm厚橡胶木指接板，台面上铺设厚度≥15mm人造石，环保原料，硬度抗冲防压抗磨，表面易清理，抗菌防污。②主体材料：采用≥18mm厚橡胶木指接板。③油漆：UV环保漆（原木色），采用自动辊涂线油饰，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好,漆膜硬度达2H以上，符合GB18581-2009标准。④功能设置：左侧上下门内放置水盆及抹布等；中间两门内放置卫生桶，上部两块重力复位翻版，分“可回收垃圾”和“其他垃圾”，门面上丝网印刷垃圾分类标识；右侧为笤帚、畚斗储位。⑤五金配件：DTC液压缓冲铰链。 | 组 | 12 |

|  |
| --- |
| 食堂 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 四人餐桌 | 主要技术参数及工艺要求（1）桌面：≥1200\*600mm\*高760mm，≥18mm厚橡木板，UV环保漆（清漆），采用自动辊涂线油饰，漆膜涂饰后整体符合环保标准。（2）原木桌架，采用采用UV漆喷涂，漆膜涂饰后整体符合环保标准餐椅：采用AA级优质橡胶木实木（原木），表面结疤少，木材干燥处理至＜8%含水率；UV环保漆（清漆），采用自动辊涂线油饰，五底三面八道工序，漆膜硬度达2H~3H之间。覆面材料：人造革，厚度≥1.0mm。海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m³，座垫厚度≥7mm（QB/T 2080-2018）,应使用二氧化碳作为发泡剂。体符合环保标准 | 套 | 10 |
| 2 | 八人餐桌 | 规格：桌面≥2000\*600mm，高≥760mm；（1）桌面：尺寸≥1000\*600mm，≥18mm厚橡胶木指接板，四周≥60mm宽板条加厚，整体厚度≥36mm，四周上沿刨1/4圆（r18）。（2）桌架：主体支架≥50\*50\*壁厚1.2mm。 （3）钢制部分采用氩弧焊焊接工艺，焊接牢固，无脱焊、虚焊和焊穿现象，焊点平整，线焊平直，无漏焊。光滑美观，无明显凹凸感。（4）UV环保漆（清漆），采用自动辊涂线油饰，漆膜涂饰后整体符合环保标准。（5）餐桌脚配塑料耐磨脚套。 | 套 | 65 |

|  |
| --- |
| 地理教室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师讲台 | ≥1600\*800\*780mm，1、面材：装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。其表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。2、基材：采用E0级环保刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g；3、封边带：采用优质PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用优质助剂及色粉，达到长期使用不变黄；纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测），厚度≥1.2mm。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生桌 | 尺寸：≥1400×1212×780mm（高）1)基材采用刨花板，厚度为≥25mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。3)板封边：同色PVC封边。 | 位 | 48 |
| 3 | 学生椅 | 1、采用≥25\*25\*1.2mm厚钢质方管，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环，聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。2、凳面面板：≥16mm厚E0级实木多层板材,桌脚带ABS塑料防滑垫。 | 把 | 51 |
| 4 | 18种地形地貌 | ≥680mm×480mm，地貌采用进口复合材料，精雕而成，外形直观，细腻，能防潮，牢固，配以底座、说明牌。1、喀斯特地貌模型；2、流水地貌模型；3、风沙地貌模型；4、火山地貌模型； 5、温室效应和酸雨模型；6、风化的作用模型；7、地震模型；8、等高线地貌模型；9、地下水地貌模型。 | 个 | 9 |
| 5 | 断裂构造及地貌演变模型 | ≥50×28×19 cm,由两部分五件组成，整体部分规格≥450mm×120mm×150mm，活动部分组合后规格≥450mm×100mm×150mm，其中四件能在磁性范围内移动。能够按矢示方向活动演示说明断裂构造的形成，活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。 | 件 | 1 |
| 6 | 岛屿成因演示模型 | ≥57×42×13cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 件 | 1 |
| 7 | 海底地形模型 | ≥47×23cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 件 | 1 |
| 8 | 断层、褶皱模型 | ≥47×9×13cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 件 | 1 |
| 9 | 地壳变动模型 | ≥48×17×20cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 件 | 1 |
| 10 | 沉积地层模型 | ≥45×11×15cm,采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明 | 件 | 1 |
| 11 | 运行仪底座 | ≥（80+60）×30cm | 个 | 1 |
| 12 | 立体地形背景墙 | 木龙骨基础，木工板打底，铝塑板饰面。外观设计师专业设计设计，外观大气，时尚，符合地理教室空间氛围。造型内部承重架构设计，能充分承受两块地形的重量。 | 项 | 1 |
| 13 | 地形地貌柜 | ≥730×530×500mm，柜体采用生态板制作，造型美观做工精致，专业木工施工制作，迎合专业教室氛围。 | 个 | 8 |

|  |
| --- |
| 劳技教室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师讲台 | 1.尺寸：1600\*650\*750mm±10mm；2.材质：实木；3.工艺：桌面厚度40mm±2mm打框制作，边宽80mm±2mm，芯板厚度18mm，主梁框架60\*30mm±2mm,桌脚65\*65mm±2mm；弯支撑直径40mm±2mm，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生桌 | 尺寸：≥2000×900×700（CM）采用≥3.5CM厚进口白蜡木，天然环保。木材表面清漆处理 | 张 | 6 |
| 3 | 学生凳 | 1.尺寸：≥340\*240\*450mm；2.材质：实木；3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 个 | 51 |
| 4 | 展示架1.2米 | ≥120\*91cm，俄罗斯夹板制成 | 组 | 2 |
| 5 | 手链编织器 | 方形圆型编织器尺寸：≥12\*8cm,圆孔尺寸：≥5\*5cm，毛线：数量3，颜色：3色。尺寸：≥2mm直径，长≥4m | 个 | 6 |
| 6 | 星形编织器  | 榉木，直径≥8.5厘米，厚度≥1.5厘米，一套5个 | 个 | 6 |
| 7 | 叉形编织器 | 榉木，长≥15.8cm，厚：≥1cm | 个 | 6 |
| 8 | 长条编织器 | 榉木1个长条编织底座，一根木制钩织针 | 个 | 6 |
| 9 | 圆型编织器 | 直径≥21cm,宽度≥1.8cm,进口榉木制作 | 个 | 6 |
| 10 | 波浪型编织机 | 榉木，表面上漆，底座长≥70厘米。小木棒直径≥1.3厘米，长≥17.5厘米 | 个 | 1 |
| 11 | 牛奶棉毛线 | 1套10卷10种颜色 | 个 | 4 |
| 12 | 圆型针织机 | 大圆型外内直径：≥28\*22cm，小圆型外内直径：≥18\*15cm，毛线：数量3，颜色：3色。尺寸：≥2mm直径，≥50g一团。 | 个 | 5 |
| 13 | 藤筐 | 源自自然的水草和芭蕉叶材质，经由手工编制，绿色环保，浑然天成。清新淡雅没有浮华修饰，体现自然舒适的现代生活藤筐,2个起售 | 个 | 2 |
| 14 | 绕线方板 | 产品材质：进口桦木夹板，尺寸：≥60\*60cm。 | 个 | 1 |
| 15 | 穿线挂板 | 产品材质：进口桦木夹板，尺寸：≥60\*60cm。 | 个 | 1 |
| 16 | 桌垫 | 加厚透明PVC软玻璃桌垫 | 张 | 48 |

|  |
| --- |
| 劳技辅房 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 规格：≥1000\*500\*2000mm1、铝木结构2、铝框架结构，立柱采用≥36\*27.5\*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板，其截面用≥2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点；3、耐腐蚀连接件：采用专用连接组装件；4、隔板：两块层板为≥16MM三聚氰胺板，长边采用≥30.5\*24MM,壁厚≥1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类；5、上柜两扇外开≥4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块；6、脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为≥2.5cm，高度可调，可有效防潮。7、仪器柜技术要求满足: GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件(1)、台面、正视面板翘曲度要求满足：700≤对角线长度<1400,≤2.0mm；(2)、台面、正视面板平整度满足≤0.2mm；(3)、底脚平稳性满足≤1.0mm；(4)、柜体邻边垂直度（正视面板、框架）对角线长度≥1000，长度差≤3mm；对边长度≥1000,对边长度差≤3mm；(5)、位差度要求满足:门与门相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；门与框架相邻两表面间的距离偏差（非设计要求的距离）≤2.0mm；(6)、分缝门满足：所有分缝（非设计要求时）≤2.0mm；(7)、玻璃件外观要求满足：玻璃应光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷；(8)、焊接件外观要求满足：焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；(9)、冲压件外观要求满足：冲压件无脱层、裂缝；(10)、喷涂层外观要求满足：涂层无漏喷、锈蚀；涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；(11)、安全性要求满足：活动部件间距离：≤8或≥25；与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；(12)、储物柜力学性能满足：搁板稳定性试验（水平力），符合标准；搁板稳定性试验（垂直力），符合标准；搁板弯曲试验，符合标准；搁板支承件强度试验，符合标准；拉门强度试验，符合标准；拉门水平静载荷试验，符合标准；拉门猛开试验，符合标准；拉门耐久性试验，符合标准；空载稳定性试验，符合标准；主体结构和底架的强度，符合标准。 | 个 | 5 |

|  |
| --- |
| 音乐教室1 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 升降大讲台 | 1.尺寸：1000\*520\*680-1000mm±10mm；2.材质：抗倍特板+钢架；3.工艺：桌面尺寸≥1000\*520\*12mm桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径≥68mm\*1mm；下铁管管直径≥52mm\*3mm；下方弧形铁管直径≥32mm\*1.5mm；桌面连接铁皮厚≥3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。4.功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。 | 张 | 1 |
| 2 | 音乐凳 | 规格：450\*350\*250mm±5mm；1、材质：PC合金材料一体注塑成型,，壁厚≥3mm；2、工艺：两个塑料部件不同颜色组合而成，且只能两个模块组合，采用卡口模式，无任何螺丝等金属配件，增强教室的美观；两个配件组合，上部分比下部分高出15mm，其中上部分两侧凹进3mm，保证学生舒适，下部分有5条7mm宽的装饰条，保证整体协调，同时加强整体强度。3、音乐凳技术要求满足：GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件：（1）耐老化性、外观颜色满足：室内用：500h；外观颜色变色评级≥3级；（2）塑料件硬度满足：邵氏D硬度≥HD63。 | 张 | 50 |
| 3 | 百变组合柜下柜 | 1.尺寸：2000\*600\*800mm±10mm;2.材质：实木颗粒板+钢梁；3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木颗粒板，PVC直封边制作。钢梁采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；4.功能：配备活动小推车，可放置各种教材器具，取用方便。 | 组 | 2 |
| 4 | 百变组合柜下柜 | 1.尺寸：2000\*600\*800mm±10mm;2.材质：实木颗粒板+钢梁；3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木颗粒板， PVC直封边制作。钢梁采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；4.功能：长跨度设计，可以放置收纳古筝、电子琴等较大体积器具。 | 组 | 1 |
| 5 | 合唱台 | 1.尺寸：三层尺寸1220\*1150\*610±10mm；每层台阶款宽380±10mm，高200±10mm；小舞台尺寸:1530\*1220\*300±10mm；2.材质：高密度PE；3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。 | 组 | 4 |

|  |
| --- |
| 音乐教室2 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 升降大讲台 | 1.尺寸：1000\*520\*680-1000mm±10mm；2.材质：抗倍特板+钢架；3.工艺：桌面尺寸1000\*520\*12mm桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径≥68mm\*1mm；下铁管管直径≥52mm\*3mm；下方弧形铁管直径≥32mm\*1.5mm；桌面连接铁皮厚≥3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。4.功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。 | 张 | 1 |
| 2 | 音乐椅 | 靠背采用优质尼龙加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布，尼龙工程塑料连接件，可倾仰，有效缓解疲劳，且提供可靠有力支撑不易断； 座板采用高密度海绵扪优质加密弹性绒布，足≥10mm厚密度定制定型夹板，坐感舒适久坐不塌陷；椅架采用国标足厚≥1.5mm厚毛坯定制异型管材，横梁采用加粗足厚≥1.5mm异型管，有超强稳固性。整架精细打磨焊接位，除锈处理喷油工艺，整椅可堆叠，灵活收纳； 搭配尼龙工程塑料固定脚  | 张 | 50 |
| 3 | 百变组合柜下柜 | 1.尺寸：2000\*600\*800mm±10mm;2.材质：实木颗粒板+钢梁；3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木颗粒板， PVC直封边制作。钢梁采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；4.功能：配备活动小推车，可放置各种教材器具，取用方便。 | 组 | 2 |
| 4 | 百变组合柜下柜 | 1.尺寸：2000\*600\*800mm±10mm;2.材质：实木颗粒板+钢梁；3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木颗粒板， PVC直封边制作。钢梁采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；4.功能：长跨度设计，可以放置收纳古筝、电子琴等较大体积器具。 | 组 | 1 |
| 5 | 曲谱架 | 常规 | 组 | 49 |

|  |
| --- |
| 音乐辅房 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 音乐器材柜 | 1.尺寸：4000\*400\*2000mm±10mm；2.材质：实木颗粒板3.工艺：采用国家标准E1级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木颗粒板，PVC直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；4.功能：采用玻璃柜门，收纳物件清晰明了，可调节层板，方便于各类大小物件的摆放，适合大小规格器材收纳。 | 组 | 1 |

|  |
| --- |
| 美术教室1 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师讲台 | 1.尺寸：1600\*650\*750mm±10mm；2.材质：实木；3.工艺：桌面厚度40mm±2mm打框制作，边宽80mm±2mm，芯板厚度18mm，主梁框架60\*30mm±2mm,桌脚65\*65mm±2mm；弯支撑直径40mm±2mm，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 用AA级优质橡胶木实木（原木），表面结疤少，木材干燥处理至＜8%含水率；UV环保漆（清漆），采用自动辊涂线油饰，五底三面八道工序，漆膜硬度达2H~3H之间。覆面材料：人造革，厚度≥1.0mm。 | 把 | 1 |
| 3 | 美术桌 | 1.尺寸：2000\*900\*750mm±10mm；2.材质：实木；3.工艺：桌面厚度40mm±2mm打框制作，边宽80mm±2mm，芯板厚度18mm，主梁框架60\*30mm±2mm,桌脚65\*65mm±2mm；弯支撑直径40mm±2mm，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 张 | 6 |
| 4 | 实木凳 | 1.材质：实木；2.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 把 | 50 |
| 5 | 边柜 | 1、材质：采用≥16mm厚E0级实木颗粒板材，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边.2、功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 米 | 3 |
| 6 | 水槽台 | 规格：≥3000\*600\*800mm1、钢木结构；2、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；3、钢架部分：主框架采用≥40\*60\*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；4、拉手：铝合金条形暗拉手；5、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 7 | 台面一体盆 | 台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 | 米 | 3 |
| 8 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 |
| 9 | 单联水嘴 | 不锈钢单联水嘴，采用304不锈钢材料。 | 套 | 5 |
| 10 | 作品展示架 | 1.尺寸：≥D4000\*W400\*H2000mm；2.材质：采用≥16mm厚E0级实木颗粒板材，ABS直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；3.功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具等物品，推车使用方便，可移动到需要的位置。 | 组 | 1 |

|  |
| --- |
| 美术教室2 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师美术桌 | 1.尺寸：D1600\*W800\*H750±10mm；2.材质：E0级实木颗粒板材+钢架；3.工艺：采用基材16mm厚E0级实木颗粒板材，PVC直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 用AA级优质橡胶木实木（原木），表面结疤少，木材干燥处理至＜8%含水率；UV环保漆（清漆），采用自动辊涂线油饰，五底三面八道工序，漆膜硬度达2H~3H之间。覆面材料：人造革，厚度≥1.0mm。 | 把 | 1 |
| 3 | 单人美术桌 | 课桌：≥650\*450\*750mm。面板：1.材质：采用橡胶木实木。2.尺寸：650×450mm±10mm。3.功能:（1）桌面橡胶木实木采用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。（2）桌面配有防滑挡板。（3）采用人体工程学设计，无需支架，0-80°桌面倾斜任意可调。抽屉：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。2.尺寸：540×350×140mm±10mm。3.功能：大角度内倾式书箱，倾斜度数，防止物品滑落，书箱内侧设有排水、通风透气孔，可保持书箱内部干爽清洁，书箱采用雾状半透明设计，不影响美观的情况下，可见书箱内物品摆放情况，培养孩子的整理能力。钢架：1.材质及形状：眼睛管。采用满焊焊接，采用灰色钢架。2.尺寸：桌脚≥38\*20\*1.8mm眼睛管；横杆≥32\*22\*1.5mm眼睛管。3.表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。脚垫：1.材质：采用PP塑料，底部有防滑放刮伤底板软垫。2.尺寸：≥168x38x35mm及≥53x32x47m。 | 张 | 50 |
| 4 | 美术凳 | 橘黄绿1.材质：实木；2.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 把 | 50 |
| 5 | 收纳柜 | 1、材质：采用≥16mm厚E0级实木颗粒板材，其截面用≥2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边.2、功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。 | 米 | 5.5 |
| 6 | 水槽台 | 规格：≥3000\*600\*800mm1、钢木结构；2、台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。3、柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E0级实木多层板材。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；4、钢架部分：主框架采用≥40\*60\*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；5、拉手：铝合金条形暗拉手；6、固定桌脚：可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 张 | 1 |
| 7 | 作品展示架 | 1.尺寸：≥D4000\*W400\*H2000mm；2.材质：采用≥16mm厚E0级实木多层板材，ABS直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；3.功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具等物品，推车使用方便，可移动到需要的位置。 | 组 | 1 |
| 8 | 挡水条 | 采用≥12.7mm厚实验室专用理化板 | 个 | 1 |
| 9 | 台面一体盆 | 台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。 | 米 | 3 |
| 10 | 单联水嘴 | 不锈钢单联水嘴，采用304不锈钢材料。 | 套 | 5 |
| 11 | 桌垫 | 加厚透明PVC软玻璃桌垫 | 张 | 50 |

|  |
| --- |
| 美术教具室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 陈列柜 | 规格：≥3000\*600\*2600mm1、柜体：全木结构，采用≥18mm厚实木颗粒板，可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。2、铰链：优质铰链。3、吊柜拉手：铝合金隐形柜门把手嵌入式暗装现代简约超加长拉手免打孔。4、隔板：设一块活动层板，≥18mm厚实木颗粒板，PVC封边，采用≥22\*21MMU型专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材，强度高不易变形。5、收纳活动柜：配PE塑料收纳盒，安全无毒，经久耐用。多功能钢隔板，可做工具挂板，可做层板；钢制部分采用切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；每个活动柜，配4个医用PU静音活动脚轮，可360度旋转。 | 组 | 2 |

|  |
| --- |
| 舞蹈教室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 瑜伽垫 | 经过表面处理的PVC瑜伽垫具有良好的防滑性能，适合各种地面环境 | 套 | 30 |
| 2 | 舞蹈练功球 | 橡胶质地的健身球最高可承受400公斤的压力 | 套 | 10 |
| 3 | 舞蹈拉力带 | TPE拉力带采用新型环保材料TPE（热塑性弹性体）制作，具有高强度、高回弹性、环保无毒、触感柔软等优点 | 套 | 50 |
| 4 | 星形舞蹈垫 | 1.尺寸：≥Φ400\*H80mm；2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物；3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。 | 个 | 23 |
| 5 | 五边形舞蹈垫 | 1.尺寸：≥Φ400\*H80mm；2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物；3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。 | 个 | 22 |
| 6 | 舞蹈垫收纳车 | 1.尺寸：≥D820\*W400\*H1280mm；2.材质：≥5CM厚ABS塑料地板，铝合金收纳杆；3.功能：用于舞蹈垫的收纳，底部配置高品质万向轮，方便移动。 | 个 | 2 |
| 7 | 二层鞋柜 | 1.尺寸：≥D1000\*W350\*H450mm;2.材质：颗粒板；3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，ABS直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；4.功能：可放置各种教材器具，取用方便。 | 组 | 2 |
| 8 | 更衣柜 | 1.尺寸：≥D1000\*W600\*H1800mm;2.材质：颗粒板；3.工艺：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，ABS直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；4.功能：可放置各种教材器具，取用方便。 | 组 | 2 |

|  |
| --- |
| 计算机教室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师讲台 | 1.尺寸：≥1600\*600\*720mm；2.工艺+材质：桌面采用≥12mm抗倍特板：横梁:≥20\*40\*1.5mm，桌腿口字形：≥15\*50\*1.5mm，经高温粉体环氧喷涂，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；背板采用≥1.0mm镀锌钢板折弯焊接，表面经高温粉体环氧喷涂；上挡板采用铝合金型材一体成型设计，表面经高温粉体环氧喷涂。3.桌体钢架部分采用≥1.2mm厚≥50\*50mm方钢制作,其它孔状钢板厚度为≥1.2mm，桌子脚架配有可可调节脚。 | 张 | 1 |
| 2 | 双位电脑桌 | 1.尺寸：≥1500\*600\*750mm；(1)桌面板材采用采用≥25mm厚度E1级实木颗粒板、同色ABS封边条激光封边 (2)主机架采用双主机悬挂式全封密型钢质主机架，悬挂杆采用 ≥1.0mm厚≥20\*20mm方管焊接，表面采用≥1.2mm厚冲孔钢板拼接启到防护散热作用 (3)桌体钢架部分采用≥1.2mm厚≥60\*30mm方钢弯制制作,其它孔状钢板厚度为≥0.85mm，桌子脚架配有可调节脚；凳子规格：≥340\*240\*450mm凳子采用≥1.5mm厚≥25\*25mm方钢制作，凳面采用≥18mm厚橡胶木实木板 | 张 | 50 |
| 3 | 凳子 | 1.材质：实木；2.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛； | 张 | 51 |

|  |
| --- |
| 微格教室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 升降大讲台 | 1.尺寸：1000\*520\*680-1000mm±10mm；2.材质：抗倍特板+钢架；3.工艺：桌面尺寸1000\*520\*12mm桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径≥68mm\*1mm；下铁管管直径≥52mm\*3mm；下方弧形铁管直径≥32mm\*1.5mm；桌面连接铁皮厚≥3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。4.功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。 | 张 | 1 |
| 2 | 折叠桌 | 规格：≥1200\*550\*720mm材质说明：钢脚培训桌，壁厚≥2.0mm，钢管直脚≥50\*30mm，斜脚≥30\*30mm，表面采用静电喷涂，颜色为银色，可折叠式设计，可折叠堆放，大大增加空间利用率。 台面厚≥25mm，基材采用三聚氰胺板，四封边工艺，挡板为木纹材质。桌体与桌板、挡板连接的机构件及机构件装饰盖为黑色喷涂翻转转轴配件为翻转机构，可轻松灵活翻转，含多功能置物隔层及人性化挂钩。可调整脚轮，自由灵动的组合 ，PP脚轮含上下调节功能，吸收地面不平，做到拼接时台面水平。 | 张 | 24 |
| 3 | 培训椅 | 靠背采用优质尼龙加玻纤工程塑料背框扪高强度弹性透气加密网布，尼龙工程塑料连接件，可倾仰，有效缓解疲劳，且提供可靠有力支撑不易断； 座板采用高密度海绵扪优质加密弹性绒布，足≥10mm厚密度定制定型夹板，坐感舒适久坐不塌陷；椅架采用国标足厚≥1.5mm厚毛坯定制异型管材，横梁采用加粗足厚≥1.5mm异型管，有超强稳固性。整架精细打磨焊接位，除锈处理喷油工艺，整椅可堆叠，灵活收纳； 搭配尼龙工程塑料固定脚 | 把 | 48 |

|  |
| --- |
| 文印室、卫生室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 文件柜 | 1.尺寸：≥800\*400\*1800mm2.材质：采用E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；3.功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具等物品，推车使用方便，可移动到需要的位置。 | 个 | 3 |
| 2 | 文印桌 | 1.尺寸：≥D1400\*W700\*H2000mm；2.材质：采用E1级板，厚度16mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； | 张 | 4 |
| 3 | 文印椅 | 防尘耐磨网布 尼龙背架，PU扶手饰面 ≥1.2cm厚度座板 50密度一体成型海绵自载重钢铁结构3挡1杆式底盘 | 把 | 4 |

|  |
| --- |
| 安保应急物资室 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 体温监测用品 | 体温计、额温枪、乳胶手套 | 套 | 4 |
| 2 | 应急物资 | 雨鞋、雨衣、编织袋、头盔、铁锨、喇叭、手电筒、防水应急灯、长绳、担架和冲锋舟 | 套 | 5 |
| 3 | 防爆器材柜+物资五件套 | 尺寸：≥900\*400\*1800整体铁皮结构，材料选用0.6mm以上材料，所有金属表面经防腐处理后静电喷塑 | 套 | 2 |
| 4 | 保安设备 | 防暴头盔（1顶/人）、防护盾牌（1副/人）、防刺背心（1套/人）、防割手套（1副/人）、橡胶警棍（1支/人）、强光手电（1支/人）、自卫喷雾剂（1支/人）、约束绳（1根/人）、警哨（1只/人）、安全钢叉2套 | 套 | 6 |
| 5 | 保安室长柜 | 尺寸：≥3000\*600\*760mm1、板材：厚度≥16mm贴面采用优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，基材采用E0级刨花板，内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。防火阻燃，且耐磨、耐热、耐污性强； 2、五金配件：优质五金配件。3、封边：优质PVC条纹封边厚度2mm。 | 组 | 1 |

|  |
| --- |
| 图书馆 |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 造型书柜 | ≥5430\*350\*2800mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 2 | 借书台办公椅 | 优质全新PP加玻纤，人体工学护腰设计背框, 靠背腰靠可以根据舒适度上下3档调节 办公专用尼龙网镂空背/配进口不含金属座布料；优质全新PP加玻纤靠背一体固定扶手，42密高回弹科技一体切割海棉， ≥20MM喷黑磨砂弓形架承受力110kg | 把 | 1 |
| 3 | 连廊卡座 | ≥21160\*900\*2800mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 4 | 卡座软包 | 海绵：采用环保型高密度、高回弹PU泡棉，高回弹海绵回弹力≥45%，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料。用于底座的密度不小于45kg/m3，其他部位不小于35kg/m3，拉伸强度不小于85kPa。 全包面料：采用羊毛面料，克重：每平米400克以上耐磨度指标 10万转以上（技术标准 EN ISO 12947-2)光照色牢度指标 5 以上（技术标准 EN ISO 105-B02)  | 组 | 14 |
| 5 | 方书桌 | ≥800\*800\*750mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 张 | 7 |
| 6 | 造型书吧 | ≥直径1300\*H1250mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 3 |
| 7 | 双面书柜 | ≥1500\*600\*1200mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 4 |
| 8 | 造型书柜 | ≥3800\*1500\*900mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 2 |
| 9 | 图书馆柱子书架 | ≥直径2500\*H2800mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 10 | 弧形书架卡座 | 对角≥3000\*800\*800mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 3 |
| 11 | 造型书柜 | ≥3500\*500\*2800mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 2 |
| 12 | 单人沙发 | 1、表层：采用优质高档布艺饰面。2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座面密度≥35kg/m³，背密度≥30kg/m³，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于7%, 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。4、成品符合QT/T1952.1-2012国家检测标准。5、椅架基材采用实木打造，转印工艺，木质纹理清晰自然，椅腿圆弧打磨色泽优雅，清新自然。 | 把 | 4 |
| 13 | 双人沙发 | 宽≥2000mm外贴高密度回弹海绵：采用环保型高密度、高回弹PU泡棉，高回弹海绵回弹力≥45%，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料。用于底座的密度不小于45kg/m3，其他部位不小于35kg/m3，拉伸强度不小于85kPa。 封板和连接件：25MM环保中密度板，外贴高密度回弹海绵 全包面料：采用羊毛面料，克重：每平米400克以上耐磨度指标 10万转以上（技术标准 EN ISO 12947-2)光照色牢度指标 5 以上（技术标准 EN ISO 105-B02)  | 组 | 2 |
| 14 | 茶几 | ≥800×750mm1.桌板：基材采用刨花板，厚度为≥25mm，主要受力部位无大的节疤或裂纹，色泽均匀、木纹一致。2.结构牢固，框架不得松动。整体采用铁艺支撑，不断料。3.含水率符合12%-16%。表面打磨工艺：打到1200号砂皮为止，底面与正面工艺相同，无毛刺。4.桌脚：U型架采用壁厚≥1.5MM、尺寸40\*40mm优质冷轧矩形管焊接，表面静电喷塑处理；耐腐、防锈，耐用。横档壁厚1.5MM。 | 组 | 2 |
| 15 | 地毯 | ≥5500\*3200mm进口黄麻制作，可吸水透气，毯面丙纶加捻直纱。 | 平方 | 17.6 |
| 16 | 矮柜 | ≥1600\*600\*1200mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 2 |
| 17 | 弧度造型书柜 | ≥11000\*300\*1500mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 18 | 造型书柜 | ≥600\*300\*2400mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 6 |
| 19 | 亚克力书架 | ≥600\*100\*2400mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 2 |
| 20 | 卡座 | ≥2400\*300\*400mm基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.，外贴高密度回弹海绵 海绵：采用环保型高密度、高回弹PU泡棉，高回弹海绵回弹力≥45%，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料。用于底座的密度不小于45kg/m3，其他部位不小于35kg/m3，拉伸强度不小于85kPa。 封板和连接件：25MM环保中密度板，外贴高密度回弹海绵 全包面料：采用羊毛面料，克重：每平米400克以上耐磨度指标 10万转以上（技术标准 EN ISO 12947-2)光照色牢度指标 5 以上（技术标准 EN ISO 105-B02)  | 组 | 9 |
| 21 | 动物书柜 | ≥1350×500×1150mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 5 |
| 22 | 楼梯书柜 | ≥2500\*300\*1100mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 23 | 楼梯斜书柜 | ≥3900\*250\*（H：高点3400-低点1100）mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 24 | 楼梯间书柜 | ≥5600\*2400\*400mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 25 | 楼梯间书柜 | ≥5600\*2400\*400mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 26 | 阅览桌 | ≥1200\*1200\*700mm1桌板：基材采用樟子松，厚度为≥40mm，表面采用植物油工艺处理；要求板材无开裂、翘曲，主要受力部位无大的节疤或裂纹，色泽均匀、木纹一致。2结构牢固，框架不得松动。整体采用榫卯结构，不允许断榫、断料。3含水率符合12%-16%。表面打磨工艺：打到1200号砂皮为止，底面与正面工艺相同，无毛刺。4桌脚：基材采用樟子松，厚度为≥40mm，表面采用植物油工艺处理；要求板材无开裂、翘曲，主要受力部位无大的节疤或裂纹，色泽均匀、木纹一致。 | 张 | 2 |
| 27 | 书架 | ≥800\*1000\*900mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 28 | 椅 | ≥650×500×950mm1、表层：采用优质高档布艺饰面。2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座面密度≥35kg/m³，背密度≥30kg/m³，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于7%, 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。4、成品符合QT/T1952.1-2012国家检测标准。5、椅架基材采用实木打造，转印工艺，木质纹理清晰自然，椅腿圆弧打磨色泽优雅，清新自然。 | 把 | 8 |
| 29 | 书柜 | ≥2000\*300\*2400mm1)基材采用刨花板，厚度为≥18mm，游离甲醛释放量符合或优于国家E1级标准，游离甲醛释放量≤4mg/100g。密度，含水率，内结合强度，表面结合强度，静曲强度，弯曲弹性模量符合GB/T4897.1-2003和GB/T4897.3-2003， 24h吸水厚度膨胀率符合GB/T4897.5-2003标准.2)根据效果图设定颜色。 3)板封边：同色PVC封边。 | 组 | 1 |
| 30 | 阅览桌 | ≥1400\*800\*750mm1桌板：基材采用樟子松，厚度为≥40mm，表面采用植物油工艺处理；要求板材无开裂、翘曲，主要受力部位无大的节疤或裂纹，色泽均匀、木纹一致。2结构牢固，框架不得松动。整体采用榫卯结构，不允许断榫、断料。3含水率符合12%-16%。表面打磨工艺：打到1200号砂皮为止，底面与正面工艺相同，无毛刺。4桌脚：基材采用实木打造，转印工艺，木质纹理清晰自然，椅腿圆弧打磨色泽优雅，清新自然。 | 张 | 4 |
| 31 | 椅 | ≥650×500×950mm1、表层：采用优质高档布艺饰面。2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座面密度≥35kg/m³，背密度≥30kg/m³，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于7%, 圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。3、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承。4、成品符合QT/T1952.1-2012国家检测标准。5、椅架基材采用实木打造，转印工艺，木质纹理清晰自然，椅腿圆弧打磨色泽优雅，清新自然。 | 把 | 16 |
| 32 | 坐垫 | 海绵：采用环保型高密度、高回弹PU泡棉，高回弹海绵回弹力≥45%，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料。用于底座的密度不小于45kg/m3，其他部位不小于35kg/m3，拉伸强度不小于85kPa。 全包面料：采用羊毛面料，克重：每平米400克以上耐磨度指标 10万转以上（技术标准 EN ISO 12947-2)光照色牢度指标 5 以上（技术标准 EN ISO 105-B02)  | 个 | 30 |
| 33 | 文化字体 | 1、字体为亚克力板与雪弗板雕刻而成。2、面层为彩色。具体与客户协商. | 平 | 7 |
| 34 | 校园文化标语 | 1、字体为亚克力板与雪弗板雕刻而成。2、面层为彩色。具体与客户协商. | 平 | 20 |
| 35 | 窗户氛围布置 | 65000\*2000mm | 平 | 130 |

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| 1 | ▲交付时间和地点 | 交付时间：2025年8月20日前完成安装调试。交货地点：慈溪市星河书院 |
| 2 | 服务要求 | 1.▲提供3年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。2.提供24\*7的全天候售后服务。合同商品出现故障后，中标人接到采购人通知后，应在不超过4小时内做出响应，不超过48小时解决故障或者提供备用机解决方案。 |
| 3 | 验收 | 1.安装调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对货物进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署验收合格报告后投入使用。2.对于进口设备应高于国家标准要求进行。3.其它验收费用由中标人承担。 |
| 4 | 培训、技术支持和安装调试 | 1.培训：1.1投标人应对采购人提供相应的培训计划并免费进行培训。1.2培训方式：现场培训1.3培训地点：采购人指定地点1.4人数：不限2.技术支持：中标人应及时提供所需零配件。3.安装调试（若需要安装调试）：3.1 安装地点：采购人指定地点。3.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。3.3 中标人免费提供合同货物的安装服务。3.4 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 5 | ▲付款方式 | 1、合同生效以及具体实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总金额40%的预付款（供应商需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。供应商在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；2、余款在项目验收合格后15日内予以支付；3、采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付至供应商账户。供应商不提供发票的，采购人有权不予支付。 |
| 6 | 违约责任 | 1、中标人逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价百分之五的滞纳金；中标人逾期5日不能交货的，视为中标人不能交货，采购人有权解除合同，中标人应承担违约责任，应向采购人支付合同总价百分之十的违约金。2、中标后中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |

第四部分评标办法

**评标办法前附表**

**资格审查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查因素** | **审查内容** | **审查标准** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）原件扫描件或者电子营业执照 | （1）如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；（2）如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；（3）如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；（4）如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；（5）如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。注：以上材料需要复印件加盖公章（自然人则签字）。 |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 承诺函 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函，格式附后。 |
| 3 | 制造商为中小企业 | 中小企业声明函 | 提供《中小企业声明函》格式以采购文件附件为准。 |
| 4 | 诚信记录 | 供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况无不良记录。 | 开标当日为准对供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 5 | 联合体响应 | 非联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |

**注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。**

**2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。**

**符合性审查表(可放弃关联)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **要求** |
| 1 | 投标文件的签署盖章 | 按采购文件规定签字或盖章的。 |
| 2 | 实质性条款响应 | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注▲号条款）无负偏离的。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 提供有效的法定代表人证明书及身份证明/法定代表人授权委托书及身份证明和社保证明。 |
| 4 | 无效响应条款 | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款的。 |
| 5 | 其他 | 响应供应商无虚假应标、串通响应的情形。 |
| 6 | 其他 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |

**注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。**

**评分表**

|  |  |
| --- | --- |
| **评分项目** | **评 分 标 准 及 细 则** |
| **投标报价（35分）** | **价格分（35分）** | 评标基准价=满足招标文件要求的参与评审价格中的最低价；评标基准价得分为满分。参与评审价格=投标报价投标报价得分=（评标基准价/参与评审价格）×35分投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |
| **商务（13分）** | **投标人资信及认证（8分）** | 【客观分】1、投标人提供有效期内的投标人具有家具产品有害物质限量认证证书【木家具】，满足得3分。2、投标人提供有效期内的CEC低VOCs家具产品认证证书，认证单元（含木家具），满足得3分。3、投标人提供中国环保产品认证CQC的得2分。注：投标文件中提供证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图。 |
| **业绩（3分）** | 【客观分】投标人提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类家具产品类业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。 |
| **政策功能（2分）** | 【客观分】1、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得1分；2、投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得1分。 |
| **技术（52分）** | **设计效果图（10分）** | 【主观分】投标人根据采购清单和家具尺寸提供“普通教室（45套午休课桌椅、书包柜（靠窗）、书包柜（后墙）卫生柜（后墙））、计算机教室”效果图，效果图的设计美观、布局合理、对各重点、亮点的把握与处理紧扣主题的得5分；效果图设计较美观、布局较合理、对各重点、亮点的把握与处理较能紧扣主题的得3分；效果图设计美观性不强、布局不太合理、对各重点、亮点的把握与处理基本能扣主题的得1分；效果图设计与项目偏离较大的不得分。 |
| 【主观分】投标人根据采购清单和家具尺寸提供“图书馆”效果图，效果图的设计美观、布局合理、对各重点、亮点的把握与处理紧扣主题的得5分；效果图设计较美观、布局较合理、对各重点、亮点的把握与处理较能紧扣主题的得3分；效果图设计美观性不强、布局不太合理、对各重点、亮点的把握与处理基本能扣主题的得1分；效果图设计与项目偏离较大的不得分。 |
| **项目实施方案（5分）** | 【主观分】投标人根据本项目特点提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）1）原材料准备、生产过程切合实际，供货保障流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供有针对性的服务措施的得5分；2）原材料准备、生产过程切合实际，供货保障流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得3分；3）实施方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分；4）未提供相关内容的不得分。 |
| **项目进度计划及措施（5分）** | 【主观分】投标人根据本项目特点提供的项目进度计划及措施（包含项目实施人员配置及管理机构配置，项目实施进度计划，供货保证措施，运输过程保障措施）方案内容完整合理、切合实际、步骤清晰、有针对性得5分； 方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的得3分； 方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分； 未提供的不得分。 |
| **产品品控情况（8分）** | 【主观分】产品制作具有健全的工艺流水线，加工工艺技术水平先进，保障措施全面到位；具有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，产品生产过程中的质量控制措施完善的，得8分；略有欠缺或不到位的得6分；产品制作程序完善，但无健全的工艺流水线、有硅烷流水线，加工工艺具备通用技术水平的得4分；产品不具备工艺流水线、加工工艺技术水平粗糙、保障措施不到位，不具有独立品管部门和专门品管人员，产品生产过程中的质量控制措施不够全面的得2分；未提供相关描述不得分。 |
| **安装调试方案（5分）** | 【主观分】提供了完善的安装调试方案（包括安装组织部署，安全施工安装管理措施，紧急故障处理预案），安装调试方案完整合理、切合实际、步骤清晰、有针对性的得 5分； 方案内容基本符合本项目的安装调试要求，但是实行上略有欠缺的得3分； 方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物安装要求有差距的得1分； 未提供的不得分。 |
| **技术响应程度（6分）** | 【客观分】满足招标文件明确的标★技术条款要求的该项得6分；技术条款低于标★技术要求（负偏离）的每项扣1分。 |
| **售后服务方案（10分）** | 【主观分】根据投标人提供的服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺。由评标委员会进行评议：1）各项服务承诺能与采购人实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分；2）各项服务承诺与采购人实际基本相结合，但承诺及保障只能基本符合货物实际使用情况，基本满足采购人使用要求的得3分；3）服务承诺和保障措施不够符合项目实际要求，且存在一定缺项的得1分；4）未提供相关内容的不得分。 |
| 【主观分】根据投标人提供的质保期方案，需包含但不限于以下要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服务保障；④售后服务机构的设置。由评委进行综合评议：1）质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，服务目标明确清晰的得5分；2）方案内容基本符合采购人实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得3分；3）方案内容不够符合项目实际要求，且存在一定缺项的得2分；4）未提供相关内容的不得分。 |
| **维修响应时间（3分）** | 【客观分】家具出现故障时维修人员能在1小时内到达现场的得3分，2小时内到达现场的得2分,3小时内到达现场的得1分。 |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐1名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

 4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

 4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

4.2.14上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

4.2.15不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.2.16不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.17法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分拟签订的合同文本

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目（招标编号：）的招标结果，签署本合同。

**一、货物内容**

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、技术资料**

3.1乙方应按要求在规定的时间组织安装，向甲方提供使用货物的有关技术资料，做好各项质量检查及记录，通过竣工验收，移交竣工图纸。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、安全生产**

4.1 乙方必须落实安装中的安全、文明施工和消防、治安等事宜，若发生以上责任事件，一切责任和后果由乙方负责。

**五、知识产权及产权担保**

5.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

6.1 乙方交纳人民币 元作为本合同的履约保证金。

**七、转包或分包**

7.1本合同范围的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

**八、质保期**

8.1 质保期年。（自交货验收合格之日起计）

**九、交货期、交货方式及交货地点**

9.1 交货期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

**十、货款支付**

**十一.税**

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。乙方须向甲方提供合同金额13%的增值税专用发票。

**十二、质量保证及售后服务**

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十三、调试和验收**

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

**十四、货物包装、发运及运输**

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十五、违约责任**

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十六、不可抗力事件处理**

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、诉讼**

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为慈溪市。

**十八、合同生效及其它**

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议并报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3 招标书和乙方的应标文件、及应标承诺等作为本次合同不可分割的一部分，乙方必须严格遵守执行。

18.4本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本 份，(用途)。

 甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

 签订地点： 签订日期： 年 月 日

第六部分应提交的有关格式范例

**资格文件部分**

**目录**

（1）营业执照复印件………………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………（页码）

**一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件4）。

**三、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

1. 投标函………………………………………………………………………（页码）
2. 营业执照副本复印件（加盖投标人公章）………………………………（页码）
3. 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）
4. 投标人股权信息表…………………………………………………………（页码）
5. 详细的“交货清单”………………………………………………………（页码）
6. 技术规范偏离表……………………………………………………………（页码）
7. 商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）
8. 投标人资信及认证…………………………………………………………（页码）
9. 完成的类似项目一览表（附合同复印件）………………………………（页码）
10. 项目实施方案………………………………………………………………（页码）
11. 效果图………………………………………………………………………（页码）
12. 项目进度计划及安排………………………………………………………（页码）
13. 产品品控情况………………………………………………………………（页码）
14. 安装调试方案………………………………………………………………（页码）
15. 售后服务方案………………………………………………………………（页码）
16. 政府采购政策………………………………………………………………（页码）
17. 第四部分“评标办法”中要求提供的资料………………………………（页码）
18. 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）
19. 缴纳采购代理服务费承诺书………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

3、如我方中标，我方承诺：

3.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

3.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、其他补充说明:。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

1. **营业执照副本复印件（加盖投标人公章）**

|  |
| --- |
|  |

**三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**法定代表人身份证明**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码：

 系 （供应商名称） 的法定代表人，为 （项目编号、项目名称） 项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

 特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖供应商公章。

 投标人名称(盖章)：

 签发日期： 年 月 日

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

**法定代表人授权委托书***（法人参加投标，无需提供委托书）*

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购磋商的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

 投标人名称(盖章)：

 签发日期： 年 月 日

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

**附近六个月任一月缴纳社保证明**

**四、投标人股权信息表**

|  |
| --- |
| **投标人股权信息表** |
| 项目编号： |
| 项目名称： |
| 序号 | 投标人名称 | 法定代表人 | 股东（股权比例） | 董事 | 监事 | 授权代表 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人全称（盖章）： |

**五、交货清单**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格及型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：

**六、技术规范偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：

**七、商务条款偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：

**八、完成的类似项目一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目时间年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：

**九、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**十、缴纳采购代理服务费承诺书**

浙江致信招标代理有限公司：

我方在你公司组织的【项目名称】（项目编号）的采购活动中若获成交，我方保证于中标后[具体时间]，按采购文件**“投标人须知前附表”**规定的采购代理服务费缴纳标准及方式，向你公司支付采购代理服务费。

我方理解并承诺，若未能按时缴纳采购代理服务费，由此产生的法律责任我方自行承担。我方承诺，本承诺书一旦盖章，即具有法律效力。

特此承诺。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表…………………………………………………………………（页码）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明…………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标项号 | 项目名称 | 投标总价（人民币：元） |
|  |  |  |
| 投标人申明 |  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、投标分项报价表

招标项目名称：\_\_\_\_\_\_\_ 招标编号：\_\_\_\_\_ （人民币：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格及型号 | 产地 | 数量单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 投标总价组成 |
| 产品总价 | 备品备件费 | 专用工具费 | 安装调试费 | 技术服务培训费 | 运输保险费等 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |

*说明：1、项7=项8+项9+项10+项11+项12+项13，项7=项6\*项5；*

1. *“投标总价合计”应与“开标一览表”中第二项“总投标价”一致。*

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

三、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]**

**四、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 午休课桌椅（小学），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
2. 课桌椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
3. 书包柜（靠窗），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
4. 书包柜（后墙），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
5. 卫生柜（后墙），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
6. 四人餐桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
7. 八人餐桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
8. 教师讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
9. 学生桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
10. 学生椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
11. 18种地形地貌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
12. 断裂构造及地貌演变模型，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
13. 岛屿成因演示模型，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
14. 海底地形模型，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
15. 断层、褶皱模型，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
16. 地壳变动模型，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
17. 沉积地层模型，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
18. 运行仪底座，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
19. 立体地形背景墙，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
20. 地形地貌柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
21. 教师讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
22. 学生桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
23. 学生凳，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
24. 展示架1.2米，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
25. 手链编织器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
26. 星形编织器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
27. 叉形编织器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
28. 长条编织器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
29. 圆型编织器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
30. 波浪型编织机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
31. 牛奶棉毛线，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
32. 圆型针织机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
33. 藤筐，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
34. 绕线方板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
35. 穿线挂板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
36. 桌垫，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
37. 仪器柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
38. 升降大讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
39. 音乐凳，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
40. 百变组合柜下柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
41. 百变组合柜下柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
42. 合唱台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
43. 升降大讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
44. 音乐椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
45. 百变组合柜下柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
46. 百变组合柜下柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
47. 曲谱架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
48. 音乐器材柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
49. 教师讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
50. 教师椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
51. 美术桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
52. 实木凳，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
53. 边柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
54. 水槽台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
55. 台面一体盆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
56. 挡水条，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
57. 单联水嘴，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
58. 作品展示架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
59. 教师美术桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
60. 教师椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
61. 单人美术桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
62. 美术凳，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
63. 收纳柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
64. 水槽台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
65. 作品展示架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
66. 挡水条，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
67. 台面一体盆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
68. 单联水嘴，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
69. 桌垫，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
70. 陈列柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
71. 瑜伽垫，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
72. 舞蹈练功球，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
73. 舞蹈拉力带，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
74. 星形舞蹈垫，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
75. 五边形舞蹈垫，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
76. 舞蹈垫收纳车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
77. 二层鞋柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
78. 更衣柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
79. 教师讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
80. 双位电脑桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
81. 凳子，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
82. 升降大讲台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
83. 折叠桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
84. 培训椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
85. 文件柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
86. 文印桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
87. 文印椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
88. 体温监测用品，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
89. 应急物资，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
90. 防爆器材柜+物资五件套，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
91. 保安设备，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
92. 保安室长柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
93. 造型书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
94. 借书台办公椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
95. 连廊卡座，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
96. 卡座软包，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
97. 方书桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
98. 造型书吧，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
99. 双面书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
100. 造型书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
101. 图书馆柱子书架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
102. 弧形书架卡座，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
103. 造型书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
104. 单人沙发，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
105. 双人沙发，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
106. 茶几，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
107. 地毯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
108. 矮柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
109. 弧度造型书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
110. 造型书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
111. 亚克力书架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
112. 卡座，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
113. 动物书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
114. 楼梯书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
115. 楼梯斜书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
116. 楼梯间书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
117. 楼梯间书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
118. 阅览桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
119. 书架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
120. 椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
121. 书柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
122. 阅览桌，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
123. 椅，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
124. 坐垫，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
125. 文化字体，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
126. 校园文化标语，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；
127. 窗户氛围布置，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**附件5：**

**政府采购活动现场确认声明书**

浙江致信招标代理有限公司：

本人经由（单位）负责人（法定代表人）合法授权参加慈溪市星河书院功能教室家具采购项目（编号：330282202507005120）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

供应商代表签名：

2025年月日

*注：投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，签署完成后，扫描发送至邮箱：253656196@qq.com；*