**海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目(第二次）**

**竞争性磋商文件**

**采购项目编号：南政采招竞磋（货物）2022-11**

**采购项目名称：海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目(第二次）**

**采 购 单 位：海南州人民代表大会常务委员会办公室**

**海南州政府采购中心**

**2022年7月**

**目 录**

[第一部分 投标人须知前附表 4](#_Toc24560)

[第二部分 投标人须知 7](#_Toc16620)

**[一、说 明 7](#_Toc11999)**

**[二、磋商文件说明 7](#_Toc2364)**

**[三、磋商响应文件的编制 8](#_Toc18613)**

**[四、磋商响应文件的递交 10](#_Toc11528)**

**[五、磋商过程 11](#_Toc11399)**

**[六、磋商程序及方法 11](#_Toc10899)**

**[七、确定成交供应商 13](#_Toc29958)**

**[八、授予合同 15](#_Toc22876)**

**[九、磋商活动终止 16](#_Toc27899)**

**[十、处罚 16](#_Toc3366)**

**[十一、其他 17](#_Toc1212)**

[第四部分 磋商响应文件格式 28](#_Toc6696)

[第五部分 磋商及采购项目服务要求 46](#_Toc9737)

**[一、磋商要求 46](#_Toc16906)**

**[二、项目概况及具体要求](#_Toc12838)** [错误！未定义书签。](#_Toc12838)

**海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目(第二次）**

海南州政府采购中心受海南州人大办公室委托，拟对海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目(第二次）进行国内竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参加投标。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 南政采招竞磋（货物）2022-11 |
| 采购项目名称 | 海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目(第二次） |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 人民币47.57万 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 各包要求 | 具体要求详见《竞争性磋商文件》内容([点击此处下载](http://ufgov.jilin.filedownload.com/))。 |
| 各包供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；2、（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； |
| 公告发布时间 | 2022年7月13日 |
| 竞争性磋商文件发售起止时间 | 2022年7月14日--2022年7月20日,每天上午8:30-11:30,下午14:30-17:30（节假日除外）。 |
| 竞争性磋商文件发售方式 | **政采云平台线上获取** |
| 竞争性磋商文件售价 | 人民币0元/包 |
| 竞争性磋商文件发售地点 | **线上：政采云平台：https://www.zcygov.cn/（获取）** |
| 购买招竞争性磋商文件时应提交材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（参考磋商文件格式（5、6））及法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案。） |
| 磋商截止时间 | 2022年7月25日14时30分 |
| 磋商时间 | 2022年7月25日14时30分 |
| 投标及开标地点 | **线上：政采云平台https://www.zcygov.cn/****线下：海南州公共资源交易有限责任公司开标室二** |
| 采购单位及联系人电话 | 采购人：海南州人大办公室联系人：宋先生联系电话：13909740509 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 海南州政府采购中心联系人：李女士联系电话：0974-7553334 |
| 2保证金信息 | 分包编号：南政采招竞磋（货物）2022-11-1项目名称：海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目(第二次） 分包一户名：海南州公共资源交易有限责任公司保证金专户；开户行：青海银行海南州分行；保证金子账号：**7779905201000437513**保证金金额：9500 |
| 其他事项 | **1.本次招标采用线上和线下都提交投标文件的方式进行采购，线上投标文件和线下投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传平台和送达开标地点，线上投标文件和线下投标文件内容必须保持一致。****2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。** |
|  监督电话 | 财政监管部门：海南州财政局  联系电话：0974-8510297 |

# **海南州政府采购中心**

 2022年7月13日

# **第一部分 投标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目(第二次） |
| 采购项目编号 | 南政采招竞磋（货物）2022-11 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 人民币47.57万 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 采购要求 | 具体要求详见《竞争性磋商文件》内容。 |
| 公告发布时间 | 2022年7月13日 |
| 报名、磋商文件获取时间 | 2022年7月14日--2022年7月20日,每天上午8:30-11:30,下午14:30-17:30（节假日除外）。 |
| 报名、磋商文件获取方式、地点 | **线上：政采云平台：https://www.zcygov.cn/在线上提交**注：投标供应商必须在报名时间截止前向采购代理机构提交报名资料 |
| 竞争性磋商文件售价 | 人民币0元/包 |
| 供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；2、（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； |
| 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额退还；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额退还（不退现金）。 |
| 响应文件的密封 | 响应文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“于2022年7月25日14时30分（北京时间）之前不准启封”字样。 |
| 递交响应文件方式 | **线上：政采云平台：https://www.zcygov.cn/在线上提交****线下：现场递交（海南州公共资源交易有限责任公司开标室二）接受供应商以邮寄形式的响应文件** |
| 磋商截止时间 | 2022年7月25日14时30分 |
| 磋商时间 | 2022年7月25日14时30分 |
| 磋商响应文件送达及磋商地点 | **线上：政采云平台：https://www.zcygov.cn/在线上提交****线下：现场递交（海南州公共资源交易有限责任公司开标室二）** |
| 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），进行电话答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
| 交货期 | 交货期：签订采购合同后30日内交货地点地点：按采购单位要求 |
| 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60日历日 |
| 免费质保期 | 验收合格后1年以上 |
| 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。采购代理机构留存两份原件备案。 |
| 采购单位及联系人 | 采购人：海南州人大办公室联系人：宋先生联系电话：13909740509 |
| 采购代理机构及联系人 | 海南州政府采购中心联系人：李女士联系电话：0974-7553334 |
| 纪检监督部门及电话 | 财政监管部门：海南州财政局  联系电话：0974-8510297 |

**第一部分 投标人须知**

**一、说 明**

**1.适用范围**

1.1本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

**2.采购方式、合格的投标人**

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标人：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

**3.磋商费用**

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

**二、磋商文件说明**

**4.磋商文件的构成**

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目服务要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标人未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应）。

5.竞争性磋商文件、采购活动和成交结果的质疑

参加竞争性磋商的供应商认为竞争性磋商文件、采购活动和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并告知本项目的所有潜在供应商。

质疑时效期间的计算：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或竞争性磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为采购程序各环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。

**6.磋商文件的澄清、修改**

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前；不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，告知本项目的所有潜在供应商。

**三、磋商响应文件的编制**

**7.磋商响应文件的语言及度量衡单位**

7.1投标人提交的磋商响应文件以及投标人与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由投标人负责。

**8.磋商报价及币种**

8.l磋商报价为总报价。必须包括：产品费、设备费、保险费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 投标人应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

**9.磋商保证金**

9.1 投标人须在磋商截止期前一天17:00以前按投标项目预算总额的2%缴纳投标保证金，玖仟伍佰元整 RMB:9500。具体时间以保证金到账时间为准。本次采购活动中未成交且投标人未发生违规行为的，由采购代理机构在法定期限内退还磋商保证金；成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内予以退还。

9.2 投标人应将缴款证明扫描（或复印）件盖章后装订在磋商响应文件中。

9.3 投标人磋商现场签到时，须将磋商响应文件和电子标书一并提交（电子标书与书面磋商响应文件内容必须完全相同，包括磋商文件要求的签字、盖章）。否则，视为无效响应。

**10.磋商有效期**

磋商有效期为自磋商开始之日起60天。

**11.磋商响应文件构成**

11.1投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

（1）磋商响应文件封面

（2）磋商函

（3）竞争性磋商首次报价表

（4）分项报价表

（5）法定代表人证明书

（6）法定代表人授权书

（7）投标人承诺函

（8）供应商诚信承诺书

（9）资格证明材料

（10）财务状况、纳税及社保证明

（11）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明

（12）无重大违法记录声明

（13）磋商保证金

（14）投标人类似业绩证明材料

（15）技术方案

（16）企业小型、微型企业声明函

（17）磋商最后报价

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标人提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。

**12.磋商响应文件编印和签署**

12.1 投标人须提交一式四份磋商响应文件（一份正本、三份副本）**，**每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的磋商响应文件一概不予接受。

12.2磋商响应文件的正、副本均需打印，并由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.3磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

12.4要求投标人提交电子标书（u盘）一份。

**四、磋商响应文件的递交**

**13.磋商响应文件的密封和标记**

13.1投标人应将磋商响应文件正、副本分别封装在自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明磋商项目编号、采购项目名称、投标人的名称等。

13.2电子标书（u盘）单独放入信封袋中，加贴封签，并在封签处加盖公章，投标人签到时与磋商保证金缴款证明（原件）一并提交。

13.3密封后的磋商响应文件均应：

（1）按“投标人投标前须知”注明的时间、地址送达；

（2） 投标专用袋用“于2022年 月 日14：30之前不准启封”标签密封。

13.4如果投标人未按第13．1－13．3条要求将磋商响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

13.5投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

**14.递送磋商响应文件的地点、截止日期**

 14.1磋商响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2所有磋商响应文件都必须按“投标人须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

14.3采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的磋商响应文件。

**15.磋商响应文件的撤回**

允许投标人在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

**五、磋商过程**

**16.磋商过程**

16.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。投标人应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。

16.2 磋商时，磋商响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

**六、磋商程序及方法**

**17.磋商小组**

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答投标人及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

**18.磋商程序**

18.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。磋商响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

18.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，磋商响应文件有下列情况之一的，按无效响应处理。

（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；

（2）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

（3）未按磋商文件要求提供相关资料的；

（4）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定编写，编印和签署及要求签字、盖章的；

（5）磋商响应文件编排混乱导致磋商小组无法评标的；

（6）项目服务期、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；

（7）磋商项目的服务内容、服务标准明显不符合采购项目要求的；

（8）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（9）磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（10）磋商响应文件中所提供产品不符合《省级行政事业单位通用办公设备配置标准表》的；

（11）法律、法规规定的其他情形。

18.2.2非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标人法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标人拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标人主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

**19.评审办法**

19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为商务部分（磋商最后报价）、技术部分二部分组成（满分100分）。

19.2评审标准和分值分配：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 满分分值 |
| Ⅰ | 商务部分（满分30分） | 投标报价 | 30 |
| Ⅱ | 技术部分（满分70分） | 技术质量 | 70 |

具体项目及评分细则：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 满分 分值 | 评审标准 |
| 商务部分 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分70分 | 技术参数 | 30 | 针对本项目投标技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得30分；主要参数满足招标文件要求，有细微偏离每一项偏离扣2分，扣完为止。 |
| 方案设计 | （10 | 投标人须根据项目采购需求，编制项目总体建设方案，内容至少包括本项目建设背景、现状和存在的问题、项目建设需求和意义，提出项目建设的整体设计思路。对用户现状、总体建设目标、建设范围、建设需求及必要性理解正确，对业务流程理解透彻和阐述详细且精准，提出切实可行方案的得10分；需求分析、理解基本准确的得8分；需求分析、理解不准确的得5分；未提供不得分。 |
| 实施方案 | （10 | 投标人根据本项目采购需求，编制详细的项目实施方案，包括但不限于①实施计划②实施进度③质量控制措施④设备安装点位图、连接图和系统图。方案完全符合要求且思路清晰、科学、完整，阐述详实，符合采购需求的得10分；方案较为可行，阐述基本充分的得8分；方案一般，阐述不够充分的得5分；未提供方案不得分。 |
| 售后服务 | 12 | 1、针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：售后服务机构和人员、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量、售后服务方式和特色、详尽的组织配送及验收。进行横向比较，方优秀得7分，良好得4分，一般得2分，差或未提供不得分。2.提供售后服务相关承诺的，得1分；未提供不得分。3、在青海省有服务机构的，得4分；有合作性服务机构的,得2分，没有的不得分。（需提供合作性服务机构的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证及售后服务计划、措施)等相关证明材料）。 |
| 节能和环保 | 2 | 投标产品为节能产品得1分；投标产品为环保产品得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 自主创新产品 | 2 | 投标产品属自主知识产权的，得2分，反之不得分。 |
| 业绩情况 | 4 | 提供自2019年以来类似项目业绩证明材料，每提供1份得 1分,满分4分；不提供不得分。（提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描或复印件证明。签订合同时原件备查）。 |

**七、确定成交供应商**

**20.推荐并确定成交供应商**

20.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预成交供应商候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

20.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

**21.成交通知**

21.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，。

21.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

**八、授予合同**

**22.签订合同**

22.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报采购代理机构审核备案。

22.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

22.4磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

**九、磋商活动终止**

**23. 终止情形**

23.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算额度的供应商不足三家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2终止磋商活动后，由采购代理机构说明原因。

**十、处罚**

**24.处罚情形**

有下列情形之一的，投标人的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。情节严重的，报州财政局依法进行处理：

24.1投标人在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2投标人在响应文件中提供虚假材料的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9法律、法规规定的其他情形的。

**十一、其他**

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

# **第三部分** **第四部分 海南州政府采购项目合同书**

**海南州政府采购项目合同书**

**采购项目名称：海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目（第二次）**

**采购项目编号：南政采招竞磋（货物）2022-11**

**采购合同编号： NZCZJC-2022-11**

**合同金额（人民币）：**

**采购人（甲方）：（盖章）**

**中标人（乙方）：（盖章）**

**采购日期：**

**采购人（以下简称甲方）：**

**中 标 人（以下简称乙方）：**

甲、乙双方根据项目（项目编号： ）的竞争性磋商文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 标的名称 | 型号规格（按采购单位要求添加技术规格响应表） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币 （大写） （中标金额） 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交货期、地点和要求

1. 交货期：；交货地点：

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

双方协议商定

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在10 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现自然灾害情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：账号：

联系电话：

签约时间：年月日

采购代理机构：海南州政府采购中心

负责人或经办人：

合同备案间：年月日

**合同通用条款**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

**1.定义**

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

**2.技术规格要求**

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

**3.合同范围**

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

**4.合同文件和资料**

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

**5.知识产权**

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

**6.保密**

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

**7. 质量保证**

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

**8.包装要求**

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

**9. 价格**

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

**10.交货方式及交货日期**

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

**12.付款条件**

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

**13.履约保证金**

13.1乙方应在合同签订前，按招标文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

**14.索赔**

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

**15.迟延交货**

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

**16.违约赔偿**

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

**17.不可抗力**

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

**18.税费**

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

**19.合同争议的解决**

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

**20.违约解除合同**

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

**21.破产终止合同**

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

**22.转让和分包**

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

**23.合同修改**

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

**24.通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

**25.计量单位**

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

**26.适用法律**

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

##

**第四部分磋商响应文件格式**

**附件1：磋商响应文件封面 正（副）本**

**海南州政府采购项目**

**磋商响应性文件**

**采购项目编号：**

**采购项目名称:**

**投 标 人：**

 **投标人：（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件2****：磋商函**

**磋商函**

**致：海南州政府采购中心**

我们收到（项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人姓名： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**投标人：（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件3****：竞争性磋商首次报价表**

**竞争性磋商首次报价表**

**投标人名称：** 单位：人民币(元)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **竞争性磋商首次报价（元）** | **交货期** |
|  | **大写：** |  |
| **小写：** |

**注：**1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价为总报价。必须包括：必须包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

 **投标人：（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件4：分项报价表**

 **分项报价表**

**投标人名称： 包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写：小写： |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

 2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

**投标人： （公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

**技术规格响应表**

**投标人名称： 包号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

1. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按评分标准处理。
2. 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

**投标人： （公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件****5：法定代表人证明书**

**法定代表人证明书**

**致：海南州政府采购中心**

 （法定代表人姓名） 现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：年龄：民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**投标人：（公章）**

**法定代表人：（签字）**

 **年 月 日**

**附件6：法定代表人授权书**

**法定代表人授权书**

**致：海南州政府采购中心**

 （投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名） 特授权 （委托代理人姓名） 代表我单位全权办理针对项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自 年月日起至 年月日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字：

职务： 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**投标人：（公章）**

 **年 月 日**

**附件7：投标人承诺函**

**投标人承诺函**

**致：海南州政府采购中心**

关于贵方2022年月 日 （项目编号）采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

 1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

 2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

 3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

 4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

**投标人：（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件****8：供应商诚信承诺书**

**供应商诚信承诺书**

**致：海南州政府采购中心**

为了诚实、客观、有序地参与海南州政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加海南州政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

**投标人：（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**附件9：资格证明材料**

**资格证明材料**

资格证明材料包括：投标人有效的营业执照，磋商文件规定的有关资质证书、许可证书、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等。如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

**附件10：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

**财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

按照磋商文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1. 经第三方机构出具的上一年度（2021年度）财务状况审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表及其附注，扫描（或复印）件应全面、完整、清晰；新注册不满一年的企业提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2. 近三个月内依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。

**附件****11：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

**具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明**

投标人应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；提供项目管理及实施方案、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。

**附件12：无重大违法记录声明**

**无重大违法记录声明**

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供信用中国网截图，时间为开标前20天内）

**附件13：磋商保证金**

**磋商保证金**

**致：海南州政府采购中心**

我方为项目（项目编号：）递交保证金人民币 （大写：人民币 元）已于 年 月 日以账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

**供应商：（公章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字）**

 **年 月 日**

**附件14：投标人的类似业绩证明材料**

**投标人的类似业绩证明材料**

提供近3年以来的类似业绩证明材料。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

**附件15：技术方案**

 **（格式自拟）**

**附件16：中小企业声明函（货物）**

**中小企业声明函（货物）**

**致：海南州政府采购中心**

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、若无此项内容，可不提供此函。

**企业名称：（公章）**

**企业法定代表人：（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件17：磋商最终报价表**

**磋商最终报价表**

**投标单位名称：** 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **磋商最终报价（元）** | **服务期** | **备注** |
|  | **大写：** |  |  |
| **小写：** |
| **最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件）** |
|  |

注：1、在磋商过程中，磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2、此表不需装订在磋商响应文件中，投标人事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的投标人现场填写。

**投标人：（公章）**

 **法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）**

 **年 月 日**

**第五部分 磋商及采购项目服务要求**

**一、磋商要求**

**1、磋商说明**

1.1投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标

2.1技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

3.1.交货时间：签订采购合同30日内安装交付使用

3.2.交货地点：交付甲方指定地方

**海南州人大常委会会议室、党员活动室及代表之家改造项目参数**

|  |
| --- |
| 会议室LED大屏 |
| 序号 | 品名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 小间距LED显示屏7.2平方 | 1、像素点间距 1.66±0.05mm2、像素构成 1R1G1B3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度4、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。5、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广6、控制方式 同步控制系统7、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电8、整屏平整度 ≤0.1mm9、模组平整度 ≤0.03mm 10、拼接缝 ≤0.03mm11、模组结构 灯驱合一12、单元板分辨率 18432Dots13、亮度 ≥600Cd/m²14、亮度均匀性 ≥98%15、亮度调节 支持亮度调节功能16、水平视角 ≥160°17、垂直视角 ≥160°18、对比度 ≥7000：119、刷新率 刷新率达到3840Hz20、画面延时 ≤500ns21、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB22、信噪比 ≥47dB23、换帧频率 60Hz，支持120Hz等3D显示技术24、峰值功耗 ≤400W/m²25、输入电压 4.2±0.1V26、最大电流 ≤5A27、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ28、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟29、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置（提供第三方证明材料，并加盖原厂公章） | ㎡ | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 控制接收系统 | 1.集成HUB320。2.单卡支持32组RGB信号并行输出3.单卡最大带载512×384像素点4.支持色度、亮度一体化逐点校正5.支持低亮高灰以及色温调节6.支持修缝技术7.支持任意抽行抽列抽点8.快速升级和快速发送校正系数9.支持网线检测10.支持1~1/64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描11.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏12.支持DC3.3V~6V超宽工作电压提供厂家售后服务承诺书和项目授权书；为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧（并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告）为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（并提供CMA、CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告）为保证显示屏整体亮度的一致性，接收卡需支持一键修缝功能（并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告） | 套 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 视频处理器 | 1.支持1路DP1.4、1路HDMI2.0输入2.支持2路HDMI1.4和2路DVI输入3.支持最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素4.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置5.支持16路千兆网口输出6.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放7.支持6画面显示，位置，大小可自由调节8.支持精确颜色管理，调整显示屏色域9.支持视频同步锁相技术10.支持独立音频输入输出11.支持HDMI和DP音频解析输出12.支持LAN口控制13.支持手机端APP控制14.支持RS232串口协议控制15.支持主动式3D显示功能（选配）16.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术17.支持亮度和色温调节支持精确颜色管理，调整显示屏色域18.支持视频同步锁相技术19.支持独立音频输入输出20.支持HDMI和DP音频解析输出21.支持LAN口控制22.支持手机端APP控制23.支持RS232串口协议控制24.支持主动式3D显示功能25.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术26.支持亮度和色温调节须提供设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）通过该发送可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内 （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）可在局域网内实现通过 web 控制设备，支持 Windows、macOS、Linux、麒麟系统、 Android、iOS 等系统平台，支持电脑、平板、 手机等多种硬件平台。 （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）可稳定的兼容显卡，网络盒子，会议系统， 拼接器，DVD，信号发生器等多种信号源 （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告）支持通过网络控制设备，支持 TCP 和 UDP （提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告 | 套 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 电源 | 1、工作温度 -40℃-+70℃ 2、低温启动特性 -40℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 50A，可以启动3、储存温度 -40℃-85℃4、散热方式自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热5、短路保护可长期短路，消除短路后自动恢复工作6、过流保护 60~80A 故障消除后自动恢复7、工作额定输出电压 V1:+4.2Vdc8、额定输出电流范围 0～50.0A | 套 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 配电柜 | 1、安全性 内部线材均采用10平方国标纯铜导线；2、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭；3、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制4、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能；5、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 6、额定工作电压 380V/220 | 台 | 1 |
|
|
|
|
| 6 | 钢结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；2、要求：抗震7级，抗风8级；3、包边：不锈钢包边； | ㎡ | 7.8 |
| 7 | 配件 | 配套网线、电源线等耗材 | 批 | 1 |
| 8 | 安装及调试 | 设备的安装以及调试 | 批 | 1 |
| 海南州人大常委会会议室扩声与数字会议系统 |
|
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 数字会议系统 |  |  |
| 1 | 会议主机【标准系列】 | 1.机箱采用标准2U设计，显示采用3.2寸彩色显示屏；2.支持先入先出模式.后入后出模式.限制模式.电脑/主席允许模式.自由讨论模式；3.配有四进一出视频矩阵，可直接控制最多三个摄像球，完成视频会议功能；（提供第三方CNAS检测报告复印件证实该功能并加盖厂家公章。）4.多种输入输出接口主输入.卡座输入和前置输出.辅助输出及录音输出接口；（提供第三方CNAS检测报告复印件证实该功能并加盖厂家公章。）5.带有RS232接口，可以连接电脑或中央控制系统；6.带有RS232视频控制输出口，可以直接输出Pelco-P.Pelco-D.VISCA控制协议，控制最大3个摄像机，完成摄像自动跟踪；7.可以配合专用的会议主机跟踪连接器，直接控制高清视频切换矩阵，完成高清视频自动切换；8.内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输；9.供给讨论单元使用，其输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围，确保与会者的使用安全；10.功耗标准<120W；11.密码设定功能，主机要修改菜单设定，必须通过密码来进入，这样保证会议主机设定稳定可靠；（提供第三方CNAS检测报告复印件证实该功能并加盖厂家公章。）12.信噪比>80dB(A)；13.动态范围>90dB14.总谐波失真小于0.1%AT1KHz15.通道串音>80dB；16.会议主机具有4路输出接口，其中每路可接20个，单台主机可接60个单元，通过扩展主机可达1000多台，最远线路长度可高达100米；17.环境温.湿度要求-20～60℃/0-95%(无凝结)；18.供电：AC100V~240V50/60Hz,机内采用开关变压器，功率充足；19.为了会议系统的稳定性，会议系统的生产厂商须提供IS09001标准质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证（AAA）证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证、IEC27001：2013信息管理安全体系认证、IECQ-QC80000电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系符合性认证证书、知识产权管理体系认证证书。提供证书复印件并加盖厂商公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 主席话筒（台面式） | 1.超大静音开关设计；2.稳固的带锁紧插拔式咪杆设计；3.高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm；4.红色雾面指示灯设计，指示发言状态；5.支持多支主席同时在线；6.长距离传输对音质不会有任何影响；7.“线形手拉手”连接，系统连接更方便可靠；8.超强的抗手机RF干扰性；9.主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元；10.话筒带有80\*30mm的LED显示屏，可以显示多种话筒信息，并可以对各种操作进行提示；11.独有创新的自我检测功能，配合软件可自动完成设备自检，让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠；12.屏幕尺寸80\*30（mm）；13.拾音距离0-500mm；14.音频频响40Hz-19KHz；15.灵敏度-42dB±3dB；16.信噪比-80dB；17.谐波失真<0.3%(1KHz)；18.电源 DC24V； | 1 | 台 |
| 3 | 代表话筒（台面式） | 1.具备防手机干扰功能，具有多种发言模式，操作简明.功能齐全，具有高度保密性；2.单元IP地址码人性化设置，配合预设点，带视像跟踪功能；3.128\*64 LCD显示屏，可显示电池电量.话筒ID号.系统控制信息等工作状态；4.防止窃听可实现多路语音信号和数据的双向传输及控制；5.电容式高保真咪头设计，提供一流的清晰度及指向性；6.采用超大容量的锂电池供电，支持长达15小时的连续发言时间及25小时的待机时间；7.按键采用全新结构设计，手感舒适，无声操作； 8.外置发射天线，增强信号传输；9.锂电池供电，USB接口充电，6小时充电完成，可连续使用15小时。10.可选色：黑色。11.电源供应:3.7V 3000mA12.发射功率:10mW13.话筒灵敏度:-43±3dB@1KHz14.频率响应:20-18KHz | 17 | 台 |
| 4 | 有线会议系统主机20米延长线 | 1.有线数字会议主机20米延长线 | 1 | 根 |
| 5 | 会议地插 | 1.名称：八芯地插盒系列多功能模块2.材质：金属3.功能：八芯地插连接盒。4.里盒模块尺寸：95\*27(MM)5.表面配套地插尺寸：120\*120(MM)6.整个配套地插尺寸：100\*100\*54(长宽高MM) | 1 | 个 |
| 小计： |
| 专业扩声系统 |
| 1 | 音箱【8寸全频】 | 1.额定功率 150W2.最大功率 300W3.额定阻抗 8Ω4.高音单元 1\*1.75” 振膜压缩单元5.低音单元 1\*8” 布边低音单元6.覆盖角度 80°（水平）\*50°（垂直）7.灵敏度 94dB SPL8.频率响应 70Hz--20KHz（±3dB）9.声压级 额定114dB,峰值120dB10.为保证所投产品的先进以及环保性，生产厂家须同时具有AAA信用等级企业证书、中国节能环保产品证书并提供证书网上查询截图，提供证书复印件并加盖生产厂商公章。11.为确保投标人所投产品的售后服务。所投产品制造商须出具国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合国家标准的“售后服务评价体系五星级”证书复印件并加盖公章。12.所投音响品牌需厂家提供由EASE软件入库认证的扬声器证明文件可截图网址及相应内容后扫描件并加盖原厂公章证明。 | 4 | 台 |
| 2 | 功放【2\*200W】 | 输入类型：平衡卡农输入2.输入灵敏度：770mV；3.额定功率：2\*200W；4.输出阻抗：8Ω/4Ω；5.频率响应：20Hz-20KHz（1KHz/≤0.1％THD）；6.信噪比：>92dB；7.通道分离度：>50dB；8.输入模式：立体声、信号并联、输出桥接；9.保护类型：开机延时、开机软启动、过流压缩，短路、过温、输入音量自动压缩；10.指示灯：电源、信号、削波、保护；11.输入电源：AC90V～240V 50Hz/60Hz； | 2 | 台 |
| 3 | 8寸壁挂音箱支架 | 8寸音箱支架 | 4 | 个 |
| 4 | 无线话筒【一拖二主机+手持话筒】 | 1..分集接收器实现最佳接收有效距离150米；2.采用红外对频与手动调频方式实现传送器无线同步；3.超强叠机.无线接收距离远近可调；4.频率可锁定控制功能按钮；5.独特智能ID识别技术，实现多套同时分布使用；6.具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接；7.发射机采用两节1.5V电池供电，电池使用时间长，维护更方便；9发射器采用50MHz频宽，方便各频率段互换，尤其是在KTV；10.发射机采用高强度合金材料制造，经久耐用；11.易读照明式液晶显示；接收机参数12.载波频率范围：600-900MHz；13.震荡方式：PLL锁相环；14.可用带宽：每通道30MHz（一共60MHz）中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz；15.调制方式：FM调频；16.信道数目：红外自动对频200信道；17.线接口：TNC座；18.使用温度：-18℃到50℃；19.显示方式：LCD；20.偏移度：45KHz；21.灵敏度：-100dBm（40dBS/N）；22.动态范围：>110dB；23.杂散抑制：>80dB；24.音频响应：60Hz-17KHz；25.音频输出：非平衡：+4dB（1.25v)/5KΩ；26.综合信噪比：<0.5%；27.平衡：+10dB（1.5v)/600Ω；28.接收方式：二次变频超外差；29.供电电流：250mA；30.供应商为声频技术工程综合服务企业等级壹级，并提供相关证明。 | 1 | 套 |
| 5 | 调音台【12路输入2编组输出】 | 1.12路通道输入高品质的话筒前置放大器和精确的均衡电路；2.两编组，60mm行程的推子（衰减器）；3.+48V幻象供电开关选择；4.1组AUX辅助输出，1组FX发送，1路立体声返回；5.10段LED电平显示器，内置数码效果器效果器；6.录音输出接口，PSU内置电源；7.内置SD卡接口.USB接口MP3播放器。8.频率范围：20Hz-20KHz9.信噪比： >90dB10.分离度：>80dB11.高音：(+-15dB12KHz)12.中音：(+-15dB2.5KHz)  | 1 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1.内置了专用高速浮点数字信号处理器和声学自适应反馈（AFC）抑制算法;2.内置10段均衡器、压限器、噪声门、高低通；3.可完美消除掉烦人的自激啸叫声；4.可连接电脑控制软件对处理器进行操作，简单方便，操作完毕可锁定参数；5.自适应全频带反馈抑制，可无失真地完全消除掉自激啸叫声；6.内置独特的动态噪音消除功能，有效过滤掉背景和系统电流噪音，从而提高信噪比和改善音质；7.采用高品质电源，保证高保真的音质和有效抑制各种电源干扰；8.接口功能：具备3路话筒输入接口，2路RCA立体声输入接口，1路光纤输入接口；具备6输出接口，其中有前置左右声道、后置左右声道、中置、超低音接口；具备1路RS232控制接口1路RJ45网络接口；（提供第三方CNAS检测报告复印件证实该功能并加盖厂家公章。）9.支持自动扫频啸叫频点；（提供第三方CNAS检测报告复印件证实该功能并加盖厂家公章。）10.支持面板旋钮及遥控器设置效果模式，支持效果场景的导入；（提供第三方CNAS检测报告复印件证实该功能并加盖厂家公章。）11.频响：20Hz～20kHz；12.噪声抑制比 ：6-18dB；13.总谐波失真：<0.1%@1KHz；14.最大输入电平\输出电平：2Vpp；15.输出阻抗（平衡）：150Ω，输入阻抗（平衡）：4700Ω；16.采样率：48Khz；17.输入电压：AC220V ±10% 50/60Hz； | 1 | 台 |
| 7 | 数字音频处理器【8R+8C】 | 1.模拟输入通道：8，模拟输出通道：8；2.处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD，DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS，采样率:48 kHz，± 100 ppm；3.输入动态范围：110dB，输出动态范围：112dB；4.处理模块为可配置式，根据需求自由更换；5.提供8台设备同时在线操作；6.内置一进一出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）；7.总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；8.独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；9.噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB；10.16段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；11.提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理；12.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。13.可提供自定义的用户操作界面，处理模块为可配置式，根据需求自由更换，提供8台设备同时在线操作；12.总谐波失真(THD+N)不低于0.001% @1kHz，+4dBu；13.输入通道具备：输入增益3dB步长，16个档位，自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS),增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）,自动增益(AGC),闪避器(Ducker),噪声增益补偿器(ANC),每个通道16个点的自适应反馈抑制（AFC）；14.输出通道具备：12段PEQ,31段GEQ,分频器、延时器、限幅器,具有12\*5矩阵，具有16组预设；15.支持输入输出通道LINK和分组功能；16.频率响应范围20～20kHz (±0.15dB)，THD+N:-94dB @17dBu；17.输入增益:0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45 dBu；18.幻象电源:+48V/10mA max，最大电平:+18dBu；19.内置USB声卡，（提供第三方CNAS检测报告扫描件并加盖原厂公章证明）20.每个通道应有8个点的自适应反馈抑制（AFC）；（提供第三方CNAS检测报告扫描件并加盖原厂公章证明）21.输入通道具备：8段PEQ ，且提供五种滤波器类型选择。 | 1 | 台 |
| 8 | 音视频处理软件V1.0 | 1.具有电子压限器、高低通、参数均衡、延时、输通道声像平衡调节模块；2.通道参数设置可快速拷贝；3.各通道均设有多功能菜单，哑音和监听；4.可设置快捷场景调用模式和场景存储；5.内置DSP效果器；6.支持有线网口调节； | 1 | 套 |
| 9 | 电源时序器【8路可控型】 | 1.采用双面板+SMT表面贴片工艺，大电流继电器，高精度磷铜输出万能插座，具有环保认证和CE认证，确保产品超高品质。2.8路电源时序控制，每路延时1秒，前面板配置两路辅助输出。3.整机容量50A 。4.进线采用符合CCC要求的国标6平方RVV软电缆，内部设计保留10%电流余量。5.共提供8个插座输出，高精度磷铜铜片，万能插座适合各种插头。6.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232串口控制功能（标配485控制，选配232控制），可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。7.配置数字LED电压指示表头。8.每路输出配置单独控制开关。9.配置外部开关控制和级联控口，IO/24V直流控制接口。10.面板材质：黑色拉丝铝面板。11.外部控制:标准RS232串口控制，波特率：9600;12.有不少于9个AC220V输出接口、不少于1个RJ45接口、不少于1个RS485接口、不少于2个USB接口、不少于1路数字信号输入、不少于1路数字信号输出、不少于1个空气开关、不少于1个旋钮和5个按键。（提供公安部检测报告复印件和官网截图并加盖原厂公章） | 1 | 台 |

|  |
| --- |
| 海南州人大常委会会议室桌椅 |
|
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 3人条桌 | 1、板材：E1级中纤板基材,强度高、刚性好，符合GB18580-2017室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求 ；采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.8mm2、油漆：易涂宝牌环保油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，环保指标达到E1级标准3、连接件采用金属配件4.尺寸1800\*400\*760 | 6 | 张 |
| 2 | 条桌椅子 | 共18把弓形网椅1. 饰面：采用透气网布饰面； 2、多层成型背座板 3、圆扁型1.8厚 电镀弓形架

共8把弓形皮椅1、饰面：采用西皮饰面； 2、海绵：采用一次成型高密度泡绵 3、多层成型背座板 4、圆扁型1.8厚 电镀弓形架  | 26 | 把 |
| 3 | 茶水桌 | 1、板材：E1级中纤板基材,强度高、刚性好，符合GB18580-2017室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求 ；采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.8mm2、油漆：易涂宝牌环保油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，环保指标达到E1级标准3、、连接件采用金属配680\*480\*560cm | 4 | 张 |
| 4 | 茶水柜 | 1、板材：E1级中纤板基材,强度高、刚性好，符合GB18580-2017室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求 ；采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.8mm2、油漆：易涂宝牌环保油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，环保指标达到E1级标准连接件采用金属配件 | 1 | 组 |

|  |
| --- |
| 海南州人大常委会“代表之家”桌椅 |
| 序号 | 名产 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 沙发 | 三人沙发材质说明：1、饰面：采用西皮饰面；2、海绵：采用一次成型高密度泡绵3、框架：橡木，油漆：采用环保型油漆，通过国家CCEL认证,光滑耐磨，手感好，色泽美观，具防刮；尺寸2.2m | 组 | 1 |
| 单人沙发材质说明：1、饰面：采用西皮饰面2、海绵：采用一次成型高密度泡绵3、框架：橡木，油漆：采用环保型油漆，通过国家CCEL认证,光滑耐磨，手感好，色泽美观，具防刮； | 组 | 4 |
| 2 | 茶几 | 1、板材：E1级中纤板基材,强度高、刚性好，符合GB18580-2017室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量标准要求 ；采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.8mm2、油漆：环保油漆，经uv工艺涂装而成，涂装时间迅速，漆膜的外观理化性光洁高度，环保指标达到E1级标准3、五金配件：优质五金配件 1400\*700\*450cm | 张 | 1 |
| 3 | 茶水柜 | 基材;选用优质高密度板，满足国标E1级绿色环保，木皮厚度为0.8mm）封边：应使用与贴面用材种类相同的实木全部封边，油漆：“环保"亚光聚酯漆",喷涂面漆平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀、耐磨；五金配件：拉手、铰链、连接件采用金属配件。180\*36\*100cm | 张 | 1 |
| 4 | 茶水桌 | 基材;选用优质高密度板，满足国标E1级绿色环保，木皮厚度为0.8mm）封边：应使用与贴面用材种类相同的实木全部封边，油漆：“环保"亚光聚酯漆",喷涂面漆平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀、耐磨；五金配件：拉手、铰链、连接件采用金属配件。70\*47\*60cm | 张 | 2 |
| 5 | 百叶窗帘定制(两套） | 材质: PVC 铝合金 叶片尺寸: 2.5cm | ㎡ | 10 |
| 海南州人大常委会会议室国旗、党旗、国徽、窗帘 |
| 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 国旗杆 | 可伸缩立旗杆不锈钢旗杆 | 2.1 |  | 米 | 1 |
| 国徽 | 铸铝烤漆 | 0.8 | 0.8 | 块 | 1 |
| 党旗杆 | 可伸缩立旗杆不锈钢旗杆 | 2.1 |  | 米 | 1 |
| 百叶窗帘定制 |  PVC 铝合金 叶片尺寸: 2.5cm | 6 | 2.2 | ㎡ | 13.2 |
| 电动升降会标（条幅、吊旗） | 电动升降 | 6 | 米 | 1 |
| 摄像机升降仪 | 根据实际摄像机定做配套升降仪，隐藏在会议室吊顶内。 | 1 | 套 | 2 |
| **海南州人大常委会会议室、党员活动室及“代表之家”整改** |
| 说明：主会议室：78个平方、党员活动室：50.4个平方、代表之家：30个平方共158.4个平方 |
| 序号 | 装修项目 | 材质 | 长（米） | 高、宽（米） | 单位 | 面积（小计） |
| 1 | 拆除工程 | 原有会议吊顶、墙面、地面的拆除 | 12.3 | 6.1 | ㎡ | 75.03 |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1200x2400厚度: 9.5mm | 12.3 | 6.1 | ㎡ | 75.03 |
| 3 | 轻钢龙骨石膏板二级吊顶 | 1200x2400厚度: 9.6mm | 35.6 | 0.6 | ㎡ | 21.36 |
| 4 | 顶面灯箱制作 | 表面为软膜灯箱内设慢反射灯条 | 9.6 | 4 | ㎡ | 38.4 |
| 5 | 强电电路铺设 | 4平米电线进行铺设 | 12.3 | 6.1 | ㎡ | 75.03 |
| 6 | LED筒灯购置安装 | 嵌入式cob射灯材质: PVC功率: 16W(含)-20W(含)安装方式: 吸顶嵌入式适用空间: 会议室 其他/other颜色分类: 3w暖黄Φ75-80 |  |  | 套 | 24 |
| 7 | LED灯带购置安装 | 灯带cob 材质: PVC功率: 16W(含)-20W(含)安装方式: 吸顶嵌入式适用空间: 会议室 其他/other颜色分类: 3w暖黄Φ75-81 |  |  | m | 35 |
| 8 | 吸顶灯 | 吸顶灯 PVC功率: 16W(含)-20W(含) |  |  | 套 | 1 |
| 9 | 柱面竹木纤维木饰面板包柱 | 木龙骨、阻燃木板打底 采用8mm国标竹木纤维面饰板、环保等级: E0级 | 9.4 | 3 | ㎡ | 28.2 |
| 10 | 墙面竹木纤维木饰面板包柱 | 木龙骨、阻燃木板打底 采用8mm国标竹木纤维面饰板、环保等级: E1级 | 27.4 | 3 | ㎡ | 82.2 |
| 11 | 墙面整改 | 墙面处理、白色乳胶漆 | 5.2 | 5.7 | ㎡ | 29.6 |
| 12 | 木饰线条及踢脚线制作安装 | 国标踢脚线 |  |  | m | 95 |
| 13 | 包暖气 | 木龙骨、阻燃木工板打底竹木纤维面饰板 | 17 | 1 | ㎡ | 17 |
| 14 | 木地板购置铺设 | V型槽耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含)基材: 高密度纤维不含安装辅材厚度: 10mm | 17.5 | 6 | ㎡ | 105 |
| 15 | 窗台 | 人造大理石 | 9.6 | 2 | ㎡ | 19.2 |
| 16 | 木质门定制安装 | 定制饰面工艺: 烤漆 材质: 实木 长：1.55 宽2.10 厚 | 1.55 | 2.1 | 套 | 3.2 |
| 17 | 党员、代表风采墙 | 亚克力uv+盒子 | 1.2 | 1.5 | 套 | 1.8 |
| 18 | 党建文化墙、代表工作文化墙 | PVC打底+亚克力面板uv+雕刻 | 8 | 1.8 | 套 | 14.4 |
| 19 | 荣誉墙定制柜 | 双面木质颗粒板、板厚2.5cm 厚组装柜 | 5.5 | 3 | 套 | 16.5 |