**巴里坤县边境乡镇基础设施建设项目（二期）污水处理设备**

**招标文件**

项目编号：XJMTZBCG(2025)-014

**采 购 人：巴里坤哈萨克自治县博尔羌吉镇人民政府**

**招标代理机构：新疆蒙泰工程项目管理有限公司**

**目 录**

[第一部分 投标人须知前附表 5](#_Toc5715644)

[第二部分 投标人须知 10](#_Toc5715645)

[第三部分 投标说明 1](#_Toc5715646)4

[第一章 投标人资格要求 14](#_Toc5715647)

[第二章 投标文件的编写及编制顺序 1](#_Toc5715648)5

[第三章 投标文件的递交 19](#_Toc5715649)

[第四章 开标 21](#_Toc5715650)

[第五章 定标 2](#_Toc5715651)2

[第六章 授予合同 2](#_Toc5715652)3

[第七章 质疑 2](#_Toc5715653)3

[第四部分 采购货物清单及技术规格要求 25](#_Toc5715654)

[第五部分 合同条款（范本） 3](#_Toc5715655)2

[第六部分 附 表 37](#_Toc5715656)

[第七部分 评标办法和细则 50](#_Toc5715658)

**公开招标公告**

项目概况：巴里坤县边境乡镇基础设施建设项目（二期）污水处理设备的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/ 获取招标文件，并于2025年8月5日10:00（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：XJMTZBCG(2025)-014

项目名称：巴里坤县边境乡镇基础设施建设项目（二期）污水处理设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3500000.00元

最高限价（元）：3500000.00元

采购需求：新建日处理量500立方米的污水处理设施（详见采购需求）

标项名称:巴里坤县边境乡镇基础设施建设项目（二期）污水处理设备

合同履约期限：自合同签订之日起至2025年9月30日前完成所有工作

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

3.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；

4.一体化污水处理设备（冻土层2.5米，投标供应商所提供的设备能承受2.5米厚度冻土层重力，需要提供承诺函，此项为实质性要求。未单独提供承诺函的将被认为无效投标。）

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

**三、获取招标文件**

时间：2025年7月16日至2025年7月23日，每天上午09:30至13:30，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年8月5日10:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年8月5日10:00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

**特别提示：**

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

**七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：巴里坤哈萨克自治县博尔羌吉镇人民政府

地 址：巴里坤县博尔羌吉镇

联系方式：17799359996

2.采购代理机构信息

名 称：新疆蒙泰工程项目管理有限公司

地 址：新疆哈密市伊州区阿牙南路39号方盛翰林小区20栋底商2层201号商铺

联系方式：18099348337

3.项目联系方式

项目联系人：吴越

电 话：18099348337

**第一部分 投标人须知前附表**

| **项号** | **项目** | **内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称  编号 | 项目名称：巴里坤县边境乡镇基础设施建设项目（二期）污水处理设备  项目编号：XJMTZBCG(2025)-014 |
| 2 | 采购人 | 采购人：巴里坤哈萨克自治县博尔羌吉镇人民政府  联系电话：17799359996 |
| 3 | 采购代理机构  联系人  联系方式 | 代理机构：新疆蒙泰工程项目管理有限公司  联系人：吴越  联系电话：18099348337 |
| 4 | 采购内容 | 新建日处理量500立方米的污水处理设施 注：具体参数详见招标文件 |
| 5 | 资金来源 | 援疆资金及县财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业  3.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；  4.一体化污水处理设备（冻土层2.5米，投标供应商所提供的设备能承受2.5米厚度冻土层重力，需要提供承诺函，此项为实质性要求。未单独提供承诺函的将被认为无效投标。）  5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； |
| 8 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 9 | 投标有效期 | 60日历日（从投标截止之日算起） |
| 10 | 项目实施地点 | 博尔羌吉镇 |
| 11 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至2025年9月30日前完成所有工作 |
| 12 | 质保期 | 调试运行无误后开始计算5年质保 |
| 13 | 付款方式 | 本项目约定预付款为30%，设备发货前付至50%，设备调试合格投入使用后一次性付清。 |
| 14 | 履约保证金 | 承包人提供履约担保的形式:现金、银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。  金额为：工程中标价的10%，签订合同之日起5日内交付至甲方指定账户。  因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；费用按工期延长的时间同比例计算，因承包人原因无法进行履约担保的，视为放弃本工程，终止合同；由此造成的工期及经济损失由承包人全部承担。 |
| 16 | 报价方式 | 报价应包含招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工、安装、调试费、拆装、培训、备品备件、售后服务、税款、测试、质检、检验等直至交付业主正常使用前的一切费用。  **注：投标人的报价明显低于其他投标人报价，或者明显低于市场价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料（注：分别由制造商盖章的最终报价的分项报价清单）;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。** |
| 17 | 资格审查 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：  （一）具有独立承担民事责任的能力。（提供合法有效的法人营业执照）  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供2024年度或近期的财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件；）  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函）  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加本次政府采购活动前近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）  （六）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函）  2、法人授权委托书、被授权人身份证或法人身份证、中小企业声明函、投标保证金交纳凭证（保证金转账凭证或保函凭证需法人签字确认；后附单位基本账户信息）  3.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；  4.一体化污水处理设备（冻土层2.5米，投标供应商所提供的设备能承受2.5米厚度冻土层重力，需要提供承诺函，此项为实质性要求。未单独提供承诺函的将被认为无效投标。）  5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（提供承诺函）  6.供应商应为中小企业，提供中小企业声明函。  **注：投标人须在资格审查时上传相应加盖公章的扫描件用于核对，不上传视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标无效，文件将被拒绝。** |
| 18 | 保证金缴纳 | 投标保证金：柒万元整（￥70000.00 元），在缴纳保证金时一定要注明项目名称。  单位名称：哈密市公共资源交易服务中心  投标保证金递交到：哈密市公共资源交易服务中心  银行户名：哈密市公共资源交易服务中心  单位账号开户行名称：工行新疆哈密解放路支行  保证金存入账（卡）号：9558833011000060937  保证金缴纳方式：各投标单位自行选择电子保函(通过公共资源交易平台办理)、银行电汇、网银转账、银行保函的方式缴纳投标保证金。投标保证金的各种缴纳方式均须从总公司基本账户支出，其他账户支出的保证金无效。 |
| 19 | 踏勘 | 不组织 |
| 20 | 招标文件的澄清 | 投标人如有质疑请于开标前十日以书面的形式向采购代理机构提出，代理机构做统一澄清。 |
| 21 | 投标文件份数 | 投标文件不得以活页方式装订，必须为不可拆装的方式（可为双面打印）开标结束后3日内前三名投标企业提供纸质版投标文件（一正一副，电子版文件一份（PDF格式），需与纸质版文件一致，以U盘或光盘方式。印章齐全）至招标代理公司处（地址：新疆哈密市伊州区阿牙南路39号方盛翰林小区20栋底商2层201号商铺）邮费自付。 |
| 22 | 采用电子招标投标 | **1、投标文件解密时间：**投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。）  **2、投标人报价CA签字确认：**报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。  **3、备注:**  （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号.  （2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。  （3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。  （4）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：[https://service.zcygov.cn/#/help](https://service.zcygov.cn/" \l "/help)，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 23 | 投标文件 | 加密版投标文件：使用 CA 锁上传到系统的文件。本项目采用电子评标，请各投标人务必制作好电子投标文件。电子投标文件必须于递交投标文件截止时间前上传到“政府采购云平台” |
| 24 | 投标文件递交地点 | 政采云平台(https://www.zcygov.cn)不见面开标大厅  注：投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 |
| 25 | 开标时间 | 2024年8月5日10:00（北京时间） |
| 26 | 开标地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn/ |
| 27 | **最高限价** | **3500000.00元**  **注：超过此最高限价按照废标处理** |
| 28 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 1. 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 2. 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 3. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 4. 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：**工业**。**从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。** |
| 备注 | **1、为保证本项目产品质量及良好的售后服务，货物或产品必须符合国家技术标准。**  **2、投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。**  **3、文件内容若有与本表不符部分，以本表为准。** | |

# 第二部分 投标人须知

**1、适用范围**

招标文件是采购人在本项目投标过程中的规范性文件，仅适用于本次招标中所叙述项目的货物及安装服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是采购人与中标人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

**2、定义**

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “ 采购人”系指对本招标文件中所列货物有需求的**巴里坤哈萨克自治县博尔羌吉镇人民政府；**“投标人”系指符合招标文件要求并且通过资格审查进入招标程序的投标人；采购代理机构”系指**新疆蒙泰工程项目管理有限公司**；“投标文件”系指投标人为响应招标文件而编制、递交的投标文件。

2.2 “买方”系**巴里坤哈萨克自治县博尔羌吉镇人民政府**，“卖方”系指中标投标人。

2.3 “合同”系指买卖双方签署规定的，买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.4 “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的货物所需一切设备、 软件系统、手册及其它有关说明资料和材料。

2.5 “服务”系指根据本合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、 技术培训以及其他类似的附随义务。

2.6 “附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与货物有关的辅助服务， 如送货上门、免费维护以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定， 但依有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

2.7 同一品牌同一型号产品只能有一家供应商参加；如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

**3、投标费用**

3.1 无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2 投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及履行合同有关的一切情况。

3.3 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

3.4 与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标价格内。

**4、招标文件的构成**

4.1 招标文件由下述部分组成

第一部分 投标人须知前附表

第二部分 投标人须知

第三部分 投标说明

第四部分 采购货物清单及技术规格要求

第五部分 合同条款

第六部分 附 表

第七部分 评定办法和细则

4.2 一切有效的招标文件的澄清和修改的书面文件均是招标文件不可分割的部分。

**5. 招标文件的澄清**

5.1 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3 招标文件的解释权归招标人和招标代理机构。

5.4 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应将需澄清的内容以书面形式或扫描件送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将发送投标人联系邮箱，不再另行通知，请各投标人务必关注联系邮箱，否则，所造成的一切风险由投标人自行承担。

5.5 为了使投标人有足够的时间准备投标文件,各投标人须在**须知前附表要求时间前**(超过该时间收到的需澄清的内容,采购代理机构有权不予答复）准备需澄清的内容，以书面形式送达采购代理机构。

**6、招标文件的修改或补充**

6.1 特殊情形的，在递交投标文件截止期15日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清和修改。

6.2 招标文件的澄清和修改将以书面公布的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

6.3 为使投标人在准备投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清和修改部分进行研究，采购代理机构可在递交投标文件截止期15日前通知投标人，适当延长递交投标文件截止期。

6.4 招标文件的澄清和修改文件是招标文件的组成部分，投标人需按照招标文件的澄清和修改文件的要求参与招标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

**7、索赔**

投标人提供的设备未能达到标书规定的性能要求，或者有明显缺陷及损坏的设备，采购人将保留退货索赔或提出更换新设备的权利。

**8、验收**

履约验收：货物验收时，按提供的样品或由第三方组织有关专业机构及人员会同中标人按国家的相关标准检验。若不符合中标时技术参数要求，采购人有权拒签验收，并退货。使用单位非因不可抗力因素而拒绝验收或无故刁难、超过规定期限的，视同验收，并在政府采购验收单上签字。如有短缺、规格质量不符、资料不全等，由中标人在5日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

**9、产品售后服务要求**

9.1 质量与售后服务、技术指标要求：投标人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，投标人应在收到采购人通知后，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

9.2 投标人应保证招标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任，投标人须拥有所招标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

9.3 投标人提供的设备应运行安全可靠，使用寿命长，维护费用低，可一年四季全天候运行。

9.4 投标人应将货物免费运至合同中规定的现场，供货方负责派工程技术人员到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。安装完毕后投标人应派专业技术人员应对采购人的技术人员进行使用操作、维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作。投标人委派的专业技术人员所需费均由投标人自行承担。

9.5 服务期间如出现无法确定的故障，投标人要协同解决故障，不得以任何理由相互推诿。质保期后，要求能提供广泛、及时、优惠的技术服务及时提供质量可靠的各种配件。

9.6 产品售后服务要求：**（具体售后服务要求详见后附的采购需求及技术参数）**。

9.7 投标人应充分考虑现场环境条件，并提供配套的设备，所投设备必须达到国家强制性安全要求、及相关标准。

9.8 随机资料及随机配件齐全。

**10、代理服务费**

1、中标人领取中标通知书后30日内与采购人签订合同。中标人向代理机构支付服务费时，需提供与采购人签订合同的复印件。

2、代理报酬以中标价为基准根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号），参照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文标准计取，由中标人支付。

**11. 保密**

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

**12、招标文件的约束力**

l、投标人一旦参加招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

2、 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

3、本招标文件由新疆蒙泰工程项目管理有限公司负责解释。

**第三部分 投标说明**

## **第一章 投标人资格要求**

**1、投标资格**

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力。（提供合法有效的法人营业执照）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供2024年度或近期的财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件；）

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函）

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加本次政府采购活动前近半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函）

1. 法人授权委托书、被授权人身份证或法人身份证、中小企业声明函、投标保证金交纳凭证（保证金转账凭证或保函凭证需法人签字确认；后附单位基本账户信息）
2. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；
3. 一体化污水处理设备（冻土层2.5米，投标供应商所提供的设备能承受2.5米厚度冻土层重力，需要提供承诺函，此项为实质性要求。未单独提供承诺函的将被认为无效投标。）
4. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

**注: 以上资格证明文件，在投标文件中须放入加盖公章的复印件，投标人须在资格审查时上传相应加盖公章的扫描件用于核对，不上传视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标无效，文件将被拒绝。**

## 第二章 投标文件的编写及编制顺序

**2、要求**

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以项目为单位，投标人根据公司的自身实力进行投标，并在所投项目密封袋上清楚标明所投项目的名称。

**3、投标文件语言和度量单位**

3.1 招标文件及投标人和采购方就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

**4、投标文件的编制**

4.1 投标文件的构成

4.1.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2 投标文件以加密形式上传投标文件，按照以下三部分内容编制投标文件**（投标文件包含以下三部分，不分册）**：

**4.2 投标报价文件**

4.2.1 报价一览表

4.2.2 报价分类明细表

**4.3 商务投标文件**

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

**4.3.1 企业简介（格式自拟）**

**4.3.2 投标人的承诺函（按附件的格式提供）**

**4.3.3 营业执照**

**4.3.4 法人授权委托书、被授权人身份证或法人身份证（按附件的格式提供）**

**4.3.5 中小企业声明函（按附件的格式提供）**

**4.3.6 投标保证金交纳凭证（保证金转账凭证或保函凭证需法人签字确认；后附单位基本账户信息）**

**4.3.7 售后服务承诺详述、维修以及售后服务联系人、联系方式等详述；**

**4.3.8 2022年7月1日起至今的业绩表（提供证明材料：合同复印件或中标通知书复印件）**

**4.3.9 商务条款偏离表；乙方如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款.包括付款方式、质保期等。**

**4.3.10 维修保养计划：列出质保期后维修保养收费标准并提供收费维保1330876461404723068593标准的详细内容（单列，不在投标总价之中）。免费质保期内维护内容及维修保养计划，其免费维保的标准应按照收费维保的标准执行；**

**4.3.11 其它需说明的事项**

**4.4 技术投标文件**

4.4.1 技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。

4.4.2 所投产品技术方案详细说明。

4.4.3 所投产品相关技术人员的配备情况（要求详细说明项目实施方案）

4.4.4 投标人认为需要说明的其他部分。

**4.5 投标文件格式**

4.5.1 本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。

4.5.2 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

4.5.3投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册**。不得采用活页装订（否则视为无效标处理）**

**5、投标报价**

5.1 投标人应在投标明细报价表上标明本次采购拟提供货物的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标人如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标人应在明细报价表标明所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工安装调试费、验收、拆装、培训、备品备件、保险、售后服务、税款、测试、质检、检验、行政许可及相关证书等直至交付业主正常使用前的一切费用。

5.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.1.4总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.1.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的其投标无效。

5.1.6 投标明细报价表必须列清设备是包含明细内容，不得只报出设备总价，否则视为实质性不响应招标文件。

5.2 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

5.3 投标报价时应注意下列几点：

5.3.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。

5.3.2投标人应在明细报价表标明所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、装卸、保管、运输、施工安装调试费、拆装、培训、备品备件、保险、售后服务、税款、测试、质检、检验等直至交付业主正常使用前的一切费用。

5.3.3招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

5.3.4投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即货到交货地点的交货价格，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

5.4 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

5.5 报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

5.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**6、招标文件规定的技术文件**

6.1 投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的文件资料，作为投标文件的一部分。

6.2 证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

6.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

6.4 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

**7、投标有效期**

7.1 投标文件从投标之日起，投标有效期60天。

7.2 在特殊情况下，采购方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

**8、投标文件的签署规定**

8.1 投标文件的页面必须用印刷体打印。

8.2 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。

8.3 投标文件应由法人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

8.4 所有投标文件必须提交纸制版正本1套和副本1套，电子版一份，（投标文件一律不退），并在封面标记“正本”和“副本”。

8.5 投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

8.6 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

**9、投标文件的修改和撤销**

9.1 投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知须有投标代理人的签字，并得到采购方的确认。

9.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤消的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件和组成部分。

9.3 对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

9.4 投标人不得在开标后至投标有期满前撤销投标文件，否则采购方将没收其投标保证金。

## 第三章 投标文件的递交

**10、投标文件的密封和标记**

10.1电子投标文件的递交

10.1.1投标人应当按照《操作手册》规定，在递交招标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

10.2递交投标文件截止时间

10.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的递交招标文件截止时间。

10.2.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

10.3迟交的投标文件

10.3.1拒绝在规定的投标文件接收截止时间后接收投标文件。：

10.4 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1） 与招标文件有重大偏离的投标文件；

（2） 投标文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

（3） 无“报价一览表”的投标文件；

（4） “报价一览表”没有加盖公章的；

（5） 未按规定交纳投标保证金的投标文件；

（6） 出现影响采购公正的违法违规行为的投标性文件；

**11、投标文件递交截止时间及开标时间和地点**

**11.1 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。**

**11.2 开标时间：同投标文件递交截止时间。**

**11.3 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/**

11.4 所有投标文件派人送交，都必须在采购方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。本项目不接受以邮寄的方式递交投标文件。

11.5 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

**12、投标保证金**

12.1 投标保证金是为了保护采购方免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

12.2 投标保证金的货币为人民币，各投标单位自行选择电子保函(通过公共资源交易平台办理)、银行电汇、网银转账、银行保函的方式缴纳投标保证金并采用从其基本账户通过网银转账、银行电汇转出或电子保函形式缴纳。投标保证金的各种缴纳方式均须从总公司基本账户支出，其他账户支出的保证金无效。

12.3 投标保证金金额：**70000.00（柒万元整）**

12.4 递交投标保证金截止时间：**同投标文件递交截止时间**，凡未提交投标保证金的投标，将视为自动放弃投标，投标将被拒绝。

12.5 资格审查时没有提供投标保证金递交证明原件的投标（保证金转账凭证或保函凭证需法人签字确认；后附单位基本账户信息），将被视为非响应性投标予以拒绝。

12.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

(1) 投标人在投标截止期后，招标有效期内撤回投标；

(2) 中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4) 打架斗殴，扰乱招标标场秩序；

(5) 本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第四章 开标

**13.开标**

13.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。

**14.招标会议程序：**

14.1 开标一般按照以下程序进行：

1、在招标文件确定的投标截止时间停止接受投标文件。记录人将“投标文件递交记录表”提交开标会主持人，确认投标人数量是否符合开标要求；

2、主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；

3、公布在投标截止时间递交投标文件的投标人名称；

4、宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人、公证机构等工作人员姓名；

5、电子解密、唱标人公布投标人名称、投标报价及其他内容；

6、开标结束，进行评标。招标人或者招标代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。

14.2 有下列情形之一的，监督人应当场宣布投标无效：

1、投标人资质审查未通过的；

2、投标保证金提交不符合规定的；

3、投标总报价高于招标控制价（即最高投标限价）的。

14.3 在评审过程中，评审小组可以根据招标文件和招标情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的实质性内容。对招标文件作出的变动是招标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的投标人。投标人应当按照招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 第五章 定标

**15、定标标准**

15.1 由评审小组采用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

15.1.1 评标基准价为有效报价的最低价，即所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，其满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100%

15.1.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

15.1.3 评审小组根据依据此原则按由高到低排序向采购人推荐1-3家投标中标候选人,或拒绝所有投标人，采购人根据专家推荐意见与建议，确定和公布最终中标投标人。

15.2 原则上应将排名第一的投标人确定为中标投标人，若有以下情形之一者也可确定推荐排名第二的投标人为中标人：

15.2.1 排名第一的中标候选人放弃中标；

15.2.2 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同。

15.2.3 在接到中标通知30日内第一中标排序人未能如期签订合同。如果第二中标排序人不能满足此条要求（满足其他中标条件），采购人选择与中标排名第三的中标候选人进行技术、商务评审。

15.3 评审组无义务向投标人进行任何有关招标、评审的解释工作。

15.4 在确定和公布最终中标中标人前，采购人认为必要时，可以对认为有必要了解或核实的问题进行考查、核实。

15.5 如果确定该投标人无条件圆满履行合同，评审小组将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

**16. 结果公示**

依法必须进行招标的项目，招标人在“新疆政府采购网”公示中标候选人。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、评标委员会成员。公示期一个工作日。

**17、中标通知书**

公示期若无异议，新疆蒙泰工程项目管理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

## 第六章 授予合同

18、签订合同

18.1中标方收到采购方的《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标人响应文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的响应文件作实质性修改。

18.2采购方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。但不得对单价更改。

18.3如中标方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其投标保证金。

18.4招标文件、中标人投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

18.5不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

## 第七章 质疑

19.质疑

19.1 采购程序受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平、公正。

19.2 投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

19.3 投标人对开标过程（接受投标文件、查验投标人资格、开标唱标）有异议的，应当在开标现场提出，由监督组及招标人、招标代理机构作出答复或更正，对开标过程未提出质疑的，在开标程序结束后或招标工作结束后，其对开标过程的质疑视为无效。

19.4 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

19.5 质疑应严格按照招标程序以质疑函书面格式向代理机构提出，质疑函须经法定代表人签字并加盖公章。

19.6 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料按照一式二份提供。

19.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未以书面形式提出的；

C 质疑函没有法定代表人签署并加盖单位公章的；

D 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

E 其它不符合受理条件的情形。

19.8 代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标企业和其他有关部门。

19.9 投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请行业行政监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加本地区招投标活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

19.10 投标人对代理机构的答复不满意以及代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向行业行政监管部门进行投诉。

# 第四部分 采购货物清单及技术规格要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **500T/D调节池及回用池配套设备清单** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | | | 备注 | |
| 一 | ★格栅井、调节池 | 规模：500t/d |  |  | | |  | |
| 1 | ★进水总管 | DN300,从管井至调节池，长度20m左右 | 套 | 1 | | | 碳钢防腐/HDPE | |
| 2 | ★机械格栅 | 沟宽B=0.8m，沟深：6m,栅隙5mm,N=0.75kw，机身、耙齿、轴等均为SS304材质 | 台 | 1 | | | 不锈钢304 | |
| 3 | ★潜水搅拌机 | N=1.1kW，配套提升系统 | 台 | 2 | | | 不锈钢304 | |
| 二 | 清水池 |  |  |  | | |  | |
| 1 | ★回用水泵 | Q=30m3/h,H=50m,变频 | 台 | 2 | | |  | |
| 2 | 液位计 | 带信号输出 | 套 | 1 | | |  | |
| 3 | 管阀件 | DN80,至回用池外1m | 套 | 1 | | |  | |
| 4 | ★控制柜 | 1200×600×350mm，变频控制 | 套 | 1 | | |  | |
| 招标文件技术指标参数要求均为项目的参考指标，并不局限于某一品牌。投标人在投标中可以选用替代指标，但这些替代技术指标要实质上相当于或优于招标文件中的要求。 | | | | | | | | |
| **200T/D生活污水处理工程设备清单** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 一 | 调节池 |  | |  |  |  | |
| 1 | ★调节池提升泵 | Q=10m3/h，H=10m,自耦安装 | | 台 | 2 | 一用一备 | |
| 2 | 水泵管阀及导杆 | DN50,导杆不低于镀锌材质 | | 套 | 2 |  | |
| 3 | 液位计 | 带信号输出 | | 套 | 2 |  | |
| 二 | 一体化处理设备 |  | |  |  |  | |
| 1 | ★一体化箱体 | 设备尺寸：Φ3\*16.5m（含四套检修通道设备总高为5.1m）；材质：高膜量聚丙烯；弹性模量：≥1500MPA；材料密度：0.90~0.91g/m³；吸水率：≤0.01%；分子量：80000~150000g/mol；厚度：45mm；设备内部环圈加固；检修孔：φ630mm\*2100mm/4套 | 套 | 1 | | |  | | |
| 2 | ★潜水搅拌机 | N=0.85kW，配套提升系统 | 台 | 2 | | | 不锈钢304 | | |
| 3 | 缺氧池曝气 | DN50,含管阀 | 套 | 1 | | | UPVC | | |
| 4 | 缺氧池填料支架 | 10#槽钢+Φ12螺纹钢 | 套 | 1 | | | 碳钢防腐 | | |
| 5 | 缺氧池生物填料 | φ150，组合填料，片重2.8g，丝重1.4g | m3 | 35 | | |  | | |
| 6 | 微孔曝气装置 | φ215mm,ABS+三元乙丙，氧转移率：15% | 套 | 100 | | | 含管道及支架 | | |
| 7 | 好氧池填料支架 | 10#槽钢+Φ12螺纹钢 | 套 | 1 | | | 碳钢防腐 | | |
| 8 | 好氧池生物填料 | φ150，组合填料，片重2.8g，丝重1.4g | m3 | 60 | | |  | | |
| 9 | ★溶氧仪 | 0-20mg/L，4-20mA信号输出,手持式 | 台 | 1 | | |  | | |
| 10 | 斜管填料 | Φ50×1000mm,片厚0.9mm | m3 | 12 | | | 乙丙共聚 | | |
| 11 | 斜管填料支架 | 10#槽钢+Φ12螺纹钢 | 套 | 1 | | | 碳钢防腐 | | |
| 12 | ★混合液回流泵 | Q=12m3/h，H=10m,自耦安装 | 台 | 2 | | |  | | |
| 13 | ★污泥泵 | Q=10m3/h，H=10m,自耦安装 | 台 | 2 | | |  | | |
| 14 | 水泵管阀及导杆 | 配套，导杆不低于镀锌材质 | 套 | 4 | | |  | | |
| 三 | 深度处理 |  |  |  | | |  | | |
| 1 | ★过滤进水泵 | Q=10m3/h，H=22m，立式多级离心泵 | 台 | 2 | | | 过流不锈钢 | | |
| 2 | 过滤器 | DN1200，直段2.0m，板厚8mm，封头10mm，碳钢衬胶，含配管及电动阀门 | 套 | 1 | | | 碳钢衬胶 | | |
| 3 | 石英砂滤料 | 按级配，滤料层高1000mm以上 | 套 | 1 | | |  | | |
| 4 | 电动阀系 | DN32×1台，DN50×2台，DN80×2台，共5台 | 套 | 1 | | |  | | |
| 5 | 差压变送器 | 带4-20mA信号输出，实现自动反冲洗 | 台 | 1 | | |  | | |
| 6 | ★反洗泵 | Q=40m3/h，H=20m | 台 | 1 | | |  | | |
| 7 | 管道混合器 | 静态管道混合器 | 台 | 1 | | | UPVC/碳钢防腐 | | |
| 8 | 流量计 | DN80×1台，DN80×1台，共2台 | 套 | 1 | | |  | | |
| 9 | 液位计 | 带信号输出 | 套 | 1 | | |  | | |
| 四 | 设备间 |  |  |  | | |  | | |
| 1 | ★曝气风机 | Q=3m3/min，P=0.03MPa，转速≤1300rpm | 台 | 2 | | | 一用一备 | | |
| 2 | ★自动加药装置 | 配药量：500L,计量泵流量：24L/h，自动投加，成套装置 | 套 | 3 | | |  | | |
| 3 | ★就地控制柜 | 室外防雨，柜壳：碳钢喷塑 | 批 | 1 | | |  | | |
| 4 | ★PLC控制柜 | 自动/手动，PLC控制，可编程，配套触摸屏，具有10个以上参数设置对话框。并配置10/100M自适应工业以太网接口模块，柜壳：碳钢喷塑 | 套 | 1 | | |  | | |
| 五 | 安装系统 |  |  |  | | |  | | |
| 1 | 安装管阀件 | 配套污水站内全系统，UPVC/不锈钢/碳钢防腐 | 批 | 1 | | |  | | |
| 2 | 电线、电缆 | 招标方将主电源接至主柜进线端，从控制柜至设备间内部电缆由投标单位供货、施工，数量：满足污水站内整个系统运行使用 | 批 | 1 | | |  | | |
| 3 | 线管、桥架 | 镀锌，Φ32 | 批 | 1 | | |  | | |
| 4 | 固定件 | 镀锌 | 批 | 1 | | |  | | |
| 5 | 防腐 | 环氧煤沥青 | 批 | 1 | | |  | | |
| 6 | 保温 | 地上或埋深小于2.5m管道需保温 | 套 | 1 | | |  | | |
| 六 | 其它 |  |  |  | | |  | | |
| 1 | 运输及吊装 | 至项目现场 | 套 | 1 | | |  | | |
| 2 | 安装 | 含污水站内所有清单内容安装（不限于清单内容）、现场项目部等临时设施建设、现场管理人员配备等，应满足甲方及监理单位管理要求。现场施工人员及管理人员食宿、保险等应含入报价 | 套 | 1 | | |  | | |
| 3 | 调试 | 提供污泥、菌种，直至出水达到合格标准 | 套 | 1 | | |  | | |
| 4 | 培训服务 | 现场操作人员培训，提供2人7天以上培训服务 | 套 | 1 | | |  | | |
| 招标文件技术指标参数要求均为项目的参考指标，并不局限于某一品牌。投标人在投标中可以选用替代指标，但这些替代技术指标要实质上相当于或优于招标文件中的要求。 | | | | | | | |
|  | 注：当地海拔1677m。 | |  |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **300T/D生活污水处理工程设备清单** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 调节池 |  |  |  |  |
| 1 | ★调节池提升泵 | Q=15m3/h，H=10m,自耦安装 | 台 | 2 | 一用一备 |
| 2 | 水泵管阀及导杆 | DN50,导杆不低于镀锌材质 | 套 | 2 |  |
| 3 | 液位计 | 带信号输出 | 套 | 2 |  |
| 二 | 一体化处理设备 |  |  |  |  |
| 1 | ★一体化箱体 | 设备尺寸：Φ3\*16.5m（含四套检修通道设备总高为5.1m）；材质：高膜量聚丙烯；弹性模量：≥1500MPA；材料密度：0.90~0.91g/m³；吸水率：≤0.01%；分子量：80000~150000g/mol；厚度：45mm；设备内部环圈加固；检修孔：φ630mm\*2100mm/4套 | 套 | 1 |  |
| 2 | ★潜水搅拌机 | N=0.85kW，配套提升系统 | 台 | 3 | 不锈钢304 |
| 3 | 缺氧池曝气 | DN65,含管阀 | 套 | 1 | UPVC |
| 4 | 缺氧池填料支架 | 10#槽钢+Φ14螺纹钢 | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
| 5 | 缺氧池生物填料 | φ150，组合填料，片重3g，丝重1.6g | m3 | 50 |  |
| 6 | 微孔曝气装置 | φ215mm,ABS+三元乙丙，氧转移率：15% | 套 | 155 | 含管道及支架 |
| 7 | 好氧池填料支架 | 10#槽钢+Φ14螺纹钢 | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
| 8 | 好氧池生物填料 | φ150，组合填料，片重3g，丝重1.6g | m3 | 100 |  |
| 9 | 斜管填料 | Φ50×1000mm,片厚1.0mm | m3 | 20 | 乙丙共聚 |
| 10 | 斜管填料支架 | 10#槽钢+Φ14螺纹钢 | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
| 11 | ★混合液回流泵 | Q=15m3/h，H=10m,自耦安装 | 台 | 2 |  |
| 12 | ★污泥泵 | Q=10m3/h，H=10m,自耦安装 | 台 | 2 |  |
| 13 | 水泵管阀及导杆 | 配套，导杆不低于镀锌材质 | 套 | 4 |  |
| 三 | 深度处理 |  |  |  |  |
| 1 | ★过滤进水泵 | Q=15m3/h，H=22m，立式多级离心泵 | 台 | 2 | 过流不锈钢 |
| 2 | 过滤器 | DN1500，直段2m，板厚8mm，封头10mm，碳钢衬胶，含配管及电动阀门 | 套 | 1 | 碳钢衬胶 |
| 3 | 石英砂滤料 | 按级配，滤料层高1000mm以上 | 套 | 1 |  |
| 4 | 电动阀系 | DN40×1台，DN65×2台，DN100×2台，共5台 | 套 | 1 |  |
| 5 | 差压变送器 | 带4-20mA信号输出，实现自动反冲洗 | 台 | 1 |  |
| 6 | ★反洗泵 | Q=60m3/h，H=20m | 台 | 1 |  |
| 7 | 管道混合器 | 静态管道混合器 | 台 | 1 | UPVC/碳钢防腐 |
| 8 | 流量计 | DN65×1台，DN100×1台，共2台 | 套 | 1 | 有机玻璃 |
| 9 | 液位计 | 带信号输出 | 套 | 1 |  |
| 四 | 设备间 |  |  |  |  |
| 1 | ★曝气风机 | Q=4.1m3/min，P=0.03MPa，转速≤1300rpm | 台 | 2 | 一用一备 |
| 2 | ★自动加药装置 | 配药量：500L,计量泵流量：50L/h，自动投加，成套装置 | 套 | 3 |  |
| 3 | ★就地控制柜 | 室外防雨，柜壳不锈钢 | 批 | 1 |  |
| 4 | ★PLC控制柜 | 自动/手动，PLC控制，可编程，配套触摸屏，具有10个以上参数设置对话框。并配置10/100M自适应工业以太网接口模块，柜壳：碳钢喷塑 | 套 | 1 |  |
| 五 | 安装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安装管阀件 | 配套污水站内全系统，UPVC/不锈钢/碳钢防腐 | 批 | 1 |  |
| 2 | 电线、电缆 | 招标方将主电源接至主柜进线端，从控制柜至设备间内部电缆由投标单位供货、施工，数量：满足污水站内整个系统运行使用 | 批 | 1 |  |
| 3 | 线管、桥架 | 镀锌，Φ32 | 批 | 1 |  |
| 4 | 固定件 | 镀锌（水上）/S304（水下） | 批 | 1 |  |
| 5 | 防腐 | 环氧煤沥青 | 批 | 1 |  |
| 6 | 保温 | 地上或埋深小于2.3m管道需保温 | 套 | 1 |  |
| 六 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 运输及吊装 | 至项目现场 | 套 | 1 |  |
| 2 | 安装 | 含污水站内所有清单内容安装（不限于清单内容）、现场项目部等临时设施建设、现场管理人员配备等，应满足甲方及监理单位管理要求。现场施工人员及管理人员食宿、保险等应含入报价 | 套 | 1 |  |
| 3 | 调试 | 提供污泥、菌种，直至出水达到合格标准 | 套 | 1 |  |
| 4 | 培训服务 | 现场操作人员培训，提供2人7天以上培训服务 | 套 | 1 |  |
| 招标文件技术指标参数要求均为项目的参考指标，并不局限于某一品牌。投标人在投标中可以选用替代指标，但这些替代技术指标要实质上相当于或优于招标文件中的要求。 | | | | | |
|  | 注：当地海拔1677m。 |  |  |  |  |

招标文件技术指标参数要求均为项目的参考指标（其中标“★”货物为主要标的物），并不局限于某一品牌。投标人在投标中可以选用替代指标，但这些替代技术指标要实质上相当于或优于招标文件中的要求。

**第五部分 合同条款（范本）**

**1、定义**

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的基础施工，设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购方”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

**2、适用范围**

2.1 本合同条款仅适用于本次采购活动。

**3、原产地**

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

**4、技术规格和标准**

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

**5、专利权**

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**6、包装**

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书等文件

**7、运输标记**

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长×宽×高，以厘米计)等信息。

**8、卖方的交货价**

8.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以传真或电话等方式通知买方货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量否则，一切后果均由卖方承担。

**9、装运通知**

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

**10、保险**

10.1 在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

**11、合同价款的支付方式**

11.1 合同价款的支付方式以双方协商为准。（另有规定者外）。

**12、技术资料**

12.1 除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。

12.2 上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

**13、价格**

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

**14、质量保证**

14.1、卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

**15、检验**

15.1 卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

**16、索赔**

16.1 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(2)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的10%的违约金。

**17、延期交货与核定损失额**

17.1 如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的5‰，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5％。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

**18、不可抗力**

18.1 签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

**19、仲裁**

19.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

19.2 仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

19.3 仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

19.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

19.5 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

**20、违约终止合同**

20.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

20.2 一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

**21、变更指示**

21.1 买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容

21.2 若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

**22、合同修改**

22.1 欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

**23、转让与分包**

23.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

23.2 卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

**24、适用法律**

24.1 本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

**25、通知**

25.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

**26、合同文件及资料的使用**

26.1 除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

26.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

**27、合同生效及其他**

27.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

27.2 卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

27.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

27.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

(1)招标文件； (2)中标通知书；(3)中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

**28、质量保证**

28.1 因乙方原因造成甲方不能按时使用（根据合同有关条款）所购设备或服务时，乙方应根据合同规定向甲方做出赔偿。

28.2 中标方对合同项下货物按甲方要求提供的质保，质保期限自验收合格双方签字时算起。在保修期内，中标方需提供免费的维修零配件及人工。质保期结束后，以当时（或低于）市场价维修。

**29、投标报价**

29.1 投标报价：一次报价，内容见须知前附表。

29.2 投标货币：人民币

29.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

**30、特殊要求**

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

**31、其它要求**

本合同为范本，采购人与中标单位可根据项目情况增加或修改本合同。

# 第六部分 附 表

**附表一**

**承诺函**

新疆蒙泰工程项目管理有限公司：

(投标人全称）授权(全权代表姓名）（职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、釆购项目名称、包号）招标的有关活动，有能力提供项目中的货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实、有效和准确的。

为此我方同意在投标人须知前列表规定的投标日期起遵守本承诺函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）具有良好的资金、财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录。

2、提供投标须知规定的全部投标文件，包括：投标文件正本 1 份，副本 1 份，电子版1份；投标人须知前列表要求的投标人提交的全部文件；投标保证金已交纳；按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见商务报价表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、保证遵守招标文件中的其他有关条款。

5、如果在招标后规定的投标有效期内撤回投标文件或者有其他违约行为， 我们的投标保证金可不予退还。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

7、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标的修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5%以上-10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一）提供虚假材料谋取中标的；

(二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(三）与采购单位、其它投标人或者釆购代理机构恶意串通的；

(四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五）在招标采购过程中与采购人进行协商的；

(六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方的投标文件在中标后60天内有效。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日 期：

**注：未按照本承诺函要求填报的承诺函将被视为非实质性响应，从而导致其被拒绝。**

**附表二-1：**

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

地 址：

成 立时 间： 年 月 日

姓 名：

性 别：

身份证号码：

职 务：系 ( 供 应 商 名 称 ) 的法定代表人。

特此证明。

**附：法人身份证正反面复印件（必须与本证明复印在同一页）**

投标人：（盖章）

年 月 日

**注：如是法定代表人参加投标，法定代表人还应单独携带一份，用于开标查验资质及身份。附表二-2：**

**法人代表授权书格式**

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日 期：

**被授权人身份证复印件（必须与本证明复印在同一页）**

**注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。**

**附表三：**

**投标报价一览表**

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| **投标人名称** |  |
| **投标总报价(元)** | **大写：** |
| **小写¥：** |
| **合同履约期限** |  |
| **质保期** |  |
| **使用寿命** |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标文件。

3、以上所有报价不得高于招标文件规定的最高限价。

4、合同履约期限、质保期、使用寿命必须响应招标文件。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日 期：

**附表四：**

**明细报价表**

项目名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 内容简述 | 品牌、型号及产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 运、保等杂费(元) | 包含： | | | |  |  |
| 检测费、安装费（元） | 包含： | | | |  |  |
| 其他费用（元） | 包含： | | | |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： | | | | | |
| 小写： | | | | | |

注：1、本表投标总报价应与《投标报价一览表》中投标总报价相符。

2、如上表中有关费用供应商免费提供，请注明“免费”字样。

3、**明细报价表中“产品名称”必须列明报价，不得只报出一个总价，否则视为实质性不响应招标文件。**

响应单位(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件五：**

**商务条款偏离表**

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要商务条款** | **是否**  **响应** | **偏离说明** |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 6 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于 60 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 7 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目供货期或相关进度安排要求 |  |  |
| 9 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目供货期服务的各项要求 |  |  |
| 11 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 12 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： | | |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日 期：

**附表六：**

**技术参数、功能偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件规  格条目号 | 采购规格 | 报价规格 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物参数或安装要求的实际规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标货物规格要求与招标文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“招标文件规格条目号”栏注明偏离的内容；“采购规格”栏注明招标文件要求的技术要求或服务内容；“报价规格”栏注明投标提供的产品或服务的内容；“偏离情况”栏注明“正偏离”或“负偏离”；“说明”栏注明详细的偏离指标及说明。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责，因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。评审小组将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性报价规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离” 或不注明的，评审小组可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3.投标人注明的偏离情况只作为评审小组评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审小组决定。

4.不允许存在实质性负偏离。

5.规格的实际偏离情况以评审小组综合评价为准，解释权属评审小组。

6.表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日 期：

**附表七：**

**备品、备件清单**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：如有备品备件请写明清单，并写明是否收费。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日 期：

**附表八：**

**2022年7月1日起至今业绩表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 合同金额 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、项目业绩需附中标通知书或合同等证明文件，不附证明文件不算业绩。

2、如无业绩也需附本表，内容填“无”。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章： 日 期：

**附表九：**

**（投标人）《反商业贿赂承诺书》**

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日 期：

**附表十：**

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人， 营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：

日期：

1. **从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。 2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由投标人自行承担。3、本项目只针对主要货物（设备清单中标“★”）作为标的物，对其生产厂商做要求（逐一填写）；其余配件、辅料等材料不作为标的物，不对其生产厂商做要求。**

**附表十一：**

**安装调试配送方案（格式自拟）**

投标人（盖章）：

被授权人签字或盖章：

日 期：

**附表十二：**

**退换货承诺、售后服务、技术培训（格式自拟）**

投标人（盖章）：

法人或被授权人签字或盖章：

日 期：

**附表十三：**

**项目负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | 职 务 |  |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 文化程度 |  | 毕业院校 |  | | |
| 从事相关工作年限 |  | 专业 |  | | |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  | 聘任时间 |  |
| 资格证书编号 |  | | 发证单位 |  | |
| 主要工作经历 |  | | | | |

注：1、项目负责人必须填报本表；

2、须附上身份证、学历证书、职称证书复印件（加盖公章）

投标人： （公章）

日 期：

**投入本项目人员表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资历  拟任职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人： （公章）

日 期：

# 第七部分 评标办法和细则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购招标采购方式管理暂行办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《评标委员会和评标方法暂行规定》、《政府采购评审专家管理办法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

**一、总则**

**1. 评定总则和规定**

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，评审小组应严格按照招标文件的要求进行评定，编制评标报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2 评审时，评审小组应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评定人员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情况进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正或撤回。

**1.3 评定原则**：

1.3.1采取综合评分法。由评审小组采用综合评分法对提交有效报价的投标人的投标文件进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

1.3.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3 名以上中标候选投标人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由评审小组确定以按照技术指标优劣顺序或抽签确定排名先后推荐。

1.4 本评标办法仅适用于本次招标。

**二、机构组成和职能**

2.1 本次招标将设监督小组、组织机构和评审小组。

**2.2 监督小组机构组成和职能**

2.2.1 机构成员：招标人单位监督代表或公证处或采购办

2.2.2 职能：独立行使监督工作，对所有招标工作做出复审意见。

**2.3 组织机构的组成和职能**

2.3.1 机构成员：由本项目采购代理机构相关人员组成。

2.3.2 职能：按规定的程序和要求依法严密组织招标、评定等各项活动，且客观如实予以记录和反映，对评审小组的评分记录，评定过程中不干扰和影响评审小组正常的评定工作。

**2.4 评审小组组成和职能**

2.4.1 机构成员：评标委员会人数为5人以上单数，分别由业主代表、技术、经济方面的专家组成，其中业主代表参加评标的，应向采购代理机构出具授权函，技术、经济方面的专家数量不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2.4.2 职能：根据招标文件的要求，对投标文件进行初步检查、汇总、分析和比较，并做好记录；对合格的投标人提出投标文件中需要澄清的问题。对不合格的投标人说明原因；对合格的投标文件认真、客观、公正地评审；对合格的投标人进行评定；完成所评审项目的评定报告，评审小组按评定原则推荐中标候选人。

2.5 评审小组的专家由采购代理机构在新疆政府采购平台专家库中（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）中随机抽取。

2.6 各评审小组成员的评分情况和评审意见由采购代理机构审查，如发现评审小组的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，必须要求评审小组进行书面澄清和说明。

**三、评标原则**

3.1 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3.2 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

3.3 评标将严格按照招标文件的要求和评标标准及办法进行。

3.3 根据招标文件规定的各项评价标准通过评审打分排序推荐出1-3名中标候选人。

3.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5 评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

**四、评标纪律**

4.1 评审小组必须公平、公正评定;遵纪守法，客观、廉洁地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任；

4.2 评审小组在评定开始前，应关闭随身携带的各种通信工具；

4.3 评审小组在评定过程中，未经许可不得中途离开评定现场，不得迟到早退；

4.4 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况；

4.5 评审小组应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在评审报告中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款时行补充、修正或搞撤回。

4.6 评审小组在评定过程中不得将自己的观点，强加给其他评审小组，评审小组应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

4.7 评审小组应根据评定办法确定项目得分，并参与评标报告的起草，按评定原则推荐1-3名中标候选人。

4.8 各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评标报告上签字；如对评标报告有异议的，可以在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

4.9 配合财政部门的投诉处理工作；

4.10 配合采购代理机构单位答复投标人提出的质疑。

4.11 评定委员会成员有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

4.11.1明知应当回避而未主动回避的；

4.11.2在知道自己为评审小组身份后至评定结束前的时段内私下接触供应 商的；

4.11. 3在评定过程中擅离职守，影响评定程序正常进行的；

4.11. 4在评定过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

4.11. 5未按招标文件规定的评定方法和标准进行评定的。

**五、评定程序**

**5.1 初步评审及报价复核**

5.1.1初步评审将对开标时有效的投标文件进行,根据招标文件,审查并逐项列出投标文件的全部投标重大偏差。

5.1.2下列情况属于重大偏差评审因素：

（1）是否按招标文件要求（金额、形式）提交投标保证金。

（2）是否有法定代表人出具的授权委托书，并要有单位盖章、法定代表人签字或盖章。

（3）投标文件是否按招标文件要求有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章。

（4）报价是否超过本项目采购预算。

（5）是否满足招标文件载明的项目完成期限。

（6）是否符合招标文件中规定的其他实质性要求。技术、服务标准不满足招标文件要求的。

（7）投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

（8）投标文件是否附有招标人不能接受的条件。

5.1.3 投标文件有上述重大偏差之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。

5.1.4 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

5.1.5 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结果前予以补正。

5.1.6计算错误将按以下方法更正：

若按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.1.7评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，作废标处理。

5.1.8评标委员会判断投标文件的响应程度仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

5.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的,该投标将作废标处理。

5.1.10评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或所有投标报价均过高时，可以否决所有投标。评标委员会经评审，认定投标人以低于成本报价竟标的，其投标将作废标处理。

5.1.11经过初步评审，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

**5.2 详细评审**

经初步评审合格的投标文件，评标委员会成员将对投标文件进行进一步评审、比较。

**5.3 评分办法**

5.3.1 经济标（30分）商务及技术标（70分）

5.3.2价格调整原则

1）投标人的报价必须包含供货范围内所有内容。

2）投标人必须根据招标文件要求和产品技术状况列出质量保证期内所需备品备件的清单和价格，并将该备品备件价计入投标总价，若所提供的产品不需备品备件或免费提供，应在投标文件中说明。否则按漏项处理。

3）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加计入该投标人的投标总价。

4）调整后的价格作为投标人的评标价。根据评标价测算各投标人的经济标分值。

5.3.3 经济标依照如下标准计算得分：

1)评标基准价为有效报价的最低价，即所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，其满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100%

结果保留两位小数。

2) 如果得分为负分时,按零分计。

**六、其它注意事项**

评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的采购投标文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。

**七、详细评审附表**

**附表1：重大偏差审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审内容** | |
|
| 1 | 是否按招标文件要求（金额、形式）提交投标保证金。 |
| 2 | 是否有法定代表人出具的授权委托书，并要有单位盖章、法定代表人签字或盖章。 |
| 3 | 报价是否超过本项目采购预算。 |
| 4 | 是否满足招标文件载明的项目完成期限。 |
| 5 | 是否符合招标文件中规定的其他实质性要求。技术、服务标准不满足招标文件要求的。 |
| 6 | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 |
| 7 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件。 |

特别说明：投标文件响应程度审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

**附表2：经济标得分（30分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **分值** | **评分细则** | **分值** |
| 投标报价 | 30分 | 评标基准价为有效报价的最低价，即所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，其满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100%  注：在经济标评审阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分。  结果保留两位小数。 | 0-30 |

**附表3、商务标及技术标评审表（70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | 评分细则 | | **分值** |
|  | 产品配置及技术参数 | 所投产品配置完全满足或优于招标文件要求的，每一项得1分，最高得9分；技术参数配置不详、低于招标文件要求的，每一项扣1分，扣完为止。 | 9 |
| 安装调试配送方案 | 货物的安装、调试、配送方案(包括主要设备的供货、运输、安装、调试、辅材的安装)，得10分；有缺漏项，根据重要程度每处扣2分，扣完为止。 | 10 |
| 质量保证措施 | 质量保证措施清晰完整（包括1.明确质量目标；2.确定管理体系与组织机构；3.质量管理措施；4.质量控制流程。），得12分。有缺漏项，根据重要程度每处扣2分，扣完为止。 | 12 |
| 退换货承诺 | 承诺对于非客户原因发现存在质量问题全部免费更换的，得2分，未提供承诺不得分。 | 2 |
| 售后服务 | （1）售后服务响应当设备在质保期内使用出现问题，能48小时内到达现解决场得2分，能60小时到达现场解决得1分（投标人提供承诺书）  （2）售后服务方案 内容包括：①针对服务中出现产品各项问题的解决方案；②项目售后服务组织措施。每提供一项得2分，最高得4分。  （3）售后服务承诺函 提供得2分，未提供不得分。 | 8 |
| 售后维修服务 | 供应商提供货物备品备件，内容包括①备品名称；②备品数量；③备品规格；每提供一项得1分，最高得3分。每有一项表述混乱或与本项目内容不符扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 技术操作培训 | 提供技术培训方案，得12分。无培训方案不得分。注：内容如存在凭空编造、没有具体说明、内容与项目无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况，每一项扣1.5分，扣完为止。 | 12 |
| 业绩 | 根据投标人自2022年7月1日起至今（以签订合同时间为准）类似项目业绩。（该项评分以投标人提供合同关键页（包括金额、签约日期、双方签章）复印件或中标通知书复印件加盖公章为准）。每提供一份业绩得2分，最高分6分。 | 6 |
| 企业实力 | 制造商具有ISO901质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管体系认证，每提供一项得1分，最高得3分。 | 3 |
| 制造商具有与项目相关专利的（不包括实用新型发明专利），得1分，最高得2分。 | 2 |
| 企业承诺及优惠条件 | 有招标文件条款以外的承诺及优惠条件，得3分，未提供不得分。 | 3 |

**注：得分为所有评审小组成员打分的算术平均值，不去最高及最低分。结果保留两位小数。**

**八、招标注意事项**

8.1投标时，投标人应派代表在指定的地点参加投标。投标人人员必须及时解释和澄清投标文件内容，并以书面的形式签署确定等。

8.2评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的采购投标文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。