**昌 吉 市 政 府 采 购 中 心**

**公 开 招 标 文 件**

**项目名称：****新疆医科大学第一附属医院昌吉分院超融合服务器建设项目**

**项目编号：****CJSCG-HW2025-013A**

**采购机构：昌吉市政府采购中心**

**联 系 人：吴老师**

**电话：0994-2528512**

**温馨提示**

**尊敬的投标人：**

 **您好！非常感谢您前来参加昌吉市政府采购中心组织的公开招标活动，您的参与是对我们工作最大的支持，招投标是一项法律性、规范性要求很高的工作，为了避免不必要的失误造成投标失败，我们在此对投标的关键环节及注意事项向您做出提示，请您认真阅读。**

 **一：请您务必仔细阅读、认真理解公开招标采购文件，尤其要对实质性条款及否决投标的条件引起高度重视。**

 **二：请您务必在公开招标文件递交前检查贵单位投标文件的编制及签章情况，若投标文件未按照公开招标采购文件要求编制和签章的，由您自行承担不利后果。**

 **三：评定内容均在公开招标采购文件中体现，请务必认真阅读，充分响应公开招标文件。**

 **四：文中“公开招标文件”为我中心印发的采购文件，“公开招标投标文件”为投标人针对此项目印制的响应文件。**

 **以上仅是友情提示，不作为公开招标文件的一部分，请您严格按照公开招标文件的要求做好投标文件的编制及相关投标工作。**

**招标文件目录**

**第一部分 招标公告（略）或项目概要**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 项目要求**

**第四部分 合同主要条款(样本)**

**第五部分 投标文件格式**

1. **项目概要**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| **1** | **项目名称** | **新疆医科大学第一附属医院昌吉分院超融合服务器建设项目** |
| **2** |  **控制价** | **1500000元** |
| **3** | **采购方式** | **公开招标** |
| **4** | **采购人** | **名 称：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院****地 址：昌吉市青年南路743号****联系人：****陶灿****电 话：****0994-8185046** |
| **5** | **采购机构** | **名 称： 昌吉市政府采购中心****地 址： 昌吉市财政局一楼102室****联系人： 吴老师****电 话： 0994-2528512** **地 址： 昌吉市长宁路17号市财政局一楼102室昌吉市政府采购中心办公室** |
| **6** | **投标保证金** | **投标保证金金额：****30000.00元（叁万元整）****投标保证金的形式：由供应商以电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。****采购机构的开户银行及账号如下：****账户名称：****昌吉市财政综合保障中心****账 号：****0000020090110005730121****开户行号：313885000026****开 户 行：****乌鲁木齐银行股份有限公司昌吉市长宁路支行（公对公转账）****于响应文件递交截止时间前交至昌吉市政府采购中心指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效）在提交保证金时必须标注明项目名称（新疆医科大学第一附属医院昌吉分院超融合服务器建设购置项目-保证金）。如未按以上要求递交投标保证金，采购人将拒绝其投标。****注：供应商制作投标（响应）文件时，须将保证金缴纳凭证编制到响应文件中提交。保证金将在成交通知书（成交公告）发出之日起5个工作日内退还。供应商可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：** **(1)（带财政部门票据监制章的）企业单位往来结算收款收据（第二联加盖公章）。****(2)收款单位全称、账号、汇入地点、汇入行名称，汇入行号。****(3)经办人身份证复印件及联系电话。****(4)中标单位提供合同(没中标单位不需要提供)。****(5)资料提交或邮寄地址： 昌吉市长宁路17号市财政局一楼102室昌吉市政府采购中心办公室，邮编：831100。收件人：崔老师 电话：0994-2528512。** |
| **7** | **所属行业** | **软件和信息技术服务业** |
| **8** | **实施地点** | **新疆医科大学第一附属医院昌吉分院指定地点** |
| **9** | **资金来源** | **财政资金（专项债券）** |
| **10** | **出资比例** | **100%** |
| **11** | **资金落实情况** | **已落实** |
| **12** | **采购范围** | **详见招标项目要求** |
| **13** | **供货期** | **合同签订之日起60个日历日** |
| **14** | **质量要求** | **按照招标文件要求及合同约定达到国家要求验收质量标准** |
| **15** | **付款方式** | **项目合同签订、验收完毕后付90%，完全满足使用要求并正常运行满36个月，无任何问题支付合同总金额的 10%。** |
| **16** | **现场踏勘** | **不组织** |
| **17** | **是否接受联合体投标** | **不接受** |
| **18** | **合同履约期** | **3年** |
| **19** | **投标文件要求** | **电子投标文件：电子加密文件一份****投标文件递交途径：https://www.zcygov.cn在线上传** |
| **20** | **上传截止时间** | **2025 年7月22日 下午 16:30:00（北京时间）** |
| **21** | **开标时间** | **2025 年7月22日 下午 16:30:00（北京时间）** |
| **22** | **开标地点** | **线上开标：https://www.zcygov.cn** |
| **23** | **说明** | **本招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，投标人在投标时必须满足招标文件要求。** |
| **24** | **招标文件领取** | **获取方式：线上免费获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。****投标单位登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190或加入“政采云新疆网超投标单位服务群”钉钉号：32569183）。** |
| **25** | **评标办法** | **采用综合评分法**  |
| **26** | **备注：** | **1、招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“响应”，如未填写视为不响应招标文件；****2、本次招标项目，请各投标单位以人民币报价;****3、招标文件中所涉及的日期均为日历日;** |
| **27** | **其他说明** | **1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件。2、各供应商应在开标前确保成为政采云平台正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。4、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。** |
| **28** | **质保期** | **3年** |
|  | **需要补充的其它内容** |
| **1** | **落实政府****采购政策** | **1、落实政府采购政策需满足的资格要求：****1.1、根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的供应商为小、微型企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购 〔2022〕22号、昌吉市贯彻落实区、州《关于进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施》实施方案给予评审优惠。****1.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策** |
| **2** | **支持中小企业发展** | 1. **给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。**

**2、投标单位需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》格式及内容以（财库[2020]46 号）为准，如未按文件要求填写则不参与价格优惠。** |
| **3** | **中标结果公示** | **本项目中标结果将在开标后三日内在新疆政府采购网公示，公示期1天。** |
| **4** | **中标说明** | **综合得分最高者中标** |
| **5** | **中小企业优惠政策** | **本项目不专门面向中小企业** |

# 第二部分 投标须知

本招标文件仅适用本次招标采购中所叙述的新疆医科大学第一附属医院昌吉分院超融合服务器建设项目。

 一、**报名及领取招标文件截止时间**

**时间：2025年7月2日至2025年 7月9日**

 **二、投标人资格要求**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

 （二）本项目不接受联合体投标。

（三）根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目政府采购活动。**查询渠道：“信用中国”网址（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn）。**

**三**、**投标文件的编制要求**

1、投标文件须以中文书写，除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，建议投标人应按此格式的要求和内容编制投标文件，招标文件中未提供格式的部分可由投标人自行编制。

**四、投标文件的组成（按顺序排列）**

（一）、资格证明文件

1.营业执照；

2、开户行许可证或基本存款账户信息（包含账户名称、账户号码、开户银行、法定代表人和基本存款账户编号）。

3.投标保证金交纳凭证。

4.“信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人的截图。

（二)、响应文件的报价要求：

1.开标一览表（见表一）

2.报价明细表（见表二）

（三）、响应文件的商务部分：

1.法定代表人身份证明书（见表三）

2.反商业贿赂承诺书（见表四）

3.商务规格偏离表（见表五）

4.中小企业声明函（见表六）

5.无重大违法记录声明和书面承诺（见附件一、二）

6.业绩证明材料（见表七）

7.投标人认为需要提供的其他商务材料（相关证明文件）

（四）、响应文件的技术部分：

1.技术规格偏离表(见表八)

2.产品性能指标、故障率、质量保证体系及安装、调试方案

3.所投产品资料及彩印图片

4.售后服务承诺函

5.投标单位认为需要提供的其他技术材料（相关证明文件）

另，电子版投标文件应按照“政府采购云平台”的规定和要求上传相关资料，如果漏传或错传，则按无效文件处理，由投标单位自行承担相应的责任。

**五、评标办法及评定标准**

（一）、采取综合评分法。由依法组建的熟悉相关业务的代表及有关技术、经济等方面的专家组成评标委员会进行评标，并依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规及本招标文件进行评审，有关监督部门现场监督。

（二）招标文件评分分值由商务、技术、价格和服务及其他部分组成，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，凡以价格、百分比计算的均保留两位小数。

| **内容** | **评分标准** |
| --- | --- |
| 价格部分（30分） | 投标报价（30分） | 以所有有效报价的最低报价为基准价。投标报价等于基准价得30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100 |
| 商务部分（17分） | 业绩（5分） | 以合同签订日期为准，近三年内（截止至投标文件递交截止时间）供应商每具有1项类似销售业绩，得2.5分，最高得5分。供应商须提供中标/成交通知书复印件或供货合同等证明材料的扫描件，加盖投标人公章。 |
| 供应商服务能力（2分） | 企业实力及服务能力：1、投标人具备有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书，具备此证书得1分2、投标人具备有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，具备此证书得1分上述证书提供证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 拟投入服务团队能力（10分） | 服务团队能力要求：1、投标人拟派项目经理具备信息系统项目管理师认证证书（高级）；得2分；2、投标人实施团队成员具备云计算系统工程师证书，提供一个人得2分；最多得4分；3、投标人维护服务团队成员具备IT运维工程师证书的，得2分。4、投标人实施服务团队成员具备高级网络信息安全工程师认证证书的1分，提供一个得一分，最高得2分以上所有人员需提供相应人员证书,以及人员近6个月社保缴纳证明复印件加盖投标人公章，否则不得分 |
| 技术部分（53分） | 项目实施技术方案（10分） | 根据供应商针对本项目需求提供详细的项目实施方案，内容包含但不限于：①项目需求分析②超融合平台建设方案③整体方案建设拓扑规划及阐述④数据迁移方案⑤应急方案⑥项目实施进度规划等，进行综合评审：上述内容符合项目实际情况、完全优于项目实施，得10分；上述内容符合项目实际情况、完全满足项目实施，得7分；上述内容基本符合项目实际情况、基本满足项目实施，得4分；上述内容基本符合项目实际情况、基本满足项目实施，但存在细微瑕疵，得1分；不满足本项目实际情况及项目实施或未提供本方案的不得分。说明：“瑕疵”指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能实现的情形等以上任意一种情形。 |
| 产品技术参数响应（28分） | 对照招标文件的技术要求做出应答：1.完全符合、响应采购文件要求，能提供有效证明材料且没有负偏离的得总分28分;2.各项技术参数，带★项每负偏离一项扣2分，其它项每负偏离一项扣1分，扣完为止。3.甲方保留对项目技术参数要求的测试能力，投标人中标7天后需按照甲方要求进行功能测试；投标人需对本招标文件技术参数进行点对点应答，必须根据本招标文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行答复、说明和解释。采购需求中要求提供相关证明材料且体现内容所在页（如功能截图、证书、查询链接、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 |
| 产品选型（8分） | 超融合厂商拥有云计算管理平台的完整知识产权，自研核心代码，对核心代码能做到自主可控；1.云平台厂商提供工信部ITSS云计算服务能力标准（IAAS私有云）二级能力认证，得2分，否则不得分；2.超融合平台原厂具备可信云《一云多芯IaaS平台能力检验证书》，达到先进级能力评估要求，提供可信云一云多芯检验证书；提供相关证书复印件得2分，否则不得分。 3.云厂商提供云原生超融合解决方案检验报告，提供相关证明得2分，否则不得分；4.云厂商提供和本项目所投硬件服务器所用C86芯片同架构下的国家权威机构出具的“容器平台软件产品质量测试报告”，提供得2分，否则不得分；以上提供相关证明材料 |
| 售后服务方案（4分） | 综合考评售后服务承诺和售后服务方案，包括：免费维护期、免费维护期后收取费用的比例、服务响应方式及时间、以及其他服务保障措施。1、售后服务承诺及售后服务方案内容详尽，具有免费维护期且合理、免费维护期后的取费比例优惠力度大、服务响应方式及时间最优、其他服务保障措施科学合理可行性强的得（4）分；2、售后服务承诺及售后服务方案内容齐全，免费维护期可行、免费维护期后的取费比例均有折扣、服务响应方式及时间一般、其他服务保障措施合理具备可行性的得（3）分；3、售后服务承诺及售后服务方案内容不全面，具备免费维护期、提供免费维护期后的取费比例、服务响应方式及时间、其他服务保障措施具备但内容不详细的得（2）分；4、售后服务承诺及售后服务方案内容极少描述不清晰，免费维护期及免费维护期后的取费比例内容简单不明确、服务响应方式及时间不明确，其他服务保障措施可行性小的得（1）分；其他不得分。 |
| 售后培训服务（3分） | 培训方案总体先进合理、内容详尽、思路清晰、计划周密、人员配备充足，满足未来平台运维能力的要求，得（3）分；培训方案总体合理、内容齐全、实施计划可行、人员配备满足要求，满足未来信息化发展的要求得（2）分；培训方案总体合理，内容模糊，计划简单得（1）分； |

（三）、开标时，投标文件中开标一览表与投标文件中的明细表内容不一致，则以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（四）、在监督部门监督下，评标委员会根据招标文件规定，对提交投标文件和其他必要的资料进行进一步审查，投标文件响应性不能出现重大偏离，如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标。

下列情况属于重大偏离：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（2）不符合技术规格、技术标准的要求；

（3）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（五）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要法定代表人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

**六、无效投标**

评标小组评审时，出现下列情况之一，则为无效投标：

（1）未在招标文件规定的时间内将电子版投标文件上传至指定的开标地点；

（2）投标文件未按要求编制、未签署、加盖单位公章；

（3）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（不接受联合体投标的除外）；

（4）资格证明文件不全或不符合招标文件标明的资格要求；提供虚假资料中标。

（5）投标文件出现多个投标方案或投标报价、超过预算金额或者最高限价的；

 （6）投标文件中《开标一览表》和《开标记录表》中的最终报价不相符的；

（7）投标产品不符合必须强制执行的国家标准，含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的附加条件的；

（8）投标人未按招标文件规定提交投标保证金的；

（9）评标委员会认为投标人所递交的投标文件所附相关资料内容不真实，且投标人不能提交证明其真实性的材料的；

（10）投标人的投标文件雷同或存在其他情形导致评标委员会认为投标人之间存在串标、围标嫌疑的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

 **七、关于投标保证金**

有下列情形之一的，保证金不予退还：

1、投标方在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

2、投标方在投标文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

4、投标方与采购人、其他投标方或者采购代理机构恶意串通的；

5、招标文件规定的其他情形。

**八、废标**

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

**九、定标原则**

1、评标委员会成员以打分的方法，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如最终得分和报价均相同，则以政采云平台显示的最先提交报价的投标单位为最终的中标单位。

如排名第一的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，根据相关办法规定，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或认定中标无效，中标无效的重新组织招标。

 2、招标人及采购机构将有权对成交投标人的财务、技术、管理能力及信誉进行审查，确定其是否能圆满地履行合同。

3、中标结果将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）公示。

 **十、履约条款**

1、中标单位需在中标公告结束后五个工作日内将与采购单位签订的合同交至昌吉市政府采购中心。《成交（中标）通知书》是合同的组成部分，是签订合同的依据。

 **十一、其他事项**

未中标投标单位在中标通知书发出之日起就可到政府采购中心办理退付投标保证金手续；中标投标单位自政府采购合同签订后即可到政府采购中心办理退付投标保证金手续。如一个月内仍未办理退付手续，则政府采购中心将该款项上缴国库。

**十三、其他事项**

1、昌吉市政府采购中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开招标文件不可分割的部分。在招投标过程中，无论任何单位和个人都必须遵纪守法，保证公正廉洁、公平竞争，不准从中舞弊，有违反者按有关规定严肃处理。

2、投标人必须严格按照采购文件约定的技术要求进行相应服务，凡是达不到采购单位要求，采购单位有权拒绝。

3、在开标前，投标人若对招标文件中规格及要求有异议或对要求有不合理之处，可及时提出相关意见（以书面形式向采购人、昌吉市政府采购中心提出质疑），如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本招标文件。一经进入评标程序，即视为各投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、在招标活动全程中，如发生对招标文件理解不一致或出现任何其他争议事项，均可提交评标委员会讨论，并按少数服从多数的原则进行表决，该表决在作出时直接发生效力。

 5、本文件由昌吉市政府采购中心负责解释。

**第三部分 项目要求**

1. **项目技术参数及要求**

（一）超融合一体机技术要求（6个节点），**本项目核心产品**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品** | **参数要求** |
| 硬件要求 | 2U机架式双路服务器，国产品牌。1、★国产C86 处理器≥2颗，单颗核心≥16，单颗主频≥2.5GHz2、内存≥16根64GB DDR4 RDIMM，要求总计内存不低于1024GB3、系统盘≥2块SSD，要求每块SSD≥480G。4、缓存盘≥2块SSD，要求每块SSD≥960G且DWPD≥3。5、数据盘≥10块HDD，要求每块HDD≥ 8T。6、Raid卡≥1块，要求支持raid0、1、10，jbod直通。7、万兆网卡≥2块，要求每块万兆网卡≥2端口10Gb SFP+，且含模块。8、千兆网卡≥1块，要求每块千兆网卡≥2端口1Gb BASE-T。9、提供≥2块电源 |
| 软件要求 | 1. 单台超融合服务器提供超融合平台软件授权≥2颗国产物理CPU，超融合平台软件含计算虚拟化软件、网络虚拟化软件、分布式存储软件、容器服务软件。
2. 所提供的超融合软件为国产自研产品（不基于国外开源项目二次开发），所有代码自主可控，具有完全的技术支持能力与知识产权，非OEM软件，提供非OEM证明材料及软件著作权证书复印件。
3. 超融合软件兼容市面上主流的服务器芯片，支持在通用X86、ARM架构服务器上安装部署，支持海光、鲲鹏等业界主流芯片平台适配，经过第三方权威机构检验，软件、硬件兼容能力满足要求，通过可信云面向云原生的超融合平台技术能力要求证书（至少包含首页和结论页）。
4. ★云平台须支持虚拟机与容器并行运行在物理机上，避免互相嵌套导致的计算、网络、存储性能损耗，提高资源利用率和平台稳定性。提供产品功能截图。
5. 为满足超融合平台统一建设和运维管理，本期采购的超融合须满足支持灵活地创建容器和虚拟机资源，在集群内不限制容器和虚拟机用量。提供功能截图证明材料。
6. ★超融合平台本次配置的软件授权模块应包含容器、虚机、存储等主要资源或功能，提供统一管理控制台进行管理，无需切换多个控制台。提供功能截图证明。
7. ★为保证操作便捷性，云平台须支持任意界面打开内部搜索功能，可根据关键词搜索资源、功能入口、相关技术文档及操作实践手册等。提供功能截图证明。
8. 支持将USB设备映射到虚机中，并支持该已挂载USB设备的虚机在线迁移到其他计算节点位置。提供功能截图证明。
9. 提供创建虚机时导入用户自定义数据和虚机SSH秘钥，可在创建虚机时通过上传一些自定义的参数或脚本，来对虚机做一些定制化配置或完成特定运维任务。提供功能截图证明。
10. 需同时支持主流GPU设备的直通和虚拟化和显存切分，通过全图形化界面操作能够将GPU设备或vGPU设备加载到云主机或容器中。支持将GPU显存分配给不同容器，支持显存以MB级别切分并具备强隔离性，确保不同的容器或进程在使用GPU资源时互不干扰，保证业务安全和性能。需提供GPU池化管理功能，集中展示集群内GPU卡型号、所在节点、显存容量、显存使用率等基本管理信息，具备基本的可观测性。不需额外软件功能授权，提供功能截图证明。
11. 数据采用分布式保护机制（支持2-6副本策略），可以在线动态调整副本数，分布在不同节点，在节点意外掉电、断网、宕机情况下，系统数据不会丢失，不会影响业务系统正常运行。提供功能截图证明。
12. ★为满足后续运维需要，云平台需提供平台、计算、网络、存储、虚机等大类的巡检项，涵盖存储、网络、容器服务、虚机服务等基础设施以及管理平台关键组件的状态，支持自定义选择巡检项进行一键巡检，提供巡检建议、三级健康评分机制，显示平台整体健康得分，同时需提供免登陆一键巡检，平台异常时能够使用一键巡检功能快速定位问题。提供功能截图证明。
13. ★支持超融合平台一键无缝升级，同时支持跨大版本升级，能够完成整个平台升级工作，升级过程不影响云主机业务，提供升级过程截图证明。
14. 提供事件中心功能，支持采集和持久化保存Kubernetes事件，记录工作负载、容器组等资源编排过程中发生的事件类型、原因、资源类型等，并提供查询功能。需支持邮件、钉钉、HTTP应用、短信接收告警消息，提供功能截图证明。
15. 可以双因子认证，同时可以静态密码、动态密码实现双因子认证，提高系统安全性。提供功能截图证明。
16. 平台监控警告可以钉钉实时推送平台警告信息，如当平台某云主机CPU使用率超过60%，平台自动通过钉钉机器人推送相关警告信息到钉钉上。提供功能截图证明。
17. ★云平台支持后续扩展AI大模型一键部署能力，具备大模型统一管理界面，用户可以在同一界面扩展大模型应用，具备模型训练、精调、数据集导入等能力，具备模型评测能力，可以快速完成Deepseek等模型的部署，提供产品功能截图；
18. 云平台需要保证操作流畅性，云平台能够批量操作100台以上云主机，包括不限于云主机创建、删除、暂停等，云平台认证系统支持每秒处理10000 以上并发请求，即提供≥10000的QPS，提供第三方性能测试报告；
19. 云平台需要保证性能，在国产C86架构服务器下，云平台虚拟机系统计算性能要求单线程字符串处理性能≥2000，多线程字符串处理性能≥8000，浮点型单线程处理性能≥600，浮点型多线程处理性能≥2000；存储性能要求，FIO随机读数据不低于28000IOPS，随机写数据不低于15000IOPS，云平台网络性能要求，跨主机情况下TCP传输下≥1000MB/S，跨主机UDP发送传输下≥800MB/S，提供第三方性能测试报告；
20. 提供不低于3年质保服务和技术支持服务，提供证明材料。
 |
| 资质要求 | 1. 超融合平台原厂需通过《ITSS 云计算服务能力标准符合性证书》二级及以上认证，提供证书复印件。
2. 超融合平台原厂具备可信云《一云多芯IaaS平台能力检验证书》，达到先进级能力评估要求，提供可信云一云多芯检验证书；
 |

（二）存储交换机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存储交换机 | 1. 支持并实配10G/1G SFP+接口数≥20个，25G/10G SFP28接口数量≥4个，40G QSFP+接口数≥2个。2、支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道。3、交换容量≥2.5T，包转发率≥560Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明。4、★ 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；提供相关证明材料。5、★ 可实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供相关证明材料。6、设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。7、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间最快50ms。9、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。10、提供工信部电信设备进网许可证复印件。

11、提供3年软硬件质保服务，提供证明材料。 | 2台 |

（三）业务交换机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务交换机 | 1、支持并实配10G/1G SFP+接口数≥20个，25G/10G SFP28接口数量≥4个，40G QSFP+接口数≥2个。2、支持并实配可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道。3、交换容量≥2.5T，包转发率≥560Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图证明。4、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；提供相关证明材料。5、可实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动；提供相关证明材料。6、设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。7、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间最快50ms。9、支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。10、提供工信部电信设备进网许可证复印件。11、提供3年软硬件质保服务，提供证明材料。 | 2台 |

（四）DMZ区核心交换机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DMZ区核心交换机 | 1. 交换容量≥51Tbps，包转发率≥38000Mpps，如官网以X/Y形式表示，则以最小值为准，提供官网截图证明。2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。3、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图。4、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数；提供相关证明材料。5、机箱采用紧凑尺寸设计，主控槽位的宽度为业务线卡槽位的一半，为半宽槽位，提供相关证明材料。6、★ 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个；提供相关证明材料。7、支持N:1虚拟化，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。8、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。9、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。10、支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。11、支持安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。12、支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSH。13、★ 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书复印件。14、本次单台设备实配双独立主控，双独立电源，≥24个千兆电口，≥24个千兆光口，≥4个万兆光口。

15、提供3年软硬件质保服务，提供证明材料。16、为方便管理要求与存储交换机、业务交换机为同一品牌 | 1台 |

（五）集中式存储

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磁盘阵列 | (1)★架构：国产机架式存储系统，国家重点实验室自主研发产品，提供厂家的“高效能服务器与存储技术重点实验室”证明文件，非OEM或者贴牌；(2)体系架构：多控架构，具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力，控制器最大可扩展至≥16控；(3)控制器：本次2个控制器（每控制器为2.2G主频10核20线程处理器），冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机，控制器故障可自动切换和自动重建，无单点故障；(4)主机接口：配置4个16GB光口（含多模光模块）+4个10GB光口（含多模光模块)+8个千兆电口；(5)★高速缓存：配置系统缓存≥512GB，纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存；(6)硬盘：配置2块3.84T SSD盘+22块10T机械硬盘；支持不同规格磁盘在同一柜中混插；配置缓存加速许可；(7)★掉电保护：支持缓存保护并配置BBU电池保护模组，支持2次备电，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，可以支撑2次以上的数据备份时间，实现无限时断电保护Cache数据的目的，提供证明材料；(8)支持RAID0，1，5，6，10，50、60、RAID2.0等；支持不同RAID类型在同一个磁盘箱内的共存；支持全局热备盘和热备空间两种模式；(9)配置克隆、快照、备份3种本地数据保护功能，扩容无需额外购买；(10)配全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，扩容无需额外购买；(11)支持同步、异步周期及异步复制三种模式；(12)支持双活功能，依靠存储自身引擎实现，不采用虚拟网关方式实现；(13)支持一个I/O Group 内的同一资源池或不同资源池之间的数据迁移；(14)支持存储虚拟化功能，实现异构存储资源统一管理和分配，可把异构空间作为存储的RAID资源池，将本地磁盘资源加入同一存储池；(15)服务：免费质保3年服务，提供证明材料。 | 1台 |

（六）万兆光模块

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 万兆光模块 | 万兆LC接口模块，适用于SFP+接口，免费质保3年服务 | 40个 |

（七）迁移服务

包含原有虚拟化平台及物理服务器共计30个业务系统数据迁移技术服务内容，提供详细迁移方案，包含所有迁移费用，并进行单独报价。

（八）集成实施服务

包含所有产品的安装、调试、所需线缆、光缆、耗材等；原有网络架构调整、安全设备调整及业务割接实施服务。

**注明：所有提供的产品截图证明材料等需保证真实有效，否则按虚假应标处理。**

**二、供货时间、地点**

（一）供货时间：自合同签订后60日历日完成。

（二）供货地点：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院指定地点。

**三、付款方式：**项目合同签订、验收完毕后付/90%，完全满足使用要求并正常运行满36个月，无任何问题支付合同总金额的10%。

**四、质量保证及售后服务**

售后服务事项要求：提供7\*24小时随时供货，在质保期如果所供货物发生质量问题，中标单位在2个小时内到达现场，48小时内提供解决方案。

**第四部分 合同主要条款和格式合同（样本）**

**（最终以实际签订合同为准）**

政府采购合同协议书

甲方（全称）： （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购 文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）： （供应商）

乙方2（全称）： （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称） （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. **项目信息**
2. 采购项目名称：

 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌： 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

 标的名称：

 关键部件： 品牌： 型号：

 关键部件： 品牌： 型号：

 关键部件： 品牌： 型号：

 （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

 ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

 🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

 🞎否

 （4）政府采购组织形式：🞎政府集中采购 🞎部门集中采购 🞎分散采购

（5）政府采购方式：🞎公开招标 🞎邀请招标 🞎竞争性谈判 🞎竞争性磋商

 🞎询价 🞎单一来源 🞎框架协议 🞎其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：🞎是 🞎否

 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：🞎是 🞎否

 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：🞎是 🞎否

 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：🞎是 🞎否

 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：🞎是 🞎否

（7）合同是否分包：🞎是 🞎否

 分包主要内容：

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 🞎大型企业 🞎中型企业 🞎小微型企业

 🞎残疾人福利性单位 🞎监狱企业 🞎其他

 （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：🞎是 🞎否

 外商投资企业类型：🞎全部由外国投资者投资 🞎部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

 🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

 国别： 品牌： 规格型号：

 🞎否

 （10）是否涉及节能产品：

 🞎是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购

 🞎否

 是否涉及环境标志产品：

 🞎是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购

 🞎否

 是否涉及绿色产品：

 🞎是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购

 🞎否

 （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

🞎是 🞎否 🞎不涉及

1. **合同金额**

（1）合同金额小写：

 大写：

 分包金额（如有）小写：

 大写：

 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

 （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

 🞎固定总价 🞎固定单价 🞎固定费率 🞎成本补偿 🞎绩效激励 🞎其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

🞎全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

🞎分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

🞎成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

🞎绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

1. **合同履行**

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：🞎是 🞎否

 收取履约保证金形式：

 收取履约保证金金额：

 履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

1. **合同验收**
2. 验收组织方式：🞎自行组织 🞎委托第三方组织

 验收主体：

 是否邀请本项目的其他供应商参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请专家参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请服务对象参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请第三方检测机构参加验收：🞎是 🞎否

是否进行抽查检测：🞎是，抽查比例： 🞎否

是否存在破坏性检测：🞎是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

 🞎否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：🞎一次性验收

 🞎分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：🞎是 🞎否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

1. **组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

1. **合同生效**

本合同自 生效。

1. **合同份数**

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | 乙方（供应商） |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
| 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |

**（注：以上为合同范本式样，具体合同由采购人和中标人依据实际需要、竞争性谈判文件和其他相关文件具体制定）**

**第五部分 投标文件格式**

**表一：**

**开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人 |  |
| 总报价（大写 ） |  |
| 总报价（小写 ） |  |
| 备注 |  |

 我方将严格按招投标法及招标文件的要求参加本次公开招标，并理解你方以综合评分法确定中标结果，且对中标结果也没有解释义务。如我方为中标候选人，在接到你方发出的中标通知书五个工作日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与采购单位签订合同，并履行规定的一切责任和义务。

 我方如出现以下行为之一者，你方有权不予退还我方针对此项目交纳的投标保证金。

 1、交纳保证金后无故不参加投标。

 2、在招标过程中，未经招标人同意的情况下，我方代表人中途离场。

 3、被通知中标后，我方不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时招标人的要求及我方的承诺签订合同）。

4、与其他投标人串通或发生其他影响招标公平竞争的行为。

投标人（盖公章）： 法定代表人（签字或加盖印鉴）：

联系人： 联系地址：

电话： 邮编：

 年 月 日

**表二： 报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品描述** | **品牌型号** | **生产厂家或制造商** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）： 法定代表人（签字或加盖印鉴）：

 年 月 日

表三（1）:

授权委托书

授权单位： （供应商全称）

公司地址：

法定代表人： 手机号码： 。 被授权人： 手机号码： 。

项目名称：

授权单位现授权被授权人为本公司合法代理人， 以本公司的 名义全权参与本次政府采购活动，签署相关合同及其他相关法律 文书，并有权办理与该项目相关的其他所有事宜。

委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。

受托人在办理上述事项过程中所实施的民事法律行为及签署 的法律文书，授权单位均予以认可。

供应商： 法定代表人：

（盖公章） （签字或加盖印鉴）

|  |  |
| --- | --- |
| 授权人（法定代表人）身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

 年 月 日

**表三（2）:**

法定代表人身份证明书

兹证明XXX（性别，公民身份号码为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）系我公司法定代表人。

 XXXXXXXXXXX公司

年 月 日

备注：若法人参与本项目，则填写本表，不填写表二（ 1）。

**表四：**

**反商业贿赂承诺书**

昌吉市政府采购中心：

 为促进采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

 在本次采购活动中，我公司将自觉遵守《政府采购法》，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂，包括送礼金、礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐活动等。

 如存在上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参与资格，若为预中标或成交人，也自愿放弃中标或成交资格，并愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

 投标单位（投标人）：

 法定代表人（签字或加盖印鉴）：

 年 月 日

**表五：**

**商务规格偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 技术要求 | 应标参数 | 正/负偏离/响应 | 备注 |
| 供货时间 |  |  |  |  |
| 供货地点 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 质量保证及售后服务 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

投标人（盖章）： 法定代表人（签字或加盖印鉴）：

 年 月 日

**表六：**

**中小企业声明函(货物)**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元[[1]](#footnote-0)，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日期：

**表七：**

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务单位 | 设备或项目名称 | 合同金额 | 数量 | 单位联系人 | 单位联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）： 法定代表人（签字或加盖印鉴）：

 年 月 日

**表八：**

**技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标参数 | 应标参数 | 正/负偏离/响应 | 备注 |
| 产品名称 | 1. **......**
2. **......**
3. **......**

**........** | 1. **......**
2. **......**
3. **......**

**........** | 正/负/响应 | **需逐条对应** |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

投标人（盖章）： 法定代表人（签字或加盖印鉴）：

 年 月 日

(附件1)

**无违法记录声明**

昌吉市政府采购中心：

 我公司郑重承诺，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

 如我公司的上述声明及提供的资料有任何虚假内容，则采购机构有权取消我公司的参与、中标或成交资格，且我公司自愿承担由此而引起的一切法律责任。

 投标单位（投标人）：

 法定代表人（签字或加盖印鉴）：

 年 月 日

**(附件2)**

**承 诺 书**

昌吉市政府采购中心：

我公司已收到并阅读采购文件，在完全理解该项目的采购质量技术要求、商务条件以及其他内容后，决定参与此次采购活动，并作出如下承诺：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行采购项目所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司严格按照法律规定缴纳税金和社会保障资金；

5、我公司保证提供的所有资料及相关证明文件均真实、准确；

6、我公司保证所投货物品牌型号、投标文件及相关资料的合法性，且均未侵犯他人的知识产权。

7、我公司保证使用了他人的专利、专有技术、涉及的费用由其自行承担。

8、如我公司被确定为中标人或成交人，将根据采购文件积极响应，履行合同义务，承担合同责任；

 上述承诺内容全部属实，如有不实，我公司自愿承担由此而引起的所有法律责任。

 投标单位（投标单位）：

 法定代表人（签字或加盖印鉴）：

 年 月 日

1. [↑](#footnote-ref-0)