**库尔勒市实验幼儿园三十八幼分园2025年设施设备采购项目（四次）**

**招 标 文 件**

**项目编号：XJDTZFCG（GK）2025-036号**

**采购人：库尔勒市实验幼儿园**

**采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司**

**日期：2025年07月**

**目 录**

[第一章 公开招标公告 - 1 -](#_Toc24348)

[第二章 供应商须知 - 4 -](#_Toc3381)

[供应商须知正文部分 - 11 -](#_Toc6040)

[第三章 采购清单 - 26 -](#_Toc25941)

[第四章 合同（以最终签订合同为准） - 30 -](#_Toc29852)

[第五章 主要投标文件的格式及其内容 - 84 -](#_Toc24510)

**特 别 提 示**

**各供应商：**

**在参与本次采购项目投标时，请按公开招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应，若不响应将导致投标失败。**

**第一章 公开招标公告**

**项目概况**

库尔勒市实验幼儿园三十八幼分园2025年设施设备采购项目（四次）的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于**2025年08月04日10时30分**（北京时间）前递交投标文件。

1. 项目基本情况

**项目编号：XJDTZFCG（GK）2025-036号**

**项目名称：库尔勒市实验幼儿园三十八幼分园2025年设施设备采购项目（四次）**

**采购方式：公开招标**

**预算金额：75万元**

**最高限价：标项1：750000.00元**

**采购需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **标项名称** | **预算金额** | **质保期** |
| **标项1** | **班级设备采购及教学设备、厨房设备采购** | **750000.00元** | **三年** |

**合同履行期限（供货期限）：合同签订后15日内供货并安装调试完毕，具体以实际签订合同为准。**

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

**2、落实政府采购政策需满足的资格要求：**

**本项目不专门面向中小企业。若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，给予小型、微型企业享受价格10%扣除，用扣除后的价格参与评审。**

**3、本项目基本资格要求：**

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）符合国家有关法律法规的规定；

（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

**4、本项目的特定资格要求：无**

三、获取公开招标文件

时间：**2025年07月14日至2025年07月21日；每天上午10时00分至14时00分，下午16时00分至20时00分（北京时间，法定节假日除外）**

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

**时间：2025年08月04日10时30分（北京时间）**

**地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。**

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：库尔勒市实验幼儿园

联系人：刘霞

电 话：17709968666

2、采购代理机构信息

名 称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地 址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号

联 系 人：招希智

联系方式：13070001570

**第二章 供应商须知**

**供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 1 | 采购人 | 名 称：库尔勒市实验幼儿园  地 址：库尔勒市  联系人：刘霞  电 话：17709968666 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司  地 址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号  联系人：招希智  电 话：13070001570 |
| 3 | 项目名称 | 库尔勒市实验幼儿园三十八幼分园2025年设施设备采购项目（四次） |
| 4 | 项目地点 | 库尔勒 |
| 5 | 资金来源 | 预算金额：75万元（标项1：75万元）  资金来源：财政资金 |
| 6 | **采购内容** | **标项1：班级设备采购及教学设备、厨房设备采购** |
| 7 | **合同履行期限**  **（供货期）** | **合同签订后15日内供货并安装调试完毕，具体以实际签订合同为准。** |
| 8 | **质量要求** | **质保期:三年**  **质量要求：达到国家标准和采购清单标准，****一次性验收合格。** |
| 9 | **付款方式** | **本项目无预付款，供货完毕后开园验收合格进行支付。** |
| 10 | 采购规格参数 | 详见第三章 |
| 11 | **投标文件有效期** | **提交投标文件的截止之日起90天** |
| 13 | **投标报价** | **投标报价包括货物原价、设备运杂费、安装费、人工费、税费、实施或使用中涉及的一切相关费用。**  **供应商的投标报价应包含本项目相关服务的全部费用，采购人不再另行支付其他费用。** |
| 14 | **是否接受**  **联合体投标** | **☑不接受**  **🞎接受** |
| 15 | **供应商**  **资质条件** | **1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。**  **2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，给予小型、微型企业享受价格10%扣除，用扣除后的价格参与评审。**  **3、本项目基本资格要求：**  **（1）供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照；**  **（2）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；**  **（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；**  **（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；**  **（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；**  **（6）符合国家有关法律法规的规定；**  **（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。** |
| 16 | **履约保证金** | **履约担保的形式：/**  **履约担保的金额：/**  **履约保证金退还时间：履约合同期期满后退还（不计利息）** |
| 17 | **招标文件领取** | 供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。 |
| 18 | 签字和（或）  盖章要求 | 企业公章、法定代表人章或负责人章**（负责人章仅限银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业使用）**  企业法定代表人或其委托代理人签字 |
| 19 | 说明 | 本公开招标文件技术指标是作为功能性说明。不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于公开招标文件要求。 |
| 20 | **评标办法** | **综合评分法** |
| 21 | **投标保证金** | **投标保证金金额：**  **标项1：15000.00元（壹万伍仟元整）**  **投标保证金的形式：由供应商基本账户转账、电汇方式一次性汇入指定账户或银行保函（必须由供应商单位基本账户开户银行开具、使用银行保函的，并提供保函的扫描件）。**  **投标保证金的开户银行及账号如下：**  **账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司**  **三证合一：91652801MA7756RNX2**  **账 号：736090100100131279**  **开户行号：313888000101**  **开 户 行：新疆银行股份有限公司库尔勒千城支行营业室**  **投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准），保证金汇款凭证用途栏应注明:项目编号或项目名称，未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。** |
| 22 | **投标文件**  **提交时间及地点** | **电子加密文件：提交投标文件截止时间及开标时间：2025年08月04日10时30分（北京时间）**  **投标地点及开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。** |
| **纸质版文件包括：一份正本，一份副本。**  **项目成交公示后三个工作日内，中标（成交）单位需提供两份纸质响应文件（必须与上传的电子版响应文件一致），双面打印、盖鲜章后递交至采购代理机构（可邮寄）；**  **递交地址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号**  **采用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。** |
| 23 | **最高限价** | **最高限价：标项1：750000.00元；**  **（投标报价不得高于最高限价，否则将按无效投标处理，报价金额保留后两位小数）** |
| 24 | **代理服务费** | **收取标准参照国计委计价格[2002]1980号文执行，成交金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%，成交金额100万元至500万元的部分，货物类采购费率1.10%，成交金额500万元至1000万元的部分，货物类采购费率0.80%，成交金额1000万元至5000万元的部分，货物率0.50%，成交金额5000万元至10000万元的部分，货物采购费率0.25%，成交金额10000万元至100000万元的部分，货物采购费率0.05%，成交金额1000000万元以上的部分，货物采购费率0.01%;** |
| 25 | 评审专家劳务  报酬 | 计算方法及支付标准执行巴财购【2018】6号文《关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知》。 |
| 26 | **提出质疑**  **的时间** | **1、对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；**  **2、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写并加盖公章）向采购人、采购代理机构提出质疑；**  **3、供应商按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的供应商，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。** |
| 27 | **投标保证金的退还** | **(1)未中标供应商，自中标通知书发出之日起5个工作日内原账户退还；**  **(2)中标供应商在合同签订之日起5个工作日内予以退还。**  **(3)因供应商账户问题导致无法正常时间内退付的，采购人和采购代理机构不承担相应责任；**  **(4)投标保证金退还不计付利息。** |
| 28 | 标前准备及解密时间 | 标前准备：  1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。  3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。  4、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。  5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；  6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 |
| 29 | **废标和无效投标情形** | **1.开标过程中的废标情形**  **（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；**  **（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；**  **（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；**  **（4）因重大变故，采购任务取消的。**  **2.开标过程中的无效投标情形**  **（1）未按照招标文件的规定缴纳投标保证金的；**  **（2）响应文件超过规定的时间送达的；**  **3.投标文件存在下列情况之一的，投标无效：**  **（1）不符合招标文件中规定的资格要求的；**  **（2）不符合招标文件中规定的实质性要求的；**  **（3）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（仅限投标人须知前附表要求投标人提交投标保证金的）；**  **（4）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；**  **（5）投标报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  **（6）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；**  **（7）投标产品不符合强制执行的国家标准、行业标准的（如有）；**  **（8）投标产品不是国家强制节能产品品目清单中的产品（如有）；**  **（9）投标产品属于强制性认证产品的未提供强制性产品认证证书复印件的（如有）；**  **（10）法律、行政法规和招标文件规定的其他无效情形。**  **投标文件存在以上情况（1）（3）的，由资格审查小组认定，其余情况由评标委员会认定。** |
| 30 | 政府采购政策支持 | **本项目不专门面向中小企业。若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，给予小型、微型企业享受价格10%扣除，用扣除后的价格参与评审。**  **项目属性： 货物 （注：(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；**(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。  **（4）本项目以货物类为主，采购清单中标的物为货物类须在《中小企业声明函》中一一列明**  **根据《中小企业划型标准规定》对应中小企业划分标准所属行业为 零售业。**  （1）中小企业（含中型、小型、微型企业），根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定；  （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；  （3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；  （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；  （5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。  （6）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）  特别提示：供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。 |
| 31 | 说明 | 本公开招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于公开招标文件要求。  **供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。**  **本项目公开招标文件最终解释权归采购人所有。** |
| 32 | **备注** | 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字  样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认 真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。  2、因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其**投标被拒绝**且响应文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，使用供应商未加密的电子响应文件进行开评标或者相应的延长项目的解密时间，未发送未加密电子响应文件导致解密失败的，由供应商自行承担责任，将被视为无效投标。默认解密时长为：30分钟（解密与加密投标文件须使用同一个CA）  3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、  假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可**拒绝**与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。  4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过  符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，  评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说  明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。  5、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说  明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。  6、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、  专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为**无效处理**。  7、供应商参与本项目过程中应自行关注新疆政府采购网，项目澄清、更正、投标文件解密、报价确认和询标函等政采云系统会发送提示短信，因自身原因未收到短信未及时回复的造成其**投标被拒绝**等后果由供应商自行承担。 |

**供应商须知正文部分**

1. **总 则**

**1 合格的供应商**

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本公开招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同供应商的投标文件相互混装；

1.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律、法规的规定。

**2 定义**

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应[主体](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%BB%E4%BD%93/2888766" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86/_blank)，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者[自然人](https://baike.baidu.com/item/%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BA%BA/1465" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86/_blank)。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.8“公开招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9“投标文件”系指供应商根据公开招标文件提交的所有文件。

**3 采购内容**

3.1 采购内容：详见供应商须知前附表。

3.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

3.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

**4 有关说明**

4.1 规范要求和实际需要的内容，在公开招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案做实质性响应。

4.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

4.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

**二、公开招标文件**

**5 公开招标文件**

5.1 公开招标文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

**第一章 公开招标公告**

**第二章 供应商须知**

**供应商须知前附表**

**供应商须知正文部分**

**第三章 采购清单**

**第四章 合同（以最终签订合同为准）**

**第五章 主要投标文件的格式及其内容**

5.2 供应商应认真阅读公开招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照公开招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对公开招标文件作出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

**6 公开招标文件的澄清**

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的公开招标文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为公开招标文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取公开招标文件的潜在供应商；不15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。

**7 公开招标文件的修改**

7.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在公开招标文件要求提交投标文件的截止时间15日前，将变更时间书面通知所有公开招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.2 公开招标文件的修改将以书面通知所有公开招标文件收受人，并对供应商具有约束力。

**三、 投标文件的编制**

**8 投标文件的编写**

8.1 供应商应仔细阅读公开招标文件，了解公开招标文件的要求。在充分理解公开招标文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制投标文件。

8.2 投标供应商编制电子投标文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

8.3 投标文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、投标文件逐一关联响应。

**9 投标文件的语言及计量单位**

9.1 投标文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除公开招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

**10 投标文件构成**

供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

**（1）投标函（详见附件1）；**

**（2）法定代表人资格证明及授权委托书（详见附件2）；**

**（3）报价一览表（详见附件3）；**

**（4）供应商概况表（详见附件4）；**

**（5）资格证明文件（详见附件5）**

**①有效的的营业执照原件扫描件；**

**②诚信声明（附件5.1）**

**③财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见附件5.2）**

**④须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；（格式自拟）**

**⑤无重大违法记录的书面声明（详见附件5.3）**

**⑥“信用中国”、“中国政府采购网”查询截图**

**⑦投标保证金缴纳证明（详见附件5.4）**

**⑧主要股东或出资人信息（详见附件5.5）**

**⑨其它应提供的资料**

**（6）“重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件6）**

**（7）反商业贿赂承诺书（详见附件7）**

**（8）商务条款偏离表（详见附件8）**

**（9）技术规格偏离表（详见附件9）**

**（10）近三年业绩表（详见附件10）**

**（11）拟派项目负责人简历表（详见附件11）**

**（12）拟投入人员配置情况表（详见附件12）**

**（13）供货方案（详见附件13）**

**（14）中小企业声明函（详见附件14）**

**（15）要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料（详见附件15）**

**11 投标文件的格式**

11.1 公开招标文件附件及公开招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

11.2 公开招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

**12 投标报价**

**12.1 除本公开招标文件另有规定外，供应商应按公开招标文件所附相应的投标一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。**

**12.2 任何有选择性的报价将不予接受。**

12.3 供应商须充分注意并重视第三章“采购清单”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

12.4 供应商可按公开招标文件第三章“采购清单”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，**且投标报价不得高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。**

12.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

**13 证明供应商合格的资格证明文件**

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交公开招标文件所要求的资格证明文件。

**14 证明符合公开招标文件规定的文件**

供应商应逐条对公开招标文件要求的内容做出实质性响应，认真填写公开招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。**若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应公开招标文件要求。**

**15 电子投标文件的有效期**

15.1 **投标文件有效期：详见供应商须知前附表。**

15.2 在特殊情况下， 在原投标文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

**16 电子投标文件的格式要求及签署**

16.1 投标文件的格式应清楚工整，未实质性响应公开招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

16.2 投标文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

**17 投标保证金**

17.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

17.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

17.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

17.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

**四、 投标文件的提交**

**18 投标文件的提交详见供应商须知前附表。**

**19 投标文件递交的截止时间**

19.1 供应商必须在公开招标文件要求递交投标文件的截止时间前提交。

19.2 在公开招标文件要求递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

**20 投标文件的修改和撤回**

20.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按公开招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。供应商对其投标文件进行的修改或撤回应在公开招标文件规定的投标截止时间前送达。

20.2 供应商根据公开招标文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

20.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4 供应商不得在投标有效期内撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

**五、开 标**

**21 开标**

21.1 开标时间为公开招标文件中提交投标文件的截止时间；开标地点为公开招标文件中预先确定的地点。

21.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

21.3 开标方式：电子开评标

21.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的投标文件可继续进行开标。

21.3.2 若提交投标文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，除公开招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

21.4.1投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

21.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

21.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.4.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5 对未按照本公开招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

21.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

21.7 供应商不得向采购人、评标小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

**六、 评标、定标**

**22 评标**

22.1评标小组

22.1.1评标小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

22.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.3 采购人就公开招标文件征询过意见的专家，不得再作为评审专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

**22.1.4 采购人委托代表参加评审的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标小组组长。**

**采购人委派的评审人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。**

22.1.5 评审专家由采购代理在评审专家库中，通过随机方式抽取，评标小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

22.1.6 评标小组成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

22.1.7 评标的依据为公开招标文件和投标文件。

22.1.6 评标中评标小组成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

22.2 评标纪律

22.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

22.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向相关部门报告。

22.2.3 评标小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

22.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

22.3 评标小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.3.1 审查、评价投标文件是否符合公开招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3.3 对投标文件进行比较和评价；

22.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.4 评标小组成员应当履行下列义务：

22.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.4.2 按照公开招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.4.4 参与评标报告的起草；

22.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

22.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

**23 评标原则**

23.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据评标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应评标文件的投标文件按无效响应处理，评审专家应当告知提交投标文件的供应商。评标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

23.2 评审专家应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

**24 详细评审**

**24.1 报价**

供应商的首次报价于提交首次投标文件截止时间开启，本环节由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。唱价过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档。

**24.2 评审方法：综合评分法。**

**24.3 评审程序**

24.3.1 评标小组确认评标文件

24.3.2 资格性审查

评标小组对每个供应商的投标文件进行资格性审查。资格性审查是审查投标文件是否对评标文件的资格及实质性条款作出响应。对资格性审查不通过的供应商，其投标文件作无效处理。

24.3.3符合性审查

评标小组对每个供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查是审查投标文件是否对评标文件的符合及实质性条款作出响应。对符合性审查不通过的供应商，其投标文件作无效处理。

**24.4 评标**

24.4.1 评标小组对每个供应商分别进行评标。

24.4.2 评标文件未发生实质性变动的：

24.4.3 评标文件发生实质性变动的：

（1）评标

评标小组集中与接受评标文件变更的每个供应商分别进行询标。评标的内容主要是对投标文件的澄清、修正、补充、确认等。不接受评标文件变更的供应商，视为自动退出评标，其投标文件作无效处理。

24.4.4 综合评分法评审步骤

经评标确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由评标小组采用综合评分法对供应商的投标文件和报价进行综合评分。**先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。**只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

* 资格性审查表（详见附表一）
* 符合性审查表（详见附表二）
* 商务、技术评审表（详见附表三）
* 价格评审

评标小组按评标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **商务、技术评分** | **价格评分** | **合 计** |
| **分值** | **70分** | **30分** | **100分** |

具体打分标准如下：

**（1）商务、技术评分**

评标小组分别对各供应商的商务、技术投标文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、供货方案等各种因素方面是否满足评标文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

**（2）商务、技术得分统计**

将所有评标小组的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

**（3）价格核准和评分**

**A.价格的核准**

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果评标小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商做书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标小组将认定该供应商以低于成本报价竞争，其投标文件作无效处理。

评标小组先对入围供应商的最后报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标文件作无效处理。

**B.政策价格扣除**

1）中小型和微型企业产品价格扣除

a）根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2）监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a）条款享受评审中价格扣除。

b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3）残疾人福利性单位产品价格扣除

a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.a）条款享受评审中价格扣除。

b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

**C.价格评分**

评标小组对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足评标文件要求（通过资格、符合性审查）且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格，下同）为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

**报价得分＝（基准价／投标报价）×分值。**

在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.5 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

24.6 与公开招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

**25 中标供应商的确认**

25.1 评标小组推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标小组推荐的中标候选人，不得在评标小组推荐的中标候选人之外确定中标人。评标小组无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

25.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者公开招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

25.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

**26 中标通知**

26.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标（成交）通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

26.2中标（成交）通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

**27 拒绝投标的权力**

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不作任何解释。

**七、 授予合同**

**28 签订商务合同**

28.1 采购人与中标供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照公开招标文件确定的事项签订政府采购合同。

28.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3 公开招标文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

28.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**29 商务合同的组成**

29.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

29.1.1 中标（成交）通知书；

29.1.2 中标供应商的投标文件；

29.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

29.1.4 公开招标文件。

**八、采购人更改货物、工程或者服务的权利**

31 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**九、其他事项**

31 采购代理服务费

31.1**采购代理服务费：由中标供应商支付。**

31.2 采购代理服务费的计算基数是**中标（成交）通知书中载明的中标总金额**。

**成交金额100万元以下的部分，货物类采购费率1.50%，成交金额100万元至500万元的部分，货物类采购费率1.10%，成交金额500万元至1000万元的部分，货物类采购费率0.80%，成交金额1000万元至5000万元的部分，货物率0.50%，成交金额5000万元至10000万元的部分，货物采购费率0.25%，成交金额10000万元至100000万元的部分，货物采购费率0.05%，成交金额1000000万元以上的部分，货物采购费率0.01%;**

32 本公开招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

33 参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对评标小组提出的商务、技术问题进行答疑。

**34 分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业），须提供总公司和分公司的营业执照扫描件，总公司出具分支机构的授权书。**

**十、质疑与投诉**

一、质疑的提出

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则。

1.质疑人的主体资格

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

2.质疑的时效性

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指:①对可以质疑的采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

**供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

3.1 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3.2 质疑人为自然人的，质疑函应当由本人签字并附有效身份证明原件及营业执照；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明原件。无法提供营业执照原件的，应当提供真实有效的复印件，并加盖公章。

3.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书原件、营业执照及代理人的有效身份证明原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

二、 质疑函提交的注意事项

1.质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附）。

2.质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

3.佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

4.质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件；并持身份证原件用于核对。

5.授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件；并持身份证原件用于核对。

三、质疑的受理和处理

1.《质疑函》。

(1)接收质疑函的方式：现场递交纸质质疑材料一式三份，必须由质疑方的法定代表人或委托代理人送达采购代理机构，并提供电子版资料发送邮箱：3384191609@qq.com。

(2)联系单位：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

(3)联系电话：13070001570

(4)通讯地址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号

**2.对符合要求的质疑，采购单位或采购代理机构予以接收。同一质疑人的质疑只接受一次。对于不符合上述所有条款要求的质疑（对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非现场形式送达的、匿名的质疑），采购代理机构将不予受理。**

3.采购代理机构应当在受理质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

4.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

(1)对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动

的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2)对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

(3)质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉。

6.质疑无效的处理

6.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，列为无效质疑。

6.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

6.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

6.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

**附表一：**

**资格性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 评审内容 |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力，须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明扫描件；  ②需提供诚信声明（格式详见附件：诚信声明）  ③提供近一年（2024年）年度内经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（扫描件并加盖本单位公章）。（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表加盖公章）；  ④须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；  ⑤须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任意一个月的纳税记录或证明文件扫描件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任意3个月为员工缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章，证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；  ⑥参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供声明函）。 |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明； |
| 3 | 是否交纳投标保证金； |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式详见附件：主要股东或出资人信息填写） |
| 结论 | 是否实质性响应招标文件 |

**备注：如有一项未通过，采购人将认定整个投标文件未响应公开招标文件而予以废标处理。**

**附表二：**

**符合性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **评审内容** |
| 1 | 是否满足项目的合同履行期限（供货期限）要求 |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 3 | 所供产品如有“政府采购强制节能产品”的，需提供国家认可的节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网--节能认证查询截图 |
| 4 | 投标文件有效期是否为90天 |
| 5 | 报价是否固定唯一，且各报价没有超过最高限价 |
| 6 | 是否满足项目的质保期要求 |
| 7 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离 |
| 8 | 是否按照招标文件规定投标文件编制的要求 |
| 9 | 没有其他未实质性响应招标文件的要求 |
| 结论 | 是否实质性响应招标文件 |

**备注：如有一项未通过，评标小组将认定整个投标文件未响应公开招标文件而予以废标处理。**

**附表三：**

**详细评审标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | | **评审内容** | **分值** |
| 1 | 报价 | 投标  报价 | 在满足招标文件要求的前提下，取各供应商有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；  价格分的计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值（保留小数点后二位数） | 30分 |
| 2 | 商务部分 | 业绩 | 供应商近三年具有的项目业绩，每项得1分，最高得3分，无业绩证明材料不得分。  注：提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或中标通知书，原件扫描件。否则该项业绩视为无效。 | 3分 |
| 3 | 技术部分 | 技术指标响应程度 | 根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得25分；技术参数每有一项不满足或负偏离扣1分，直至扣完为止。本项最高得25分。**注：参数需求描述中要求的证明材料必须按要求提供，不提供的视为负偏离。提供对应的证明材料(证明材料为：加盖公章的检测报告或原厂产品说明书或原厂产品白皮书等。)若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离。** | 25分 |
| 4 | 供货方案 | 针对本项目编制供货方案，齐全的供货方案内容必须包含但不仅限于：  ①供货方案  ②组织管理措施  ③项目进度计划等3项供货方案内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的得24分；每缺少一项方案内容扣8分；每一项方案内容存在缺陷的扣1分；未提供供货方案的，此项不得分。  （缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容等） | 24分 |
| 5 | 质量保证措施 | 针对本项目编制质量保证措施，齐全的质量保证措施内容必须包含但不仅限于：  ①产品性能技术方案  ②质量保证方案  全部满足客户产品需求得8分，满分8分；每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容等） | 8分 |
| 6 | 售后服务方案 | 针对本项目编制售后服务方案，齐全的售后服务方案内容必须包含但不仅限于：  ①服务流程  ②服务内容  ③维修响应  ④故障解决  ⑤回访计划等5项售后方案内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的得5分；每缺少一项方案内容扣1分；每一项方案内容存在缺陷的扣0.5分；未提供供货方案的，此项不得分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容等） | 5分 |
| 7 | 供货保证措施 | 针对本项目编制供货保证措施，齐全的供货保证措施内容必须包含但不仅限于：  ①安装、测试、调试方案明确、合理，有切实可行的保证措施，对本项目施工具有较强的指导性；  ②对软、硬件设备全程提供技术支持，产品安装和应用提供技术指导2部分要素。所有要素齐全且完全满足项目要求得 3 分，每缺一个要素扣1.5分，每个要素里每有一处内容缺陷扣 0.5 分（扣完为止）。  （缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容等） | 3分 |
| 8 | 质量承诺 | 承诺发现产品质量问题能够无条件进行调换得2分，不提供不得分。 | 2分 |

1. **采购清单**

标项1：**班级设备采购及教学设备**

**教学设备清单**

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 交互智能平板 (75寸) | 一、整机要求：   1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。屏幕采用75英寸液晶显示器 2. 嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 3. 支持双系统中进行40点或以上触控。（提供国家权威检测报告复印件） 4. 整机内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5. 支持标准、听力、观影和AI感知音效模式，AI感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 6. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 7. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 8. 整机具备至少6个前置按键，支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 9. 整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 10. 整机支持超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 11. 整机内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 12. 整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。 13. 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题 14. 整机支持互动课堂，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。 15. 整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。 16. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 17. 整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、jpg、png、gif、mp4、wmv、mp3、wav、zip。 18. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声两种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能，传输方式支持公网传输、局域网传输。   二、ops模块   1. 处理器：Intel Core i5 及12代以上。 2. 内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置。 3. 硬盘≥256G SSD 固态硬盘 4. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ； 5. 为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌，提供证明文件。   三、教学软件（软件为保证兼容性需要与硬件为同一品牌，且为满足教学所需，功能需逐条满足）   1. 能够为教师提供至少1258GB云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3. 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于100个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于100000份的交互动课件。 4. AI智能备课助手：支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 5. 支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） 6. 支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx。 7. 提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供国家权威检测报告复印件） 8. 云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。（提供国家权威检测报告复印件） 9. 设备管理软件（软件为保证兼容性需要与硬件为同一品牌，且为满足教学所需，功能需逐条满足） 10. 设备巡视：支持同时最多查看9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头；支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视记录。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告）   2.个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。  3.掌上看班：支持通过移动端快捷访问设备所处班级的教室情况，并可针对设备做基础管控操作；支持管理者为老师分配可掌上看班的设备权限、支持老师在移动端申请而管理者审核的2种方式进行权限分配，所有权限调整均配备操作日志，便于出现问题后回溯原因；支持通过老师维度快速搜索查看其拥有的看班权限，支持通过设备维度快速了解拥有该班实时画面查看权限的老师列表，更方便管理。  4.批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。  5.冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告）  6.海量资源：系统内置图片宣传资源、视频宣传资源、海报模板，可直接选择进行发布，宣传内容包含但不限于劳动教育、卫生健康、心理健康教育、安全教育、理想信念教育、生态文明教育、名校介绍、党建文化主题内容；（提供国家认可的第三方权威检测机构出具的权威检测报告） | 台 | 7 | / |
| 2. | 壁挂高清视频展台 | 一、硬件参数  1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。（提供国家权威检测报告复印件）  2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。（提供国家权威检测报告复印件）  3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。（提供国家权威检测报告复印件4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关；（提供国家权威检测报告复印件并）  5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。  6.满足功能及兼容性测试要求即可。  二、软件参数：软件为保证兼容性需要与硬件为同一品牌，且为满足教学所需，功能需逐条满足）  1.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。5.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。  6.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。7.二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。（提供国家权威检测报告复印件） | 台 | 7 | / |
| 3. | 幼儿园教学平台 | 1.教学系统内容资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园教育指导纲要》编制而成，教学课件涵盖健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，必须适合幼儿园小班、中班、大班教学场景使用，系统资源内容不含有小学化倾向内容。  ★2.教学课件内容应包含动画、儿歌、视频、图片、音乐、故事、游戏资源形式，在教学课件资源中提供不少于800个教学活动，动画资源不少于800个，图片及插画资源不少于3000张，游戏互动资源不少于1000个，真人视频资源不少于100个。需提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的含有CMA及CNAS标识的检测报告复印件用以佐证。   1. 教学系统内容资源应提供教师用书电子版，提供活动案例包含活动目标、活动准备、活动过程、活动延伸等部分，提供的活动案例总数不少于1000篇。 2. 教学系统应包含大型活动方案、环创指导方案、区域活动方案、户外游戏活动方案等方面，方案分别包括小班、中班、大班级别，活动方案数量不少于700个，方案图片支持手动及幻灯片自动播放，支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。   ★5. 提供不少于1000张的高清图片，图片分辨率不低于1920\*1080，种类划分包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术等分类，支持手动翻页全屏浏览，可实现幻灯片式自动翻页浏览，图片支持拖动、放大、缩小，双击支持自动复位。  ★6. 教学系统提供的儿歌视频包含中文儿歌、英文儿歌、KTV儿歌、节日儿歌、律动儿歌、三字儿歌等多种形式的儿歌，国学课堂资源包含弟子规、三字经、小儿语、增广贤文。需提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的含有CMA及CNAS标识的检测报告复印件用以佐证。   1. 教学系统提供的乐园板块应包含自然科普、儿歌、一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学课堂高清视频资源，经典故事资源应包含成语故事、国学故事、神话故事、童话故事、寓言故事、科学探索等多种故事形式，资源数量不少于400个，音视频总时长不少于1900分钟。 2. 教学系统包含自然科普类音视频资源，包含动物、植物类自然系列生态高清视频，包含自然科普类音频，提供地球类、动物类、海洋类、花草类、泥土类、森林类、石头类、种子类，分类数量不少于8种，资源数量不少于200个。   ★9. 教学系统中一日生活音乐分类包含唤醒音乐、活动音乐、进餐音乐、入园离园音乐、睡前音乐、阅读音乐，数量不少于 100 首。需提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的含有CMA及CNAS标识的检测报告复印件用以佐证。  10. 支持通过教学软件一键访问Web端网站，通过手机扫码或输入账号密码登录，在线播放高清培训视频资源，线上资源包括优质示范课、公开课、名园名师、教学游戏、教具制作、律动资源等高清视频资源，资源总数不少于2000个；  ★11. 教学系统包含教学管理方案、家园管理方案、安全管理方案、后勤保健方案、实用表格、规章制度汇编等资源，支持下载、编辑，资源数量不少于150个。需提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的含有CMA及CNAS标识的检测报告复印件用以佐证。  12.教学系统提供exe格式独立安装软件版本，教师可根据需要自行选择下载所需幼教资源，无网络情况下可以满足使用，软件支持连网状态下在线升级软件版本、资源更新，年度更新不少于1次。软件安装支持的系统分辨率支持1920\*1080和3840\*2160，支持多种比例的缩放比设置，支持win7、win10系统。  13. 教学系统支持账号、密码登录，登录后可以显示园所的名称，支持修改登陆账号密码，可个性化自定义园所的名称、不同班级名称或班级宣传语标识，主界面支持显示天气、网络连接状态、当前时间、通知信息内容。  14、教学系统支持查看硬件设备号，支持检测系统功能，检测过程中系统会自动修复已知的异常问题，通过软件自身文件管理功能，可以查看资源缓存目录和资源占用空间大小，软件资源大小不少于85G。  ★15. 智慧教学系统软件需在国家版权局已进行版权登记，提供计算机软件著作权登记证书影印件，证明内容软件的版权合法合规，无版权纠纷。   1. 智慧教学系统软件适配国产操作系统，在国产处理器平台上整体运行稳定，满足功能及兼容性测试要求。提供产品互认证明用以佐证。   **画板软件：**  1.系统提供画板软件，专为幼儿园教学场景需要定制研发，UI设计卡通风格，简洁明了，且严格遵循教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》相关规定。  ★2.画板软件在功能上应满足：包含水彩笔、铅笔、蜡笔、彩笔等多种画笔，每种笔刷不少于30种颜色设置、5种粗细线条设置，支持笔迹撤销及撤销恢复操作，提供橡皮擦擦除功能，支持调节橡皮擦大小。 需提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的含有CMA及CNAS标识的检测报告复印件用以佐证。  ★3.画板软件具备图形及贴纸插入功能，支持插入正方形、长方形、三角形、圆形等常用图形，种类不少于 10 种形状的图形，填充颜色不少于 30 种；动物类型贴纸不少于80种、卡通类型贴纸不少于40种，插入的图形及贴纸图标素材支持锁定、置顶、置底、印章、删除、放大、缩小、旋转等操作。需提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的含有CMA及CNAS标识的检测报告复印件用以佐证。  4.画板软件支持输入文字，并可根据情景需要设定文字颜色及大小，颜色选择不少于30种；内置触控键盘和文本框；编辑完成的文字可以进行二次编辑、删除、旋转、放大、缩小等操作。  5.画板软件绘画背景支持纯色、风景、节日等多种背景模板类型，模板数量不少于70种，教师可根据需要自主更换。  6.画板软件具有照片册功能，可对绘画内容支持保存、编辑、删除、单张导出以及批量导出等操作；导出路径可自由设置。  ★7.画板软件支持设置后台运行，具备小助手快捷方式，一键打开主程序，可在任意界面进行涂画标注、截屏、一键切换、退出后台运行等操作，截图画面可以直接在画板内进行再次编辑，标注笔迹颜色及粗细可调整。需提供第三方检测机构依据GB/T25000.51-2016标准检测出具的含有CMA及CNAS标识的检测报告复印件用以佐证。 | 套 | 1 | / |

**电子设备**

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 台式电脑 | 1.主板芯片：IntelH470芯片组,商用台式机；2.CPU：Corei5-13420H(2.1GHZ/12M/6核)；3.硬盘：1T固态硬盘4.内存：≥16GBDDR43200，两个内存插槽，最大支持64GB；5.键盘鼠标：含原厂USB接口防水抗菌键盘、USB接口光电鼠标；6.网络同传，硬盘还原功能；支持加密传输（并提供软件截图证明，加盖公章）7.主机不大于7.8L，可立机箱；8.显示器：23.4"宽屏16:9LED背光液晶显示器；9.国产正版软件，WPS正版办公软件及常用教学办公软件 | 台 | 6 | / |
| 2. | A4打印机 | 复印幅面: A4复印速度: 34cpmN合1复印: 支持分辨率: 600 x 600 dpi排序复印:自动双面打印。 | 台 | 3 | / |
| 3. | 过塑机 | A3 | 台 | 1 | / |
| 4. | A3打印复印一体机 | 黑白/中速/A3；标配复印/网络打印；内存：1GB；供纸容量：250张+100张手送，支持850张；自动双面打印复印；有线网络打印 ；USB2.0；复印打印速度：25张/分钟 ；分辨率600x600dpi；连续复印：1-999份；配置宽大、清晰液晶显示屏，操作面板5行LCD,面板具备身份证复印、电子分页、十字分套、移边、消边、自动纸张 | 台 | 1 | / |
| 5. | 班级饮水机 | 1. 加热方式：水胆加热，快速供应开水，热交换温开水，大供水量，2．五级过滤：PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+400G反渗透+后置碳。过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透水质处理器(2001)的要求。须提供整机省级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；同时提供同一品牌的聚丙烯熔喷、颗粒活性炭、压缩活性炭省级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；   3．额定电压：220V~/50Hz  4．额定功率：2KW  5．制开水能力：≧18L/h，制温开水能力：≧80L/h  6．出水控制:触摸按键出水  7．出水龙头：2温开水。  8．尺寸（mm）：550x450x1130（±5%）  9．加热内胆容量≥18L，投标产品需提供加热水胆中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证》证书；  10．设备整机不锈钢厚度≥0.6mm，外观高档大气，细节精致，结实耐用；  11．全封闭设计，维修面有安全锁设计，便于管理，防止安全事故发生。  12．加热内胆防火阻燃泡沫保温，超强保温效果，箱体绝不烫手，比普通开水器省电；投标产品须提供加热水胆省级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；  13．设备整体为柜式设计，全封闭运行，防止触电等事故。  14.LED显示水温，日期，水位，故障代码等，带有定时开关设置；6防装置（防漏电装置内置、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水）。  （1）设备采用智能水控系统，设有自动缺水保护，防超温与防干烧保护。  （2）使用大电流中继板，防止烧水过程中出现噪音现象。  （3）水位自动检测：自动进水（防缺水干烧），自动停止进水，（防溢水）。  （4）加热自动控制，无水不加热，够温不加热。  （5）定时开关机，可根据不同的使用需要设定开关机时间，每天可设定3个时间段。（带安全锁）  （6）特有LED显示屏，可即时显示实时数据。 | 台 | 6 | / |
| 6. | 洗衣机 | 电机功率:500W;洗衣能力洗衣程序:标准洗,快洗，童装，浸泡，单脱水脱水功率: 380W;洗涤公斤量:9kg尺寸规格毛重:35kg尺寸:52x55x900mm;使用方式:全自动排水方式:下排水;能效等级:一级;产品类型:洗涤一体机；开合方式：上开式；材质箱体材质：PCM钢板；内桶材质：不锈钢。 | 台 | 2 | / |
| 7. | 茶水间饮水机 | 一开一温饮水机3级过滤 时开水20升，每小时温开水80升的，温开水温度是可以调节的（35-75度左右）；机器电压是220v的，功率是2KW的，需要接16A的插座；机器进水口在面对机器的右侧下方，离地10公分左右，排水口在机器两侧各有一个，离地8公分左右。 | 台 | 2 | / |
| 8. | 口杯消毒柜 | 160\*42\*64CM 220v电源，输入功率315W，日常除湿烘干,紫外线消毒，臭氧杀菌除臭，自动断电，12小时保暖，无菌托管存放。 | 台 | 6 | / |
| 9. | 监控显示屏 | 屏幕尺寸：43"，屏幕类型：LED，屏幕比例：16:9，亮度：400nit对 比 度：5000:1，响应时间：5 ms，可视角度：160度 /170度，显示色彩：1.07B，清 晰 度：3840×2160 V-by-one 接口控制方法：面板、红外遥控器，输入端口：2×HDMI、VGA、232、USB接口（开机自动播放视频），音频输出：配立体声喇叭，电源：110-220V 50-60Hz，总 功 率：105W，外壳：专业防火铁壳，塑料框架（塑料底座），安装方式：底座、壁挂工作温度：0℃～50℃，工作湿度：10%-90% RH，存储温度：-20℃～60℃Ø 主板和屏幕均可真实解析：4K(3840\*2160)、2K(2560\*1440)、1080P(1920\*1080)及以下；支持24小时×365天不间断工作；液晶具有体积小，低能耗，零辐射，图像稳定，对眼睛无影响，自然健康；5 ms极速响应，避免了图像在高速运行中出现的拖尾现象。 | 台 | 1 | / |
| 10. | 消洗间热水器 | 能效等级1类型，储水式外观设计圆桶形、2、加热功率W2100最大容积L60、加热方式、三管加热内胆材质瓷釉无缝内胆加热体材质铁铬合金防水等级IPX4电压频率、220V/50H，（高\*宽）825\*400\*400 | 台 | 3 | / |
| 11. | A3彩色打印机 | 1. 带WIFI打印和有线网络打印，支持手机直连  2. 带自动双面打印，不需要手动翻纸，可以节省纸张，降低成本  3. 打印速度21页/分。黑彩同速的  4.色彩鲜艳效果好，支持扫描到文件夹，电子邮件/U盘。  5. 输稿器容量50页，可以多张复印扫描传真，纸盒容量250页、封闭式纸盒，防潮防尘防卡纸  6. 一键身份证复印，2.7英寸触摸彩屏，中文显示显示 | 台 | 1 | / |
| 12. | 空调 | 1.5匹变频，空调匹数1.5P ，能效比5.28 ，能效等级一级能效 ，控制方式键控/遥控 。技术参数： 制冷剂R32 制冷量3500(300-5000)W 制冷功率815(120-1650)W 制热量5000(300-6600)W 制热功率1250(120-1990)W 循环风量750m3/h 室内机噪音41dB 室外机噪音50dB 扫风方式上下扫风 | 台 | 8 | / |

**电子钢琴配备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 电子钢琴 | 88键配重钢琴力度键盘;背光LCD多功能液晶显示屏;538种音色（81种民乐音色,12组键盘打击乐316音色);-220种节奏(40种民乐节奏,10种用户节奏);-40个存储记忆状态;-6轨录音(10首用户乐曲);·音频输入/输出接口,MIDI接口,USB接口 | 套 | 7 | / |

**办公用品清单**

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 办公桌 | 1400\*700\*7501、基材采用18mm厚E0级实木颗粒板，覆三聚氰胺饰面，要求甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，含水率≤8%，密度≥0.68g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤8%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，板面握螺钉力≥900N。检测依据符合：GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 15102-2017标准规定，★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的E0级实木颗粒板检测报告。  2、板材封边采用2mm厚同色PVC大型自动封边机热熔胶封边，长久使用不开裂。封边条甲醛释放量未检出,须符合GB 18584-2001标准规定，★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的封边条检测报告。  3、封边采用热熔胶，热熔胶为本体型胶粘剂V0C含量限量≤10g/Kg，卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛、甲苯二异氰酸酯未检出，检测依据符合GB 18583-2008，HJ2541-2016，33372-2020标准规定，★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的热熔胶检测报告。  4、办公桌台面厚度要求32mm。  5、五金配件：采用优质缓冲阻尼门铰链、开关门灵活，无异响声，街接良好，导轨推拉构件猛关或猛开试验检测合格，须符合GB/T 3324-2017标准规定，三合一连接件：耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验(AASS)连续喷雾110h-保护评级RP/外观评级RA：10级，铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾110h-保护评级RP/外观评级RA：10级，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度应≥400N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度：抗拉强度应≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度：抗拉强度应≥800N，须符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3828-1999标准规定。★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的导轨、门铰链、三合一连接件检测报告。  6、办公桌须符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准规定，甲醛释放量≤0.5mg/L。★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的木家具（写字桌）检验报告。 | 张 | 10 | / |
|  | 办公椅 | 靠背网布采用采用优质亲肤高弹力网布，回弹性好，不易变型。  2、座垫：饰面采用优质布艺面料，海棉采用高密度定型海绵，表观密度为≥56.2kg/m³，回弹性≥48%，缩永久变形≤3.7%，65%/25%压陷比≥4.5，拉伸强度≥176.6KPa，断裂伸长率≥153%，抗引燃特性试验：阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，甲醛释放量(气候箱法)≤0.009mg/㎡h，总挥发性有机化合物(TVOC)：未检出，检测依据须符合QB/T 1952.1-2023、GB/T 6343-2009、GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》\*、GB17927.1-2011标准规定，★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的阻燃定型海绵检测报告。  4、椅架采用优质金属四腿椅架，壁厚≥1.8mm，带后支撑，承重大于200公斤。  5、办公椅：纺织面料：干摩擦色牢度≥3级，座面冲击、外观均检测合格，符合QB/T 2280-2016标准规定，★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的办公椅检测报告。 | 把 | 10 | / |
|  | 文件柜 | 1850\*850\*3901、基材采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm，钢板理化性能要求≥5H，可迁移元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉（Cd）、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出，多元素含量/质量分数C、Si、Mn、P、S、Cr均检测合格，中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级、保护等级：10级，铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)：：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级、保护等级：10级，乙酸盐雾试验(ASS)：：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级、保护等级：10级，金属件外观检测合格，符合GB/T 3325-2017、HJ 2547-2016、GB/T 4336-2016、GB/T 10125-2021标准规定，★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的冷轧钢板检测报告。  2、文件柜：安全性能要求：有害物质可迁移元素：有害物质限量-产品涂层和覆面层中可溶性重金属-可溶性铅、镉、铬、汞均检测合格，甲醛含量未检出，主要尺寸及偏差、形状和位置公差、外观性能要求、理化性能要求、力学性能要求均检测合格，符合GB/T 3325-2017、GB 18584-2024标准规定，★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的文件柜检测报告。 | 个 | 6 | IMG_1208 |
|  | 书架 | 原木色，层板可调节，长2米，高2米，五层 | 个 | 4 |  |
|  | 五节文件柜 | 规格：900\*400\*1850，1、基材采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm，钢板理化性能要求≥5H，可迁移元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉（Cd）、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出，多元素含量/质量分数C、Si、Mn、P、S、Cr均检测合格，中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾72h：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级、保护等级：10级，铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾72h：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级、保护等级：10级，乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾72h：镀(涂)层本身的耐腐蚀等级、保护等级：10级，金属件外观检测合格，符合GB/T 3325-2017、HJ 2547-2016、GB/T 4336-2016、GB/T 10125-2021标准规定。  ） | 组 | 4 | / |
|  | 长条会议桌 | 1、桌面基材采用25mm厚E0级实木颗粒板，覆三聚氰胺饰面，要求甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，含水率≤8%，密度≥0.68g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤8%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，板面握螺钉力≥900N。检测依据符合：GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 15102-2017标准规定。  2、脚架：前脚采用30\*60MM蛋型壁厚1.2MM冷轧钢管，后脚采用25\*50MM蛋型冷轧钢管（壁厚1.2MM)书网：采用优质圆形不锈钢管，钢管理化性能要求≥H，可迁移元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉（Cd）、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出，检测依据须符合GB/T 3325-2017、HJ 2547-2016、GB/T 4336-2016标准规定，★提供2024年1月以后由第三方检测机构出具的钢制管材检测报告。  3、上托：采用3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成。  4.连接杆：采用φ45MM优质圆形冷轧钢管（壁厚1.2MM)。  6.脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮。  7、条桌：甲醛释放限量：未检出，有害物质限量：可溶性铅≤5mg/Kg、可溶性镉≤1mg/Kg、可溶性铬≤5mg/Kg、可溶性汞：未检出，主要尺寸及偏差、形状和位置公差、外观性能要求、安全性能要求、理化性能要求、力学性能要求均检测合格， | 张 | 20 |  |
|  | 会议椅 | 1、靠背网布采用采用优质亲肤高弹力网布，回弹性好，不易变型。  2、胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。  3、座垫：饰面采用优质布艺面料，海棉采用高密度定型海绵，表观密度为≥56.2kg/m³，回弹性≥48%，缩永久变形≤3.7%，65%/25%压陷比≥4.5，拉伸强度≥176.6KPa，断裂伸长率≥153%，抗引燃特性试验：阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验，甲醛释放量(气候箱法)≤0.009mg/㎡h，总挥发性有机化合物(TVOC)：未检出，检测依据须符合QB/T 1952.1-2023、GB/T 6343-2009、GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 18587-2001、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》\*、GB17927.1-2011标准规定。  4、椅架：采用32\*18\*1.5mm厚冷锻方圆钢管，钢管理化性能要求≥H，可迁移元素：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉（Cd）、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)均未检出，检测依据须符合GB/T 3325-2017、HJ 2547-2016、GB/T 4336-2016标准规定。  5、可活动万向轮，方便移动。  6、尺寸：585\*570\*840mm  7、功能：座包翻起可连排堆叠，椅架可全折叠、节省收纳空间，拆箱即用。 | 把 | 20 |  |
|  | 大型会议桌椅 | 桌子8000\*1800\*750，椅子：20把  1、基材采用18mm厚E0级实木颗粒板，覆三聚氰胺饰面，要求甲醛释放量E0级≤0.05mg/m³，苯≤10μg/m³，甲苯≤20μg/m³，二甲苯≤20μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³，含水率≤8%，密度≥0.68g/cm³，2h吸水厚度膨胀率≤8%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa，内结合强度≥0.35MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，板面握螺钉力≥900N。检测依据符合：GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 15102-2017标准规定。  2、板材封边采用2mm厚同色PVC大型自动封边机热熔胶封边，长久使用不开裂。封边条甲醛释放量未检出,须符合GB 18584-2001标准规定。  3、封边采用热熔胶，热熔胶为本体型胶粘剂V0C含量限量≤10g/Kg，卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛、甲苯二异氰酸酯未检出，检测依据符合GB 18583-2008，HJ2541-2016，33372-2020标准规定。  4、会议桌台面厚度要求50mm。  5、五金配件：采用优质三合一连接件：耐腐蚀试验：乙酸盐雾试验(AASS)连续喷雾110h-保护评级RP/外观评级RA：10级，铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾110h-保护评级RP/外观评级RA：10级，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度：抗压强度应≥400N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度：抗拉强度应≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度：抗拉强度应≥800N，须符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 3828-1999标准规定。 | 套 | 1 | d16da0a2d1070ffe3745d03bc46047d |

**厨房设备配备清单（三十八幼儿园 6班制）**

| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢炉间平台 | 尺寸：400\*1150\*1250  主材厚度为 1.2mm，侧板、底板 1.0mm 加强筋为 U 型，2mm 不锈钢板，层面垫板为高密度防潮防火板，装不锈钢调节水平子弹脚。 提供不锈钢焊接板材通过拉力测试，拉伸受力≥25KN， | 台 | 2 |  |
| 2 | 双头炒灶 | 尺寸：2000mm\*1200mm\*1150mm，灶口直径800mm，炉面采用 304#1.5mm 不锈钢板拉丝板,受火部炉板采用西式 2.0火板，炉身采用 304#1.0mm 不锈钢板拉丝材，炉架 36\*36\*4 国标角钢，脚架用 50\*3 镀铬钢管,附高低调整脚。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 1米单头大锅灶 | 尺寸：1300\*1300\*1150，炉面采用 304#1.2mm 不锈钢板拉丝板,受火部炉板采用西式 2.0火板，炉身采用 304#1.0mm 不锈钢板拉丝材，炉架 36\*36\*4 国标角钢，脚架用 50\*3 镀铬钢管,附高低调整脚。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 双门蒸饭车  （电） | 24盘  高级不锈钢磨砂板制造，1.0mm 厚不锈钢一次冲压内胆，整体发泡。保温性能好，自动上水。配 24 个不锈钢托盘及 4 个脚轮。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 双通工作台 | 尺寸：1800\*800\*800  1、台面采用 1.2 ㎜不锈钢板材；2、台柜侧板 1.0 ㎜不锈钢；3、台面下加 20 ㎜高密度中纤板与台面板之间粘连即不锈钢螺丝连接加固，有效增加台面承重力，牢固耐用，不变形；4、加强筋 1.5 ㎜板材；5、柜内活动层板 1.2 ㎜不锈钢板；6、支架，通脚￠50×1.2 ㎜不锈钢管、并配有可调 50 全钢不锈钢子弹脚；6、推拉门配有不锈钢滑轮左右移动方便。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 不锈钢双层工作台 | 尺寸：1800\*800\*800材质为 304 不锈钢板，主材厚度为 1.2mm，底板 1.0mm，加强筋为 U 型 2mm 不锈钢板，层面垫板为高密度防潮防火板，装不锈钢调节水平子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 四门冰箱 | 尺寸：1220\*710\*1920  1、不锈钢外壳、立体风冷循环，聚氨脂高压发泡，箱体强度高，保温效果好。2.微电脑温度显示器，柜内温度调节。3.内藏板式蒸发器，换热效果高，制冷效果好。4.进口压缩机组，性能稳定。5.蒸发器采用全铜管。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 三层餐车 | 尺寸：850\*450\*900  全部为符合食品安全卫生的不锈钢材料，厚 1.2 ㎜.加厚不锈钢把手；配有四个灵活的自由转向活动脚轮，2 个带刹车，脚轮材料：为耐磨，耐油橡胶。 | 台 | 3 |  |
| 9 | 不锈钢环保烟罩 | 壳体用1.0 mm厚不锈钢.照明采用防潮防爆灯，鲜风口采用不锈钢播放器，★油烟净化设备需符合绿色节能《环境管理（II型环境标志）》GB/T24021--2024 idt ISO14021:1999标准要求，在额定风量下需满足：①油烟净化效率≥99%，②油烟排放浓度≤0.15mg/m，③颗粒物排放浓度≤0.17mg/m，④非甲烷总烃排放浓度≤0.18mg/m，并提供相应证书及认监委网查询截图给予佐证，油烟净化设备符合HJ/T 62-2001标准，并提供 CEP 中国环境保护产品认证证书给予佐证。★油烟净化产品需符合国家《节能环保产品认证证书》ZRGF-CP-117-2认证规则要求的检测标准。  ★生产厂家需提供油烟净化设备符合GB/T27922-2011、SB/T 10962-2013、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求，并提供相应报告或证书给予佐证。★油烟净化设备符合HJ/T62-2001、GB18483-2001油烟净化、排放要求，符合国家 HJ/T 62-2001、CQC51-439182-2018《饮食业油烟净化设备环保认证规则》检测标准，满足本体阻力≤500Pa，接地电阻≤2Ω，本体漏风率≤4%，出口烟气含水率≤4.5%，两极板之间绝缘电阻≥100MΩ，设备去除效率≥98%，油烟排放浓度≤0.2mg/m³，颗粒物排放≤0.2mg/m³，非甲烷总烃排放浓≤0.5mg/m²检测标准 | m² | 19 |  |
| 10 | 不锈钢装饰扣板 | 尺寸：L\*1200  产品材质全部采用优质SUS201不锈钢制作，采用1.2mm不锈钢制作； | m² | 21 |  |
| 11 | 集烟管 | 尺寸：500\*600  1.采用1.2mm厚优质不生锈钢板制作风管；2.使用国标30\*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。 | 米 | 10 |  |
| 12 | 排烟管道 | 尺寸：500\*600  1.采用1.2mm厚优质不生锈钢板制作风管；2.使用国标30\*30角铁制作法兰连接，风管扣接缝与法兰接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。3.每个法兰连接口处加装密封垫后胶封，4.风管宽高比超过1：2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆。 | 米 | 50 |  |
| 13 | 双进风静音风柜 | 11KW  本产品外壳采用优质钢板焊接，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，风柜结构紧凑灵活，机体运行平稳，噪声低、流量大，全压高，使用寿命长。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 低空油烟静化器 | 20000m³  工作方式：油烟混合污染物流入净化器,经过耐高压导线与曲线形电极板对应相连对其加电后吸附到电极板上,从而对油烟粒子及粘性粉尘进行高效收集。1.90%～95%以上除油烟效率，高效、达到国家低空排放标准。2.外壳全喷塑，美观耐用。3.分体式电场结构，清洗维护方便。油烟净化设备符合HJ/T 62-2001标准，并提供 CEP 中国环境保护产品认证证书给予佐证。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 风机减震支架 | 1. 国标100\*100\*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。 | 台 | 1 | 与风机配套 |
| 16 | 净化器支架 | 1.国标100\*100\*5 槽钢制作。2.角铁所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。3.焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。4.支架高度超过500mm需在各支撑梁间做反向拉接加固。 | 台 | 1 | 与净化器配套 |
| 17 | 风机启动箱 | 11KW  1.采用优质1.2mm厚冷轧钢板制作，一次浇筑成型。2.箱体内外表面采用酸洗磷化加喷塑处理。3.箱门配优质跳锁，采用优质铰链。4.箱内底板采用优质1.2mm厚冷轧钢板制作。5.安装前做开孔处理，进出线缆口配备密封橡胶圈。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 电缆线 | 3\*6+1  纯铜芯线。 | 米 | 32 |  |
| 19 | 不锈钢工作台 | 尺寸：1800\*800\*800  面板采用304材质不锈钢，1.5mm厚四条支撑脚采用不锈钢方管，双层底层采用304材质1.5mm厚，配置全钢可调子弹脚，台面三边带靠背。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 缸式和面机 | 25KG  不锈钢缸式和面机，工作噪音小，效率高，25kg搅拌器转速40r/min以上，功率3KW/380V。面斗采用食品级优质不锈钢制作，和面缸为圆形食品级加厚不锈钢材质. | 台 | 1 |  |
| 21 | 压面机 | 尺寸：750\*960\*1000  生产效率：125㎏，功率1.5KW/380V；可制作馄饨皮，面条等厚度0.5mm/20mm之间可调节，整机外壳为优质不锈钢制作，采用精钢齿轮，全铜芯电机，机器运行平稳噪音低 | 台 | 1 |  |
| 22 | 电烤箱 | 三层六盘  20千瓦 | 台 | 1 |  |
| 23 | 不锈钢四层平板货架 | 尺寸：1200\*500\*1550  全不锈钢结构，符合卫生要求；均采用 1.2 ㎜不锈钢板材制作；加强筋 1.2 ㎜板材；；层架支管及脚架采用￠48×1.0 ㎜不锈钢制作，配可调全钢不锈钢子弹脚。 | 台 | 4 |  |
| 24 | 热风循环消毒柜 | 尺寸：1400\*550\*1850  额定电压(V): 220 额定频率(HZ): 50 额定功率（W）: 1800 消毒温度（℃）: 125±10 容积（L）: 700 产品特点：1.全自动热风循环餐具消毒柜 2.全自动热风循环高温消毒；3.优质不锈钢，整体发泡保温；4.不锈钢把手，超厚筛网支架.5.特设超高温保护功能，高温消毒，不锈钢内胆干净卫生，门采用双层不锈钢门；网架框为不锈钢圆钢焊接，消毒温度可任意调节。具有99.98%杀死大肠杆菌、乙肝病毒等功能。 | 台 | 7 |  |
| 25 | 不锈钢平板车 | 尺寸：850\*600\*800  全部为符合食品安全卫生的不锈钢材料，厚 1.2 ㎜.加厚不锈钢把手；配有四个灵活的自由转向活动脚轮，2 个带刹车，脚轮材料：为耐磨，耐油橡胶。轮，2 个带刹车，脚轮材料：为耐磨，耐油橡胶。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 不锈钢米面架 | 尺寸：1200\*500\*300  材质为 304 不锈钢板，主材厚度为 1.2mm，底板 1.0mm，加强筋为 U 型 2mm 不锈钢板，层面垫板为高密度防潮防火板，装不锈钢调节水平子弹脚。防火板，装不锈钢调节水平子弹脚。 | 台 | 2 |  |
| 27 | 食品留样柜 | 尺寸：630\*710\*1920  采用聚氨酯发泡保温工艺，电子制冷。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 开水器连座 | 12KW  全自动热敏控温器水100℃沸腾带净化；2.不锈钢水龙头，无异味，经久耐用，带隔热把手；3.不锈钢水龙头，无异味，经久耐用，带隔热把手4.精美温度指示，合上开关后两灯发亮，表示工作绿灯熄灭表示已沸腾，绿灯继续发亮兼顾水温，表里有红线指示，温度多小，一目了然；5.加厚电源插头，保障和插座的良好接触；带底座，耐用、不锈钢，有排水管和排水口。380V电源。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 紫外线消毒灯 | 尺寸：900\*180\*80MM  挂式；挂式；功率: 31W(含)-40W(含)颜色分类: 升级款【20W】双管无臭氧【即插即亮】是否带光源: 带光源开关类型: 单控开关电压: 100V-240V灯身材质: PVC 铝光源类型: 紫外线光源 | 台 | 1 |  |
| 30 | 更衣柜 | 尺寸：1850\*900\*420  采用优质铁皮厚度0.8MM国家标准，用先进的LED显示数控折弯机它将每次折弯尺寸显示出来，折弯精密度高。 | 台 | 1 |  |
| 31 | 备餐间空调 | 空调1.5匹定频，挂式，技术参数： 制冷剂R32 制冷量3500(300-5000)W 制冷功率815(120-1650)W 制热量5000(300-6600)W 制热功率1250(120-1990)W 循环风量750m3/h 室内机噪音41dB 室外机噪音50dB 扫风方式上下扫风 | 套 | 1 |  |
| 32 | 油水分离器 | 54\*30\*30MM  1级过滤篮过滤残渣，2级过滤池，3级过滤池，深层过滤，四周单层边。 | 件 | 5 |  |
| 33 | 电饼铛 | 850\*650  380v铝盘悬浮款54cm立式 | 台 | 1 |  |
| 34 | 多功能切菜机 | 880\*550\*900MM  机身全 SUS304，机架材料厚度：  3mm，钣金 1.5MM-3MM，电机外壳材质：球根茎马达是铸铁，叶菜端马达是铝制。切  菜功能：把球根茎食材切成丁、丝，片状，把叶菜类长条状食材切成段、片、丝  状，特性：将根茎类切成厚、薄片、丝条、丁等外形，并且为一次成型，切丝、切  片精度：正负 1mm（食材跳料除外），规格有 2-7MM 可选，丁的规格有 6MM，8MM，  10MM，12mm，15mm，20MM，25MM 可选。;叶菜端切割尺寸：1-60mm；皮带宽：  118mm；产量：300-1300KG/HR；电源：220V 单相 ;功率：1.4KW，设备带脚轮，移  动方便，整机轻微防水防尘，如果避免直喷风扇电机部位，可以用水直接清洗，刀  盘拆卸、清洗方便。 | 台 | 1 |  |
| 35 | 绞肉机 | 2.2KW  全钢绞切两用机道具3.5mm双规格绞切两用机本机外壳采用拉丝板，双电机，功率大，绞肉切肉间通过链条输动力，不打滑，力量大，适合 24 小时不间断工作，轴承电机均采用国标配套，使用寿命 3-5 年，适合高寒地区、西北、东北地区。绞肉 150kg/h,3.5mm,切片100kg/h。 | 台 | 1 |  |
| 36 | 双层餐车 | 材质201不锈钢板。板面采用1.0mm 不锈钢磨砂板材，四柱采用201-1.0mm 不锈钢管，配活动脚论。层板下垫层用1.0mmA3铁板制作成加筋托底。 | 台 | 3 |  |

**厨杂小件**

| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢调料车 | 500\*900\*800  材质为 304 不锈钢板，主材厚度为 1.2mm，底板 1.0mm，加强筋为 U 型 2mm 不锈钢板，层面垫板为高密度防潮防火板，装不锈钢调节水平子弹脚。 | 台 | 1 |  |
|  | 调料缸 | Φ160  采用优质食品级不锈钢 | 个 | 6 |  |
|  | 1米大铁锅带盖子 | 直径100cm，加厚铁锅，不锈钢盖子 | 套 | 1 |  |
|  | 85cm大铁锅带盖 | 直径85cm，加厚铁锅，不锈钢盖子 | 套 | 2 |  |
|  | 大铁锹 | 1米 | 把 | 2 |  |
|  | 竹把罩沥 | 45cm | 个 | 1 |  |
|  | 钢罩沥 | Φ300 | 个 | 1 |  |
|  | 小锅铲 | 不锈钢 | 把 | 2 |  |
|  | 大油缸 | Φ300 | 个 | 2 |  |
|  | 中号炒勺 | 10两 | 把 | 2 |  |
|  | 锅刷 | 竹制 | 个 | 5 |  |
|  | 菜墩 | 树脂 | 个 | 4 |  |
|  | 菜刀 | 钢体 | 把 | 4 |  |
|  | 砍刀 | 钢体 | 把 | 2 |  |
|  | 剔肉刀 | 钢体 | 把 | 2 |  |
|  | 不锈钢盆 | Φ700 | 个 | 2 |  |
|  | 带盖自助餐盆 | 45\*35\*15，304不锈钢长方形盒，带盖。 | 个 | 18 |  |
|  | 不锈钢盆 | Φ400 | 个 | 5 |  |
|  | 不锈钢漏盆 | Φ500 | 个 | 1 |  |
|  | 不锈钢水勺 | 中号/2公斤 | 把 | 2 |  |
|  | 分菜勺 | 12两，304不锈钢大号公勺 | 个 | 24 |  |
|  | 电子称 | 150KG | 台 | 1 |  |
|  | 擀面杖 | 1米/0.3米 | 套 | 1 |  |
|  | 锅架 | 圆形 | 套 | 1 |  |
|  | 留样盒 | 100\*100专用留样盒 | 个 | 20 |  |
|  | 筷子 | 合金 | 双 | 20 |  |
|  | 幼儿餐盘 | 三格 | 个 | 260 |  |
|  | 不锈钢儿童口杯 | 不锈钢 | 个 | 260 |  |
|  | 不锈钢勺子 | 不锈钢 | 个 | 260 |  |
|  | 不锈钢汤碗 | 不锈钢 | 个 | 260 |  |
|  | 打饭勺子 | 不锈钢 | 个 | 6 |  |
|  | 不锈钢带盖提水桶 | 35CM，304不锈钢多用汤桶，带盖。 | 个 | 6 |  |
|  | 可移动式垃圾桶（小） | 240L,带轮子，加厚塑料 | 台 | 2 | 厨房使用 |
|  | 可移动式垃圾桶（大） |  | 台 | 3 | 室外垃圾房 |
|  | 留样称 | 150KG | 台 | 1 |  |
|  | 手部烘干机 |  | 台 | 3 |  |
|  | 洗消间水池 | 不锈钢 | 组 | 3 | **2e5990038aa4de3780ed6f7c6d1b4a9** |
|  | 粗加工间水池 | 不锈钢 | 组 | 1 | **2e5990038aa4de3780ed6f7c6d1b4a9** |
|  | 操作间水池 | 不锈钢 | 组 | 1 | **2e5990038aa4de3780ed6f7c6d1b4a9** |
|  | 毛巾消毒柜 |  | 个 | 1 |  |
|  | 更衣室感应式洗手池 | 陶瓷 | 组 | 1 | cfae1d79998207e5fb76db8384c1383 |
|  | 面点间感应式洗手池 | 陶瓷 | 组 | 1 | **cfae1d79998207e5fb76db8384c1383** |
|  | 紫外线消毒灯 | 900\*180\*80，挂式；挂式；功率: 31W(含)-40W(含)颜色分类: 升级款【20W】双管无臭氧【即插即亮】是否带光源: 带光源开关类型: 单控开关电压: 100V-240V灯身材质: PVC 铝光源类型: 紫外线光源 | 台 | 5 |  |
|  | 灭蝇灯 | 40W，有效面积：40~50平方米；电源：40W/220V/50HZ； | 套 | 5 | 粘捕式灭蝇灯 |

**第四章 合同（以最终签订合同为准）**

甲方：

法定代表人（或负责人）：

乙方：

法定代表人（或负责人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

第一条 项目名称、规格、型号、数量、金额和质量

1、采购项目的名称、规格、型号、数量、金额：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 采购名称、配置、要求规格 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计（元） | 小写：  大写： | | | |

2、采购项目的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

（1）按国家标准执行；

（2）按部颁标准执行；

（3）按企业标准执行；

（4）按甲乙双方商定的要求执行。（对有特殊要求的技术条件、样品或补充的技术）

3、采购项目的数量计量单位、计量方法按国家或主管部门的规定执行（国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。）。

第二条 采购项目货物的包装标准

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

第三条 采购项目资金的结算：

第四条 供应

乙方应在本合同签订后 日内按本合同第一条约定将采购货物验收合格。

第五条　采购项目的验收

乙方按本合同第四条约定将采购项目完成后，甲方应在 日内根据本合同约定的项目技术规格要求和质量标准等，对项目进行检查验收。

甲方在使用过程中发现产品存在技术质量问题，甲方有权向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条　售后服务：

第七条 履约保证金约定按招标文件规定执行：

第八条　乙方的违约责任

1.乙方不能按本合同约定完成采购项目的，乙方应向甲方偿付项目总价款的　　％的违约金。乙方完成部分采购项目的，除甲方同意外，按不能完成采购项目处理。甲方同意的，乙方应向甲方偿付不能完成部分项目价款的　　％的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在日内负责包换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。

3.因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4.逾期完成采购项目的，如影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付采购项目总价款的％的违约金，直至采购项目完成为止；如不影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付逾期完成部分项目价款的％的违约金。乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。如逾期完成采购项目时间超过十五日（日历日）的，按不能完成采购项目处理，且甲方有权单方解除合同，乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

5.未按本合同第五条约定进行售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的％的违约金。

第九条　甲方的违约责任

1.甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款 ％的违约金。

2.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

3.甲方违反本合同规定拒绝接货或不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第十条　不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经有关部门确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免予承担违约责任。

第十一条　其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任并10日内付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.招标文件和投标文件均作为本合同的组成部分。

第十二条 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请有关部门调解，调解不成，按以下第（ 2 ）项方式处理：

（1）申请仲裁委员会仲裁。

（2）向项目所在地人民法院起诉。

第十三条 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第十四条 本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。

甲方（盖章） 　　 乙方（盖章）

代表： 　　　　　代表：

电话： 　　　　　电话：

地址： 　　　　　地址:

年 月 日 年 月 日

**第五章 主要投标文件的格式及其内容**

**（项目名称+标项号）**

**项目编号：**

**投标文件**

**供应商名称（盖章）：**

**法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：**

**日期： 年 月 日**

**附件1:**

**投 标 函**

（采购人名称） ：

我公司收到贵单位 （项目名称+标项号）公开招标文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

1.按照公开招标文件中的一切要求，我方完全接受公开招标文件的规定和要求愿以 元（大写： ），合同履行期限（供货期限）： ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行公开招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按公开招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在公开招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守公开招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按公开招标文件规定，交纳 元（大写： ）的投标保证金。

10.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地 址：

邮政编码：

联 系 人：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件2:**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 的法定代表人。

特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的 （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称+标项号） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人： 性 别：

身份证号码： 电 话：

部 门： 职 务：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（人像面） | 法定代表人身份证（国徽面） |
| 委托代理人身份证（人像面） | 委托代理人身份证（国徽面） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件3:**

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **项目名称+标项号** |  |
| **投标报价** | 小写：  大写： |
| **合同履行期限（供货期限）** |  |
| **质保期** |  |
| **备 注** | **投标报价不得高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。** |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件3.1

**分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **投标规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **品牌** | **型号** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商根据**“第三章 采购清单 ”**自行编辑并完全响应**，**如表格数量不足可延伸。**不得少项漏项，报价保留小数点后两位数。**

**2.投标规格以投标产品和服务所能达到的内容予以填写。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件3.2

**备品备件清单（如有）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **免费提供备损耗件备品备件及耗材清单** | | | |
| **序号** | **备品备件名称** | **价格** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **...** |  |  |  |
| **收费损耗备品备件清单** | | | |
| **序号** | **备品备件名称** | **价格** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

服务质保期内免费提供损耗件备品备件，如有耗材需提供配套耗材价格表。

**附件4:**

**供应商概况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 企业法人营业  执照注册号 |  | | |
| 地 址 |  | | |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 法定代表人 |  | 成立时间 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 开户银行 |  | | |
| 开户行号 |  | | |
| 银行账号 |  | | |
| 主营业务 |  | | |
| 联 系 人 |  | 联系方式 |  |
| 邮 箱 |  | 传 真 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件5：

**资格证明文件**

**①有效的的营业执照原件扫描件；**

**②诚信声明（附件5.1）**

**③财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见附件5.2）**

**④须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明；（格式自拟）**

**⑤无重大违法记录的书面声明（详见附件5.3）**

**⑥“信用中国”、“中国政府采购网”查询截图**

**⑦投标保证金缴纳证明（详见附件5.4）**

**⑧主要股东或出资人信息（详见附件5.5）**

**⑨其它应提供的资料**

附件5.1：

**诚信声明**

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件5.2

**财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料**

（1）财务状况报告提供**近一年（2024年）**经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（扫描件并加盖本单位公章）。（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表扫描件加盖公章）；

（2）投标人须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任意1个月的纳税记录或证明文件扫描件加盖公章。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。

新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供依法报税资料】

（3）投标人须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任意3个月为员工缴纳社会保障资金的证明材料扫描件加盖公章，证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件5.3：**

**无重大违法记录的书面声明**

供应商应当提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件5.4：**

**投标保证金缴纳证明**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件5.5：**

**主要股东或出资人信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称  （姓名） | 统一社会信用代码  （身份证号） | 出资方式 | 出资金额  （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.投标供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件6**：**

**“重法纪、讲诚信”承诺书**

（采购人名称）：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司 （项目名称+标项号） 采购活动中，保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司响应此次采购项目正式文件的附件，与其他响应文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件7：**

**反商业贿赂承诺书**

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与本地区政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件8：**

**商务条款偏离表**

项目名称+标项号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条目号** | **招标文件的商务条款** | **投标文件的商务条款** | **偏离** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件9：**

**技术规格偏离表**

项目名称+标项号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条目号** | **招标规格** | **投标规格** | **偏离** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：1、投标人应对招标文件第三章“采购清单”的内容给予逐条响应。**

**投标规格以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标文件的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。**

1. **若有偏离，请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件10**：**

**近三年业绩表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 采购人名称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

**注：附业绩证明资料（如中标（成交）通知书或合同扫描件）**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件11：**

**拟派项目负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 | |  | 年龄 |  |
| 职务 |  | | 职称 | |  | 拟在本项目担任职务 |  |
| 参加工作时间 | | |  | | 从事本专业工作时间 | |  |
| 经 历 | | | | | | | |
| 年份 | | 参加过的  项目名称 | | 采购内容 | | 担任职务 | 备注 |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |
| ... | |  | |  | |  |  |

注：附项目负责人相关证件，作为本表的附件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件12：**

**拟投入人员配置情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 注：未做说明的人员资料由供应商自行考虑提供并附相关证件。所提供的证件均附于本表后，作为本表的附件。 | | | | | |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件13：**

**供货方案**

**附件14：**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加

*（单位名称）*的 *（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）* ，属于 *（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为 *（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 *（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）* ，属于 *（采购文件中明确的所属行业）*行业；制造商为 *（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 *（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③不满足以上条件的供应商，可不提供《中小企业声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消成交资格等。

④.**本项目以货物类为主，采购清单中标的物为货物类须在《中小企业声明函》中一一列明，**上述“标的名称”详见第三章 采购清单中明确的“货物名称”。

⑤．上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章 采购清单中明确的“中小企业行业划分”。

⑥**在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；**

**附件15：**

**要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料**

**政府采购活动现场确认声明书**

新疆德泰工程项目管理服务有限公司 :

本人 （授权代表姓名），经由 （单位） （法定代表人姓名）合法授权参加 （项目名称）（项目编号： ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系

B.行政隶属关系

C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

口 与其他所有供应商之间均不存在利害关系

口 与 （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（ 占主营业务收入 50 % 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名： 年 月 日