**阿克苏地区政府采购中心**

**竞争性谈判文件**

项目名称： 阿克苏教育学院多媒体教学设备项目

招标机构名称：阿克苏地区政府采购中心

文件编号： 集2023-01-82

采购单位： 阿克苏教育学院

2023年9月

#### /home/sugon/桌面/阿克苏教育学院/621518277.jpg621518277

#### **目 录**

[第一部分 竞争性谈判公告](#_Toc460703947)

[第二部分](#_Toc460703948) 竞争性谈判须知

[一、总 则](#_Toc460703950)

[1、定义](#_Toc460703951)

[2、投](#_Toc460703952)标费用

[3、代理服务费 无](#_Toc460703955)

[4、投标](#_Toc460703956)保证金 无

[5、招](#_Toc460703953)标人的权利

二、响应文件的编辑

[6、响应文件的编辑](#_Toc460703954)

[7、响应文件语言及计量单位](#_Toc460703955)

8、响应文件的主要组成

9、投标报价

10、响应文件签署

三、响应文件的提交

11、投标截止时间

12、投标无效情形

四、开标

13、开标

五、评标

14、谈判小组

15、评审办法

16、符合性审查

17、废标情形

18、商务、技术部分的内容审查

19、谈判文件的修改

20、最终报价

21、确定成交供应商的原则

22、评标报告

23、评标的有关要求

六、授予合同

24、成交通知

25、履约保证金

26、签订合同

27、对供应商不良行为的处罚

28、诚实信用

29、关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

30、解释权

[第三部分](#_Toc460703948) 采购需求部分

[第四部分 合同主要条款](#_Toc460703982)

[第五部分 响应文件格式](#_Toc460703983)

[附件1投标函](#_Toc460703984)

[附件2法定代表人资格证明文件](#_Toc460703985)

[附件3法定代表人授权委托书](#_Toc460703986)

附件4供应商资格声明函

附件5 开标一览表

附件6货物(服务）分项明细报价表

附件7投标项目需求响应偏离表

附件8投标项目技术支持和售后服务承诺

附件9政府采购诚信承诺函

附件10中小微企业声明函

附件11近三年业绩一览表

附件12竞争性谈判报价表

附件13供应商认为需补充的其它资料或说明

附件14响应文件封面

**第一部分** **竞争性谈判公告**

## 阿克苏教育学院多媒体教学设备项目的潜在供应商应在政府采购云平台获取采购文件，并于2023年10月12日16:00前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政府采购云平台投标客户端。

一、项目基本情况：

项目编号：集2023-01-82

项目名称：阿克苏教育学院多媒体教学设备项目

 预算金额：799995元

最高限价：799995元

采购方式：竞争性谈判

采购需求：详见采购项目需求清单

合同履行期限：签订合同后30天内完成供货

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：

（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（3）供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（由专家评委通过系统查询进行资格审查）。

（4）投标供应商需提供年度财务审计报告（2020年-2022年任意一年）、完税证明（近1年内任意一个月）、社保缴纳证明（近6个月内任意一个月）等材料的原件扫描件或提供《政府采购诚信承诺函》原件扫描件。

2.需落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）执行国家规定的其他政府采购政策。

三、获取采购文件时间、地点和方式：

时间：2023年9月28日至2023年10月9日（法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、响应文件提交截止时间、格式、地点：

截止时间：2023年10月12日16:00。

文件格式：电子加密PDF格式。

上传地点：政府采购云平台投标客户端。

五、开标时间、地点及响应文件解密时长：

开标时间：2023年10月12日16:00。

    地点：政府采购云平台投标客户端。

响应文件解密时长：30分钟

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得同时参加同一项目的投标。

（2）供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，供应商对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：阿克苏市行政服务中心一号楼二楼D5数字证书窗口（地址位于阿克苏市多浪河二期），联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777，19999746069,17767696492（监督）。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站<https://www.xjca.com.cn/>办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（5）开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人未按时登录或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.名 称：阿克苏教育学院

地 址：温宿县发展路27号

联系方式：邱进忠，13565110997

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区政府采购中心

地 址：阿克苏市北京东路25号为民服务中心A座3楼

3.项目经办人联系方式

赵新焕，0997-2182088，15292336509

 阿克苏地区政府采购中心

 2023年9月27日

**第二部分 竞争性谈判须知**

**一、总则**

**1 定义**

1.1 本谈判文件仅适用于本次采购项目。

1.2 “招标人”是指**阿克苏教育学院**。

1.3 “供应商”是指按采购公告规定获取谈判文件并参加采购项目的供应商。

1.4 “成交供应商”是指经过谈判小组评审，符合本次采购要求的供应商。

1.5 “投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务或工程等标的物。

1.6 “服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由供应商承担的货物的提供、运输、安装、调试及售前、售中、售后服务和供应商承诺的其它类似义务。

1.7 “产品缺陷”是指标的物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全或产品使用寿命等情形。

1.8 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

1.9 “产品报价”是指供应商就采购文件《采购需求说明》规定的货物、服务（或工程）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在报价表中注明其所提供商品的产品规格、生产厂家、品牌，报价中还应包括随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和技术服务、技术培训、售后服务等所有费用的总和。

**2 投标费用**

2.1 无论投标结果如何，供应商应自行承担参加采购项目相关的全部费用。

**3 代理服务费：无**

**4 投标保证金：无**

**5 招标人的权利**

5.1 招标人根据政府采购法和相关规定有权终止本次采购，无需向参加本项目的供应商承担任何责任。

**二、响应文件的编制**

**6　响应文件的编辑**

6.1 响应文件应以中文书写，行间不得插字、涂改和增删。

6.2 响应文件应按《响应文件编制及排版顺序》制作。

 6.3 制作电子版响应文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照响应文件封皮格式制作，编制响应文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

6.4 电子版响应文件编辑完成后，供应商需将电子版响应文件转换为PDF格式文件，并在公告规定的开标时间前将电子加密响应文件上传至政府采购云平台投标客户端（政府采购云平台投标客户端下载地址：<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.>3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。

6.5 未按以上标准制作响应文件的有可能被拒绝，其风险和法律责任由供应商自行承担。

6.6 响应文件中的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的响应文件将被认定为废标。

**7　响应文件语言及计量单位**

7.1 响应文件及供应商与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

7.2 响应文件中所使用的计量单位，除响应文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

**8　响应文件的主要组成**

 8.1 供应商递交的响应文件应包括以下文件（响应文件按以下顺序制作）：

 （1）投标函（详见附件1）；

（2）法定代表人资格证明文件（详见附件2）；

（3）法定代表人授权委托书（详见附件3）；

（4）投标人资格声明函（详见附件4）；

（5）开标一览表（必须标明完工时间）（详见附件5）；

（6）货物(服务）分项明细报价表（详见附件6）；

（7）投标项目需求响应偏离表（详见附件7）；

（8）竞争性谈判报价表（详见附件12）；

（9）投标项目技术支持和售后服务承诺（详见附件8）；

（10）政府采购诚信承诺函（详见附件9）；

 （11）中小企业声明函（详见附件10）

供应商资质证明文件，包括：

a、营业执照正本或副本；

b、信用查询记录。

c、法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

d、投标企业对年度财务审计报告（2020年—2022年任意一年）、完税证明、社保缴纳证明等材料的原件扫描件（或提供《政府采购诚信承诺函》原件扫描件）.

e、本项目只面向中小企业，需上传《中小企业声明函》原件扫描件。

（12）近三年业绩一览表（详见附件11）；

（13）项目总体概述及理解（格式自定）；

（14）供应商认为需补充的其它资料或说明（格式自定、详见附件13）

8.2 证明采购货物（服务）或工程符合谈判文件规定的文件：

（1）提交所有采购货物（服务）或工程和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述采购货物（服务）或工程的规格、功能、性能、技术参数或工程量清单及与采购货物（服务）或工程的偏离情况等。

（3）供应商认为需要补充的其它资料文件。

**9 投标报价**

9.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。供应商的投标价应是指所有货物（服务）或工程按谈判文件要求交付使用或完工的价格；供应商应在投标报价上标明，本次采购拟提供货物的单价金额及投标总价金额，开标后不得更改，供应商对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受选择性报价。

9.2 投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用（或服务的全部费用）。

9.3 谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

9.4 招标人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

9.5 固定合同价，供应商所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

**10　响应文件签署**

10.1 响应文件应由法定代表人或其委托全权代理人按规定逐一签署和签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由供应商负责。

10.2 响应文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改视为无效标。

**三、响应文件的提交**

**11　投标截止时间**

11.1 投标时间及投标截止时间: 详见《竞争性谈判公告》或《变更通知》。

**12　投标无效情形：**

12.1 响应文件未按要求上传的；

12.2 在政府采购云平台所填写的“报名供应商名单”中“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

12.3 不具备采购文件中规定资格要求的；

12.4 不符合法律、法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。

**四、开标**

**13 开标**

13.1 招标人在公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。

**五、评标**

**14 谈判小组**

14.1 招标人将组建谈判小组，成员由技术、经济等方面的专家组成。

14.2 谈判小组负责对响应文件进行评审和比较，并向招标人推荐成交供应商。

**15 评审办法**

15.1 本项目采取竞争性谈判方式采购（通过与符合条件的供应商进行三轮谈判），采用最低价评标法。即：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

**备注**：本项目对参加投标的小微企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

**16 符合性审查**

16.1 谈判小组依据谈判文件的规定，从供应商上传的响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

16.2 如供应商未作出实质性响应的，应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

**17 废标情形**

17.1 应有法定代表人或委托全权代理人签署意见的文件、证明等，未经本人签署的，应加盖公章的证照、函件而未加盖公章的；

17.2 不具备谈判文件中规定资质要求的；

17.3 响应文件的内容不详实或有虚假的；

17.4 谈判文件中明确要求的事项，而响应文件中未做出响应或做出错误响应的；

17.5 供应商的组织实施方案、技术支持和服务承诺与谈判文件要求有较大偏差的；

17.6 所供货物功能、技术性能或工程量清单与谈判文件所要求的有较大偏差的；

17.7 超出谈判文件要求的交货(完工)时间的；

17.8 供应商提供的货物或工程没有质保期的；

17.9 响应文件前后表述相互矛盾的；

17.10 谈判文件中有招标人不能接受的条件的；

17.11 投标价格超过预算，采购单位无力支付的；

17.12 供应商有不良记录的；

17.13 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。

**18 商务、技术部分的内容审查**

18.1 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

18.2 谈判小组按照递交的响应性文件，就采购项目的技术要求、市场价格、服务期等与供应商进行谈判。经过商务谈判一时不能达成谈判目标时，应暂停谈判，谈判小组分析具体原因，然后再择时进行下一轮谈判。必要时，进行多轮谈判，如当天无法完成谈判内容，需将采购文件及供应商响应文件封存，并告知供应商下一次谈判的具体时间和地点。

**19 谈判文件的修正**

19.1 谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以询标函形式通知响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

**20 最终报价**

20.1谈判结束后，响应供应商应在规定的时间内提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价，最终报价内容须现场公布。

20.2在谈判(商定)过程中，响应供应商提交的最终报价文件，由响应供应商法定人代表或全权授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

**21 确定成交供应商的原则**

21.1 谈判小组进行综合评议。由采购人、采购代理机构组织的具有相关经验的专业人员与供应商经多轮谈判，确定合理的成交价格并保证采购项目质量。

**22 评标报告**

22.1 谈判小组应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标标的物、成交价格、成交供应商名称等情况。

**23 评标的有关要求**

23.1 评标过程严格保密。谈判小组成员和参与谈判的有关人员不得将与谈判有关的情况包括有关响应文件的评审、澄清、评估情况等透露给投标方或与上述评标工作无关的人员。

23.2 供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

23.3 谈判小组向招标人报告评标情况及结果。

**六、授予合同**

**24 成交通知**

24.1 招标人在评标结束后5个工作日内，在新疆政府采购网发布公告，公告期满后中标人进入项目采购—中标通知书—查看并下载电子版中标通知书。

**25 履约保证金**

25.1 由采购人与成交供应商签订合同时按法律法规协商确定。

**26 签订合同**

26.1 采购人和成交供应商应按谈判文件规定的时间、地点签订合同。

26.2 如成交供应商未按谈判文件规定的时间、地点与采购人签订合同，则按违约处理。

26.3 谈判文件、成交供应商的响应文件、供应商答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

**27 对供应商不良行为的处罚**

供应商发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1－3年内禁止参加政府采购活动。

27.1 提供虚假资料谋取中标、成交的;

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

27.3 与采购人、其他供应商或招标人恶意串通的;

27.4 向采购人、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

27.5 在采购过程中与供应商进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

供应商有前五项情形之一的，中标结果无效。

**28 诚实信用**

28.1 供应商在本采购项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案，依据情节轻重按照有关规定处理。

28.2 招标人有证据表明供应商在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

28.3 供应商的违法违规和诚实信用缺失行为将在新疆政府采购网记录和曝光。

**29 关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则**

29.1 采购结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向同级政府采购监管部门提起废标处理意见，监管部门批准后采取相应的补救措施。

**30 解释权**

 30.1 本谈判文件的最终解释权归阿克苏地区政府采购中心。

1. **采购需求部分**

**一、采购需求**

|  |
| --- |
| **21套多媒体教学设备清单** |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 智慧纳米黑板 | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。黑板副板厚度≤4cm2.整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:93.显示部分的钢化玻璃与液晶屏之间完全贴合，侧视角（水平视角）≥178°4.整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USBKey即可解锁。5.显示区域可以通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能。6.中间屏幕对比度≥6000:1（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）7.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷8.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。9.外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。10.整机无故障运行时间≥120000小时。（提供权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂红色公章）11.整机需包含以下接口：TV，HDMI，YPbPr-IN，VGA，AV-IN等视频输入接口；LINE-IN等音频输入接口；LINE-OUT、SPDIF-OUT等音频输出接口；USB、Multi USB、Touch-USB、RS232等存储控制接口，前置双系统USB接口不少于3个12.触控方案：上下两条红外框形成红外触控方案13.整机天线支持wifi 2.4GHz频段的station功能（上网），2.4&5GHz的AP功能（分享热点）。station 模式，无干扰环境，通信距离10米；AP模式，无干扰环境，通信距离10米。14.具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%。15.支持一键除蓝光进入护眼模式，通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤70%，并提供莱茵低蓝光认证证书16.智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性，具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。17.智慧黑板触控板玻璃具有抗磨性能，符合JC/T 2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准技术要求18.产品支持自动感光功能,根据外界光源强弱,无需手动操作，自动调整屏幕亮度，每间教室在不同时段，外界光源强弱不同，通过自动感光自动调整屏幕亮度，保障屏幕的清晰度19.整机支持连接一根网线，实现Windows及Android系统同时联网。20.嵌入式系统版本不低于Android 8.0，内存RAM≥3GB，存储ROM≥8GB（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）21.支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）22.悬浮球配置：可手势唤出，悬浮球支持配置以下功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原。 （提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）23.Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。24、多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。25、支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请26.开机logo设置：支持自定义开机动画功能，可设置为图片或动画形式 （提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）27.双网口：设备支持双网口网络交换的功能（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）28.3D图形笔功能。安卓白板中具备3D图形笔功能，可选择的图形≥3个，可以在白板中画出立体图形并可以对图形进行拖动和缩放；立体图形的颜色可以通过色域板选择。29.帮助指南。设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。30.在安卓、PC、HDMI、VGA通道下，设备画面冻屏后可使用设备自带放大镜功能，进行画面局部区域放大以突出显示，放大倍率可设置2-4倍。31.语音功能。设备可通过语音识别实现语音指令如切换通道、打开文件管理、打开白板、打开便签、打开设置、打开图库、增大亮度、减小亮度、增大音量、减小音量。（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）与多媒体智慧终端连接，实现用多媒体智慧终端控制开关机及输入信号切换，并能实现刷校园一卡通开关机。 | 台 | 21 |  |  |
|
| 2 | 多媒体智能终端 | 1.HDMI输入接口不少于4路，HDMI输出接口不少于2路；2.I/O接口不少于2路，双向RS-232接口不少于4路，开关量输出接口不少于2路；3.内置不少于5路电源输出，可以外接投影机、计算机、幕布和其他教学设备实现电源管理和控制；4.支持本地无限量存储课表和校园卡信息；6.具有投影机状态及用时检测；内置多种投影机控制码；7.支持投影机画面冻结和屏蔽功能；8.支持音量大小控制，支持一键静音；9.支持IC/ID/CPU/SIM等各类读卡器接入；支持刷卡和插拔卡方式应用；10.HDMI输出接口需支持音视频同步分离功能；支持4K输出。11.通过WEB浏览器远程配置参数及远程重启、复位。12.需支持导入导出中控配置、中控参数批量设置功能。13.需支持投影机状态及用时检测。14.需支持本地实时记录设备工作时长及异常信息的功能；。15.支持本地电子课表管理；16.可设置投影机、计算机断电延迟保护的时间。17.支持可视化系统诊断功能；18.需支持上下课键、投影开关键、幕布升降键相互锁定功能。19.支持刷卡、课表、按键、柜门、网络、定时和扫码等方式联动上下课、开关设备；通过浏览器可以实现联动的自定义设置，实现上下课联动的自定义设置，以及人机交互面板按键的功能联动设置；20.支持人机交互面板信号选择按键联动控制投影机通道，实现信号和投影机显示通道的自定义切换；21.为便于学校统一管理，需能对接学校现有平台，实现学校通过现有平台实现远程控制中控和中控连接的各个设备。 22.多媒体智能终端与学校原有艾威康可视化综合信息管理平台，英华一卡通平台无缝融合，实现统一管控与运维，统一一卡通权限下发。 | 套 | 21 |  |  |
| 3 | 交互控制面板 | 1.全功能控制面板，防误操作设计。2.具有一键上下课、、信号选择、投影机控制、幕布控制、音量控制等功能，相应按键具有状态指示灯。3.按键可编程，具有独立的幕布暂停功能按键。4.具有投影机黑屏、冻结功能按键。5.具有线路音量大小控制与指示灯逐级显示功能，具有一键静音功能按键。6.具有锁面板状态指示灯。 | 套 | 21 |  |  |
| 4 | 读卡器 | 1.不少于1路RS-232接口，波特率9600，1路TTL电平接口，DC5V供电；2.内建LED 指示灯及蜂鸣器。内建收发天线，解码IC卡电子串号典型时间小于200ms;单电源供电，低功耗设计；3.使用非接触式CPU/IC卡，采用RS232连接到高清网络中控，完成信息读取和设备供电，实现插拔卡直接控制目标设备。4.具有检测CPU卡插入/拔出状态功能，具有拔卡后保护延时功能，刷卡直接开启目标设备，拔卡后10秒后自动关闭设备。5.具有稳定性高、兼容性好、无驱设计、读写速度快、读卡距离远、简单易用等特点。 | 套 | 21 |  |  |
| 5 | 摄像机接入 | 其它品牌IP摄像机接入平台授权费 | 点 | 21 |  |  |
| 6 | 综合音频处理器 | 采用DSP超级音频增强技术与音频信号数学算法，能有效的解决本地与远程扩声产生的回声啸叫、更好的提高声音采集清晰度，提高扩声与录音采集质量。1、对吊装话筒大范围拾取的周边环境噪音分析处理，有效的过滤去教室内风扇、空调等其它噪音，而不影响拾音与扩音效果。2、并根据教室大小，回声啸叫点检测取样，自动完成回声抑制，自动调整吊装话筒音量增益，将近远距离拾音均衡处理，实现话筒智能选择。3、教室安装1-2只吊装话筒，能在至少8米左右范围内，有效拾取本教室老师走动授课时及学生互动的声音，并实现本地和远程扩声，给学生带来清晰全方位的听觉效果。4、拾音后的本地和远程扩声清淅流畅、无丢字、环境噪音、反馈回声、声音变小等现象。5、上课老师只需要打开电源开关，就可实现老师及学生互动扩音，一次安装调试、无须专人管理，不串频、无污染、卫生环保，彻底解决了传统音频设备对老师的束缚。6、Ra-232/USB串口扩展功能、连接电脑、中控等其它周边设备控制功放机音量大小。7、有线无线话筒、音频信号、吊麦音量独立调节，调节大小时LED数显与记亿功能。8、前面具有直观的音乐音量、有线话筒音量、无线话筒音量、吊麦音量独立调节，音频信号嵌入式高中低音、吊麦嵌入式高中低音、话筒嵌入式高中低音音调独立调节，方便今后管理老师可以根据教室声场环境调节操作，减少多年以后对工厂或集成商软件调节的依赖度。9、无线话筒与吊麦工作自动切换功能，吊麦智能四选一功能。10、前面板有电脑、投影机、影碟机音频输入选择键，吊麦、话筒轻触硅胶按键操作选择、静音按键功能，操作按键锁定功能， LED工作参数调节数字显示。11、背面电脑、投影机、影碟机、一体机音频信号输入功能。12、1组独立录播音频信号输出，与录播音频信号输出大小调节功能。13、1组线路音频输出、2路6.5mm话筒输入接口、1路USB/PPT翻页器接口功能。14、专业8芯外置设备接口，音频扩展功能。15、在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机蓝牙连接，即可将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件，蓝牙密码连接设置。16、教室声场环境左右声道平衡调节功能，线控外接吊麦静音开关。17、适用于各类多媒体教室、电教室、录播教室。18、在设备选型时，建议选用原厂配制的音箱、话筒等其它周边设备型号，这样效果更好更稳定。主要技术参数：1、失真度：≤1%dB2、频率响应：30Hz—20kHz4、反馈抑制：AFR/>67dB 6、增益提升：AGC/>18dB7、吊麦音调控制：高中低音-12 dB +12dB8、无线、有线话筒音调控制：高中低音-12 dB +12dB9、音乐音调控制：高中低音-12 dB +12dB10、数字采样率为：48Khz11、信嗓比：≤80 dB12、线路输出：800mv13、线路输入：450mv14、背景降噪：NS/10-20dB15、工作温度：0℃－55℃16、反馈抑制尾音长度：120ms-256ms17、录播线路输出可调：800mv，负载阻抗≥600Ω18、输出功率：2×200W19、电源：交流220V±10%/50Hz | 台 | 21 |  |  |
|
| 7 | 专业吊麦音箱 | 产品特点：1、采用全频扬声器、音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，透彻、穿透力强，外观豪华，安装灵活。2、喷漆高密度中纤板箱体、钢网罩。3、适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室、多功能厅。4、配置原厂可调角度安装支架主要技术参数：1、二单元全频音箱，5寸低音单元、3寸高音单元。2、功率：50W-100W3、阻抗：8Ω4、最大声压级：120dB 5、灵敏度：98dB(±2dB)6、频率响应：20 Hz -18kHz | 对 | 21 |  |  |
| 8 | 吊装话筒 | 产品特点：1、与同品牌功放机连接不用电池、专业环保，干涉管与振膜设计，超心型，灵敏度高，具有优良的指向特性，声音饱满，拾音距离远，抗啸叫能力强。主要技术参数：1、灵敏度：-38dB+2dB2、失真度：≤0.1%3、频率响应：20Hz-20KHz 4、工作电压：5-48VDC5、输出阻抗：200Ω6、拾音角度：至少100º7、信噪比：≥78dB | 支 | 21 |  |  |
| 9 | 计算机 | 处理器：I5-12400 （六核 三级缓存18MB 主频2.5Ghz）。主板： B660芯片组 USB接口总数10个(其中 前置USB3.2 6个)，支持关机充电功能；主板原生支持至少2个PS/2.10. 原生COM接口数量1个，通过跳线帽可设置输出电压+5V.M.2插槽3个M.2插槽，2个Type2280插槽 (其中1个支持Optane),可同时支持2个M.2 NVMeSSD(其中1个支持Optane); 视频接口3个，具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接; 扩展槽：1个PCI-E\*16、2个PCI-E\*1、1个PCI.内存：插槽数量2个（空闲插槽1个），8GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至64GB。；硬盘：256GB M.2接口NVMe协议SSD。至少支持1块3.5吋机械硬盘，具备硬盘减震功能（提供相关证明材料）； 显卡：高性能集成显卡；声卡：集成7.1声道声卡网卡：1个10/100M/1000M 自适应以太网；电源：200W高效电源；键盘/鼠标：同品牌黑色USB商务有线键鼠；操作系统：出厂预装WIN11 Home版正版操作系统；显示器：21.5寸液晶显示器，分辨率1920×1080 机箱：15L，具备顶置提手，方便搬运.前置3个指示灯，其中前置网络故障灯，便于快速诊断网络连接状态。其他功能：主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于Windows平台，方便操作；可创建200个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单；支持软硬件资产报表导出功能，方便管理。可实时监控受控端软硬件信息；支持禁用客户端USB接口及光驱（可将键鼠排除在外）、监控受控端ARP攻击，结束受控端恶意进程。 | 台 | 21 |  |  |
| 10 | 多媒体讲桌 | 1、多媒体讲桌为开放式设计，要求外观美观、合理2、多媒体讲桌需提供注册商标证书，且外观设计不得侵犯第三方的知识产权，要求提供有效的独立自主的外观专利证书。详细参数：1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板；2、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手；3、桌面左侧内嵌5MM钢化防爆玻璃，仰角≥15度，可内置19-22寸液晶显示器；4、讲桌尺寸：长宽高（MM），1100\* 700\*1000；5、讲桌前方为平面设计，方便学校LOGO安装；6、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；7、键盘架下方隐藏储物抽屉，桌体右侧带展示台抽屉；8、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）；桌体下层右侧安装独立二三插电源，方便笔记本供电；9、桌体有光驱播放小门，用于播放光碟;10、前门采用天地插销连杆设计，后门采用双弹簧插销设计，减少锁的使用量；11、讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板。 | 张 | 21 |  |  |
| 11 | 线缆及辅材 | 包含安装所需的（HDMI高清线缆，触屏线缆，纳米黑板电源线及控制线缆，音柱的专业音频线缆，主电源线缆，国标4-32PVC线槽，地面铁质线槽。 | 套 | 21 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |

**二、技术服务：**投标人负责设备的安装、调试及对采购人进行人工培训服务。

所有产品供货方负责装卸、安装以及安放在采购人指定地点。

**三、付款方式：**签订合同后支付中标价的30%，验收合格后支付中标价的70%。
 **四、供货地点（项目地点）：**阿克苏教育学院。
 **五、质保期：**投标产品需提供免费质保3年（包含技术服务），投标人具有专业的售后服务及免费技术支持电话。

**六、项目类型：**本项目属于工业。
 **七、合同签订时间及地点：**
 时间：采购人应当自中标通知书发出之日起7个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
 地点：阿克苏教育学院。

**第四部分 合同主要条款**

（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，

结合采购标的的实际情况确定）

**政府采购合同**

采购编号： 签订日期：

合同地点： 完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和阿克苏地区政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币 元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期 年。（自验收合格之日起计）

2. 质保金 元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1. 履约时间：

2. 履约方式：

3. 履约地点：

十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或其委托全权代理人签字并盖章后生效。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在新疆政府采购网上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本 份，(用途)。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

**第五部分 响应文件格式**

**附件1**

**投 标 函**

阿克苏地区政府采购中心

 我方对本次谈判文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　 次 采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意谈判文件的各项规定，赞同你方对谈判文件的解释。

2、我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效。

3、我方愿向你方提供与本次采购有关的一切真实数据或资料。

4、我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5、我方赞同你方组织的谈判小组所做出的评审和选择，同意谈判小组成员无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定。

6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物（服务）或工程货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

7、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

8、我方同意本响应文件的有效期为开标后90天；一旦成交将响应文件转为合同附件。

9、本次投标总价为 （大写）。

10、我方提交的响应文件正本一套、副本五套。

11.与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人： （签字）手机：

委托全权代理人： （签字）手机：

 供应商名称： （加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

**附件2**

**法定代表人资格证明文件**

我是（供应商名称）的法定代表人，现参加阿克苏地区政府采购中心组织的（谈判项目名称、项目编号），负责签署本次响应文件，并全权处理评审、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次谈判项目有关的一切事务。

特此证明。

 单位全称： （加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

注：

1、法定代表人参加本次采购的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次采购，应签署《授权委托书》。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处 |

**附件3**

**法定代表人授权委托书**

我（姓名）是（供应商名称）的法定代表人，现授权 （姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏地区政府采购中心组织的（磋商项目名称、项目编号）的采购活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理评审、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次磋商项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人： （签字）

 企业全称： （加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

说明：应附法定代表人和委托全权代理人身份证复印件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处 |  | 委托全权代理人身份证复印件粘贴处 |

**附件4**

**供应商资格声明函**

一、投标人概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、隶属关系：

7、服务体系设置情况简介：

8、目前生产（销售）的主要产品简介：

9、年生产（销售）能力

10、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目年份 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年 |
| 总 资 产（元） |  |  |  |
| 流动资产（元） |  |  |  |
| 固定资产净值（元） |  |  |  |
| 总负债（元） |  |  |  |
| 短期借款（元） |  |  |  |
| 销售收入（元） |  |  |  |
| 利润总额（元） |  |  |  |

1. 投标人认为需要声明的其它情况

我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

供应商全称： （加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

**附件5**

**开标一览表**

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标价（元）** | **供货日期** |
| **1** |  |  |  |

**注：此表作为唱标的依据。**

投标方： （单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人： （签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

**附件6**

**货物(服务）分项明细报价表（若需）**

 **单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **投标产品****全称** | **品牌、型号、规格** | **数量** | **市场****售价** | **单价** | **总价** | **免费****质保期** | **交货****日期** | **产地** | **生产厂家名称** | **生产厂家是否为大型/中型/小型/微型企业** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **此项必须填写清楚** |
| **总报价** | **人民币（小写）：****人民币（大写）：** |

**注：此表作为唱标的依据。**

法定代表人： （签字）

或

委托全权代理人： （签字）

签署日期： 年 月 日

**附件7**

**投标项目需求响应偏离表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求技术指标** | **投标响应技术指标** | **正偏离** | **负偏离** | **满足要求** | **备注** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |

投标单位(公章)： 投标单位联系人：

投标单位联系电话： 法定代表人(签字):

备注：1、供应商要严格按照《采购需求说明》所列的具体明细进行填写。

2、供应商应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，准确填写此表。

3、填写不清楚、不全面，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由供应商自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，在评审中被认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或废标。

**附件8**

**投标项目技术支持和售后服务承诺**

**（投标人自行填写）**

（主要内容应包括，但不仅限于下列内容）

1、投标供应商应当分别列明投标货物免费质量保证期限\_\_\_\_\_年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格每年 元。

2、投标供应商应分别列明免费质量保证期外的服务年限\_\_\_\_\_年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标供应商应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准，零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标供应商应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在阿克苏市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标供应商应分别列明投标物品的装箱清单及物品及产品开箱不合格处理方法。

6、投标供应商应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标供应商应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

法定代表人： （签字）

或

委托全权代理人： （签字）

签署日期： 年 月 日

## **附件9**

**政府采购诚信承诺函**

阿克苏地区政府采购中心：

我是 公司的法定代表人 ，我代表本公司郑重承诺：在阿克苏地区 项目实施中,近三年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

法定代表人： （签字）

 或

委托全权代理人： （签字）

签署日期： 年 月 日

**附件10**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）。制造商为（企业名称），从业人员 人，年营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

……（提供所有生产厂家相关信息）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称（盖章）：

签署日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

**投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。**

**附件11**

 **近 三 年 业 绩 一 览 表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用单位全称** | **合同金额** | **完成时间** | **联系人** | **联系电话** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |

**备注：1、投标供应商应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。**

**2、业绩不实而造成的废标，由投标供应商自行承担**

**3、此表如填写不完内容，可另附页。**

法定代表人： （签字）

 或

委托全权代理人： （签字）

签署日期： 年 月 日

**附件12**

**竞争性谈判报价表**

（第 轮报价）

本轮报价：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

**说明：**本表是经谈判后供应商的报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表，而是自行准备加盖单位公章的空白报价表若干份，以便在谈判小组规定的时间现场填写。

**附件13**

**供应商认为需补充的其它资料或说明**

**附件14**

**响 应 文 件**

## 项目名称:

**项目编号：**

**供应商全称（盖公章）：**

**法定代表人或委托全权代理人签字：**

**日期： 年 月 日**