**全市义务教育学校提升工程-三界镇中心小学扩建工程(厨房设备采购项目)**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**（电子招投标）**

**招标编号:JQ-SZ20250401**

采购单位：嵊州市三界镇中心学校

采购代理机构：泾清项目管理有限公司

## 监督单位：嵊州市财政局采监科

二○二五年七月

**目录**

**第一部分 招标公告**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 评标方法及标准**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**第一部分 招标公告**

项目概况：

全市义务教育学校提升工程-三界镇中心小学扩建工程(厨房设备采购项目) 的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025 年7月24日14点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

**项目编号：**JQ-SZ20250401

**项目名称：**全市义务教育学校提升工程-三界镇中心小学扩建工程(厨房设备采购项目)

**预算金额（元）：**1059751元

**最高限价（元）：**1059751元

**采购需求：**详见招标文件。

**合同履行期限**：1年

**本项目接受联合体投标：☐是，**🗹**否。**

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

🗹专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

🗹货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：/

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

**时间：**/至2025年7月24日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

**提交投标文件截止时间：** 2025年7月24日14点30分00秒 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年7月24日14点30分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行(政策落实根据财政部门要求更新）。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密的，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.采购人信息：

名 称：嵊州市三界镇中心学校

地 址：嵊州市三界镇

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0575-83081309

## 2.采购代理机构信息：

名 称：泾清项目管理有限公司

地 址：嵊州市三江街道领带园二路和创园2号楼4楼2415

项目联系人（询问）：张工

项目联系方式（询问）：0575-89300689

**3.同级政府采购监督管理部门：**

名 称：嵊州市财政局采监科

地 址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道国资综合大楼1004室

联系人 ： 郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 | |
| 1 | **投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如有）：**  法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 | |
| 2 | **资格审查方式：**  **1.资格后审。**  **2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。** | |
| 3 | **投标有效期：**投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。** | |
| 4 | **转包：**本项目不得转包。 | |
| 5 | **分包：**☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  ☑ B不同意分包。 | |
| 6 | **投标文件份数：**本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 | |
| 7 | **开标前答疑会或现场考察：**  ☑A不组织。  ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 | |
| 8 | **样品提供：**  □A不要求提供。  ☑B要求提供，   1. 样品：   ①不锈钢排烟风管（板材采用SUS304拉丝贴膜不锈钢板材制作，板厚≥1.0mm）2平方；  ②五格保温售菜台（采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；Φ38\*1.2mm可调节子弹脚，脚杯Φ50\*100\*1.2mm；配3KW/220V电热管，配温控器，规格：1800×700×800mm）；  （2）样品制作的标准和要求：招标项目范围及要求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间：2025年7月24日14时30分前；地点：嵊州市三江街道领带园二路和创园2号楼4楼2415；联系人：张工，联系电话：0575-89300689。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。  （8）未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。 | |
| 9 | **方案讲解演示：**  ☑A无方案讲解演示。  □B有方案讲解演示：  （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20分钟（编制时可根据项目情况进行调整），讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示人员不超过3人（编制时可根据项目情况进行调整）。讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 | |
| 10 | **进口产品** | ☑本项目不允许采购进口产品。  ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 11 | **项目属性与核心产品** | ☑A货物类，单一产品或核心产品为： 厨房设备 。  ☐B服务类。 |
| 12 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：全市义务教育学校提升工程-三界镇中心小学扩建工程(厨房设备采购项目) ，属于 工业 行业； |
| 13 | **投标人信用信息事项** | **信用信息查询渠道及截止时间：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人**开标当天**的信用记录。 |
| **信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
| **信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。  联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 | |
| 15 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。 | |
| 16 | 投标与开标注意事项：  1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。  注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。  3.投标文件制作、递交、解密：  3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。  3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。  3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商**未按时解密的**，**视为投标文件撤回**。 | |
| 17 | **特别说明：**  联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准**。** | |
| □联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 | |
| 18 | 成交人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费，请在响应报价中自行考虑：  ①采购代理费按标项金额为计算基数，采用差额定率累进计费方式，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 金额（万元） | 货物招标费率 | 服务招标费率 | | 100（含）及以下部分 | 1.5% | 1.5% | | 100～500 之间部分 | 1.1% | 0.8% | | 500-1000之间部分 | 0.8% | 0.45% |   ②成交服务费的交纳方式：  用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳成交服务费。  公司名称：泾清项目管理有限公司嵊州分公司  开户行：中国工商银行嵊州市支行  账 号：1211026009200295337 | |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 | | |
| **注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。** | | |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购法定义监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

★3.2.2**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.2.3 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3小微企业价格扣除（按财库〔2022〕19号文件规定执行）

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。**供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除（由采购人或其委托代理机构根据项目情况自行确定扣除比例），用扣除后的价格参加评审。

3.3.6符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.7符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**二、招标文件**

**1．招标方式**

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

**2.授权委托**

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

**3. 投标费用**

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

**4. 招标文件的修改**

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**5.参考品牌**

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

**三、投标文件**

**1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力**

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**1.5投标文件的形式和效力**

**1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。**

**1.5.2投标文件的效力：**

**投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。**

**2.投标文件的组成**

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中**电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。**

**2.1资格文件：**

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3分包意向协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

**2.2商务技术文件：**

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3法定代表人及其授权代表身份证复印件；

2.2.4授权代表社保证明；

2.2.5法定代表人身份证明书；

2.2.6供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.7廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9供应商应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致投标小组技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12供应商售后服务证明材料：由供应商根据本项目要求提供相应的售后服务证明材料或售后服务承诺；

2.2.13供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.14优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；（如有）

2.2.15备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如有）

2.2.16培训计划（如有）；

2.2.17验收方案；

2.2.18未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.19投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**2.3报价文件：**

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）。

2.3.3 残疾人福利性单位声明函（如有）

**3.投标报价**

3.1报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.4投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

**4.投标文件的编制和签署**

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**5.投标文件的提交、补充、修改、撤回**

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**6.投标有效期**

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标和评标**

**1．电子招投标开标及评审程序**

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**3．评标**

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

**4．投标文件的初审鉴定**

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

**5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**6.投标文件的评审、比较和否决**

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

**7.投标文件的澄清**

投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

**8.无效投标的情形**

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

**8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；**

**8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；**

**8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；**

**8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；**

**8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；**

**8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；**

**8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；**

**8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；**

**8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**

**8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；**

**8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**

**8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；**

**8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；**

**8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**

**8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；**

**8.16投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；**

**8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；**

**8.18《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；**

**8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；**

**8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；**

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

**8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

**8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：**

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**

**8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**

**8.25未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；**

**8.26参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一的其投标(响应)文件无效:**

**8.26.1不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;**

**8.26.2上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的;**

**8.26.3不同供应商的投标(响应)文件的内容存在三处(含)以上错误一致，且无法合理解释的;**

**8.26.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。**

**8.27其他违反法律、法规的情形。**

**9. 评标过程保密**

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**五、授予合同**

1. **1.中标条件**

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

**2.中标确认**

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

**3．中标通知**

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://www.zjzfcg.gov.cn)、绍兴公共资源交易网<http://ggb.sx.gov.cn>）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**4．履约保证金**

4.1合同签订后，由中标供应商支付采购人合同总价1%的履约保证金，验收合格并经采购人认可后15日内无息退还。

**5．合同签订及备案**

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起2个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

**6.验收**

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**7.售后服务考核**

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

**六、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**2.供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3.供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

**3.2质疑函**

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑函范本及制作说明详见附件1。**

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

**投诉书范本及制作说明详见附件2。**

1. **招标项目范围及要求**

**一、招标货物数量、招标货物技术参数等：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **材质/规格** | **单位** | **数量** | **参考图片** |
| **一楼食堂** | | | | | |
| **验菜区** | | | | | |
| 1 | 四层平板货架 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板为δ=1.2mm、立柱为38×38mm加厚方管，骨架采用加厚方管制作，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1500×500×1600mm | 台 | 2 |  |
| 2 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1800×800×800mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 不锈钢电子秤 | 1．内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 2．开机自动置零。 3．零点自动跟踪。 4．累计次数1~30次。 5．电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz,  6．规格：150Kg | 台 | 1 |  |
| **洁具间** | | | | | |
| 1 | 拖把水池连拖把架 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，说明：圆角模压成型，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：1000×600×550+1200mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 卫生工具消毒柜 | 1.可容纳：拖把9把，扫把，抹布，洗涤用品等卫生间工具及用品 2.紫外线+臭氧消毒 3.光波加热装置4.独立热风循环风道，防止进水，更安全  5.定时和温度可调节，简单易操作  规格：1200\*600\*1900mm | 台 | 1 |  |
| **男.女更衣室** | | | | | |
| 1 | 一池一平台洗手池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，档为φ25×1.2mm不锈钢管，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：900×500×800mm | 台 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢六门更衣柜 | 说明：采用加厚级冷轧钢板全身打造，环保级静电粉末表层喷塑，配置优质锁具，透气孔设计，不锈钢挂杆，识别号插，精美拉手。 规格：900×400×1800mm | 台 | 2 |  |
| **主食库** | | | | | |
| 1 | 米面架 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm；立柱：40\*40方管，格档：38\*25加厚方管，配不锈钢脚。 规格：1200×500×500mm | 台 | 3 |  |
| 2 | 平板推车 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。加重型；配万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：900×500×900mm | 台 | 1 |  |
| **副食库** | | | | | |
| 1 | 四层平板货架 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板为δ=1.2mm、立柱为φ38×1.2mm加厚方管，骨架采用加厚方管制作，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1500×500×1600mm | 台 | 3 |  |
| 2 | 平板推车 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。加重型；配万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：900×500×900mm | 台 | 1 |  |
| **粗加工** | | | | | |
| 1 | 单眼水池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，档为φ25×1.2mm不锈钢管，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：1000×800×800mm | 台 | 4 |  |
| 2 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：700×800×800mm | 台 | 2 |  |
| 3 | 绞切一体机 | 材质：选用优质不锈钢板制作，双国标电机，可绞肉、切片、切丝，均可拆卸清洗 切丝产量：≥200kg/h 绞肉产量：≥220kg/h 电机功率：2.2kw 规格：620×470×800mm | 台 | 1 |  |
| 4 | 双眼水池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，档为φ25×1.2mm不锈钢管、圆角模压成型，加强档，配优质落水器，拦渣斗。 规格：1500×800×800mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 土豆去皮机 | 用途：适用于马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。 产量：400KG/HR 电源：380V　三相 功率：1.5KW 机器尺寸：1240×690×870mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1800×800×800mm | 台 | 2 |  |
| **切配间** | | | | | |
| 1 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1800×800×800mm | 台 | 4 |  |
| 2 | 四层平板货架 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板为δ=1.2mm、立柱为φ38×1.2mm加厚方管，骨架采用加厚方管制作，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1500×500×1600mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 双眼水池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，档为φ25×1.2mm不锈钢管、圆角模压成型，加强档，配优质落水器，拦渣斗。 规格：1200×700×800 | 台 | 1 |  |
| 4 | 组合刀具砧板毛巾 消毒柜 | 材质：选用优质不锈钢制作,加粗无磁不锈钢钢筋，毛巾、菜刀、菜板分体式消毒、采用紫外线、臭氧，远红外线烘干，灭菌率达99%，风机循环360°无死角，双重消毒技术、消毒均匀。可容纳8块≦直径50cm厚度10cm厘米砧板，25把菜刀，毛巾若干。 电压：220V 紫外线功率：17w 红外线功率：300w 规格：1200×590×1700mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 四门冰箱 （风冷） | 材质：优质不锈钢，风冷无霜、全钢全铜、品牌双压缩机，双冷凝器，双风机，内外不锈钢板，外壳磨砂拉丝，双电子显示器，铜管蒸发器，不锈钢门压条、直拉手门,自动回弹回归门。 容积：930L  温度：-2～8℃/ -6～-22℃ 规格：1220×760×1950mm | 台 | 1 |  |
| **消洗间** | | | | | |
| 1 | 开水器 | 1、功率，电源：≥12.0KW，380V/50HZ； 2、出水嘴：2龙头出水,适用水压：0.1-0.4MPa,显示屏可显示时间、加热、饮用等工作状态,不少于三段定时开关机功能； 3、开水器外形尺寸要求长宽高（mm）：550×250×高900（±10%），底座尺寸要求长宽高（mm）：550×500×高750（±5%） | 台 | 1 |  |
| 2 | 单眼水池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，档为φ25×1.2mm不锈钢管，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：1000×800×800mm | 台 | 4 |  |
| 3 | 挂墙开水器 | 1、功率，电源：≥12.0KW，380V/50HZ； 2、开水器外形尺寸要求长宽高（mm）：550×250×高900（±10%），底座尺寸要求长宽高（mm）：550×500×高750（±5%）； ▲3、面板、侧板、背板、挡水板、门板、顶板、底板采用304无指纹不锈钢，符合GB/T 11170-2008和GB/T 3280-2015检测标准；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） 4、采用步进式加热技术，高效隔热环保阻燃材质，箱体表面温度<45度;设备加热至100℃停止加热，其四小时后下降温度不得超过7℃，开水温度不低于95°C；（提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） ▲5、步进式开水器热能回收装置：通过水箱顶部排气管将水蒸气倒流到进水位置，通过对进水水源预热达到提升进水温度的目的，缩短加热时间，节能达50%以上，并采用高性能的整体聚氨脂发泡保温，大大提高保温效果，热损失极低，较普通保温形式节电60%。（提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） ▲6、涉水部件水泵、电磁阀塑料主体、电磁阀阀芯、出水球阀开关、温度探头、高压开关、调温阀主体符合GB4806.7-2016或GB4806.9-2016或GB4806.11-2016食品检测标准的；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） | 台 | 2 |  |
| 4 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1000×800×800mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 单孔收残台 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm（配有可调节子弹脚及残菜孔）脚杯Φ50\*100\*1.2mm，配平板车。 规格：1500×800×800mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1800×600×800mm | 台 | 1 |  |
| 7 | 双门高温消毒柜 | 说明：选用优质不锈钢板制作。磁吸式开门，耐高温硅胶门封条，全方位120℃立体热风循环高温消毒，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒，内分五层，共配十个消毒筐，全钢调节脚，消毒均匀，360°环绕杀菌。 功率：5kw 规格：1285×640×1980mm | 台 | 2 |  |
| 8 | 四门保洁柜 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，侧板，门板，底板，层板，=1.2mm说明：内置四层，加强筋，上下均采用上挂式不锈钢移门，配置全不锈钢可调节子弹脚。 规格：1200×500×1800mm | 台 | 1 |  |
| 9 | 立式厨房用具消毒柜 | 1.可容纳多种大型加长厨房工具  2.紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干 3.时间和温度均可调节 规格：1200\*400\*1950mm | 台 | 1 |  |
| 10 | 挂墙冲地龙头 | 1 开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2 10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3 固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 | 只 | 1 |  |
| **烹饪间** | | | | | |
| 1 | 电磁双头大锅灶 | 1、锅径为Φ800\*2 功率：22KW×2 规格：2000W×1100D×（800+470）H 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.5mm台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作。 ▲投标人提供对应所投22KW800双头大锅灶，通过国家食品加工机械质量监督检验中心，检验类别：型式检验，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，对涉及设备26个项目的安全测试检验报告。（提供由国家认可带CMA或CNAS标志的检验报告，经国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图）  ▲投标人提供对应22KW800双头大锅灶，出具由中国质量认证中心，依据GB40876-2021标准，热效率≥95%，能效1级的试验报告。（提供由国家认可带CMA或CNAS标志的检验报告，经国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 投标人提供对应所投22KW800双头大锅灶，符合GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》、GB/T 4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分: 抗扰度》、《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》、GB/T 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的制定》报告。（出具标注合格认可标识CMA和CNAS的检测报告及检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。） | 台 | 2 |  |
| 2 | 调料台 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，脚为φ38\*1.2mm不锈钢管，档为φ25\*1.2mm不锈钢方管。 规格:500×1100×800+400mm | 台 | 3 |  |
| 3 | 保洁操作台 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制造；台面δ=1.2mm（下衬防潮板减噪）；侧板厚1.2mm,层板1.2mm均采用上挂式不锈钢路轨导向移门,配不锈钢可调节脚。 规格：1800×800×800mm | 台 | 2 |  |
| 4 | 四层平板货架 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板为δ=1.2mm、立柱为φ38×1.2mm加厚方管，骨架采用加厚方管制作，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1500×500×1600mm | 台 | 2 |  |
| 5 | 双眼水池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，档为φ25×1.2mm不锈钢管、圆角模压成型，加强档，配优质落水器，拦渣斗。 规格：1200×700×800 | 台 | 1 |  |
| 6 | 挂墙冲地龙头 | 1.开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2.10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3.固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 | 只 | 1 |  |
| 7 | 双层餐车 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，板为δ=1.2mm，配耐高温万向脚轮、带刹车。 规格：900\*500\*700 | 辆 | 6 |  |
| **蒸煮间** | | | | | |
| 1 | 双门蒸饭箱 | 说明：选用优质SUS304-2不锈钢板制作，厚度δ=1.2mm电热型，不锈钢板制造内外双层，中间加厚隔热层，骨架采用钢槽，配螺旋门把手，每格5公斤的饭盘24个。 功率：24KW 电压：380V 规格：1400×600×1500mm | 台 | 3 |  |
| 2 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1800×800×800mm | 台 | 2 |  |
| 3 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1100×800×800mm | 台 | 2 |  |
| 4 | 单眼水池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，档为φ25×1.2mm不锈钢管，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：1000×800×800mm | 台 | 1 |  |
| 5 | 挂墙冲地龙头 | 1.开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2.10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3.固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 | 只 | 1 |  |
| **二次更衣间** | | | | | |
| 1 | 一池一平台洗手池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，档为φ25×1.2mm不锈钢管，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：900×500×800mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 烘手器 | 感应范围：12±3cm 热空气温度：40℃-54℃ 电源电压：AC.220V 加热功率：2000w 规格：240\*240\*230 | 只 | 1 |  |
| 3 | 感应龙头 | 说明：全铜一体压铸阀体，外表镀铬，智能红外线感应技术，高敏度接收感光。附带冷热调节阀。 | 只 | 1 |  |
| 4 | 酒精消毒喷雾器 | 说明：优选ABS原生料，防腐耐用，智能芯片控制，红外感应探测，手掌进入感应区，自动雾化喷淋，不锈钢喷液头，广角喷雾范围广，底部接水盘，不漏液到地面。 容量：1500ML 感应距离：10±3cm 规格：248\*190\*520 | 只 | 1 |  |
| **备餐间** | | | | | |
| 1 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1800×700×800mm | 台 | 4 |  |
| 2 | 五格保温售菜台 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；Φ38\*1.2mm可调节子弹脚，脚杯Φ50\*100\*1.2mm；配3KW/220V电热管，配温控器. 规格：1800×700×800mm | 台 | 2 |  |
| 3 | 留样冰箱 | 说明：铜管、风冷无霜、加厚层架、层架间距可自由调节、微电脑精准控制、LED数显温控，安全门锁。 容积：228L 温度范围：2-8℃/8-20℃ 功率：105w 规格：525\*510\*1775mm | 台 | 1 |  |
| **烹饪间排烟设备** | | | | | |
| 1 | 油烟净化一体机 | 说明：产品整机采用优质SUS304不锈钢板，板厚1.2mm；表面经过深度氧化处理，防腐防锈，外形美观。  高效一机多能、节能绿色环保、 耐用寿命长、除油烟率98% 除异味率75%。 ▲产品标准:《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术HJ/T62-2001 （1）具有：阻燃等级A（A1）证书，证书通过GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，A（A1）级 （2）具有：耐燃耐热，防触电检测报告，所有检测已通过GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用提要求》 （3）具有：温度变化检测报告，所有检测已通过GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》   检测依据:CCAEPI-RG-Q-015-2019《餐饮业油烟净化设备》;  HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检验技术规范》; DB 31/844-2014《饮食业油烟排放标准》。 额定风量条件下的油烟净化效率92.9% 额定风量条件下的油烟排放浓度0.7mg/m3 臭气排放浓度41 规格：1200w | 米 | 5.8 |  |
| 2 | 不锈钢排烟风管 | 说明：板材采用SUS304拉丝贴膜不锈钢板材制作，板厚≥1.0mm，2平方 | m² | 90 |  |
| 3 | 风柜 | 该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种。本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。  轴承采用优质轴承，轴承的选用和承载能力经过计算后确保在安全使用范围内，保证了轴承的使用寿命，经久耐用。 功率：20#7.5kw  该产品可定制为双层静音加棉，非标设计的风机消声作用，噪声明显低于同类产品，可在居民区和市中心使用，达到环保要求。 气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 作通风换气时进入气体温度≤80℃。 产品检测报告，所检测项目符合JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准 1 风量在额定转速下，在工作区域内，通风机在规定压力或静压下，所对应的流量偏差为±5%，铭牌额定值67815m/h，测试结果67815m/h  2 风压在规定的流量下，通风机所对应的压力或静压偏差为±5%，铭牌额定值 877Pa 测试结果838.26Pa偏差-4.42%  3 效率在额定转速下，在工作区域内，通风机的叶轮效率不得低于其对应点效率的 5%。 铭牌额定值65% 测试结果61.92%偏差-4.74%  ▲5 振动通风机进行机械运转试验，其振动速度刚性支承有效值不得超过4.6mm/s.挠性支承不得超过7.1mm/s。铭牌额定值≤4.6mm/s 测试结果4.3mm/s 风机节能认证报告，具有CMA检测公章，检测依据 GB19761-2009《通风机能效限定值及能效等级》其能效等级为2级 具有中国质量认证中心CQC颁发的节能证书，产品标准: GB19761-2020 防爆柜式离心风机，检验依据 GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分;设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》 检验样机、外壳抗冲击试验、引入装置在室温(20+5)℃，冲击方向应垂直于被试表面，经质量1kg重物的下落高度07m冲击后应不损坏。检验结果 未损坏 检验样机、最高表面温度试验。根据GB3836.1-2010的要求不高于130℃。检验结果 44.7℃  检验依据GB3836.1-2010、GB3836.2-2010的标准规定 | 台 | 1 |  |
| 4 | 支架 | 说明：采用角钢、槽钢制作，刷防锈漆两道，面漆一道。 规格：配合风柜大小安装。 | 套 | 10 |  |
| 5 | 变频启动控制器 | 说明：为厨房量身定制，更适用，更经济集成控制，风机、净化器同步控制按键，更科技，更智能不锈钢拉丝箱体，奢华、精致体积小巧，只需更小安装空间一键切换普通/强排/静音工作模式智能节能，节能率达20%~50%智能静音，更安静，更舒适，更环保变频控制，无极调速，节约维护成本使用普通电机，变频无电磁声 | 台 | 1 |  |
| 6 | 吊机 | 吊机：吊装净化器、风柜使用 | 台 | 1 | / |
| 7 | 防火阀 | 说明：阀体材质分为镀锌板常开，70°C或者280°C关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70°C或者280°C时阀门关闭，联动风机关闭。 规格：800×600×200mm | 台 | 1 |  |
| **蒸煮间排烟设备** | | | | | |
| 1 | 排气一体机 | 说明：1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，1.0mm厚； 2、功率：2.2KW/380V。 3、厨房蒸馏汽前端处理，无馏汽残留在风管和风机内部，无需清洗风管、风机，长期使用无需更换； 4、一体机只需螺丝锁紧固定。不仅方便搬运、安装，而且设备维修便捷。 5、产品采用一体设备通用LED灯。 规格：5000×1100×500mm | 米 | 5 |  |
| 2 | 不锈钢排烟风管 | 说明：板材采用SUS304拉丝贴膜不锈钢板材制作，板厚≥1.0mm，2平方 | m² | 30 |  |
| 3 | 支架 | 说明：采用角钢、槽钢制作，刷防锈漆两道，面漆一道。 规格：配合风柜大小安装。 | 套 | 10 |  |
| **一楼厨房配件** | | | | | |
| 1 | 冷水龙头 | 材质：优质304不锈钢，单孔单柄，铜芯，出水嘴部分使用优质耐用的ABS，保证出水的卫生。 | 只 | 14 |  |
| 2 | 冷热水龙头 | 材质：优质304不锈钢，单孔单柄，铜芯，出水嘴部分使用优质耐用的ABS，保证出水的卫生。 | 只 | 4 |  |
| 3 | 软管 | 材质：不锈钢编制，抗压耐腐蚀、长度120cm。 | 根 | 38 |  |
| 4 | 三角阀 | 材质：加厚精铜，防漏阀芯。 | 只 | 38 |  |
| 5 | 风幕机 | 控制部分采用电子遥控控制,操作简便,使用安全。风轮经专业优化设计,用特殊塑料材料和铝全金材料制成,具有运行平稳、噪音低等特点。能保持室内空气清新和提高空调效能,具有防尘、防蚊蝇的作用。 电机功率：155/228w 风速：9/11m/s 风量：2370m³/h 规格：1200\*221\*188mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 风幕机 | 控制部分采用电子遥控控制,操作简便,使用安全。风轮经专业优化设计,用特殊塑料材料和铝全金材料制成,具有运行平稳、噪音低等特点。能保持室内空气清新和提高空调效能,具有防尘、防蚊蝇的作用。 电机功率：202/274w 风速：9/11m/s 风量：3100m³/h 规格：1500\*221\*188mm | 台 | 3 |  |
| 7 | 灭蚊灯 | 1､规格：320\*160\*260mm 2､电压(V)：220V 3､功率(W)：6W 4､固定方式：壁挂式 5､适用面积：20㎡-50㎡ | 只 | 6 |  |
| 8 | 紫外线消毒灯 | 说明：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果强，陶瓷灯头，不一老化，安全绝缘，易于安装维护，铝合金支架，强度高，散热性能优良。 功率：220v/40w | 只 | 2 |  |
| **一楼厨房配件** | | | | | |
| 1 | 四人位餐桌椅 | 桌面：304不锈钢0.8mm个厚，内衬18mm高密度板，四周封中性硅酮结构胶，1200\*600\*30mm 桌面托架：304不锈钢20\*40\*1.0mm 主架：304不锈钢方管，50\*50\*1.2mm个厚，双竖称组装款式， 条凳：304不锈钢0.8mm个厚，内衬18mm高密度板，四周封中性硅酮结构胶，1100\*230\*25mm，外套脚:防滑橡胶皮套 规格：1200\*600\*760 | 套 | 34 |  |
| 2 | 残菜回收台 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm（配有可调节子弹脚及残菜孔）脚杯Φ50\*100\*1.2mm，配平板车。 规格：1500×700×800mm | 台 | 2 |  |
| **二楼食堂** | | | | | |
| **消洗间** | | | | | |
| 1 | 单眼水池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，档为φ25×1.2mm不锈钢管，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：1000×800×800mm | 台 | 6 |  |
| 2 | 挂墙开水器 | 1、功率，电源：≥12.0KW，380V/50HZ； 2、开水器外形尺寸要求长宽高（mm）：550×250×高900（±10%），底座尺寸要求长宽高（mm）：550×500×高750（±5%）； ▲3、面板、侧板、背板、挡水板、门板、顶板、底板采用304无指纹不锈钢，符合GB/T 11170-2008和GB/T 3280-2015检测标准；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） 4、采用步进式加热技术，高效隔热环保阻燃材质，箱体表面温度<45度;设备加热至100℃停止加热，其四小时后下降温度不得超过7℃，开水温度不低于95°C；（提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） 5、步进式开水器热能回收装置：通过水箱顶部排气管将水蒸气倒流到进水位置，通过对进水水源预热达到提升进水温度的目的，缩短加热时间，节能达50%以上，并采用高性能的整体聚氨脂发泡保温，大大提高保温效果，热损失极低，较普通保温形式节电60%。（提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） 6、涉水部件水泵、电磁阀塑料主体、电磁阀阀芯、出水球阀开关、温度探头、高压开关、调温阀主体符合GB4806.7-2016或GB4806.9-2016或GB4806.11-2016食品检测标准的；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台网站报告查询截图。） | 台 | 3 |  |
| 3 | 开水器 | 1、功率，电源：≥12.0KW，380V/50HZ； 2、出水嘴：2龙头出水,适用水压：0.1-0.4MPa,显示屏可显示时间、加热、饮用等工作状态,不少于三段定时开关机功能； 3、开水器外形尺寸要求长宽高（mm）：550×250×高900（±10%），底座尺寸要求长宽高（mm）：550×500×高750（±5%） | 台 | 2 |  |
| 4 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1800×800×800mm | 台 | 2 |  |
| 5 | 挂墙冲地龙头 | 1.开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2.10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（21公斤）。 3.固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头，配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 | 只 | 1 |  |
| 6 | 四层平板货架 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板为δ=1.2mm、立柱为φ38×1.2mm加厚方管，骨架采用加厚方管制作，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1500×500×1600mm | 台 | 3 |  |
| **洁具间** | | | | | |
| 1 | 拖把水池连拖把架 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，说明：圆角模压成型，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：1000×600×550+1200mm | 台 | 1 |  |
| **消毒房** | | | | | |
| 1 | 热风循环高温消毒房 | 1、结构及材质：消毒房房体和门为双层，采用优质不锈钢SUS304-2B厚度δ=1.5mm材质制作；消毒房板体为100mm厚, 板体和门中间夹有玄武岩棉,具有极高的隔音、防火、防湿、保温隔热等优点,同时还具有超过耐火600度的高温。 2、散热：采用翅片式管状电热棒或更优方式,能有效增加加热器的散热面积、降低表面温度、减少加热器的体积，提高热效率；要求体积小、加热快、 散热快、使用安全、使用周期长；电热棒可根据餐具消毒需要控制时间的长短。3、循环系统：风机要求低噪音、耐高温（温度：130℃）、转速快（转速1450r/min）的性能。 | m³ | 40.32 |  |
| 2 | 消毒专用架 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，花格为37×23方管δ=1.2mm、立柱边框为38×1.2mm方管，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1200×500×1600 | 台 | 6 |  |
| 3 | 消毒房专用推车 | 材质：选用优质SUS304-2不锈钢板制作，厚度1.2mm，架子为38×38mm方管，304不锈钢消毒筐10只、配耐高温万向脚轮、带刹车。 规格：1070×600×1500 | 台 | 1 |  |
| **二次更衣间** | | | | | |
| 1 | 一池一平台洗手池 | 材质：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚为φ38×1.2mm不锈钢管，档为φ25×1.2mm不锈钢管，配优质落水器，拦渣斗及不锈钢可调节子弹脚。 规格：900×500×800mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 烘手器 | 感应范围：12±3cm 热空气温度：40℃-54℃ 电源电压：AC.220V 加热功率：2000w 规格：240\*240\*230 | 只 | 1 |  |
| 3 | 感应龙头 | 说明：全铜一体压铸阀体，外表镀铬，智能红外线感应技术，高敏度接收感光。附带冷热调节阀。 | 只 | 1 |  |
| 4 | 酒精消毒喷雾器 | 说明：优选ABS原生料，防腐耐用，智能芯片控制，红外感应探测，手掌进入感应区，自动雾化喷淋，不锈钢喷液头，广角喷雾范围广，底部接水盘，不漏液到地面。 容量：1500ML 感应距离：10±3cm 规格：248\*190\*520 | 只 | 1 |  |
| **备餐间** | | | | | |
| 1 | 五格保温售菜台 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；Φ38\*1.2mm可调节子弹脚，脚杯Φ50\*100\*1.2mm；配3KW/220V电热管，配温控器. 规格：1800×700×800mm | 台 | 5 |  |
| 2 | 双层工作台 | 材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬12mm防潮板减噪），脚为φ38\*1.2mm不锈钢方管，骨架采用φ38不锈钢管搭制，加强筋，配不锈钢可调节子弹脚。 规格：1800×800×800mm | 台 | 5 |  |
| **二楼厨房配件** | | | | | |
| 1 | 冷水龙头 | 材质：优质304不锈钢，单孔单柄，铜芯，出水嘴部分使用优质耐用的ABS，保证出水的卫生。 | 只 | 1 |  |
| 2 | 冷热水龙头 | 材质：优质304不锈钢，单孔单柄，铜芯，出水嘴部分使用优质耐用的ABS，保证出水的卫生。 | 只 | 6 |  |
| 3 | 软管 | 材质：不锈钢编制，抗压耐腐蚀、长度120cm。 | 根 | 21 |  |
| 4 | 三角阀 | 材质：加厚精铜，防漏阀芯。 | 只 | 21 |  |
| 5 | 风幕机 | 控制部分采用电子遥控控制,操作简便,使用安全。风轮经专业优化设计,用特殊塑料材料和铝全金材料制成,具有运行平稳、噪音低等特点。能保持室内空气清新和提高空调效能,具有防尘、防蚊蝇的作用。 电机功率：202/274w 风速：9/11m/s 风量：3100m³/h 规格：1500\*221\*188mm | 台 | 1 |  |
| 6 | 风幕机 | 控制部分采用电子遥控控制,操作简便,使用安全。风轮经专业优化设计,用特殊塑料材料和铝全金材料制成,具有运行平稳、噪音低等特点。能保持室内空气清新和提高空调效能,具有防尘、防蚊蝇的作用。 电机功率：255/325w 风速：9/11m/s 风量：4270m³/h 规格：2000\*221\*194mm | 台 | 1 |  |
| 7 | 灭蚊灯 | 1､规格：320\*160\*260mm 2､电压(V)：220V 3､功率(W)：6W 4､固定方式：壁挂式 5､适用面积：20㎡-50㎡ | 只 | 1 |  |
| 8 | 紫外线消毒灯 | 说明：采用优质石英玻璃灯管，透射率高，杀菌效果强，陶瓷灯头，不一老化，安全绝缘，易于安装维护，铝合金支架，强度高，散热性能优良。 功率：220v/40w | 只 | 5 |  |
| **一楼厨房配件** | | | | | |
| 1 | 四人位餐桌椅 | 桌面：304不锈钢1.0mm个厚，内衬18mm高密度板，四周封中性硅酮结构胶，1200\*600\*30mm 桌面托架：304不锈钢20\*40\*1.0mm 主架：304不锈钢方管，50\*50\*1.2mm个厚，双竖称组装款式， 条凳：304不锈钢0.8mm个厚，内衬18mm高密度板，四周封中性硅酮结构胶，1100\*230\*25mm，外套脚:防滑橡胶皮套 规格：1200\*600\*760 | 套 | 117 |  |
| 2 | 四人位餐桌椅 | 桌面：树脂板桌面铝合金包边，表层高级纳米防火板贴面，内衬中纤板，颜色可调， 尺寸：1200\*600\*25mm， 主架：不锈钢方管，50\*50\*1.2mm个厚，双竖称组装款式，整体静电喷涂，黑色， 条凳：树脂板凳面铝合金包边，表层高级纳米防火板贴面，内衬中纤板，颜色可调， 尺寸：1100\*240\*25mm， 外套脚：防滑橡胶皮套。 规格：1300\*700\*760 | 套 | 16 |  |
| 3 | 残菜回收台 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm（配有可调节子弹脚及残菜孔）脚杯Φ50\*100\*1.2mm，配平板车。 规格：1500×700×800mm | 台 | 4 |  |
| 小件 | | | | | |
| 1 | 五格快餐盘连盖（加厚） | 说明：304不锈钢板制作（加厚） 规格：365×265×32 | 只 | 1200 |  |
| 2 | 夹层碗 | 说明：304双层不锈钢制作，防热防烫手； 规格：Φ12cm | 只 | 1200 |  |
| 3 | 筷子 | 说明：不锈钢制作 | 双 | 1200 |  |
| 4 | 吹地机 | 电压：220v-240v 功率：900w 净重：16.6kg 尺寸：53\*42\*60cm | 台 | 2 |  |
| 5 | 平板推车 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。加重型；配万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。 规格：900×500×900mm | 台 | 6 |  |
| 6 | 牛筋筐 | 规格：710×480×420mm | 只 | 6 |  |
| 7 | 菜筐 | 颜色：红、绿、蓝、白色 规格：590\*420\*320mm | 只 | 20 |  |
| 8 | 菜刀 | 颜色：红、绿、蓝色 | 把 | 10 |  |
| 9 | 剪刀 | 颜色：红、绿、蓝色 | 把 | 10 |  |
| 10 | 工作服 | 颜色：蓝色 | 件 | 20 |  |
| 11 | 工作服 | 颜色：白色 | 间 | 20 |  |
| 12 | 帽子 | 颜色：白、蓝色 | 顶 | 40 |  |
| 13 | 长毛巾 | 颜色：红、绿、蓝、白、咖色 | 条 | 50 |  |

**二、技术要求**

**1.设备（材料）要求**

1.1投标人投标提供的货物必须是厂商原装或定制的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3货物外观清洁，标记编号显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明采购货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

**2.数量调整**

招标人保留在签约时调整部分方案及定购货物数量和服务的权力，投标人应对系统方案中货物和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

**3.安装及调试、验收**

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统货物的安装工作，在货物安装期间应充分了解货物安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责货物的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。验收时产生的费用由中标方负责。

3.4货物的拆箱、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标货物应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及货物材料和结构的完整性。

**4.技术培训**

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

**5.售后服务**

（1）**验收合格之日起计算，设备质保期2年。**在质保期内，乙方免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。当用户提交报修信息后必须在2小时内到达现场，48小时内并解决问题，修理或直接免费更换，如不能当场修复的，须使用备品作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求。

（2）保修期外，乙方承诺提供终身服务。

（3）备品备件供应：

5.1乙方供货时应根据投标文件的承诺提供一定量的常用备品备件给采购人。

5.2确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

5.3乙方应按照甲方要求在投标时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

5.4其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

**6. 服务要求**

中标人提供的货物，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

**7. 项目实施人员费用**

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

**三、资信及商务响应表**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 相关要求 |
| 质保期 | 验收合格之日起计算，设备质保期2年。 |
| 验收 | 验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。验收时产生的费用由中标方负责。 |
| 安装调试期限及地点 | 1.安装调试期限：合同签订后2个月内，具体以业主需求及现场施工为准；  2.地点：采购人指定地点。 |
| 履约保证金 | 合同签订后，由中标供应商支付采购人合同总价1%的履约保证金，验收合格并经采购人认可后15日内无息退还。 |
| 付款方式 | （1）货款在验收合格后一次性付清。  （2）付款前中标供应商提交符合采购人财务要求的发票，否则采购人有权拒绝付款，且不视为违约。 |
| 投标报价 | 报价应包括提供并完成本次招标的所有材料设备的设计、制造、供应、运输、保险、装卸、现场就位安装（组装）、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、技术培训、售后服务、前期设计与招标代理报务费等方面所需的所有工作和服务的全部费用。 |
| 其他 | 供应商有义务保证采购人项目的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致本项目无法正常运行，供应商须承诺免费及时提供。需要买方自行解决的设备、附件应在投标文件中列出，否则本项目正常使用所缺的设备及附件，均视为免费及时提供。 |
| 样品 | 投标时提供样品：  （1）不锈钢排烟风管（板材采用SUS304拉丝贴膜不锈钢板材制作，板厚≥1.0mm）2平方；  （2）五格保温售菜台五格保温售菜台（采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；Φ38\*1.2mm可调节子弹脚，脚杯Φ50\*100\*1.2mm；配3KW/220V电热管，配温控器，规格：1800×700×800mm）。 |

**第四部分 拟签订的合同文本**

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

**一.项目信息**

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

1. 项目内容：

（1）政府采购组织形式：🞎政府集中采购 🞎部门集中采购 🗹分散采购

（2）政府采购方式：🗹公开招标 🞎邀请招标 🞎竞争性谈判 🞎竞争性磋商

🞎询价 🞎单一来源 🞎框架协议 🞎其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（3）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：🗹是 🞎否

（4）合同是否分包：🞎是 🗹否

**二.合同金额**

（1）合同金额小写：

大写：

2.合同货物：乙方应严格按照采购文件内容提供项目清单中的货物。

3.合同金额包括所有材料设备的设计、制造、供应、运输、保险、装卸、现场就位安装（组装）、调试、试运行合格直至验收合格、备品备件、技术培训、售后服务、前期设计与招标代理报务费等方面所需的所有工作和服务的全部费用。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

🞎固定总价 🗹固定单价 🞎固定费率 🞎成本补偿 🞎绩效激励 🞎其他

（3）付款方式：

（1）货款在验收合格后一次性付清。

（2）付款前中标供应商提交符合采购人财务要求的发票，否则采购人有权拒绝付款，且不视为违约。

**三.合同履行**

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

（2）履约地点：甲方指定地点

（3）履约担保：合同签订后，由中标供应商支付采购人合同总价1%的履约保证金，验收合格并经采购人认可后15日内无息退还。

**四.组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

**五.技术要求**

**1.设备（材料）要求**

1.1乙方投标提供的货物必须是厂商原装或定制的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3货物外观清洁，标记编号显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明采购货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，甲方将进行抽样检验或试验。

**2.数量调整**

甲方保留在签约时调整部分方案及定购货物数量和服务的权力，乙方应对系统方案中货物和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

**3.安装及调试、验收**

乙方应派经甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统货物的安装工作，在货物安装期间应充分了解货物安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1乙方负责货物的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。验收时产生的费用由乙方负责。

3.4货物的拆箱、调试等各项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标货物应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及货物材料和结构的完整性。

**4.技术培训**

4.1乙方须对甲方的技术人员培训。

4.2乙方提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

**5.售后服务**

（1）**验收合格之日起计算，设备质保期 年。**在质保期内，乙方免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。当用户提交报修信息后必须在2小时内到达现场，48小时内并解决问题，修理或直接免费更换，如不能当场修复的，须使用备品作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求。

（2）保修期外，乙方承诺提供终身服务。

（3）备品备件供应：

5.1乙方供货时应根据投标文件的承诺提供一定量的常用备品备件给采购人。

5.2确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

5.3乙方应按照甲方要求在投标时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

5.4其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

**6.服务要求**

乙方提供的货物，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，甲方可以无条件退货，造成的损失由乙方承担。

**7.项目实施人员费用**

乙方应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

**六、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

**七、质量标准和验收**

1.由甲方负责进行验收。

2.检验：甲方有权在货物的生产加工期间到乙方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不按甲方要求的，甲方有权终止合同，一切责任由乙方承担。

3.验收方式：安装完毕，根据甲方需要，可以委托国家认可的专业检测机构进行检测，费用由乙方承担。

4.甲方在乙方履行合同结束后进行检查验收，如果发现成果有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

5.验收条件及标准：设备技术参数与技术标书一致，性能指标达到或超过规定的标准。技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等已经按规定的数量移交完毕。

6.如第一次验收未合格，乙方应找出原因进行更正，乙方应承担由此而产生的全部费用。如第二次验收仍不能符合合格条件，甲方可拒绝接受全部货物，乙方负责赔偿一切损失。

**八、转包或分包**

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

**九、保密条款**

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料,应负保密义务,非经甲方书面同意,不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 万元;违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

**十、违约责任**

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.乙方对甲方下达的任何一项任务必须无条件接受，不得推托，如果无故推托三次以上，甲方有权解除合同。

**十一、不可抗力**

1.如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

**十二、合同生效及其它**

1.凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向向嵊州市人民法院起诉。

2.在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

3.合同应在双方签字盖章，后开始生效。

4.本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

5.本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；代理机构备案一份。

甲方（盖章）： 　　 乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）： 法定代表人或受委托人（签字） ：

日期： 日期：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

**注：本合同样本仅作参考，采购人与中标供应商可根据实际项目的情况进行必要的修改。**

**第五部分 评标方法及标准**

**1、评标方法：**

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

**1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

**2.评分标准：**共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**2.1商务技术分（70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **评审依据及标准** | **分值** |
| 1 | 成功案例 | 根据投标人提供的(2022年1月1日-至今)类似项目成功案例，每提供一份得1分，最高得2分，时间以合同签订时间为准。  (提供合同扫描件并加盖CA章)。 | 0-2分 |
| 2 | 投标产品技术指标 | 完全满足招标文件的技术要求的得15分，打“▲”的指标每有一项负偏离的扣3分，其他一般指标每有一项负偏离的扣 1分，扣完为止。打“▲”的指标须提供带有CMA或CNAS标识的检测报告并着重标注相关内容。 | 0-15分 |
| 3 | 样品 | 不锈钢排烟风管（板材采用SUS304拉丝贴膜不锈钢板材制作，板厚≥1.0mm）2平方  （1）产品尺寸、材质，制造工艺及细节处理情况（满分3分，评分范围3,2,1,0）；  （2）产品连接工艺、表面处理（满分2分，评分范围2,1,0）。 | 0-5分 |
| 4 | 五格保温售菜台（采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；Φ38\*1.2mm可调节子弹脚，脚杯Φ50\*100\*1.2mm；配3KW/220V电热管，配温控器，规格：1800×700×800mm）  （1）产品尺寸、材质，制造工艺及细节处理情况（满分3分，评分范围3,2,1,0）；  （2）产品连接工艺、表面处理（满分2分，评分范围2,1,0）。 | 0-5分 |
| 5 | 综合实力 | 根据投标人的内部管理制度等情况进行综合评分。  （满分4分，评分范围4,3,2,1,0） | 0-4分 |
| 6 | 技术力量 | 根据本项目的人员配备方案、岗位安排、人员数量等情况进行综合评分。（满分3分，评分范围3,2,1,0） | 0-3分 |
| 7 | 供货及安装调试方案 | 产品的供货及安装调试方案：  1.根据产品供货质量保证措施进行综合评分。（满分4分，评分范围4,3,2,1,0）  2.针对本项目产品在运输、包装、保管等保障方案进行综合评分。（满分4分，评分范围4,3,2,1,0）  3.根据产品安装调试方案进行综合评分（满分4分，评分范围4,3,2,1,0） | 0-12分 |
| 8 | 安全、文明保证措施 | 现场安全、文明作业的保证措施：  1.根据文明作业主要措施进行综合评分。（满分4分，评分范围4,3,2,1,0）  2.根据项目实施安全保障措施进行综合评分。（满分4分，评分范围4,3,2,1,0） | 0-8分 |
| 9 | 售后服务 | 根据投标人提供的培训计划，包括培训内容、培训时间等进行综合评分。  （满分5分，评分范围5,4,3,2,1,0） | 0-5分 |
| 10 | 根据投标人配备的维修人员经验、数量进行综合评分。  （满分3分，评分范围3,2,1,0） | 0-3分 |
| 11 | 应急措施 | 对供货突发事件(天气、交通、安装等因素)时的应急预案及相应的措施进行综合评分。  （满分4分，评分范围4,3,2,1,0）。 | 0-4分 |
| 12 | 质保期 | 质保期承诺：质保期在满足招标文件的基础上每延长一年得2分，最高得4分。 | 0-4分 |

**备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**2.2价格分（30分）**

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）分包协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、分包意向协议（如有）**

**[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]**

**四、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**五、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

1. 投标函…………………………………………………………………………（页码）
2. 法定代表人授权委托书 …………………………………………………… （页码）
3. 法定代表人及其授权代表身份证复印件……………………………………（页码）
4. 授权代表社保证明…………………………………………………………… （页码）
5. 法定代表人身份证明书……………………………………………………… （页码）
6. 商务技术偏离表……………………………………………………………… （页码）
7. 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………… （页码）

（8）主要业绩证明……………………………………………………………………（页码）

（9）技术解决方案……………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案………………………………………………………………… （页码）

（11）售后服务方案………………………………………………………………… （页码）

（12）供应商售后服务证明材料………………………………………………… （页码）

（13）项目小组人员名单…………………………………………………………… （页码）

（14）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………… （页码）

（15）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………… （页码）

（16）培训计划……………………………………………………………………… （页码）

（17）验收方案……………………………………………………………………… （页码）

（18）认为需要的其他商务技术文件或说明…………………………………… （页码）

**一、投标函**

致：

根据贵方招标文件（**填写招标编号：**）的要求，正式授权**（全权代表姓名 、单位 、职务 ）**代表投标人（**填写单位 、地址** ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1. 1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

1. 5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话： 传真：

开户银行： 帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

**二、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）**

本授权委托书声明：我 (填写姓名)系 （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码： ）。以本公司的名义参加 组织的 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）**

本授权委托书声明：

现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码： ）。以我方的名义参加 组织的 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**三、授权代表社保证明（复印件）**

法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。

**四、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）**

**五、法定代表人身份证明书(格式)**

投 标 人：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系 （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： （电子签章）

年 月 日

**六、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**七、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**八、主要业绩证明**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 合同  金额  （万元） | 签约时间 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**九、技术解决方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**投标产品规格配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **投标品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。**

**2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十、组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作日  内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十一、售后服务方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:售后服务机构情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构性质** | **注册地址** | **服务技术人员数量** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。**

**附表B：售后服务人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十二、投标人售后服务能力证明材料**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十三、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表B:本项目的项目小组人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历  (页码) | 专业  (页码) | 职称  (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表**（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十四、优惠条件及特殊承诺**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十五、备品备件及供选择的配套零部件清单**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十六、培训计划**

（由投标人根据采购需求自行编制）

**附表: 培训日程及费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十七、验收方案**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十八、认为需要的其他商务技术文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**三、残疾人福利性单位声明函（如有）**

**[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件6)，否则不需要提供。]**

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知**

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

**统计上大中小微型企业划分办法（2017）**

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

**统计上大中小微型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

    1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

    2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

    3.企业划分指标以现行统计制度为准。

    （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

    （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

    （3）资产总额，采用资产总计代替。

**《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明**

**一、修订背景**

     目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

     2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

**二、修订主要内容**

 本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

**中国人民银行中国银行业监督管理委员会**

**中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会**

**国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知**

     为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

     请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

**金融业企业划型标准规定**

     一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

     二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。

     三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

     四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

     五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

     (一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     (二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     (三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     (四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

     (五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

     (六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

     (七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     (八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

     七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

     八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

     九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

     十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

     十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

**金融业企业划型标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业** | | **类别** | **类型** | **资产总额** |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 | | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
| 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 | | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |