杭州萧山污水处理有限公司

2025-2027 年安全物资年度采购项目

**交易文件**

**编号：ws2025-010(wz)**

杭州萧山污水处理有限公司

浙江省房地产管理咨询有限公司

2025年06月24日

**目 录**

第一部分 交易公告

第二部分 供应商须知

第三部分 交易需求

第四部分 评审办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 交易公告**

**一、项目基本情况**

**项目编号：ws2025-010(wz)**

**项目名称：**杭州萧山污水处理有限公司2025-2027年安全物资年度采购项目

**预算金额（元）：600000元（含税），两年**

**交易需求：**安全物资1批，具体要求详见第三部分交易需求。

**本项目接受联合体：（√）否。**

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.供应商为独立法人，需执有相关部门批准经营消防器材与其他安全类物资销售、安装、检测、维修等经营范围营业执照；（资格文件中提供营业执照）

3.供应商在中国大陆范围内，至少完成过1个自2022年1月1日开始至今合同金额不小于15万元的单项销售业绩，以2022年1月1日以后的采购合同或结算清单或用户证明为准。（资格文件中提供相关证明材料）

**三、获取交易文件及报名**

**时间：**至交易截止时间止，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**乐采云平台（[https://www.lecaiyun.com）](https://www.zcygov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2021%E5%B9%B4)

**方式：**供应商登录乐采云平台（[https://www.lecaiyun.com）](https://www.zcygov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2021%E5%B9%B4)在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

**提交响应文件截止时间和开标时间：**2025年7月3日14点00分（北京时间）

**响应文件递交：**供应商登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）在线上传响应文件。

**开标地点**：乐采云平台。

**五、其他补充事宜**

1.供应商认为交易文件使自己的权益受到损害的，可以自获取交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取交易文件的，以公告期限届满之日为准）起3日内，以书面形式向交易发起人和代理机构提出质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行交易活动，不接受纸质响应文件；②交易准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③交易（采购）文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取交易文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取交易文件的供应商进行交易活动； ⑥对未按上述方式获取交易文件的供应商对该文件提出的质疑，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供交易文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见交易文件第二部分第15点—“备份响应文件”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**六、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：杭州萧山污水处理有限公司

地址：杭州市萧山区通惠中路99号

项目联系人（询问）：李工 周工

项目联系方式（询问）：19105811121 18969938915

2.代理机构信息

名称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地址：萧山区蜀山街道柳桥南和城4幢1单元1003室

项目联系人（询问）：沈煜飞

项目联系方式（询问）：17348894601

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 供应商须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性与核心产品** | （√）A 货物类 |
| 2 | **分包** | （√）B不同意分包。 |
| 3 | **招标前答疑会或现场考察** | （√）A不组织。 |
| 4 | **样品提供** | （√）A不要求提供 |
| 5 | **方案讲解演示** | （√）不演示 |
| 6 | **供应商应当提供的资格、资信证明文件** | 资格证明文件：见交易文件第二部分10.1。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| 7 | **质量标准** | 合格 |
| 8 | **报价要求** | 本项目设各分项为**最高限价(含税)**，详见交易清单，（**单价已包括设备费、运输费、卸货费、培训、税费等相关一切费用**），供应商以含税价进行报价，并须在响应文件投标函中明确税率，中标后合同中各分项单价按含税价实施。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。交易文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。投标报价出现下列情形的，投标无效：响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；投标报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的;报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 9 | **评标标准及方法** | 最低价评标法（统一优惠率,响应最低优惠率为8%） |
| 10 | **付款方式** | 1.本次采购金额为单价金额，以实际采购的数量为准结算，具体采购数量由各属地部门核算。2.费用半年一结算，根据双方签字确认的结算依据，采购人收到全额增值税发票后，30个日历天内全额支付当期全部的采购费用。 |
| 11 | **履约保证金** | 履约保证金：中标通知书发出后15日内及合同签订前转账壹万元整（10000元）至污水公司账户，服务期满并经采购人确认服务质量后，采购人将全额退还履约保证金（不计息）。供应商应当以转账形式提交。名称：杭州萧山污水处理有限公司统一社会信用代码：91330109743490047F 开户行：华夏银行杭州萧山金城支行账号：4248200001819100000335 |
| 12 | **资格审查和信用信息审查** | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 13 | **质疑接收人及答复** | 质疑接收人李先生，联系方式：0571-82751673**如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及交易文件要求的质疑文件（参考附件2），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。**本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 14 | **特别说明** | 本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 |
| 15 | **预算金额** | 2年预算金额不超过600000元（含税）。 |
| 16 | **项目服务周期** | 项目服务周期为 2 年，合同 1 年 1 签。履约满 1 年采购人根据成交供应商上一年度合同履约、服务等情况，并经采购人同意，可续签或终止下一年度的合同。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本交易文件适用于该项目的招标、响应、招标会、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指交易公告中载明的本项目的业主。

2.2 “代理机构”系指交易公告中载明的本项目的代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（ ）”系指不适用本项目的要求。

**3.询问、质疑、投诉**

3.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的交易文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为交易文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则，采购人不予受理：

3.2.2.1对交易文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

3.2.4采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、交易文件的构成、澄清、修改**

**4.交易文件的构成**

4.1 交易文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2供应商须知；

4.1.3交易需求；

4.1.4评审办法；

4.1.5拟签订的合同内容；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

**5.交易文件的澄清、修改**

5.1已获取交易文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购人提出。

5.2采购人对交易文件进行澄清或修改的，将同时公告并通知已获取交易文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

**三、响应**

**6.交易文件的获取**

详见交易公告中获取交易文件的时间期限、地点、方式及交易文件售价。

**7.交易前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者交易前答疑会。

**8.交易保证金:**

**本项目交易保证金****不收取。**

**9. 响应文件的语言**

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**10. 响应文件的组成**

10.1**资格文件：**

10.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

10.1.3营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）

10.2 **商务技术文件：**

10.2.1响应函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3符合性审查资料；

10.2.4交易标的清单；

10.2.5商务技术偏离表

10.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；

10.2.7 供应商需要说明的其它文件和资料。

10.3**报价文件：**

10.3.1交易一览表（报价表）；

**响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，交易无效；**

**供应商提供虚假材料交易的，交易无效。**

**11. 响应文件的编制**

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照交易文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

11.2供应商进行电子交易（响应）应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照交易文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**12.响应文件的签署、盖章**

12.1响应文件按照交易文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的，其交易无效**。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子交易（响应）过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3交易文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**13. 响应文件的提交、补充、修改、撤回**

13.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3采购人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

**14.备份响应文件**

不收取备份响应文件

**15.响应文件的无效处理**

有交易文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

**16.响应有效期**

16.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲**供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于交易文件中载明的响应有效期的，交易无效。**

16.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

16.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其交易无效。

**四、交易、资格审查**

**17.交易**

17.1采购机构按照交易文件规定的时间通过电子交易平台组织交易，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得交易。

　17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。

　17.3**响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。**

**18、资格审查**

18.1交易后，采购人或采购机构将依法对供应商的资格进行审查。

18.2采购人或采购机构依据法律法规和交易文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3供应商未按照交易文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，其响应无效。

18.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格供应商不足3家的，不再评标。

**五、评标**

19**.**即在全部满足交易文件实质性要求前提下，统一优惠率最高的供应商作 为中标候选人。当有统一优惠率并列情况时，最高统一优惠率的单位通过一轮竞 争性谈判选定中标候选人，竞争性谈判报价不得低于最高统一优惠率。

采购人将对统一优惠率最高的投标单位进行资格审查，如统一优惠率最高的 投标资格符合且响应交易文件要求，即作为本次招标的中标候选人；如资格审查 不通过或不响应交易文件要求的，采购人将对统一优惠率次高的投标单位进行资 格审查，以此类推。

**六、定 标**

**20.确定成交供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

**21.成交通知**

自中标候选人确定之日起2个工作日内，采购人向成交供应商发出成中标通知书。

**七、合同授予**

**22.合同的签订**

22.1采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照交易文件确定的事项签订合同。逾期不签的，则取消中标资格。

22.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

22.3如签订合同并生效后，成交供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

22.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展采购活动。

**23.服务要求**

23.1成交供应商应按合同（除采购人有特殊要求说明和标项内说明外）在规定时间内供货。若有延期，每超过一天，扣除该笔采购金额5‰的违约金给采购人。

23.2成交供应商提供的成交物品，必须符合本交易文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由成交供应商承担。

**▲23.3质保服务**

**（一）采购的物品，均按国家三包修规定实行保修（除标项内已有说明外）。质保期以第三部分交易需求内的各项物品保质期为准。质保期内成交供应商对采购人负有责任，对物品出现的不符合交易文件、响应文件及合同要求的、物品本身质量问题发生故障的地方应进行免费维修或更换配件。**

**（二）成交供应商应当必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，成交供应商承诺全年7\*24小时售后服务响应，如出现质量问题，成交供应商在接到电话后，在2小时内响应，36个工作小时内到达采购人现场，无偿进行维修、更换以及其它售后服务，采购人不另外支付任何费用。**

**（三）成交供应商需为采购人提供产品说明书。采购人有权拒绝使用带有缺陷的或与交易文件、响应文件及合同要求不符的物品，这些物品由成交供应商修好或更换，采购人不负担所增加费用。包括在质保期内，采购人如发现产品的规格、性能、数量等与交易需求规定不符，或产品出现质量问题的，成交供应商应根据采购人指示承担更换或退货责任。**

**（四）为达到交易需求及合同约定条件的更换货物或退货而产生的费用，以及质保期内成交供应商为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括增值税等），由成交供应商承担，采购人保留索赔在质保期内物品缺陷导致的损失的权利。**

23.4成交供应商在服务过程中，若出现分包转包、配件作假、维修质量问题、维修不及时、技术偏离等情形不能满足采购人要求时，采购人有权单方面解除合同并没收合同履约保证金，成交供应商不得提出任何异议。

**▲23.5成交供应商无偿向采购人提供长期的电话咨询及技术服务。**

**24.履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票等形式提交。

**八、电子交易活动的中止**

**25. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**26.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

27.验收

27.1采购人应当组织对成交供应商履约的验收。

**第三部分 交易需求**

**一、交易一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **物资名称** | **规格及参数** | **单位** | **推荐****品牌** | **质保期** | **含税价（元）** | **备注** |
| 1 | 安防用品 | 手提式强光手电筒 | 充电式，续航10小时，IPX4以上 | 只 | 华安、康铭、泰格信 | 一年 | 55.98  | 安防用品不得出现警徽、警察字样及标志图案等 |
| 2 | 便携式强光手电 | 充电式，续航20小时，1000刘明，IPX4以上 | 支 | 霸光之星、飞利浦、小米 | 一年 | 182.98  |
| 3 | 安防棍 | 合金钢管，防滑手柄 | 根 | 国产优质 | 一年 | 31.29  |
| 4 | 安防钢叉 | 整体加粗、加厚，主杆、缩杆、叉头采用不锈钢制成 | 根 | 国产优质 | 一年 | 83.52  |
| 5 | 安防脚叉 | 可伸缩，加厚 | 根 | 国产优质 | 一年 | 85.92  |
| 6 | 安防腰带 | 多功能腰带，可放置多种出勤装备（不带装备） | 副 | 荣硕、华军、兵隼 | 一年 | 110.01  |
| 7 | 安防盾牌 | 安防专用 | 块 | 荣硕、华军、兵隼 | 一年 | 123.96  |
| 8 | 防刺背心 | 安防专用 | 件 | 荣硕、华军、兵隼 | 一年 | 129.17  |
| 9 | 防割手套 | 安防专用 | 副 | 国产优质 | 一年 | 28.27  |
| 10 | 安保工具柜 | 尺寸1.6米\*1.2米\*0.4米，钢板厚度不少于2毫米 | 只 | 国产优质 | 一年 | 718.11  |
| 11 | 安防钢盔 | 安防专用，二级防护 | 顶 | 国产优质 | 6个月 | 77.14  |
| 12 | 安防防狼喷雾剂 | 有效距离2米至3米，容量≥110毫升 | 瓶 | 国产优质 | 一年 | 33.02  |
| 13 | 警示带 | 加厚帆布，100米盒装 | 卷 | 得力、准航、腾驰 | 一年 | 84.73  |
| 14 | 应急疏散指示棒 | 长度≥50厘米，充电式 | 支 | 国产优质 | 一年 | 37.82  |  |
| 15 |  | 安全绳 | 聚酯纤维，长度20米，直径12毫米，承重2000千克以上， | 根 | 山都澳、哥尔姆、安索 | 一年 | 144.75  |  |
| 16 | 安全带 | 五点式，符合《BG6095-2021》，双大钩，绳长2米 | 副 | 山都澳、哥尔姆、安索 | 一年 | 171.61  |  |
| 17 | 全面式防毒面具 | 符合《BG2890-2022》，防雾，综合性滤毒盒 | 套 | 浙安、得利、星锋芒 | 一年 | 57.76  |  |
| 18 | 下井作业软梯 | 10米带防滑，承重≥250千克，踏管长度≥30厘米，有消防装备质量检测报告 | 副 | 准航、浙安、鸣固 | 一年 | 171.18  |  |
| 19 | 救生圈 | 符合《BG4302-2007》，高密度聚乙烯材料作外壳，内充填聚氨酯泡沫材料，承重≥120千克 | 只 | 佩豪、东胜兴、薇依顿 | 一年 | 147.17  |  |
| 20 | 救生圈漂浮绳 | 8毫米（通用直径）/350千克（抗拉强度）高强丙纶长丝线/可漂浮抗拉橡胶手环。带30米救生绳+1钩+1浮圈 | 副 | 国产优质 | 一年 | 53.04  |  |
| 21 | 安全帽 | 符合《BG2811-2019》，透气带孔，旋钮款 | 顶 | 霍尼韦尔、佩豪、梅思安 | 一年 | 53.37  |  |
| 22 | 耳塞 | PU泡棉材质，带合格证 | 副 | 国产优质 | 一年 | 3.97  |  |
| 23 | 地贴式警示胶带 | 符合《BG2893-2008》，PVC材质，黄黑相间，宽10厘米，长30米以上 | 卷 | 国产优质 | 6个月 | 29.16  |  |
| 24 | 救生圈安装架子 | 304不锈钢，重量不低于1.3千克 | 只 | 国产优质 | 一年 | 135.94  |  |
| 25 | 反光背心 | 符合《BG20653-2020》 | 件 | 国产优质 | 6个月 | 30.50  |  |
| 26 | 护目镜 | 符合《BG14866-2023》 | 副 | 国产优质 | 一年 | 40.18  |  |
| 27 | 35KV验电器 | 1.5米，符合《DL/T740-2014》 | 支 | 秦阳、上德昌、奴电 | 一年 | 250.61  |  |
| 28 | 10KV验电器 | 1米，符合《DL/T740-2014》 | 支 | 秦阳、上德昌、奴电 | 一年 | 176.74  |  |
| 29 | 0.4KV验电器 | 1米，符合《DL/T740-2014》 | 支 | 秦阳、上德昌、奴电 | 一年 | 142.91  |  |
| 30 | 35KV接地线 | 符合《DL/T879-2004-2004》 | 套 | 秦阳、上德昌、奴电 | 一年 | 732.52  |  |
| 31 | 10KV接地线 | 符合《DL/T879-2004-2004》 | 套 | 秦阳、上德昌、奴电 | 一年 | 588.61  |  |
| 32 | 0.4KV接地线 | 符合《DL/T879-2004-2004》 | 套 | 秦阳、上德昌、奴电 | 一年 | 539.17  |  |
| 33 | 35KV绝缘杆 | 3节4米，符合《GB13398-92》 | 根 | 秦阳、上德昌、奴电 | 一年 | 588.97  |  |
| 34 | 10KV绝缘杆 | 3节4米，符合《GB13398-92》 | 根 | 秦阳、上德昌、奴电 | 一年 | 491.29  |  |
| 35 | 10KV绝缘手套 | 符合《GB/T17622-2008》 | 双 | 霍尼韦尔、汇安、双安 | 一年 | 65.58  |  |
| 36 | 10KV绝缘靴 | 符合《GB12011-2000》 | 双 | 霍尼韦尔、汇安、双安 | 一年 | 99.37  |  |
| 37 | 35KV绝缘手套 | 符合《GB/T17622-2008》 | 双 | 霍尼韦尔、汇安、双安 | 一年 | 336.32  |  |
| 38 | 35KV绝缘靴 | 符合《GB12011-2000》 | 双 | 霍尼韦尔、汇安、双安 | 一年 | 173.48  |  |
| 39 | 高配房绝缘登梯 | 符合《GB/T17620-2008》，玻璃钢材质，承重≥500千克 | 架 | 德昌、易航、上丰 | 一年 | 1179.30  |  |
| 40 | 配电房绝缘毯(35KV） | 符合《DL/T803-2015》和《DL/T853-2015》（5米\*1米\*12毫米） | 卷 | 安达通、莆田、吉祥 | 一年 | 416.67  |  |
| 41 | 配电房绝缘毯(10KV） | 符合《DL/T803-2015》和《DL/T853-2015》（10米\*1米\*5毫米） | 卷 | 安达通、莆田、吉祥 | 一年 | 486.67  |  |
| 42 | 配电房安全工具柜 | 符合《DL/T974-2005》，外壳为优质冷轧钢板， 柜门带≥5毫米厚度钢化玻璃，尺寸：2000毫米\*1000毫米\*450毫米，厚度≥1.2毫米 | 个 | 浙安、安科、浩宇 | 一年 | 1535.27  | （不包括安全工器具） |
| 43 | 配电房烟雾报警器（整套） | 符合《GB4715-2005》，带消防认证 | 套 | 鑫谷、派安、智联卫士 | 一年 | 2206.85  | （包括1台主机、6个烟杆）不低于2000米范围覆盖 |
| 44 | 呼吸面罩滤盒 | 符合《BG2890-2022》，综合性滤毒盒 | 副 | 霍尼韦尔、3M、邦安 | 一年 | 77.33  |  |
| 45 | 正压式空气呼吸器 | 符合《GB23394-2009》，带消防认证（C900） | 套 | 霍尼韦尔、德尔格、3M | 一年 | 4168.43  | 带检测报告 |
| 46 | 防化服 | 符合《GB23394-2009》带消防认证 | 套 | 霍尼韦尔、3M、邦安 | 一年 | 533.75  |  |
| 47 | 耐酸碱手套 | 符合《AQ6102-2007》 | 副 | 霍尼韦尔、3M、邦安 | 一年 | 75.22  |  |
| 48 | 耐酸碱靴 | 符合《GB20266-2006》 | 双 | 霍尼韦尔、3M、邦安 | 一年 | 117.92  |  |
| 49 | 7502防毒面具 | 符合《GB2890-2009》，七件套 | 副 | 霍尼韦尔、3M、邦安 | 一年 | 291.21  |  |
| 50 | 防护面罩 | 安全帽、支架、透明面屏 | 副 | 霍尼韦尔、3M、邦安 | 一年 | 161.00  |  |
| 51 | 隔音耳罩 | 带合格证 | 副 | 国产优质 | 一年 | 91.32  |  |
| 52 | 救护式担架 | 聚乙烯材质，尺寸不少于1.8米\*0.4米，带安全带 | 副 | 百舟、冠鲨、OEMG | 一年 | 242.40  |  |
| 53 | 洗眼器A | 304加厚不锈钢（带冲淋）单进水口立式 | 件 | 劲感、越翔、世速 | 一年 | 664.09  |  |
| 54 | 洗眼器B | 304加厚不锈钢（不带冲淋）立式 | 件 | 劲感、越翔、世速 | 一年 | 341.28  |  |
| 55 | 凸透镜 | 直径45厘米外广角，ABS塑料，PC软镜面 | 个 | 虎邦、路凯奇、京顿 | 一年 | 81.76  |  |
| 56 | 轴流风机和风管 | 14寸（直径不小于40厘米），带防护网，风量大于5000m³/h，配套10米长风管 | 台 | 人宇、浙江盈龙、德力西 | 一年 | 766.65  |  |
| 57 | 泵吸式四合一气体检测仪 | 符合《GB3836.1-2010》、《GB15322.1-2003》和《GB/T50493-2019》，带合格证 | 套 | 爱德克斯、德力西、逸云天 | 一年 | 1375.88  |  |
| 58 | 便携式四合一气体检测仪 | 符合《GB3836.1-2010》、《GB15322.1-2003》和《GB/T50493-2019》，带合格证 | 套 | 爱德克斯、德力西、逸云天 | 一年 | 745.78  |  |
| 59 | 防汛物资 | 草垫 | 规格40\*40厘米 | 片 | 国产优质 | 6个月 | 3.33  |  |
| 60 | 工业盐 | 规格50公斤 | 袋 | 国产优质 | 6个月 | 58.08  |  |
| 61 | 麻袋 | 规格70\*100厘米 | 只 | 国产优质 | 6个月 | 8.81  |  |
| 62 | 防汛沙袋（不含沙土） | 规格30\*70厘米 | 只 | 国产优质 | 6个月 | 19.25  |  |
| 63 | 防汛挡水板 | ABS塑料加厚 75L型 | 个 | 鹏世龙、江升、米乐奇 | 一年 | 360.94  |  |
| 64 | 路锥桶 | 方形5斤70cm，橡胶 | 个 | 国产优质 | 一年 | 37.87  |  |
| 65 | 消防物资 | 消防水带枪头 | 符合《GB8181-2005》，带消防认证 | 只 | 国产优质 | 一年 | 26.97  |  |
| 66 | 消防栓保温罩 | 加厚加棉，85厘米\*50厘米 | 只 | 国产优质 | 一年 | 56.67  |  |
| 67 | 消防扳手 | 加厚球墨铸铁 | 只 | 国产优质 | 一年 | 22.33  |  |
| 68 | 2公斤干粉灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 | 欧伦泰、福莱泰、姚江 | 两年 | 54.05  |  |
| 69 | 2公斤二氧化碳灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 | 欧伦泰、福莱泰、姚江 | 两年 | 216.83  |  |
| 70 | 3升水基灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 | 欧伦泰、福莱泰、姚江 | 两年 | 129.75  |  |
| 71 | 4公斤干粉灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 | 欧伦泰、福莱泰、姚江 | 两年 | 84.28  |  |
| 72 | 6公斤干粉灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 | 欧伦泰、福莱泰、姚江 | 两年 | 102.76  |  |
| 73 | 防冻二氧化碳手套 | 外层需耐低温材料，内层带防寒夹层，具备防冻、防滑、防水，抗撕裂 | 双 | 国产优质 | 两年 | 87.63  |  |
| 74 | 35公斤二氧化碳灭火器推车 | 符合《GB8109-2005》，带消防认证 | 辆 | 欧伦泰、福莱泰、姚江 | 两年 | 865.57  |  |
| 75 | 灭火器箱（红色）4×2灭火器箱 | 符合《GA139-2009》，厚度不低于0.8毫米 | 只 | 国产优质 | 一年 | 44.54  |  |
| 76 | 灭火器箱（不锈钢）4×2灭火器箱 | 符合《GA139-2009》，304不锈钢，厚度不低于0.8毫米 | 只 | 国产优质 | 一年 | 126.19  |  |
| 77 | 灭火器箱（红色）5×2灭火器箱 | 符合《GA139-2009》，厚度不低于0.8毫米 | 只 | 国产优质 | 一年 | 53.00  |  |
| 78 | 灭火器箱（不锈钢）5×2灭火器箱 | 符合《GA139-2009》，304不锈钢，厚度不低于0.8毫米 | 只 | 国产优质 | 一年 | 142.17  |  |
| 79 | 8-65-25型消防水带 | 符合《GB6246-2011》，带消防认证，带接口，聚氨酯材质 | 卷 | 江山、山河、国泰 | 一年 | 145.43  |  |
| 80 | 10-65-25型消防水带 | 符合《GB6246-2011》，带消防认证，带接口，聚氨酯材质 | 卷 | 江山、山河、国泰 | 一年 | 232.53  |  |
| 81 | 13-65-25型消防水带 | 符合《GB6246-2011》，带消防认证，带接口，聚氨酯材质 | 卷 | 江山、山河、国泰 | 一年 | 288.45  |  |
| 82 | 消防沙桶 | 304不锈钢常规尺寸，加厚  | 只 | 国产优质 | 一年 | 51.17  |  |
| 83 | 消防铁锹 | 常规尺寸，加厚 | 把 | 国产优质 | 一年 | 35.33  |  |
| 84 | 超薄不锈钢安全出口指示灯 | 符合《GB51309-2018》和《GB17945-2024》，带消防认证，照明大于60分钟 | 只 | 谱洛德、奔向、拿斯特、航天柏克 | 一年 | 67.93  |  |
| 85 | 消防应急照明灯 | 符合《GB51309-2018》和《GB55037-2022》，带消防认证，照明大于60分钟 | 只 | 谱洛德、奔向、拿斯特 | 一年 | 83.66  |  |
| 86 | 超薄不锈钢消防安全指示标志 | 符合《GB51309-2018》和《GB17945-2024》，带消防认证，照明大于60分钟 | 只 | 谱洛德、奔向、拿斯特 | 一年 | 71.83  |  |
| 87 | 安全出口和应急灯二合一 | 符合《GB51309-2018》和《GB17945-2024》，带消防认证，照明大于60分钟 | 只 | 谱洛德、奔向、拿斯特 | 一年 | 94.83  |  |
| 88 | 烟雾弹 | S-3500型，发烟时间≥180秒，带合格证 | 盒 | 国产优质 | 一年 | 30.72  |  |
| 89 | 灭火毯 | 符合《GB20286-2006》，带消防认证，规格1.5米\*1.5米 | 条 | 环宇、浙安、烈火英雄 | 一年 | 71.63  |  |
| 90 | 5公斤干粉灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 | 欧伦泰、福莱泰、姚江 | 两年 | 111.92  |  |
| 91 | SN65消火栓 | 符合《GB3445-2018》，带消防认证 | 只 | 国产优质 | 一年 | 87.13  |  |
| 92 | 消防防烟面罩 | 符合《GB21976.7-2012》，带消防认证 | 个 | 国产优质 | 一年 | 60.83  |  |
| 93 | 其他 | 微型消防站工具柜（不包含工具） | 国标两门系列。厚度不低于2mm，尺寸：160\*140\*40厘米（不包含物资） | 套 | 国产优质 | 一年 | 724.50  |  |
| 94 | 2公斤干粉灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 | / | 一年 | 16.23  |  |
| 95 | 2公斤二氧化碳灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 | / | 一年 | 73.50  |  |
| 96 | 4公斤干粉灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 | / | 一年 | 31.80  |  |
| 97 | 6公斤干粉灭火器充装 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 | / | 一年 | 51.07  |  |
| 98 | 3升水基型灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 | / | 一年 | 65.87  |  |
| 99 | 35公斤二氧化碳灭火器推车充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 辆 | / | 一年 | 316.20  |  |
| 100 | 正压式空气呼吸器填充 | 符合《GA124-2013》 | 只 | / | 一年 | 431.33  |  |
| 101 | 铁锹 | 常规尺寸，加厚 | 把 | 国产优质 | 一年 | 28.33  |  |
| 102 | 5KG干粉灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 | / | 一年 | 37.73  |  |
| 103 | 配电房烟雾报警器（单个） | 符合《GB4715-2005》，带消防认证 | 个 | 国产优质 | 一年 | 51.94  | 不包括主机 |
| 104 | 铁马围栏 | 镀锌管，2米\*1.2米，黄黑相间，8斤以上 | 个 | 京悠雨、万兴、森和迅 | 一年 | 81.61  |  |
| 105 | 安全播报器 | 红外线感应≥4米，自定义语音 | 个 | 志防、夏宏、盾涛 | 一年 | 253.90  |  |
| 106 | 普通类安全出口指示灯 | 符合《GB51309-2018》和《GB17945-2024》，带消防认证，照明大于60分钟 | 个 | 国产优质 | 一年 | 40.50  |  |
| 107 | 轴流风机和风管 | 20寸，带防护网，风量大于7500m³/h，配套10米长风管 | 个 | 人宇、浙江盈龙、德力西 | 一年 | 1291.75  |  |
| 合计 | 29995.57 |  |
| 1.合同持续期间如有新标准实施，则参照新标准；2.物品相应标准如有描述错误或遗漏，按实际国家标准实施；3.所有物品均需带合格证；4.所有标项报价以人民币为结算货币，包含人工、制造、设备、材料、运输、售后、装卸、调试、保险、利润及其他一切费用；5.各标项报价为统一优惠率报价,响应最低优惠率为8%，根据优惠率计算单价和总价金额，按四舍五入、保留2位小数计算；6.本次采购为年度招标，具体采购数量以实际为准。 |

**二、交易需求**

**一、服务范围和内容**

1.服务范围：

杭州萧山污水处理有限公司管理的检测公司、运管中心、水处理厂以及内设各职能科室。

2.服务内容：

（1）提供合同范围内的安全物资采购服务，包括但不限于采购、配送、装卸、测试等服务。

**二、服务期限和地点**

1.服务期限：项目服务周期为2年，合同1年1签。履约满1年采购人根据成交供应商上一年度合同履约、服务等情况，并经采购人同意，可续签或终止下一年度的合同。

2.服务地点：采购人指定地点。

**三、服务要求**

1.质量要求：

（1）采购的物资应当符合《GB4351-2023手提式灭火器》《GB24543-2009坠落防护 安全绳》《GB6095-2021坠落防护 安全带》《GBT38144.1-2019眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》《GB6246-2011消防水带》《GB8181-2005消防水枪》《GB 7000.2-2008 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具》《GB17945-2024消防应急照明和疏散指示系统》等国家标准，并提供产品合格证、使用说明说，并对产品的质量负责。

（2）采购的物品，均按国家三包修规定实行保修（除标项内已有说明外）。质保期以第三部分交易需求内的各项物品保质期为准。质保期内成交供应商对采购人负有责任，对物品出现的不符合交易文件、响应文件及合同要求的、物品本身质量问题发生故障的地方应进行免费维修或更换配件。

（3）成交供应商应当必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，成交供应商承诺全年7\*24小时售后服务响应，如出现质量问题，成交供应商在接到电话后，在2小时内响应，36个工作小时内到达采购人现场，无偿进行维修、更换以及其它售后服务，采购人不另外支付任何费用。

（4）成交供应商需为采购人提供产品说明书。采购人有权拒绝使用带有缺陷的或与交易文件、响应文件及合同要求不符的物品，这些物品由成交供应商修好或更换，采购人不负担所增加费用。包括在质保期内，采购人如发现产品的规格、性能、数量等与交易需求规定不符，或产品出现质量问题的，成交供应商应根据采购人指示承担更换或退货责任。

（5）为达到交易需求及合同约定条件的更换货物或退货而产生的费用，以及质保期内成交供应商为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括增值税等），由成交供应商承担，采购人保留索赔在质保期内物品缺陷导致的损失的权利。

（6）成交供应商在服务过程中，若出现分包转包、配件作假、维修质量问题、维修不及时、技术偏离等情形不能满足采购人要求时，采购人有权单方面解除合同并没收合同履约保证金，成交供应商不得提出任何异议。

（7）成交供应商无偿向采购人提供长期的电话咨询及技术服务。

2.响应时间要求：

采购需求由采购人在合同范围内提出，1万元（含）以下的紧急采购需求，供应商自接到采购人采购需求起3个自然日内送达采购人指定地点；1万元（含）以下的普通采购需求，供应商自接到采购人采购需求起5个自然日内送达采购人指定地点；1万元（不含）以上的普通采购需求，供应商自接到采购人采购需求起7个工作日内送达采购人指定地点。

3.安全要求：

（1）供货、卸货期间因成交供应商原因造成安全事故事件的，一切损失及后果由成交供应商承担。

（2）供货、卸货期间因成交供应商原因给采购人造成的损失，一切损失及后果由成交供应商承担。

4.其他要求：

（1）成交供应商不得私自将本项目转交给第三方，否则将作违约处理，由此给采购人造成的所有损失，由成交供应商承担。

（2）成交供应商应做好采购信息的保密工作，不得向采购人以外的单位透露。

（3）成交供应商应按合同（除采购人有特殊要求说明和标项内说明外）在规定时间内供货。若有延期，每超过一天，扣除该笔采购金额5‰的违约金给采购人。

（4）成交供应商提供的成交物品，必须符合本交易文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由成交供应商承担。

**四、付费标准**

1.投标总价为成交供应商完成采购人采购需求的全部费用，具体包括提供服务所需的人员工资、设备费、检测检查费用、交通费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有采购检查相关一切费用。

2.为达到交易需求及合同约定条件的更换货物或退货而产生的费用，以及质保期内成交供应商为完成质保期的工作而产生的运费、购置费、测试费、人工等各项费用（包括增值税等），由成交供应商承担，采购人保留索赔在质保期内物品缺陷导致的损失的权利。

3.拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。

4.支付方式与时间：

（1）本次采购金额为单价金额，以实际采购的数量为准结算，具体采购数量由属地部门核算。

（2）费用每半年一结算，根据双方签字确认的结算依据，采购人收到全额增值税发票后，30个日历天内全额支付当期全部的采购费用。

**五、参考标准和规范**

所有的物资都应符合投标截止时最新的GB、IEC、ISO等有关标准，并以其中最高要求执行。若成交供应商可以证明其它国家的相关标准与国家的同类标准相同或更严格，并经采购人同意，可以采用其它国家的相关标准。安全物资的采购标准应当符合包但不限于以下标准：

《GB4351-2023手提式灭火器》

《GB24543-2009坠落防护 安全绳》

《GB6095-2021坠落防护 安全带》

《GBT38144.1-2019眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》

《GB6246-2011消防水带》

《GB8181-2005消防水枪》

《GB 7000.2-2008 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具》

《GB17945-2024消防应急照明和疏散指示系统》

《GB2811-2019安全帽》

《GB2890-2022呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》

《GB23394-2024呼吸防护 正压式自给闭路压缩氧气呼吸器》

《GB/T 4302-2008救生圈》

《GB 24539-2021防护服装 化学防护服》

《GB28881-2023手部防护 化学品及微生物防护手套》

《GB20265-2019足部防护 防化学品鞋》

《DL/T 853-2004 带电作业用绝缘垫》

《[DL/T 740-2014](https://std.samr.gov.cn/hb/search/stdHBDetailed?id=8B1827F185B9BB19E05397BE0A0AB44A" \t "https://std.samr.gov.cn/hb/_blank)电容型验电器》

《GB/T 17622-2008带电作业用绝缘手套》

《DL/T 676-2012带电作业用绝缘鞋（靴）通用技术条件》

**第四部分** **评审办法**

**评审办法前附表**

|  |
| --- |
| **本项目采用最低价法**：即在全部满足交易文件实质性要求前提下，统一优惠率最高的供应商作为中标候选 人,响应最低优惠率为8%。当有统一优惠率并列情况时，最高统一优惠率的单位通过一轮竞争性谈判选定中标 候选人，竞争性谈判报价不得低于最高统一优惠率。如果评标委员会认为本次投标情况不具有竞争性，不予推荐本次招标的中标候选 人。采购人不对流标原因做任何解释，不退还其响应文件，但为其内容保密。优惠率计算公式：优惠率=（原价-优惠后价格）/原价\*100%） 例：报价总价为100元×（1-投标优惠率）统一投标优惠率为8%，则报价总价为100元×（1-8%）=92元 |

**一、评标方法**

**1.本项目采用最低价法。**最低价法，是指响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

**二、评标程序**

**2.1符合性审查。**采购人应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足交易文件的实质性要求。不满足交易文件的实质性要求的，投标无效。

**2.3报价评审。**

2.3.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.3.1.1响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

2.3.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

2.3.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.3.1.5同时出现两种以上不一致的，按照2.3.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

2.3.2响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

2.3.3投标报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

2.3.4采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**三、评标中的其他事项**

**3.1投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

3.1.1供应商不具备交易文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求）；

3.1.2响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的；

3.1.3投标报价做过涂改，涂改后未在涂改处盖章的；投标报价字迹模糊无法辨认的；

3.1.4采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按交易文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.1.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.1.6响应文件中承诺的投标有效期少于交易文件中载明的投标有效期的；

 3.1.7响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

3.1.8投标报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的;

3.1.9报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

3.1.10供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

3.1.11供应商提供虚假材料投标的；

 3.1.12供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

## 3.1.13 响应文件不满足交易文件的其它实质性要求的；

3.1.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

3.1.15逾期投交的响应文件。

**4.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.1符合专业条件的供应商或者对交易文件作实质响应的供应商不足3家的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

4.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当将废标理由通知所有供应商。

**5.修改交易文件，重新组织采购活动。**采购人发现交易文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者交易文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，将修改交易文件，重新组织采购活动。

**6.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

6.1未确定中标或者成交人的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

6.2已确定中标或者成交人但尚未签订采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展采购活动。

6.3采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

**第五部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）：

我方参与（项目名称）【编号： 】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

**二、本项目的资格要求**

（根据交易公告本项目的资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）响应函………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离承诺…………………………………………………………………（页码）

（6）采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………………（页码）

（7）诚信承诺书…………………………………………………………………………（页码）

（8）售后服务承诺………………………………………………………………………（页码）

**一、响应函**

（采购人）：

我方参加你方组织的（项目名称）【编号： 】招标的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交响应文件的截止之日起 天（不少于90天），本响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务及技术资料（技术资料需包含采购物品详细技术参数、型号、材质、品牌等）；

2.2.5商务技术偏离承诺；

2.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7诚信承诺书

2.2.8售后服务承诺

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应交易文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照交易文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【编号： 】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

**三、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **响应文件中的****页码位置** |
| 1 | 响应文件按照交易文件要求签署、盖章。 | 需要使用签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的投标有效期不少于交易文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足交易文件的其它实质性要求。 | 交易文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，交易文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**四、评标标准相应的商务技术资料**

**（按交易文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**五、商务技术偏离承诺**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **交易文件章节及具体内容** | **响应文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应交易文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**六、采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**七、诚信承诺书**

（采购人或代理机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿项目的交易活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照交易文件要求及响应文件承诺的报价、质量、工期响应方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按交易文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消响应资格、中标资格、解除合同、拒绝后续交易、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日 期： 年＿＿月＿＿日

**八、售 后 服 务 承 诺**

1、保修年限、范围、保修条件：

2、解决问题、排除故障的措施：

3、售后服务方面的其他承诺：

4、其他优惠条件：

投标单位（公章）

签字代表

年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

**投 标 函**

致：杭州萧山污水处理有限公司

1、根据已收到贵方招标编号为 的杭州萧山污水处理有限公司2025-2027年安全物资年度采购项目的交易文件，我方经认真研究上述文件的投标须知、技术规范、和其他有关要求，并经风险测算后，我方愿以  **%**的优惠率、  **%**的税率参与并按上述技术规范的条件要求承包上述物资采购、保养服务并承担任何质量缺陷保修责任，今后物资采购、结算均按此投标让利率优惠，结算以双方认可确定的结算单为准。我方保证在服务期内质量达到合格标准。

2、我方已详细审查全部交易文件，包括修改文件（如有）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3．若出现大小写金额不一致时以大写金额为准，若出现投标函与投标分项报价表不一致时以投标函报价为准。

4、若我方中标，我方保证按交易文件要求向贵方递交经贵方认可的履约保证金。

5、我方郑重承诺本工程服务由我方自行承包，若出现转包情况，对于贵方终止承包合同、没收履约保证金、将我方列入黑名单、取消我方参与本公司工程项目投标资格等处罚措施我方均予以接受并认可。
注：中标价=限价\*（1-优惠率）。如8%优惠率实际结算时，中标价=限价\*（1-8%）

供应商： （签字、印章）

日期：年 月 日

**开标一览表（报价表）**

（采购人）：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称 ）【编号： 】的实施。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **物资名称** | **规格及参数** | **单位** | **投标品牌** | **质保期** | **含税价（元）****（优惠后）** | **备注** |
| 1 | 安防用品 | 手提式强光手电筒 | 充电式，续航10小时，IPX4以上 | 只 |  | 一年 |  | 安防用品不得出现警徽、警察字样及标志图案等 |
| 2 | 便携式强光手电 | 充电式，续航20小时，1000刘明，IPX4以上 | 支 |  | 一年 |  |
| 3 | 安防棍 | 合金钢管，防滑手柄 | 根 |  | 一年 |  |
| 4 | 安防钢叉 | 整体加粗、加厚，主杆、缩杆、叉头采用不锈钢制成 | 根 |  | 一年 |  |
| 5 | 安防脚叉 | 可伸缩，加厚 | 根 |  | 一年 |  |
| 6 | 安防腰带 | 多功能腰带，可放置多种出勤装备（不带装备） | 副 |  | 一年 |  |
| 7 | 安防盾牌 | 安防专用 | 块 |  | 一年 |  |
| 8 | 防刺背心 | 安防专用 | 件 |  | 一年 |  |
| 9 | 防割手套 | 安防专用 | 副 |  | 一年 |  |
| 10 | 安保工具柜 | 尺寸1.6米\*1.2米\*0.4米，钢板厚度不少于2毫米 | 只 |  | 一年 |  |
| 11 | 安防钢盔 | 安防专用，二级防护 | 顶 |  | 6个月 |  |
| 12 | 安防防狼喷雾剂 | 有效距离2米至3米，容量≥110毫升 | 瓶 |  | 一年 |  |
| 13 | 警示带 | 加厚帆布，100米盒装 | 卷 |  | 一年 |  |
| 14 | 应急疏散指示棒 | 长度≥50厘米，充电式 | 支 |  | 一年 |  |  |
| 15 |  | 安全绳 | 聚酯纤维，长度20米，直径12毫米，承重2000千克以上， | 根 |  | 一年 |  |  |
| 16 | 安全带 | 五点式，符合《BG6095-2021》，双大钩，绳长2米 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 17 | 全面式防毒面具 | 符合《BG2890-2022》，防雾，综合性滤毒盒 | 套 |  | 一年 |  |  |
| 18 | 下井作业软梯 | 10米带防滑，承重≥250千克，踏管长度≥30厘米，有消防装备质量检测报告 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 19 | 救生圈 | 符合《BG4302-2007》，高密度聚乙烯材料作外壳，内充填聚氨酯泡沫材料，承重≥120千克 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 20 | 救生圈漂浮绳 | 8毫米（通用直径）/350千克（抗拉强度）高强丙纶长丝线/可漂浮抗拉橡胶手环。带30米救生绳+1钩+1浮圈 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 21 | 安全帽 | 符合《BG2811-2019》，透气带孔，旋钮款 | 顶 |  | 一年 |  |  |
| 22 | 耳塞 | PU泡棉材质，带合格证 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 23 | 地贴式警示胶带 | 符合《BG2893-2008》，PVC材质，黄黑相间，宽10厘米，长30米以上 | 卷 |  | 6个月 |  |  |
| 24 | 救生圈安装架子 | 304不锈钢，重量不低于1.3千克 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 25 | 反光背心 | 符合《BG20653-2020》 | 件 |  | 6个月 |  |  |
| 26 | 护目镜 | 符合《BG14866-2023》 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 27 | 35KV验电器 | 1.5米，符合《DL/T740-2014》 | 支 |  | 一年 |  |  |
| 28 | 10KV验电器 | 1米，符合《DL/T740-2014》 | 支 |  | 一年 |  |  |
| 29 | 0.4KV验电器 | 1米，符合《DL/T740-2014》 | 支 |  | 一年 |  |  |
| 30 | 35KV接地线 | 符合《DL/T879-2004-2004》 | 套 |  | 一年 |  |  |
| 31 | 10KV接地线 | 符合《DL/T879-2004-2004》 | 套 |  | 一年 |  |  |
| 32 | 0.4KV接地线 | 符合《DL/T879-2004-2004》 | 套 |  | 一年 |  |  |
| 33 | 35KV绝缘杆 | 3节4米，符合《GB13398-92》 | 根 |  | 一年 |  |  |
| 34 | 10KV绝缘杆 | 3节4米，符合《GB13398-92》 | 根 |  | 一年 |  |  |
| 35 | 10KV绝缘手套 | 符合《GB/T17622-2008》 | 双 |  | 一年 |  |  |
| 36 | 10KV绝缘靴 | 符合《GB12011-2000》 | 双 |  | 一年 |  |  |
| 37 | 35KV绝缘手套 | 符合《GB/T17622-2008》 | 双 |  | 一年 |  |  |
| 38 | 35KV绝缘靴 | 符合《GB12011-2000》 | 双 |  | 一年 |  |  |
| 39 | 高配房绝缘登梯 | 符合《GB/T17620-2008》，玻璃钢材质，承重≥500千克 | 架 |  | 一年 |  |  |
| 40 | 配电房绝缘毯(35KV） | 符合《DL/T803-2015》和《DL/T853-2015》（5米\*1米\*12毫米） | 卷 |  | 一年 |  |  |
| 41 | 配电房绝缘毯(10KV） | 符合《DL/T803-2015》和《DL/T853-2015》（10米\*1米\*5毫米） | 卷 |  | 一年 |  |  |
| 42 | 配电房安全工具柜 | 符合《DL/T974-2005》，外壳为优质冷轧钢板， 柜门带≥5毫米厚度钢化玻璃，尺寸：2000毫米\*1000毫米\*450毫米，厚度≥1.2毫米 | 个 |  | 一年 |  | （不包括安全工器具） |
| 43 | 配电房烟雾报警器（整套） | 符合《GB4715-2005》，带消防认证 | 套 |  | 一年 |  | （包括1台主机、6个烟杆）不低于2000米范围覆盖 |
| 44 | 呼吸面罩滤盒 | 符合《BG2890-2022》，综合性滤毒盒 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 45 | 正压式空气呼吸器 | 符合《GB23394-2009》，带消防认证（C900） | 套 |  | 一年 |  | 带检测报告 |
| 46 | 防化服 | 符合《GB23394-2009》带消防认证 | 套 |  | 一年 |  |  |
| 47 | 耐酸碱手套 | 符合《AQ6102-2007》 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 48 | 耐酸碱靴 | 符合《GB20266-2006》 | 双 |  | 一年 |  |  |
| 49 | 7502防毒面具 | 符合《GB2890-2009》，七件套 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 50 | 防护面罩 | 安全帽、支架、透明面屏 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 51 | 隔音耳罩 | 带合格证 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 52 | 救护式担架 | 聚乙烯材质，尺寸不少于1.8米\*0.4米，带安全带 | 副 |  | 一年 |  |  |
| 53 | 洗眼器A | 304加厚不锈钢（带冲淋）单进水口立式 | 件 |  | 一年 |  |  |
| 54 | 洗眼器B | 304加厚不锈钢（不带冲淋）立式 | 件 |  | 一年 |  |  |
| 55 | 凸透镜 | 直径45厘米外广角，ABS塑料，PC软镜面 | 个 |  | 一年 |  |  |
| 56 | 轴流风机和风管 | 14寸（直径不小于40厘米），带防护网，风量大于5000m³/h，配套10米长风管 | 台 |  | 一年 |  |  |
| 57 | 泵吸式四合一气体检测仪 | 符合《GB3836.1-2010》、《GB15322.1-2003》和《GB/T50493-2019》，带合格证 | 套 |  | 一年 |  |  |
| 58 | 便携式四合一气体检测仪 | 符合《GB3836.1-2010》、《GB15322.1-2003》和《GB/T50493-2019》，带合格证 | 套 |  | 一年 |  |  |
| 59 | 防汛物资 | 草垫 | 规格40\*40厘米 | 片 |  | 6个月 |  |  |
| 60 | 工业盐 | 规格50公斤 | 袋 |  | 6个月 |  |  |
| 61 | 麻袋 | 规格70\*100厘米 | 只 |  | 6个月 |  |  |
| 62 | 防汛沙袋（不含沙土） | 规格30\*70厘米 | 只 |  | 6个月 |  |  |
| 63 | 防汛挡水板 | ABS塑料加厚 75L型 | 个 |  | 一年 |  |  |
| 64 | 路锥桶 | 方形5斤70cm，橡胶 | 个 |  | 一年 |  |  |
| 65 | 消防物资 | 消防水带枪头 | 符合《GB8181-2005》，带消防认证 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 66 | 消防栓保温罩 | 加厚加棉，85厘米\*50厘米 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 67 | 消防扳手 | 加厚球墨铸铁 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 68 | 2公斤干粉灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 |  | 两年 |  |  |
| 69 | 2公斤二氧化碳灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 |  | 两年 |  |  |
| 70 | 3升水基灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 |  | 两年 |  |  |
| 71 | 4公斤干粉灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 |  | 两年 |  |  |
| 72 | 6公斤干粉灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 |  | 两年 |  |  |
| 73 | 防冻二氧化碳手套 | 外层需耐低温材料，内层带防寒夹层，具备防冻、防滑、防水，抗撕裂 | 双 |  | 两年 |  |  |
| 74 | 35公斤二氧化碳灭火器推车 | 符合《GB8109-2005》，带消防认证 | 辆 |  | 两年 |  |  |
| 75 | 灭火器箱（红色）4×2灭火器箱 | 符合《GA139-2009》，厚度不低于0.8毫米 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 76 | 灭火器箱（不锈钢）4×2灭火器箱 | 符合《GA139-2009》，304不锈钢，厚度不低于0.8毫米 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 77 | 灭火器箱（红色）5×2灭火器箱 | 符合《GA139-2009》，厚度不低于0.8毫米 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 78 | 灭火器箱（不锈钢）5×2灭火器箱 | 符合《GA139-2009》，304不锈钢，厚度不低于0.8毫米 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 79 | 8-65-25型消防水带 | 符合《GB6246-2011》，带消防认证，带接口，聚氨酯材质 | 卷 |  | 一年 |  |  |
| 80 | 10-65-25型消防水带 | 符合《GB6246-2011》，带消防认证，带接口，聚氨酯材质 | 卷 |  | 一年 |  |  |
| 81 | 13-65-25型消防水带 | 符合《GB6246-2011》，带消防认证，带接口，聚氨酯材质 | 卷 |  | 一年 |  |  |
| 82 | 消防沙桶 | 304不锈钢常规尺寸，加厚  | 只 |  | 一年 |  |  |
| 83 | 消防铁锹 | 常规尺寸，加厚 | 把 |  | 一年 |  |  |
| 84 | 超薄不锈钢安全出口指示灯 | 符合《GB51309-2018》和《GB17945-2024》，带消防认证，照明大于60分钟 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 85 | 消防应急照明灯 | 符合《GB51309-2018》和《GB55037-2022》，带消防认证，照明大于60分钟 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 86 | 超薄不锈钢消防安全指示标志 | 符合《GB51309-2018》和《GB17945-2024》，带消防认证，照明大于60分钟 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 87 | 安全出口和应急灯二合一 | 符合《GB51309-2018》和《GB17945-2024》，带消防认证，照明大于60分钟 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 88 | 烟雾弹 | S-3500型，发烟时间≥180秒，带合格证 | 盒 |  | 一年 |  |  |
| 89 | 灭火毯 | 符合《GB20286-2006》，带消防认证，规格1.5米\*1.5米 | 条 |  | 一年 |  |  |
| 90 | 5公斤干粉灭火器 | 符合《GB50444-2008》，带消防认证 | 只 |  | 两年 |  |  |
| 91 | SN65消火栓 | 符合《GB3445-2018》，带消防认证 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 92 | 消防防烟面罩 | 符合《GB21976.7-2012》，带消防认证 | 个 |  | 一年 |  |  |
| 93 | 其他 | 微型消防站工具柜（不包含工具） | 国标两门系列。厚度不低于2mm，尺寸：160\*140\*40厘米（不包含物资） | 套 |  | 一年 |  |  |
| 94 | 2公斤干粉灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 95 | 2公斤二氧化碳灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 96 | 4公斤干粉灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 97 | 6公斤干粉灭火器充装 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 98 | 3升水基型灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 99 | 35公斤二氧化碳灭火器推车充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 辆 | / | 一年 |  |  |
| 100 | 正压式空气呼吸器填充 | 符合《GA124-2013》 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 101 | 铁锹 | 常规尺寸，加厚 | 把 |  | 一年 |  |  |
| 102 | 5KG干粉灭火器充装费 | 符合《GB4351-2023》，提供充装单位资质《消防产品维修许可证》 | 只 |  | 一年 |  |  |
| 103 | 配电房烟雾报警器（单个） | 符合《GB4715-2005》，带消防认证 | 个 |  | 一年 |  | 不包括主机 |
| 104 | 铁马围栏 | 镀锌管，2米\*1.2米，黄黑相间，8斤以上 | 个 |  | 一年 |  |  |
| 105 | 安全播报器 | 红外线感应≥4米，自定义语音 | 个 |  | 一年 |  |  |
| 106 |  | 普通类安全出口指示灯 | 符合《GB51309-2018》和《GB17945-2024》，带消防认证，照明大于60分钟 | 个 |  | 一年 |  |  |
| 107 | 轴流风机和风管 | 20寸，带防护网，风量大于7500m³/h，配套10米长风管 | 个 |  | 一年 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 统一优惠率 |  % |
| 1.合同持续期间如有新标准实施，则参照新标准；2.物品相应标准如有描述错误或遗漏，按实际国家标准实施；3.所有物品均需带合格证；4.所有标项报价以人民币为结算货币，包含人工、制造、设备、材料、运输、售后、装卸、调试、保险、利润及其他一切费用；5.各标项报价为统一优惠率报价，根据优惠率计算单价和总价金额，按四舍五入、保留2位小数计算；6.本次采购为年度招标，具体采购数量以实际为准。 |

**1、供应商需按本表格式填写，包括但不限于上述各分项，供应商可自行根据实际情况进行扩展。**

**2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价（含包装、保险、检测、运输、装车、备品备件、技术指导等一切费用）。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

**3、以上表格要求细分项目及报价，包括但不限于上述分项，在“品牌型号”一栏中，填写设备品牌及具体型号，供应商可按实际自行扩展。**

4、特别提示：采购人将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、品牌型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

# 附件

**附件1：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件2：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）

我方 (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

 日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件4：**

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或代理机构名称）：

兹委派 先生/女士，身份证号：

手机： ，代表我公司前来递交 采购项目【项目编号： 】（标项号： ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

 特此告知。

 供应商名称(公章)：

签发日期： 年 月 日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

**同时有样品和演示的，可委托不同人员。**