**龙 港 市 国 企 采 购**

**招 标 文 件**

**（线上电子招投标）**

 **项目名称：龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购**

 **采购方式：公开招标（分散采购-分散委托中介）**

# **采购编号：LGCG2025092**

**采 购 人：龙港市社会事业发展有限公司**

 **联 系 人：陈先生**

**代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司**

**联 系 人：刘先生**

**联系电话：0577-68877002**

**联系传真：0577-68877005**

**监督机构：龙港市国有资本运营集团有限公司**

**二○二五年一月**

**浙江首信工程项目管理有限公司关于龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购的公开招标公告**

|  |
| --- |
| **项目概况**龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台(http://www.lecaiyun.com)[获取（下载）招标文件，并于2025年](http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年)2月18日09时30分（北京时间）前递交投标文件。  |

**一、项目基本情况**

 项目编号：LGCG2025092

 项目名称：龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购

 预算金额（元）：9000000

 最高限价（元）：9000000

 采购需求：

 标项一:

标项名称: 龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购

 数量: 29

 预算金额（元）：9000000

 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

 备注：

合同履约期限：标项1，按招标文件执行

本项目（否）接受联合体投标；

**二、申请人的资格要求：**

 1.满足《龙港市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：**需同时满足（1）、（2）要求；（1）具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》或非生产制造商的供应商须有原厂商针对本项目授权书原件并提供原厂商的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》；（2）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（安装B级及以上）；**

**三、获取招标文件**

 时间：/至2025年2月18日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

 地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

 方式：供应商登录乐采云平台http://www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

 售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

 提交投标文件截止时间：2025年2月18日09:30（北京时间）

 投标地点（网址）：乐采云平台系统线上投标即可，如有电子备份投标文件递交至浙江首信工程项目管理有限公司（龙港市世纪大道2800号五洲新能源汽车后栋4楼）（备份投标文件可邮寄）

 开标时间：2025年2月18日 09:30（北京时间）

 开标地点（网址）：1、乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）2、开评标活动实施地点：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼评标室

**五、公告期限**

 自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标保证金：按照《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》浙财采监〔2019〕5号文件规定，供应商无需缴纳投标保证金。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、其他事项：

（1）在线电子投标说明：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标文件的制作：在“乐采云电子投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；③采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；④投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

 1.采购人信息

 名 称：龙港市社会事业发展有限公司

 地 址：龙港市龙港大道与西五路路口(市财政局六楼)

 传 真：/

 项目联系人（询问）：陈先生

 项目联系方式（询问）：0577-59919903

 质疑联系人：陈先生

 质疑联系方式：0577-59919903

 2.采购代理机构信息

 名 称：浙江首信工程项目管理有限公司

 地 址：龙港市世纪大道2800号（五洲新能源汽车厂区内B幢1单元4楼）

 传 真：0577-68877005

 项目联系人（询问）：刘先生

 项目联系方式（询问）：0577-68877002

 质疑联系人：刘先生

 质疑联系方式：13958751828

 3.同级国企采购监督管理部门

名称：龙港市国有资本运营有限公司

地址：龙港市西五街

联系人：陈先生

**若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。**

**CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

**投 标 通 知 (邀 请) 书**

经批准，浙江首信工程项目管理有限公司 对**龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购**进行公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购编号 | LGCG2025092  |
| 采购内容  | 龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购 |
| 资金来源 | 自筹 |
| 采购预算 | **▲本项目采购预算为¥ 900万元，最高限价为¥ 900 万元；供应商任意项目的投标总价超出该采购预算价的，该供应商按无效投标处理。** |
| 本项目采购属性 | **🗹货物类 🞎工程类 🞎服务类** |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 服务工期 | **合同签订后3个月内完成供货，接到采购人通知后1个月内完成安装并通过验收合格。** |
| 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 招标文件发售价 | 免费获取 |
| 投标文件递交至 | 通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”在线响应投标） |
| 投标截止与开标时间 | 2025年2月18日9:30（北京时间） |
| 投标开标地点 | **1、代理机构于龙港市公共资源交易中心进行开评标活动；****2、投标人通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”在线响应投标）；** |
| 质疑时间 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式1式2份原件送达至采购机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到:“http://www.lecaiyun.com/questionTemplate/2018-06-12/12159.html”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。联系人：刘先生联系电话：0577-68877002地点：龙港市世纪大道2800号（五洲新能源汽车厂区内B幢1单元4楼） |
| 其他说明 | 乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）和政采云平台（https://www.zcygov.cn/）互通 |
| **在线投标响应（电子投标）说明** | **1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。****“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。****2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-[CA驱动和申领流程](http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22CA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%92%8C%E7%94%B3%E9%A2%86%E6%B5%81%E7%A8%8B)”进行查阅；****3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。****4、投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。****5、通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。** |
| 线上电子招标相关要求 | **1、投标文件的编制：**供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。**2、投标文件的签章：**电子签章（招标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。**3、投标文件的形式：**电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。**4、投标文件份数：**（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。（2）“备份投标文件（不作强制要求）”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件人：徐武 18305776010 收件地址：龙港市世纪大道2800号（五洲新能源汽车厂区内B幢1单元4楼）。**5、投标文件的上传和递交：**（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准；b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。**6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理：**（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| **信用记录甄别** | **根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。** |
| 合同签订 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 国企采购 | **本项目为龙港市政企（国企）采购，参照政府采购法相关规定执行，如与政府采购法相关规定不一致的，以本文件为准。** |
| 备注 | 1、如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购机构或采购人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。本采购文件的解释权归采购机构与采购人所有。2、在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。3、投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起规定时间内，否则视为放弃投标。4、本招标文件的解释权归采购机构与采购人所有。5、**如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。** |

采购文件目录

 第一部分、项目简介

 第二部分、招标内容及技术要求

 第三部分、供应商须知

 一、说明

 二、供应商资格要求

三、招标文件

 四、投标文件

 五、投标文件的递交

 六、开标和评标

 七、授予合同

 第四部分、合同格式（参考）

第五部分、投标文件格式

1、 “商务报价文件”格式

2、 “技术资信部分”格式

第六部分、评标办法

**注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一，必须响应，否则做废标处理。**

第一部分：项目简介

浙江首信工程项目管理有限公司受龙港市社会事业发展有限公司委托，对**龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购**进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。欢迎有资格及能力的供应商报名前来参加投标。

**第二部分 招标内容及技术要求**

**一、总述**

1、现场勘察：各标段投标人于投标截止时间前自行进行现场踏勘等活动，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

2、投标供应商必须根据自己的综合优势对此项目的全部内容进行投标，不得只投其中一部分内容。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

 4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、技术培训、检验、通过有关部门验收等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及投标供应商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供说明书。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

**二、采购内容及要求**

**1、项目概况**

龙港市滨海康养中心建设项目，建设规模：占地面积51588平方米（约77.38亩），拟建筑面积约10.16万方，其中地上面积约8.49万平方米，地下面积约1.65万平方米。计划设置养老床位1198张（其中护理院床位308张，介护床位308张，自理床位582张）。建设地点：时代大道以北、滨海大道以南。本次采购内容为龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购，共计采购电梯数量29台。

**2、采购清单**

**2.1电梯清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼栋名称** | **电梯编号** | **台数** | **控制方式** | **有无机房** | **载重** | **开门尺寸（宽\*高）** | **轿厢尺寸（宽\*深）** | **速度** | **层/站/门** | **井道尺寸（宽\*深）** | **提升高度** | **顶层高度** | **底坑深度** |
| 1 | **3#老人居住楼** | DT1（消防兼医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 负1F-7F | 2300\*3000 | 24.9M | 4600 | 1700 |
| 2 | DT2（无障碍电梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 负1F-7F | 2300\*3000 | 24.9M | 4600 | 1700 |
| 3 | DT3（无障碍电梯） | 1 | 单梯 | 无机房 | 1000kg | 900\*2100 | 1600\*1500 | 1.75m/s | 负1F-7F | 2300\*2300 | 24.9M | 4600 | 1700 |
| 4 | **7#老人居住楼** | DT1（消防兼医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 5 | DT2（无障碍电梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 6 | DT3（无障碍电梯） | 1 | 单梯 | 无机房 | 1000kg | 900\*2100 | 1600\*1500 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*2300 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 7 | **8#老人居住楼** | DT1（消防兼医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 8 | DT2（无障碍电梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 9 | DT3（无障碍电梯） | 1 | 单梯 | 无机房 | 1000kg | 900\*2100 | 1600\*1500 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*2300 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 10 | **4#老人居住楼** | DT1（客梯兼消防及医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 11 | DT2（客梯兼无障碍） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 12 | **5#老人居住楼** | DT1（客梯兼消防及医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 13 | DT2（客梯兼无障碍） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 14 | **6#老人居住楼** | DT1（客梯兼消防及医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 15 | DT2（客梯兼无障碍） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 16 | **9#老人居住楼** | DT1（客梯兼消防及医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 17 | DT2（客梯兼无障碍） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 18 | **养老护理楼、介户型老人居住楼** | DT1(消防梯) | 1 | 并联 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 负1F-12F | 2300\*2800 | 49.9M | 4600 | 1700 |
| 19 | DT2(污梯) | 1 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 负1F-12F | 2300\*2800 | 49.9M | 4600 | 1700 |
| 20 | DT3（客梯兼无障碍电梯） | 1 | 并联 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 负1F-12F | 2200\*2800 | 49.9M | 4600 | 1700 |
| 21 | DT4(医梯兼无障碍) | 1 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 负1F-12F | 2300\*2800 | 49.9M | 4600 | 1700 |
| 22 | DT5（客梯兼无障碍电梯） | 1 | 并联 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 负1F-11F | 2300\*2800 | 46M | 4600 | 1700 |
| 23 | DT6(医梯兼无障碍) | 1 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 负1F-11F | 2300\*2800 | 46M | 4600 | 1700 |
| 24 | DT7（客梯兼无障碍电梯）（加对重安全钳） | 1 | 单梯 | 无机房 | 1000kg | 900\*2100 | 1400\*1700 | 1m/s | 1F-3F | 2200\*2100 | 9.1M | 4200 | 1700 |
| 25 | DT8(污梯兼消防梯) | 1 | 单梯 | 有机房 | 1000kg | 900\*2100 | 1600\*1500 | 1.75m/s | 负1F-11F | 2300\*2300 | 46M | 4600 | 1700 |
| 26 | **1#2#活力老人居住楼** | DT1（客梯兼消防及医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 27 | DT2(客梯) | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 28 | DT3（客梯兼消防及医梯） | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 29 | DT4(客梯) | 1 | 单梯 | 有机房 | 1600kg | 旁开门，1100\*2100 | 1400\*2400 | 1.75m/s | 1F-7F | 2300\*3000 | 19.7M | 4600 | 1700 |
| 30 | **合计** | **29** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、医用电梯1600KG，旁开门，开门尺寸1100\*2100 |
|  | 2、五方通话 |
|  | 3、轿厢空调不低于1P（功率不低于900瓦） |

**备注：**

**1、电梯编号对应的电梯位置及坑底详见施工图；**

**2、具体参数若有出入，最终以设计图纸及现场为准。具体进场时间以甲方通知为准。**

**3、本工程电梯须按国家、省、市相关标准配置，费用已包含在本次投标报价中。**

**4、★电梯层门的耐火极限完整性不应低于2.00h。**

**5、电梯技术参数偏离情况的需提供证明材料或检测报告。**

**6、★品牌需求：所有电梯需采用同一品牌。**

**（注：投标供应商响应电梯技术参数的相关报告提供不全或未提供的由此造成不利因素的，均由投标供应商自行承担。）**

**2、电梯基本要求（客梯）**

**2.1、装修要求：**

1）轿厢壁采用1.2mm厚度发纹不锈钢，后中壁镜面不锈钢。

2）轿厢顶含灯光；发纹不锈钢，LED筒灯，轿厢顶需配备摄像机**（摄像机采用半球形，分辨率不低于1280X720,焦距2.8mm）**，随行电缆应附视频电缆。

**★**3）电梯轿门、厅门均采用1.2mm厚度发纹不锈钢边框。红外线光幕保护。

**4）配置轿厢空调不低于1P（功率不低于900瓦）。**

5）厅门坎、轿门坎采用铝合金或不锈钢。

**★**6）所有层门、小门套均采用1.2mm厚度发纹不锈钢。

7）轿厢地板采用大理石地面，花色样式，中标后提供样品供采购人选择确认。

8）轿厢操纵盘和层站显示器，一体式发纹不锈钢面板厚度≥1.2mm、轿内显示配置不小于LED7.2英寸显示器。

9）厅外召唤按钮和层站显示器采用发纹不锈钢面板。

10）后侧装不锈钢扶手。

11）以上提供最少三种不同装修方案，业主可在不同装修范围内任意选择，总价不变。

**2.2、基本功能：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 防捣乱保护 |  | 呼叫等待 |
|  | 司机操作 |  | 反向指令自动取消 |
|  | 关门等待取消 |  | 轿厢开门保护 |
|  | 轿厢关门延迟保护 |  | 满载直驶 |
|  | 轿厢关门保护 |  | 自动泊梯 |
|  | 停梯开关 |  | 自动返回基站 |
|  | 全集选 |  | 轿顶检修 |
|  | 光幕门保护 |  | 轿内照明系统 |
|  | 机房紧急电动运行 |  | 开关门按钮 |
|  | 超载保护 |  | 厅外及轿内方向指示 |
|  | 厅、轿门分别控制 |  | 内部通话装置 |
|  | 大厅轿内位置显示 |  | 提前开门 |
|  | 警铃 |  | 安全停靠 |
|  | 自动再平层 |  | 本层厅外开门 |
|  | 错误指令取消 |  | 复位救援运行 |
|  | 重新初始化运行 |  | 语音安抚 |
|  | 轿厢意外移动保护 |  | 关门力矩保护 |
|  | 终端楼层保护 |  | 轿厢内紧急照明 |
|  | 启动时力矩补偿 |  | 轿内风扇控制 |
|  | 开/关门按钮灯 |  | 大厅呼梯指令取消 |
|  | 紧急消防操作 |  | 视频线缆 |
|  | 物联网监控平台 |  |  |

**3、**★**品牌需求：所有电梯需采用同一品牌。**

**三、其他要求**

**1、售后服务**

1.1 投标人必须明确作出服务承诺，详细阐述维修、维护内容及服务方式和范围。

1.2 投标人应以优惠价格提供在货物验收合格后的零配件供应价格。

**2、其他要求**

2.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该产品任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任。

2.2 投标人为执行本合同而提供的技术资料的使用权归采购人所有。

2.3 投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术要求；如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.4电梯安装过程中应注意对原建筑物保护，如造成破坏有供应商承担修复责任。

2.5在实际供货安装过程中需完全配合采购人要求。

**2.6电梯控制箱至电梯的线缆由中标供应商实施，包含在投标总价中。**

**2.7在安装施工过程中，中标供应商需自行与总包单位沟通协商，对于相应部位的修补等内容必须处理并验收合格。**

2.8工作范围：投标供应商须自行到工地现场做土建实地考察，对井道结构及相关尺寸予以核实，以确保所提供的电梯能满足现有的土建实际情况并符合国家有关规定的要求。

投标供应商需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、**门洞修补**、产品保护、调试试运行、培训及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。

★**3、免费质保期：①**本项目所有产品**免费质保期不少于 2 年**，自交货验收合格之日起计。 ②在2年质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑等工作。质保期内，设备运转期间投标方每一个月对系统进行一次总体检测，每年对系统进行一次复调并经龙港市市场监督管理局验收合格，保修期满后为招标方提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

**4、质保期内投标方须自行付费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，包括质保期内的年检费。**

**5、售后技术服务要求：**提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障后 2小时内服务响应、8小时内现场服务到位、12小时内解决问题。

**6、交货时间及地点：①合同签订后3个月内完成供货，接到采购人通知后1个月内完成安装并通过验收合格。**（注：如客梯或货梯需提早安装配合其他施工需要使用）。②需不定期的到施工现场与总包单位沟通对预埋件等需提前安装的电梯配件施工；③在安装、调试、检验时，应派遣代表参加并加以指导，如发现质量问题，代表必须负责处理至采购人满意为止；④交货地点：采购人指定地点。

**7、设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护（中标人须在轿厢壁四周及上下应用细木工板做好防护，费用包括在投标报价内）由投标供应商负责。**

**四、付款方式**

**1履约保证金**

①、在中标通知书发出之日起七个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额1％（转账或保函）作为履约保证金。

②、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待质保期2年满后（具体以中标供应商投标时承诺的为准），无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

③、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同并追究相关责任。

**2付款方式：**

**在合同签订生效后15日内支付合同价款的30%为预付款；设备到货经采购人确认后30日支付合同价款的40%，设备安装完成且通过当地特种设备检验机构验收合格后支付20%，待所有资料归档整理完成后支付剩余款项。**

**五、工作范围（根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作）：**

5.1.提供完整成套的货物及软件；

5.2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、**门洞修补、**调试、检验、通过验收及配套工程的施工；

5.3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

5.4.质保期内维修及质保期后终身维修；

5.5.售后服务的措施及承诺。

**注意：**除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

**第三部分 供应商须知**

**一、说明**

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、**供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将视为其费用已包含在投标总价中。**

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。**要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。**

**5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。**

★**6、本项目采购预算为¥900万元；供应商任意项目的投标报价超出该采购预算价的，该供应商按无效投标处理。**

★**7、本项目投标报价采用全费用总价法（全部费用、包含但不仅限于包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑和装修、装卸、保险、税金、总包配合费1%、货到就位以及安装、调试、保修、质保期内的年检费、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。**

1. **供应商资格的审查和认定**

**8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。**

**8.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。**

★**9、若供应商接到采购人派遣通知后，不能按期保质保量完成服务的，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。**

**二、供应商资格要求**

按招标公告要求

**三、招标文件**

1、招标文件

1.1招标文件的发放

**本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册**

1.2招标文件约束力

★供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人或代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

**四、投标文件**

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。**

**2、投标文件的组成**

★**投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成。技术资信部分不得含报价，否则投标将被拒绝。投标供应商应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。**

2.1商务报价部分组成

1）封面（参考采购文件格式）

2）目录（格式自拟）

3）开标一览表（附件二（一））

4）报价明细表（附件二（二））

2.2、**技术资信部分组成**

1. 封面（参考采购文件格式）
2. 目录或评分索引（见附件）
3. 投标函（附件一）；
4. 法定代表人授权书（附件五）；
5. 投标产品配置表
6. 商务响应表（附件四（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件四（（二））；
7. 投标供应商情况声明；
8. 供应商营业执照、税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件加盖有效公章）（复印件加盖有效公章）；
9. 供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；
10. 近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件六）
11. 制造商出具的授权函（如有）（附件七）
12. 投标设备技术响应表（附件八）
13. 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章）（附件九）；
14. 随机备品、备件、专用工具清单（附件十）；
15. 项目业绩一览表（附件十一）；
16. 节能（环保）产品清单（附件十二）**（注：若非节能环保产品可不提供）**
17. 投标供应商针对本项目的方案（附件十三）
18. 设备安装、调试、验收标准、方案，人员培训计划，售后服务保障承诺（附件十四）；
19. 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；
20. 各种优惠条件（如有）。
21. 根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等编写及需要提供的其它文件和资料；
22. 供应商认为需要提供的文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

3.2、《开标一览表》为商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

3.3、投标人可在投标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在技术偏离表中做出详细说明。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《报价分析明细表》填写投标货物数量、价格。

**4.2★本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。**

**4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。**供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4★本项目投标报价为总承包费用报价，并采用固定总价承包。承包总价必须包含但不仅限于包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑和装修、装卸、保险、税金、**总包配合费1%、**货到就位以及安装、调试、门洞修补、保修、质保期内的年检费、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。报价如有遗漏，采购人不再另行支付。

4.2供应商必须按第五部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写投标单价、合计总单价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署或盖章。

4.3★所有投标均以人民币报价，供应商如需外汇购入的，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.5 供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.6 最低报价不能作为中标的保证。

**4.7 因现场安装需与工程总包单位及相关工种交叉配合，中标供应商须自行沟通协调，由此产生的费用均包含在报价中，不作任何调整。**

**5 发生下列情况之一，将上报相关监督部门。**

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

 2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

 3) 未支付招标代理服务费。

 4) 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

6、投标文件的有效期

6.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署和份数

7.1投标文件的签章：

1）投标文件的签章：见《投标通知(邀请)书》；

2）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2投标文件的份数

1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

2）“备份投标文件（不作强制要求）”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份），以签收时间为准。（收件地址：龙港市世纪大道2800号五洲新能源汽车后栋4楼；收件人：徐武；联系方式：18305776010）。

8、投标文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

**五、投标文件的密封与递交**

1、投标文件的上传与递交

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

**六、开标和评标**

1、开标

**1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。**

1.2开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

**1.3采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。**

2、开标程序

（1）通过邮件形式（供应商的邮箱号以投标报名时填写的有效邮箱号为准，下同）发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，投标供应商在收到《政府采购活动现场确认声明书》后，须在30分钟内填写完成（签章）并回传，否则按投标供应商默认处理；

（2）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（3）开启技术资信文件，进入资格审查；

（4）资格审查未通过的供应商将通过邮件形式告知；资格审查通过的投标供应商进入技术资信评审；

（6）技术资信评审结束后，通过发送邮件形式公布供应技术资信评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。随后开启商务报价投标文件，通过发送邮件形式公布供应商务报价评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。

（7）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

**特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法向采购人推荐中标候选人；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3 供应商投标文件中付款方式、交货期出现负偏差的，按无效投标处理。**

**3.4 评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：**

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章；

4）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内递交备份投标文件的；

5）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

6）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)；

8）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

9）评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

11）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、质量保证期等其他内容

12）仅提交“备份投标文件”的；

13)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

3.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1)任何有漏去一些小项货物或服务的将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2)任何有多报一些小项工程或货物的其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致实际价格增加，则合同价格必须为计算正确的实际价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如评标委员会按少数服从多数原则认定为重大偏差的，其投标做无效投标处理。

3.6、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

**（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。**

**（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。**

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法：采用综合评分法，将最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准第一名的供应商，推荐为中标候选人（附后）。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和龙港市公共资源交易中心媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后30天内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。八、质疑和投诉

参照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

国企采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

5、履约保证金

成交供应商在公示期结束后7日内，需向采购人提供合同总价1％的履约保证金。履约保证金至最终验收前有效。

履约保证金的退还由成交供应商提出，待质保期限满后15日内由采购人无息退还。

八、招标代理服务费

**中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付采购代理服务费（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 标项1：71500 元），招标代理服务费及评审费包含在投标总价中。**

**户 名：浙江首信工程项目管理有限公司龙港分公司**

**帐 号：201000230192402**

**开户行：浙江龙港农村商业银行股份有限公司城西支行**

四、合同格式（参考）

项目名称：

招标文件编号：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间： 年月 日

（甲方）（× × 项目 ）进行了国企采购。 按照评委会评审推荐、 甲方确定乙方为中标单位。 现甲乙双方协商同意签订本合同。

**第一条 合同文件**

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分， 与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件

2. 投标文件

3. 乙方在投标时的书面承诺

4. 中标通知书

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件、 图纸

**第二条合同标的**

乙方根据甲方需求提供下列货物， 货物名称、 规格及数量， 备件、 易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

**第三条合同总金额**

大写： 元。

本合同项下货物总金额： ￥ 元。

分项价款在《供货一览表》 中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务， 包含但不仅限于包括包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑和装修、装卸、保险、税金、总包配合费1%、货到就位以及安装、调试、保修、质保期内的年检费、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

**第四条权利和质量保证**

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、 商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、 本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包” 规定。

本项目质保期 年，保修期 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

**第五条付款方式**

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1） 经甲方确认的发票；

（2） 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3） 其他材料。

**3、付款方式：**

**在合同签订生效后15日内支付合同价款的30%为预付款；设备到货经采购人确认后30日支付合同价款的40%，设备安装完成且通过当地特种设备检验机构验收合格后支付20%，待所有资料归档整理完成后支付剩余款项。**

**第六条履约保证金**

**1履约保证金**

①、在中标通知书发出之日起七个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳相当于合同总额1％（转账或保函）作为履约保证金。

②、履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，待质保期2年满后（具体以中标供应商投标时承诺的为准），无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

③、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同并追究相关责任。

**第七条交货和验收**

1. 交货时间： 。

交货地点： 。

安装调试时间： 。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条合同文件” 规定的全部货物及其附（辅） 件、 资料。

4. 甲方应当在到货后的个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场， 双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、 技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收， 大型或复杂项目 ，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方书面声明， 以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

**第八条项目管理服务**

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务， 以及货物安装、 调试、 咨询、 培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名： ； 联系电话： 。

**第九条售后服务**

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的， 执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务， 应当对甲方所反映的任何问题在 日（小时）之内做出及时响应，在 日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修工作 日（小时）后仍无法解决，乙方应在 日(小时)内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理新制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

**第十条分包**

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

**第十一条合同的生效**

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》 第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

**第十二条违约责任**

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起5日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5‰的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、 拒付货款的， 甲方应向乙方偿付拒付货款5％的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的,每逾期1天,延期交货违约责任按每延期一天罚款3万元处理。如乙方逾期交货达10天,甲方有权解除合同,甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下,乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的,对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 1 ‰违约金,但累计违约金总额不超过欠款总额的3 %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修,货物仍不能达到合同约定的质量标准、远行效果的, 甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理,同时,乙方运须赔俊甲方因此遭受的损失。

6. 在承诺质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑等工作。质保期内，设备运转期间投标方每一个月对系统进行一次总体检测，每年对系统进行一次复调并经龙港市市场监督管理局验收合格，如有一次未做到位的，乙方应向甲方支付合同总价2‰的违约金。

7. 其它未尽事宜,以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

**第十三条不可抗力**

甲、乙方中任何一方,因不可执力不能按时或兜全履行合同的,应及时通知对方,并在个工作日内提供相应证明。未履行宪合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

**第十四条争议的解决方式**

1.因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物特合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2、在解释或者执行本合同的过程中发生争议时,双方应通过协商方式解决。

3、经协商不能解决的争议,双方可选择以下第一种方式解决:①向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼；②向项目所在地仲裁委员会提出仲裁。

4,在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

**第十五条其他**

符合《政府采购法》第49条规定的,经双方协商,办理政府采购手续后,可签订补充新合同,所签订的补充新合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 份,甲、乙双方各执 份。

甲方: 乙方:

名称: (盖章) 名称: (盖章)

地址: 地址:

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

授权代表(签字): 授权代表(签字):

开户银行: 开户银行:

银行帐号: 银行帐号:

时间：年月日 时间：年月日

**注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准**。

**投标文件格式**

**注：《国企采购招标文件》中提供投标格式，投标单位应参照格式制作，未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式（加盖公章并由法人或其授权代表签字）**

投标文件封面格式参考：

正本/副本

龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购

（技术资信文件）/（商务文件）

**项目名称：**

**项目编号：**

**采 购 人：**

**投标供应商（盖章）：**

**供应商地址：**

**授权代表签字或盖章：**

**日期：**

（开标前不得启封）

附件一：投标函

 **投 标 函**

龙港市社会事业发展有限公司：

(投标供应商全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购(招标编号：LGCG2025092)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话： 传真： 电子邮件：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

日期： 年 月 日

**▲注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。**

附件二（一）

**开标一览表**

供应商名称： 招标编号： 报价单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **项目名称** | 投标总价（人民币元） | 供货期限 | 备注 |
| 1 | 龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购 | 大写：小写： |  |  |

**▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包含但不仅限于包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、运维、修复安装时被破坏的建筑和装修、装卸、保险、税金、总包配合费1%、货到就位以及安装、调试、门洞修补、保修、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，以及中标后中标单位因本项目合同履行产生的税金、人工、管理、合理利润等一切成本及费用。**

**▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。**

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

**投标报价明细表**

**项目名称：龙港市滨海康养中心建设项目电梯采购**

**项目编号：LGCG2025092**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **构件名称** | **品牌、型号** | **单位** | **单价（元）** | **数量** | **小计（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |

**备注：**

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

2、此表投标总价应与“投标一览表”中投标总价相一致。

3、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、施工安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费及其它需要的费用。

4、表格可以延续，“投标报价明细表”为多页的，每页均需加盖投标供应商公章

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

### 附表-1、投标产品配置表

**采购单位：**  项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

**▲**不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

日 期：

附件四（一）

**商 务 偏 离 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **招标文件规范要求** | **投标文件****对应规范** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

附件四（二）

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **招标文件规范要求** | **投标响应（逐****对应）** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

附件五

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

龙港市社会事业发展有限公司 ：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （招标项目名称，括号中填写项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表： （签字） 性别 ：

年龄： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字）

授权委托日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **（授权代表身份证复印件或影印件）** |

（二）投标人情况声明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到 年 月 日止）

 1）固定资产：

 2）流动资产：

 3）长期负债：

 4）流动负债：

 5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数 人，其中技术人员 人，

4. 近三年的年营业总额 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称 （盖章）

法定代表人姓名和职务：

授权代表人签字：

签字日期：

电子邮件：

**供应商账户信息：**

**开户名称： ；开户银行： ；账号： 。**

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证或三（五）证合一营业执照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

**投标人情况表**

（适用于代理商、安装、维保单位）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级\* |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围备注 |  |

附件六

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

**致：**

我方 （投标供应商名称） 在参加（项目编号： ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚， 没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行 政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政 府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁 止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消 我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

投标供应商全称（盖章）：

日 期：

**附件七**

**制造商出具的授权函**

**采购人：**

 (制造商名称)主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方 项目投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署本文件，（贸易公司名称）于 年

 月 日接受此件，以此为证。

贸易公司名称（盖章） 制造商名称（盖章）

法定代表人姓名 法定代表人姓名

授权代表人签名 授权代表人签名

**附件八**  **投标设备技术响应表**

（每种规格梯型应分别填写此表）

表8-1 **投标电梯技术规格及主要技术指标**

招标编号：

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术响应及说明** |
| 技术规格 | 梯 型 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |
| 数 量 |  |  |  |
| 载 重 量 |  |  |  |
| 额定速度 |  |  |  |
| 服务楼层 |  |  |  |
| 停站数/基站 |  |  |  |
| 井道净尺寸 |  |  |  |
| 轿厢尺寸 |  |  |  |
| 提升高度 |  |  |  |
| 地坑深度 |  |  |  |
| 开门尺寸 |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  |
| 门机系统 |  |  |  |
| 开门方式 |  |  |  |
| 梯门防火 |  |  |  |
| 电源要求 |  |  |  |
| 主要技术指标 | 平层精度指标 |  |  |  |
| 噪声指标 |  |  |  |
| 振动加速度指标 |  |  |  |
| 起制动加速度指标 |  |  |  |
| 导轨 |  |  |  |
| 功能配置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、电梯功能配置（包括：运行、控制、保护功能配置）必须满足招标文件的要求，并在上表中逐一填写，增加的功能也应逐一列明。

2、每种规格电梯均应填写本表。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期：表8-2 **投标电梯主要部件配置表**

（每种规格梯型应分别填写此表）

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 产 地 | 品牌/型号规格 | 技术规格简要说明 |
| 1 | 曳引系统 | 制动器 |  |  |  |
| 编码器 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 变频器 |  |  |  |
| 控制主板 |  |  |  |
| 主接触器 |  |  |  |
| 继电器 |  |  |  |
| 主控制开关 |  |  |  |
| ……… |  |  |  |
| 3 | 门机系统 | 门机系统 |  |  |  |
| 4 | 主要控制与安全部件 | 安全钳 |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |
| 缓冲器 |  |  |  |
| 光幕 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 5 | 分散控制系统 | 操纵箱按钮 |  |  |  |
| 层站召唤 |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| 6 | 轿箱与大厅 | 轿箱 |  |  |  |
| 厅门及门套 |  |  |  |
| 称重装置 |  |  |  |
| …….. |  |  |  |
| 7 | 井道部件 | 随行电缆 |  |  |  |
| 曳引钢丝绳（钢丝橡胶带） |  |  |  |
| 限速器钢丝绳 |  |  |  |
| 导轨 |  |  |  |
| 导靴 |  |  |  |
| 平层光电开关 |  |  |  |
| ……… |  |  |  |

注：1、电梯零部件配置说明都参照此表填写；对于不同电梯类型，按此表格式填写，内容由投标人根据梯型分别填写。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 日期：表8-3 **投标电梯装潢说明一览表**

（每种规格梯型应分别填写此表）

招标编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **装潢材料/产地** | **装潢说明** |
| **轿****厢** | 轿 厢 |  |  |
| 轿 底 |  |  |
| 轿厢顶 |  |  |
| 轿 门 |  |  |
| 操纵盘 |  |  |
| 轿厢门坎 |  |  |
| 通 风 |  |  |
| 指示器 |  |  |
| 其它装置 |  |  |
| **厅****门** | 厅 门 |  |  |
| 门 套 |  |  |
| 厅门坎 |  |  |
| 门厅按钮及显示 |  |  |
| 指示器 |  |  |
| 呼叫面板 |  |  |
|  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

 附件8-4

**投标产品免费质量保证期后3年大包及小包维保费一览表**

（每种规格梯型应分别填写此表）

招标项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称/编号 | 规格 | 数量 | 单价（元/月/台） | 3年维保费用总价（元）（单价×数量×12×3） | 备注 |
| 小包 | 大包 | 小包 | 大包 |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：1、本表格投标人按招标要求的规格填写，并放入投标文件中技术资信部分。**

**2、本表价格不计入投标总价。**

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

1. **拟派项目负责人情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 近年业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 从业年限 |  |
| 证书编号 |  |
| 其他资质情况 |  |
| 联系电话 |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件**

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期：

（二）项目小组人员情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件十

**随机备品、备件、专用工具清单**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备/工器具名称** | **型号规格** | **品牌/产地** | **数量** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附注：1. 本表所列为供应商拟投入的设备及工具。

2. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字）：

日期：

附件十一

**项目业绩一览表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） | 服务内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**附注：1. 供应商可按此表格式复制。**

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

### 附件十二

**投标产品政府采购节能产品和环境标志产品认证证书扫描件，加盖公章。（若有）**

### 附注：认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

附件十三

项目方案说明（**自行编制**）

项目名称：

项目编号：

|  |
| --- |
|  |

注明：以上内容格式不限

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件十四

**一、设备安装、调试、验收标准和方案**

**二、 售后服务措施及承诺：投标方应明确说明产品质量保证承诺及此次投标的服务策略,提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）（附表）**

售后服务措施及承诺表

采购单位： 项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 质量保证承诺 |  |
| 售后服务承诺 |  |
| 其他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标供应商（盖章）：

授权代表人或法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附件十五

 **评分项索引表（放置投标文件前端目录前后）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **自评分值** | **页码** |
| **一** | **技术分** |  |  |  |
| **1** |  |  |  | **详见技术文件第几页** |
| **2** |  |  |  | **……** |
| **……** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

第六部分 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

**本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：**

第一步：**首先开启技术资信标，**评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：**公布技术资信标得分**，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标候选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

**其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。**

**评标细则**

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本项目采购预算为¥ 900万元；如果所有供应商的报价均超出采购最高限价，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购最高限价，则该供应商作无效标处理。

**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。**

**1、技术资信评分70分**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容及评分标准说明** | **分值（分）** |
| 1 | 综合实力 | 由评委根据投标人或制造商的企业规模及生产销售能力、电梯品牌因素等进行横向比较打分。（0-5分） | 0-5分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标供应商自2022年1月1日以来具有所投电梯品牌项目业绩（含电梯设备及安装）的每提供一个得1分，最多得3分。**注：提供合同复印件加盖公章， 提供不全不得分。** | 0-3分 |
| 3 | 制造商体系认证 | 1、所投电梯制造商具备ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO 50001能源管理体系证书，每提供一个证书得0.5分，最多得2分，未提供不得分。2、所投电梯制造商所属工厂获得过LEED绿色建筑GOLD（金牌）等级认证，提供一个证书得1分，未提供不得分。**（提供证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分）** | 0-3分 |
| 4 | 制造商的制造能力 | 所投品牌的电梯制造商具有辐射安全许可认证得2分，否则不得分。**（提供证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分）** | 0-2分 |
| 根据制造商“特种设备制造许可证”上曳引式乘客电梯的最大许可速度评分：制造商具备大于等于10m/s得3分；制造商具备小于10m/s大于等于6m/s得1分；其余不得分。**（需提供资质证书复印件，否则不得分）** | 0-3分 |
| 5 | 信息系统安全等级 | 所投品牌制造商电梯物联网系统信息系统安全等级保护为三级的得3分，二级及以下得1分，未提供不得分。**（提供证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分）** | 0-3分 |
| 6 | 国家认可实验室 | 投标品牌制造商具有“中国合格评定国家认可委员会（CNAS）”颁发的实验室认可证书，初次认可时间最长的得3分；初次认可时间次长的得1分，没有不得分。**（提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分）** | 0-3分 |
| 7 | 驱动主机 | 所投品牌曳引机外壳的防护等级≥IP41的得3分，防护等级<IP41的得1分；**（需提供防护等级第三方检验报告复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。** | 0-3分 |
| 8 | 门机系统 | 所投品牌的门机电动机防护等级≥IP65的，得3分，防护等级＜IP65的得1分。**（需提供防护等级第三方检验报告复印件并加盖投标单位公章，不提供不得分）。** | 0-3分 |
| 9 | 控制柜可靠性 | （1）所投电梯控制柜通过第三方电压拉偏试验380V ±15%及以上的得3分；±15%（不含）-±7%（不含）的得2分；±7%的得1分，其余不得分。**（需提供权威机构出具的试验报告原件彩色扫描件，否则不得分）**（2）所投电梯控制柜通过-10℃~70℃范围及以上温湿老化交变试验的得3分；通过温度介于-10℃~70℃--5℃~40℃范围之间温湿老化交变试验的2分；通过-5℃~40℃范围温湿老化交变试验的得1分，其余不得分。**（需提供所投电梯制造商能反映耐温性能的(检)试验报告原件扫描件，不提供不得分）** | 0-6分 |
| 10 | 产品节能 | 所投产品具有TÜV ISO25745和VDI4707最高等级A级节能认证证书，满足要求的得3分。**注：需提供所投产品型号节能证书复印件并加投标单位公章，不提供不得分。** | 0-3分 |
| 11 | 部件使用寿命 | （1）所投品牌的安全钳制动实验，模拟使用动作寿命大于等于30年仍合格的得3分，小于30年的得1分。（2）所投品牌的缓冲器动态实验，模拟使用动作寿命大于等于30年仍合格的得3分，小于30年的得1分。（3）所投品牌的厅门和轿门门锁装置机械耐久实验中符合循环次数都≥500万次仍合格的得3分；小于500万次的得1分。（4）所投品牌的按钮经过大于等于2000万次有载操作循环后仍能正常工作的得3分，小于2000万次的得1分。**注：以上均需提供省级或以上特种设备科学研究院及省级或以上国家电梯产品质量监督检验（检验检测）中心出具的试验报告原件彩色扫描件，否则不得分。** | 0-12分 |
| 12 | 机械强度 | 投标人所投电梯具有层门地坎强度、轿壁强度、轿底强度、厅门系统撞击强度测试报告的，具备一项得1.5分，本项最高6分。**注：以上均需提供省级或以上特种设备科学研究院及省级或以上国家电梯产品质量监督检验中心出具的试验报告原件彩色扫描件，否则不得分。** | 0-6分 |
| 13 | 技术团队情况 | 投标人提供拟投入本项目的技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人和专业技术人员的相关技术证书（如资格证、职称证）。（根据提供的人员专业合理、能力强得3-2分，基本合理得2-1分，部分合理得1-0分，未提供不得分。） | 0-3分 |
| 14 | 安装组织方案合理性、先进性 | 对投标单位提供的安装施工方案的完整性、合理性、可行性等方面进行评分。方案完整合理、可行性高3-2分；方案较为合理、可行性一般2-1分；方案较差、可行性较低1-0分； | 0-3分 |
| 15 | 售后服务情况 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括售后服务保证、服务方案、售后服务团队规模、维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等综合情况进行横向比较打分。（0-3） | 0-3分 |
| 16 | 质保期 | 在满足招标文件规定质保期基础上，质保期限每增加1年得2分，最高得6分。 | 0-6分 |

备注：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术资信最后有效得分（四舍五入，精确到小数点后二位）。

**2．商务标评分标准：30分**

**2.1 评标基准价的确定方法为：**

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按技术资信标合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

5、中标人确定后，在浙江政府采购网及龙港市公共资源交易中心网上公示评标结果，采购人同时向中标供应商发中标通知书。

**五、投标人义务**

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。