**象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购**

**项目编号：TXCG2024035**

**采**

**购**

**招**

**标**

**文**

**件**

采购人：象山县棚户区投资开发有限公司

代理机构：宁波天信工程管理有限公司

二零二四年十二月

**温馨提醒**

**1、响应文件应按采购文件要求将“技术商务文件”、“报价文件”分别编制。**

**2、“技术商务文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。**

**3、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。**

## 第一章 采购公告

**象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购公告**

项目概况

象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购招标项目的潜在供应商应在乐采云平台（[https://www.lecaiyun.com/）获取采购文件，并于2024年](http://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2020年)12月 24日09点20分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TXCG2024035

项目名称：象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购

预算金额：128.4810万元

最高限价：128.4810万元

采购需求：

标项一:

标项名称: 象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购

数量:1。

预算金额：128.4810万元

简要规格描述或项目基本概况介绍：具体详见招标文件第四章采购需求。

合同履行期限：合同签订接到采购人通知后60日历天内完成供货、安装及验收完毕。

**本项目（否）接受联合体投标**。

## 二、供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.c n)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.**落实政府采购政策需满足的资格要求：无；**

**3.特定资格条件：无。**

## 三、获取招标文件

时间：2024年12月3日至2024年12月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：网上下载，供应商自公告之日起至投标截止时间内可登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）“项目采购”模块进入乐采云系统“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。

本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价：0元

1. **提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

提交响应文件截止时间：2024年12月24日09:20 （北京时间）。供应商应于上述时间前将电子响应文件上传到乐采云平台www.lecaiyun.com，未上传电子响应文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2024年12月24日09: 20 。

开标地点：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）[象山县象山港路300号]。

备注：供应商如提供备份响应文件的，应于提交响应文件截止时间前，将电子备份响应文件（U盘或光盘方式存储）按要求密封，在规定时间前递交至上述地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份响应文件的，投标无效。

采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过乐采云平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录乐采云平台www.lecaiyun.com，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”在规定解密时间内无法解密或解密失败时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份响应文件”的，由采购代理机构上传“电子备份响应文件”进行异常处理，并对“电子备份响应文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份响应文件”的视为投标文件撤回。其余通过“乐采云平台”上传递交的已按时解密的“电子加密响应文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

1. **公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

1、采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 2、其他事项：

## （1）本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市政府采购网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。若因未能及时了解到上述网站发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

## （2）本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

## 3、响应文件制作：

## （1）应按照本项目采购文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

## （2）供应商通过乐采云平台电子投标工具制作响应文。

## （3）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件1份，按乐采云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

## （4）供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份响应文件。

## ①采用邮寄方式递交电子备份响应文件，需按以下要求递交：

## 拟在投标截止前到件的邮寄地址为：宁波天信工程管理有限公司（象山县丹西街道滨海大道929号商会大厦东座20楼），收件人：郑玲，联系方式：0574-65778501、15957430650。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：290661108@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份响应文件密封破损而不符合采购文件对响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份响应文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责，响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

## ②采用现场方式送达电子备份响应文件，需按以下要求递交：

## 所有供应商在投标截止时间前将电子备份响应文件送至：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）[象山县象山港路300号]。响应文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

## （5）开标过程全程视频监控记录。

## 4、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

采 购 人：象山县棚户区投资开发有限公司

地  址：象山县丹东街道丹峰东路488-1号

联 系 人：马老师

电  话：0574-65733101

代理机构：宁波天信工程管理有限公司

地  址：象山县丹西街道滨海大道929号商会大厦东座20楼

联 系 人：郑玲 郑芝 蒋萍萍

电  话：0574-65778501

质疑联系人：陈肖雅

联系电话：0574-65655207

政府采购行政监管及投诉受理部门：象山县财政局政府采购管理办公室

联 系 人：林胜光

联系电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。  
 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章 投标须知

### 一、投标须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | **内 容** |
| 1 | 项目编号：TXCG2024035  项目名称：象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购 |
| 2 | 采 购 人：象山县棚户区投资开发有限公司  地  址：象山县丹东街道丹峰东路488-1号  联 系 人：马老师  电  话：0574-65733101 |
| 3 | 采购方式：公开采购  评标办法：综合评分法 |
| 4 | 合同签订期限：中标通知书发出之日起30日内；  **付款方式：**   1. **合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%（支付前，供应商向采购人提交等额预付款保函且经采购人认可）；** 2. **待采购产品供货产值达到总产值50%时，支付合同总价的10%；** 3. **待所有货物供货完成并安装且经采购人初验合格后7个工作日内，支付合同总价的20%；** 4. **余款待项目结算完成并验收合格后7个工作日内付清。**   **注：**  **（1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。**  **（2）乙方按甲方要求提供全额基本税率（税率为13%）增值税专用发票。** |
| 5 | 服务期限：合同签订接到采购人通知后60日历天内完成供货、安装及验收完毕。 |
| 6 | 获取采购文件方式：  网上下载，供应商自公告之日起至投标截止时间内可登录乐彩云平台“项目采购”模块进入乐彩云系统“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。  本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在乐彩云平台（http://www.lecaiyun.com）登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。 |
| 7 | 踏勘现场：供应商可对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 8 | 响应文件接收单位：宁波天信工程管理有限公司  投标截止时间：2024年12月24日09时 20 分。  递交地址：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）（象山港路300号）  递交方式：详见采购公告 |
| 9 | 开标时间：2024年12月24日09时20分。  开标地点：象山县公共资源交易中心四楼开标厅（二）（象山港路300号） |
| 10 | 电子备份文件1份，以U盘或光盘形式储存。 |
| 11 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 标书费人民币0元 |
| 13 | 本次采购合同预算金额为：128.4810万元；  最高限价：128.4810万元，超过最高限价的报价为无效报价。  投标报价超过最高限价或明显低于成本价的作无效标处理。 |
| 14 | **投标报价及费用：**  1）本项目投标应以“人民币”报价；  2）本次投标总报价应包括人员费用、设备采购、包装运输、装卸、税金、保险、安装、调试、检测、技术培训、售后维修服务、总包配合费1%【包括但不限于：未正式交付业主之前的保管（包括设备及材料的损坏、失窃等）、施工用水、用电、凿洞、开孔、开槽等】定位、填补、防火封堵、套管、安全护栏、安全保护（含装修施工阶段成品保护）、现场清理、零备件和专用工具、提交相应技术资料、返工、维护保养、税费、合理利润、中标服务费等一切为完成本项目的所有设备和服务费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。  3、供应商在报价时须充分预估项目实施过程中可能遇到的各种风险，事后不得以任何理由要求增加费用。  3）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。 |
| 15 | **履约保证金：**合同价款的1%。  履约保证金的形式：现金、银行保函和保险保单，保函形式出具的履约担保须经采购人确认。  提交履约保证金的时间：签订合同后7日历天内  履约保证金退还时间：合同履行完毕后7日历天内一次性退还。 |
| 16 | 投标有效期：90天 |
| 17 | 招标服务费：  1、中标供应商须根据国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的服务招标费率标准，中标供应商按照中标通知书确定的金额作为计费额（不足10000元的按10000元收取），向代理机构交纳招标服务费。  2、中标供应商在领取中标通知书时向代理机构交纳招标服务费。  3、招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |
| 18 | 中标通知书的领取方式：采用邮寄方式或到代理机构现场领取。 |

### 二、投标方须知

**一、适用范围**

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**二、定义**

1、“采购人”系指象山县棚户区投资开发有限公司。

2、“代理机构”系指宁波天信工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲**三、供应商的资格要求**

详见采购公告。

**四、投标费用**

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

▲**五、投标报价**

1、投标报价

1．1投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

1．2除招标文件中有特殊规定外，投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算供应商应按第六章“响应文件有关格式”的要求在“开标一览表”中进行报价并填写分项报价表。

1．3 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

1．4供应商在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。

1.5采购人设有最高限价的，供应商的投标报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

1.6最低报价不能作为中标的保证。

▲**六、投标保证金**

1、投标保证金（不适用）

1．1**投标方应按“第一章 采购公告”规定提供投标保证金，如在开标截止前未提供的，招标方将拒绝接收其响应文件**。

1．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转账方式汇入采购人账户，携带银行回单到宁波天信工程管理有限公司财务室（象山县丹西街道滨海大道929号商会大厦东座20楼）开具收据，以收据为准。

**1．3中标方的投标保证金在与采购人签订了经济合同后，并把合同原件交于宁波天信工程管理有限公司确认后才无息退还。**

1．4落标方的投标保证金，在中标公告质疑期满无异议的，无息退还。

1．5供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

**七、投标有效期**

▲1、响应文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金的有效期也相应延长。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

**八、响应文件的形式和效力**

（一）响应文件

1、响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份响应文件。

2、电子响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

响应文件制作说明：

（1）应按照本项目采购文件和乐彩云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐彩云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

## （2）供应商通过乐彩云平台电子投标工具制作响应文件。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

5、响应文件的效力

（1）响应文件的启用，为电子响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份响应文

（2）开启时间后半小时内供应商可以登录乐彩云平台https://www.lecaiyun.com/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子响应文件作为评审依据（若备份电子响应文件与乐彩云平台上传的响应文件被识别为不一致，仍以备份电子响应文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子响应文件，备份电子响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子响应文件或所提供的备份电子响应文件无法读取的，视为响应文件撤回。

（3）电子响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

**九、响应文件的组成和份数**

1、响应文件的组成：

**第一部分：商务技术文件**

（1）封面；

A、资格审查部分

（2）资格声明函；

（3）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

（4）特定资格证明资料；

（5）评分标准所需要的其他资料；

**B、技术商务部分**

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）商务（服务）响应一览表；

（5）供应商一览表；

（6）项目业绩一览表；

（7）评分标准所需要的其他资料；

（8）采购文件要求的或供应商认为需要提供的其他证明；

▲“商务技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

**第二部分：价格文件**

（1）开标一览表；

（2）分项报价表；

（3）中小型企业声明函；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

（5）供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、响应文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到乐彩云平台的电子响应文件（含商务技术文件、价格文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件（含商务技术文件、价格文件）1份。

**供应商应对响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。**

▲**十、响应文件的签署盖章**

1、招标文件第六章“响应文件有关格式”中标明加盖公章或签字的，电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分按照本章第十条第1款要求。

2、招标文件第六章“响应文件有关格式”中标明加盖公章或签字的，以U盘或光盘存储的电子备份响应文件的签署盖章按照本章第十条第1款要求。

**十一、响应文件的密封和标记**

1、电子响应文件：供应商应根据“项目采购-电子交易管理操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

3、电子备份响应文件的外包装标记详见第六章“响应文件相关格式”；

供应商未按上述要求签字盖章及标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

**十二、响应文件的递交**

1、响应文件递交的具体要求详见采购公告。

2、代理机构在投标截止时间前半小时内于开标地点接受响应文件。

3、响应文件的补充和修改

响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的响应文件进行补充、修改，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

**十三、采购文件的澄清或修改**

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐彩云平台，供应商应及时登录乐彩云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件的截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响响应文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

**十四、开标**

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，不邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。

2、特别说明：乐彩云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐彩云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，上传至乐彩云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

A.“乐彩云平台”发生故障而无法登录访问的；

B.“乐彩云平台”应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

C.“乐彩云平台”发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

D.病毒发作导致不能进行正常操作的；

E.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**十五、评标**

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对响应文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

**4、特别说明**

**提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。(如适用)**

**若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。**

**若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的供应商参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。**

**供应商使用相同制造产品作为其项目的一部分，按一家供应商认定。**

**2、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。**

**十六、合同授予**

1、采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照采购文件和中标供应商响应文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标供应商的响应文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5、中标供应商如不遵守采购文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

6、合同原件提交一份至采购代理机构存档。

**十七、履约验收：**

采购人负责对中标供应商的履约行为进行验收（具体按象山县财政局文件规定）。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

**十八、质疑**

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

**十九、特别说明**

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本采购文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

## 第三章 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

**本次采购为非专门面向中小企业**，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标项1为 **工业** 。**本次评标将对小微企业的价格给予10%优惠。**

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

**一、开标准备**

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本次采购不邀请供应商的法定代表人或其授权代表参加开标会。

**二、开标程序：**

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

1. 投标截止时间后，供应商登录乐彩云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为开标时间后30分钟内。
2. 在乐彩云平台开启已解密供应商的“资格文件、技术商务文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在乐彩云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在乐彩云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在乐彩云平台公布评审结果。

2、特别说明：乐彩云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐彩云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，上传至乐彩云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

A.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

B.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

C.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

D.病毒发作导致不能进行正常操作的；

E.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份响应文件现场予以退还。

（4）供应商上传乐彩云平台的pdf版本电子加密投标文件内容与乐彩云系统中供应商填写的内容不一致的，经评标委员会审查，应以电子加密投标文件中的内容为准。

**三、评标委员会**

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和响应文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

**四、评标方法**

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标优的排列在前。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（二）响应文件的澄清

1、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传乐彩云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）响应文件错误修正原则

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照响应文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

1. **评标程序**

**（一）资格条件审查**

**资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **要求说明** | **审查要求** |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、资格声明函；  2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | **特定资质** | 无 |
| 3 | 联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 4 | 其他 | 不允许出现报价或单价 |
| **资格性审查结论** | |  |

**注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。**

**2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。**

**3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。**

**若在投标截止当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。**

1. **技术商务文件符合性审查**

**符合性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目** | **要求** |
| 1 | 投标有效期：符合第二章第七条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件按标书要求由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。  （2）投标文件按标书要求由授权代表签字的，提供“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 响应文件的签署盖章 | 符合第二章“供应商须知”第十、2条的要求 |
| 4 | 其他 | 不允许出现报价或单价 |
| 不允许出现与采购文件有重大偏离的响应文件 |
| 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标：  （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；  （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；  （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；  （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；  （5）不同供应商的投标文件相互混装；  （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 |
| 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“**★**”标记） |
| **符合性审查结论** | |  |

**注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。**

**2、上述审查项目中，第3项无需在乐彩云中设置关联点。**

**（三）商务技术评审**

**商务技术评分表（60分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审指标** | **评分内容** | **分值** |
| 1 | 技术性能 | **完全响应招标文件产品的技术和规格要求表中各项指标的，得12分。带“**▲**”号的不得负偏离，否则作废标处理，未带“**▲**”号的每负偏离一项扣1分，扣完为止。**  **（产品参数以铭牌参数为标准，提供有效铭牌截图或第三方检测报告或国家强制性产品认证试验报告。）** | 12 |
| 2 | 认证体系 | 供应商（或投标设备制造商）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。  **（需提供相关证书复印件及“国家认证认可监督管理委员会”网站“认证结果”栏的查询页面截图，未提供不得分，加盖制造商公章）** | 3分 |
| 3 | 售后服务 | **根据投标供应商售后服务方案进行进行评议：**  售后服务方案内容丰富，服务保障完善，响应时间优于招标文件需求，应急方案操作性强，得6-4分；  售后服务方案的内容丰富，服务保障举措合理、响应时间优于招标文件需求，应急方案合理，得3.9-2分；  有售后服务方案内容，服务保障一般，应急方案一般，得1.9-0分。  缺项不得分。 | 6分 |
| 4 | 投标产品技术先进性 | **根据供应商所投货物的技术性能及选型进行评议：**  产品技术先进，节能产品，运行噪音小，所选机型适合使用单位的得6-4分；  产品技术较先进，部分节能产品，运行噪音较小，所选机型基本能满足使用单位需求的得3.9-2分；  产品技术落后，非节能产品，电运行噪音大，所选机型不适合使用单位的得1.9-0分。  缺项不得分。 | 6分 |
| 5 | 项目实施方案 | **根据供应商提供的整体实施方案及技术解决方案进行综合评定：**  考虑充分、内容完整有条理的得8-6分；  较合理、内容较完整、条理较清晰的得5.9-3分；  考虑不充分、内容不完整、缺乏条理的得2.9-1分。  缺项不得分。 | 8分 |
| 6 | 服务质量保证措施 | **根据供应商提供的服务质量保证措施的完整度、合理性、可行性（包括但不限于质量保证措施，安全生产措施等方面）进行综合评价：**  质保措施科学合理可行性大的得8-6分；  质保措施基本合理可行的得5.9-3分；  质保措施存在隐患或缺陷的得2.9-0分；  缺项得0分。 | 8分 |
| 7 | 保证工期的方案和措施 | **根据供应商提供的、投标文件，对其针对本项目制定的确保项目交货期、分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施进行评价：**  明确项目执行进度，安排合理的得10-7分；  工作安排与计划基本合理但欠佳的得6.9-4分；  工作安排与计划存在明显缺陷的得3.9-1分；  缺项得0分 | 10分 |
| 8 | 项目团队能力 | **拟派项目实施人员专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等进行评价：**  专业素质高、技术能力强、有经验且人员配置充足的得7-5分；  专业素质、技术能力、经验一般且人员配置偏少的得4.9-2分；  专业素质、技术能力一般，无相关经验人员，且人员配置不充足的得1.9-0分。  缺项不得分， | 7分 |

评委签名： 时间： 年 月 日

备注：评委的综合打分，采用记名方式。各供应商的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

1. **报价文件符合性审查**

## 符合性审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **要求说明** | **审查要求** |
| 1 | （一）按照采购文件规定要求签署和盖章；  （二）采用人民币报价；  （三）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形；  （四）投标报价中未出现重大缺项、漏项；  （五）按货物（服务）的清单分项报价并合计总价，且只有一个报价；  （六）报价合理的：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。  （七）报价文件与技术商务文件的货物（服务）内容不存在重大差异的； | 提供“报价一览表” |
| 2 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| **报价审查结论** | |  |

**注：上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。本项无需在乐彩云中设置关联点。**

**（五）报价评分表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **价格分内容** | | **分值** |
| 价格分40分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价  基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下：  其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| **报价得分（40分）** | |  |

**六、投标的澄清**

1、评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、乐彩云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐彩云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

**七、定标**

**（一）确定中标供应商。**

1.评标委员会推荐3名中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后将评审结果确认单交采购人确认。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。

**八、评标过程的监控与保密**

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

**八、中标通知**

1、中标公告质疑期满后无异议的，采购人向中标供应商签发中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

## 第四章 采购需求

**一、总述**

1.本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2.投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

**二、技术要求**

**1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

**2.采购清单及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购参数 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 建设路222-230号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 16 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 30 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 16 |  |
| 宾阳路51-2号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 4 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 8 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 4 |  |
| 金鹰路7-1、7-2号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 20 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 60 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 20 |  |
| 金鹰路7-3、7-5号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 30 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 75 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 30 |  |
| 茂林路3-1、3-2号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 20 |  |
| 3 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 40 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 20 |  |
| 金鹰路24-1、24-2号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 25 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 55 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 25 |  |
| 金鹰路26号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 20 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 40 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 20 |  |
| 靖南大街58号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 24 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 48 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 24 |  |
| 塔山路6、8、10号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 40 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 75 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 40 |  |
| 新华路73号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 4 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 8 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 4 |  |
| 新华路43号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 6 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 12 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 6 |  |
| 建设路168号 | | | | | |
| 1 | 电热水器 | ▲1、容量（L）：≥50L  ▲2、能效等级:二级及以上  3、款式：横向壁挂式 4、防水等级：IPX4级或以上 5、额定功率（W）：≥2200W 6、热水输出率：≥80% 7、安全保护：具备防干烧，防超温，防漏电，防高水压功能； 8、温度调节范围：30-75℃  9、内胆材质：搪瓷  10、控制模式：手动  ▲11、热水器整机保修6年，主要零部件（内胆）保修8年  ▲12、包含辅材安装 | 套 | 8 |  |
| 2 | 壁挂电视机 | ▲1.尺寸：50英寸； ▲2、能效等级：2级及以上  ▲3、内存≥4GB 4、多屏互动：支持 5、固有分辨率：3840x2160 6、背光源：DLED； 7、屏占比：≥97%； 8、可视角：≥178°  9、刷新率：≥60Hz； 10、响应时间：≤9.5ms； 11、色彩：16.78M 12、亮度：≥200cd/m2  13、接口：USB2.0≥2，HDMI ≥2，网口\*1 ▲14、电视机整机保修二年，液晶屏保修三年  ▲15、含挂装支架及配件安装 | 套 | 24 |  |
| 3 | 吸顶式油烟机 | ▲1、款式：侧吸  ▲2、能效等级：一级  3、产品尺寸(长\*宽\*高)895\*430\*495mm 4、风量(m³/min)≥17 5、最大静压值(Pa)≥350 6、噪声(dB(A))≤（噪音:最高转速档半消声室噪声：65dB(A)，最高转速档噪声：69dB(A)） 7、电机功率(W)≥219W  8油脂分离度：≥88%  ▲9、烟机整机保修6年，主要部件保修8年 | 套 | 8 |  |

**备注：**▲**本项目采购的电视机、电热水器设备属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能品目，必须提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作废标处理。**

**三、采购要求**

1.所投产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所有设备在质量保质期内维修、维护，提供人员技术培训和提供文档资料，费用包含在投标报价中。

2.供应商应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

3.施工要求：施工现场供应商应做好相应成品保护，在项目推进的整个过程中做好安全防护，对因防护不到位所造成的人身伤亡事故及财产损失，一切均由供应商自行承担。

4.调试：供应商应派遣有实践经验的技术人员与采购人一起进行设备的调试。在调试期间供应商应在现场负责测试和调试，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

5.验收条件：所有合同中规定的货物和资料都已提交。在进行测试及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到采购人的认可。采购人组织专家对项目进行最终验收。

**四、其他要求**

1.采购人有权对招标清单内所有家电的数量进行增加或减少，增加或减少后，单价不变，中标人不得以任何理由拒绝，否则视为违约。

2.技术要求（规格）书只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的知识产权承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、专利等引起的任何纠纷、诉讼和费用均由供应商承担全部责任，与采购人无关。如因此给采购人造成损失的，供应商应向采购人承担全额赔偿责任。

3.供应商在合同签订前需前往项目施工现场勘查并测算安装所需配件材料数量及费用，同时编制合理的安装施工组织方案。设备安装于采购人指定位置，做到横平竖直，美观平整；空调冷凝水管道必须敷设坡度、坡向排水点；冷凝水管、铜管品牌须为安装空调品牌原装配套品牌；本项目的安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求。实际安装时超出的配件材料数量已包含在合同总价中，不予另行计量。

**五、**▲**商务要求**

| **序号** | **内 容** | |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 合同签订接到采购人通知后60日历天内完成供货、安装及验收完毕。 |
| 2 | 质保期 | 1.供货时提供原厂质保证明材料，全国联保。  2.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。  3.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。  4.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。  5.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 |
| 3 | 付款方式 | 付款方式：  （1）合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%（支付前，供应商向采购人提交等额预付款保函且经采购人认可）；  （2）待采购产品供货产值达到总产值50%时，支付合同总价的10%；  （3）待所有货物供货完成并安装且经采购人初验合格后7个工作日内，支付合同总价的20%；  （4）余款待项目结算完成并验收合格后7个工作日内付清。  注：  （1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。  （2）乙方按甲方要求提供全额基本税率（税率为13%）增值税专用发票。 |
| 4 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 数量变更要求 | 供应商应配合采购人因实际情况变化而调整部分定购设备数量的权力，供应商应对设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按中标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。 |
| 6 | 履约保证金 | 合同价款的1%。  履约保证金的形式：现金、银行保函和保险保单，保函形式出具的履约担保须经采购人确认。  提交履约保证金的时间：签订合同后7日历天内  履约保证金退还时间：合同履行完毕后7日历天内一次性退还。 |

## 第五章 合同格式

**象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购**

**合同协议书**

项目名称： 项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购公开招标的结果，签署本合同。

**一、货物内容**

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

**二、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**三、技术资料**

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

乙方交纳人民币元作为本合同的履约保证金（合同价款的1%）。

履约保证金的形式：现金、银行保函和保险保单，保函形式出具的履约担保须经采购人确认。

提交履约保证金的时间：签订合同后7日历天内

履约保证金退还时间：合同履行完毕后7日历天内一次性退还。

**七、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**八、质保期**

1. 质保期 年。（自交货验收合格之日起计）

**九、交货期、交货方式及交货地点**

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

**十、货款支付**

**1. 付款方式：**

**（1）合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%（支付前，供应商向采购人提交等额预付款保函且经采购人认可）；**

**（2）待采购产品供货产值达到总产值50%时，支付合同总价的10%；**

**（3）待所有货物供货完成并安装且经采购人初验合格后7个工作日内，支付合同总价的20%；**

**（4）余款待项目结算完成并验收合格后7个工作日内付清。**

**注：**

**（1）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。**

**（2）乙方按甲方要求提供全额基本税率（税率为13%）增值税专用发票。**

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**十一、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、安装**

乙方在合同签订前需前往项目施工现场勘查并测算安装所需配件材料数量及费用，同时编制合理的安装施工组织方案。设备安装于甲方指定位置，做到横平竖直，美观平整；空调冷凝水管道必须敷设坡度、坡向排水点；冷凝水管、铜管品牌须为安装空调品牌原装配套品牌；本项目的安装施工必须符合国家相关的安装技术质量规范要求。实际安装时超出的配件材料数量已包含在合同总价中，不予另行计量。

**十三、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十四、调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

**十五、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十六、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十七、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十八、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十九、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本份，(用途)。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

## 第六章 响应文件有关格式

**一、报价文件**

**封面**

**象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购**

采购编号：TXCG2024035

子 包：（如有多个子包）

（报价文件）

**响应文件**

供应商全称：（加盖单位公章）

年 月 日

附件一：

**（一）开标一览表**

项目名称：

招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **供货期** | **投标总价（人民币：元）** |
| 1 |  |  | 小写：  大写： |
| 投标声明 |  | | |

注：1、本表“投标总价”应与“分项报价表”中“合计”一致。

2、投标总价指招标文件中所规定的完成本项所需的全部费用的总报价。

3、报价如涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件二：

**（二）分项报价表**

项目名称：

招标编号： 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子包 | 分项序号 | 货物名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格、型号 | 单价 | 分项合价 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 总合计价（大写）： | | | | | | | 总合计价（小写）： |

备注：1、总价必须与开标一览表中的报价一致。

2、在保持报价表实质性内容不变的情况下，供应商可以自行调整表格形式。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件三： 中小企业声明函

**（1）中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

**（2）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**注：**

**享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：**

**（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；**

**（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；**

**（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；**

**（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；**

**（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。**

**前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）** | | | | | | | | | |
| **行业** | **中型企业** | | | **小型企业** | | | **微型企业** | | |
| **从业人员X（人）** | **营业收入Y**  **（万元）** | **资产总额Z**  **（万元）** | **从业人员X（人）** | **营业收入Y**  **（万元）** | **资产总额Z**  **（万元）** | **从业人员X（人）** | **营业收入Y（万元）** | **资产总额Z（万元）** |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明  1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。   1. 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 2. 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 | | | | | | | | | |

附件四：

**供应商认为需要的其他资料（如有需提供）**

**二、技术商务文件**

**封面**

**象山县塔山路等地段住宅楼改造项目—家电采购**

采购编号：TXCG2024035

子 包：（如有多个子包）

（技术商务文件）

**响应文件**

供应商全称：（加盖单位公章）

年 月 日

**A.资格审查部分**

**1、资格声明函**

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日 期：

1. **营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；**

**3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）**

**B、技术商务部分**

**附件一**：

**投标函**

致 采购人 ：

（供应商全称） 授权（授权代表姓名、职务） 为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的 （采购编号、招标项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜。在此提供“投标须知”规定的全部响应文件：

1、完全满足采购文件中全部实质性要求。

2、电子备份文件 份；电子备份文件密封包装，包装封面均加盖供应商公章。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起 90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

年 月 日

**附件二：**

**法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 周岁 职务：

身份证号码：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

**附：法定代表人身份证复印件（正反面）：**

**法定代表人授权委托书**

（法定代表人来投标的，此表不用）

致： （采购人名称）：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章： 法定代表人签字或盖章：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附：授权代表身份证复印件（正反面）：**

**附件三**：

**联合体协议书（如有）**

格式自拟

**附件四：**

**商务（服务）响应一览表**

采购项目编号： 项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：须与“第四章 商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在响应文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，采购人有权不退还其投标保证金。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件五：**

**技术条款偏离表**

采购项目编号： 项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件技术规格、要求** | **投标文件对应规格** | **说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、投标文件响应须与采购文件第四章 采购清单及规格参数逐项比较填写。

2、偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件六：**

**供应商一般情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： | |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： | |
| 6 | 注册地： | 注册年份： | |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） | | |
| 9 | 从业人员数量 | |  |
| 10 | 营业收入 | |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 | |  |

供应商（盖章）：

日 期：

**附件七**

## 评分标准所需要的其他资料

**附件八：**

## 采购文件要求的或供应商认为需要提供的其他证明

**三、响应文件外包装封面格式**

### 电子备份文件的外包装封面格式

**电子备份响应文件**

项目名称：

项目编号：

子包号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

在 年 月 日（规定的开启日期和时间）前不准启封