**崇仁镇新官桥~东大湾增压泵新建工程——材料设备采购项目**

国企采购

项目编号：JCSZ[2024]D061

**询价文件**

 采购人：嵊州市水联贸易有限公司

采购代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司

日 期：2024年11月

**目 录**

**[第一部分 询价公告](#_Toc118207744)** [1](#_Toc118207744)

**[第二部分 供应商须知](#_Toc118207745)** [5](#_Toc118207745)

**[供应商须知前附表](#_Toc118207746)** [5](#_Toc118207746)

[一、 总则 9](#_Toc118207747)

[二、 询价文件 9](#_Toc118207748)

[三、 询价响应文件的编写 10](#_Toc118207749)

[四、 响应文件的递交 12](#_Toc118207750)

[五、 询价无效的情形 12](#_Toc118207751)

[六、 采购中止的情形 14](#_Toc118207752)

[七、 授予合同 14](#_Toc118207753)

**[第三部分 采购内容及要求](#_Toc118207754)** [16](#_Toc118207754)

[第一章　技术规范及要求 1](#_Toc118207755)7

[第二章 主要参数及要求 1](#_Toc118207756)8

[第三章 其他要求 2](#_Toc118207757)4

[第四章 付款方式及要求 2](#_Toc118207758)5

**[第四部分 询价细则及询价方法](#_Toc118207759)** [28](#_Toc118207759)

[一、 询价原则 28](#_Toc118207760)

[二、 询价程序 28](#_Toc118207761)

[三、 注意事项 30](#_Toc118207762)

[四、 评分细则 31](#_Toc118207763)

**[第五部分 采购合同](#_Toc118207764)** [32](#_Toc118207764)

**[第六部分 应提交的有关格式范例](#_Toc118207765)** [37](#_Toc118207765)

# 第一章 询价公告

浙江建诚工程管理咨询有限公司受嵊州市水联贸易有限公司委托，现就崇仁镇新官桥~东大湾增压泵新建工程——材料设备采购项目进行询价采购，欢迎国内合格的供应商参加本次采购活动。

一.项目编号：JCSZ[2024]D061

二．采购组织类型：分散采购-询价

三．项目概况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| 1 | 崇仁镇新官桥~东大湾增压泵新建工程——材料设备采购项目 | 1 | 批 | 83 | 详见采购需求 |

四．合格供应商资格要求:

1. 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2. 在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过；
3. 本项目不接受联合体投标。
4. 本次招标采用资格后审的审查方式，由询价小组负责审查。

五．获取询价文件

1. 获取询价文件时间**:2024 年11月22日9：00之前获取。**
2. 获取询价文件方式：供应商登陆乐采云平台

https://www.lecaiyun.com/，在线申请获取询价文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取询价文件）。

1. 提示：
2. 将拒绝接受未获取询价文件供应商的响应文件。
3. 询价文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

1. 本项目实行**网上投标**，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
2. 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

1. 投标文件制作：
2. 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
3. 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**七．询价响应截止时间及要求：** 2024 年 11 月 22 日 9 时 00 分整之前将电子询价响应文件上传到乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

**八．递交首次响应文件时间及地点：**2024 年 11 月 22 日 9 时 00 分整在浙江建诚工程管理咨询有限公司（嵊州市吾悦广场写字楼4楼）开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/），用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子询价响应文件一致，用信封进行密封并盖章**（信封内仅需放入存储备份文件的U盘）**，由授权代表在询价响应截止时间前递交至开标地点。若电子询价响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

九．询价保证金：无

十．公告期限：3个工作日

十一．其他事项

投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件获取之日在招标文件公告期限届满之日后的以公告期限届满之日为准，即公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和招标代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购单位监督科室投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十二．联系方式：

## 1.采购人信息：

招 标 人：嵊州市水联贸易有限公司

招标人地址：嵊州市剡湖街道雅石路74号

联 系 人：张筠丽

## 联系电话：0575-83291577

## 2.采购代理机构信息：

招标代理：浙江建诚工程管理咨询有限公司

地址：嵊州市吾悦广场写字楼4楼

联 系 人：马佳丽

联系电话：0575-83508835

质疑联系人：陈静

联系电话：0575-83508835

**3.采购监督管理部门信息：**

名称：嵊州市水务集团有限公司

质疑联系人：吴鑫波

联系电话：0575-83299669

第二章 供应商须知

**供应商须知前附表**

| **序号** | **项目** | **内容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 崇仁镇新官桥~东大湾增压泵新建工程——材料设备采购项目 |
| 2 | 交货和完工期限 | 合同签订后30天内完成供货、安装，设备安装调试。 |
| 3 | **最高限价** | **83万元** |
|  4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，询价小组将依据法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | **本项目不组织现场踏勘** |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 询价文件的澄清与修改 | 采购单位可以对已发出的询价文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在询价公告发布的媒体上发布更正公告。本项目询价文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网站查看。 |
| 8 | 询价响应文件组成 | 供应商向采购人递交的响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 10 | 询价响应文件递交地址及截止时间 | 详见询价公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见询价公告开标地点：详见询价公告 |
| 12 | 询价响应文件有效期 | 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于询价文件中载明的响应文件有效期的，询价无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标金额的1%；中标人在收到中标通知书之日起5个工作日内缴纳履约保证金，服务期满后1个月内无息退还。（允许保函，保函有效期须在本项目约定完工日期之日起30日历天后） |
| 14 | 询价公告及成交结果公告发布媒体 | 浙江省政府采购网 |
| 15 | 质疑及投诉 | 投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件获取之日在招标文件公告期限届满之日后的以公告期限届满之日为准，即公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和招标代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购单位监督科室投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 16 | 特别说明 | 供应商应无条件的、认真仔细的阅读本询价文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照询价文件及补充文件的规定和要求编制响应文件。在编制响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对询价文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。该项目结果公告期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。询价文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 招标代理费 | 本项目代理服务费按“发改价格[2011]534号”文件收费标准60%结算；其他费用按实收取，中标单位在领取中标通知书前支付； ① 代理服务费缴纳形式：转账、网上银行、现金② 代理服务费汇入以下账户 ：收款单位（户名）：浙江建诚工程管理咨询有限公司嵊州分公司开 户：中国银行嵊州城东支行账 号：368871510337 |
| 19 | 政府采购节能环保产品 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否允许进口产品 | 本项目不允许进口产品 |
| 22 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品 |
| 23 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示 |
| 24 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标当天的信用记录。信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 25 | 其他 | **1、本询价文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。****2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。** |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 总则

**1、适用范围**

1.1本次询价工作仅适用于崇仁镇新官桥~东大湾增压泵新建工程——材料设备采购项目

1.2本项目采购方式采用询价方式。

**2、定义**

2.1“采购人”系指嵊州市水联贸易有限公司。

采购人委托浙江建诚工程管理咨询有限公司为本项目采购代理机构。

2.2“询价供应商”系指响应本次采购，参加本次询价的供应商。

2.3“服务”系指询价供应商按合同规定，须承担的服务的义务。

**3、采购项目概况**

详见询价公告相关内容，主要要求参见本文件第 三 章。

**4、合格的询价供应商**

详见询价采购公告询价供应商的资格要求规定。

**5、询价费用**

询价供应商应承担其参加询价所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 询价文件

**6、询价文件的组成**

6.1本询价文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对询价供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供询价供应商参考，对采购人和询价供应商无任何约束力。

6.3询价供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按询价文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致询价被拒绝。

6.4询价文件是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守询价文件规定或对询价文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本询价文件由采购人或采购代理机构进行解释。

**7、询价文件的澄清与修改**

7.1询价供应商在收到询价文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题按前附表要求发至指定邮箱里。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2询价供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。

7.4询价文件的澄清修改文件及更正补充公告，请自行登录浙江政府采购网，在采购公告页面中下载。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，以公告形式通知所有获取询价文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原询价文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6询价文件澄清、答复、修改、补充的内容为询价文件的组成部分。

7.7询价文件发售截止日后，经采购人同意后购买询价文件的询价供应商不得对询价文件和补充文件提出答疑或质疑。

##  询价响应文件的编写

8、要求

8.1供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交询价响应文件。询价响应文件应对询价文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

8.2报价

8.2.1本次报价币种为人民币。

8.2.2**投标报价包括所有产品价格（含设备、配件、备品备件等）、安装费、调试费、运杂费、售后服务费、人工费用、税金、代理服务费等一切费用。供应商在编写方案时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。**

投标报价固定是指供应商所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数（由供应商自行考虑）。

8.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

**9、响应文件的组成（供应商应根据采购文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）**

响应文件由：资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

**10．响应文件有效期**

10.1 响应文件未在询价响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况的，亦视为放弃。

10.2 响应文件上传后，自询价响应截止日期起，在前附表所列的询价响应文件有效期内有效。

10.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向询价供应商提出延长询价有效期的要求，询价供应商对此须以书面形式予以答复。

**11．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：**

11.1 供应商在询价响应文件有效期内撤回投标的；

11.2 供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

11.5 未按规定提供履约保证金；

11.6 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.7 供应商在投标过程中串通投标的。

**12．响应文件的编制和签署**

12.1 按询价文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

12.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子询价响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

**13．响应文件的形式**

响应文件为电子询价响应文件，电子询价响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本询价文件要求制作、加密传输。

## 响应文件的递交

**14、询价响应截止期**

1. 响应文件必须在规定的询价响应截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在询价响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。
2. 采购人因故推迟询价响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

**15、响应文件的修改、撤销**

供应商应当在询价响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，询价响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。询价响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

## 询价无效的情形

**16.无效响应**

经过审查，凡不符合有关规定，不响应询价文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经询价小组认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

**16.1未按照询价文件规定要求签署、盖章的；**

**16.2《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；**

**16.3个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；**

**16.4响应文件中的报价函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；**

**16.5报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**

**16.6因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；**

**16.7出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**

**16.8响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变询价文件提供的清单中的计量单位、工程数量；**

**16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；**

**16.10响应文件有采购方不能接受的条件；**

**16.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。**

**16.12询价报价超过预算金额或最高限价的；**

**16.13响应文件“商务技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《报价明细表》相关内容的；**

**16.14有重大偏差或实质性不响应询价文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；**

**16.15供应商拒绝按询价文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；**

**16.16有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：**

**16.16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；**

**16.16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；**

**16.16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；**

**16.16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；**

**16.16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。**

**16.17 其他违反法律、法规的情形。**

## 采购中止的情形

**17、中止电子交易活动和重新组织采购**

17.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

## 授予合同

**18.1询价结果：**

询价小组完成评定后，向采购人提交经各询价小组成员签字的评审结果报告，并按询价办法确定成交供应商，在浙江政府采购网公告1个工作日，供应商对询价结果如有异议，可在规定时间内以书面形式署名向采购人提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

**18.2成交通知和合同授予**

（1）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

（2）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

**18.3中标通知**

（1）采购代理机构在询价结束后7日内向成交供应商签发中标通知书。

（2）在采购机构发出成交通知书前，预成交供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该供应商的预中标资格，列入政府采购活动不良诚信行为。

（3）采购人、采购机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**18.4解释权**

询价文件的解释权均属于 嵊州市水联贸易有限公司 和 浙江建诚工程管理咨询有限公司 。

# 第三章 采购内容及要求

1. **总则**

1．本部分只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任根据实际情况提供更科学合理的优化产品，并对所提供工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格的要求。

2．投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合体投标。

3．投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求中标人调整偏差，并不改变投标价格。

4．投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能空头或仅拷贝黏贴响应。

5．投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

6．投标人的报价不仅应包括招标文件提供的设备清单、技术条款的要求，还应包括任何未明确标出的，但货物安装后保证正常安全使用所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中，全部货物材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地等。

1. **采购内容**

2.1新官桥采购设备清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称/规格 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 最高限价 |
| 1 | 智慧泵房箱体 | 4000mm\*4000mm\*3000mm | 套 | 1 | 泵房箱体内装修及所配套户外集成泵房附件，箱体材质采用碳素钢，耐候钢 | 43万 |
| 2 | 泵房照明系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 应急照明 |  | 套 | 1 |
| 4 | 泵组 | 单台流量200m³/h，扬程71m，功率75kw | 套 | 3 | 两用一备 |
| 5 | 控制柜 | 一控一 | 套 | 1 | PLC、全变频 |
| 6 | 智慧泵房系统柜 | 对设备数据、泵房环境数据实时采集并传输； | 套 | 1 |  |
| 7 | 智能云盒 | 含视频监控系统、门禁控制系统等众多集成功能 | 套 | 1 |  |
| 8 | 加热控制器 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 智能门禁系统 |  | 套 | 1 | 远程视频门禁系统，含录像存储和处理器，摄像头、密码指纹电子带远传功能，含视频监控和平台软件系统等 |
| 10 | 智能监控枪机 |  | 套 | 1 |
| 11 | 智能监控球机 |  | 套 | 2 |
| 12 | 智能监控储存器 | 监控硬盘1T | 套 | 1 |
| 13 | 监控硬盘录像机 |  | 套 | 1 |
| 14 | 电磁流量计 | DN300 | 套 | 1 | 阀板304材质 |
| 15 | 排风机 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 除湿机 |  | 套 | 1 | 恒温排风除湿控制系统，含自动除湿器、温湿度传感器等 |
| 17 | 温湿度传感器 |  | 套 | 1 |
| 18 | 温湿度感应器 |  | 套 | 1 |
| 19 | 烟雾感应探测器 |  | 套 | 1 |
| 20 | 噪音探测器 |  | 套 | 1 |
| 21 | 防水沿探测器 |  | 套 | 1 |
| 22 | 壁挂lp空调 |  | 套 | 1 |  |

注：1.项目采用固定综合单价合同，合同期间综合单价不予调整。

★2.本项目为交钥匙工程，采购清单（设备材料表）包括但不仅限于以上内容，投标人应根据自己的工程经验完善设备及系统所需材料，以保证整个项目、整个系统的完整性和可运行性，因投标人经验不足或工作失误导致设备短少，从而为完善系统、完善功能而增加的设备和费用（未列入投标报价部分）均由投标人负责。

3.在供货期内，若因项目实际需要，货物超出合同总价且不超过合同总价的10%的，按原合同单价签订补充合同后予以执行。

2.2东大湾采购设备清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称/规格 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 最高限价 |
| 1 | 智慧泵房箱体 | 4000mm\*4000mm\*3000mm | 套 | 1 | 泵房箱体内装修及所配套户外集成泵房附件，箱体材质采用碳素钢，耐候钢 | 40万 |
| 2 | 泵房照明系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 应急照明 |  | 套 | 1 |
| 4 | 泵组 | 单台流量200m³/h，扬程54m，功率45kw | 套 | 3 | 两用一备 |
| 5 | 控制柜 | 一控一 | 套 | 1 | PLC、全变频 |
| 6 | 智慧泵房系统柜 | 对设备数据、泵房环境数据实时采集并传输； | 套 | 1 |  |
| 7 | 智能云盒 | 含视频监控系统、门禁控制系统等众多集成功能 | 套 | 1 |  |
| 8 | 加热控制器 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 智能门禁系统 |  | 套 | 1 | 远程视频门禁系统，含录像存储和处理器，摄像头、密码指纹电子带远传功能，含视频监控和平台软件系统等 |
| 10 | 智能监控枪机 |  | 套 | 1 |
| 11 | 智能监控球机 |  | 套 | 2 |
| 12 | 智能监控储存器 | 监控硬盘1T | 套 | 1 |
| 13 | 监控硬盘录像机 |  | 套 | 1 |
| 14 | 电磁流量计 | DN300 | 套 | 1 | 阀板304材质 |
| 15 | 排风机 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 除湿机 |  | 套 | 1 | 恒温排风除湿控制系统，含自动除湿器、温湿度传感器等 |
| 17 | 温湿度传感器 |  | 套 | 1 |
| 18 | 温湿度感应器 |  | 套 | 1 |
| 19 | 烟雾感应探测器 |  | 套 | 1 |
| 20 | 噪音探测器 |  | 套 | 1 |
| 21 | 防水沿探测器 |  | 套 | 1 |
| 22 | 壁挂lp空调 |  | 套 | 1 |  |

注：1.项目采用固定综合单价合同，合同期间综合单价不予调整。

★2.本项目为交钥匙工程，采购清单（设备材料表）包括但不仅限于以上内容，投标人应根据自己的工程经验完善设备及系统所需材料，以保证整个项目、整个系统的完整性和可运行性，因投标人经验不足或工作失误导致设备短少，从而为完善系统、完善功能而增加的设备和费用（未列入投标报价部分）均由投标人负责。

3.在供货期内，若因项目实际需要，货物超出合同总价且不超过合同总价的10%的，按原合同单价签订补充合同后予以执行。

**三、技术要求**

（一）总体要求

1、设备应包括进出口手动阀门(至进、出水口法兰为界)、过滤器（设备进水处）、水泵机组、阀门、气压罐、不锈钢管道系统、自动控制系统（人机界面触摸屏）、控制柜等所有系统正常运行所需的配件。

2、外观要求；设备表面应平整、均匀，外观不应有明显的伤痕、变形等缺陷，不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固、不允许有气泡、裂纹或烧穿等缺陷，且设备各焊接处应符合相关标准的规定。

3、设备整体布局及部件安装位置应合理，便于操作、调试和维修。

4、设备应保证对水质无二次污染、不改变其水质。不锈钢设备所有过流部件选用不锈钢材料，不低于食品级，SUS304的材质要求。所有过流部件，必须满足国家关于涉水产品的卫生许可标准。

5、设备所配备的水泵应符合国家现行标准的产品，节能产品，应选用低噪音、高效率的不锈钢离心泵，设备各水泵间必须满足互为备用功能，并能自动交替切换。

6、设备的耐压强度和密封性。设备各密封件连接处，在设计压力的1.5倍压力下，保压30min无渗漏。

7、设备在下列环境条件下应能连续可靠地工作

压力调节精度：≤0.01Mpa 环境温：-10～+40℃

环境湿度：≤90%（电控部分）

电源电压及频率：380V×（1±10%），50Hz±2Hz

8、设备厂家必须提供所配水泵性能曲线图。各工艺参数满足工程项目设计要求。

9、设备厂家必须提供整套设备运作的原理图和说明。

10、销售的设备必须建立完善的生产、安装、调试、维护保养记录，并在我司保存一份存档。所有生产厂家所提供的设备必须有完善的售后服务，并提供终身维护。

（二）选型及功能要求

1、所有过流部件选用不锈钢材料，不低于食品级SUS304的材质要求；管道壁厚符合国家（镀锌管）标准要求；过滤器采用厚度不小于5mm；弯头及变径壁厚同管道相一致；法兰及法兰盲板符合国标；不锈钢螺栓、垫圈及螺母应与紧固件材料相同。

2、水泵机组

（1）设备的供水能力不低于设计的供水扬程、流量。水泵数量不应少于设计水泵要求（具体见设计需求），备用泵不应少于一台，备用泵的供水能力不应小于机组中最大一台工作泵。

（2）水泵应能自动定时交换运行，当单台水泵连续运行超过一定时限时，将自动切换工作水泵，最大限度的实现水泵的轮序运行，保证每台泵的工作时间基本相同。且切换设定的时间误差不应超过±30S。

（3）水泵主要部件使用寿命要求20年以上，水泵应具有良好的变速性能，能与变频器配合保持最高效率点，并在变频频率不低于30Hz的低转速下安全连续运行。

（4）水泵机组须提供厂家的证明材料。

（5）水泵运行中不允许出现过载、发热异常、渗漏水、震动噪音过大等现象。

 (6)水泵机组均需配置隔震垫。

3、电气控制柜。

（1）成套设备配置独立的电气控制柜，落地安装。 防护等级要求为IP55，控制柜获得国家3C认证。

(2)控制柜表面应平整、均匀，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜翘曲变形或烧穿等缺陷，其外观应符合JG/T3009-1993中的规定。

(3)控制柜的表面涂层不应炫目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

(4)控制柜的柜体底部应具有与基础固定的安装孔。

(5)控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。控制柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证无件安装后及操作时无摇晃、不变形，控制柜配线要合理整齐。

(6)电气、电子元件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。

(7)柜内各接线点应牢固，布线应符合设计详图和相应标准的要求。

（8）控制柜中所用导线及母线的颜色应符合GB /T2681的规定，指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2682的规定。

（9）电气控制柜制作钢板板厚不低于2mm。柜体外壳防护等级不低于IP55。应采取防尘、防水、防潮等安全措施，并安装防雷接地装置，控制柜必须配备照明和通风风扇（可以温度控制）。

（10）显示及功能, 控制柜面板显示应有电源、电压、各水泵的电流，变频、故障提示、应有设定压力、实际压力、变频器频率、电量等，按钮、开关等应易于操作且功能标志齐全。电源进线处装设智能电量仪表并配备MODBUS端口通讯接口，安装于控制柜柜面，仪表能通过相关界面按键设置相关参数。

（11）控制柜控制系统采用可编程控制器实现人工智能化控制、全自动运行，控制系统采用全中文人机界面，控制系统应具备数据远传功能。（所有模拟量数据都以4—20mA输出）

（12）、控制方式：设备应具备手动／自动/应急三种操作控制功能，且手动操作可不通过自动操作界面实现，应有单独电气回路和开关旋钮实现手动操作。有应急功能，当PLC或者触摸屏故障时，可通过按钮切换至应急，用变频拖动水泵恒压供水。

应具有机械及软件超压保护功能、小流量停泵保压功能、缺水保护功能、恒压控制、有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。有故障报警和报警记忆功能，具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证设备不频繁启动和停机。

柜内主要元器件配置：柜内需设置主断路器用于控制总进线电源的闭合状态，变频器功率要求应大于水泵的要求，并应该留有余量。

（15）水泵应选用不锈钢立式多级管道离心泵（含配套电机，且腔体、叶轮、轴、外筒等主要部件为304及以上不锈钢），一台变频器配一台台水泵。

4、管路、阀门及仪表

设备的管道系统（以下称为管道）除应按制造厂商的技术文件执行外，还应符合GB50236及GB50242的要求。

设备及管道的布置应做到结构合理、检修方便、便于操作和观测，管道及管件壁厚不应小于3mm，且应符合GB/T8163、GB12459的要求；管道、管件和法兰应采用氩弧焊或自动电弧焊，熔深不小于管道或管件的壁厚。

管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，各连接法兰及法兰盖不应低于管道的设计压力，且应符合GB/T9119和GB/T9123.1的要求。

每台水泵配置的进水管和出水管的管径应分别比水泵进水口和出水口至少大一级，且水泵的进水管与水泵进水口之间应采用偏心变径连接，水泵的出水管与水泵出水口之间应采用同心变径连接。每台水泵必须配备进出口手动蝶阀及止回阀。

设备选配的各类阀门应是有生产许可证制造单位的产品，并应符合有关标准。阀门动作应灵活可靠。蝶阀应符合GB/T12238要求。对夹式止回阀应符合JB/T8937的要求。可曲挠橡胶接头应符合CJT208的要求。其他类型的阀门应符合相应标准要求。主管路阀门（包括电动阀）公称压力不得低于PN16（或根据工程设计需要选定）。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质。

设备进水口前应设置过滤器。滤网的网孔尺寸应按使用要求确定，一般为0.5mm~2mm，且过滤网的过滤总面积不应小于进水口截面积的1.5倍。

设备进水口应设有压力传感器。设备还应设管网超压保护装置。压力传感器应选用丹佛斯4-20mA。进出水口管道上除压力传感器外需分别安装压力表，便于观察实时的进出口压力。

5、其他要求

直连式供水设备为可室内室外用的一体化成套设备，箱体要求双层304不锈钢材质 表面喷塑处理，保温棉厚度80mm、铝塑隔音板材厚度20mm，双重防护措施， 整体设计成型，防火阻燃保温棉、环保耐磨降噪吸音板等，确保噪音不外泄，温度不传导；配置冷暖控制系统，使内部温度恒定，确保在高温、低冷环境安全供水；

设备为户外型室外柜，柜内需包含变频泵、控制元器件、管道阀门、温控空调功能、温控除湿功能、带夜视摄像头、进水带电动阀功能、带温感烟感功能、入侵报警功能等配件。

（三）各相关产品材料选型应符合的要求

1.水泵（包括辅助泵）应选用不锈钢立式多级管道离心泵（过流断面：腔体、叶轮、泵轴、外筒主要部件为304及以上不锈钢）。

2.变频器选用一台变频器配一台水泵。

3.不锈钢钢板、封头、管配件、螺栓（丝）、螺帽、垫片等材质应采用不低于SUS304的食品级不锈钢材质（提供材质理化试验报告证明）。其中稳压补偿罐（含封头）的制造不得采用普通镜面不锈钢焊接制作，不锈钢厚度不得小于4mm，工作压力不小于1.0Mpa，罐体的储水量有效容积按照水泵最大瞬时流量持续时间不小于5 min 考虑。

4.所有的阀门公称压力不得低于PN10（或根据工程设计需要设定）。阀芯采用不低于SUS304的食品级不锈钢等级。

5.法兰应选用符合国标GB9112~9123要求的优质产品，公称压力不得低于PN10（或根据工程设计需要设定）。材质不低于SUS304的食品级不锈钢等级。

6.成套设备实现小流量停泵保压功能。

7.Y型过滤器：设备选配的过滤器应符合国家有关标准，过滤器材质为Q235以上，过滤网为不锈钢。

（四）安装和调试

测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

试运行：设备试运行应在监理、业主工程技术人员的监督下进行。

运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

在进行测试和验收运行过程中发现的故障已被消除并得到监理、业主的认可。

有关设备图纸及技术文件都已被提交并得到业主的接受。

交货时需要提交的文件：

1) 无负压设备出厂检验报告。

2）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：

设备装配剖视总图，电气接线图；

设备安装的方法及安装精度的要求；

设备调试大纲及注意事项；

设备运行的程序及记录表格；

设备操作与维修手册。

3)产品合格证及装箱单

培训手册及培训计划

操作维护手册

供方应在安装前提供至少四份完整的中文操作维护手册。包含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解（包括外配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单必须完整、良好印刷及包装。

（五）主要设备推荐品牌表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |
| 1 | 控制柜其主开关、断路器、接触器、继电器等电器元器件 | 西门子、施耐德或ABB品牌产品 |
| 2 | PLC | 西门子S7-200及以上或施耐德Modicon Quantem 140以上、ABB |
| 3 | 压力变送器 | HUBA（富巴）、DANFOSS（丹弗斯）、TRAFAG（特菲克）、E+H（恩德斯豪斯） |
| 4 | 水箱不锈钢板原材料产地选用 | 宝钢、太钢、克努伯、浦项等 |
| 5 | 水泵 | 格兰富、南方、凯泉、熊猫、威乐、赛莱默、利欧、沃德、舜禹、埃梯梯等 |
| 6 | 变频器 | 用ABB、施耐德、西门子 |
| 7 | 阀门 | 上海冠龙、VAG、中核苏阀、宁波一机、春江、AVK、等品牌 |
| 8 | 气压罐 | Zilmet、Aquasystem、Varem、GWS |
| 9 | 工业交换机 | MOXA、华为、思科 |
| 10 | 微型断路器、浪涌保护器、继电器 | 施耐德、西门子、ABB  |
| 11 | 模数插座 | 德力西、施耐德、正泰 |
| 12 | 红外高清网络摄像机（球机） | 海康威视、大华、宇视 |
| 13 | NVR | 海康威视、大华、宇视 |
| 14 | 硬盘 | 希捷、西数、三星 |
| 15 | 人脸门禁一体机 | 海康威视、大华、宇视 |
| 16 | 主动红外对射 | 海康威视、大华、博世 |
| 17 | LED三色警示灯 | 国产优质 |

**除采购文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当的产品参加。**

**四、商务响应表**

|  |  |
| --- | --- |
| 售后服务 | 1）质保期：自最后一批设备安装调试验收合格之日起提供5年免费质保。2）中标单位需在省内设立维修点，以便处理所有的维修服务，维修人员在接到维修电话后2小时内赶到现场，提供不间断的服务，直到故障消除。维修点需提供足够的备品备件以适应采购人维修的需要。3）质保期内中标单位须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。替换的产品必须是同等的产品。4）在质保期结束时，需由专业工程师对设备进行另一次测试。5）任何故障需由中标单位自费解决并取得采购人的同意，修好后，中标单位需提供一式三份维修报告交至采购人，包括故障原因、解决措施、完成修理所费时间及恢复正常运行日期。6）如采购人需要，中标单位须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。7）中标单位必须及时向采购人免费提供设备配套技术软件的更新维护。 |
| 备品备件 | 1）中标单位对各种型号的设备需提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。2）中标单位保证免费提供承诺质保期所需的备品备件，保证在质保期满后5年内，备品备件的价格不高于本次投标报价。 |
| 验收要求 | 1.符合我国国家有关技术规范要求和技术标准2.验收由采购单位按规定组织相关人员进行验收 |
| 交货和完工期限 | 合同签订后30天内完成供货、安装，设备安装调试。 |
| 交货地点 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 结算方式 | 1.本项目为固定单价合同。招标范围包括但不限于招标文件、主要设备清单、技术说明、施工图纸等，中标供应商应无条件完成本项目所涵盖的设备全部工作内容，调试验收合格后直至设备正常运行。2.若项目总承包单位已预埋的附件与本次招标的附件重复，则需核减相应总价。 |
| 付款方式 |  付款方式：设备到场经相关人员签字确认，且安装完成后一个月内支付该批设备价款的50%，调试运行验收合格后支付至该批设备价款的95%，余款5%作为维修基金，待质量保修期满无质量问题后一个月内付清（不计息）。 |
| 履约保证金 |  按中标金额的1%计取，中标供应商中标通知书发出后7个工作日内向采购人递交履约保证金（网上银行/电汇/汇票/转账形式），履约保证金待供货期满后30日内无息退还。 |
| 安全责任 |  中标单位承担货物运输、装卸、安装、调试、验收、质保期内维修过程中的各种意外。项目实施过程中遇到的安全责任事故，由中标单位自负，采购人不承担任何责任。 |

# 第四章 询价细则及询价方法

## 询价原则

1、本次询价本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各询价供应商参加。

2、询价小组将严格按照询价文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；询价小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

3、询价小组按照统一的询价原则和询价方法，用同一标准对所有响应文件进行评审。

## 询价程序

**1、评审**

1.1在询价响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

**1.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子询价响应文件进行在线解密。在线解密电子询价响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子询价响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。**备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子询价响应文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在询价响应截止时间前递交至开标地点。

1.3采购人按询价文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

1.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要现场参加，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于询价响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子询价响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

1.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.组建询价小组**

2.1询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 3 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.2评标工作由询价小组负责，并推选产生的组长主持；

2.3本次评标为在线评标。

**3.对所有响应文件的初审**

3.1资格审查

（1）开标后，询价小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照询价文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备询价文件中规定的资格要求，其询价无效。并将无效缘由告知相关供应商。

3.2符合性审查：询价小组依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，询价无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）询价有效期、服务期等商务条款不能满足询价文件要求的。

（5）价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）询价文件明确规定的其他无效条款的。

3.3 询价小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

**4.询价**

4.1 初审合格的供应商进入下一步的采购活动。

**5.报价**

5.1询价结束后，供应商开启报价文件；

5.2报价是供应商响应文件的有效组成部分；

**6.修正原则**

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其询价无效。

**7.响应文件的澄清**

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，询价小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 注意事项

**评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的询价响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。**

## 评分细则

1.本次采购项目最高限价规定如下：

**本项目询价报价的最高限价为人民币83万元**

2.供应商的报价在最高限价内的，为有效报价；供应商的报价在最高限价外的，为无效报价。

3.响应文件只允许有一个报价，报价应按询价文件中相关附表格式填报，该报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做**无效响应**处理。

**4.电子评标程序**

4.1询价活动由采购代理机构主持,询价响应截止时间后,供应商登录政采云平台对电子响应文件进行在线解密；

4.2响应文件解密结束,开启响应文件,询价小组对资格和商务技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

4.3询价结束后，供应商开启报价文件；

4.4 评审价格最低者为中标候选人；

4.5询价小组对报价情况进行评审；

4.6在系统上公开评审结果；

4.7开标会结束。

# 第五章 采购合同

　甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号为 询价文件、中标人投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

**一、货物内容**

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 质量标准：

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

**二、价款支付**

 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）

**三、技术资料**

3.1 乙方应按招标文件规定的要求、时间和方式向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

**五、履约保证金**

中标金额的 1 %；中标人在收到中标通知书之日起5个工作日内缴纳履约保证金，服务期满后1个月内无息退还。（允许保函，保函有效期须在本项目约定完工日期之日起30日历天后）

**六、供货期**

合同签订后30天内完成供货、安装，设备安装调试。

**七、付款方式**

**付款方式：设备到场经相关人员签字确认，且安装完成后一个月内支付该批设备价款的50%，调试运行验收合格后支付至该批设备价款的95%，余款5%作为维修基金，待质量保修期满无质量问题后一个月内付清（不计息）。**

**八、交货期、交货方式及交货地点**

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

**九、货物包装、发运及运输**

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 小时内或货到甲方 小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

9.4 货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

**十、调试和验收**

10.1甲方对乙方提交的货物依据询价采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

10.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

**十一、税费承担**

本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

**十二、质量保证期和售后服务**

12.1 质量保证期 年（自货物最终验收合格之日起计算*）*。

12.2 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

□⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。

□⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

□⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十三、违约责任**

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之 　　违约金。

13.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之 向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

13.5乙方未依约交纳履约保证金、提供技术资料、承担保密义务的，依合同总价款的10%向甲方支付违约金。

13.6如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十三、不可抗力事件处理**

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

**十四、争议处理**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

将争议提交绍兴仲裁委员会嵊州工作站依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向嵊州市人民法院起诉。

**十五、合同生效及其它**

15.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同民法典》有关条文执行。

15.3 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方、天台县财政局、招标代理机构各执一份。

甲方（盖章）： 　 乙方（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）:

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

签约日期： 签约日期：

# 第六部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，**“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。**

**此格式内容仅为参考模板，具体内容供应商应根据询价文件要求进行调整。未按以下格式编制响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由供应商自行承担。**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）法定代表人（或单位负责人）授权委托书……………………………（页码）

（3）法定代表人（或单位负责人）及其授权代表身份证…………………（页码）

（4）营业执照（或事业法人登记证书）……………………………………（页码）

（5）自采购公告发布之日起至响应文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）响应方信用查询网页截图………………………………………………（页码）

附件1：

 **一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**附件:2：法定代表人（或单位负责人）授权委托书**

**法定代表人（或单位负责人）授权委托书**

致（采购代理机构或采购人名称）：

我 （姓名） 系 （投标人） 的法定代表人（或单位负责人），现授权委托 （姓名） 为授权代表，以我方的名义参加 （项目名称及编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部认可并承担责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字（或盖章）：

授权代表身份证号码：

法定代表人（或单位负责人）签字（或盖章）：

法定代表人（或单位负责人）身份证号码：

投标人全称（盖公章）： 日 期： 年 月 日

**友情提示：1、请仔细核对身份证号码，若填写错误，作无效投标处理。**

**提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）**

**附件3：法定代表人（或单位负责人）及其授权代表身份证**

制作说明：

1. 提供身份证原件正反两面的扫描件，内容清晰可辨，加盖单位CA签章，否则视为无效投标。

**附件4：营业执照**

**附件5：**

自采购公告发布之日起至响应文件递交截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）响应方信用查询网页截图

**商务技术文件**

**目录**

（1）技术响应及建议表（格式见附件）…………………………………（页码）

（2）项目实施方案………………………………………………………（页码）

（3）售后服务方案………………………………………………………（页码）

（4）保修证明……………………………………………………………（页码）

（5）供应商认为需要的其他文件资料…………………………………（页码）

**一、技术响应表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 响应建议 |  |

注：1.结合招标文件相比较且对应真实填写，在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。以上内容为实质性条款，“负偏离”做无效响应处理。

2.不提供此表或注明“无偏离”均将视为完全响应及满足招标文件要求。

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**二、商务技术响应表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|  | 售后服务 |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |
|  | 验收要求 |  |  |  |
|  | 交货和完工期限 |  |  |  |
|  | 交货地点 |  |  |  |
|  | 结算方式 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 履约保证金 |  |  |  |
|  | 安全责任 |  |  |  |

注：1.结合招标文件相比较且对应真实填写，在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。以上内容为实质性条款，“负偏离”做无效响应处理。

2.不提供此表或注明“无偏离”均将视为完全响应及满足招标文件要求。

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**三、项目实施方案**

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**四、售后服务方案**

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**报价文件**

**目录**

（1）询价函（格式见附件）…………………………………（页码）

（2）报价一览表（格式见附件）…………………………………（页码）

（3）询价报价明细表（格式见附件）…………………………………（页码）

**一、报价函**

嵊州市水联贸易有限公司：

浙江建诚工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于 的询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。如询价文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接报价一览表中所列的服务。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为成交供应商。

3、一旦我单位中标，我们保证按照询价文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的成交通知书和本询价函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生询价文件第二部分第11条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表姓名： 职务：

供应商名称：

投标人名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**二、报价一览表**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）（采购编号）的实施。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总投标报价 | 备注 |
|  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.磋商响应报价是完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括但不限于提供服务所需的材料费、人工费（包含交通费、通讯费等）、机械费、设备费（包含购买或租赁、进出场等）、技术服务费、风险费、保险费、税金、利润、政策性文件规定等其他所有交付采购人可能产生的相关费用及代理服务费等一切相关服务的所有费用。

3.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

4.按国家规定由成交人缴纳的各种税收已包含在报价内，由成交人向税务机关缴纳。响应单位所填写的报价在合同实施期间不因市场因素而变动，响应单位在计算报价时应考虑一定的风险系数（由响应单位自行考虑）。

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

二、开标明细表

**单位均为人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** |  |
| **投标报价（大写）** |  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

根据浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监【2015】13号）文件要求，由各投标供应商在投标文件解密后半小时内如实填写政府采购活动现场确认声明书，并以扫描件形式发送至1402437534@qq.com邮箱，如未如实填写，将有可能影响你的投标文件评审（政府采购活动现场确认声明书格式如下）。

**政府采购活动现场确认声明书**

浙江建诚工程管理咨询有限公司：

本人 经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 （项目编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

 □不存在利害关系;

 □存在下列利害关系 ：

 A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系

 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

 I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

 （供应商代表签名）：

 2024年 月 日