**萧山区青年活动中心（萧山青少年宫城厢分宫）家具采购（重新交易）**

**交易文件**

交易编号:ZJXSSNG2024-GK-011（1）

**杭州市萧山区青少年宫**

**浙江翔实建设项目管理有限公司**

2024年11月17日

**目 录**

第一部分 交易公告

第二部分 响应人须知

第三部分 交易需求

第四部分 评标方法及评分标准

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

# 第一部分 交易公告

项目概况：

萧山区青年活动中心（萧山青少年宫城厢分宫）家具采购的潜在响应人应在乐采云（萧采云）平台（<https://www.lecaiyun.com）获取（下载）交易文件，并于2024年11月>22日09点 30分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJXSSNG2024-GK-011（1）

项目名称：萧山区青年活动中心（萧山青少年宫城厢分宫）家具采购（重新交易）

预算金额：1240000元

最高限价：1240000元

交易需求：详见交易文件

**合同履约期限：**按交易文件要求

**本项目是否接受联合体交易：****是，****否**。

# 交易方式：公开竞争

## 二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的独立法人企业。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.其他特定条件：无

## 三、获取交易文件

**时间：**/至 2024年11月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com）

**方式：**供应商登录乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com） 在线申请获取交易文件（进入“项目交易”应用，在获取交易文件菜单中选择项目，申请获取交易文件）。

**售价（元）：**0

## 四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

**提交响应文件截止时间：**2024年11月22日09 点30分00秒（北京时间）

**交易时间：**2024年11月22日09点 30分00秒

**交易地点：**乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com） （杭州萧山汇通大厦4幢6楼）

## 五、其他补充事宜

1.供应商认为交易文件使自己的权益受到损害的，可以自获取交易文件之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.电子招投标的说明： 1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云（萧采云）平台（https://www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）交易文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取交易文件菜单中选择项目，获取交易文件。4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“公章”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取交易文件的供应商进行投标活动； 6）对未按上述方式获取交易文件的供应商对该文件提出的质疑，交易发起人或采购代理机构将不予处理；7）不提供交易文件纸质版。8）响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见交易文件第二部分第15点—“备份响应文件”。9）响应文件的解密：供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。10）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-乐采云采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 六、对本次交易提出询问，请按以下方式联系。

1.交易发起人信息

名 称：杭州市萧山区青少年宫

地址：杭州市萧山区人民路125号

项目联系人（询问）：李老师

项目联系方式（询问）：17774149295

2.交易代理机构信息

名 称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：杭州市萧山区北干街道金惠路358号汇通大厦4幢6楼

项目联系人（询问）：汪嘉烽

项目联系方式（询问）：0571-82858325

若对项目交易电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 响应人须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目开展所需的所有费用均计入报价。《响应（交易）一览表》是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。交易文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。  **响应报价出现下列情形的，响应无效：**  **▲响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的；**  **▲响应报价高于本项目采购预算或者最高限价的;**  **▲报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;**  **▲《响应（交易）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；**  **▲响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。**  **▲资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作。** |
| 2 | **分包或转包** | **（√）**B不同意分包。 |
| 3 | **响应人应当提供的资格、资信证明等文件** | 1. 资格证明文件：见交易文件第二部分11.1。 2. 资信证明文件：根据交易文件第四部分评标标准提供。   ▲**响应人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为响应人不具备交易文件中规定的资格要求，响应无效。** |
| 4 | **交易前答疑会或现场考察** | **（√）**A不组织。 |
| 5 | **样品提供** | **样品一：技术需求序号13课椅**  **样品二：技术需求序号35折叠桌**  **样品三：技术需求序号36移动电源（带灯）**  在响应截止时间前将上述样品送至杭州市萧山区北干街道金惠路358号汇通大厦4幢6楼，逾期不予接收。 |
| 6 | **响应文件**  **的份数** | 本项目实行电子交易。  供应商应准备电子响应文件参与交易：   1. 电子响应文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本交易文件要求递交。   **▲未传输递交电子响应文件的，响应无效。**  **▲未在系统解密时间内完成解密的，视为响应人自行放弃交易响应无效。**  **本项目备份响应文件：不提供** |
| 7 | **方案讲解演示** | （√）不要求演示 |
| 8 | **采购机构**  **代理费用** | 代理服务费和专家评审费由成交人支付。专家评审费按实计取；代理服务费计费标准：以成交金额为计费基准，按计价格[2002]1980号文规定收费标准计取，不足4000元按4000元计。 |
| 9 | **响应保证金**  **履约保证金** | 响应保证金：不收取。  履约保证金：合同价1%  供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 10 | **资格审查及信用信息查询** | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | **项目采购类型** | 本项目为货物类采购项目 |
| 12 | **评审方法** | 标项一为综合评估法采购项目 |

**注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准**

**一、总则**

**1. 适用范围**

本交易文件适用于该项目的响应、交易、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2 “采购机构”系指交易公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指是指响应交易、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，供应商电子签名指供应商电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（ ）”系指不适用本项目的要求。

**3.**  **询问、质疑、投诉**

3.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，交易发起人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出交易发起人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向交易发起人提出。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的交易文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为交易文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易发起人或者采购机构提出质疑，否则，交易发起人或者采购机构不予受理：

3.2.2.1对交易文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2.2对交易过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　3.2.3.4事实依据；

　　3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

3.2.4交易发起人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对交易发起人、采购机构的答复不满意或者交易发起人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.5 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、交易文件的构成、澄清、修改**

**4．交易文件的构成**

4.1 交易文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2供应商须知；

4.1.3采购需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

**5. 交易文件的澄清、修改**

5.1已获取交易文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

5.2 采购机构对交易文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取交易文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

**三、交易**

**6. 交易文件的获取**

详见交易公告中获取交易文件的时间期限、地点、方式及交易文件售价。

**7.交易前答疑会或现场考察**

交易发起人组织潜在供应商现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者交易前答疑会。

**8.交易保证金**

本项目不需缴纳交易保证金。

**9. 响应文件的语言**

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**10. 响应文件的组成**

10.1**资格文件**：

10.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

**10.2商务技术文件：**

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3符合性审查资料；

10.2.4评标标准相应的商务技术资料；

10.2.5响应标的清单；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；

10.3**报价文件：**

10.3.1交易一览表（报价表）；

**响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；**

**供应商提供虚假材料投标的，交易无效。**

**11.响应文件的编制**

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照交易文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

11.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照交易文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**12.响应文件的签署、盖章**

12.1响应文件按照交易文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的，其交易无效**。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3交易文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**13. 响应文件的提交、补充、修改、撤回**

13.1供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

1. **备份响应文件**

不收取备份响应文件

**15.响应文件的无效处理**

有交易文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

**16.交易有效期**

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲**供应商的响应文件中承诺的交易有效期少于交易文件中载明的交易有效期的，交易无效。**

16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长交易有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其交易无效。

**四、交易、资格审查**

**17.交易**

17.1采购机构按照交易文件规定的时间通过电子交易平台组织交易，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得交易。

　17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。

　17.3**响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。**

**18、资格审查**

18.1交易后，交易发起人或采购机构将依法对供应商的资格进行审查。

18.2交易发起人或采购机构依据法律法规和交易文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3供应商未按照交易文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的供应商，交易发起人或采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格供应商不足3家的，不再评标。

**五、评审**

**19.** 评标委员会将根据交易文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对交易文件的响应情况。对实质上响应交易文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见交易文件第四部分交易办法。**

**六、定 标**

**20. 确定成交供应商**

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

**21. 成交通知与成交结果公告**

21.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

21.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**22.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**23. 合同的签订**

23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照交易文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交供应商拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

23.5采购合同由交易发起人与成交供应商根据交易文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**24.履约保证金**

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的2%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。

**八、电子交易活动的中止**

**25. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**27.验收**

27.1交易发起人应当组织对供应商履约的验收。验收采用交易发起人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体参照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

27.2交易发起人组织对供应商履约的验收。除27.1情形外，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

# 

# 第三部分 交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品交易项目中单一产品或核心产品。

**一、交易一览表**

标项：1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 萧山区青年活动中心（萧山青少年宫城厢分宫）家具采购 | 详见交易需求 | 批 | 1 |  |

1. **交易需求**
2. **技术需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **图片** | **尺寸** | **材质说明** | **数量** | **单位** |
| **1** | 收纳柜一 |  | 910\*400\*790 | 材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件： 1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 20 | 张 |
| **2** | 收纳柜二 | **文件柜.png** | 1200x550x800 | ① 板材内部基材采用鸿伟或高林E0刨花板； ② 饰面纸使用SUDDEKOR多层次印刷技术，让木纹纹理效果更加立体及视觉真实感。 ③ 甲醛含量0.003mg/m³。注：甲醛释放量以每次检测报告为准。 ④ 板材表面具有耐磨、抗划、耐高温、易清洁、用湿布易擦拭干净等，表面为哑光饰面，使用时减少板材反光折射，一定程度降低长期伏案工作人员的视觉疲劳。 ⑤ 特调同纹路PVC封边带，厚度T1.5mm，提高了板材整体的视觉美观性，使用热熔胶封边，制作工艺中无甲醛产生。掩门柜，一件层板，斜切拉手，含锁 | 17 | 组 |
| **3** | 收纳柜三 |  | 五层柜子:800（长）\*400（宽）\*1210（高） 抽斗尺寸：730（长）\*367（宽）\*180 | ① 板材内部基材采用鸿伟或高林E0刨花板； ② 饰面纸使用SUDDEKOR多层次印刷技术，让木纹纹理效果更加立体及视觉真实感。 ③ 甲醛含量0.003mg/m³。注：甲醛释放量以每次检测报告为准。 ④ 板材表面具有耐磨、抗划、耐高温、易清洁、用湿布易擦拭干净等，表面为哑光饰面，使用时减少板材反光折射，一定程度降低长期伏案工作人员的视觉疲劳。 ⑤ 特调同纹路PVC封边带，厚度T1.5mm，提高了板材整体的视觉美观性，使用热熔胶封边，制作工艺中无甲醛产生。掩门柜，一件层板，斜切拉手，含锁 | 2 | 组 |
| **4** | 收纳柜四 |  | 1200\*300\*350 | 材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件： 1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 34 | 组 |
| **5** | 文件柜 | **ad6ab4caa6148ed696523f18a18e23b** | W900\*D400\*H1850 | 1.主材：采用优质E0级实木颗粒板，甲醛释放量≤0.5mg/L。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2.饰面： 采用优质品牌装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶。使表面透明度更好，耐污性更强。  3.封边：采用优质厚PVC封边带。封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求； 4.五金配件：采用优质品牌五金件。 | 4 | 组 |
| **6** | 乐高柜 |  | 1000（长）\*400（宽）\*1500（高） | ① 板材内部基材采用鸿伟或高林E0刨花板； ② 饰面纸使用SUDDEKOR多层次印刷技术，让木纹纹理效果更加立体及视觉真实感。 ③ 甲醛含量0.003mg/m³。注：甲醛释放量以每次检测报告为准。 ④ 板材表面具有耐磨、抗划、耐高温、易清洁、用湿布易擦拭干净等，表面为哑光饰面，使用时减少板材反光折射，一定程度降低长期伏案工作人员的视觉疲劳。 ⑤ 特调同纹路PVC封边带，厚度T1.5mm，提高了板材整体的视觉美观性，使用热熔胶封边，制作工艺中无甲醛产生。 | 3 | 组 |
| **7** | 活动柜 |  | 390\*500\*600 | 1、0.6/0.5裸板，三节导轨 2、含笔盒、快捞杆，可换芯锁具 3、配置第五脚轮，防倾倒 4、PE防尘袋+泡沫护角+五层瓦楞纸箱全包 | 24 | 组 |
| **8** | 更衣柜 |  | W900\*D500\*H1850 | 1.材质：采用“邯钢”品牌的DC01牌号的冷轧低碳钢板，符合GB/T5213一2008《冷轧低碳钢板及钢带》钢板厚度≥0.7mm； 2.工艺：全自动生产线静电粉末喷涂处理，表面喷涂采用“乐卡”品牌热固性树脂粉末涂料，表面硬度3H，耐酸雾性300小时无变化。； 3.五金件：管理钥匙功能锁具锁具，DTC 阻尼铰链，内置可调节脚； 4.每门内上1层板1铝合金挂衣杆下1层板，门上1衣镜 | 8 | 组 |
| **9** | 鞋凳 |  | 1200\*430\*400 | 面料使用人造皮，高密度海绵内芯，底部使用E0级欧松板，颜色多选 | 4 | 组 |
| **10** | 低段椅子 |  | W300\*D300\*H520 | 1.材质：橡胶木，桌腿采用桦木大料制作，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 110 | 组 |
| **11** | 通用课桌 |  | 650\*480\*460-760 | 1.本产品执行 GB/T 3325—2017 行业质量标准饰面刨花板桌板，金属桌架，优质脚轮。  2、桌板是厚度为 18mm 的饰面刨花板，基材含水率≤10%；甲醛 释放量≤0.5Mg/L 符合 GB18580-2017；桌板表面三聚氰胺贴面符合标 准规定等级要求，同时搭配相应的 PVC 封边条。  3、桌架材质包含：壁厚 1.5mm 的φ42mm 圆形钢质外管和 2mm 的 φ38mm 圆形钢质内管形成套管，与材质为一级的冷轧钢板折弯焊接 而成。  4、脚轮材质为尼龙+PU,承重 40~45KG。  5、书斗（选配件）由φ5mm 的钢丝和一级冷轧钢板（壁厚 2.0mm） 焊接而成。 | 234 | 组 |
| **12** | 通用课椅 |  | 420\*370\*720\*800 | 1.透气坐垫，回弹缓冲；2.受力脚架使用5CM加粗优质冷轧钢；3.优选加厚防噪音耐磨脚套；4.弧形座边设计；5.脚架可升降； | 211 | 组 |
| **13** | 课椅 |  | W540\*D497\*H807 | 1.优质PP塑料网孔椅壳 2.固定脚 尼龙脚垫 3.圆形金属脚架，要求不低于25.4\*1.5T钢管，烤漆椅脚 4.可垂直堆叠8张 | 210 | 组 |
| **14** | 小讲台 |  | W470\*D409\*H1158 | 金属框架，层板板 粉沫静电涂装，前装饰孔，顶部板为三胺板， 小白集成插座，尼龙锌合金活动轮，可当演讲台和移动办公使用（上有英文字母Mobile） | 6 | 组 |
| **15** | 双人课桌 |  | 600\*500\*700 | E0级实木颗粒板材，带抽屉（抽屉深度10CM） | 18 | 组 |
| **16** | 教师讲台一 |  | W1200\*D600\*H750 | 1.桌板：E0级优 2.桌架：冷轧钢管表面阿克苏粉末喷涂、伸缩横梁； 3.走线：桌上正方形集成插座+桌下 abs对桌线槽走线系统 | 12 | 组 |
| **17** | 棋盘桌 |  | 1330\*510\*620 | 材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2012儿童家具通用技术条件的要求。 | 14 | 组 |
| **18** | 电脑一体桌（含电脑） |  | W800\*D600\*H740 | 1.桌面：翻转器内嵌面采用16mm厚度的高密度板,桌面采用25mm的E1级中密度板，前沿采用弧形边设计，外贴防火面板。 2.桌架：整体采用优质冷轧钢板，裸板厚度不低于0.9mm，左右侧板采用大型成型线整体圆弧过度，双包钢板中空设计，成型后外观为C字型，拆装框架结构。 3.翻转电脑桌外观性能要求、安全性能要求、理化性能要求、木制件表面贴面层、力学性能要求、桌类稳定性应符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》标准，甲醛释放量应符合GB18584-2001标准。 4.21.5英寸挂壁式显示器+I5-12100/16G/1T+512G/核显。 | 36 | 组 |
| **19** | 方凳 |  | 340\*240\*350 | 材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件： 1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 174 | 张 |
| **20** | 教师讲台二 |  | 1480\*600\*746 | 材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件： 1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 6 | 张 |
| **21** | 教室椅子二 |  | W440\*D490\*H790 | 材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 6 | 张 |
| **22** | 双人课桌 |  | W1200\*D600\*H550 | 依照于 GB28007-2011《儿童家具通用技术 条件》、 GB 18584-2001《室内 装饰装修材料 木家具中有害物 质限量》，且满足以下性能检测： 1、外观： 木制件外观， 技术要 求应无具有贯通裂缝的木材， 检 验要求应符合要求， 判定为合格。 2、安全要求： 2-1 结构安全-- 边缘及尖端，技术要求产品不应 有危险尖锐利边缘及危险尖锐尖端，棱角及边缘部位应经倒圆 或倒角处理。产品离地面高度1600mm 以下位置的可接触危险 外角应经倒圆处理，且倒圆半径 不小于 10mm，或倒圆弧长不小于 15mm。检验结果为无危险锐利边 缘及危险锐利尖端，棱角及边缘 部位经倒圆处理，倒圆半径 18mm。判定为合格。 2-2 结构安全--突出物，技术要求产品不应 有危险突出物。如存在危险突出 物， 则应用合适的方式对其加以 保护。对保护帽或罩均匀施加（70±2）N 的拉力，并保持 10s， 保护件不应脱落。检验结果无危 险突出物。判定为合格。 2-3 桌 台类强度和耐久性试验--桌面垂直冲击试验， 技术要求测试后， 应满足以下要求： a)零、部 件应无断裂、豁裂或脱落；b）应无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手揿压某些应为牢 固的部件， 应无永久性松动:d) 连接部件应无松动；e)活动部件 (门、抽屉等)开关应灵活；f)五 金件应无明显变形、损坏或脱落。检验结果符合要求。判定为 合格。 3、木制件表面涂层/覆面材料： 3-1 耐湿热，技术要求为70℃,20min，不低于 3 级。检验 结果为 1 级。判定为合格。3-2 耐干热，技术要求为70℃,20min，不低于 3 级。检验 结果为 1 级。判定为合格。 4、有害物质限量要求： 甲醛释 放量（mg/L）技术要求≤1.5。 检验结果 0.1.判定为合格。提供符合内容的检测报告复印件加盖厂家公章 | 52 | 张 |
| **23** | 单人方桌 |  | W600\*D600\*H550 | 材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2012儿童家具通用技术条件的要求。 | 22 | 张 |
| **24** | 陪同凳 |  | 300\*245\*370 | 材质：橡胶木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用，工艺及配件：1、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。  2、底脚配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板起到保护作用。  3、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2012儿童家具通用技术条件的要求。 | 30 | 个 |
| **25** | 古琴桌 |  | 1100\*680\*400 | 泡桐木，炭烧工艺处理，直隼结构 | 6 | 张 |
| **26** | 古琴凳 |  | 500\*300\*450 | 泡桐木，炭烧工艺处理，直隼结构 | 6 | 张 |
| **27** | 古筝凳子 |  | 30\*430 | 古筝凳子 | 6 | 张 |
| **28** | 折叠椅 |  | W467\*D510\*H785 | 1.结构体本身采用14x23.8xT1.2的圆形钢管，以钢质铆钉合而成 2.坐垫、靠背为耐冲击、多元素化学原料PP塑料射出一体成型，耐摔，抗冲击性非常强，耐温110度。 3.钢管表面为粉体烤漆，耐酸碱膜厚50um，盐水喷雾测试9级以上。 4.付合ISO9001禾认证及IS4001环境官理人证。 5.采用半透明塑料 两侧装有挂钩，需要时可以实现连排锁定 | 28 | 把 |
| **29** | 茶几 |  | φ700\*H750 | \*台面：E0级三聚氰胺板，25mm厚 \* 脚：冷轧钢管，粉末喷涂 | 17 | 个 |
| **30** | 折叠桌 |  | 1200\*600\*750 | 折叠桌（有挡板） 包含： 1.T25mm台面板，封同色平边，板材 ① 板材内部基材采用鸿伟或高林E0刨花板； ② 饰面纸使用SUDDEKOR多层次印刷技术，让木纹纹理效果更加立体及视觉真实感。 ③ 甲醛含量0.003mg/m³。注：甲醛释放量以每次检测报告为准。 ④ 板材表面具有耐磨、抗划、耐高温、易清洁、用湿布易擦拭干净等，表面为哑光饰面，使用时减少板材反光折射，一定程度降低长期伏案工作人员的视觉疲劳。 ⑤ 特调同纹路PVC封边带，厚度T1.5mm，提高了板材整体的视觉美观性，使用热熔胶封边，制作工艺中无甲醛产生。 2.线控开关 3.T12mm吸音棉挡板 4.钢+铝制台架，喷粉处理 5.固定横杆  6.带制滑轮 7.台架： 铝合金+钢制，静电粉末喷涂，过BIFMA测试 | 57 | 张 |
| **31** | 员工位 |  | W3600\*1200\*H750 | \*桌板：E0级优  ① 板材内部基材采用鸿伟或高林E0刨花板； ② 饰面纸使用SUDDEKOR多层次印刷技术，让木纹纹理效果更加立体及视觉真实感。 ③ 甲醛含量0.003mg/m³。注：甲醛释放量以每次检测报告为准。 ④ 板材表面具有耐磨、抗划、耐高温、易清洁、用湿布易擦拭干净等，表面为哑光饰面，使用时减少板材反光折射，一定程度降低长期伏案工作人员的视觉疲劳。 ⑤ 特调同纹路PVC封边带，厚度T1.5mm，提高了板材整体的视觉美观性，使用热熔胶封边，制作工艺中无甲醛产生。 2.6件T25mm台面板,配铝质毛刷翻盖 3.3件T12mm桌上屏风,含铝槽，(不与台同长,离地高度H1050) 4.6套台架 5.3件对坐电线盒 6.2件对坐走线槽 7.1件电线箱 | 4 | 组 |
| **32** | 员工椅 | **C4 (24)** | W640\*D630\*H990/1080 | 1.椅背：背部框架尼龙加玻纤，内侧网布，背部可倾仰锁定。 2.网布：网布面料（相当于Gabriel、 Kvadart、Wintex或同档次品牌系列），耐摩擦色牢度(干/湿)≥4 级，耐磨性≥50000 转（GB/T 19817-2005）。 3.座垫布料：环保布饰面（相当于Gabriel、 Kvadart、FOOKTERAK或同档次品牌），经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等加工处理，耐摩擦色牢度(干/湿)≥4 级，耐磨性≥50000 转 。 4.海绵：高回弹软质聚氨酯泡沫塑料，座垫密度≥35kg/m3，回弹率≥40%（QB/T 2080-2018）。 5.底盘：安全防爆底盘。 6.气压棒：采用安全气棒（相当于优质品牌SAMHONGSA、WDF、KGS或同档次），行程≥80mm。 7.椅脚：聚酰胺添加玻璃纤维涂装五星脚架，直径≥650mm。 8.椅轮：直径≥50mm 的尼龙+聚氨酯（PU）脚轮。 9.扶手：聚酰胺材质，PU扶手面，2D多功能扶手。 10.头枕：可自由拆卸式头托，可上下调节；往上调节高度80mm  11.成品：其中甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³。 | 27 | 把 |
| **33** | 餐桌 |  | 700\*700\*750 | 1.板材 ① 板材内部基材采用鸿伟或高林E0刨花板； ② 富美家防火板饰面。 ③ 甲醛含量0.003mg/m³。注：甲醛释放量以每次检测报告为准。 ④ 板材表面具有耐磨、抗划、耐高温、易清洁、用湿布易擦拭干净等，表面为哑光饰面，使用时减少板材反光折射，一定程度降低长期伏案工作人员的视觉疲劳。 ⑤ 特调同纹路PVC封边带，厚度T1.5mm，提高了板材整体的视觉美观性，使用热熔胶封边，制作工艺中无甲醛产生。 2.桌架表面哑光喷塑处理，喷塑层厚度0.15mm。喷塑采用硅烷磷化工艺，提高产品使用寿命。喷塑表面哑光平整，颜色均匀 | 6 | 张 |
| **34** | 餐桌 |  | 1400\*700\*750 | 1.板材 ① 板材内部基材采用鸿伟或高林E0刨花板； ② 富美家防火板饰面。 ③ 甲醛含量0.003mg/m³。注：甲醛释放量以每次检测报告为准。 ④ 板材表面具有耐磨、抗划、耐高温、易清洁、用湿布易擦拭干净等，表面为哑光饰面，使用时减少板材反光折射，一定程度降低长期伏案工作人员的视觉疲劳。 ⑤ 特调同纹路PVC封边带，厚度T1.5mm，提高了板材整体的视觉美观性，使用热熔胶封边，制作工艺中无甲醛产生。 2.桌架表面哑光喷塑处理，喷塑层厚度0.15mm。喷塑采用硅烷磷化工艺，提高产品使用寿命。喷塑表面哑光平整，颜色均匀 | 17 | 张 |
| **35** | 折叠桌 |  | 1000\*600\*740 | 1.桌板：基材选用优质E0级刨花板，表面三聚氰胺纸饰面，甲醛含量≤0.05mg/m³，搭配1.5mm厚度同色ABS封边，所有板件均双贴面、封四边，桌板（25mm）基材为环保E0级刨花板，四周为PVC封边处理，环保符合国家标准 MFC板材符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放量》 2.桌架：钢制桌架，材料为一级冷轧钢板,优质的塑料件、合金等材料生产加工而成.可折叠收纳，4脚柱带可锁定滚轮，桌架自带轮子，可随意组合 3.备注：4张桌子配一个电源柱模块 | 44 | 张 |
| **36** | 移动电源 |  | 1097mmh | 1.电源：四面配电源模块，每个电源含2强电+1USB+1Type-c，最大功率2500W，国标CCC认证 2.备注：对应常规桌1000mmh，桌板厚度25mm 3.柱体：立柱上线，可供4人取电，标配地面进线，可选配天花走线 可选配灯，灯盘直径380mm，三段触摸调光，40W功率， 4000K 桌梁、脚采用钢制方管，壁厚≥2MM，钢制件经防锈预处理，涂膜厚60~80um，附着力达到ISO1级标准或国际4B标准。钢制喷涂脚架（立邦品牌粉末），钢制模具成型可与桌灵活拼接； 4.灯具：带开关三种照度可调节，灯盘实际离桌面高度920mmh，标CCC认证可选配灯，灯盘直径380mm，三段触摸调光，40W功率， 4000K 桌梁、脚采用钢制方管，壁厚≥2MM，钢制件经防锈预处理，涂膜厚60~80um，附着力达到ISO1级标准或国际4B标准。钢制喷涂脚架（立邦品牌粉末） | 11 | 个 |
| **37** | 屏风隔断 |  | 600\*1050 | 双面板蒙布落地屏风； | 55 | 个 |
| **38** | 餐椅 |  | 480\*470\*780 | 1.椅背：采用曲木。 2.腿架：采用外径19mm，厚度1.8mm的光面高频焊接管材质,Q195标准，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊，虚焊和焊空的现象。符合GB∕T 3325-2017 金属家具通用技术条件。 3.椅架表面哑光喷塑处理，喷塑层厚度0.15mm。喷塑采用硅烷磷化工艺，提高产品使用寿命。喷塑表面哑光平整，颜色均匀。 喷涂膜附着力：参照标准GB/T 3325-2017,不低于2级；盐雾测试：参照标准,96小时中性盐雾测试，不低于9级；硬度：≥2H(参照GB/T 6739-2006涂膜硬度铅笔测量法) 4.均为M6平头内六角螺丝，带防滑耐落涂层，带止退法兰花纹，材质铁，硬度8.8等级，表面镀锌处理，配内六角扳手。 5.360度活动脚垫，使产品处于水平状态，承重部分采用全新尼龙加纤材料制作，保证高强度和耐用性，地面接触部分面积大，稳重不打滑。  底盖底部有两条毛毡保护垫，放置桌上的时候保护桌面不划伤。 | 67 | 张 |
| **39** | 定制卡座 | |  | | --- | |  | | | 4000\*600\*50 | 超大承重，便携易收纳，柔软的600D牛津皮坐面，耐磨抗撕裂;反面PVC贴膜增加面料强度,并具有一定的防水性 | 1 | 组 |
| 1660\*600\*50 | 1 | 组 |
| 7090\*600\*50 | 1 | 组 |
| **40** | 定制卡座 |  | 5385\*600\*50 | 超大承重，便携易收纳，柔软的600D牛津皮坐面，耐磨抗撕裂;反面PVC贴膜增加面料强度,并具有一定的防水性 | 6 | 组 |
| **41** | 直条沙发 |  | 1800\*430\*400 | 超大承重，便携易收纳，柔软的600D牛津皮坐面，耐磨抗撕裂;反面PVC贴膜增加面料强度,并具有一定的防水性 | 10 | 组 |
| **42** | 户外椅子 |  | 540\*480\*830 | \* 塑背：采用全新料 工程PP-T30S，优质色粉，欧标环保、抗老化、抗 氧化、抗紫外线。  \* 脚：实心钢管电镀； \* 可堆叠 | 10 | 把 |
| **43** | 前台 |  | 2700\*600\*1000 | 1.涂料：品牌：台湾“大宝”、“嘉宝莉”同级及以上，采用烤漆工艺5底3面，漆膜厚度不低于0.3mm，无尘喷涂，硬度 达到3H级。甲醛含量小于1.5mg/L，达到E1 级环保标准。漆膜附着力1级，耐磨2000转C1，光泽N级。 2.基材：基材：E1级环保高密度纤维板，品牌：“露水河”、“大亚”、“上海木源”同级及以上，厚度不低于25mm，含 水率≤10%，甲醛含量≤9mg/100g,密度750KG/m³，吸水厚度膨胀率≤10%/24小时，采用2.0mm厚实木封边，经过防虫、防 腐、防潮等化学处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准，符合国家环保ISO14001级标准，满足GB/T11718- 2009,GB18580-2001。机具摆放桌制作时应避免锐角，尽可能使用圆角，底座宽度应确保桌体稳定。 | 1 | 组 |
| **44** | 台灯 |  | 330\*480 | 1.光源E27；2.金属+布艺；3.烤漆、切割 | 9 | 台 |
| **45** | 弧形吧台 | **Enscape_2024-10-15-21-55-55** | 14000\*600\*750 | 1.实木台面，厚度50 2.嵌入式电源（4强电） 3.亚克力脚架 | 1 | 组 |
| **46** | 花槽 |  | 1500\*600\*600 | 1.1.5mm304不锈钢电镀乱纹灰钢; 2.30\*30\*2.5镀锌方管；含内胆 | 6 | 组 |
| **47** | 花槽 |  | 2000\*600\*600 | 1.1.5mm304不锈钢电镀乱纹灰钢; 2.30\*30\*2.5镀锌方管；含内胆 | 3 | 组 |
| **48** | 户外花箱定制 |  | 10600\*6360\*H600（三角形） | 1.1.5mm304不锈钢电镀乱纹灰钢; 2.30\*30\*2.5镀锌方管；含内胆 | 1 | 组 |

**注：成交人必须按照交易发起人提供的采购清单供货，若交易发起人要求对采购清单的产品、数量、尺寸等要求进行调整的，成交人须按照交易发起人要求完成，所涉及费用在报价中综合考虑，成交后不再增加任何费用。**

**2、商务需求**

▲2.1交货时间：在合同签订后45日历天内供货、安装、调试完成。

2.2交货地点：交易发起人指定地点。

2.3成交人提供的成交物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，交易发起人可以无条件退货，所造成的损失由成交人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.4、质保期及售后技术服务要求

▲(1)质保期：5年

(2)质量保证期内提供免费上门维护，如出现故障，供货单位在接到电话后，24小时内响应，24小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件，保证用户单位的正常使用。

(3)成交人应提供技术支持方案，内容由成交人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

（4）成交人应按交易发起人交货时间要求将家具按时制作完成及按时交货，并做好气味散发工作，散发时间及场地由成交人自行合理安排考虑。

2.5、项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

2.6、付款方式

在采购产品到货货值达50%后，支付合同价的30%。项目验收合格后支付合同价的50%，产品使用半年内无重要质量问题，支付合同价的15%。质量保证金为合同价5%，在两年内付清。

注：

注：1.除交易文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、交易文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

3、成交供应商所提供的货物、服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

4、质疑受理电话：0571-82858325

**第四部分** **交易办法**

**交易办法前附表**

1、商务技术评分表（70分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容和标准 | | 权重 |
| 商 务资 信分（12分） | 1 | 根据供应商履约能力等情况综合评定打分）（完善的得3-5分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分。） | 5 |
| 2 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、诚信管理体系认证，每具有1个有效期内的证书的得 1 分，本项最高得 4分。（响应文件中提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。 | 4 |
| 3 | 投标人自2021年1月1日以来，完成过类似项目业绩的，每一个得1分,最高得3分。（响应文件中提供中标通知书或合同复印件并加盖公章） | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容和标准 | | 权重 |
| 技术分（58分） | 1 | 响应并满足交易文件的各项业务功能需求，功能设计需要结合不同的业务特点，充分体现业务特点与功能完整性，内容由专家从可行性、先进性、扩展性及完善性、合理性、操作性进行横向打分（完善的得4-6分，较完善的得2-4分，不够完善的得0-2分） | 6分 |
| 2 | 根据提供供货方案的详细程度、组织方案合理完整性等方面进行酌情计分（完善的得3-5分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分。） | 5分 |
| 3 | 响应方案中提供或使用主要设备的优劣（综合评定对比打分）（完善的得3-5分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分。） | 5分 |
| 4 | 保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定对比打分 （完善的得3-5分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分。） | 5分 |
| 5 | 项目负责人及技术力量安排等（综合评定打分）（完善的得4-6分，较完善的得2-4分，不够完善的得0-2分） | 5分 |
| 6 | 对本项目的合理化建议（综合评定打分）（完善的得3-5分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分。） | 5分 |
| 7 | 服务质量保证情况（根据质保期限、可实现程度、提供优惠等情况综合评定打分）（完善的得3-5分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分） | 5分 |
| 8 | 服务承诺（根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况综合评定打分）  （完善的得3-5分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分） | 5分 |
| 9 | 生产设备的技术实力、先进性等情况，根据性能、品牌、具体参数等综合评定打分。（完善的得3-5分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分） | 5分 |
|  | 10 | 样品情况（不提供样品不得分）  对提供成品实样的质量、参数与本项目需求的吻合程度等情况综合评定。样品详细完善的得9-12分，样品较详细完善的得4-9分，样品不够详细完善的得0-4分。  **样品一：****技术需求序号13课椅**  **样品二：****技术需求序号35折叠桌**  **样品三：技术需求序号36移动电源（带灯）** | 12分 |

**注：1）若交易发起人对供应商提供的证明资料要求为原件的，另行提出。**

**2)响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。**

2、价格部分评分方法（30分）：

|  |  |
| --- | --- |
| 价格权值 | 计 算 方 法 |
| 报价得分计算规则 | 最低有效价格为评审基准价  报价得分=(评审基准价／响应报价)×价格权值×100  （计算得分保留小数点后2位） |

**一、交易方法**

**1.本项目采用综合评估法。**综合评估法，是指响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

**二、交易标准**

**2.** **评审标准：**见交易办法前附表。

**三、交易程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足交易文件的实质性要求。不满足交易文件的实质性要求的，交易无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照交易文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投响应处理。

**3.5排序与推荐。**采用综合评估法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1供应商澄清、说明或者补正。**对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**4.2交易无效。**有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1供应商不具备交易文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的；

4.2.3交易发起人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按交易文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的交易有效期少于交易文件中载明的交易有效期的；

4.2.6响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的;

4.2.7交易报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害交易发起人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

## 4.2.13 响应文件不满足交易文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对交易文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

**6.修改交易文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现交易文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者交易文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与交易发起人、采购机构沟通并作书面记录。交易发起人、采购机构确认后，将修改交易文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订政府采购合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4采购合同已经履行，给交易发起人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

**（货物类样本）**

合同编号：

签订地点： 签订时间：20\* 年 月 日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

甲乙双方根据杭州市萧山区 项目（交易编号 - - ）交易结果和公开竞争文件的要求，并经双方协调一致，订立本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、公开竞争文件。

4、更正公告。

5、成交单位响应文件。

6、其他。

二、合同金额:

《交易项目清单内容》

| 名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按交易文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币 作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接负责，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质量保证金

1. 质保期 年。

2. 服务质量保证金 元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行地点：甲方指定地点。

九、款项支付

在采购产品到货货值达50%后，支付合同价的30%。项目验收合格后支付合同价的50%，产品使用半年内无重要质量问题，支付合同价的15%。质量保证金为合同价5%，在两年内付清。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按公开竞争文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的货物在质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，乙方在接到电话后2小时内响应，4小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供邀约物品的备用件或整机等措施，保证甲方的正常使用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方采购人将有权不予退还质量保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、合同中未涉及的内容以招标文件为准。

十四、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 2 种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、合同生效

1.成交方持成交通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

3.本合同一式四份，需、供双方各执二份。

需方（盖章）： 供方（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人（签名）： 法定代表人（签名）：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（交易发起人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：】采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、本项目的特定资格要求**

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）响应标的清单……………………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、交易函**

（交易发起人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起 天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5响应标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7采购供应商廉洁自律承诺书

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应交易文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照交易文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书**

（交易发起人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号： 】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **响应文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 响应文件按照交易文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件  第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于交易文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足交易文件的其它实质性要求。 | 交易文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，交易文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**四、评标标准相应的商务技术资料**

**（按交易文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**五、响应标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **图例** | **型号（如果有）** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**六、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **交易文件章节及具体内容** | **响应文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应交易文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**七、采购供应商廉洁自律承诺书**

（交易发起人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（采购代理机构）：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本交易，我方承诺按照如下响应一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号：（采购编号）】的实施。

**响应(交易)一览表**

| 标项 | 名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日